
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1901   Day: 4   MJD: 57555                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     23     133    -282    820    820      0   2272   2272      0    0.00
 cod |   288     0  20204    611    -662    -104     20     20     20    153    204     94   12.10
 emr |   288     0  14648     11   -1127      41     19     21     17     98    105     86   13.17
 esa |   288     0  21170    566     216     295     12     13     11    172    235    101   22.12
 gfz |   288     0  27336    469      31    -682     11     10     11    109    110    109   23.91
 iga |    96     0   2976     18     -21       0     32     32      0    156    156      0    0.00
 igc |   288     0   8703      0   16063    -342    306    306      0  10162  10162      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     -18      -2   1087   1087      0   1906   1906      0    0.00
 jpl |   288     0  16377      0    3431    -635     10     10      9    116    123    107   28.70
 ngs |    96     0   2976     10      56    -136    866    866      0   2184   2184      0    0.00
 usn |   288     0  20914    286   -1602     144     53     68     40    127    153    106    0.00
 whu |    96     0   2976      0     -18      -2     42     42      0    142    142      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -240   304   -96  -396   -12   -59  -185  -755   232  -144    24   181 |
    2 | -3308  -207    55   220   -57    61  -310  -609   -60 -3149  -143    36 |
    3 |   334    89  -108  -259   127  -176   159   769   106   240     -   -59 |
    5 | -1072     0   -15  -217   130    92  -256  -543    66  -955   247    28 |
    6 |  -225   104    95  -236    26  -116    11  -476    72  -284   299   -60 |
    7 | -2758    13     9  -240   107     0   117 -1676    86 -2569    84    52 |
    8 |  1694    35   124    95   -37  -145   112 -1128  -114  1529     4  -177 |
    9 |  -561   -55  -107     5   143  -136   159  -756   -51  -530    74    40 |
   10 |   206    65  -111  -113    74   395   155  1035    49   152    66   213 |
   11 |  -378   -82   -49    90    -3   -88  -210  -507   -10   376   -89   140 |
   12 | -2858   293   -27  -191    18    96   224  -273    21 -2811  -136  -172 |
   13 |  1208    67  -163  -128    94   -73    74 -1622    65  1654   -63    88 |
   14 |  2702  -228   -96   191    52     0  -124   311   -50  2499  -113    33 |
   15 | -1719  -116    -3  -188   145   -24   381  -536    75 -1511    88    69 |
   16 |  1518  -306   -20   236    85  -142   145  -410  -118  1401   -59    19 |
   17 |   149   113   121  -362   103    18  -222   851    90  -540     -    44 |
   18 |  3342     3    28   109   167    42  -660    97  -238  3059    84   -74 |
   19 | -1614  -223   142   344   -50    40   -83  -147  -195 -1828  -246     4 |
   20 |  2421  -202    27   303   -14     0   146  -616  -149  2355    11   -23 |
   21 |   803  -478   -73   327   356  -111   713     8  -314   983  -279  -186 |
   22 | -2325  -486   234   419   -66    -9   100  -448  -170 -2376  -163  -161 |
   23 |  -890    29   -69    32    17   -57    44   942   -19 -1013   -79   -20 |
   24 |  3526   255  -157  -331    87   -90 -1000  4065   117  3495    34    20 |
   25 |  -336   172  -183   -21    43    62  -255  -483    -9  -324   -78  -138 |
   26 |  -202    30     9   -34    46   -97  -574  1397   -29  -196    24   138 |
   27 |  -279     X   -35    13   101  -113  -507   122   -78  -532   -39    63 |
   28 |  6235  -160    79   154   -37    12  -152  6045   -57  5580  -152   -19 |
   29 |  -157   164    11  -422   112    83   308  -906   157  -445   134    55 |
   30 |   378   185    45  -169   -18   -19  -453  -299    46   415   -40  -196 |
   31 | -4097   243  -153  -271   141   -18  -259 -1434    59 -3640   -72   -86 |
   32 |  -636    26    73   -98     X   589   194 -2019    31  -524   189   146 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -    87   315     -     -     -  -330     -   204     - |
 ALRT |     -    26     -     -   -13     -     -     -     -     -    63     - |
 AMC2 |     -   -89    42     -     -     -     -     -    18     -   -60     - |
 AREV |     -     -     -    92   -85     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -     -     -    72   -67     -     -     -     -     -    99     - |
 ASPA |     -   -28     -    43   -24     -     -     -     -     -  -123     - |
 BAKE |     -     -     -    44   -41     -     -     -     -     -   -66     - |
 BJCO |     -     -     -    56   -51     -     -     -     -     -   119     - |
 BJFS |     -    57     -     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -  -416     -     -   211     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    65  -208     -     -     -   123     -   -11     - |
 BRUX |     -    79     -     -   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -    48   -28     -     -     -   -12     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    79   -58     -     -     -   -10     -    42     - |
 CHTI |     -     -     -   -46   -26     -     -     -    55     -     -     - |
 CORD |     -    30     -     -   -65     -     -     -    42     -    30     - |
 CRO1 |     -     -  -214     -   118     -     -     -     -     -  -108     - |
 CUSV |     -     -     -    88   -82     -     -     -     -     -   -13     - |
 DAEJ |     -   -15    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -   -25   -18     -     -     -    34     -     -     - |
 FAA1 |     -   -96     -    53     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -93     -    92    64     -     -     -   -85     -   -67     - |
 GLSV |     -    26     -     -   -69     -     -     -    48     -    42     - |
 GODE |     -     -    31     -   -17     -     -     -     -     -  -109     - |
 GODZ |     -     -  -103    61     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    41   -24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   -79     -   145   -71     -     -     -     -     -   -50     - |
 HARB |     -    13   -12     -     -     -     -     -     -     -    23     - |
 HERS |     -     9    12     -   -11     -     -     -     -     -    22     - |
 HOB2 |     -   162    42    88  -186     -     -     -     -     -    89     - |
 HYDE |     -    54     -    89  -109     -     -     -     -     -     4     - |
 IENG |     -    -2    45     -   -24     -     -     -     -     -    38     - |
 INEG |     -   176     -     -   182     -     -     -  -226     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    39   -56     -     -     -    17     -    78     - |
 KELY |     -     -     -     -  -199     -     -     -   165     -   -80     - |
 KOKV |     -     -     -    75   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -474   438     -     -     -     -     -     X     - |
 MBAR |     -   -39     -   -18   -19     -     -     -    46     -     -     - |
 NIST |     -     -    30     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   104     -     X   -53     -     -     -     -     -   157     - |
 NNOR |     -     -     9    -6     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRMD |     -     X     -   -80     -     -     -     -    62     -  -143     - |
 NYA1 |     -     0   -26     -   -61     -     -     -    63     -   -46     - |
 OHI2 |     -     3     -     -   -35     -     -     -    28     -    63     - |
 OPMT |     -     -    90     -   -49     -     -     -     -     -    17     - |
 OUS2 |     -     -     -   -41    38     -     -     -     -     -   -84     - |
 PALV |     -     -     -    77   -71     -     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -   143  -132     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    52     -     -  -145     -     -     -    99     -   -30     - |
 PETS |     -     -     -    42   -38     -     -     -     -     -   159     - |
 PIMO |     -   -45     -    14    10     -     -     -     -     -  -158     - |
 PTBB |     -   117    49    32  -116     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -20   -31    29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    68     -     -   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   130     -     X   -66     -     -     -     -     -   152     - |
 RIO2 |     -     -     -   -48    44     -     -     -     -     -  -162     - |
 RIOP |     -    24     -     -   -12     -     -     -     -     -    57     - |
 SPT0 |     -     -   148     -   -82     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -    34     -    74   -86     -     -     -     -     -    96     - |
 TASH |     -     -     -   -18    16     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -    -9    23     -    -8     -     -     -     -     -   -58     - |
 TIXI |     -   -13     -    57  -115     -     -     -    58     -   -72     - |
 TLSE |     -    18     -     -    -9     -     -     -     -     -    -9     - |
 TRO1 |     -   -57     -     -   -76     -     -     -    88     -   -37     - |
 TWTF |     -    46     -     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -82    76     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    73   -68     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -50     -    78   -77     -     -     -    25     -     -     - |
 VALD |     -     -     -    19     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 WAB2 |     -    86    53     -   -73     -     -     -     -     -    88     - |
 WIND |     -   -39     -     1    18     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -     -  -135     -     -     -   112     -    58     - |
 YEBE |     -     -   161     -     -     -     -     -   -74     -   210     - |
 YSSK |     -     -     -     -   -55     -     -     -    46     -   -26     - |
 ZAMB |     -     2     -    70   -94     -     -     -    24     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   293    29    21    17     8    26    82   313    10   284    79    22 |  288    213
    2 |   474    23    18    10    12    23   163   608    10   583    62    30 |  288    215
    3 |   229    12    17    11     7    13   208   629    10   261     -    21 |  288    112
    5 |   343    11    21    13     7    17   405   472     8   281    47    12 |  288    254
    6 |   194    32    23     8    20    24   236   263    12   169    68    29 |  288    153
    7 |   566    14    18     8    14    50   127   998    14   478    95    49 |  288    309
    8 |  1240    49    36    14     8    26   211  2065    12  1338    83    39 |  288   1190
    9 |   199    12    20     9     9    36   132   391    13   345    75    31 |  288    166
   10 |   213    15    17     9     8    18    97   601    11   248    53    19 |  288    111
   11 |  1385    32    19    17     9    17   138   283    10  1176    81    20 |  288    297
   12 |   681    21    18    13    10    35   708   321    11   646    44    68 |  288    280
   13 |   751    15    32    26    10    24   167   731    13   737    84    70 |  288    251
   14 |   379    10    19     9     6    24   111   449     7   369    65    69 |  288    216
   15 |   274    14    22    16     9    35   132   289    12   522    82    72 |  288    296
   16 |   384    27    20    10    10    40   148   265    13   367    56    57 |  288    290
   17 |  1430    14    15    17    15    31   215   737    12  1485     -    48 |  288    366
   18 |   553    25    16    13    12    15   374   263     9   535    60    37 |  288    293
   19 |   334    12    15    22    16    88   105   310    10   318    54    33 |  288    197
   20 |   390    20    18    12    10    21   106   615     8   479    34    21 |  288    290
   21 |   571    18    21    13    10    30   854   422    10   602    78    61 |  288    426
   22 |   376    18    27    20     8    16   118   365    14   269    52    27 |  288    199
   23 |   350    20    21     9     9    34   211   441    10   322    56    49 |  288    286
   24 |  2341    20    27    20    14    31   787  3781    11  2663   135    38 |  288   1394
   25 |   240    23    14     9     8    25   122   202    13   290    61    25 |  288    179
   26 |   347    12    12    12     8    21   465  1118    11   310    65    54 |  288    296
   27 |   539     X    19    17    14    19   336   236    12   574    90    47 |  288    217
   28 |  1119    16    16    12    13    24   160  2911    12  1425    54    50 |  288    419
   29 |  1943    18    36    15     8    63   176   586     8  1910    48    29 |  288    276
   30 |   285    14    18    10     9    39    97   496    13   304    63    34 |  288    209
   31 |  1434    10    20     8     7    32    97   561     8  1290    41    23 |  288    334
   32 |   407     9    16     9     X    14   172  1552     6   309    50    40 |  288    251
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    12    13     -     -     -    12     -    51     - |  288    >>>
 ALRT |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     -    24     - |  288   7205
 AMC2 |     -    33    10     -     -     -     -     -    15     -    48     - |  288     20
 AREV |     -     -     -     6     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3342
 ARTU |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -    31     - |  288   7948
 ASPA |     -    28     -    12    13     -     -     -     -     -    29     - |  288   8780
 BAKE |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -    49     - |  288   4453
 BJCO |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    23     - |  204   4295
 BJFS |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5406
 BJNM |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  229     41
 BRFT |     -     -     -     9    12     -     -     -    11     -    46     - |  288   3124
 BRUX |     -    46     -     -    24     -     -     -     -     -     -     - |  280     23
 CHAN |     -     -     -    15    12     -     -     -    13     -     -     - |  288     64
 CHPI |     -     -     -     6     9     -     -     -     9     -    40     - |  288   6513
 CHTI |     -     -     -    10     8     -     -     -     9     -     -     - |  288   4162
 CORD |     -    17     -     -    12     -     -     -     8     -    35     - |  288   4697
 CRO1 |     -     -    21     -    11     -     -     -     -     -    23     - |  288     42
 CUSV |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -    41     - |  288   6829
 DAEJ |     -    11    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2861
 DGAV |     -     -     -    13    15     -     -     -    12     -     -     - |  288   8247
 FAA1 |     -    15     -     8     X     -     -     -     -     -     -     - |  181   3770
 GLPS |     -    25     -     8    11     -     -     -     9     -    48     - |  288   5462
 GLSV |     -    25     -     -    16     -     -     -    10     -    26     - |  286   1749
 GODE |     -     -    23     -    13     -     -     -     -     -    32     - |  282     58
 GODZ |     -     -    26    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  275   8000
 GOL2 |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    219
 GUAT |     -    22     -    15    12     -     -     -     -     -    47     - |  276   2980
 HARB |     -    26    24     -     -     -     -     -     -     -    15     - |  287    856
 HERS |     -    10    13     -     8     -     -     -     -     -    16     - |  288     27
 HOB2 |     -    23    21     9    11     -     -     -     -     -    46     - |  288     23
 HYDE |     -    18     -     9    11     -     -     -     -     -    35     - |  288   3383
 IENG |     -    21    15     -    14     -     -     -     -     -    19     - |  288     62
 INEG |     -    14     -     -    17     -     -     -    14     -     -     - |  288   9849
 ISPA |     -     -     -     6     9     -     -     -     8     -    27     - |  288   9086
 KELY |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -    18     - |  288   6724
 KOKV |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     94
 LHAZ |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     X     - |  288   4475
 MBAR |     -    20     -    13    10     -     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 NIST |     -     -    25     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 NKLG |     -    13     -     X     7     -     -     -     -     -    98     - |  288   5855
 NNOR |     -     -    21    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    271
 NRMD |     -     X     -    11     -     -     -     -     8     -   139     - |  251   2234
 NYA1 |     -     9    11     -     9     -     -     -     7     -    19     - |  288   3250
 OHI2 |     -    19     -     -    11     -     -     -     8     -    38     - |  288     61
 OPMT |     -     -    12     -     7     -     -     -     -     -    18     - |  288     21
 OUS2 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4001
 PBRI |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  276   4357
 PDEL |     -    17     -     -    11     -     -     -     8     -    26     - |  288   2614
 PETS |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -    43     - |  288   9611
 PIMO |     -    26     -    15    19     -     -     -     -     -    44     - |  288   7481
 PTBB |     -    21    12     8    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 QAQ1 |     -    18    21     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  277 105922
 RAMO |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    18     -     X     9     -     -     -     -     -    33     - |  288   4753
 RIO2 |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -    36     - |  288    >>>
 RIOP |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -    41     - |  288   4742
 SPT0 |     -     -    13     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1833
 STHL |     -    28     -    13     9     -     -     -     -     -    26     - |  288  11512
 TASH |     -     -     -    30    28     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 THU3 |     -    10    13     -     6     -     -     -     -     -    15     - |  288   6342
 TIXI |     -    19     -     9     9     -     -     -    10     -    16     - |  288    >>>
 TLSE |     -    21     -     -    11     -     -     -     -     -    17     - |  288   1944
 TRO1 |     -    15     -     -    11     -     -     -    12     -    25     - |  288   4058
 TWTF |     -    32     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  281     76
 ULAB |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    12     -     8    12     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   5269
 WAB2 |     -    27    14     -    13     -     -     -     -     -    15     - |  288     20
 WIND |     -    11     -    17    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    28     - |  288   6970
 YEBE |     -     -    10     -     -     -     -     -     4     -    25     - |  288     87
 YSSK |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -    36     - |  288   8616
 ZAMB |     -    16     -     8     9     -     -     -     7     -     -     - |  288   6788
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   821    21    20    13    11    32   306  1087    10   866    53    43 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     6.41     6.45     6.44     6.44   | 4.00e-14  5.20e-15  1.90e-15 |
 OHI2 |   288   286     1   288     1.85     6.45     1.32     1.32   | 5.08e-14  9.06e-15  4.43e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.41     6.45     6.44     6.44   | 3.91e-14  8.64e-15  2.53e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     6.41     6.45     1.00     1.00   | 5.20e-14  1.09e-14  1.79e-15 |
 IENG |   288   287     1   288     5.34     6.45     2.05     2.05   | 5.87e-14  1.71e-14  4.96e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     4.40     6.45     6.44     6.44   | 5.28e-14  9.48e-15  5.94e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     6.37     6.41     6.44     6.44   | 4.12e-14  8.77e-15  2.35e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     6.34     6.41     6.44     6.44   | 4.42e-14  8.05e-15  2.06e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     6.37     6.41     6.43     6.43   | 3.93e-14  6.24e-15  2.03e-15 |
 YEBE |   288   287     1   288     2.04     6.41     2.58     2.58   | 7.98e-14  2.77e-14  4.74e-15 |
 BRUX |   280   280     0   280     4.43     6.26     6.25     6.25   | 3.22e-14  8.58e-15  1.94e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.63     5.67     2.50     2.50   | 4.26e-14  9.84e-15  1.23e-15 |
 BJNM |   229   229     0   229     1.15     3.53     2.22     2.22   | 5.07e-14  1.25e-14  2.51e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.20     3.10     2.12     2.12   | 1.10e-13  3.19e-14  1.51e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.18     2.99     0.45     0.45   | 9.93e-14  1.51e-14  3.07e-15 |
 G03  |   288   285     1   288     4.64     2.06     0.77     0.77   | 6.16e-14  1.67e-14  3.36e-15 |
 TWTF |   281   281     0   281     0.89     1.73     1.83     1.83   | 1.69e-13  2.08e-14  4.05e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     4.29     1.73     0.60     0.60   | 7.04e-14  2.45e-14  2.08e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.79     1.33     0.36     0.36   | 8.43e-14  2.18e-14  5.40e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     5.30     1.08     0.34     0.34   | 5.90e-14  2.99e-14  2.90e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.48     0.93     0.58     0.58   | 9.52e-13  9.13e-14  3.07e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     2.22     0.55     6.31     6.31   | 7.38e-14  1.96e-14  2.91e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.69     0.49     0.15     0.15   | 8.78e-14  2.04e-14  4.16e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     1.76     0.42     6.44     6.44   | 6.28e-14  3.77e-14  8.73e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.52     0.34     2.82     2.82   | 5.42e-13  6.27e-14  2.40e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.33     0.33     2.08     2.08   | 5.97e-14  2.45e-14  1.50e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.51     0.33     2.69     2.69   | 5.67e-13  6.45e-14  1.73e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.46     0.28     0.56     0.56   | 6.79e-13  6.79e-14  2.76e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.45     0.27     1.23     1.23   | 6.48e-13  6.07e-14  3.73e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.44     0.26     0.64     0.64   | 6.90e-13  7.52e-14  3.17e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.44     0.26     1.83     1.83   | 6.48e-13  6.22e-14  3.00e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.43     0.25     1.66     1.66   | 7.07e-13  7.25e-14  2.44e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.43     0.25     0.70     0.70   | 7.61e-13  7.47e-14  1.52e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.42     0.24     0.22     0.22   | 7.19e-13  7.68e-14  1.84e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.03     0.24     0.83     0.83   | 6.69e-14  2.01e-14  2.07e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     6.40     0.24     0.77     0.77   | 6.65e-14  3.14e-14  2.46e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.38     0.21     6.01     6.01   | 6.94e-13  7.85e-14  3.71e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.58     0.16     1.07     1.07   | 6.92e-13  7.10e-14  1.80e-14 |
 G13  |   288   288     0   284     0.57     0.12     0.40     0.40   | 6.07e-13  5.75e-14  2.34e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.25e-13  8.80e-14  2.85e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-14  1.84e-14  2.01e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  2.11e-13  7.53e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  9.19e-14  3.29e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.20e-13  3.07e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.23e-13  9.25e-14  3.29e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  1.31e-13  4.73e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.49e-13  1.54e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-13  7.70e-14  4.33e-14 |
 GLSV |   286   266     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  5.05e-13  1.92e-13 |
 GODE |   282   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-14  3.06e-14  5.29e-15 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  1.50e-13  2.18e-14 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.97e-13  1.57e-13  1.07e-13 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-14  6.36e-15  1.23e-15 |
 DAEJ |   288   277     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  1.00e-12  3.02e-13 |
 TLSE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  6.41e-13  2.21e-13 |
 HARB |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.29e-13  9.18e-14 |
 GODZ |   275   202    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-12  8.97e-13  1.20e-12 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.86e-22  3.27e-20  1.33e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
