
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1903   Day: 3   MJD: 57568                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2973      4     -82     172   1092   1092      0   2241   2241      0    0.00
 cod |   288     0  23316    317    -745     200     17     16     18    105    138     78   21.69
 emr |   288     0  17202    326   -2851    3372     19     20     19    100    125     64   17.89
 gfz |   288     0  25780    554    -420    -104     12     10     13     86    111     70   30.45
 iga |    96     0   2973      5     -94     229     70     70      0    433    433      0    0.00
 igc |   284     0   8142      0   12139    2802   1007   1007      0  11211  11211      0    0.00
 igu |    96     0   2973     29     -20    -172    793    793      0   1392   1392      0    0.00
 jpl |   288     0  17253    290    2649    -677     12     13     11     92     94     89   29.97
 ngs |    96     0   2973      8     -74     127   1019   1019      0   2025   2025      0    0.00
 usn |   288     0  21250      5   -4041    3615     51     71     38    158    125    172    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -615   140   -75  -112   -50   -89  -352    58  -446   131 |
    2 | -1163  -166   105    19  -147  -179  -602    41 -1267  -195 |
    3 |  -500    41  -263   104  -341  1705    27    22  -299    26 |
    5 | -1697   -69   -64   121    75   -10   172   -35 -1653   148 |
    6 |  -729   -65    19    84  -200  4858    67   -50  -598   140 |
    7 | -3799  -112   -78    49     2  -281  -610    78 -3568   144 |
    8 |   349     7   138     5  -158   898  -430   -93  -389    13 |
    9 |  -250   -98   -96   134  -131  2906   502    -8  -248    38 |
   10 |  1057    36    34    64  1299   233  2184  -111   883    17 |
   11 |  5853    24     6   -93  -252  -452  3395    73  4637   -80 |
   12 | -2063   170   -44     0    16  -462  -420   -97 -1672   -94 |
   13 |  1973    12  -235   125  -244   592 -1299     5  2070     - |
   14 |   422  -144    96    59  -205  -477  -693   -13   686     - |
   15 |  -356  -132    29    99     9   373   277   -23  -558    92 |
   16 |  1527  -121    66    34  -168   124 -1084    14  1653   -39 |
   17 |   478   -90  -105    74    -5 -1075   533    52  -100   -22 |
   18 |  2008    30   184    98  -105  2882 -1349  -231  1966    63 |
   19 | -2217  -163     3    50   -33  -142  -458    66 -2052  -232 |
   20 |  1573   -67   -49    81  -130   433   323    -4  2018     - |
   21 |   568  -338   -10   461  -238    -2  -590  -190   511     - |
   22 | -1983  -231   267   -45   -80  -410  -152    53 -2043     - |
   23 | -1523    81  -119   -35  -159 -1258 -1386    49 -1466    17 |
   24 |  4598   149  -218    79  -139  -508  3040   -57  3543    64 |
   25 |  1178   171   -86   -12  -137  -688   279   -60   996   -63 |
   26 |   232    -8    80    51   -86  -126  1089   -94   424    36 |
   27 |  -382   191     7    53  -126  -298   340  -196  -290   -22 |
   28 |   209  -186   -11    36  -206  -483  1091   105  1204   -70 |
   29 | -2450    40    -6    31   165     9  -843   -57 -2419    20 |
   30 |  -355    82  -117   -12   -74  -580     8    25  -254     5 |
   31 | -2379   227  -194    32   106 -1777   181   -82 -1979     - |
   32 |   701    -8     X     X  1863   487 -2244     6  1140   157 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -62    75     -     -     -     -     -     -   -16 |
 AMC2 |     -   -55    66     -     -     -     -     -     -   -19 |
 AREV |     -     -     -    18     -     -     -   -19     -    -8 |
 ASPA |     -   -29     -    21     -     -     -     -     -   -36 |
 BJFS |     -   -74     -    53     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -    71     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -    -9     -   -56 |
 BRFT |     -     -     -  -160     -     -     -   163     -    83 |
 BRUX |     -    75     -   -53     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -40     -     -     -    41     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -62     -     -     -    63     -   -30 |
 CHTI |     -  -110     -     X     -     -     -    80     -     - |
 CORD |     -    22     -   -16     -     -     -     -     -    37 |
 CRO1 |     -     -   -56    33     -     -     -     -     -    10 |
 DAEJ |     -   -20    24     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -    11     -     -     -   -12     -    25 |
 GLPS |     -    90     -  -128     -     -     -    65     -   108 |
 GLSV |     -    70     -   -50     -     -     -     -     -    66 |
 GODE |     -     -   152   -89     -     -     -     -     -    70 |
 GUAT |     -    46     -   -33     -     -     -     -     -    39 |
 HARB |     -   -82     -     -     -     -     -    59     -   -96 |
 HERS |     -   -58    34    21     -     -     -     -     -    98 |
 HOB2 |     -   181    52  -160     -     -     -     2     -   125 |
 HRAO |     -     X    67   -39     -     -     -     -     -   389 |
 HYDE |     -    76     -   -54     -     -     -     -     -    87 |
 IENG |     -    12    62   -45     -     -     -     -     -     8 |
 INEG |     -   169     -   156     -     -     -  -281     -     - |
 ISPA |     -     -     -    70     -     -     -   -71     -    38 |
 JPLM |     -     -    45   -26     -     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   -93     -     -     -    94     -  -245 |
 KIRU |     -     1    -4     1     -     -     -     -     -   160 |
 KOKB |     -  -134    77    64     -     -     -   -14     -    -9 |
 KOUR |     -   -70   -62    16     -     -     -    72     -   106 |
 MAS1 |     -   -15   -31    29     -     -     -     -     -    46 |
 MATE |     -    55    49   -68     -     -     -     -     -   151 |
 MBAR |     -   -57     -    41     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -    28   -16     -     -     -     -     -    20 |
 NKLG |     -    60     -   -43     -     -     -     -     -   -20 |
 NRC1 |     -   -61    66     5     -     -     -     -     -     6 |
 NRIL |     -    75     -  -124     -     -     -    72     -   -82 |
 NRMD |     -   -13     -     -     -     -     -    10     -     - |
 NYA1 |     -    57    14   -49     -     -     -     -     -  -589 |
 NYAL |     -     -  -108     -     -     -     -    65     -     - |
 OHI2 |     -   -85     -    60     -     -     -     -     -   -51 |
 PALV |     -     -     -    12     -     -     -   -12     -     - |
 PDEL |     -    51     -  -147     -     -     -   113     -    64 |
 PIE1 |     -    37    11     7     -     -     -   -40     -   -60 |
 PIMO |     -    51     -   -37     -     -     -     -     -   156 |
 PRDS |     -    18    26   -28     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    30    26   -37     -     -     -     -     -     1 |
 QAQ1 |     -    -5     7     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    62     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   129     -   -92     -     -     -     -     -    11 |
 RESO |     -   -42     -    30     -     -     -     -     -  -152 |
 REUN |     -   -92     -    34     -     -     -    32     -   -77 |
 SFER |     -     -   -99    58     -     -     -     -     -   465 |
 SYDN |     -     5    -6     -     -     -     -     -     -  -200 |
 SYOG |     -    -4    69   -37     -     -     -     -     -    31 |
 THU3 |     -     -    61   -36     -     -     -     -     -  -113 |
 TIXI |     -   -16     -   -67     -     -     -    78     -   -97 |
 TLSE |     -    20     -   -14     -     -     -     -     -   -33 |
 TRO1 |     -   -32     -   -46     -     -     -    69     -  -631 |
 TWTF |     -   183     -  -131     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    38     -   -44     -     -     -    18     -     - |
 WAB2 |     -    66    45   -74     -     -     -     -     -    87 |
 YELL |     -    51    31   -54     -     -     -     X     -    51 |
 YSSK |     -     -     -   -16     -     -     -    17     -   -83 |
 ZAMB |     -   -52     -   -60     -     -     -    99     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     2     -     -     -    -2     -    44 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   561    19    14     9    65   174   223    14   597    65 |  288    259
    2 |   332    24    36     9    49   169   343    13   401    75 |  288    223
    3 |   392    15    24    14    74  1107   236    11   232    85 |  288     73
    5 |   367    15    20    13    32   220   354    15   354    56 |  288    256
    6 |   451    12    24    12    69  4708   104    13   355    81 |  288    220
    7 |  1236    13    16    12    98   371   459    13  1289    57 |  288    387
    8 |  3110    17    15    10    63   565  1620    10  2588    71 |  288    801
    9 |   184    11    15     7    58  2184   196    13   265    65 |  288     98
   10 |   310    10    20     8    62   217   802    10   666    76 |  288    129
   11 |  2391    16    12     9    52   393  2040    11  1945    73 |  288   1547
   12 |   532    21    25    13    51   265   422    16   558    69 |  288    327
   13 |   625    14    24    10    46   341   539    15   473     - |  288    278
   14 |   641    17    15     8    46   441   515    15   618     - |  288    242
   15 |   408    15    15    13    40   225   470    11   354    83 |  288    215
   16 |   735    21    14     8    69   153   796    20   632    50 |  288    299
   17 |   949    19    19     8    44  1017   780    17   805    56 |  288    321
   18 |  1008    12    14     7    37  2662   886    10   728    92 |  288    199
   19 |   624    14    20    11    95   237   540    13   528    90 |  288    221
   20 |   769    11    12    10    34   177   398    15   665     - |  288    245
   21 |   600    18    19    12    61   307   448    12   644     - |  288    403
   22 |   404    13    22    12    57   761   286    12   377     - |  288    213
   23 |   255    14    17     8    51  1421   518    15   268    72 |  288    209
   24 |  2161    17    22    14    90   548  1738    12  2840    71 |  288    994
   25 |   311    10    23     9    39   504   245    14   269    70 |  288    161
   26 |   284    17    19    15    41   158   988    13   311    49 |  288    314
   27 |   274    11    15     6    37   383   362    13   314    35 |  288    217
   28 |  2588    20    34     8    43   348  1393    14  2146    76 |  288    585
   29 |   518    16    21     7    85   161   514    10   478    57 |  288    262
   30 |   358    27    17    14    85   435   344    16   472   121 |  286    213
   31 |   799     9    21     8   217  1409   319    12   747     - |  288    328
   32 |  1310    13     X     X    46   235  1475    10  1189    61 |  281    214
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     8    10     -     -     -     -     -     -    33 |  168     29
 AMC2 |     -    17    21     -     -     -     -     -     -    35 |  288     41
 AREV |     -     -     -     7     -     -     -     7     -    18 |  288   5518
 ASPA |     -    26     -    18     -     -     -     -     -    48 |  282   6171
 BJFS |     -    29     -    21     -     -     -     -     -     - |  287   4167
 BJNM |     -    21     -    15     -     -     -     -     -     - |  189     36
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -    10     -    30 |  288     57
 BRFT |     -     -     -    14     -     -     -    14     -    44 |  288   3186
 BRUX |     -    19     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     29
 CHAN |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288     45
 CHPI |     -     -     -     9     -     -     -     9     -    18 |  288   4599
 CHTI |     -    13     -     X     -     -     -    10     -     - |  288   3818
 CORD |     -    16     -    11     -     -     -     -     -    18 |  288   4160
 CRO1 |     -     -    28    17     -     -     -     -     -    60 |  241     44
 DAEJ |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  286   3155
 DGAV |     -     -     -    23     -     -     -    24     -    34 |  288   6040
 GLPS |     -    12     -     7     -     -     -     7     -    97 |  288   6881
 GLSV |     -    18     -    13     -     -     -     -     -    22 |  288   1579
 GODE |     -     -    28    16     -     -     -     -     -    36 |  266    106
 GUAT |     -    16     -    11     -     -     -     -     -    27 |  288   2602
 HARB |     -    14     -     -     -     -     -    10     -    55 |  287    >>>
 HERS |     -    15    14    11     -     -     -     -     -    41 |  288     24
 HOB2 |     -    20    27    15     -     -     -    16     -    69 |  288     29
 HRAO |     -     X    17    10     -     -     -     -     -    22 |  288     37
 HYDE |     -    23     -    16     -     -     -     -     -    48 |  288   3339
 IENG |     -    16    18    18     -     -     -     -     -    16 |  288     33
 INEG |     -    14     -    11     -     -     -    10     -     - |  288   6633
 ISPA |     -     -     -     8     -     -     -     8     -    37 |  288   8651
 JPLM |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     - |  288   2566
 KELY |     -     -     -     6     -     -     -     6     -    40 |  288   7414
 KIRU |     -    31    26    14     -     -     -     -     -   102 |  288   1299
 KOKB |     -    15    12    14     -     -     -    10     -    21 |  288    150
 KOUR |     -    23    28    20     -     -     -    18     -    39 |  288     48
 MAS1 |     -    11    13     8     -     -     -     -     -    33 |  288   8442
 MATE |     -    14    12    10     -     -     -     -     -    19 |  288    107
 MBAR |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 METS |     -     -    20    12     -     -     -     -     -    36 |  278   8267
 NKLG |     -    15     -    11     -     -     -     -     -    29 |  288   4397
 NRC1 |     -    14    18     9     -     -     -     -     -    39 |  288     21
 NRIL |     -    22     -    14     -     -     -    10     -    28 |  288   5528
 NRMD |     -    13     -     -     -     -     -    10     -     - |  271   3505
 NYA1 |     -    14    14    10     -     -     -     -     -    23 |  288   3044
 NYAL |     -     -    14     -     -     -     -     8     -     - |  288    443
 OHI2 |     -    18     -    13     -     -     -     -     -    23 |  288     52
 PALV |     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288   3296
 PDEL |     -    17     -    11     -     -     -    11     -    21 |  288   2516
 PIE1 |     -    21    18    16     -     -     -    16     -    27 |  288     27
 PIMO |     -    19     -    14     -     -     -     -     -    46 |  288   5555
 PRDS |     -    11    13    10     -     -     -     -     -     - |  288    122
 PTBB |     -    16    27    16     -     -     -     -     -    25 |  288     68
 QAQ1 |     -    27    32     -     -     -     -     -     -     - |  285  78803
 RAMO |     -    14     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    12     -     9     -     -     -     -     -    25 |  288   4221
 RESO |     -    13     -     9     -     -     -     -     -    19 |  288   6814
 REUN |     -    17     -    13     -     -     -    12     -    42 |  288   3348
 SFER |     -     -    12     7     -     -     -     -     -    49 |  158     50
 SYDN |     -    19    22     -     -     -     -     -     -    28 |  287    864
 SYOG |     -    15    16     9     -     -     -     -     -    21 |  279   3385
 THU3 |     -     -    14     8     -     -     -     -     -    17 |  285   5855
 TIXI |     -    26     -    25     -     -     -    18     -    39 |  288    >>>
 TLSE |     -    20     -    14     -     -     -     -     -    34 |  288   3756
 TRO1 |     -    18     -     9     -     -     -    11     -    19 |  288   3726
 TWTF |     -    29     -    21     -     -     -     -     -     - |  256     87
 URUM |     -    30     -    15     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -    22    21    20     -     -     -     -     -    20 |  288     33
 YELL |     -    18    13    12     -     -     -     X     -    31 |  288     20
 YSSK |     -     -     -     9     -     -     -     9     -    21 |  288   7847
 ZAMB |     -    10     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   6389
 ZWE2 |     -     -     -     8     -     -     -     8     -    30 |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1093    18    20    12    71  1007   793    13  1020    52 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   284     1   288     5.88     6.02     6.00     6.00   | 4.19e-14  1.66e-14  1.31e-15 |
 WAB2 |   288   282     2   288     5.99     6.02     0.94     0.94   | 4.52e-14  1.39e-14  2.56e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.16     6.02     1.91     1.91   | 5.12e-14  1.30e-14  1.68e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     5.27     6.02     6.00     6.00   | 3.61e-14  7.04e-15  1.32e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.73     6.02     6.00     6.00   | 3.91e-14  8.36e-15  1.97e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.95     5.98     6.00     6.00   | 2.57e-14  5.46e-15  2.16e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     5.95     5.98     5.90     5.90   | 4.46e-14  8.28e-15  1.23e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.35     5.98     6.00     6.00   | 1.06e-13  1.37e-14  2.08e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     5.95     5.98     5.86     5.86   | 2.88e-14  7.44e-15  3.36e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     4.55     5.98     0.32     0.32   | 3.01e-14  5.87e-15  2.09e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.19     5.98     4.41     4.41   | 9.22e-14  1.14e-14  7.07e-15 |
 KOUR |   288   287     1   268     3.31     5.56     1.15     1.15   | 5.59e-14  3.10e-14  5.87e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.57     5.09     1.38     1.38   | 3.81e-14  9.16e-15  7.02e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.29     3.51     2.16     2.16   | 3.95e-14  8.03e-15  1.91e-15 |
 SFER |   158   158     0   158     2.03     3.23     2.94     2.94   | 5.50e-14  6.52e-15         - |
 G06  |   288   281     2   288     2.92     2.62     5.16     5.16   | 8.89e-14  1.81e-14  3.28e-14 |
 BJNM |   189   189     0   189     0.74     1.69     1.29     1.29   | 5.68e-14  1.52e-14         - |
 CRO1 |   241   241     0   241     0.81     1.60     0.39     0.39   | 1.10e-13  1.42e-14  1.78e-15 |
 G03  |   288   283     2   288     3.74     1.28     0.76     0.76   | 8.11e-14  1.96e-14  5.06e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.78     1.27     0.26     0.26   | 3.82e-14  7.31e-15  9.79e-15 |
 G09  |   288   285     1   288     3.41     1.08     0.59     0.59   | 6.34e-14  2.01e-14  8.32e-15 |
 TWTF |   256   253     1   256     0.66     1.03     2.25     2.25   | 1.97e-13  2.74e-14  7.50e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.68     0.97     0.38     0.38   | 7.70e-14  1.53e-14  4.88e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.21     0.67     0.33     0.33   | 6.03e-14  2.13e-14  3.38e-14 |
 ALGO |   168   167     1   168     0.42     0.66     0.17     0.17   | 2.73e-14  6.31e-15         - |
 G18  |   288   288     0   288     0.38     0.57     0.56     0.56   | 7.94e-13  7.44e-14  2.16e-14 |
 G01  |   288   282     2   288     2.20     0.36     5.87     5.87   | 1.14e-13  3.71e-14  3.43e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.57     0.32     0.16     0.16   | 1.07e-13  3.75e-14  7.80e-15 |
 G30  |   286   286     0   286     1.64     0.30     5.96     5.96   | 3.14e-13  1.04e-13  1.17e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.26     0.21     2.08     2.08   | 5.66e-14  2.02e-14  1.59e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.21     2.86     2.86   | 5.42e-13  5.65e-14  1.04e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     5.99     0.19     1.28     1.28   | 6.85e-14  2.62e-14  1.85e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.37     0.17     0.55     0.55   | 6.19e-13  7.66e-14  3.31e-14 |
 G32  |   281   281     0   281     5.32     0.17     0.92     0.92   | 3.78e-12  3.89e-13  1.29e-13 |
 G16  |   288   288     0   288     0.36     0.17     1.23     1.23   | 6.16e-13  6.03e-14  3.48e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.16     1.83     1.83   | 6.79e-13  5.93e-14  1.69e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.35     0.16     0.63     0.63   | 6.58e-13  7.16e-14  3.25e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.34     0.15     1.65     1.65   | 6.82e-13  6.40e-14  2.79e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.15     0.68     0.68   | 6.80e-13  6.57e-14  2.20e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.33     0.15     0.22     0.22   | 7.13e-13  6.27e-14  2.41e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.13     2.98     2.98   | 7.27e-13  7.26e-14  4.55e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.46     0.10     1.06     1.06   | 6.48e-13  6.90e-14  2.03e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.47     0.08     0.38     0.38   | 5.31e-13  6.22e-14  3.57e-14 |
 G05  |   288   288     0    25     0.03     0.01     0.53     0.53   | 7.31e-13  7.12e-14  2.59e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G02  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.86e-13  5.86e-14  2.89e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-13  2.06e-13  7.33e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-13  7.63e-14  8.36e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  9.14e-14  3.04e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-13  9.12e-14  1.90e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.69e-13  1.29e-13  2.32e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.91e-13  1.26e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-13  7.48e-14  4.40e-14 |
 GLSV |   288   263     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  5.54e-13  1.22e-13 |
 GODE |   266   264     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-13  3.09e-14  1.23e-14 |
 KIRU |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-13  2.74e-13  1.30e-13 |
 NYAL |   288   273     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  2.02e-13  3.57e-14 |
 PRDS |   288   281     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  3.77e-14  1.67e-14 |
 PTBB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-14  1.46e-14  2.01e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-14  6.05e-15  1.35e-15 |
 DAEJ |   286   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  8.11e-13  2.86e-13 |
 TLSE |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  1.34e-12  4.16e-13 |
 HARB |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-08  6.58e-09  2.02e-09 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-13  1.86e-13  4.47e-14 |
 AREV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-13  8.66e-13  6.31e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.04e-22  4.19e-20  7.21e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
