
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1913   Day: 4   MJD: 57639                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2879      0     -46     175   1313   1313      0   2822   2822      0    0.00
 cod |   288     0  20019    828    -624    -111     19     19     19    146    176    118   14.14
 emr |   288     0  22895    422    -953   -1686     18     17     18     96    105     90   15.76
 esa |   288     0  20907   1144    1978      45     15     15     15    187    269     81   17.73
 gfz |   288     0  25122     17    -500    -417     12     12     12     78     81     76   24.29
 iga |    96     0   2879     20     -47     178     25     25      0    152    152      0    0.00
 igu |    96     0   2879      2     -39     148    846    846      0   1335   1335      0    0.00
 jpl |   288     0  15759    321    1808       2     11     10     12     94    102     83   28.08
 ngs |    96     0   2879      0     -46     174   1183   1183      0   2505   2505      0    0.00
 usn |   288     0  17860    575   -1489   -1871     63     80     49    242    179    274    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -409   153     5  -313    57  -122  -734    68  -354   185 |
    2 | -2568  -288    45   381  -106    62   308   -27 -2575     - |
    3 |  -205    45  -130  -200    11  -241   315   168  -123   295 |
    5 | -2471   -45    62  -288    66    27  -726   113 -2203   154 |
    6 |   170   120   -96  -189    36  -134  -185    81   159   292 |
    7 |   594    -6     5  -205    63    -9 -1686    75    32   196 |
    8 | -3434   -65   115    59   -28   -56  -400   -45 -3084    87 |
    9 | -1560   -42  -129    61    36  -170  -769    24 -1279   149 |
   10 | -1074    37   135  -235    16   349  1798    40  -809   149 |
   11 |  9200   -87    55    64   -80  -143  3629    42  7542   -32 |
   12 | -1472   231   133  -234    31    16  -725   -70 -1508    50 |
   13 |  1267    14  -219    41   -11   -85  -831   100  1357     - |
   14 |  2754  -237   101    96   -22   -44   947    21  2671     - |
   15 |  -781  -142    29  -137     9    35   231   134  -988   223 |
   16 |   748  -225    76   227   -13   -18  -605   -61   766  -109 |
   17 |  -907    62   -86  -256   101    20   326    91  -773   154 |
   18 |   905  -158   127    93    37   -17 -1094   -82  1353   -48 |
   19 | -1540  -310   -28   581   -53   191    93  -149 -1619  -100 |
   21 |   874  -227   170   359   -52   170  1218  -152  1397     - |
   22 | -1867  -412   119   569   -86   201  -954  -136 -2212     - |
   23 |  -773   -23   -58    72   -26   -96  -225    21  -684    25 |
   24 |  1695   134  -171  -293    38   -93  -985   181  1748   170 |
   25 |  -605   226   -98   -52    31   -78   -31   -61  -352   -31 |
   26 |  -514     X    60  -138    63  -158   523     X  -481     - |
   27 |  -519   105    25  -100   124   -89   355  -111  -233   -23 |
   28 |  3976  -250     4   354  -140   141  1203    22  3716   -42 |
   29 | -3947   117   120  -510   128    14  -845    85 -3274   250 |
   30 |   -96    35  -107   -14    15   -72  -631    39   -59    31 |
   31 | -1351   221    55  -223   246    -8   -44  -214 -1381    46 |
   32 |  3903   -47    87  -285    94   466   558    73  3243   216 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   233   133     -     -  -262     -  -128 |
 AJAC |     -     -     -   -37     -     -     -    23     -     - |
 ALGO |     -   -60    54     -     -     -     -     -     -     X |
 ALRT |     -   -96    -7     -    61     -     -     -     -    78 |
 AMC2 |     -  -135    55     -     -     -     -    37     -   -62 |
 AREV |     -     -     -   109    16     -     -   -79     -     - |
 ARTU |     -     -    37     0   -24     -     -     -     -    -1 |
 ASPA |     -   237  -216  -114    76     -     -     -     -   219 |
 BAKE |     -     -     -    38   -27     -     -     -     -    49 |
 BJCO |     -     -     -    34   -25     -     -     -     -   123 |
 BJFS |     -     X   -82     -    53     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   121  -108     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -   -41    38     1     -     -    -3     -    86 |
 CHTI |     -    -6   -54   -94    60     -     -    39     -     - |
 CORD |     -   -62   -14     -    45     -     -     -     -    23 |
 CUSV |     -     -   -11    33   -17     -     -     -     -    48 |
 DAEJ |     -    82   -73     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -87     1   -31     -     -    75     -     - |
 FAA1 |     -   -91     -    73     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -49     -    76   -80     -     -    46     -   239 |
 GLSV |     -   151   -84     -   -33     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -  -138   123     -     -     -     -     -  -222 |
 GUAT |     -     8  -130     -    67     -     -     -     -   -82 |
 HOB2 |     -     -    67    61   -86     -     -     -     -   194 |
 HYDE |     -   142   -55    56   -89     -     -     -     -  -128 |
 IENG |     -   -82     6     -    44     -     -     -     -     - |
 INEG |     -   172     -     -   128     -     -  -197     -     - |
 ISPA |     -     -   133    43    -5     -     -   -90     -   110 |
 KELY |     -     -    15     -   -10     -     -     -     -   -37 |
 KOKV |     -     -    84    45   -86     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    49     X   -32     -     -     -     -  -806 |
 MAL2 |     -     X     X     X    -5     -     -     5     -     X |
 MBAR |     -   -49     -    32   -43     -     -    42     -     - |
 MCIL |     -     -     -     -   -66     -     -    58     -  -246 |
 MDVJ |     -   186     -     -  -108     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -36    19     -     -     -     9     -     - |
 NKLG |     -     -   -36    79   -22     -     -     -     -   -17 |
 NNOR |     -     -    28   -25     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -    -4    -2   -88     -     -    79     -   -41 |
 NRMD |     -   175  -157     X     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    74   -20     -   -30     -     -     -     -  -853 |
 OHI2 |     -  -188   105     -    41     -     -     -     -    -1 |
 PALV |     -     -     -   -42    92     -     -   -54     -     - |
 PBRI |     -     -   -77    69     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   192    -3     -   -88     -     -   -19     -   -22 |
 PETS |     -     -   112     -   -82     -     -     9     -   -38 |
 PIMO |     -     -    99    -4   -49     -     -     -     -   161 |
 PNGM |     -     -     -    50     -     -     -   -31     -  -104 |
 PTBB |     -    19    99   -19   -62     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    33     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -   105     -     -   -61     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   151    72   -23  -119     -     -     -     -    21 |
 RESO |     -   -62    90     -   -21     -     -     -     -     2 |
 REUN |     -    13   -31    52   -21     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -117    85     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -    45   -27     -    -9     -     -     -     -   -30 |
 SEYG |     -     -     -   102     -     -     -   -65     -     - |
 STHL |     -    12    34    44   -24     -     -   -30     -    24 |
 SUTV |     -     -     -    58   -43     -     -     -     -    39 |
 TASH |     -     -     -   -92    67     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    69     -     -     -     -   -39     -   189 |
 THU3 |     -     -   -73     -   -42     -     -    77     -   -76 |
 TIXI |     -    61     -     X   -36     -     -     -     -   126 |
 TLSE |     -   199   -83     -   -62     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    38     0     -   -22     -     -     -     -  -913 |
 TWTF |     -  -239  -282     -   321     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -100    73     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     1     -    71   -50     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    31    22     -   -32     -     -     -     -     - |
 WIND |     -   -60   109   -77    16     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    18   100   -82     -     -     -     -  -148 |
 YKRO |     -   -22    20     -     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -    62     -   -80     -     -    35     -    60 |
 ZAMB |     -   -45     -    24   -36     -     -    39     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   439    14    19    15    13    14   492    11   368    67 |  288    188
    2 |   535    16    21    15     8    26   450     9   432     - |  288    292
    3 |   369    26    13    22    10    19   383     6   302    56 |  288    256
    5 |   571    28    12    18     9    32   375    12   482    58 |  288    362
    6 |   256    26    22    21    16    16    93    10   223    80 |  288    136
    7 |  2305    15    14    12     7    20  1214     6  2241    84 |  288    246
    8 |  1350    25    14    21     6    26   903     6  1098    98 |  288    772
    9 |   608    20    16    15    14    19   249     7   557    84 |  288    137
   10 |   533    13    14    13    11    20   910     8   494    56 |  288    319
   11 |  3335    16    23    15     7    24  1894     7  3272    55 |  288    266
   12 |   799    18    19    12    12    36   767    10   620   101 |  288    411
   13 |   651    12    15    11     7    26   487    11   708     - |  288    405
   14 |   351    17    15    18     7    20   392     9   270     - |  288    255
   15 |   295    11    12    18    18    22   235     8   306   113 |  288    184
   16 |   624    18    12    13    11    33   573    12   558    82 |  288    432
   17 |   514    30    15    10    15    18   491    10   525    63 |  288    358
   18 |  1039    19    15    17    15    26   579    10   990    89 |  288    317
   19 |   501    20    16    14    18    24   215    18   377    57 |  288    179
   21 |  1317    24    25    16    19    31   858    19  1317     - |  288    407
   22 |  1172    30    22    23    10    31   875     9   967     - |  288    351
   23 |   249    14    17    17    19    27   213    10   256   100 |  288    224
   24 |  2347    17    13    15     9    29  1609     9  2279    90 |  288   1542
   25 |   442    24    20    14    14    42   387    13   550    73 |  287    295
   26 |   596     X    32    14    19    44   716     X   498     - |  285    519
   27 |   360    14    18    14     8    21   150    12   288    76 |  288    146
   28 |  3940    16    15    13     8    30  2588    13  3182    73 |  288    964
   29 |  1631    11    16    12    11    22   384     8  1052    77 |  288    281
   30 |   327    14    13    12     7    14   439     7   254    80 |  288    101
   31 |   689    11    16    20     9    26   558     8   719    90 |  288    336
   32 |   984    11    19    14    10     8   440    11  1068    84 |  288    211
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    12    12     -     -    12     -    72 |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -    10     -     -     -     6     -     - |  276   5650
 ALGO |     -    15    13     -     -     -     -     -     -     X |  288     31
 ALRT |     -    10     9     -     7     -     -     -     -    16 |  288   5213
 AMC2 |     -    19    14     -     -     -     -    11     -    23 |  288     34
 AREV |     -     -     -    12    14     -     -    15     -     - |  288   4485
 ARTU |     -     -    15     7     9     -     -     -     -    13 |  288  11301
 ASPA |     -    24    28    17    17     -     -     -     -    74 |  288   6718
 BAKE |     -     -     -     8     6     -     -     -     -    25 |  288   3257
 BJCO |     -     -     -     8     6     -     -     -     -    31 |  288   4576
 BJFS |     -     X    27     -    18     -     -     -     -     - |  226   4114
 BRST |     -    26    23     -     -     -     -     -     -     - |  283   1693
 CHPI |     -     -    14    14    16     -     -    13     -    48 |  288   4619
 CHTI |     -    12    12    10    10     -     -    10     -     - |  288   3886
 CORD |     -    22    10     -    12     -     -     -     -    15 |  288   4957
 CUSV |     -     -    19    18    11     -     -     -     -    62 |  288  11445
 DAEJ |     -    21    19     -     -     -     -     -     -     - |  283   2568
 DGAV |     -     -    17    15    15     -     -    10     -     - |  288   9073
 FAA1 |     -    39     -    31     -     -     -     -     -     - |  275   5600
 GLPS |     -    17     -    12    13     -     -    16     -    50 |  288   7707
 GLSV |     -    19    15     -     6     -     -     -     -     - |  288   1583
 GMSD |     -     -    16    14     -     -     -     -     -    46 |  273   6796
 GUAT |     -    21    25     -    13     -     -     -     -    78 |  288   3204
 HOB2 |     -     -    14     8    10     -     -     -     -    68 |  288     17
 HYDE |     -    18    20    12    14     -     -     -     -    35 |  288   4636
 IENG |     -    29    15     -    17     -     -     -     -     - |  288     41
 INEG |     -    13     -     -    12     -     -     9     -     - |  288   5274
 ISPA |     -     -    22    23    15     -     -    11     -    29 |  288  16704
 KELY |     -     -    12     -     8     -     -     -     -    30 |  283   6451
 KOKV |     -     -    23    13    14     -     -     -     -     - |  288    213
 LHAZ |     -     -    18     X    12     -     -     -     -    70 |  280   4982
 MAL2 |     -     X     X     X    20     -     -    17     -     X |  288   7424
 MBAR |     -    20     -    16    14     -     -    11     -     - |  288   5057
 MCIL |     -     -     -     -    16     -     -    14     -    48 |  288  12787
 MDVJ |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     - |  286     32
 MGUE |     -     -    11    12     -     -     -    10     -     - |  288     22
 NKLG |     -     -    15    11     8     -     -     -     -    45 |  265   7670
 NNOR |     -     -     6     5     -     -     -     -     -     - |  276    319
 NRIL |     -     -    19    10    12     -     -    13     -    21 |  288   6592
 NRMD |     -    14    13     X     -     -     -     -     -     - |  286   4508
 NYA1 |     -    17    13     -     7     -     -     -     -    36 |  288   3276
 OHI2 |     -    15    14     -    12     -     -     -     -    43 |  288     23
 PALV |     -     -     -    12    10     -     -    10     -     - |  288   3912
 PBRI |     -     -    18    16     -     -     -     -     -     - |  264   1009
 PDEL |     -    22    12     -    15     -     -    14     -    24 |  288   2719
 PETS |     -     -    32     -    23     -     -     9     -    41 |  288   6767
 PIMO |     -     -    44    46    20     -     -     -     -   121 |  251   8125
 PNGM |     -     -     -    27     -     -     -    17     -   118 |  275  12766
 PTBB |     -    27    15    11    12     -     -     -     -     - |  288    100
 QAQ1 |     -    13     -    10     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RAMO |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    23    24    23    11     -     -     -     -    23 |  288   4284
 RESO |     -    19    16     -     6     -     -     -     -    19 |  288   6212
 REUN |     -    12    20    11    13     -     -     -     -     - |  288   4105
 RIO2 |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    17    21     -    11     -     -     -     -    47 |  288   5479
 SEYG |     -     -     -    17     -     -     -    11     -     - |  240   4528
 STHL |     -    20    26    13    13     -     -    15     -    38 |  288  17344
 SUTV |     -     -     -     8     6     -     -     -     -    34 |  276   4443
 TASH |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     - |  274    >>>
 THTI |     -     -    23     -     -     -     -    13     -    42 |  284   6706
 THU3 |     -     -     9     -     7     -     -     7     -    23 |  288   5504
 TIXI |     -    19     -     X    11     -     -     -     -    46 |  288    >>>
 TLSE |     -    21    13     -    10     -     -     -     -     - |  288   1976
 TRO1 |     -    11    14     -     8     -     -     -     -    29 |  288   4280
 TWTF |     -    22    16     -    11     -     -     -     -     - |  257     72
 UNSA |     -     -     -    20    15     -     -     -     -     - |  276    >>>
 URUM |     -    17     -    11    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -    18    11     -    11     -     -     -     -     - |  288     23
 WIND |     -    13    18    12    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    28    19    20     -     -     -     -    45 |  288   9062
 YKRO |     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  285  12480
 YSSK |     -     -    23     -    14     -     -     7     -    29 |  288   5677
 ZAMB |     -    17     -     9     8     -     -     9     -     - |  288  11206
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1313    19    18    16    12    26   847    11  1184    63 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.25     8.34     8.33     8.33   | 3.66e-14  1.04e-14  4.63e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.17     8.34     2.42     2.42   | 2.96e-14  8.80e-15  4.39e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.35     8.34     8.33     8.33   | 3.26e-14  9.13e-15  1.00e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.83     8.34     1.12     1.12   | 3.26e-14  1.21e-14  3.13e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     5.62     8.34     2.34     2.34   | 6.97e-14  1.51e-14  3.14e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     4.73     8.34     8.33     8.33   | 5.06e-14  1.33e-14  9.56e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.96     8.34     8.33     8.33   | 3.36e-14  8.89e-15  3.03e-15 |
 MDVJ |   286   284     1   286     5.78     8.23     8.27     8.27   | 6.03e-14  1.47e-14  3.37e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     1.98     8.05     2.88     2.88   | 3.80e-14  1.01e-14  3.60e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     3.81     4.57     6.18     6.18   | 6.61e-14  2.14e-14  2.16e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.41     4.08     0.45     0.45   | 3.36e-14  1.14e-14  4.16e-15 |
 TWTF |   257   254     1   257     1.24     3.53     1.54     1.54   | 1.37e-13  2.20e-14  9.47e-15 |
 G01  |   288   287     1   288     8.33     2.04     8.33     8.33   | 7.33e-14  1.78e-14  2.59e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     8.33     1.97     8.33     8.33   | 5.61e-14  1.43e-14  1.63e-14 |
 G09  |   288   283     1   288     4.49     1.94     0.70     0.70   | 7.14e-14  2.11e-14  1.37e-14 |
 G27  |   288   287     0   288     5.68     1.25     0.42     0.42   | 6.35e-14  2.29e-14  1.64e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.23     1.00     0.27     0.27   | 8.60e-14  3.20e-14  1.70e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.49     0.99     0.65     0.65   | 8.67e-13  9.15e-14  3.44e-14 |
 G25  |   287   282     2   287     8.28     0.75     6.28     6.28   | 4.51e-13  1.51e-13  6.14e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.55     0.36     3.40     3.40   | 5.67e-13  5.75e-14  2.09e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.53     0.34     3.02     3.02   | 5.60e-13  6.18e-14  2.29e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.49     0.31     0.62     0.62   | 6.41e-13  7.64e-14  1.81e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.48     0.29     1.43     1.43   | 7.17e-13  8.89e-14  4.47e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.48     0.29     2.18     2.18   | 6.49e-13  5.81e-14  2.52e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.47     0.28     0.73     0.73   | 6.85e-13  6.16e-14  2.82e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.47     0.28     1.94     1.94   | 6.82e-13  6.51e-14  1.56e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.46     0.27     0.79     0.79   | 6.30e-13  5.93e-14  1.97e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.46     0.27     0.25     0.25   | 5.93e-13  7.58e-14  2.79e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.63     0.19     1.30     1.30   | 6.55e-13  7.39e-14  2.73e-14 |
 G32  |   288   280     5    13     0.36     0.19     0.38     0.38   | 9.64e-14  2.31e-14  9.37e-15 |
 G13  |   288   288     0   288     0.68     0.14     0.44     0.44   | 5.62e-13  4.93e-14  4.41e-14 |
 G03  |   288   285     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-14  5.86e-14  3.08e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  9.29e-14  3.72e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-13  2.43e-13  8.81e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.33e-13  6.51e-14  3.27e-14 |
 G12  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  6.91e-14  6.31e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.46e-14  3.43e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.11e-13  2.58e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.00e-13  2.03e-13 |
 G26  |   285   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.55e-13  6.95e-14  7.31e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  7.41e-14  8.51e-14 |
 GLSV |   288   198    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-11  5.14e-12  4.89e-13 |
 NNOR |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  1.53e-13  2.45e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-14  7.54e-15  3.34e-15 |
 DAEJ |   283   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  1.31e-12  2.10e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  5.23e-13  1.91e-13 |
 BRST |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.52e-13  1.83e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PBRI |   264   264     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.52e-13  4.65e-13  7.79e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.18e-21  1.50e-19  4.31e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      CHTI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
