
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1919   Day: 6   MJD: 57683                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     50     105    -231    678    678      0   2024   2024      0    0.00
 cod |   288     0  21031    243    -810     408     18     16     19    140    192     80   17.37
 emr |   288     0  25020    354    -940    -255     19     18     20    106    125     93   15.51
 esa |   288     0  22092    548   -1714   -1171     14     16     12    172    229    116   22.41
 gfz |   288     0  24672    716    -120    -338     12     13     12    121    121    121   25.20
 iga |    96     0   2976      0      94    -164     99     99      0    174    174      0    0.00
 igc |    96     0   2942      0      94    -165     84     84      0    314    314      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0      94    -164    813    813      0   1453   1453      0    0.00
 jpl |   288     0  17488      0    1515     409     16     13     18    113    102    123   19.51
 ngs |    96     0   2976     16      97    -185    695    695      0   1946   1946      0    0.00
 usn |   288     0  23115      4   -1286    -371     44     57     34    143    145    142    0.00
 whu |   288     0  21473    528   -1423    3004     48     43     52    111    123    101    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |    82   233     2  -233   -29  -187   320    44    95   188   193   210 |
    2 | -3147  -264   -18   229    11   117   126  -886   -28 -2802  -166     6 |
    3 | -1603   194    81  -270   -86  -284  -570    30   184 -1363   216   -32 |
    5 | -3318   -92    76  -188   143  -124   215  -260    52 -3096   207   -86 |
    6 |   -32  -127   167  -115     9  -185  -151  -621   100  -203   202   -81 |
    7 |  1023   191   130  -177  -113     6    53 -1383    75   269   229    21 |
    8 |  1328   -45   281   152  -257    54  -284  3954   -27  1068    44  -280 |
    9 | -1514    47    36    53  -126  -122  -725  -415    30 -1487    54    23 |
   10 |   230   143     6  -176    86  -207   278  1831   -41   204    89   224 |
   11 |  2451    95   -27    97  -179    23   363  -179    57  2544   -54   -73 |
   12 | -1108   281   -90  -203    23   -99  -343  -741    25 -1234     4  -135 |
   13 |  4690    60  -259   -14    67  -145   283  1817    82  4647   -41   -86 |
   14 |  2124   -23    18   114   -23   156    64  -119   -94  1975   -73   -76 |
   15 | -1555  -105    89   -63    44   -60   296  -632    38 -1404   161   -60 |
   16 |   618  -146    34   209   -70    60    40     5   -47   741   -65   -49 |
   17 | -1096   121  -110  -211   144    66   238   288    36 -1302   161    12 |
   18 |  2957   -44    14    54    68    68   -77  -437  -122  2660   -70    66 |
   19 |  -707  -289   -19   428   -67   281    81  1283  -132 -1112  -200  -131 |
   20 |  1260  -235    -2   305     2   113   292  -812  -143  1213  -149    -7 |
   21 |  1115  -205   155   235   -25   168   220  -136  -179  1261  -145  -134 |
   22 | -1989  -297   166   535  -211   187  -293   160  -210 -1938   -47  -100 |
   23 |  -999   122   -51   -13   -84    39  -293  -265    55  -974     7    44 |
   24 |  2048   208  -199  -242    97  -153   102  -716   127  2134   111   -22 |
   25 |   276   112  -255    31    35    26  -188   218    22   396  -121   -68 |
   26 |   208   123     5  -131    29  -102   153  1385     1   109    59   131 |
   27 |  -864   253    64   -37   -43    13   -55   -67  -177  -962    45  -100 |
   28 |  3392  -174   -15   342  -169   277  -154  2132    -7  3043  -106  -139 |
   29 | -3454   250    46  -418   178  -150   486 -1544    -8 -2994   214    64 |
   30 |   421   146  -125    19   -60    25  -172  -526    25   503    -4  -215 |
   31 |  -347   454   -65  -342   135    31   -19 -1587  -134  -542    41   -97 |
   32 | -1285    71   156  -160    47   106  -275 -1823   -63 -1208   174    64 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   178   135     -     -     -  -378     -   477   188 |
 ALGO |     -   -37    41     -     -     -     -     -     -     -    73    37 |
 ALRT |     -    14    25     -   -25     -     -     -     -     -    56    39 |
 AMC2 |     -   -88   144     -     -     -     -     -   -37     -    19  -103 |
 AREV |     -     -    -8   103   -47     -     -     -   -47     -   -21     - |
 ARTU |     -     -    11   148  -139     -     -     -     -     -    80    25 |
 ASPA |     -  -124  -142  -101   257     -     -     -     -     -  -102   152 |
 BAKE |     -     -    59    70   -98     -     -     -     -     -    41   -36 |
 BJNM |     -     X  -122     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -  -143   127     -     -     -     -     -    20     - |
 BRST |     -    -3     3     -     -     -     -     -     -     -     -   110 |
 BRUX |     -    94    54     -  -118     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    -6    36   -43     -     -     -    19     -   188    74 |
 CHTI |     -   -86   -72   -44     X     -     -     -   182     -   -78   181 |
 CORD |     -    64    35     -   -65     -     -     -     -     -    27     - |
 CUSV |     -     -    35    68   -82     -     -     -     -     -   -45   -20 |
 DAEJ |     -   -73    82     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -37    17   -61     -     -     -    87     -   -25     9 |
 FAA1 |     -  -126     -    98     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    31     -   133   -54     -     -     -  -111     -    88    37 |
 GLSV |     -   -63  -122     -   118     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -50    35     -     -     -     -     -     -    21     - |
 GUAT |     -  -133  -100    43   116     -     -     -     -     -  -121   -72 |
 HARB |     -  -133  -104     -     -     -     -     -   201     -   -96   134 |
 HERS |     -     2   -48     -    28     -     -     -     -     -    31     - |
 HYDE |     -     -     -   -22    20     -     -     -     -     -  -200   -39 |
 IENG |     -     2    68     -   -43     -     -     -     -     -     8     - |
 INEG |     -   -42     -     -   234     -     -     -  -265     -   -49     X |
 KELY |     -     -    19     -  -169     -     -     -   204     -   -70  -127 |
 KOKV |     -     -   -25    89   -60     -     -     -     -     -    47    27 |
 LHAZ |     -     -   250  -543   332     -     -     -     -     -   161     X |
 MAL2 |     -   -37     X     X     X     -     -     -    33     -    38    11 |
 MBAR |     -   -51   -21    33   -34     -     -     -    68     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -56    85     -     -     -     -   -49     -     -     - |
 NKLG |     -  -140   -97    43    32     -     -     -   107     -  -127    45 |
 NNOR |     -     -    48   -33     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 NRIL |     -   -34    -9    64   -31     -     -     -     3     -   -27    37 |
 NRMD |     -    -3   -83     X     -     -     -     -    64     -  -170   104 |
 NYA1 |     -   117    -6     -     -     -     -     -   -99     -  -179   -55 |
 OHI2 |     -   -55    49     -     7     -     -     -     -     -   -20   -69 |
 OUS2 |     -     -     -    21   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    41    11   -33     -     -     -     -     -    34     - |
 PBRI |     -     -  -125    86     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -102   -33     -    78     -     -     -    16     -  -102     - |
 PETS |     -     -   152    21  -112     -     -     -     -     -   236   -17 |
 PIMO |     -    64    29   -15  -110     -     -     -    79     -    97    -8 |
 PNGM |     -     -     -   -34     -     -     -     -    39     -  -112     - |
 PTBB |     -    13   -14    25   -21     -     -     -     -     -    41     - |
 QAQ1 |     -    11     -    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -   131     -     -   -90     -     -     -     -     -     -    71 |
 RBAY |     -   -37  -222    -1   145     -     -     -     -     -     7   124 |
 RESO |     -     -    66     -   -41     -     -     -     -     -   -14   -47 |
 REUN |     -     -  -164   -86   172     -     -     -     -     -     -   -45 |
 RIO2 |     -     -     -  -111    99     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -108  -132     -   153     -     -     -     -     -  -130    51 |
 SEYG |     -     -     -   -15     -     -     -     -    17     -     -     - |
 SSIA |     -  -129     -     -     -     -     -     -   115     -  -148     - |
 STHL |     -    86    63   -11  -137     -     -     -    64     -    38     - |
 SULP |     -     -     -   -39     -     -     -     -    45     -     -     - |
 TASH |     -     -     -   -91    81     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -21     -     -     -     -     -    17     -   -48   -31 |
 THU3 |     -   -58    73     -    -4     -     -     -     -     -    34     - |
 TIXI |     -    -1     -   100   -50     -     -     -   -49     -   -46    69 |
 TLSE |     -   -65  -144     -   133     -     -     -     -     -  -133     - |
 TRO1 |     -    45   -50     -     -     -     -     -     -     -  -404     - |
 TWTF |     -    35    30     -   -42     -     -     -     -     -     -   214 |
 ULAB |     -     -     -  -115   102     -     -     -     -     -     -    42 |
 UNSA |     -     -     -   115  -102     -     -     -     -     -     -    67 |
 URUM |     -   -56     -   132   -37     -     -     -   -36     -     -    -8 |
 VALD |     -     -    47   -33     -     -     -     -     -     -     -   -70 |
 WAB2 |     -    52    10     -   -42     -     -     -     -     -    31     - |
 WIND |     -   -70     9    52    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    54   -68    25     -     -     -     -     -  -337    -2 |
 YKRO |     -   -42   130   -73     -     -     -     -    23     -     -   -44 |
 YSSK |     -     -   -55     -    -3     -     -     -    47     -   -49     - |
 ZAMB |     -     -    48    29   -88     -     -     -    45     -     -    73 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   121    18    26    15    18    65    51   123    11   143    51    29 |  288     81
    2 |   626    10    12    10     9   128    83   370    12   573    27    35 |  288    192
    3 |   398    14    10    17     8   106    63   187    13   405    58    16 |  288    140
    5 |   408    19    15     9    15    44   124   328     8   481    46    49 |  288    248
    6 |   329    27    17     8    27    91    71   230    14   339    58    23 |  288    132
    7 |  1346    21    22    15    14    58    67  1089    20  1672    97    51 |  288    237
    8 |  1138    33    26    17     7    62    85  2468    11  1115    53    28 |  288    757
    9 |   295    17    17    22    10    84    76   244    18   239    62    29 |  288    263
   10 |   290    15    25    16    19   102   101  1063     8   354    27    26 |  288    276
   11 |   468    13    27    10     7    54   142   208    11   405    41    26 |  288    343
   12 |   485    10    15    11    12   151    95   328    10   447    59    74 |  288    363
   13 |   634    19    21    10    20    83    66   575    11   728    95    61 |  288    296
   14 |   261    13    11    14     8   115   115   216     7   323    51    41 |  288    256
   15 |   533    16    21    12    14    85    58   246    12   454    64    41 |  288    296
   16 |   642    24    17    21     9    68   125   378    15   480    64    63 |  288    463
   17 |   419     9    17    19    12   187   115   306    18   387    35    37 |  288    385
   18 |   853    13     9    15    11   125    83   614    12   917    65    48 |  288    358
   19 |   542     8    13    30    10   176    68   511    21   410    38    47 |  288    229
   20 |   289    18    19    13    14    83    57   306    11   351    69    57 |  288    292
   21 |   341    12    15    18    11    33    38   267    12   327    49    28 |  288    253
   22 |   454    16    14    15    12    85    69   267    13   381    38    38 |  288    266
   23 |   276    12    17    17    12    59    53   310    16   273    52    63 |  288    252
   24 |  1737    11    13    11    15    89    85  2082     8  1781    48    43 |  288   1713
   25 |   281     8    30    14    19   107    47   160    13   274    37    39 |  288    202
   26 |   380    22    15    21    10    66    51   965    13   361    59    34 |  288    323
   27 |   282    21    25    19    11    25    73   213    11   301    35    34 |  288    210
   28 |   459    20    16    20    10   101    55   970    18   542    62    57 |  288    198
   29 |  1151     8    16    16     8   103    55   907     9  1034    70    47 |  288    277
   30 |   267     8    27    14    11    74    56   300    23   255    83    31 |  288    157
   31 |  1471    15    14    15     8    86   109   841    15  1426    54    47 |  288    246
   32 |   359    14    15    15    10   164   149  1496     7   392    49    34 |  288    204
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     9    11     -     -     -    12     -    72    36 |  288    >>>
 ALGO |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -    15    24 |  288     98
 ALRT |     -    15    12     -    13     -     -     -     -     -    19    21 |  288   5270
 AMC2 |     -    18    14     -     -     -     -     -     8     -    20    62 |  288     26
 AREV |     -     -    19    11    14     -     -     -    15     -    33     - |  288   4228
 ARTU |     -     -    12     8     7     -     -     -     -     -    16    18 |  288   8951
 ASPA |     -    30    34    22    20     -     -     -     -     -    27    27 |  288   6563
 BAKE |     -     -    16     8     8     -     -     -     -     -    26    32 |  288   3672
 BJNM |     -     X    21     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  232   1638
 BRFT |     -     -     -    17    15     -     -     -     -     -    34     - |  288   3013
 BRST |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -     -   151 |  280   1861
 BRUX |     -    17    25     -    21     -     -     -     -     -     -     - |  285     54
 CHPI |     -     -    19     7    14     -     -     -     9     -    30    23 |  288   5328
 CHTI |     -    29    17    12     X     -     -     -    14     -    16    20 |  288   3909
 CORD |     -    18    23     -    14     -     -     -     -     -    53     - |  288   5536
 CUSV |     -     -    14    11    12     -     -     -     -     -    29    40 |  288   5332
 DAEJ |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   3259
 DGAV |     -     -    21     6    11     -     -     -    15     -    39    46 |  288   8235
 FAA1 |     -    16     -    12     X     -     -     -     -     -     -     - |  119   4611
 GLPS |     -    14     -    10    14     -     -     -    14     -    45    44 |  288   4403
 GLSV |     -    12    15     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  286   1955
 GMSD |     -     -    16    11     -     -     -     -     -     -    26     - |  274   4282
 GUAT |     -    23    23    15    18     -     -     -     -     -    23    48 |  288   2875
 HARB |     -    17    13     -     -     -     -     -    18     -    27    47 |  288   1421
 HERS |     -    10    15     -     7     -     -     -     -     -    24     - |  288     28
 HYDE |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -    62    36 |  276    >>>
 IENG |     -    15    21     -     8     -     -     -     -     -    15     - |  288     44
 INEG |     -    13     -     -    13     -     -     -    12     -    13     X |  288   4650
 KELY |     -     -    19     -     9     -     -     -    10     -    10    18 |  288  10830
 KOKV |     -     -    25    18    18     -     -     -     -     -    27    45 |  288     52
 LHAZ |     -     -    15    12     9     -     -     -     -     -    21     X |  288   4948
 MAL2 |     -    52     X     X     X     -     -     -    46     -    84   105 |  286   5555
 MBAR |     -    14    13     8    13     -     -     -    16     -     -     - |  288   3540
 MGUE |     -     -    24     8     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     23
 NKLG |     -    24    30    16    24     -     -     -    14     -    18    25 |  288   7864
 NNOR |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     -    56 |  288    243
 NRIL |     -    17    17     8    11     -     -     -     9     -    29    19 |  288  11161
 NRMD |     -    20    58     X     -     -     -     -    47     -    38    51 |  282   4432
 NYA1 |     -    14    18     -     -     -     -     -    11     -    13    21 |  288   3744
 OHI2 |     -    13    19     -    16     -     -     -     -     -    42    87 |  288    255
 OUS2 |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    28    13    11     -     -     -     -     -    42     - |  288   3837
 PBRI |     -     -    16    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   1281
 PDEL |     -    18    24     -    18     -     -     -    15     -    26     - |  288   2456
 PETS |     -     -    21    16    10     -     -     -     -     -    20    18 |  288   7072
 PIMO |     -    22    19    12    16     -     -     -    12     -    22    63 |  288   6203
 PNGM |     -     -     -    25     -     -     -     -    29     -    35     - |  276   5226
 PTBB |     -    14    19    15     9     -     -     -     -     -    19     - |  288     20
 QAQ1 |     -    12     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RAMO |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 RBAY |     -    21    31    15    16     -     -     -     -     -    87   105 |  272   4679
 RESO |     -     -    13     -     8     -     -     -     -     -    20    19 |  285   6225
 REUN |     -     -    14    10     9     -     -     -     -     -     -    24 |  288   3293
 RIO2 |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    23    19     -    20     -     -     -     -     -    17    73 |  288   5676
 SEYG |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  237   3614
 SSIA |     -    14     -     -     -     -     -     -    12     -    20     - |  288   4330
 STHL |     -    40    17    18    12     -     -     -    21     -    26     - |  288  15794
 SULP |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288    >>>
 TASH |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  204    >>>
 THTI |     -     -    33     -     -     -     -     -    26     -    56    54 |  281   7800
 THU3 |     -    15    15     -     7     -     -     -     -     -    18     - |  288   5604
 TIXI |     -    13     -     9     9     -     -     -     8     -    21    14 |  288    >>>
 TLSE |     -    15    14     -    14     -     -     -     -     -    20     - |  288   1706
 TRO1 |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     -    24     - |  287   4849
 TWTF |     -    15    16     -    10     -     -     -     -     -     -    36 |  288     37
 ULAB |     -     -     -    19    17     -     -     -     -     -     -   104 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     -     -    43 |  288    >>>
 URUM |     -    10     -    10     8     -     -     -    12     -     -    17 |  288    >>>
 VALD |     -     -     6     4     -     -     -     -     -     -     -    20 |  287   4790
 WAB2 |     -    16    12     -    17     -     -     -     -     -    16     - |  288     19
 WIND |     -    14    19    13    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    30    16    13     -     -     -     -     -    46    62 |  288   7121
 YKRO |     -    11    14     9     -     -     -     -    10     -     -    30 |  288  13587
 YSSK |     -     -    11     -    10     -     -     -    11     -    19     - |  287   6421
 ZAMB |     -     -    17     8    11     -     -     -    12     -     -    24 |  288  11108
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   679    18    20    14    13    99    85   814    16   696    44    49 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.84     7.84     7.84     7.84   | 2.54e-14  5.42e-15  1.94e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.33     7.84     3.50     3.50   | 3.34e-14  6.20e-15  7.76e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.13     7.84     7.84     7.84   | 3.47e-14  5.59e-15  1.32e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     7.84     7.84     1.35     1.35   | 3.87e-14  6.67e-15  9.99e-16 |
 IENG |   288   288     0   288     6.30     7.84     2.69     2.69   | 3.82e-14  7.89e-15  3.34e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.44     7.84     7.84     7.84   | 2.96e-14  6.34e-15  1.90e-15 |
 KOKV |   288   278     3   288     4.97     7.84     7.84     7.84   | 9.14e-14  1.78e-14  6.51e-15 |
 MGUE |   288   284     2   288     7.79     7.79     7.84     7.84   | 3.47e-14  6.84e-15  1.55e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.06     6.80     0.67     0.67   | 2.16e-14  5.61e-15  2.12e-15 |
 BJNM |   232   229     1   232     1.79     6.17     4.20     4.20   | 1.27e-12  3.96e-13  1.04e-13 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.79     5.15     2.08     2.08   | 6.95e-14  9.40e-15  2.06e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     4.11     4.12     7.09     7.09   | 5.84e-14  2.41e-14  1.14e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.83     3.71     7.84     7.84   | 6.22e-14  2.24e-14  1.60e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.83     3.15     7.84     7.84   | 4.85e-14  1.38e-14  2.76e-14 |
 G09  |   288   284     1   288     4.70     1.77     0.77     0.77   | 7.19e-14  3.78e-14  3.32e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.98     1.17     0.48     0.48   | 5.83e-14  1.85e-14  2.85e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.71     1.15     0.38     0.38   | 7.61e-14  2.51e-14  2.83e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.52     0.88     0.71     0.71   | 8.48e-13  8.75e-14  3.88e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.59     0.33     3.50     3.50   | 5.42e-13  5.58e-14  1.51e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.57     0.31     2.69     2.69   | 5.72e-13  6.36e-14  1.80e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.53     0.27     0.68     0.68   | 5.31e-13  5.79e-14  3.20e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.51     0.26     2.29     2.29   | 6.57e-13  6.31e-14  2.64e-14 |
 G16  |   288   288     1   288     0.50     0.25     1.49     1.49   | 6.22e-13  6.62e-14  4.69e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.50     0.25     0.78     0.78   | 5.51e-13  6.47e-14  1.40e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.50     0.25     0.87     0.87   | 6.67e-13  6.36e-14  1.59e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.49     0.24     2.05     2.05   | 6.67e-13  6.63e-14  3.24e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.49     0.24     0.27     0.27   | 5.83e-13  6.89e-14  3.35e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.78     0.21     1.36     1.36   | 6.59e-14  2.49e-14  2.08e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.45     0.21     2.83     2.83   | 6.73e-13  7.97e-14  3.78e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.68     0.18     1.48     1.48   | 5.84e-13  5.92e-14  2.36e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.73     0.13     0.47     0.47   | 6.33e-14  1.97e-14  1.72e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.72     0.12     0.45     0.45   | 7.30e-14  2.67e-14  3.54e-14 |
 G01  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-14  2.22e-14  5.98e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  8.39e-14  2.63e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  2.31e-13  9.44e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-13  7.31e-14  4.31e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.98e-13  6.82e-14  3.16e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-13  9.45e-14  4.89e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  8.89e-14  2.35e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  9.80e-14  2.89e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.07e-13  1.94e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.05e-13  7.75e-14  1.97e-14 |
 GLSV |   285   186    56     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-11  6.18e-12  1.28e-12 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.20e-13  2.23e-14 |
 PDEL |   288   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  1.17e-12  1.75e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-14  6.19e-15  2.37e-15 |
 DAEJ |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  6.58e-13  1.88e-13 |
 HARB |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-13  2.84e-13         - |
 BRST |   280   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  7.65e-13  2.05e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRUX |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-14  7.38e-15  3.07e-15 |
 AREV |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.91e-13  6.00e-13  1.49e-13 |
 PBRI |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  2.28e-13  1.60e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.60e-21  2.29e-19  8.24e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
