
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1925   Day: 4   MJD: 57723                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     21     -45      79    718    718      0   1660   1660      0    0.00
 cod |   288     0  19918     50    -228    -243     18     18     17    124    147    104   22.22
 emr |   288     0  23235    309     103   -1909     23     25     22    162    190    143   15.67
 gfz |   288     0  24195    460    -606     752     14     14     14    112    108    114   27.95
 iga |    96     0   2784     12      87    -156     60     60      0    146    146      0    0.00
 igu |    96     0   2784     17      34      34    679    679      0   1325   1325      0    0.00
 jpl |   288     0  15545      0    1124     147     12     12     11     81     79     83   34.16
 usn |   288     0  22890    294    -816   -1190     55     80     32    145    121    157    0.00
 whu |   276     0  13901    174 2667166 -999999   5243   1217   7992 482368 482550 482113    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -32   166   -74   -43   146  -616   -39   112  -153 |
    2 |  -765  -226   108     0   -92   144    97   -66    14 |
    3 |   616    51  -114   -78  -247   248    83    -7  -252 |
    5 | -1385  -231    46    91     3   356    55   167   -28 |
    6 |   445  -135    93   -18  -198   108    61    58  -125 |
    7 | -1092   -21    70    37    70 -2721   -48   104   -50 |
    9 | -1238    17   -59    22  -173   -34    -2   -82   -86 |
   10 |   203   142  -174   -25  -107  1818     8    -9   -96 |
   11 | -1203    86  -131  -103   -77   278    88   -57  -117 |
   12 | -1808   161  -156     8   198   143   -39   109   -70 |
   13 |  1989    60  -236    29  -146   399    46   -70  -154 |
   14 |  2164   -81    23   -61  -134   529    93   -81    -9 |
   15 |  -513  -137     8    18    56   865    70   185    31 |
   16 |  1401  -113   149    -3    42  -454     7   -62    55 |
   17 | -1336    47   -55   116   145   230  -100   150   110 |
   18 |  3010    81   -46   -16    -8  -223   -18    61    90 |
   19 | -2266  -170   129    91    51   841   -23   -62   287 |
   20 |  2283   -75    87    34   -20   295   -18    37    38 |
   21 |  1087  -184   217    63    -3   324   -31   -19   134 |
   22 | -2311  -156   383    35     1    10  -102    18   224 |
   23 | -1334    89   -32   -95  -112  -234    34   -72  -102 |
   24 | -1486   185  -294    53   140 -3997   -28    32  -116 |
   25 |   706   106  -229    72     3    34   -23   -39    42 |
   26 |   507    86  -102   -62     8  1844    41   -15  -111 |
   27 |  -637   274   -72    62   209   505  -199   -49    53 |
   28 |  3910   -62    62    18   -49   148    -3  -106    76 |
   29 |  -248   -33   -35    46   102 -1144    -1   136   -84 |
   30 |   185   167   -76    86     -     -  -144     -     - |
   31 |    89   258  -102     0   328  -919  -121    -6   -20 |
   32 |   -92     8    38     6  -114  1243   -27    68   -23 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     2    -3     -     -     -     -    66     - |
 ALRT |     -   254  -153   -81     -     -     -   -67     - |
 AMC2 |     -   -99    82     -     -     -    27   -10     - |
 AREV |     -     -    14    17     -     -   -20    93     - |
 ARTU |     -     -    83   -47     -     -     -   -10     - |
 ASPA |     -    61    85   -19     -     -   -62   -21 -3982 |
 BAKE |     -     -    35   -20     -     -     -    77     - |
 BJFS |     -   -88     -    70     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -    25   -35     X     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -24     -     -    20   104     - |
 BRST |     -    12   -17     -     -     -     -     -    92 |
 BRUX |     -   127    -6   -98     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    55     -     -   -45   -73     - |
 CHPI |     -     -   -26   -14     -     -    23   -16     - |
 CHTI |     -  -102   -45    77     -     -    24  -138    42 |
 CORD |     -   -22   -90    68     -     -     -   -44     - |
 CRO1 |     -     -   -62    35     -     -     -   161     - |
 CUSV |     -     -    23   -13     -     -     -   -24   765 |
 DGAV |     -     -   -45   -34     -     -    48  -104-18163 |
 GLPS |     -   100     -   -48     -     -   -26    99     - |
 GLSV |     -    24    26   -33     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   -24     4    16     -     -     -    55-23052 |
 HARB |     -  -150   -40   142     -     -     -   -73   136 |
 HERS |     -    69  -101     2     -     -     -    25     - |
 HOB2 |     -   149   126     4     -     -  -157     X     - |
 HYDE |     -     -     9    -5     -     -     -    21 -6869 |
 IENG |     -   -97     X    77     -     -     -  -152     - |
 INEG |     -   -86     -    69     -     -     -   -60-23313 |
 INVK |     -   -62     -    49     -     -     -   381     - |
 ISPA |     -     -    64    22     -     -   -42   130     - |
 KELY |     -     -   159    27     -     -   -93   191   156 |
 KOKV |     -     -   101   -57     -     -     -   -21     - |
 LHAZ |     -     -    11    -6     -     -     -    12  2600 |
 MAL2 |     -   -42    59     X     -     -     -   152     X |
 MGUE |     -     -    -1     -     -     -     1     -     - |
 NKLG |     -  -152   137    52     -     -     -   -76   143 |
 NRIL |     -  -152    -8    64     -     -    51   -81    72 |
 NYA1 |     -    20   -21    -4     -     -     -  -351     - |
 OHI2 |     -   -57    22    33     -     -     -   -18     - |
 PALV |     -     -    55   -31     -     -     -   -10     - |
 PDEL |     -    78     9   -19     -     -   -39   124     - |
 PETS |     -     -    36  -100     -     -    66    43     - |
 PIMO |     -    35   -18   -18     -     -     -   -69   -45 |
 PTBB |     -    36    27   -44     -     -     -    76     - |
 RESO |     -   114   178  -188     -     -     -   110     - |
 REUN |     -  -179    16   133     -     -     -     -    97 |
 RIOP |     -     -    -2     1     -     -     -    -9     - |
 SSIA |     -  -111     -     -     -     -    72  -185     - |
 STHL |     -    70    69   -94     -     -     -   156    83 |
 THTI |     -     -    44     -     -     -   -20   118  7150 |
 THU3 |     -     -   -10     5     -     -     -    28     - |
 TIXI |     -   -16     -    12     -     -     -    -8     - |
 TLSE |     -   -69   -46    80     -     -     -  -160     - |
 TRO1 |     -   -20   -14    24     -     -     -  -531     - |
 URUM |     -   -72     -    17     -     -    33     -    24 |
 USN7 |     -   -14     -    11     -     -     -    41     - |
 VALD |     -     -     6     -     -     -    -3     -   688 |
 WAB2 |     -    92   -46   -47     -     -     -    55     - |
 XMIS |     -     -   -99  -259     -     -   256  -424  -323 |
 YKRO |     -   -61   -31     -     -     -    54     -     - |
 YSSK |     -   -10     1   -48     -     -    46   -16    15 |
 ZAMB |     -     -     7  -102     -     -    80     -     - |
 ZWE2 |     -    77     -   -61     -     -     -    55     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |   323    21    13     7    54   271    13    68  1219 |  288    136
    2 |   341    14    28    25    56   256    11    49  1220 |  288    184
    3 |   601    16    20     6    34   353    14    80  1219 |  288    105
    5 |   381    23    28    18    32   352    15    56  1220 |  288    332
    6 |   846    16    30    15    31   459     9    62  1220 |  288    142
    7 |   408    16    54    16    60  1220    15    55  1220 |  288    321
    9 |   356    14    34    12    30   133    17    86  1217 |  288    248
   10 |   309    23    18    15    41  1496    11    77  1221 |  288    193
   11 |  1370    22    15     8    59   389    12    95  1219 |  288    323
   12 |   544    11    13    13    65   247     8    65  1220 |  288    360
   13 |   341    14    28    15    53   319    15    63  1218 |  288    298
   14 |   420    16    15    14    39   280    11    56  1221 |  288    277
   15 |   387    16    15    16    83   388    11    75  1221 |  288    322
   16 |   402     9    22    15    75   352    12   106  1219 |  288    392
   17 |   293    12    32    11   117   285    12   176  1218 |  288    287
   18 |   326    19    27    13    42   404    17    70  1220 |  288    253
   19 |   909    17    30    13    61   456     9    96  1221 |  288    202
   20 |   383    17    22    16    20   329    13    49  1219 |  288    302
   21 |   562    24    14    11    76   353    14    80  1222 |  288    300
   22 |   452    17    34     6    51   242    14    75  1220 |  288    259
   23 |   339    19    23    14    46   222    18    58  1219 |  288    211
   24 |  1412    15    27    12    39  1742    16   118  1221 |  288    997
   25 |   328    14    20    16    28   169    10    66  1219 |  288    189
   26 |   411     7    27    18    43  1220     7    57  1218 |  288    274
   27 |   406    15    27    14    71   282    13   109  1223 |  288    263
   28 |  1460    30    24    14    66  1529    15    64  1220 |  288   1425
   29 |   536    38    25    17   142   570    10   107  1219 |  288    315
   30 |   811    10    27    16     -     -    12     -     - |  288    317
   31 |  1982    14    16    19    59   603     8    66  1220 |  288    251
   32 |   420    34    28    13    27   641    16    65  1219 |  288    325
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     9    13     -     -     -     -    24     - |  288     42
 ALRT |     -    22    21    15     -     -     -    19     - |  288   5726
 AMC2 |     -    10    19     -     -     -     9    40     - |  288     26
 AREV |     -     -    16    15     -     -    10    18     - |  288   3864
 ARTU |     -     -    11     6     -     -     -    17     - |  285   8571
 ASPA |     -    16    31    15     -     -    10    37  2736 |  288   7527
 BAKE |     -     -    20    11     -     -     -    32     - |  277   2613
 BJFS |     -     9     -     7     -     -     -     -     - |  288   3568
 BJNM |     -    18    26     X     -     -     -     -     - |  286     84
 BRFT |     -     -     -    20     -     -    16    43     - |  288   2474
 BRST |     -     6     8     -     -     -     -     -  1222 |  288   1634
 BRUX |     -    11    13     8     -     -     -     -     - |  288     85
 CCJ2 |     -     -     -    23     -     -    19    61     - |  288   8067
 CHPI |     -     -    16    14     -     -    11    21     - |  288   4706
 CHTI |     -    22    18    15     -     -    14    48  1219 |  288   5623
 CORD |     -    17    17    18     -     -     -    21     - |  288   5617
 CRO1 |     -     -    24    13     -     -     -    25     - |  288     68
 CUSV |     -     -    21    12     -     -     -    68  1998 |  281   4306
 DGAV |     -     -    38    15     -     -    13    34 17029 |  288   3754
 GLPS |     -    12     -    12     -     -    11    25     - |  288   8552
 GLSV |     -    14     8    11     -     -     -     -     - |  288   2078
 GUAT |     -    18    29    15     -     -     -    44 21906 |  276   3046
 HARB |     -    18    21    17     -     -     -    25  1218 |  288   1987
 HERS |     -    10    16     8     -     -     -    14     - |  288    158
 HOB2 |     -    18    30    16     -     -    12     X     - |  288    116
 HYDE |     -     -    13     7     -     -     -    26  5676 |  284   3320
 IENG |     -    29     X    23     -     -     -    37     - |  227     84
 INEG |     -    15     -    12     -     -     -    34 21911 |  288   7260
 INVK |     -    17     -    13     -     -     -    20     - |  288   3364
 ISPA |     -     -    38    21     -     -    14    35     - |  288  11263
 KELY |     -     -    21    12     -     -     7    17  1219 |  288   6422
 KOKV |     -     -    29    16     -     -     -    38     - |  278    228
 LHAZ |     -     -    13     7     -     -     -    24  3801 |  286   4888
 MAL2 |     -    22    31     X     -     -     -    58     X |  174   4742
 MGUE |     -     -    23     -     -     -    11     -     - |  288     44
 NKLG |     -    21    25    21     -     -     -    21  1217 |  288  10451
 NRIL |     -    10    20    10     -     -     9    19  1218 |  288   6296
 NYA1 |     -    27    15    17     -     -     -    25     - |  288   5939
 OHI2 |     -    12    15    12     -     -     -    17     - |  288    339
 PALV |     -     -    12     7     -     -     -    38     - |  288   7703
 PDEL |     -    23    27    18     -     -    14    39     - |  288   2652
 PETS |     -     -    25     9     -     -    11    16     - |  288   8575
 PIMO |     -    34    45    23     -     -     -    32  1218 |  288   5501
 PTBB |     -    15    20    13     -     -     -    19     - |  288     28
 RESO |     -    17    16    14     -     -     -    15     - |  288   5864
 REUN |     -    22    18    17     -     -     -     -  1240 |  288   5585
 RIOP |     -     -    20    11     -     -     -    26     - |  283   7748
 SSIA |     -    14     -     -     -     -     9    23     - |  288   9239
 STHL |     -    19    20    22     -     -     -    41  1218 |  288  16746
 THTI |     -     -    31     -     -     -    14    65  8301 |  284   7064
 THU3 |     -     -    12     7     -     -     -    15     - |  285   5272
 TIXI |     -    22     -    17     -     -     -    37     - |  237    >>>
 TLSE |     -    12    26    13     -     -     -    20     - |  288   1553
 TRO1 |     -    11    14    10     -     -     -    17     - |  288   6098
 URUM |     -    16     -    12     -     -    14     -  1217 |  288    >>>
 USN7 |     -    17     -    14     -     -     -    24     - |  288     27
 VALD |     -     -    13     -     -     -     6     -  1868 |  285   3007
 WAB2 |     -    17    17    11     -     -     -    19     - |  288     29
 XMIS |     -     -    18    14     -     -     9    39  1220 |  288   4522
 YKRO |     -    15    28     -     -     -    10     -     - |  288  13654
 YSSK |     -    20    26    14     -     -    13    60  1223 |  288   6726
 ZAMB |     -     -    24    17     -     -    12     -     - |  288  11548
 ZWE2 |     -    21     -    17     -     -     -    16     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   719    18    24    14    60   680    12    55  5244 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     3.05     7.58     0.87     0.87   | 3.26e-14  8.08e-15  4.44e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.54     7.58     7.56     7.56   | 3.62e-14  5.90e-15  1.90e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     6.21     7.58     4.62     4.62   | 3.34e-14  6.76e-15  5.85e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.54     7.58     7.56     7.56   | 3.54e-14  7.13e-15  3.95e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     7.54     7.58     1.52     1.52   | 4.30e-14  8.08e-15  4.12e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.54     7.58     7.56     7.56   | 3.15e-14  5.13e-15  5.89e-15 |
 MGUE |   288   282     2   288     7.54     7.58     7.56     7.56   | 5.43e-14  1.63e-14  2.38e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     2.58     7.54     3.08     3.08   | 4.68e-14  1.54e-14  6.01e-15 |
 BJNM |   286   286     0   286     2.78     7.47     3.68     3.68   | 5.13e-14  1.85e-14  3.34e-15 |
 KOKV |   278   263     4   278     5.38     7.27     7.28     7.28   | 1.32e-13  3.46e-14  8.75e-15 |
 G06  |   288   283     2   288     4.84     4.61     6.93     6.93   | 8.02e-14  2.51e-14  1.27e-14 |
 CRO1 |   288   287     1   288     1.73     3.97     0.54     0.54   | 9.59e-14  1.19e-14  4.43e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     7.53     3.62     7.56     7.56   | 5.32e-14  2.32e-14  2.20e-14 |
 G09  |   288   282     2   288     5.44     1.95     0.77     0.77   | 7.24e-14  2.21e-14  3.43e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.10     1.60     7.56     7.56   | 5.77e-14  1.11e-14  3.98e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     2.43     1.51     0.46     0.46   | 8.22e-14  2.61e-14  9.33e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     6.55     1.32     0.49     0.49   | 5.28e-14  4.12e-14  3.34e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.00     1.31     0.21     0.21   | 3.22e-14  1.61e-14  7.74e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.60     0.98     0.73     0.73   | 8.66e-13  9.16e-14  2.74e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.68     0.36     3.55     3.55   | 5.83e-13  5.64e-14  2.87e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.04     0.35     3.59     3.59   | 7.39e-14  2.56e-14  1.52e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.67     0.35     2.73     2.73   | 6.11e-13  7.24e-14  1.66e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.62     0.30     0.69     0.69   | 6.67e-13  5.93e-14  2.99e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.60     0.29     1.54     1.54   | 6.51e-13  6.68e-14  4.46e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.58     0.28     2.30     2.30   | 7.17e-13  5.63e-14  4.30e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.58     0.28     0.79     0.79   | 7.08e-13  7.44e-14  1.53e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.58     0.28     0.88     0.88   | 6.47e-13  7.31e-14  1.33e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.56     0.26     0.27     0.27   | 6.08e-13  6.68e-14  3.79e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.40     0.26     1.46     1.46   | 7.77e-14  2.61e-14  2.71e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.52     0.23     3.12     3.12   | 7.84e-13  7.41e-14  4.21e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.79     0.21     1.57     1.57   | 6.31e-13  6.65e-14  3.16e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.31     0.15     0.48     0.48   | 8.46e-14  2.66e-14  2.55e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.15     0.15     0.48     0.48   | 7.00e-14  2.13e-14  8.03e-15 |
 G05  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-13  9.79e-14  3.69e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  8.03e-14  4.41e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-13  6.75e-14  3.75e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  6.12e-14  2.15e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  8.35e-14  2.59e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.04e-13  1.00e-13  1.64e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.08e-13  1.00e-13  3.64e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.62e-13  1.10e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  7.84e-14  2.38e-14 |
 G30  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-14  3.04e-14  2.89e-14 |
 GLSV |   288   220    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  6.17e-13  1.01e-13 |
 PDEL |   288   244    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  1.00e-12  2.51e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-14  8.20e-15  2.09e-15 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  7.41e-13  1.78e-13 |
 HARB |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  6.91e-13  1.30e-13 |
 BRST |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  8.30e-13  1.54e-13 |
 BAKE |   277   260     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  1.12e-12  1.93e-13 |
 IENG |   227   225     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-14  1.61e-14  5.93e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.51e-13  6.94e-13  5.69e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.69e-22  1.03e-19  4.21e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      USN7 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
