
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1926   Day: 2   MJD: 57728                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      -1       2   1216   1216      0   1977   1977      0    0.00
 cod |   288     0  19917    302    -620      93     18     17     18    113    151     68   17.36
 emr |   288     0  23315     87    -533    -412     21     20     22     86    102     75   13.72
 esa |   288     0  21359    601   -1893     -16     15     13     17    164    223     98   20.05
 gfz |   288     0  25289    492    -268     166     11     10     11     73     88     63   28.66
 iga |    96     0   2976     16       0      -5     31     31      0     71     71      0    0.00
 igc |   288     0   8914      0   -2329    1407     92     92      0   1445   1445      0    0.00
 igu |    96     0   2976     45    -159     638    901    901      0   1673   1673      0    0.00
 jpl |   288     0  17151      3    1788    -332     15     13     17     88     99     75   20.21
 ngs |    96     0   2976      4     -22      52    986    986      0   1843   1843      0    0.00
 usn |   288     0  23922      2   -1037     -22     56     64     52    155    148    159    0.00
 whu |   288     0  18085    442   -1606    3547     29     37     18    102    118     84    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   -25   215    84  -324     1    52   345   438    78    44   245   -64 |
    2 |   572  -277   -20   247   -25   -54   -52   173    43    27  -115   -20 |
    3 |   499    82   -40  -269    34   -27   506   323   174   564   159  -120 |
    5 | -1719  -107   130  -217    89   -20   482  -519    93 -1836   265   220 |
    6 |   394  -130   142  -131   108    -8    39   182    -8   350    68   -78 |
    7 | -1961    24   138  -188     6    23  -121  -439    64 -1910   243    87 |
    8 |  -897   -70   200   133  -125   147  -178 -4081   -31  -950   -50  -153 |
    9 |  -489  -107   -73    18    34   -55  -385   379    75  -616    52   -70 |
   10 |   565    31   -52  -134    79   -50   -83  1972    30   413    90   -26 |
   11 |  -276    98   -63    33  -153     6   498   238   143   338    50  -140 |
   12 |  -239   271  -119  -244    55   -36  -205   848    12  -767    81    47 |
   13 |  2358   -72  -149   -34    68  -123   264   230   100  2686     7  -102 |
   14 |  2940   -46   -18    94   -53   -48  -220   692    34  2689   -65  -206 |
   15 |  -559  -107    96  -181    65    18   474   833   115  -479   259   183 |
   16 |  2135  -109    48   222   -75    54   622   468   -53  2085   -69  -163 |
   17 | -1124   103   -89  -269   154   -20  -169   868    21 -1498   154   188 |
   18 |  2284    -8   -18    50   -19   -21    60  -850    -4  2252    53    28 |
   19 | -1380  -159   -81   396   -75   -16  -489  -798   -94 -1658  -149   164 |
   20 |   952  -129    50   279   -77    36   400  -793   -91  1023   -29    27 |
   21 |   736  -191    78   371   -82    83    46    21  -129  1338  -120   120 |
   22 | -2495  -211   195   402  -128   101  -313   313  -169 -2465   -41   -15 |
   23 |  -575    67   -22   -31   -55  -160  -696   157    66  -722    37  -144 |
   24 | -3265   234  -136  -264   131   -47   -53 -5496   -34 -2403   132   101 |
   25 |    41    60  -140    29    37   -16  -251   277   -37   -17  -165    13 |
   26 |   801   164   -98   -46   -30    46   404  2305    13   796    35  -119 |
   27 |    53   179   -33     0    86    60    99   305  -253   -38   -53   -57 |
   28 |  3491  -177   -27   269  -120     0  -124  -205    74  3776  -116   -49 |
   29 | -2221   136    -1  -346    77    -6  -282  -249   118 -1945   226    75 |
   30 |    37   106   -50    44    32    43  -363   115  -146  -105    41    43 |
   31 | -1252   260   -32  -277    77    71  -281   244   -36 -1428    69    25 |
   32 |   619   -33    91  -212   121   -18    -3  1055     5   620   125   -61 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -189   132     -     -     -     -     -  -322   153 |
 ALGO |     -    28   -35     -     -     -     -     -     -     -    45   -36 |
 ALRT |     -   -37   -11     -    28     -     -     -     -     -    63     - |
 AMC2 |     -  -155   105     -     -     -     -     -    61     -    -5     - |
 AREV |     -     -    20    34   -33     -     -     -     -     -    55     - |
 ARTU |     -     -   172    26   -99     -     -     -     -     -    40     - |
 ASPA |     -    77   -85     5   -10     -     -     -     -     -    80     - |
 BAKE |     -     -    -1    99   -69     -     -     -     -     -    73    -6 |
 BJCO |     -     -     -    41   -29     -     -     -     -     -     9     - |
 BJFS |     -   -13     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -     1    22     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    48   -34     -     -     -     -     -   114    -4 |
 BRST |     -    43   -94    28     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 BRUX |     -   102    46     -   -84     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -49     -     -     -     -    49     -     -     - |
 CHPI |     -     -    -7    25    24     -     -     -   -54     -    19     - |
 CHTI |     -     X   -57     -     0     -     -     -    37     -   -63   -10 |
 CORD |     -    16    10     -    18     -     -     -   -46     -    48     - |
 CUSV |     -     -   -53    64   -20     -     -     -     -     -   -57   -31 |
 DAEJ |     -    18   -23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     3   -29   -62     -     -     -   114     -    92     0 |
 FAA1 |     -  -202     -   175     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -38     -    48    17     -     -     -   -38     -    17    95 |
 GLSV |     -   114    14     -    32     -     -     -  -153     -     -     - |
 GUAT |     -    -2   -38   130   -68     -     -     -     -     -   -28   -25 |
 HARB |     -   -50  -137   132     2     -     -     -     -     -   -51    13 |
 HERS |     -   -21   -65     -    44     -     -     -     -     -    33     - |
 HYDE |     -     -   -30    94   -48     -     -     -    -5     -    33   -56 |
 IENG |     -    69    29     -   -68     -     -     -     -     -   109     - |
 INEG |     -   -25     -     -    15     -     -     -     -     -   -94  -220 |
 INVK |     -    -6     -     -     4     -     -     -     -     -  -728     - |
 KELY |     -     -   -14     -   -29     -     -     -    51     -   -80    59 |
 KOKV |     -     -   110    49   -85     -     -     -     -     -   119   -18 |
 LHAZ |     -     -   162  -369   150     -     -     -     -     -   220   242 |
 MAL2 |     -    -9    12     X     X     -     -     -     -     -    63     X |
 MGUE |     -     -   -47    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NAUR |     -     -     -    35     -     -     -     -   -35     -  -176     - |
 NKLG |     -   -19    38   125   -55     -     -     -   -52     -   -51    20 |
 NNOR |     -     -    22   -15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -    73  -101    -6     -     -     -    61     -   -75    22 |
 NYA1 |     -     0   -50     -    24     -     -     -     -     -  -276     - |
 OHI2 |     -     6    32     -   142     -     -     -  -229     -    34    47 |
 OUS2 |     -     -     -   -46    32     -     -     -     -     -  -164     - |
 PALV |     -     -    46   -11   -15     -     -     -     -     -    77     - |
 PDEL |     -    50    25     -   -24     -     -     -   -25     -    81     - |
 PETS |     -     -   154     7  -146     -     -     -    97     -    65     - |
 PIMO |     -    -6     4   -60    -5     -     -     -    69     -   -35    39 |
 PNGM |     -     -     -    21     -     -     -     -   -21     -   -96     - |
 PTBB |     -   -78   -97   125    10     -     -     -     -     -   -45     - |
 QAQ1 |     -    27     -   -23     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 RAMO |     -    77     -     -   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -     -    50     -   -24     -     -     -     -     -   -15     - |
 REUN |     -   -51   -54    30    36     -     -     -     -     -     -    -4 |
 RIO2 |     -     -     -  -132    92     -     -     -     -     -   -35    44 |
 RIOP |     -   -23   -40     -    32     -     -     -     -     -   -10     - |
 SEYG |     -     -     -     9     -     -     -     -    -9     -     -     - |
 STHL |     -   -32   -19    51   -21     -     -     -    19     -    30    31 |
 THTI |     -     -     2     -     -     -     -     -    -1     -    24     - |
 THU2 |     -     -     -    21     -     -     -     -   -21     -   -15    -8 |
 THU3 |     -   -34   -26     -    33     -     -     -     -     -    27     - |
 TIXI |     -    40     -     X   -24     -     -     -     -     -    49     - |
 TLSE |     -    68  -124     -    18     -     -     -     -     -   -92     - |
 TRO1 |     -   -49   -73     -    23     -     -     -    58     -  -389     - |
 TUVA |     -     -     -    32     -     -     -     -   -32     -  -203     - |
 ULAB |     -     -     -   -60    42     -     -     -     -     -     -   -40 |
 UNSA |     -     -     -  -135    95     -     -     -     -     -     -   108 |
 URUM |     -  -114     -   106    -4     -     -     -    -1     -     -    19 |
 USN7 |     -    14     -     -    -9     -     -     -     -     -    85     - |
 VALD |     -     -   -28    65     -     -     -     -   -46     -     -   -70 |
 WAB2 |     -    20   -36     -     5     -     -     -     -     -    33     - |
 XMIS |     -     -    73    96   -69     -     -     -   -42     -   -32    -8 |
 YKRO |     -     -    29     -     -     -     -     -   -19     -     -  -162 |
 YSSK |     -     -   -53     -    -1     -     -     -    36     -   -74     - |
 ZAMB |     -     -    86    55   -78     -     -     -     -     -     -    48 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   481    14    16    14     8    50    56   328    12   446    51    21 |  288    184
    2 |  1138    15    10    19    10    22    83   381    11  1029    41    44 |  288    247
    3 |   871    19    21    15     6    23   132   377     9   503    96    18 |  288    175
    5 |   515    15    14    11    14    22   113   605    16   426    80    22 |  288    381
    6 |   537    14    22    11     7    15    63   334    15   394    44    22 |  288    156
    7 |   403    28    14    13    15    49   205   458    16   415    61    41 |  288    252
    8 |  2118    12    22    15     6    26    60  3088    17  1768    68    56 |  288    822
    9 |   290    16    20    15    10    13   108   304    15   212    74    24 |  288    191
   10 |   241    18    14    10     7    22    80  1278    12   253    38    19 |  288    162
   11 |  1562    11    17     9     9    32   128   352    16  1332    69    36 |  288    309
   12 |   450    10    13    17     6    25    62   285     7   478    72    41 |  288    360
   13 |  1338    15    32     9    14    26   101   524    13   685    83    27 |  288    269
   14 |   292     9    23    12     6    20    97   351    12   339    34    39 |  288    261
   15 |   638    19    35    12    16    19    75   392    10   563    50    31 |  288    287
   16 |   633    24    25    14    10    47    44   394    12   464    91    48 |  288    392
   17 |   331    24    17    18    11    42    62   624    12   365    56    45 |  288    330
   18 |   525    10    15     9     7    21    66   418    12   400    41    25 |  288    255
   19 |   564    19    16    14    10    57    59   557    12   590   106    52 |  288    210
   20 |   663    20    24    14    14    22   108   462    16   779    41    35 |  288    253
   21 |  2632    17    17     8     8    40   111   508    20  2025    52    40 |  288    353
   22 |   579    18    15    16     7    25    54   326     9   353    73    22 |  288    197
   23 |   343    13    19    18     7    25   101   378    11   294    54    51 |  288    242
   24 |  3015    24    29    17    11    33    46  2540    15  2260    76    43 |  288   1158
   25 |   527    15    15    10     8    15    44   277     9   569    53    18 |  288    182
   26 |   515    20    21     8     9    20    27  1335    11   426    39    34 |  288    272
   27 |   537    18    24    15    12    22    74   248    15   570    58    21 |  288    241
   28 |  3547    29    25    22    24    40    83  1933    14  2970    79    42 |  288   1934
   29 |  1036    15    26     8    11    59   165   561    14  1073    64    47 |  288    387
   30 |   901    18    14    11    10    27    71   240    17   792    69    60 |  288    253
   31 |   501    18    13    11     6    31   109   476    10   466    46    49 |  288    395
   32 |   501    18    15    11     8    21    63   719    10   375    57    20 |  288    241
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     7     5     -     -     -     -     -    62    36 |  288    >>>
 ALGO |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     -    28    11 |  288     79
 ALRT |     -    17    15     -     9     -     -     -     -     -    19     - |  288   7701
 AMC2 |     -    22     9     -     -     -     -     -    17     -    51     - |  288     28
 AREV |     -     -    25    15    10     -     -     -     -     -    28     - |  288   4721
 ARTU |     -     -    13     9     6     -     -     -     -     -    15     - |  288   8492
 ASPA |     -    29    29    23    22     -     -     -     -     -    49     - |  288   6208
 BAKE |     -     -    30    15     6     -     -     -     -     -    35    18 |  288   2456
 BJCO |     -     -     -    33    23     -     -     -     -     -    34     - |  284   6497
 BJFS |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2481
 BJNM |     -    12    15     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  240     36
 BRFT |     -     -     -    15    11     -     -     -     -     -    33    19 |  288   3291
 BRST |     -    11    13     8     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   1961
 BRUX |     -    14    15     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 BSHM |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  276   3940
 CHPI |     -     -    30    17    12     -     -     -    11     -    39     - |  288   9698
 CHTI |     -     X    34     -    16     -     -     -    13     -    25    14 |  288   7088
 CORD |     -    16    23     -    17     -     -     -    21     -    45     - |  288   8496
 CUSV |     -     -    15     8    10     -     -     -     -     -    42     9 |  288   3381
 DAEJ |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   2844
 DGAV |     -     -    33    11    13     -     -     -    15     -    42    17 |  288   5701
 FAA1 |     -    31     -    27     X     -     -     -     -     -     -     - |  156   5642
 GLPS |     -    19     -    15     9     -     -     -    20     -    71    18 |  288   6543
 GLSV |     -    12    22     -    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   1611
 GUAT |     -    18    32    15    10     -     -     -     -     -    32    19 |  276   2962
 HARB |     -    24    29    17    14     -     -     -     -     -    58    25 |  288   1033
 HERS |     -    12    17     -     7     -     -     -     -     -    24     - |  288     23
 HYDE |     -     -    14     8     9     -     -     -    11     -    34    10 |  288   4063
 IENG |     -    26    31     -    32     -     -     -     -     -   113     - |  270   5802
 INEG |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    28    23 |  288   4279
 INVK |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     -    35     - |  288   3682
 KELY |     -     -    14     -     8     -     -     -    11     -    20    16 |  288   7555
 KOKV |     -     -    36    18    10     -     -     -     -     -    18    21 |  288    270
 LHAZ |     -     -    24    17    14     -     -     -     -     -   221    19 |  288   4699
 MAL2 |     -    12    16     X     X     -     -     -     -     -   121     X |  285   3965
 MGUE |     -     -    20    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     20
 NAUR |     -     -     -    36     -     -     -     -    35     -    53     - |  288   2552
 NKLG |     -    20    22    16    12     -     -     -    15     -    17    12 |  288   8310
 NNOR |     -     -    34    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  286    252
 NRIL |     -     -     9     7     6     -     -     -     6     -    17    12 |  288   5571
 NYA1 |     -     9    16     -     8     -     -     -     -     -    28     - |  288   5475
 OHI2 |     -    14    18     -    12     -     -     -     9     -    31    17 |  288    110
 OUS2 |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     -    59     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    18    15    10     -     -     -     -     -    31     - |  288   8385
 PDEL |     -    15    27     -    17     -     -     -    15     -    24     - |  288   2281
 PETS |     -     -    13    10     9     -     -     -    10     -    26     - |  288   7227
 PIMO |     -    21    25    13    19     -     -     -    22     -    62    17 |  288   5620
 PNGM |     -     -     -    18     -     -     -     -    18     -    72     - |  288   3383
 PTBB |     -    17    13    10     8     -     -     -     -     -    24     - |  288     19
 QAQ1 |     -    10     -     9     -     -     -     -     -     -     -    12 |  276    >>>
 RAMO |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -     9     - |  285   5478
 REUN |     -    16    22    13    14     -     -     -     -     -     -    16 |  288   5021
 RIO2 |     -     -     -    13     9     -     -     -     -     -    19    34 |  288    >>>
 RIOP |     -    22    30     -    19     -     -     -     -     -    43     - |  288   6158
 SEYG |     -     -     -    19     -     -     -     -    19     -     -     - |  276   5015
 STHL |     -    47    33    37    15     -     -     -    38     -    50    16 |  288  17004
 THTI |     -     -    28     -     -     -     -     -    19     -    63     - |  260   7010
 THU2 |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -    15     7 |  288  55669
 THU3 |     -     9    14     -     6     -     -     -     -     -    26     - |  288   4973
 TIXI |     -    13     -     X     8     -     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 TLSE |     -    16    19     -     8     -     -     -     -     -    27     - |  288   1704
 TRO1 |     -    19    21     -     9     -     -     -     8     -    15     - |  288   5101
 TUVA |     -     -     -    41     -     -     -     -    41     -    54     - |  216   3100
 ULAB |     -     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    20    14     -     -     -     -     -     -    52 |  167    >>>
 URUM |     -    18     -    12     8     -     -     -     9     -     -    12 |  288    >>>
 USN7 |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     -    19     - |  288     22
 VALD |     -     -    23     9     -     -     -     -    12     -     -    10 |  288   3462
 WAB2 |     -    17    18     -     5     -     -     -     -     -    19     - |  288     21
 XMIS |     -     -    36    14    16     -     -     -     9     -    30    13 |  288   5658
 YKRO |     -     -    22     -     -     -     -     -    15     -     -    20 |  283  14416
 YSSK |     -     -    10     -     7     -     -     -    10     -    17     - |  288   6452
 ZAMB |     -     -    27    14    13     -     -     -     -     -     -    16 |  286  12984
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1217    18    22    16    11    32    93   902    15   987    57    29 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     3.25     7.84     0.93     0.93   | 2.54e-14  6.77e-15  1.70e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.83     7.84     7.83     7.83   | 2.93e-14  6.25e-15  3.87e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     6.55     7.84     4.99     4.99   | 3.15e-14  6.85e-15  4.46e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.83     7.84     7.83     7.83   | 3.03e-14  4.82e-15  1.66e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.83     7.84     1.60     1.60   | 2.83e-14  6.79e-15  2.74e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.83     7.84     7.83     7.83   | 3.36e-14  7.39e-15  1.97e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     5.83     7.84     7.83     7.83   | 3.52e-14  8.29e-15  1.08e-14 |
 MGUE |   276   276     0   276     7.49     7.50     7.49     7.49   | 3.76e-14  8.71e-15  2.17e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     4.99     6.86     7.25     7.25   | 6.83e-14  2.06e-14  1.44e-14 |
 BJNM |   240   240     0   240     2.43     6.47     3.75     3.75   | 4.39e-14  8.79e-15  4.82e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     7.82     5.30     7.83     7.83   | 4.48e-14  2.05e-14  1.73e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     5.63     2.88     0.80     0.80   | 6.69e-14  2.11e-14  2.29e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.18     2.56     7.80     7.80   | 3.92e-14  9.34e-15  2.97e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     2.56     2.28     0.48     0.48   | 7.32e-14  2.86e-14  9.11e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.06     2.09     0.23     0.23   | 2.90e-14  7.51e-15  2.65e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     6.69     1.95     0.50     0.50   | 5.45e-14  4.26e-14  2.81e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.62     1.46     0.75     0.75   | 8.20e-13  8.20e-14  2.99e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.71     0.54     3.48     3.48   | 5.47e-13  6.00e-14  2.72e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.15     0.53     3.73     3.73   | 7.51e-14  2.39e-14  2.38e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.69     0.52     2.73     2.73   | 4.99e-13  5.93e-14  1.46e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.63     0.45     0.70     0.70   | 5.89e-13  7.60e-14  5.52e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.62     0.43     1.57     1.57   | 6.74e-13  6.99e-14  4.96e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.60     0.41     0.81     0.81   | 6.74e-13  6.70e-14  2.81e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.60     0.41     2.31     2.31   | 7.13e-13  6.38e-14  2.50e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.59     0.41     0.90     0.90   | 6.32e-13  7.96e-14  2.04e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.53     0.39     1.53     1.53   | 6.50e-14  1.70e-14  2.54e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.58     0.39     0.28     0.28   | 6.49e-13  6.93e-14  2.08e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.53     0.34     3.06     3.06   | 7.45e-13  6.96e-14  4.43e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.82     0.32     1.64     1.64   | 6.11e-13  6.54e-14  1.85e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.43     0.23     0.51     0.51   | 6.98e-14  2.55e-14  2.35e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.25     0.22     0.50     0.50   | 6.17e-14  1.58e-14  2.00e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.84     0.21     0.52     0.52   | 6.38e-13  6.19e-14  2.92e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.83e-13  7.67e-14  4.48e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  2.26e-13  1.02e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-13  7.39e-14  4.47e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.18e-13  6.45e-14  2.49e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  1.03e-13  3.23e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  9.94e-14  2.55e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.12e-13  4.04e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  2.98e-13  1.00e-13 |
 G28  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-13  8.94e-14  2.84e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-14  3.00e-14  2.17e-14 |
 GLSV |   288   244    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.68e-13  1.06e-13 |
 NNOR |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.30e-13  1.95e-14 |
 PDEL |   288   251    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.56e-12  1.10e-12  2.18e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-14  6.93e-15  1.50e-15 |
 DAEJ |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  6.09e-13  1.94e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-13  3.22e-13  5.95e-14 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  7.77e-13  1.87e-13 |
 BAKE |   288   255    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-12  1.27e-12  1.59e-13 |
 IENG |   270   254     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.03e-12  1.55e-12  8.59e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-13  7.51e-13  6.79e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.12e-21  1.48e-19  4.34e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
