
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1926   Day: 6   MJD: 57732                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      5      -3      14    936    936      0   2206   2206      0    0.00
 cod |   288     0  20184    257    -510    -179     20     20     20    135    185     73   15.71
 emr |   288     0  22806    133   -1492    1094     23     23     22     98    119     81   13.42
 esa |   288     0  21724    335   -2530    -398     16     12     18    150    200     99   21.01
 gfz |   288     0  25651    558    -519     318     11     10     12     81     93     73   30.55
 iga |    96     0   2880      0      -6       1     33     33      0     79     79      0    0.00
 igc |   288     0   8064     15    2027   -2532     73     73      0   1482   1482      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0      -6       2   1056   1056      0   1782   1782      0    0.00
 jpl |   288     0  18003     67    1474     494     16     14     18     84     94     74   19.31
 ngs |    96     0   2880     16       2      19    873    873      0   2054   2054      0    0.00
 usn |   288     0  24235    575   -1486     547     44     58     33    132    138    128    0.00
 whu |   288     0  17595    311   -2071    4391     35     43     24    133    114    150    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |    10   196    43  -236   -16    37   315   214    93   -14   220    20 |
    2 | -3427  -308    38   181    39   -24    40 -2769   -34 -2894   -99    20 |
    3 |  -299    58  -206  -173    26    -5     -   306   224  -443    81  -164 |
    5 | -1683  -190   125  -253   219   -25   325   302    -4 -1855   224   132 |
    6 |  -208  -164     5   -87    71    60  -135    80   112  -241    64  -238 |
    7 |  -995   -25   150  -236    94   -16  -244  -605    24 -1231   146    41 |
    8 |  3877  -155    81   163  -112   145   459 -3880    70  3444   -23  -205 |
    9 |  -921   -65  -144    21    55    76     -  -431    44 -1118   -62   -99 |
   10 |   330    31   -52   -69    37   -39  -192  2795    28   252   107    18 |
   11 |  6015    92   -97    27  -110  -111   593  3878   138  5456    42   -31 |
   12 | -1572   238    -3  -175    32    -7  -148     2   -52 -1747   128   -11 |
   13 |  1060    19  -134   -24    67  -115   337  -380    -1  1136   -23  -137 |
   14 |  1242   -77    21   164   -82   -22  -486  1548    -1  1546   -54    12 |
   15 |  -771   -23   111  -158    26    10   480   156    72  -822   259   128 |
   16 |  1195  -216   132   118   -40    78   688  -379    19  1109    28    -1 |
   17 | -3112   171   -32  -289   141     -     -     -   -25     -     -     - |
   18 |  3568   -25    23    99    -9   -80   141   867   -89  3326   119    93 |
   19 | -1789  -286    52   345   -29    -8  -494   497  -134 -1845  -150   117 |
   20 |  2085  -211    48   221     0    16   137   -91  -103  1805    13    21 |
   21 |   612  -267   236   309   -95    39    93   -60  -133  1062   -51    53 |
   22 | -2233  -307   173   428  -132   122  -115    41  -127 -2414     9   102 |
   23 | -2125   119    31    -9   -87  -102  -972  -971    28 -2004    93   -40 |
   24 |  -251   312  -153  -233    82   -58   -44 -1025   -23  -706   157   -48 |
   25 |  -741    68  -164    73    23   -26  -112   157   -57  -781  -115     4 |
   26 |   580   114  -156   -22   -10    65   462  1662    57   196    31   -19 |
   27 |   349   195   -77     3    25    46   215   425  -148   115     7    -9 |
   28 |  1715  -143    51   186   -81   -11  -274 -1965     6  1878  -142  -131 |
   29 | -1222   149   132  -334    83   -87   173  -259    23 -1220   273   124 |
   30 |   424   141  -161   -49   121     3  -622  -271  -141   290   -66  -134 |
   31 | -1814   342   106  -296    10    20  -606 -1072   -46 -2051    96    75 |
   32 |   307   -52    65  -129    50    15  -173  1226    58   374    90    -1 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -230   158     -     -     -     -     -  -381   649 |
 ALGO |     -    17   -20     -     -     -     -     -     -     -    22   -35 |
 ALRT |     -   -43   -21     -    31     -     -     -     -     -   124     - |
 AMC2 |     -   -85    98     -     -     -     -     -     1     -    52     - |
 AREV |     -     -     3    68    -4     -     -     -   -67     -    25     - |
 ARTU |     -     -    53    75   -75     -     -     -     -     -    79     - |
 ASPA |     -     1  -125    56    17     -     -     -     -     -  -113    59 |
 BAKE |     -     -   -18   114   -70     -     -     -     -     -    32  -184 |
 BJCO |     -     -     -    52   -36     -     -     -     -     -   -17     - |
 BJFS |     -    95     -     -   -49     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    19   -13     -     -     -     -     -    13    20 |
 BRST |     -   122  -141    -2     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 BRUX |     -    90    64     -   -74     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -   -34     4     7     -     -     -     8     -    25     - |
 CHTI |     -    11   -22   -62    60     -     -     -   -24     -  -103   -20 |
 CORD |     -   -44   -20     -    70     -     -     -   -62     -    42     - |
 CUSV |     -     -    -7    74   -48     -     -     -     -     -    -7   -43 |
 DAEJ |     -    10   -11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -54   -20    30     -     -     -    10     -  -165    58 |
 FAA1 |     -   139     -  -104     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 GLPS |     -   -15     -    43     6     -     -     -   -44     -    60    60 |
 GLSV |     -    73    18     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    29     X     -     -     -   -32     -  -128     - |
 GUAT |     -    19  -115   126   -43     -     -     -     -     -     5   -19 |
 HARB |     -   -52  -109   128   -14     -     -     -     -     -  -116   -41 |
 HYDE |     -     -     -    76   -52     -     -     -     -     -    16     X |
 IENG |     -   -66   -28     -    46     -     -     -     -     -    75     - |
 INEG |     -   -11     -     -     6     -     -     -     -     -   -67  -272 |
 INVK |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     -  -211     - |
 KELY |     -     -    -9     -     1     -     -     -     5     -   -78    72 |
 KOKV |     -     -     0    86   -57     -     -     -     -     -     3   -21 |
 LHAZ |     -     -   205  -417   176     -     -     -     -     -   250   297 |
 MAL2 |     -     X  -123    79     X     -     -     -     -     -   -69   -14 |
 MGUE |     -     -   -92    59     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NAUR |     -     -     -    26     -     -     -     -   -28     -  -254     - |
 NIST |     -    61   -71     -     -     -     -     -     -     -    28     - |
 NKLG |     -    76    58    80   -50     -     -     -  -102     -    82   -28 |
 NNOR |     -     -    19   -12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -   -70   -47     5     -     -     -    91     -   -55    22 |
 NYA1 |     -    11   -21     -     4     -     -     -     -     -  -172     - |
 OHI2 |     -  -141    13     -    77     -     -     -   -16     -   -48    45 |
 OUS2 |     -     -     -   -88    61     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    36    28   -34     -     -     -     -     -    21     - |
 PDEL |     -    88    22     -   -32     -     -     -   -36     -   116     - |
 PETS |     -     -    77    60   -55     -     -     -   -32     -     7     - |
 PIMO |     -    16    27    14   -30     -     -     -     0     -    65   -37 |
 PNGM |     -     -     -    93     -     -     -     -  -102     -  -231     - |
 PTBB |     -   -14    -7    68   -34     -     -     -     -     -    87     - |
 QAQ1 |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 RAMO |     -     5     -     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -     -   189     -   -83     -     -     -     -     -   145     - |
 REUN |     -   -92   -97    23    71     -     -     -     4     -  -131    -3 |
 RIO2 |     -     -     -  -113    78     -     -     -     -     -     -    75 |
 RIOP |     -   -35   -24     -    28     -     -     -     -     -   -42     - |
 SEYG |     -     -     -    19     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 SSIA |     -   -34     -     -     -     -     -     -    28     -  -133     - |
 STHL |     -    12    13    31   -42     -     -     -    16     -   132    72 |
 TASH |     -     -     -   -56    39     -     -     -     -     -     -  -125 |
 THTI |     -     -    31     -     -     -     -     -   -22     -  -105     - |
 THU3 |     -   -82   -40     -   -36     -     -     -   151     -   -23     - |
 TIXI |     -     5     -     X    -3     -     -     -     -     -     X     - |
 TLSE |     -   115   -22     -   -49     -     -     -     -     -   -61     - |
 TRO1 |     -   -59   -40     -    19     -     -     -    45     -  -259     - |
 TUVA |     -     -     -    31     -     -     -     -   -33     -   -62     - |
 ULAB |     -     -     -   -73    50     -     -     -     -     -     -    55 |
 UNSA |     -     -     -   -60    41     -     -     -     -     -     -   -24 |
 URUM |     -     -     -   -27  -102     -     -     -   191     -     -   -76 |
 USN7 |     -    -3     -     -     2     -     -     -     -     -    75     - |
 VALD |     -     -     -    58     -     -     -     -   -63     -     -  -106 |
 WAB2 |     -   113   107     -  -105     -     -     -     -     -   123     - |
 XMIS |     -     -    95    66   -84     -     -     -     -     -  -150    -4 |
 YELL |     -     1    -8     2   -50     -     -     -    91     -    33   -81 |
 YKRO |     -     -   -76     -     -     -     -     -    53     -     -     - |
 YSSK |     -     -   -34     -   -20     -     -     -    56     -   -80     - |
 ZAMB |     -    59    57    15   -68     -     -     -     5     -     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -   -35     -     -     -    55     -    -3     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   257    12    18    12    12    58    65   160    12   292    63    19 |  288    184
    2 |  1194    16    31    12     8    25    46  1688    20   915    37    51 |  288    386
    3 |   456    23    23    14    12    19     -   351    13   200    55    36 |  288    142
    5 |   527    22    22    10     7    24    89   348    12   474    55    17 |  288    332
    6 |   329    15    13    17    10    15    74   137    15   340    53    38 |  288    162
    7 |   723    18    32    15    11    49    53   568    11   692    97    52 |  288    310
    8 |  2585    17    39     9    14    39    47  2455    18  2999    51    49 |  288   1781
    9 |   368     7    20    12    15    25     -   274    11   395    77    18 |  288    190
   10 |   416    16    19     9    15    20    47  1797    12   402    50    13 |  288    291
   11 |  1181    17    25    10    11    26    56  2948    12   982    62    31 |  288    412
   12 |   459    12    17    12     7    36    38   247    16   508    73    49 |  288    316
   13 |   448    36    18    16    13    25    98   256    19   566    87    61 |  288    310
   14 |  1078    16    18    10    10    22    67  1188    20  1292    54    53 |  288    189
   15 |   302    37    32    14    11    23    72   209    14   314    68    48 |  288    243
   16 |   305    19    17    10    12    49    74   265    12   448    53    44 |  288    335
   17 |  1416    22    22    17     8     -     -     -    21     -     -     - |  288    373
   18 |   403    19    11    10    14    23    48   302    17   387    34    26 |  288    262
   19 |   356    18    18     9    10    47   191   266    17   336    41    64 |  288    258
   20 |   427    24    21     9     8    17    68   326    12   385    30    40 |  288    233
   21 |  1514    18    19    12     9    38    62   488    14  1070    47    43 |  288    376
   22 |   194    15    33    21    11    28    75   431    12   268    50    22 |  288    190
   23 |   603    12    21    13     7    24    97   253    10   679    59    53 |  288    220
   24 |  2587    29    29    18    12    41    68  2437    11  2210    58    31 |  288   1524
   25 |   387    18    22    10     9    11    68   304    12   458    73    20 |  288    257
   26 |   570    10    19    15     6    30    71  1065    16   493    38    33 |  288    223
   27 |   438    12    29     8    11    18    65   294    13   401    45   111 |  288    240
   28 |   952    19    24    14     9    45    54  1290    18  1038    55    41 |  288    849
   29 |   895    37    22    11    13    48    61   298    15   802    67    42 |  288    375
   30 |   254    12    29    16    11    24    53   294    12   268    72    36 |  288    238
   31 |   580    19    19    14    12    55    56   433    13   505    51    37 |  288    357
   32 |   632    24    27    10    13    18    57   805    12   538    39    14 |  288    183
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    12     8     -     -     -     -     -    58    19 |  288    >>>
 ALGO |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -    24    11 |  288    127
 ALRT |     -    12    15     -     7     -     -     -     -     -    16     - |  288   5544
 AMC2 |     -    23    16     -     -     -     -     -    17     -    15     - |  288     41
 AREV |     -     -    25    14    13     -     -     -    11     -    23     - |  288   2824
 ARTU |     -     -    14     8     6     -     -     -     -     -    25     - |  288   8447
 ASPA |     -    35    36    16    17     -     -     -     -     -    36    21 |  288   5644
 BAKE |     -     -    16     6     7     -     -     -     -     -    20    90 |  288   2599
 BJCO |     -     -     -    12     8     -     -     -     -     -    43     - |  216   5305
 BJFS |     -    18     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2902
 BRFT |     -     -     -    16    11     -     -     -     -     -    45    26 |  288   3363
 BRST |     -    12    16     9     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   2309
 BRUX |     -    17    11     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 CHPI |     -     -    28    14    15     -     -     -    12     -    30     - |  288   4035
 CHTI |     -    33    17    11    16     -     -     -    15     -    30    15 |  288   6296
 CORD |     -    14    24     -    12     -     -     -    15     -    20     - |  288   5009
 CUSV |     -     -    19     8    10     -     -     -     -     -    19    14 |  288   4088
 DAEJ |     -    24    28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   3625
 DGAV |     -     -    21    12    13     -     -     -    15     -    32    18 |  288   4313
 FAA1 |     -    16     -    12     -     -     -     -     -     -     -    27 |   96   7282
 GLPS |     -    19     -    12    13     -     -     -    13     -    12    21 |  288   6956
 GLSV |     -     8     9     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2275
 GMSD |     -     -     -     8     X     -     -     -     9     -    26     - |  276   5282
 GUAT |     -    26    34    10     9     -     -     -     -     -    17    16 |  276   2676
 HARB |     -    21    21    17    14     -     -     -     -     -    27    21 |  288    630
 HYDE |     -     -     -    35    24     -     -     -     -     -    95     X |  260   4376
 IENG |     -    12    14     -     5     -     -     -     -     -    18     - |  288     81
 INEG |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -    40    12 |  288   5930
 INVK |     -    20     -     -    10     -     -     -     -     -    57     - |  287   3540
 KELY |     -     -    14     -    10     -     -     -    15     -    24    15 |  288   5997
 KOKV |     -     -    55    23    14     -     -     -     -     -    27    30 |  288     78
 LHAZ |     -     -    31    34    19     -     -     -     -     -    23    32 |  288   4306
 MAL2 |     -     X    32    21     X     -     -     -     -     -    21    36 |  248   5844
 MGUE |     -     -    21    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     31
 NAUR |     -     -     -    51     -     -     -     -    55     -    62     - |  260   2995
 NIST |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -    28     - |  288     29
 NKLG |     -    23    33    15    21     -     -     -    20     -    55    19 |  285   9054
 NNOR |     -     -    30    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    252
 NRIL |     -     -     9     7    11     -     -     -    15     -    23     8 |  288   4916
 NYA1 |     -    10    14     -     7     -     -     -     -     -    13     - |  288   4943
 OHI2 |     -    21    21     -    10     -     -     -    20     -    21    29 |  288    103
 OUS2 |     -     -     -    17    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    26    13     8     -     -     -     -     -    32     - |  288   5795
 PDEL |     -    16    16     -     9     -     -     -    17     -    27     - |  288   2465
 PETS |     -     -    14    11     9     -     -     -     9     -    29     - |  288   7980
 PIMO |     -    35    25    16    18     -     -     -    21     -    41    15 |  288   5429
 PNGM |     -     -     -    20     -     -     -     -    22     -    45     - |  288   5265
 PTBB |     -    25    17    11    12     -     -     -     -     -    19     - |  288     34
 QAQ1 |     -    22     -    16     -     -     -     -     -     -     -    14 |  276    >>>
 RAMO |     -    18     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -     -    19     -     8     -     -     -     -     -    16     - |  283   4931
 REUN |     -    21    39    21    17     -     -     -    15     -    32    25 |  288   3625
 RIO2 |     -     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 RIOP |     -    35    35     -    12     -     -     -     -     -    29     - |  288   4770
 SEYG |     -     -     -    13     -     -     -     -    14     -     -     - |  276   3540
 SSIA |     -    12     -     -     -     -     -     -    10     -    22     - |  288   5619
 STHL |     -    38    30    20    13     -     -     -    24     -    19    14 |  288  14562
 TASH |     -     -     -    46    31     -     -     -     -     -     -    19 |  194    >>>
 THTI |     -     -    23     -     -     -     -     -    16     -    37     - |  284   6161
 THU3 |     -    16    10     -     7     -     -     -    10     -    12     - |  288   4635
 TIXI |     -    10     -     X     5     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 TLSE |     -    13     9     -     7     -     -     -     -     -    13     - |  288   2082
 TRO1 |     -    18    15     -     9     -     -     -    14     -    16     - |  288   5060
 TUVA |     -     -     -    46     -     -     -     -    50     -    62     - |  209   5471
 ULAB |     -     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    15    10     -     -     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    11     8     -     -     -    11     -     -    29 |  288    >>>
 USN7 |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    19     - |  288     38
 VALD |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -    10 |  288   2857
 WAB2 |     -    23    10     -    13     -     -     -     -     -    17     - |  288     35
 XMIS |     -     -    27    17    17     -     -     -     -     -    73    22 |  288   4843
 YELL |     -    11    12     7    12     -     -     -    26     -    13    20 |  288     22
 YKRO |     -     -    13     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  285  12954
 YSSK |     -     -    17     -    10     -     -     -     8     -    20     - |  288   7512
 ZAMB |     -    25    15     9    12     -     -     -    12     -     -     - |  288  12558
 ZWE2 |     -     -     -     -     6     -     -     -    10     -    42     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   937    21    23    16    12    33    74  1056    17   874    44    36 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.70     7.35     0.72     0.72   | 2.34e-14  5.30e-15  3.08e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.33     7.35     7.35     7.35   | 3.50e-14  5.59e-15  2.08e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     5.39     7.35     3.81     3.81   | 2.97e-14  8.05e-15  7.40e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.33     7.35     7.35     7.35   | 3.48e-14  8.73e-15  1.83e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.33     7.35     1.21     1.21   | 3.11e-14  7.94e-15  2.10e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     4.73     7.35     7.35     7.35   | 4.54e-14  1.27e-14  4.77e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     7.28     7.30     7.35     7.35   | 2.80e-14  4.41e-15  1.15e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     6.98     7.30     7.31     7.31   | 3.78e-14  7.82e-15  2.40e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     6.99     7.03     7.04     7.04   | 3.83e-14  7.78e-15  1.32e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.05     6.19     5.35     5.35   | 5.66e-14  1.81e-14  1.99e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.33     5.60     7.35     7.35   | 6.04e-14  2.86e-14  2.37e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.32     4.74     7.35     7.35   | 6.01e-14  2.21e-14  2.97e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     4.53     2.59     0.60     0.60   | 5.60e-14  2.21e-14  2.19e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.98     2.44     7.35     7.35   | 4.01e-14  5.46e-15  2.24e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     2.10     2.08     0.37     0.37   | 7.76e-14  2.38e-14  6.23e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.88     1.99     0.17     0.17   | 3.30e-14  6.98e-15  1.88e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     5.41     1.75     0.37     0.37   | 6.21e-14  3.77e-14  2.83e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.50     1.31     0.56     0.56   | 8.28e-13  7.18e-14  2.57e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.57     0.48     2.60     2.60   | 5.57e-13  5.51e-14  1.38e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.97     0.48     2.80     2.80   | 7.89e-14  2.08e-14  2.02e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.56     0.46     2.04     2.04   | 5.77e-13  7.31e-14  3.50e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.51     0.41     0.52     0.52   | 6.03e-13  7.35e-14  1.94e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.50     0.39     1.17     1.17   | 5.74e-13  6.09e-14  4.36e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.48     0.37     0.61     0.61   | 6.76e-13  6.54e-14  3.16e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.48     0.37     1.72     1.72   | 6.57e-13  6.00e-14  3.29e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.48     0.36     0.67     0.67   | 7.14e-13  7.26e-14  2.70e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.30     0.36     1.15     1.15   | 6.81e-14  2.44e-14  2.09e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.47     0.36     2.87     2.87   | 6.71e-13  5.92e-14  2.13e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.47     0.35     0.21     0.21   | 6.78e-13  7.83e-14  4.93e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.43     0.30     2.29     2.29   | 7.85e-13  7.28e-14  3.51e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.66     0.29     1.23     1.23   | 6.67e-13  6.63e-14  1.76e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.21     0.21     0.39     0.39   | 8.61e-14  3.37e-14  2.43e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.06     0.20     0.38     0.38   | 5.40e-14  1.34e-14  1.48e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.69     0.19     0.39     0.39   | 6.08e-13  6.53e-14  3.27e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  7.36e-14  3.88e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-13  2.35e-13  1.49e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  8.20e-14  4.36e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  9.04e-14  4.64e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.02e-13  2.68e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.13e-13  3.58e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.22e-13  1.44e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  7.11e-14  3.91e-14 |
 GLSV |   288   231    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  6.45e-13  1.81e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  1.17e-13  1.97e-14 |
 PDEL |   288   238    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  1.09e-12  2.43e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-14  4.32e-15  2.74e-15 |
 DAEJ |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  7.03e-13  2.44e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-13  2.07e-13  4.52e-14 |
 BRST |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  8.45e-13  2.87e-13 |
 BAKE |   288   257    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  1.12e-12  1.66e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-14  1.08e-14  6.75e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  7.72e-13  2.63e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.31e-22  4.65e-20  6.64e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
