
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1927   Day: 2   MJD: 57735                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3040     64    -131     327   1337   1337      0   3241   3241      0    0.00
 cod |   288     0  21469    287    -487    -104     21     25     17    135    182     83   17.51
 emr |   288     0  22576      2   -1020     519     24     23     25    118    134    106   14.19
 esa |   288     0  21646      0   -3399    1253     16     12     19    162    218    106   23.15
 gfz |   288     0  25990    852    -702     186     19     17     19    160    170    154   19.36
 iga |    96     0   2944      2     -33     315     35     35      0     90     90      0    0.00
 igc |   288     0   8626      2    -162     183    107    107      0    430    430      0    0.00
 igu |    96     0   2944     64     -32     316   1318   1318      0   2436   2436      0    0.00
 jpl |   288     0  17251      0    2302     829     15     13     16     96    104     86   25.79
 ngs |    96     0   2944     61     -32     310   1201   1201      0   2839   2839      0    0.00
 usn |   288     0  23753    108    -800    -343     46     56     39    135    138    134    0.00
 whu |   288     0  19376     97    2589    4745     32     38     26    114     94    128    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -380   266    82  -291    36    25   467   -79     8  -126   205    98 |
    2 | -1365  -263   -24   260    20  -112    63  -813   -56  -963  -100   -44 |
    3 | -1434    94  -133  -253     4    38  -160   -25   234 -1316    55   -44 |
    4 | -2809    41     -     -     -     -     -     -   -28     -     -     - |
    5 | -1948  -181   135  -178   265   -31   310  -102    10 -1754   123   106 |
    6 |  -152  -122   113  -220   126    98  -186  -529   124  -176    90  -102 |
    7 |  -176    97   140  -198    43    16  -402 -1447     3  -706   129    61 |
    8 |  1184   -94   149   140  -114   162   199  -665   -57   690   -82  -133 |
    9 |  -820   -60   -58    18    21   -20  -469    -7    41  -821   -66   -94 |
   10 |  -252     3   -99  -121    38   -85   -58  2116   133  -333    82    -6 |
   11 |     X   111     -   -84     -   -93     -     X     -  2207   115  -115 |
   12 | -1271   248   -83  -115    -2    37   -96   -57   -18 -1367   146   -34 |
   13 |  6614     2  -211   -27   182  -153   140  3781     2  5628   -49  -107 |
   14 |  2222   -93    32   145  -139   -80  -387  -480    20  2261   -95   -24 |
   15 | -1394  -118   110  -128   132   -15   419  -328    36 -1443   217    80 |
   16 |  2202  -170    73   231   -88    90   691   494   -66  2273   -56   -63 |
   17 | -4750   174    49  -277   228    18   -50 -7133   -68 -4422   197   110 |
   18 |  5187   -18   -55   111   -53   -66   149  2025   -18  4860    25    23 |
   19 | -2306  -219    39   328    37   -86  -301   216  -195 -2073  -148   110 |
   20 |  2681  -257     7   350   -23    32   155   219  -126  2546   -37   -83 |
   21 |  1048  -303    61   392   -18    19    32   119  -166  1421   -93    34 |
   22 | -3430  -235   253   375  -154    87  -104  -781  -201 -3184   -45    19 |
   23 |  -595   147    54   -58  -172   -95  -585  -514    52  -665   -12   -92 |
   24 | -3209   254  -216  -212   139   -34   -27  -373    33 -2673   189    74 |
   25 |  -539    99  -296    40    13    -2    21  -446    50  -455   -53   -25 |
   26 |  -290    12  -167    51     9    47   649   561    31  -647    21    25 |
   27 |   332   212   -10   -23    37    61   444   -28  -146   494    40   -16 |
   28 |  9633  -192    47   274   -96   -61  -235  6272   -69  7476  -162   -55 |
   29 |   497   117    42  -313   177   -12   413   -60    45  -449   274   124 |
   30 |    40   262   -49   -24    57    29  -637  -700  -173   119    -8   -15 |
   31 | -3896   275   -23  -235    55   120  -321 -2306    -5 -3820   134   106 |
   32 |  -619   -83    89  -171    61    30  -157  1077   115  -385   141    45 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -70    84     -     -     -     -     -  -184   208 |
 ALGO |     -   -19    24     -     -     -     -     -     -     -    74    62 |
 ALRT |     -   -34   -17     -    43     -     -     -     -     -    63     - |
 AMC2 |     -   -95   117     -     -     -     -     -     -     -    13     - |
 AREV |     -     -     -    21   -25     -     -     -     -     -  -182     - |
 ARTU |     -     -     5    69   -87     -     -     -     -     -    62     - |
 ASPA |     -   130   -68  -113    17     -     -     -    34     -    10   -46 |
 BAKE |     -     -   -62    95   -69     -     -     -     -     -   -40   -57 |
 BJCO |     -     -     -    40   -48     -     -     -     -     -    19     - |
 BJFS |     -    44     -     -   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    34   -40     -     -     -     -     -    65   -55 |
 BRST |     -    71  -118    19     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 BRUX |     -   102    25     -  -111     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -   232     -     -     -  -174     -    37   259 |
 CHAN |     -     -   -41   -26   -34     -     -     -    71     -     -   -87 |
 CHPI |     -     -   -24    11   -11     -     -     -    11     -   -22     - |
 CHTI |     -    29   -63   -32     X     -     -     -    42     -  -103    58 |
 CORD |     -     6    21     -   -20     -     -     -     -     -    84     - |
 CUSV |     -     -   -35    40   -23     -     -     -     -     -  -103    12 |
 DAEJ |     -   -14    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -40    -1   -22     -     -     -    39     -   -57    25 |
 FAA1 |     -  -114     -    84     3     -     -     -     -     -     -     6 |
 GLPS |     -   100     -     7   -83     -     -     -   -11     -   157    -2 |
 GLSV |     -    48   -98     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   -31   -35     -     -     -    53     -   -23     - |
 GUAT |     -   -10   -51    82   -48     -     -     -     -     -   -26   -46 |
 HARB |     -    -3  -185    52     5     -     -     -    53     -   -74    55 |
 HERS |     -    18   -15     -    -5     -     -     -     -     -    49     - |
 HYDE |     -     -    76    16   -75     -     -     -     -     -    -6   -29 |
 IENG |     -    16   -21     -     1     -     -     -     -     -    51     - |
 INEG |     -     3     -     -    -2     -     -     -     -     -  -100  -265 |
 INVK |     -   -50     -     -    45     -     -     -     -     -  -542     - |
 KELY |     -     -  -116     -  -279     -     -     -   273     -  -176  -230 |
 KIRI |     -     -     -    89     -     -     -     -   -80     -   -48     - |
 KOKV |     -     -   121    47  -142     -     -     -     -     -   -23   -97 |
 LHAZ |     -     -   369  -513   318     -     -     -     -     -   312   327 |
 MAL2 |     -     X   -86    53     X     -     -     -     -     -   -99  -111 |
 MGUE |     -     -   -62    62     -     -     -     -   -19     -     -     - |
 NKLG |     -    68    80    97   -92     -     -     -  -103     -    67    28 |
 NNOR |     -     -    13    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -  -173   -56     0    66     -     -     -    98     -   -46    64 |
 NYA1 |     -    40   -28     -   -16     -     -     -     -     -  -102     - |
 OHI2 |     -   -84     5     -   -13     -     -     -    64     -   -62   -86 |
 OUS2 |     -     -     -   -28    33     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    -3    68   -76     -     -     -     -     -   -17     - |
 PDEL |     -   124   -15     -   -66     -     -     -   -27     -    13     - |
 PETS |     -     -   174   -16  -175     -     -     -    50     -    20     - |
 PIMO |     -  -104   -69    -6   -40     -     -     -   143     -   -92   -41 |
 PNGM |     -     -     -     5     -     -     -     -    -4     -  -114     - |
 PTBB |     -    44   -28    -7   -12     -     -     -     -     -    49     - |
 QAQ1 |     -   -74     -    56     -     -     -     -     -     -     -   111 |
 RAMO |     -    28     -     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    18   102     -   -90     -     -     -     -     -    29     - |
 REUN |     -    55   -70     1     X     -     -     -     -     -     -   -30 |
 RIO2 |     -     -     -  -136   162     -     -     -     -     -     -    83 |
 RIOP |     -    34    13     -   -39     -     -     -     -     -     1     - |
 SEYG |     -     -     -    60     -     -     -     -   -54     -     -     - |
 STHL |     -     7    74     4  -106     -     -     -    31     -    65   -36 |
 TASH |     -     -     -   -69    82     -     -     -     -     -     -   102 |
 THTI |     -     -    96     -     -     -     -     -   -53     -   126     - |
 THU2 |     -     -     -    -1     -     -     -     -     1     -    36   -21 |
 THU3 |     -   -42    33     -    14     -     -     -     -     -    65     - |
 TIXI |     -   -45     -    63   -35     -     -     -     -     -   -44     - |
 TLSE |     -   108  -128     -    -4     -     -     -     -     -   -76     - |
 TRO1 |     -    26    -7     -   -19     -     -     -     -     -  -252     - |
 UNSA |     -     -     -   -81    97     -     -     -     -     -     -    75 |
 URUM |     -   -74     -    98   -44     -     -     -    -5     -     -   -10 |
 USN7 |     -   -39     -     -    35     -     -     -     -     -    72     - |
 VALD |     -     -     -    46     -     -     -     -   -42     -     -   -67 |
 WAB2 |     -   -15   -12     -    22     -     -     -     -     -    17     - |
 WIND |     -   -27     -   -28    57     -     -     -     -     -     -    79 |
 XMIS |     -     -    73    55   -81     -     -     -   -26     -  -169  -109 |
 YKRO |     -     -   -32     -     -     -     -     -    18     -     -  -220 |
 YSSK |     -     -    42     -   -30     -     -     -     -     -    75     - |
 ZAMB |     -    -6    32   -29   -59     -     -     -    56     -     -    65 |
 ZWE2 |     -   -67     -     -    33     -     -     -    21     -   -69     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   357    27    24     7    10    59   164   204    15   406    48    20 |  288    176
    2 |  1028    11    32     9    18    23    56   511    21   419    36    49 |  288    187
    3 |   342    22    17     8    16    30   224    85    13   449    73    11 |  288    140
    4 |   715    44     -     -     -     -     -     -    30     -     -     - |  284    673
    5 |   544    29    27    14    19    23    57   211     8   729    62    27 |  288    309
    6 |   335    14    40    10    15    31   122   427    10   217    48    48 |  288    163
    7 |  1411    16    18    13    15    27    92  1076    12  1311    55    49 |  288    227
    8 |  1935    16    24    12    13    44    73  1819    19  2277    84    34 |  288   1283
    9 |   303    21    19     8     7    27   131   138    13   280    64    37 |  288    234
   10 |   357    43    16    21    19    21    65  1142    16   300    55    13 |  288    223
   11 |     X    16     -    12     -    22     -     X     -   172    93    25 |  192    261
   12 |   341    16    21    12    22    33   113   284    10   468    61    52 |  288    376
   13 |  2242    26    21     8    18    43    89  2209    11  2083    47    55 |  288    346
   14 |   286    13    15    12    12    26   106   306     8   329    73    44 |  288    227
   15 |   564    21    17     9    17    31   181   300    17   437    28    24 |  288    216
   16 |   918    27    22     7    17    52    94   430    16   943    72    45 |  288    447
   17 |  1876    23    39     9    18    47    48  4007    14  1664    53    49 |  288    476
   18 |  1016    41    16    23    24    18   101  1237     7  1195    43    21 |  288    244
   19 |   926    27    35    10    19    33   119   336    14   906    67    54 |  288    281
   20 |   586    29    19    14    22    22    65   238     8   560    13    22 |  288    292
   21 |  1704    18    18    19    19    43    79   442     7  1177    41    45 |  288    469
   22 |   320    26    21     8    20    37   110   518    12   703    59    17 |  288    237
   23 |   460    17    23    11    11    20   113   202    12   492    64    79 |  288    239
   24 |  2298    22    25    11    22    51    69  2407    10  2138    51    24 |  288   2297
   25 |   546    30    23    12    25    25    83   337    11   455    37    28 |  288    257
   26 |  1661    17    21     8    15    26    87   395    13  1147    32    28 |  288    296
   27 |   283    30    33    18    14    20    89   218    10   323    53    36 |  288    214
   28 |  4224    26    20    16    23    33    84  3716    12  3494    62    47 |  288    310
   29 |  2094    25    17    13    19    71    81   530    11  1618    41    34 |  288    253
   30 |   410    23    23    15    17    29    70   562    15   365    38    25 |  288    244
   31 |  1168    11    21    11    20    47   163  1289    11  1103    52    32 |  288    271
   32 |   561    27    16    16     9    12    73   764     8   429    76    28 |  288    285
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    51    14 |  276    >>>
 ALGO |     -    12    15     -     -     -     -     -     -     -    13    20 |  288     50
 ALRT |     -    13    10     -    13     -     -     -     -     -    20     - |  288   4372
 AMC2 |     -    19    24     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  288     49
 AREV |     -     -     -    40    48     -     -     -     -     -    51     - |   95    >>>
 ARTU |     -     -     9     9    10     -     -     -     -     -    38     - |  288   7247
 ASPA |     -    14    29    13    23     -     -     -    21     -    64    23 |  288   6711
 BAKE |     -     -    10     9    12     -     -     -     -     -    31     9 |  288   2500
 BJCO |     -     -     -    76    90     -     -     -     -     -    87     - |  173   7540
 BJFS |     -    13     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3427
 BRFT |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     -    29    33 |  288   4498
 BRST |     -    13    17     7     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   2219
 BRUX |     -    13    17     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     64
 CCJ2 |     -     -     -     -    24     -     -     -    18     -    57    28 |  288   5087
 CHAN |     -     -    36    11    13     -     -     -    11     -     -    11 |  288     90
 CHPI |     -     -    35    16    29     -     -     -    18     -    43     - |  288   4141
 CHTI |     -    17    20    11     X     -     -     -    15     -    15    12 |  288   5476
 CORD |     -    20    28     -    29     -     -     -     -     -    31     - |  288   5282
 CUSV |     -     -    36    18    12     -     -     -     -     -    35    19 |  288   5170
 DAEJ |     -    22    27     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   3076
 DGAV |     -     -    32    14    26     -     -     -    18     -    32    26 |  288   5222
 FAA1 |     -    40     -    21    24     -     -     -     -     -     -    39 |  287   7183
 GLPS |     -    13     -    13    17     -     -     -     9     -    28    13 |  288   6645
 GLSV |     -    19    16     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  287   2089
 GMSD |     -     -     -    11    18     -     -     -    12     -    22     - |  288   2960
 GUAT |     -    11    40    20    15     -     -     -     -     -    24    21 |  276   2731
 HARB |     -    23    26    18    24     -     -     -    18     -    28    18 |  288   1407
 HERS |     -    14    19     -    13     -     -     -     -     -    16     - |  288     51
 HYDE |     -     -    25    16    12     -     -     -     -     -    28    13 |  288   4665
 IENG |     -    21    13     -    17     -     -     -     -     -    23     - |  288    126
 INEG |     -     7     -     -     6     -     -     -     -     -    20    24 |  288   5084
 INVK |     -     8     -     -     7     -     -     -     -     -    53     - |  288   3322
 KELY |     -     -    17     -    21     -     -     -    22     -    19    18 |  288   6675
 KIRI |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -   157     - |  288   4273
 KOKV |     -     -    46    21    16     -     -     -     -     -    46    22 |  288    159
 LHAZ |     -     -    35    20    15     -     -     -     -     -    23    17 |  288   5431
 MAL2 |     -     X    24    15     X     -     -     -     -     -    28    97 |  287   5548
 MGUE |     -     -    24    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     33
 NKLG |     -    28    30    14    18     -     -     -    11     -    32    14 |  288   6958
 NNOR |     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  274 106880
 NRIL |     -    16    14     8    16     -     -     -     9     -    26    12 |  288   5166
 NYA1 |     -    17     9     -    13     -     -     -     -     -    17     - |  288   6062
 OHI2 |     -    13    20     -    18     -     -     -    13     -    17    14 |  288     67
 OUS2 |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    18    10    11     -     -     -     -     -    42     - |  288   6740
 PDEL |     -    18    15     -    19     -     -     -    14     -    24     - |  288   2659
 PETS |     -     -    29     9    13     -     -     -    11     -    28     - |  288   8238
 PIMO |     -    12    52    16    17     -     -     -    16     -    67    14 |  288   4877
 PNGM |     -     -     -    47     -     -     -     -    42     -    70     - |  288   2934
 PTBB |     -    14    22    11    14     -     -     -     -     -    28     - |  288     48
 QAQ1 |     -    15     -    11     -     -     -     -     -     -     -    16 |  276    >>>
 RAMO |     -    16     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -     9    15     -     8     -     -     -     -     -    15     - |  288   4850
 REUN |     -    19    31    16     X     -     -     -     -     -     -    25 |  288   4108
 RIO2 |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 RIOP |     -    14    21     -    16     -     -     -     -     -    24     - |  288   4712
 SEYG |     -     -     -    36     -     -     -     -    32     -     -     - |  273   5749
 STHL |     -    35    51    28    19     -     -     -    24     -    31    25 |  288  14788
 TASH |     -     -     -    56    67     -     -     -     -     -     -    52 |  133    >>>
 THTI |     -     -    34     -     -     -     -     -    18     -    61     - |  280   6988
 THU2 |     -     -     -     5     -     -     -     -     4     -    22    10 |  288  16396
 THU3 |     -    18    12     -    14     -     -     -     -     -    16     - |  288   5405
 TIXI |     -    15     -     7    15     -     -     -     -     -    20     - |  288    >>>
 TLSE |     -    11    10     -    12     -     -     -     -     -    17     - |  288   3740
 TRO1 |     -     9     8     -     9     -     -     -     -     -    16     - |  288   6502
 UNSA |     -     -     -    15    18     -     -     -     -     -     -    37 |  288    >>>
 URUM |     -    19     -    11    13     -     -     -    11     -     -    43 |  288    >>>
 USN7 |     -    10     -     -     9     -     -     -     -     -    18     - |  288     37
 VALD |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     -    10 |  288   2765
 WAB2 |     -    13    14     -    18     -     -     -     -     -    14     - |  288     58
 WIND |     -    19     -    16    15     -     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 XMIS |     -     -    27    12    17     -     -     -    10     -    38    17 |  288   5230
 YKRO |     -     -    19     -     -     -     -     -    10     -     -    22 |  286  13028
 YSSK |     -     -    19     -    14     -     -     -     -     -    18     - |  285   7540
 ZAMB |     -    17    34    15    26     -     -     -    10     -     -    20 |  288  13335
 ZWE2 |     -    18     -     -    11     -     -     -    12     -    23     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1337    21    25    17    19    36   107  1318    15  1202    46    32 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |     12  | 1927-2 22:45:00 |         791



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.90     7.42     0.86     0.86   | 3.00e-14  7.58e-15  5.59e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.43     7.42     7.42     7.42   | 3.09e-14  6.72e-15  1.51e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     5.74     7.42     4.55     4.55   | 3.14e-14  7.14e-15  7.84e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.43     7.42     7.42     7.42   | 3.38e-14  8.19e-15  1.28e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.43     7.42     1.40     1.40   | 3.09e-14  8.29e-15  2.33e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.40     7.42     7.42     7.42   | 3.93e-14  8.12e-15  1.52e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.43     7.42     7.42     7.42   | 3.58e-14  7.45e-15  3.43e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     4.95     7.42     7.42     7.42   | 4.26e-14  8.54e-15  4.41e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.25     6.55     6.41     6.41   | 5.75e-14  2.05e-14  1.68e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.42     5.99     7.42     7.42   | 6.18e-14  3.93e-14  2.61e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.42     5.04     7.42     7.42   | 6.24e-14  2.92e-14  2.90e-14 |
 IENG |   288   288     0   161     3.47     4.09     1.55     1.55   | 4.46e-14  8.33e-15  4.72e-15 |
 G09  |   288   287     2   288     4.74     2.73     0.70     0.70   | 7.16e-14  2.30e-14  3.54e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.05     2.69     7.41     7.41   | 3.92e-14  6.39e-15  1.80e-15 |
 G10  |   288   283     2   288     2.23     2.21     0.44     0.44   | 1.01e-13  3.47e-14  1.01e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.95     2.19     0.21     0.21   | 3.41e-14  7.81e-15  3.37e-15 |
 G27  |   288   285     1   288     5.66     1.84     0.43     0.43   | 6.40e-14  3.02e-14  1.70e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.53     1.38     0.66     0.66   | 8.03e-13  6.66e-14  2.85e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.06     0.51     3.35     3.35   | 6.93e-14  1.93e-14  2.22e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.60     0.51     3.02     3.02   | 5.42e-13  6.77e-14  2.00e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.58     0.49     2.38     2.38   | 5.51e-13  6.18e-14  1.84e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.54     0.43     0.62     0.62   | 6.83e-13  8.10e-14  2.46e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.52     0.41     1.38     1.38   | 6.64e-13  7.00e-14  6.38e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.51     0.39     0.71     0.71   | 6.61e-13  7.38e-14  2.27e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.51     0.39     2.00     2.00   | 6.72e-13  6.47e-14  2.24e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.50     0.38     0.78     0.78   | 7.40e-13  7.69e-14  3.11e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.42     0.38     1.36     1.36   | 6.20e-14  1.65e-14  2.15e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.49     0.37     2.16     2.16   | 6.70e-13  6.56e-14  2.31e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.49     0.36     0.25     0.25   | 7.12e-13  8.03e-14  2.93e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.45     0.32     2.63     2.63   | 7.86e-13  6.90e-14  5.23e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.69     0.30     1.45     1.45   | 7.30e-13  7.01e-14  2.04e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.32     0.23     0.46     0.46   | 8.82e-14  3.13e-14  3.33e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.15     0.21     0.45     0.45   | 6.41e-14  1.88e-14  7.35e-15 |
 G13  |   288   288     0   288     0.72     0.20     0.45     0.45   | 5.99e-13  5.73e-14  4.05e-14 |
 G04  |   284   277     9     7     0.01     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  4.56e-13  2.61e-13 |
 CHAN |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-14  8.29e-15  4.72e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  7.02e-14  4.10e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  2.04e-13  1.40e-13 |
 G11  |   192   192     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.59e-13  6.17e-14         - |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.80e-13  1.07e-13  4.52e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  1.12e-13  2.76e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-13  1.16e-13  5.68e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.94e-13  1.68e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.94e-13  7.58e-14  2.21e-14 |
 NNOR |   274   269     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-11  2.51e-11  6.18e-12 |
 PDEL |   288   242    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.18e-12  1.32e-12  2.57e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-14  6.47e-15  2.48e-15 |
 DAEJ |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  1.13e-12  4.30e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-13  3.19e-13  1.19e-13 |
 BRST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  8.13e-13  2.95e-13 |
 BAKE |   288   256    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-12  9.66e-13  1.84e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |    94    66    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-07  1.09e-08         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.81e-22  1.12e-19  3.92e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
