
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1928   Day: 5   MJD: 57745                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     33    -112     444    719    719      0   2315   2315      0    0.00
 cod |   288     0  21184    340    -659    -137     19     18     19    121    170     70   17.79
 emr |   288     0  23424    381   -1652     742     26     26     26     96    110     87   11.55
 esa |   288     0  21182   1074   -3199     567     16     12     19    159    227     68   22.45
 gfz |   288     0  25058    287    -654     179     14     12     14     87    102     77   27.21
 iga |    96     0   2976     17      35     -15     40     40      0     86     86      0    0.00
 igc |   288     0   8888      0    -242     167     93     93      0    424    424      0    0.00
 igu |    96     0   2976      7      31      46   1151   1151      0   1931   1931      0    0.00
 jpl |   288     0  18091     50    1480     666     17     14     19     99    108     88   21.00
 ngs |    96     0   2976     44    -118     477    707    707      0   2144   2144      0    0.00
 usn |   288     0  23647      0   -1732     341     76    110     46    149    185    123    0.00
 whu |   288     0  18686    570   -2349    4740     53     43     61    114    117    112    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -339   192   -31  -298    77   -21   255   257    74  -205   155   -64 |
    2 | -3112  -229    91   218   -87   -35   218  -339    23 -3070   -72   -18 |
    3 |   470    27  -186  -204    29    -2  -305   763   259   335   -94  -187 |
    5 | -2173   -45   158  -196    62    28   511   446    81 -1940   248   116 |
    6 |  -896  -120    93  -112     1    66  -271  -306   169  -652    51  -166 |
    7 | -3136    69    94  -260    96    -2   208   424    43 -2710   173    66 |
    8 |  3337  -192    49   125   -40   104   -52 -4395    54  3431  -185  -139 |
    9 |  -860    29  -121     2   -30    -6  -716   139    79  -894  -108  -132 |
   10 |   881    -4   -94    10    -2   -43   230  3090    58   575   -36    23 |
   11 |  5575     6  -131     4   -30  -158  -367 -4799   102  4935    31   -91 |
   12 | -1581   244    19  -207    69   -12  -389   269   -85 -1400   198    49 |
   13 |  2496   163   -98  -117   -20   -81   561  1596    66  2363    68   -68 |
   14 |   856  -187    51   133   -17   -29    -6   782    10  1080   -44   -84 |
   15 |  -505   -54   151  -191    57    50   646   309    94  -604   328   205 |
   16 |  1072   -94    26   207   -11   116   151  -662  -141  1002   -50   -16 |
   17 | -1936   199   -18  -309   205    -5   163   139   -94 -1632   269   130 |
   18 |  1477    17    66    82   -59    18   487  -726   -62  1529    60    36 |
   19 | -1906  -195   -29   378   -25   -42  -196  -562  -191 -1887   -32   165 |
   20 |  2538  -221    88   322  -110    60   533   939   -63  2498    20   -52 |
   21 |  2679  -229    58   344   -40    76   310  1253  -154  2696   -86    88 |
   22 | -1750  -308   113   462  -108   123  -275   -60  -155 -1856   -38   -50 |
   23 | -1319   183   -27   -74   -26  -203  -656  -491   -27 -1283    21  -122 |
   24 |  -917   301   -28  -341    72   -31    34 -1411    31  -662   246   142 |
   25 |  1232    45  -198    37    64   -57  -350  -461   -52  1096  -162     4 |
   26 |    16    98  -159   -14    23    37  -155  1779   -11    92   -16   -48 |
   27 |  -448    84   -35   -61   112    56   -16   435  -132  -421   -91   -47 |
   28 |  5418  -120   -69   229  -102   -61  -338  2512    26  4732  -112   -83 |
   29 | -2641   189    62  -421   158   -20   395 -1198    52 -2252   287   144 |
   30 |  -435   262   -87   -51    10    -5  -572  -308  -134  -154   -27   -29 |
   31 | -1943     X     X  -189   189    41  -160  -801   -44 -1953   208    70 |
   32 | -1043   -75    53  -169   107    29   100  1044    76 -1214    50   -20 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -71    59     -     -     -     -     -  -315   156 |
 ALGO |     -   -27    41     -     -     -     -     -     -     -   -43    32 |
 ALRT |     -   -33   -34     -    36     -     -     -     -     -   102     - |
 AMC2 |     -   -92   146     -     -     -     -     -    -2     -    -8     - |
 AREV |     -     -    65     X     7     -     -     -   -44     -    34     - |
 ARTU |     -     -   -17   113   -86     -     -     -     -     -    33     - |
 ASPA |     -   -16     5    12     -     -     -     -     -     -  -204   134 |
 BAKE |     -     -  -207   106     -     -     -     -     -     -  -166  -161 |
 BJCO |     -     -     -    56   -47     -     -     -     -     -    73     - |
 BJFS |     -    -8     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -10     -     -     -     -    11     -     -    73 |
 BRST |     -    69   -84   -12     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 BRUX |     -    99    12     -   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -   163     -     -     -  -211     -   144  -663 |
 CHAN |     -     -   -33    33   -57     -     -     -    58     -     -   -66 |
 CHPI |     -     -    48   -24    12     -     -     -   -15     -    88     - |
 CHTI |     -   -52  -105    48    77     -     -     -   -49     -   -67    26 |
 CORD |     -    -1   -53     -    22     -     -     -     -     -    45     - |
 CUSV |     -     -     7    63   -55     -     -     -     -     -   -63    20 |
 DAEJ |     -    10   -15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -79     X   -41     -     -     -    96     -   -35    40 |
 GLPS |     -    -3     -    17    34     -     -     -   -60     -   -15    89 |
 GLSV |     -   152   -32     -   -85     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     1  -112    70   -10     -     -     -     -     -   -85   -59 |
 HARB |     -   -77  -133    73   -16     -     -     -    79     -   -89     2 |
 HERS |     -    20    -8     -   -10     -     -     -     -     -     7     - |
 HYDE |     -     -    48    40   -54     -     -     -     -     -    73    -6 |
 IENG |     -    60   -10     -   -35     -     -     -     -     -    68     - |
 INEG |     -   -17     -     -    11     -     -     -     -     -  -174  -257 |
 INVK |     -    16     -     -   -11     -     -     -     -     -   250     - |
 ISPA |     -     -   182   -57   -62     -     -     -    56     -    38   -93 |
 KELY |     -     -    91     -   -39     -     -     -     -     -   -58   -14 |
 KOKV |     -     -    85     X   -36     -     -     -     -     -   125    15 |
 LHAZ |     -     -    26     X   -11     -     -     -     -     -   -23   -14 |
 MAL2 |     -   -22   -47    43     X     -     -     -     -     -   -44    -5 |
 MGUE |     -     -   -29     8     -     -     -     -     8     -     -     - |
 NAUR |     -     -     -    37     -     -     -     -   -39     -  -160     - |
 NIST |     -     -   -31     -    13     -     -     -     -     -   -18     - |
 NKLG |     -   -13    39   155    35     -     -     -  -219     -   -70     - |
 NNOR |     -     -    50   -26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -85   -77     4    38     -     -     -    60     -   -21    63 |
 NYA1 |     -    10   -25     -     4     -     -     -     -     -  -243     - |
 OHI2 |     -   -66   -23    29    30     -     -     -     -     -    20   -25 |
 PALV |     -     -    22     -    -9     -     -     -     -     -    71     - |
 PDEL |     -   135     7     -   -35     -     -     -   -73     -    72     - |
 PETS |     -     -   107   -11   -64     -     -     -    35     -    30     - |
 PIMO |     -   -15    50     4   -73     -     -     -    76     -   104   -25 |
 PNGM |     -     -     -    29     -     -     -     -   -31     -   -85     - |
 PTBB |     -     3     4    76   -64     -     -     -     -     -    30     - |
 QAQ1 |     -    47     -   -37     -     -     -     -     -     -     -    35 |
 RAMO |     -   110     -     -   -72     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    -5   143     -   -56     -     -     -     -     -   -10     - |
 REUN |     -    11   -15   -70    25     -     -     -    41     -     -   -73 |
 RIO2 |     -     -     -  -163   135     -     -     -     -     -     -    98 |
 RIOP |     -    -1   -65     -    27     -     -     -     -     -   -84     - |
 SEYG |     -     -     -    27     -     -     -     -   -29     -     -     - |
 SSIA |     -    -5     -     -     -     -     -     -     4     -   -95   -28 |
 STHL |     -     4    24   -18   -11     -     -     -    16     -    56   118 |
 SUTV |     -     -     -    34   -28     -     -     -     -     -    52     - |
 TASH |     -     -     -   -35    29     -     -     -     -     -     -   -29 |
 THU3 |     -  -122   -46     -     0     -     -     -   128     -   -86     - |
 TIXI |     -   -21     -    53   -94     -     -     -    83     -   -46     - |
 TLSE |     -    59     -     -   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -50   -97     -    17     -     -     -    67     -  -376     - |
 TUVA |     -     -     -    75     -     -     -     -   -80     -    28     - |
 TWTF |     -     3    55     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -63     -    50     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 USN7 |     -   -37     -     -    24     -     -     -     -     -   -49     - |
 VALD |     -     -    94    36     -     -     -     -   -90     -     -    71 |
 WAB2 |     -    24   -49     -     5     -     -     -     -     -   -15     - |
 WIND |     -  -133     -    38    55     -     -     -     -     -     -   119 |
 XMIS |     -     -    27   -38   -82     -     -     -   131     -  -113  -106 |
 YKRO |     -     -     9     -     -     -     -     -    -5     -     -     X |
 YSSK |     -     -    49     -   -64     -     -     -    57     -   -36     - |
 ZAMB |     -    76    51    18   -79     -     -     -    -8     -     -    89 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   291    26    27     9    12    66    80   232    12   278    88    22 |  288    148
    2 |   527    12    29    11    13    27    92   471    12   423    61    72 |  288    193
    3 |   464    27    20    10    15    34    92   545    13   282    68    36 |  288    109
    5 |   356    15    15    10    15    26    78   224    13   352   194    25 |  288    238
    6 |   270    22    16     9    12    19    73   159    10   297    74    31 |  288    136
    7 |  1246    24    17    18    18    46   111   432    18  1304    73    47 |  288    287
    8 |  1179    12    33    13    14    35    72  3852    16  1255    70    24 |  288   1565
    9 |   267    24    27    14    17    22   180   222    16   281    46    45 |  288    174
   10 |   549    30    23     6    12    35    89  1645    12   628   112    30 |  287    135
   11 |   967    12    18    11    14    40    73  2820    16  1429    31    26 |  288    543
   12 |   458    10    20    13    12    34   100   312    14   479   102    69 |  288    364
   13 |  1029    26    31    21    11    35   135  1512    19  1006   117    56 |  288    521
   14 |   598     9    35    10     6    28    64   437    15   601    71    50 |  288    169
   15 |   498    15    39    12    10    21    88   253    11   416   122    32 |  288    245
   16 |   557    16    29    10    13    36   102   271     9   501   140    51 |  288    352
   17 |   631     9    26    13    14    38    67   517    16   593    59    55 |  288    335
   18 |   614    17    25    15    12    33   107   833    10   624   151    27 |  288    285
   19 |   553     9    23    10    12    41    60   288    17   505    61    72 |  288    288
   20 |   819    14    19    12    13    31   115   503     9   909    64    39 |  288    413
   21 |   777    18    26    17    14    35    48   860     8   777    65    62 |  288    426
   22 |   235    29    36     7    11    30    56   255    11   337    74    28 |  288    188
   23 |   410    19    25     9    15    27   168   256    26   445    70    53 |  288    236
   24 |  1789    16    37    12     9    41    73  1742    21  1555   146    24 |  288   1039
   25 |   193    21    22    12     9    30    64   212    11   293   100    25 |  288    185
   26 |   296    14    21    14    14    33    76  1161     7   314   203    31 |  288    303
   27 |   386    20    19    14    17    16    75   368    12   334    62    20 |  288    241
   28 |  1203    13    18     9    10    36    76  2344    10  1010    58    71 |  288    739
   29 |   654    13    34    14     9    35   108   604    13   492    91    54 |  288    338
   30 |   532    19    33    21    19    39    84   207    19   511   150    34 |  288    286
   31 |   929     X     X     8    11   124   114   608    13   766   263    22 |  288    387
   32 |   502     9    26    10     7    33    51   653     9   489   114    26 |  288    196
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     -    24    15 |  276    >>>
 ALGO |     -     8    12     -     -     -     -     -     -     -    17    35 |  288     95
 ALRT |     -    14    15     -    10     -     -     -     -     -    10     - |  288   8528
 AMC2 |     -    15    21     -     -     -     -     -    17     -    27     - |  288     33
 AREV |     -     -    43     X    15     -     -     -    17     -    26     - |  288   2003
 ARTU |     -     -    18     7    10     -     -     -     -     -    55     - |  288   8189
 ASPA |     -    16    22    12     -     -     -     -     -     -    55    25 |  288   5362
 BAKE |     -     -     6     3     -     -     -     -     -     -    26    16 |  156   2189
 BJCO |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -    47     - |  276   5491
 BJFS |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2241
 BRFT |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     -    25 |  276   2975
 BRST |     -    16    30    13     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   1674
 BRUX |     -    12    20     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 CCJ2 |     -     -     -     -    19     -     -     -    24     -    47    97 |  286   8666
 CHAN |     -     -    32    10    11     -     -     -    11     -     -    11 |  288     68
 CHPI |     -     -    32    18    17     -     -     -    17     -    53     - |  288   5515
 CHTI |     -    23    24    11    15     -     -     -    12     -    63    14 |  288   5345
 CORD |     -    21    31     -    24     -     -     -     -     -    33     - |  288   5250
 CUSV |     -     -    25     8    13     -     -     -     -     -    63    12 |  288   3878
 DAEJ |     -    17    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   3055
 DGAV |     -     -    26     X    18     -     -     -    18     -    40   115 |  288   4533
 GLPS |     -    16     -    14    11     -     -     -    15     -    46    91 |  288   6787
 GLSV |     -    13    19     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2025
 GUAT |     -    31    43    12    15     -     -     -     -     -    31    19 |  276   2797
 HARB |     -    30    23    17    19     -     -     -    22     -    26    20 |  288    999
 HERS |     -    24    27     -    16     -     -     -     -     -    35     - |  288     31
 HYDE |     -     -    19     6     9     -     -     -     -     -    92     9 |  288   3353
 IENG |     -     9    24     -    12     -     -     -     -     -    18     - |  288     45
 INEG |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -    51    20 |  288   4434
 INVK |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    36     - |  288   3750
 ISPA |     -     -    54    19    12     -     -     -    15     -   112    24 |  288  14876
 KELY |     -     -    34     -    15     -     -     -     -     -    16    14 |  238   5809
 KOKV |     -     -    21     X     9     -     -     -     -     -    43   254 |  288    108
 LHAZ |     -     -    45     X    19     -     -     -     -     -    20    88 |  270   4074
 MAL2 |     -    57    19    48     X     -     -     -     -     -    45    28 |  287   4949
 MGUE |     -     -    39    15     -     -     -     -    13     -     -     - |  288     27
 NAUR |     -     -     -    34     -     -     -     -    36     -    68     - |  288   2631
 NIST |     -     -    17     -     7     -     -     -     -     -    35     - |  286     35
 NKLG |     -    17    27    14    18     -     -     -    12     -    33     - |  288   7329
 NNOR |     -     -    35    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    236
 NRIL |     -    12    11    12     9     -     -     -    17     -    28    13 |  288   5130
 NYA1 |     -     6    11     -     5     -     -     -     -     -    17     - |  288   4400
 OHI2 |     -    22    16    14    11     -     -     -     -     -    51    24 |  288     90
 PALV |     -     -    21     -     9     -     -     -     -     -    30     - |  285   4540
 PDEL |     -    11    11     -    11     -     -     -    10     -    17     - |  288   2073
 PETS |     -     -    24    11    10     -     -     -     9     -    43     - |  288   7226
 PIMO |     -    21    29    23    22     -     -     -    20     -    96    24 |  288   4300
 PNGM |     -     -     -    39     -     -     -     -    42     -    38     - |  276   9015
 PTBB |     -    13    23     8    13     -     -     -     -     -    42     - |  288     27
 QAQ1 |     -     9     -     7     -     -     -     -     -     -     -    15 |  276    >>>
 RAMO |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -     9    18     -     9     -     -     -     -     -    20     - |  288   8525
 REUN |     -    15    24    40    53     -     -     -    34     -     -    13 |  283   3753
 RIO2 |     -     -     -    15    12     -     -     -     -     -     -    52 |  240    >>>
 RIOP |     -    33    42     -    14     -     -     -     -     -    30     - |  288   4882
 SEYG |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   2457
 SSIA |     -    24     -     -     -     -     -     -    20     -    48    24 |  288   5434
 STHL |     -    41    27    22    15     -     -     -    19     -    32    14 |  288  15899
 SUTV |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -    78     - |  264   4956
 TASH |     -     -     -    17    14     -     -     -     -     -     -    17 |  240    >>>
 THU3 |     -    13    14     -     7     -     -     -    15     -    13     - |  288   4962
 TIXI |     -    10     -    15     8     -     -     -    20     -    20     - |  288    >>>
 TLSE |     -    17     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3328
 TRO1 |     -    13    26     -    16     -     -     -    18     -    34     - |  288   4813
 TUVA |     -     -     -    40     -     -     -     -    43     -    95     - |  288   3782
 TWTF |     -    12    25     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     50
 URUM |     -    17     -    13     -     -     -     -     -     -     -    24 |  240    >>>
 USN7 |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -    26     - |  288     42
 VALD |     -     -    24     9     -     -     -     -     9     -     -    14 |  288   2716
 WAB2 |     -    12    20     -    13     -     -     -     -     -    20     - |  288     29
 WIND |     -    23     -    16    22     -     -     -     -     -     -    20 |  240    >>>
 XMIS |     -     -    32     9    14     -     -     -    12     -    46    16 |  288   4564
 YKRO |     -     -    13     -     -     -     -     -     7     -     -     X |  281  13798
 YSSK |     -     -    21     -     9     -     -     -    10     -    22     - |  288   6212
 ZAMB |     -    24    35    17    17     -     -     -    10     -     -   142 |  288   9336
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   720    19    27    17    14    40    94  1151    17   707    77    54 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 TWTF |   288   288     0   288     2.05     6.94     2.14     2.14   | 6.12e-14  9.93e-15  2.44e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     2.82     6.94     0.83     0.83   | 2.78e-14  7.49e-15  5.37e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     6.94     6.94     6.93     6.93   | 4.61e-14  8.09e-15  1.98e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     5.43     6.94     4.29     4.29   | 3.59e-14  7.02e-15  5.98e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.94     6.94     6.93     6.93   | 3.39e-14  6.36e-15  1.93e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     6.94     6.94     1.30     1.30   | 2.93e-14  5.53e-15  1.66e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     6.94     6.94     6.93     6.93   | 4.26e-14  1.02e-14  1.98e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     4.46     6.94     6.93     6.93   | 7.94e-14  7.18e-15  6.24e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     6.94     6.94     6.93     6.93   | 3.56e-14  7.98e-15  3.21e-15 |
 NIST |   286   286     0   286     6.64     6.87     6.85     6.85   | 4.39e-14  6.88e-15  2.05e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     3.85     4.89     5.57     5.57   | 6.47e-14  2.19e-14  1.36e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     6.93     4.66     6.93     6.93   | 4.74e-14  3.90e-14  3.87e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     6.94     3.77     6.93     6.93   | 5.55e-14  2.35e-14  1.89e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.06     2.47     0.45     0.45   | 7.55e-14  8.79e-15  3.92e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.03     2.34     6.89     6.89   | 3.68e-14  5.36e-15  1.21e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     4.33     2.05     0.63     0.63   | 6.43e-14  2.42e-14  2.00e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.93     1.91     0.20     0.20   | 3.86e-14  8.87e-15  1.53e-15 |
 G10  |   287   281     2   287     2.11     1.71     0.41     0.41   | 1.25e-13  3.55e-14  1.15e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.17     1.39     0.39     0.39   | 5.28e-14  2.31e-14  2.60e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.48     1.04     0.60     0.60   | 8.44e-13  8.31e-14  3.06e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.08     0.40     3.07     3.07   | 6.59e-14  2.43e-14  1.38e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.55     0.38     2.73     2.73   | 4.93e-13  5.60e-14  1.12e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.53     0.37     2.13     2.13   | 5.74e-13  6.51e-14  1.78e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.48     0.32     0.55     0.55   | 6.14e-13  7.65e-14  1.15e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.47     0.31     1.24     1.24   | 5.99e-13  6.24e-14  4.88e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.47     0.29     1.24     1.24   | 7.14e-14  2.16e-14  8.55e-15 |
 G07  |   288   288     0   288     0.46     0.29     0.64     0.64   | 6.24e-13  6.02e-14  2.75e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.46     0.29     1.80     1.80   | 6.17e-13  6.37e-14  3.04e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.45     0.28     0.69     0.69   | 6.77e-13  7.16e-14  1.31e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.45     0.28     1.70     1.70   | 7.43e-13  7.42e-14  1.33e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.44     0.27     0.22     0.22   | 6.47e-13  6.49e-14  4.68e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.41     0.24     2.36     2.36   | 7.81e-13  7.28e-14  4.47e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.63     0.23     1.32     1.32   | 6.39e-13  6.30e-14  2.43e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.36     0.18     0.44     0.44   | 7.45e-14  2.70e-14  3.20e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.18     0.17     0.43     0.43   | 7.78e-14  1.88e-14  1.14e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.66     0.15     0.41     0.41   | 6.44e-13  6.11e-14  5.57e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-13  8.52e-14  2.14e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.76e-13  2.08e-13  1.33e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.34e-13  8.38e-14  5.57e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  9.39e-14  2.99e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  8.97e-14  1.88e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.32e-13  5.64e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.05e-13  1.18e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.57e-13  7.72e-14  2.29e-14 |
 GLSV |   288   226    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-11  5.70e-12  1.08e-12 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.19e-13  1.97e-14 |
 PDEL |   288   261     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  9.77e-13  1.88e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.68e-14  5.74e-15  4.45e-15 |
 DAEJ |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-13  3.35e-13  1.20e-13 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   156   143     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  8.18e-13         - |
 IENG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.53e-14  9.54e-15  9.39e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-13  7.58e-13  1.99e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.33e-22  4.88e-20  1.46e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
