
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1929   Day: 2   MJD: 57749                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     34       8     -28    822    822      0   1926   1926      0    0.00
 cod |   288     0  21147      3    -708     207     14     13     14    104    142     63   21.86
 emr |   288     0  23098    315   -1156       7     22     22     22    103    126     85   12.38
 esa |   288     0  21457    590   -3419    1098     13      9     16    144    198     82   23.06
 gfz |   288     0  25391    857    -441      45     12     12     12     82     88     78   24.89
 iga |    96     0   2976      0     -25     245     27     27      0     75     75      0    0.00
 igc |   288     0   8926      0     -98    -541     70     70      0    491    491      0    0.00
 igu |    96     0   2976     38      46    -178    853    853      0   1450   1450      0    0.00
 jpl |   288     0  18336     32    2972    -101     16     14     18    103    109     98   17.81
 ngs |    96     0   2976     18     -19     139    790    790      0   1832   1832      0    0.00
 usn |   288     0  22758     12   -1420     307     45     51     42    133    111    145    0.00
 whu |   288     0  18902    290   -1966    4030     51     60     41    123    145     98    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -198   180   -70  -288    84   -29   176  -762    85  -101   122   -10 |
    2 | -2610  -163    22   230   -92    20    50  -569    15 -2342   -59   113 |
    3 |   843     0  -103  -171    36  -105  -169   244   242   655     0  -145 |
    5 | -2168    -2    78  -178   126    33   476  -580     2 -2146   183   167 |
    6 |  -362   -48   195   -98   -64   -42  -109  -166   140  -169   132    47 |
    7 | -1329    83   117  -179    42    32   100  -848    -9 -1249   127    33 |
    8 | -1249  -127   102   106   -38    59   -37  1563     0 -1075   -40  -221 |
    9 | -1121     4   -57     2    -7   -78  -321  -239    42 -1016   -15  -197 |
   10 |   -41   -62     1   -98   103   -83   267  1854    58  -110    -6   -90 |
   11 |  5046    72  -167   -10    -9  -139  -215 -2306    53  4586   -73   -20 |
   12 | -2745   217   -96  -177    37    46  -326 -1013   -22 -2697    51    77 |
   13 |  1064    41  -171    25     X   -65   438  -263    37  1314   -55   102 |
   14 |  1744  -152   114   100   -53     4    12 -1272    52  1638   -16  -106 |
   15 | -1171   -38   205  -141    29    93   540  -529    47 -1184   223   248 |
   16 |   673  -134   200   113   -25    83   189 -1065   -86   824    58  -164 |
   17 |  -282   213   -31  -301   139    54   -29  1895   -46  -419   168   230 |
   18 |  2293  -101    61   103    24   -24   351 -1004   -86  2308    61   -45 |
   19 | -2046   -68    34   296   -72    52  -123   327  -223 -1868   -27   258 |
   20 |  1602  -176    41   265    -5    81   247  -781  -149  1808    -3   -94 |
   21 |  1215  -280   132   311     2   107   288  -752  -154  1330   -27   -63 |
   22 | -1987  -229   200   340   -92    98  -185     4  -170 -1970    26   -91 |
   23 | -1468   136  -113   -72    12  -170  -473   481   -12 -1419   -61  -107 |
   24 |  2773   269   -79  -229    36     3  -126  1702   -34  2598   141   144 |
   25 |  -895    11  -279    47    54    -8  -435  -558    45  -856  -134   -83 |
   26 |   -87    41  -132   -36    42   -33  -121  1606    30  -125   -46  -104 |
   27 |    86   119   -63   -59    85    -9   -50   543  -144   -64   -22  -116 |
   28 |  3180   -70   -18   231  -143     5  -327  2655    -1  2671   -62   -74 |
   29 |   890    70    -6  -366   182   -19   133  2115   138   953   172    89 |
   30 |  -490   240   -84   -48     2    -7  -202  -893  -178  -502   -67    -5 |
   31 |   -73   163   -74  -323   137    55  -119 -1007    81  -532    12   -14 |
   32 |   -68   -37    93  -203    84   -19    89   300   126  -333   129   -31 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AJAC |     -     -     -   198     -     -     -     -  -256     -     -     - |
 ALGO |     -   -46    82     -     -     -     -     -     -     -    61   153 |
 ALRT |     -   -12    -4     -    13     -     -     -     -     -    58     - |
 AMC2 |     -   -97   142     -     -     -     -     -    20     -    -6     - |
 AREV |     -     -    23    36   -26     -     -     -   -25     -    10     - |
 ARTU |     -     -    43    69   -85     -     -     -     -     -   112     - |
 ASPA |     -   -80  -302    92   136     -     -     -     -     -   -82    35 |
 BAKE |     -     -    -8    38   -32     -     -     -     -     -    37    47 |
 BJCO |     -     -     -    52   -48     -     -     -     -     -    75     - |
 BJFS |     -    48     -     -   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   102   -71   -62     -     -     -     -     -     -     -   -78 |
 BRUX |     -   111    -1     -   -97     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -58     -     -     -    81     -  -299   -20 |
 CHAN |     -     -   -71    53   -44     -     -     -    44     -     -   -51 |
 CHPI |     -     -   -17    -9    51     -     -     -   -49     -   106     - |
 CHTI |     -    54   -34  -100    78     -     -     -   -28     -    14    42 |
 CORD |     -   -94    -9     -    66     -     -     -    29     -    25     - |
 CUSV |     -     -   -45    32    -8     -     -     -     -     -  -121     5 |
 DAEJ |     -    14   -24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -54   -14     3     -     -     -    51     -   -14    79 |
 FAA1 |     -   -17     -   270  -228     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    34     -    33   -53     -     -     -    -9     -   131    35 |
 GLSV |     -    53   -94     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   -47   -88    89     5     -     -     -     -     -    -8   -74 |
 HARB |     -   -45   -85    67   -48     -     -     -    95     -  -149   -39 |
 HERS |     -    63   -18     -   -47     -     -     -     -     -    24     - |
 HYDE |     -     -    75    -9   -28     -     -     -     -     -    84   -39 |
 IENG |     -    46     4     -   -43     -     -     -     -     -    25     - |
 INEG |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -   -78  -255 |
 INVK |     -    17     -     -   -15     -     -     -     -     -   507     - |
 ISPA |     -     -    97   -53    67     -     -     -   -90     -    -3    83 |
 KELY |     -     -    -3     -  -189     -     -     -   267     -   -79  -122 |
 KIRI |     -     -     -    56     -     -     -     -   -72     -   -89     - |
 KOKV |     -     -    43    78   -91     -     -     -     -     -    57   -36 |
 LHAZ |     -     -     -    -9     8     -     -     -     -     -     -    36 |
 MAL2 |     -   -14    26     X     -     -     -     -     -     -   -13     X |
 MGUE |     -     -   -57    30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -45    69   116     X     -     -     -  -130     -   -71    61 |
 NNOR |     -     -    73   -39     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -   -17   -22    61     -     -     -   -44     -   -37    70 |
 NYA1 |     -    66   -11     -   -53     -     -     -     -     -  -276     - |
 OHI2 |     -   -97   -53    71    46     -     -     -     -     -   -42   -46 |
 OUS2 |     -     -     -   -43    40     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -   -37     -    28     -     -     -   -14     -    -1     - |
 PETS |     -     -   -18    56   -43     -     -     -     -     -     1     - |
 PIMO |     -   -33     9    27    16     -     -     -   -23     -  -211    53 |
 PNGM |     -     -     -    40     -     -     -     -   -52     -  -109     - |
 PTBB |     -   -71     -    67     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     2     -    -2     -     -     -     -     -     -     -    92 |
 RAMO |     -    17     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -   -51   147     -   -26     -     -     -     -     -   -36     - |
 REUN |     -     9     X   -96    53     -     -     -    40     -     -  -110 |
 RIO2 |     -     -     -  -128   119     -     -     -     -     -     -   117 |
 RIOP |     -   -14   -26     -    25     -     -     -     -     -   -49     - |
 SEYG |     -     -     -    -9     -     -     -     -    11     -     -     - |
 SSIA |     -   -18     -     -     -     -     -     -    22     -    -4     - |
 STHL |     -    26    19   -15  -100     -     -     -   113     -   137   -26 |
 TASH |     -     -     -   -67    62     -     -     -     -     -     -   -15 |
 THTI |     -     -    84     -     -     -     -     -   -59     -   147     - |
 THU3 |     -  -162   -45     -     4     -     -     -   223     -   -97     - |
 TIXI |     -    21     -     X    -4     -     -     -   -21     -    14     - |
 TLSE |     -    63   -56     -   -27     -     -     -     -     -  -174     - |
 TRO1 |     -    58   -10     -   -46     -     -     -     -     -  -434     - |
 TWTF |     -    11     4     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -62    57     -     -     -     -     -     -   -16 |
 URUM |     -   -59     -    72   -22     -     -     -    13     -     -    38 |
 USN7 |     -    12     -     -   -10     -     -     -     -     -    50     - |
 VALD |     -     -    48    32     -     -     -     -   -73     -     -    -2 |
 WAB2 |     -     5   -80     -    36     -     -     -     -     -    -5     - |
 WIND |     -     9     -   -53    39     -     -     -     -     -     -    78 |
 XMIS |     -     -   190   137  -213     -     -     -  -106     -   -50     1 |
 YKRO |     -   -71    41     -     -     -     -     -    59     -     -    88 |
 YSSK |     -     -   -33     -     5     -     -     -    16     -  -110     - |
 ZAMB |     -    41    93   -37   -75     -     -     -    39     -     -    80 |
 ZWE2 |     -     -     -     -    -5     -     -     -     7     -    78     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   563    15    19     6     9    44    67   488    10   583    49    40 |  288    169
    2 |   315    10    36     6    14    27    45   443    10   379    47    89 |  288    261
    3 |   429    14    14    10    17    24   155   328    13   509    38    32 |  288    150
    5 |   296    13    23     7    20    20    50   324    27   407    56    25 |  288    268
    6 |   263     8    19     6     9    20   136   304    10   295    44    77 |  288    205
    7 |   624    12    16     8    12    33    66   732    10   654    49    79 |  288    311
    8 |  1311    13    28     9    15    26    63  1106     9  1347    33    40 |  288    973
    9 |   457     9    15     7    16    22    89   166    14   377    61    62 |  288    148
   10 |   401     8    11    13    10    11    61  1209    13   296    44    21 |  288    331
   11 |   742    13    24    13    11    23    63  1828    13   832    42    46 |  288    512
   12 |  1079     9    24    12    10    36    62   785    13   974    66    85 |  288    336
   13 |   774    24    24    16     X    31    67   282    27   844    44    55 |  288    255
   14 |  1484    15    18     7    11    19    53   864    13  1424    46    50 |  288    220
   15 |   353    10    14     8    14    22    59   492    15   376    46    40 |  288    216
   16 |   837    26    22    16    10    40    65   314    14   883    85    64 |  288    394
   17 |   696     9    30     7     9    35    47  1410    12   601    61    83 |  288    377
   18 |   921    14    18     5    10    16    68   591    15   772    30   113 |  288    556
   19 |   265     6    24     7     7    37    51   207    14   236    67    75 |  288    176
   20 |   356    13    21     7    14    23    60   387    12   368    44    40 |  288    274
   21 |   457    14    14     9    17    42    39   657    11   489    31    75 |  288    435
   22 |   346    11    16    10    15    20    36   303    11   337    21    14 |  288    245
   23 |   472    11    31     8     7    23    64   415     8   580    30    83 |  288    233
   24 |  2282    15    34    23    11    28    65  2680    29  2066    76    57 |  288   1372
   25 |   232    17    21     8     9    19    63   304     9   378    41    37 |  288    259
   26 |   513    10    24     7    12    18    76  1067    14   423    65    38 |  288    318
   27 |   340    19    13    11    20    17    47   251    10   354    45    41 |  288    187
   28 |   918    11    23     9    14    31    64  1563    15  1010    55    84 |  288    301
   29 |  1965    10    31     6    10    33    89   946    23  1614    58    64 |  288    413
   30 |   394     9    22    10    12    15    84   585    11   373    67    56 |  288    344
   31 |  1096    19    19     9    19    39    50   866    16   906    33    43 |  288    312
   32 |   681    15    16     8     9    17    50   378    10   594    52    40 |  288    242
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AJAC |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   3814
 ALGO |     -     6    11     -     -     -     -     -     -     -    23    25 |  288     46
 ALRT |     -    15    13     -    14     -     -     -     -     -    15     - |  288   5820
 AMC2 |     -    12    12     -     -     -     -     -    12     -    37     - |  288     22
 AREV |     -     -    25    10    14     -     -     -    13     -    29     - |  288   3219
 ARTU |     -     -    17     7     7     -     -     -     -     -    23     - |  288   7951
 ASPA |     -    19    31    13    21     -     -     -     -     -    61    30 |  288   6529
 BAKE |     -     -    35    10    12     -     -     -     -     -    20   166 |  288   3018
 BJCO |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -    23     - |  276   5114
 BJFS |     -     5     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2157
 BRST |     -     8     9     7     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   1757
 BRUX |     -    11    10     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 CCJ2 |     -     -     -     -    11     -     -     -    16     -    19    22 |  288   7052
 CHAN |     -     -    30     6     7     -     -     -    16     -     -    13 |  288     72
 CHPI |     -     -    25    16    18     -     -     -    16     -    27     - |  288   6592
 CHTI |     -    17    27    16    15     -     -     -    20     -    77    22 |  288   3753
 CORD |     -    16    15     -    15     -     -     -    10     -    22     - |  288   6773
 CUSV |     -     -    20    11    10     -     -     -     -     -    76    18 |  288   3444
 DAEJ |     -    13    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   3431
 DGAV |     -     -    29    14    14     -     -     -    17     -    32    27 |  288   4927
 FAA1 |     -    25     -    18    14     -     -     -     -     -     -     - |  189   6919
 GLPS |     -    11     -    11    13     -     -     -    10     -    24    12 |  288   6461
 GLSV |     -    12    21     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  279   1868
 GMSD |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    0      0
 GUAT |     -    17    24    11    14     -     -     -     -     -    26    16 |  288   2836
 HARB |     -    10    15    10    13     -     -     -    15     -    22    23 |  288    865
 HERS |     -    13    13     -    10     -     -     -     -     -    19     - |  288     33
 HYDE |     -     -    11     8     7     -     -     -     -     -    29    13 |  287   4280
 IENG |     -     9    14     -     9     -     -     -     -     -    17     - |  288     74
 INEG |     -    12     -     -    11     -     -     -     -     -    22    12 |  288   3460
 INVK |     -     8     -     -     7     -     -     -     -     -    26     - |  288   3577
 ISPA |     -     -    28    20    19     -     -     -    14     -    35    18 |  288  12076
 KELY |     -     -    20     -    11     -     -     -    16     -    20    42 |  287   5964
 KIRI |     -     -     -    41     -     -     -     -    53     -   160     - |  222   5239
 KOKV |     -     -    41    16    11     -     -     -     -     -    66    21 |  288    114
 LHAZ |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -    92 |  276   3338
 MAL2 |     -    17    31     X     -     -     -     -     -     -    90     X |  287   5772
 MGUE |     -     -     8     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     18
 NKLG |     -    30    34    42     X     -     -     -    38     -    60    86 |  287   8378
 NNOR |     -     -    30    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    567
 NRIL |     -     -    20     6     9     -     -     -    10     -     8    12 |  288   5379
 NYA1 |     -     9    14     -    10     -     -     -     -     -    25     - |  288   4915
 OHI2 |     -    12    11     6    10     -     -     -     -     -    18     9 |  288    159
 OUS2 |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    12     -     7     -     -     -    13     -    23     - |  288   5011
 PETS |     -     -    27     9     9     -     -     -     -     -    29     - |  288   6756
 PIMO |     -    15    20    16    13     -     -     -    15     -    62    19 |  288   4449
 PNGM |     -     -     -    25     -     -     -     -    33     -    56     - |  288   8412
 PTBB |     -    13     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     24
 QAQ1 |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     -    16 |  276    >>>
 RAMO |     -    10     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -    11    10     -     9     -     -     -     -     -    14     - |  288   5601
 REUN |     -    15     X    18    15     -     -     -    32     -     -    24 |  288   4551
 RIO2 |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 RIOP |     -    15    25     -    13     -     -     -     -     -    20     - |  288   6656
 SEYG |     -     -     -    13     -     -     -     -    16     -     -     - |  276   4535
 SSIA |     -    10     -     -     -     -     -     -    13     -    57     - |  288   5568
 STHL |     -    16    32    18    17     -     -     -    18     -    22    27 |  288  13749
 TASH |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -    15 |  288    >>>
 THTI |     -     -    25     -     -     -     -     -    18     -    41     - |  285   7299
 THU3 |     -    13    11     -     9     -     -     -    10     -    17     - |  288   5282
 TIXI |     -    15     -     X    10     -     -     -    15     -    38     - |  287    >>>
 TLSE |     -    13    13     -    11     -     -     -     -     -    15     - |  288   4817
 TRO1 |     -    11    21     -    13     -     -     -     -     -    21     - |  288   4928
 TWTF |     -    18    20     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 ULAB |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 URUM |     -    32     -    46    10     -     -     -    17     -     -    48 |  288    >>>
 USN7 |     -    18     -     -    16     -     -     -     -     -    20     - |  288     25
 VALD |     -     -    15     7     -     -     -     -     8     -     -    17 |  288   2995
 WAB2 |     -    14    13     -    16     -     -     -     -     -    13     - |  288     23
 WIND |     -     9     -    10    11     -     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 XMIS |     -     -    32    20    33     -     -     -    17     -    55    30 |  288   3815
 YKRO |     -    14    13     -     -     -     -     -    12     -     -    17 |  288  12171
 YSSK |     -     -    28     -     6     -     -     -    16     -    12     - |  288   6033
 ZAMB |     -    18    23    12    15     -     -     -    13     -     -    24 |  288  12951
 ZWE2 |     -     -     -     -     7     -     -     -    10     -    26     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   823    14    22    14    13    27    70   853    17   790    46    52 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.91     7.14     0.98     0.98   | 3.19e-14  7.29e-15  3.28e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.12     7.14     7.12     7.12   | 2.89e-14  5.08e-15  2.23e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     5.54     7.14     4.91     4.91   | 4.71e-14  7.32e-15  1.19e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.12     7.14     1.47     1.47   | 3.06e-14  7.66e-15  1.65e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     5.73     7.14     2.45     2.45   | 4.88e-14  7.99e-15  6.28e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.11     7.14     7.12     7.12   | 3.43e-14  6.33e-15  1.69e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     4.46     7.14     7.12     7.12   | 4.75e-14  9.05e-15  3.98e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.10     7.13     2.51     2.51   | 6.23e-14  1.16e-14  2.07e-15 |
 PTBB |   276   273     1   276     6.81     6.82     6.81     6.81   | 4.99e-14  6.22e-15  9.68e-16 |
 MGUE |   276   276     0   276     6.81     6.82     6.81     6.81   | 3.02e-14  7.57e-15  1.44e-15 |
 G06  |   288   284     2   288     3.86     4.64     6.38     6.38   | 6.14e-14  1.82e-14  1.55e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.11     4.46     7.12     7.12   | 5.78e-14  5.01e-14  4.50e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.11     3.57     7.12     7.12   | 5.57e-14  2.47e-14  3.16e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.09     2.47     0.53     0.53   | 7.26e-14  8.78e-15  6.87e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.06     2.36     7.12     7.12   | 5.07e-14  1.11e-14  3.25e-15 |
 G09  |   288   283     2   288     4.37     1.95     0.72     0.72   | 6.91e-14  1.76e-14  1.96e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.96     1.93     0.24     0.24   | 2.50e-14  6.69e-15  1.14e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     2.16     1.65     0.47     0.47   | 7.81e-14  2.98e-14  1.91e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.22     1.32     0.45     0.45   | 5.13e-14  1.94e-14  2.67e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.48     0.99     0.68     0.68   | 8.57e-13  7.53e-14  4.40e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.13     0.39     3.59     3.59   | 8.66e-14  2.29e-14  2.04e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.55     0.37     3.20     3.20   | 5.28e-13  6.36e-14  1.53e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.49     0.30     0.63     0.63   | 6.14e-13  8.12e-14  2.78e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.48     0.29     1.42     1.42   | 6.63e-13  6.53e-14  4.78e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.56     0.28     1.44     1.44   | 6.33e-14  1.53e-14  1.16e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.46     0.28     2.08     2.08   | 6.08e-13  6.44e-14  1.51e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.46     0.28     0.73     0.73   | 6.48e-13  7.31e-14  1.96e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.45     0.27     0.79     0.79   | 6.85e-13  7.26e-14  1.53e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.45     0.27     1.95     1.95   | 6.33e-13  7.21e-14  1.68e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.44     0.26     0.25     0.25   | 6.94e-13  7.19e-14  5.71e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.41     0.23     2.78     2.78   | 6.96e-13  6.71e-14  4.11e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.63     0.22     1.52     1.52   | 5.91e-13  6.35e-14  2.59e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.43     0.17     0.51     0.51   | 7.50e-14  3.09e-14  2.33e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.25     0.17     0.50     0.50   | 7.46e-14  2.34e-14  9.68e-15 |
 G13  |   288   288     0   288     0.66     0.15     0.47     0.47   | 5.50e-13  5.74e-14  1.04e-14 |
 G02  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.23e-13  5.19e-14  1.61e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  9.77e-14  3.31e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-13  2.58e-13  8.07e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-13  7.99e-14  3.17e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  7.99e-14  3.80e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.67e-13  9.05e-14  3.12e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  1.27e-13  3.58e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.36e-13  1.03e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  6.70e-14  2.53e-14 |
 GLSV |   279   220    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-12  7.89e-13  2.92e-13 |
 NNOR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  2.61e-13  4.46e-14 |
 REUN |   288   283     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  1.51e-12  4.31e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.14e-14  6.91e-15  2.33e-15 |
 DAEJ |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-13  3.79e-13  9.00e-14 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288   254    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  1.22e-12  2.37e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.96e-13  7.96e-13  4.13e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.53e-22  1.32e-19  5.43e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
