
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1930   Day: 3   MJD: 57757                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      8      44     -83   1030   1030      0   2044   2044      0    0.00
 cod |   288     0  19435    203    -645      23     17     20     15    118    158     66   16.73
 emr |   288     0  22428     33   -1247     238     20     21     19    102    124     84   14.06
 esa |   288     0  21203    295    -585     510     13     11     14    128    169     86   24.60
 gfz |   288     0  24735    467    -123     489     12     12     12     91    102     84   25.69
 iga |    96     0   2976      0      -9      49     32     32      0     89     89      0    0.00
 igc |   288     0   8806     62   -1240    -670     92     92      0   1021   1021      0    0.00
 igu |    96     0   2976     70      66     592    870    870      0   1526   1526      0    0.00
 jpl |   288     0  16592    288    4320    -481     16     15     16    103    102    104   18.92
 ngs |    96     0   2976      0     -10      49   1092   1092      0   1927   1927      0    0.00
 usn |   288     0  22190    359   -1385     123     48     60     37    146    140    151    0.00
 whu |   288     0  18792     39    1364    3978     27     35     16     91     99     83    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -321   195   -34  -260   140   -37   231   370     X  -545   194    58 |
    2 |   784  -153   -30   151   -10     1    67  -205   -26   413  -100    87 |
    3 |  2461   -45   -82  -141   112   -29  -303  1284   132  1774    40   -77 |
    5 | -1529   -99   161  -140    95   108   721  -540    21 -1685   226    60 |
    6 |   412  -115   121  -106    93    63     6   149    22   208   102  -100 |
    7 | -1791   -12   152  -192   116    -1  -511   112   -10 -1672    94   106 |
    8 | -2706  -112   176    56   -50    72    41 -1217   -37 -2944  -115  -159 |
    9 |    83    13   -68   -39    74   -10  -614   486   -11   -93   -69   -67 |
   10 |   299   -41   -84    77   -48   -87   119  2694    63   177   108   -25 |
   11 |  1182   116   -84  -105    65  -146    71 -3582     8  1851   -28    64 |
   12 |  -517   222   -57  -134    -4    25  -199   636    26  -688   177   -58 |
   13 |  1265    35   -34   -40    16  -103   339  -415    26  1541    15    55 |
   14 |    84  -153    -3   178   -95    49  -240  -253    34   446   -12   -23 |
   15 |   -63   -34   128   -75   -41    85   412    33    88  -455   252   171 |
   16 |  2000  -202    68   158    75    48   212 -1087  -179  1850   -89    23 |
   17 | -2552   182  -112  -292   285   -54   -44  -997   -84 -2407   206   113 |
   18 |  3448   -49   -15    99   -50   -94   572   370    -6  3314    77    90 |
   19 | -1137   -56     4   188    45    23  -196   547  -258 -1172   -56    47 |
   20 |  1749  -171   133   218  -112   112   486   169   -80  1837    23   -35 |
   21 |  3061  -238    98   308  -118   118   395   383  -102  3157   -39   -11 |
   22 | -1861  -294   154   232     4   106  -261  -281  -162 -2032    23   -72 |
   23 |   154   157   -23   -94   -12  -169  -998   869    18  -179    51   -81 |
   24 |  -365   268  -179  -144    52   -55   574 -1702    13  -256   197    61 |
   25 |  1327   102  -300    96   -20   116  -370   226    34  1017   -38    26 |
   26 |   567    95  -178   -26    48   -14   -14  2254    17   433     8   -71 |
   27 |   973    95   -41   -63   129     0   313   771  -147   775   -26   -33 |
   28 | -4742  -121   -22    96    31   -46  -528 -5091   -44 -1868  -107   -36 |
   29 | -1403   160   -77  -282    66   -26   256  -721   192 -1658   253    24 |
   30 |   534   205   -22  -122   100     8  -574  -396  -141   531     0  -117 |
   31 | -2520   254  -102  -273    81   -73  -221  -214    95 -2256   168    58 |
   32 |   708  -163    90    11   -14     0   -55  1622    82   578    36   -45 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -140   134     -     -     -     -     -  -372   117 |
 AJAC |     -     -     -   190     -     -     -     -  -247     -     -     - |
 ALGO |     -   -25    30     -     -     -     -     -     -     -    80    57 |
 ALRT |     -   -28   -10     -    23     -     -     -     -     -   104     - |
 AMC2 |     -   -71    84     -     -     -     -     -     -     -    14     - |
 ARTU |     -     -    96    78   -71     -     -     -   -76     -   115     - |
 ASPA |     -   -53    29   -22    39     -     -     -     -     -   -86   -41 |
 BAKE |     -     -    27    80   -91     -     -     -     -     -    36    43 |
 BJCO |     -     -     -   112  -108     -     -     -     -     -    97    43 |
 BJFS |     -    74     -     -   -48     -     -     -     -     -     -   -47 |
 BRFT |     -     -     -    27   -26     -     -     -     -     -   -40     - |
 BRST |     -   100     7   -75     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 BRUX |     -    58    40     -   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -53     -     -     -    73     -   -41    39 |
 CHAN |     -     -    35     X  -120     -     -     -   137     -     -   -66 |
 CHPI |     -     -    17     4   -14     -     -     -     2     -   115     - |
 CHTI |     -    42   -59     8    -3     -     -     -     -     -   -53     7 |
 CORD |     -   -57   -30    34    20     -     -     -     -     -    20     - |
 CUSV |     -     -    49    73   -94     -     -     -     -     -    41    25 |
 DAEJ |     -    56   -67     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -25   -55   -83     -     -     -   200     -    55    55 |
 DUND |     -     -     -  -121     -     -     -     -   158     -     -     - |
 FAA1 |     -   -59     -    19    20     -     -     -     -     -     -   -37 |
 FLRS |     -     -     -   -44    42     -     -     -     -     -   -72  -165 |
 GLSV |     -    18   -54     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -88    50     X     -     -     -     -     -  -104     - |
 GUAT |     -   -56   -15    27    19     -     -     -     -     -   -57   -78 |
 HARB |     -   -59   -91   142  -125     -     -     -   105     -   -18    -8 |
 HOB2 |     -    77    19    21   -81     -     -     -     -     -     X     - |
 IENG |     -   -28    31     -     2     -     -     -     -     -   107     - |
 INVK |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     -  -655     - |
 ISPA |     -     -   127     0   -19     -     -     -   -67     -   100   -12 |
 KELY |     -     -   -52     -   -75     -     -     -   140     -  -172   -79 |
 KOKV |     -     -   147    12   -92     -     -     -     -     -    21   -54 |
 LHAZ |     -     -   -35   -27    45     -     -     -     -     -    21    -6 |
 MAL2 |     -     X   -76    44     X     -     -     -     -     -   -71     - |
 MGUE |     -     -   -46    63     -     -     -     -   -44     -     -     - |
 NAUR |     -     -     -    56     -     -     -     -   -73     -  -163     - |
 NKLG |     -   -12   -21   200  -107     -     -     -   -90     -    28     - |
 NNOR |     -     -   -27    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -30    38   -38   -38     -     -     -   100     -    69   -32 |
 NYA1 |     -   117     8     -   -89     -     -     -    11     -  -130     - |
 OHI2 |     -   -95   -69     -    99     -     -     -     -     -    -3   -11 |
 PALV |     -     -   -69    -8    72     -     -     -   -36     -   -44     - |
 PETS |     -     -    34    10   -28     -     -     -     -     -   -65     - |
 PNGM |     -     -     -    45     -     -     -     -   -58     -   -76     - |
 PTBB |     -    -2   112    51  -107     -     -     -     -     -   -10     - |
 QAQ1 |     -    16     -   -11     -     -     -     -     -     -     -   137 |
 RAMO |     -    27     -     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -     -   123     -   -67     -     -     -     -     -   -44   -47 |
 REUN |     -   -73   -81    79    33     -     -     -   -20     -   -52    16 |
 RIO2 |     -     -     -   -74    70     -     -     -     -     -     -    87 |
 RIOP |     -   -26   -77     -    58     -     -     -     -     -   -14   -61 |
 SEYG |     -     -     -     2     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 STHL |     -   -99   -57   -90   173     -     -     -     -     -   -39  -116 |
 TASH |     -     -     -   -62    59     -     -     -     -     -     -    45 |
 THTI |     -     -    56     -     -     -     -     -   -41     -   118     - |
 TIXI |     -     -     -   120   -49     -     -     -   -90     -   -53     - |
 TLSE |     -    72   -52     -   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    29     0     -   -19     -     -     -     -     -  -368    41 |
 TWTF |     -    45   -17     -   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -38    37     -     -     -     -     -     -    49 |
 URUM |     -     5     -   -40   -71     -     -     -   143     -     -   -61 |
 USN7 |     -   -32     -     -    21     -     -     -     -     -    33     - |
 VALD |     -     -     -     8     -     -     -     -   -10     -     -     - |
 WAB2 |     -    59    76     -   -80     -     -     -     -     -    66     - |
 XMIS |     -     -   157    20  -107     -     -     -     7     -   -62   -53 |
 YKRO |     -   -84    32     -     -     -     -     -    52     -     -    72 |
 YSSK |     -     -   -51     -    15     -     -     -    17     -   -66     - |
 ZAMB |     -    41   -30     -   -72     -     -     -    84     -     -    40 |
 ZWE2 |     -   -19     -     -    12     -     -     -     -     -    33     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   450    13    18    11    18    54    82   287     X   387    72    58 |  288    244
    2 |   611    18    25     7    14    50    59   352    13   557    52    28 |  288    224
    3 |   442    14    15    11    10    25   107   641    16   883    41    19 |  288    120
    5 |   514    23    23     9    11    32    31   302    15   461    89    30 |  288    301
    6 |   450    18    13     9    13    50   173   173    18   500    50    39 |  288    148
    7 |  1021    15    23    15    16    28    59   392    14   626    35    42 |  288    342
    8 |  2786    18    11    11    16    19    97  2136    16  2762    67    25 |  288   1029
    9 |   575    20    18     7    12    37   123   430    15   476    56    20 |  288    196
   10 |   499    14    18     8    15    23    50  1550    13   363    45    26 |  288    197
   11 |  2424    22    13    10    22    54   153  2024    15  1880   155    20 |  288    408
   12 |   510    14    24     9     9    32   120   312    14   477    61    49 |  288    319
   13 |   800    32    16    12    11    23    60   337    15   845    56    40 |  288    300
   14 |  1269    23    16     9    10    20    49   237    25  1144    43    40 |  288    219
   15 |   656    22    25    17    10    24    70   201    18   627    81    28 |  288    193
   16 |   604    33    25    13    12    50    87   722    19   521    52    49 |  288    343
   17 |   836     9    28    17     8    30    45   810    20  1010    67    32 |  288    542
   18 |   455    12    15     7     9    34    88   317    12   469    58    54 |  288    279
   19 |   446    19    24    20     7    35    58   295    21   333    61    37 |  288    236
   20 |   482    22    20     6    14    24    50   217    13   328    61    28 |  288    230
   21 |  1419    19    19     8    12    27    82   437     9   955    47    37 |  288    448
   22 |   485    11    20    11     8    20    52   319    18   457    67    45 |  288    226
   23 |   352    16    20     8     9    20    91   703    15   400    68    23 |  288    136
   24 |  1208    19    33    13    12    38   166  1664    18  1295    66    41 |  288   1338
   25 |   299    22     9    10    13    21   128   264    14   261    43    28 |  288    234
   26 |   313    20    24    10    15    28    64  1383    14   337    37    23 |  288    351
   27 |   146    30    16    11    20    23    63   457     9   260    51    24 |  288    178
   28 |  2400    15    36    22     9    28   118  2413    11  3772    43    37 |  288    698
   29 |   783    36    16    20    10    27    61   655    16   688    52    49 |  288    311
   30 |   701    12    22    13    11    19   133   332    12   495    46    20 |  288    224
   31 |  1086    12    28     9    10    35    76   308    20   952    65    41 |  288    255
   32 |   650    19    15     7    11    13    59  1192    18   561    36    29 |  288    210
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -    80    11 |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   3750
 ALGO |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     -    48    14 |  288     26
 ALRT |     -    13    12     -     9     -     -     -     -     -    14     - |  287   5785
 AMC2 |     -    12    15     -     -     -     -     -     -     -    29     - |  288     33
 ARTU |     -     -    17     7    10     -     -     -     6     -    17     - |  288   8340
 ASPA |     -    19    17    16    19     -     -     -     -     -    74    22 |  288   7581
 BAKE |     -     -    11     9     7     -     -     -     -     -    32     8 |  288   2830
 BJCO |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -    25    20 |  288   6071
 BJFS |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -    10 |  288   2569
 BRFT |     -     -     -    17    16     -     -     -     -     -    39     - |  288   3029
 BRST |     -    10    14     8     -     -     -     -     -     -     -     9 |  288   1661
 BRUX |     -    12    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 CCJ2 |     -     -     -     -    12     -     -     -    16     -    18    17 |  288   8313
 CHAN |     -     -    10     X     7     -     -     -     8     -     -     7 |  288     61
 CHPI |     -     -    17     8    12     -     -     -    13     -    38     - |  288   4514
 CHTI |     -    25    16    12    17     -     -     -     -     -    36    18 |  288   4670
 CORD |     -    28    27    19    21     -     -     -     -     -    37     - |  288   6025
 CUSV |     -     -    31    25    11     -     -     -     -     -    45    13 |  288   4768
 DAEJ |     -    15    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   3560
 DGAV |     -     -    28    18    21     -     -     -    21     -    26    20 |  288   5875
 DUND |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   4607
 FAA1 |     -    22     -     9    17     -     -     -     -     -     -    13 |  288  10516
 FLRS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -    20    22 |  168   2370
 GLSV |     -     9     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   1915
 GMSD |     -     -    15     9     X     -     -     -     -     -    29     - |  261   5167
 GUAT |     -    14    49    13    16     -     -     -     -     -    22    12 |  276   2621
 HARB |     -    25    15    19    14     -     -     -    14     -    37    18 |  288   2414
 HOB2 |     -    10    14    11     9     -     -     -     -     -     X     - |  288     46
 IENG |     -    10    16     -    10     -     -     -     -     -    32     - |  288     60
 INVK |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    70     - |  288   3685
 ISPA |     -     -    26    38    21     -     -     -    20     -    38    40 |  288  10825
 KELY |     -     -    16     -    10     -     -     -    15     -    47     9 |  288   7766
 KOKV |     -     -    22    13    12     -     -     -     -     -    43    15 |  288    118
 LHAZ |     -     -    10     8     8     -     -     -     -     -    19     8 |  288   3204
 MAL2 |     -     X    29    17     X     -     -     -     -     -    26     - |  202   4580
 MGUE |     -     -    17     9     -     -     -     -    14     -     -     - |  288     37
 NAUR |     -     -     -    35     -     -     -     -    45     -    37     - |  216   2301
 NKLG |     -    17    19    14    17     -     -     -    13     -    35     - |  288   6833
 NNOR |     -     -    12     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    262
 NRIL |     -    11    15     9     8     -     -     -    12     -    18     8 |  288   5418
 NYA1 |     -    12    11     -     7     -     -     -    14     -    18     - |  288   4307
 OHI2 |     -    14    22     -    10     -     -     -     -     -    50    11 |  288    223
 PALV |     -     -    21    11    10     -     -     -    13     -    42     - |  288   5373
 PETS |     -     -    32    14    15     -     -     -     -     -    50     - |  288   7536
 PNGM |     -     -     -    18     -     -     -     -    24     -    67     - |  288   8264
 PTBB |     -    21    18     9    13     -     -     -     -     -    21     - |  288     25
 QAQ1 |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     -     -    18 |  276    >>>
 RAMO |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -    20    10 |  286   5766
 REUN |     -    22    33    18    19     -     -     -    19     -    34    23 |  288   5629
 RIO2 |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -    17 |  276    >>>
 RIOP |     -    14    17     -    10     -     -     -     -     -    31    16 |  288   5161
 SEYG |     -     -     -    11     -     -     -     -    14     -     -     - |  276   5038
 STHL |     -    22    28    16    21     -     -     -     -     -    26    19 |  254  12891
 TASH |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -    28 |  276    >>>
 THTI |     -     -    14     -     -     -     -     -    10     -    44     - |  286   8652
 TIXI |     -     -     -    12     9     -     -     -    19     -    22     - |  288    >>>
 TLSE |     -     8    16     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4756
 TRO1 |     -    21    14     -    10     -     -     -     -     -    30     7 |  288   4433
 TWTF |     -    27    11     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 ULAB |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -    11 |  276    >>>
 URUM |     -    13     -    10     9     -     -     -    10     -     -    14 |  288    >>>
 USN7 |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -    30     - |  288     34
 VALD |     -     -     -     4     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   3375
 WAB2 |     -     9    15     -     8     -     -     -     -     -    19     - |  288     36
 XMIS |     -     -    27    14    15     -     -     -    19     -    33    21 |  288   6022
 YKRO |     -    13    14     -     -     -     -     -    16     -     -    18 |  288  12239
 YSSK |     -     -    25     -    25     -     -     -    18     -    25     - |  286   6468
 ZAMB |     -    13    15     -    13     -     -     -    14     -     -    15 |  288  11240
 ZWE2 |     -     7     -     -     4     -     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1030    18    20    13    13    32    92   871    16  1092    48    27 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
jpl |      1  | 1930-3  0:10:00 |       -1079



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 TWTF |   288   288     0   288     2.34     7.25     2.75     2.75   | 6.93e-14  9.72e-15  2.27e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     3.33     7.25     1.10     1.10   | 3.29e-14  6.27e-15  3.17e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.20     7.25     7.24     7.24   | 3.01e-14  5.40e-15  2.75e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     6.20     7.25     5.45     5.45   | 5.99e-14  1.03e-14  3.26e-15 |
 PTBB |   288   286     0   288     7.20     7.25     7.24     7.24   | 4.77e-14  8.53e-15  2.69e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.20     7.25     1.59     1.59   | 3.24e-14  8.64e-15  4.19e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     6.01     7.25     2.51     2.51   | 5.30e-14  1.20e-14  3.94e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     4.86     7.25     7.24     7.24   | 4.02e-14  9.02e-15  4.26e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.20     7.25     7.24     7.24   | 3.69e-14  7.36e-15  2.49e-15 |
 G06  |   288   282     2   288     4.17     5.10     6.85     6.85   | 7.54e-14  3.53e-14  1.71e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.19     4.88     7.24     7.24   | 6.00e-14  4.02e-14  2.36e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.20     3.96     7.24     7.24   | 6.82e-14  2.60e-14  2.94e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.23     2.95     0.59     0.59   | 7.75e-14  1.00e-14  6.77e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.20     2.83     7.24     7.24   | 4.63e-14  8.18e-15  4.07e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.09     2.35     0.27     0.27   | 3.61e-14  8.69e-15  3.09e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     4.74     2.14     0.76     0.76   | 6.28e-14  1.96e-14  2.59e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     2.42     1.85     0.52     0.52   | 7.09e-14  2.08e-14  1.19e-14 |
 HOB2 |   288   284     6    73     0.55     1.76     0.35     0.35   | 9.19e-14  6.74e-15  3.78e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     5.66     1.45     0.48     0.48   | 5.58e-14  2.08e-14  2.29e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.52     1.09     0.72     0.72   | 9.11e-13  8.43e-14  3.69e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.34     0.44     3.90     3.90   | 6.97e-14  3.14e-14  3.21e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.59     0.40     3.58     3.58   | 6.08e-13  6.31e-14  1.12e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.52     0.33     0.67     0.67   | 5.92e-13  6.85e-14  2.25e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.51     0.32     1.52     1.52   | 6.33e-13  6.37e-14  4.56e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.89     0.32     1.54     1.54   | 6.90e-14  1.94e-14  1.44e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.50     0.31     2.26     2.26   | 5.78e-13  5.78e-14  2.61e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.50     0.30     0.77     0.77   | 6.58e-13  7.49e-14  3.70e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.48     0.29     0.84     0.84   | 6.61e-13  6.33e-14  2.14e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.48     0.29     2.08     2.08   | 6.96e-13  7.08e-14  1.87e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.48     0.28     0.27     0.27   | 6.90e-13  6.57e-14  3.17e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.44     0.25     3.13     3.13   | 7.66e-13  6.88e-14  3.04e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.68     0.25     1.63     1.63   | 6.47e-13  5.95e-14  2.62e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.72     0.20     0.56     0.56   | 8.31e-14  2.88e-14  3.33e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.50     0.19     0.55     0.55   | 7.96e-14  2.05e-14  1.47e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.72     0.16     0.50     0.50   | 5.69e-13  5.41e-14  4.37e-14 |
 G02  |   288   288     0    65     0.13     0.09     1.58     1.58   | 5.10e-13  5.88e-14  2.48e-14 |
 G05  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  9.15e-14  3.74e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  2.89e-13  6.98e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  7.87e-14  3.75e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  9.97e-14  5.30e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  8.36e-14  2.04e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  1.45e-13  3.42e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  2.79e-13  1.22e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.76e-13  8.05e-14  2.85e-14 |
 GLSV |   287   225    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-12  7.70e-13  1.08e-13 |
 NNOR |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.14e-13  2.15e-14 |
 REUN |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  1.22e-12  3.33e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-14  6.43e-15  1.95e-15 |
 DAEJ |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-13  2.86e-13  1.38e-13 |
 BRST |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  8.41e-13  1.92e-13 |
 BAKE |   287   236    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-12  1.11e-12  2.22e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.89e-22  4.30e-20  1.30e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
