
 GPS week: 1088   Day: 3   MJD: 51863                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2579      0    -0.13     0.11     5.62     0.00
 cod |   288     0  18317    277     1.27    -0.02     0.08    23.35
 esa |   288     0  16815   1376  1892.12    14.48     0.11    16.47
 gfz |   288     0  14161    283    -0.51     0.44     0.06    33.69
 igp |    96     0   2487      0    -0.20     0.24     6.14     0.00
 igu |    96     0   2199      0    -0.17     0.16     4.34     0.00
 ngs |    96     0   2579      0    -0.13     0.12     5.43     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15433    553  1908.67    14.56     0.07    26.48

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -5315   168    55    99 19244 -8586 -4264     -  -306 |
    2 | -8719   325   -69   -65-18341 -4786 -8171     -  -160 |
    3 | -2243  -189   471   189 15345-16433 -1799     -  -376 |
    4 | -2427     0   -86   -98 -8460 14714 -2493     -   179 |
    5 | -2278   -44   276   -15  8140  7120 -3085     -  -115 |
    6 | -5216    87   143   -64 -4633 -5974 -5135     -   -83 |
    7 | -5819   181   -97   -73-37649  2916 -5768     -     X |
    8 |  2431   128    88   -61-15493 -4358  2552     -   -89 |
    9 |  4729   -61    72    -2  7878  2870  4169     -     9 |
   10 |  4706    87     X   -82 16560  2230  3596     -    29 |
   11 |  5211   -44   302  -109 16526 -3592  5118     -   -13 |
   13 |  2427   -76  -104    11  8909  3647  2697     -   115 |
   15 | -4058   285     -   115-10132     - -2759     -  -396 |
   17 | 10075   161   196    50 45005     -  7984     -  -327 |
   19 |  -533   152     X    66-26060     -    70     -  -216 |
   20 |  6173   132   104   -74 16265 -1220  6196     -   -89 |
   21 |  5745     X    28   140 42622  9853  4599     -  -193 |
   22 |  -261     8   181   149******  3815  -151     -  -308 |
   23 | -4103    19   -41     6     -     - -2706     -     - |
   24 |  2949    71   -82   -86-22675  4840  2682     -   101 |
   25 |   -81  -115   261    97   498 -3539    31     -  -186 |
   26 | -1044  -188    40   -39 -5566 -6411 -1092     -   182 |
   27 | -3331    23   -97    97  8910  1781 -4541     -   -84 |
   28 |  5893   -22   -41    31 31256  8690  6764     -     5 |
   29 |  3463   -90   -15    27  6490  9997  3570     -    52 |
   30 | -5392   -30  -120   194 -8196 -5863 -5170     -  -146 |
   31 | -2703  -107   270   184 23723-11144 -2646     -  -310 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -  -149     X   -60     -     -     -     -   208 |
 AREQ |     -  -141   -72     -     -     -     -     -   168 |
 ASC1 |     -     -  -429    33     -     -     -     -   225 |
 AUCK |     -   -35  -181     -     -     -     -     -   143 |
 BRMU |     -  -115    94     -     -     -     -     -    42 |
 CAS1 |     -   -96   116  -102     -     -     -     -   142 |
 CRO1 |     -   -52    74     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   110     -   -76     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -54   144  -151     -     -     -     -   151 |
 FAIR |     -     -  -247     -     -     -     -     -   154 |
 FORT |     -     -  -288     -     -     -     -     -   179 |
 GALA |     -   -97  -108   -40     -     -     -     -   204 |
 HOB2 |     -   -69   -49     -     -     -     -     -    91 |
 IISC |     -     -   -79     -     -     -     -     -    49 |
 KIRU |     -   129  -183     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -   204   -84  -100     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   100   -49     -     -     -     -     X |
 KOUR |     -   -80   113     -     -     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -    65    48     -     -     -     -  -107 |
 LHAS |     -     3    -5     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -  -150     X     X     -     -     -     -   132 |
 MAC1 |     -    92     -   -64     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -  -375     -     -     -     -     -   233 |
 MAS1 |     -    54  -192  -107     -     -     -     -   209 |
 MATE |     -  -112     -     -     -     -     -     -    99 |
 MCM4 |     -     -  -134    32     -     -     -     -    46 |
 NRC2 |     -   128  -182     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    23     -   -16     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -24   240  -101     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -    12    30  -186     -     -     -     -   207 |
 POTS |     -    96  -136     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     0     -     0     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -     -     -    91     -     -     -     -  -116 |
 THU1 |     -   -60     -     -     -     -     -     -    53 |
 TIXI |     -  -129     -    90     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -178     -   123     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    97  -215     -     -     -     -     -    48 |
 URUM |     -   -80     -     -     -     -     -     -    71 |
 USNO |     -  -131  -126     -     -     -     -     -   194 |
 USUD |     -   -16    23     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -24    34     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -59     -    41     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -54     -     -     -     -     -     -    47 |
 WTZR |     -   -63   -85     -     -     -     -     -   108 |
 WUHN |     -   -53     -   -79     -     -     -     -   147 |
 YAR2 |     -   335     X     -     -     -     -     -  -295 |
 YELL |     -   -81   175   -30     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -   -80     -     -     -     -     -    50 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3841    79    56    80  4207  7916  4397     -    59 |  288   3.53
    2 |  3623   111   154    26  3054  3175  3540     -    29 |  288   3.02
    3 |  3323    83   127    73  3132  7497  2998     -   125 |  288   2.71
    4 |  1228   109   164    59  3948  6121   903     -    55 |  288   0.87
    5 | 10802    82    73    46  5078  4635 10254     -    66 |  288   5.03
    6 |  8469   126   170    62  8841  3476  8643     -    56 |  288   8.50
    7 |  2177    79    61    41 12793  1995  2102     -     X |  288   1.74
    8 |  4507    67   101    32  7941  5061  4468     -    54 |  288   4.84
    9 |  4269   118    99    31  5611  3944  4667     -    40 |  288   3.22
   10 |  5535   251     X   144  6720  2326  6261     -    48 |  275   2.99
   11 |  1582   107   107    60  2998  1840  1551     -   135 |  288   0.44
   13 |  2491    60    92    43  2888  3123  2333     -    41 |  288   0.31
   15 |  9828   106     -    51  5463     -  9314     -   103 |  288   5.19
   17 |  5243    81    91    50 12161     -  5897     -    57 |  288   3.80
   19 |  9047   184     X   147  4453     -  8410     -    94 |  286   3.27
   20 |  1171    76   113   102  2395   656  1047     -   163 |  288   0.48
   21 |  6055     X   138    69  5323  2548  5065     -    61 |  276   2.41
   22 |  3393   122    76    36 14910  3777  3360     -    49 |  288   0.53
   23 |  7658   166    48   109     -     -  6445     -     - |  277   5.31
   24 |  1709   116   166    63  1809  4855  1856     -    95 |  288   1.11
   25 |  2498    58   137    29  2208  1530  2399     -    70 |  288   2.08
   26 |   956   108   146    43  2498  3224   870     -    76 |  288   0.58
   27 | 13482    91    55    69  4835  6166 13083     -    67 |  288   4.01
   28 |  4574    76    66    83  2569  5046  3642     -    42 |  288   0.88
   29 |  3048    69    96    40  1593  5388  3144     -    58 |  288   1.01
   30 |  1626   151    76    57  1769  2040  1678     -    39 |  288   1.67
   31 |  3602    85   143    50  3227  4434  3416     -    36 |  288   3.24
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    56     X    37     -     -     -     -    15 |  288   0.01
 AREQ |     -    55    21     -     -     -     -     -    48 |  288  38.11
 ASC1 |     -     -    32    28     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 AUCK |     -    31    35     -     -     -     -     -    35 |  288  22.12
 BRMU |     -    37    38     -     -     -     -     -    30 |  288  15.65
 CAS1 |     -    85    42    59     -     -     -     -    46 |  288  10.74
 CRO1 |     -    38    53     -     -     -     -     -     - |  286   0.17
 DAV1 |     -    49     -    34     -     -     -     -     - |  247  77.45
 DRAO |     -    18    35    20     -     -     -     -    26 |  288   0.03
 FAIR |     -     -   132     -     -     -     -     -    82 |  244 777.13
 FORT |     -     -   156     -     -     -     -     -    97 |  187   0.14
 GALA |     -    57    49    24     -     -     -     -    27 |  288  27.87
 HOB2 |     -    36    35     -     -     -     -     -    32 |  288 153.75
 IISC |     -     -   119     -     -     -     -     -    74 |  258  47.96
 KIRU |     -    27    38     -     -     -     -     -     - |  284   6.27
 KIT3 |     -    34    22    22     -     -     -     -     - |  288  19.06
 KOKB |     -     -    70    34     -     -     -     -     X |  231   0.95
 KOUR |     -    57    81     -     -     -     -     -     - |  273   2.71
 KWJ1 |     -     -   194   127     -     -     -     -   249 |  240 103.96
 LHAS |     -    29    41     -     -     -     -     -     - |  288  21.46
 LPGS |     -   117     X     X     -     -     -     -   103 |  283  77.92
 MAC1 |     -    82     -    57     -     -     -     -     - |  281  14.17
 MALI |     -     -   224     -     -     -     -     -   139 |  179  59.30
 MAS1 |     -    27    42    25     -     -     -     -    23 |  288   1.94
 MATE |     -    26     -     -     -     -     -     -    23 |  287   0.12
 MCM4 |     -     -   208    63     -     -     -     -    58 |  287  18.13
 NRC2 |     -    30    42     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 NYA1 |     -    19     -    13     -     -     -     -     - |  288   0.05
 OHIG |     -   101   160    18     -     -     -     -     - |  288  12.49
 ONSA |     -    35    40    14     -     -     -     -    16 |  288  13.83
 POTS |     -    30    42     -     -     -     -     -     - |  287  13.73
 STJO |     -    29     -    20     -     -     -     -     - |  287   1.63
 SUTH |     -     -     -    24     -     -     -     -    30 |  288  26.81
 THU1 |     -   117     -     -     -     -     -     -   103 |  260  21.73
 TIXI |     -    17     -    12     -     -     -     -     - |  287   9.86
 TRO1 |     -    26     -    18     -     -     -     -     - |  288  11.10
 TSKB |     -    59    84     -     -     -     -     -    27 |  288   0.86
 URUM |     -    33     -     -     -     -     -     -    29 |  285  74.98
 USNO |     -    43    37     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 USUD |     -    40    57     -     -     -     -     -     - |  288   0.39
 VILL |     -    43    61     -     -     -     -     -     - |  284   5.35
 WHIT |     -    24     -    17     -     -     -     -     - |  287   6.07
 WSRT |     -    21     -     -     -     -     -     -    18 |  286   0.05
 WTZR |     -    18    35     -     -     -     -     -    13 |  288   0.46
 WUHN |     -    35     -    16     -     -     -     -    36 |  286  35.96
 YAR2 |     -    29     X     -     -     -     -     -    26 |  259  15.59
 YELL |     -   122   371    99     -     -     -     -     - |  288   0.07
 ZWEN |     -     -   164     -     -     -     -     -   102 |   86    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5621    83   112    60  6143  4345  5430     -    71 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

