
 GPS week: 1108   Day: 1   MJD: 52001                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2677      0    -0.14     0.24     4.45     0.00
 cod |   288     0  19440     34    -4.33     5.61     0.09    27.89
 emr |    96     0   3408    203  2250.44    10.62     0.15    14.95
 esa |   288     0  15877    359    86.27    11.09     0.17    13.72
 gfz |   288     0  14532    284     0.66    -0.93     0.11    21.91
 igu |    96     0   2400      2    -0.20     0.31     4.35     0.00
 jpl |     0     0      0      0    -1.31     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2677      0    -0.14     0.19     4.39     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15742    566  2250.47    10.61     0.11    21.54

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  6747  -154   -26    27   170 20060     -  5603     -    15 |
    2 |-10296    39    32   161   119 -6997     - -8715     -  -281 |
    3 |  1983  -121  -170   329   -44  7793     -  1795     -    32 |
    4 | -1736   -19  -138   257   119 -3914     - -1613     -  -228 |
    5 | -5944    52  -266   669  -141 -2483     - -5090     -  -289 |
    6 | -5094   215  -289   476  -108 -9679     - -4072     -  -382 |
    7 |  1713   126     X   119     4 -5566     -  1320     -  -244 |
    8 |   528    96   165  -409   244  -181     -   206     -  -150 |
    9 | -4996    67    -3    36   -48  2645     - -4790     -   -60 |
   10 |  6576   125  -142    71   186  4356     -  6492     -  -363 |
   11 |  2165    65   138  -289   -94   -41     -  2093     -   163 |
   13 |  4591    23   154  -439    41  2409     -  4350     -   173 |
   14 |  3564   185    74  -204    75   358     -  3436     -  -235 |
   15 |   575    90     -     -     -     -     -  -238     -  -116 |
   18 |  5669   -98  -126  -308    88 -1933     -  5349     -   260 |
   19 | -1686  -159    -3    33   179     -     - -1327     -     - |
   20 |  5488   -55   327  -312    42 -1094     -  5371     -   152 |
   21 |  1670   107  -301   -15     0     -     -  1510     -   -60 |
   22 |  -934   -32   -71   234   -23  4060     - -1304     -   -68 |
   23 |  3249    99  -223   197    94 14120     -  2494     -  -274 |
   24 | -2447   -11     X   702  -182 -1392     - -2391     -  -249 |
   25 | -2471   185     3  -502    98  7305     - -2232     -   -21 |
   26 | -2691    26   -62  -172   343 -3634     - -2780     -  -259 |
   27 | -4517   -48   195  -230   323-24750     - -3456     -  -165 |
   28 | -3502  -107   192    -8   -98-14682     - -2905     -   199 |
   29 |   153   112  -107  -116    61 -1077     -   -39     -  -108 |
   30 |  1644   197  -233   276  -153  5491     -  1678     -  -220 |
   31 |   148  -146   -99   227     5  8313     -  -702     -    63 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -61     -   124     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -  -167    38   722  -269     -     -     -     -    20 |
 AREQ |     -  -138     -   -38    71     -     -     -     -   132 |
 ARTU |     -   152     -     -  -194     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -27     -  -117     -     -     -     -     -   110 |
 BAHR |     -   -70    58    86    30     -     -     -     -    -8 |
 BRMU |     -   -93     -     -  -132     -     -     -     -   253 |
 CAS1 |     -  -123     -    86   -48     -     -     -     -   154 |
 DAV1 |     -   -22     -     -    28     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -23    30     -     -     -     -     -     -    23 |
 FAIR |     -     -   122  -147     -     -     -     -     -    71 |
 FORT |     -     -     -  -123     -     -     -     -     -    78 |
 GALA |     -   -11     -    22     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -28     -    57     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -    43     -  -217   105     -     -     -     -   -25 |
 HOB2 |     -   -30     -  -302     -     -     -     -     -   231 |
 HRAO |     -    76     -     -   -97     -     -     -     -     - |
 KARR |     -  -151     -     -   192     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -68     -     -     -     -     -     -     -    89 |
 KOKB |     -     -     -  -137     -     -     -     -     -    87 |
 KOSG |     -   -36     -    73     -     -     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -     -   -63    40     -     -     -     -     X |
 LPGS |     -     -     -   147 -1003     -     -     -     -   927 |
 MAC1 |     -    42     -     -   -54     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   173     -     X  -220     -     -     -     -     X |
 MDO1 |     -     -  -127     -     -     -     -     -     -    88 |
 MKEA |     -   -23   290    70   -81     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   -14     -     -    18     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -    46     -  -234   -99     -     -     -     -   191 |
 ONSA |     -  -110     -   223     5     -     -     -     -   -11 |
 PIE1 |     -     -     -  -223     -     -     -     -     -   142 |
 POL2 |     -   186     -  -378     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -  -107     -   102     -     -     -     -     -    73 |
 REYK |     -   -99     -   201     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -42   249     -    -3     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -    55     -  -556   234     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   -43     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 THU1 |     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 TRO1 |     -  -148     -     -   189     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    30     -     -    63     -     -     -     -  -102 |
 USNO |     -    51     -  -241     -     -     -     -     -    87 |
 USUD |     -  -237   108   191     -     -     -     -     -   136 |
 WHIT |     -    34     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 WTZR |     -  -111     -    -9     -     -     -     -     -   149 |
 WUHN |     -   105     -     -     X     -     -     -     -  -136 |
 YAR2 |     -   200     -  -295     -     -     -     -     -   -21 |
 YELL |     -     5   205   -78     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4723    85    70   111    58 10763     -  4784     -    65 |  288   2.42
    2 |  7666   162   382   204    81  3922     -  6000     -    82 |  288   4.00
    3 |  2122   121   247    68   178  2568     -  2002     -   246 |  288   2.33
    4 |  1220    85    97    96   106  2429     -  1144     -    44 |  288   0.64
    5 |  5196    74    84   203    75  3053     -  5490     -   106 |  288   3.30
    6 | 10352   209    79   315   129  3200     -  9785     -    88 |  288   6.69
    7 |  3243    90     X   178    40  5469     -  3509     -    36 |  288   1.79
    8 |  4783   100    65   137   148  3487     -  5016     -    40 |  288   4.16
    9 |  2400   268    38   107   180  2030     -  2035     -   232 |  288   1.96
   10 |  1538    63   150    85    87  1477     -  1613     -    50 |  288   1.90
   11 |   690   127   193    86   126   580     -   829     -   205 |  288   0.47
   13 |  2098    66    74    93    80   701     -  2160     -    55 |  288   0.25
   14 |  1337    60   117   122   288   455     -  1324     -   311 |  288   0.18
   15 |  2977    98     -     -     -     -     -  3063     -   127 |  256   1.43
   18 |  2084   202   179   226    74  1519     -  1993     -   108 |  288   0.36
   19 |  7125   113   265   157   152     -     -  7641     -     - |  288   3.15
   20 |  1304    72   116   122   129  1045     -  1240     -    60 |  288   0.34
   21 |  3602    89   204   302    84     -     -  3593     -   198 |  288   2.66
   22 |  1918    68    46   214   149  2628     -  1846     -    85 |  288   0.54
   23 |  6775   151   196   339   108  5046     -  7604     -   197 |  287   5.98
   24 |  4208    98     X   125   228  3547     -  4066     -    68 |  288   2.53
   25 |  2504    77    84    67    79  5459     -  2495     -    55 |  288   1.80
   26 |  1815    71    53   275    67  2315     -  1796     -   107 |  288   0.59
   27 |  6697    62    47    73   101 10567     -  6600     -    84 |  288   3.88
   28 |  3806    79    75    84    98  6784     -  3306     -   121 |  288   1.35
   29 |   815    45    70   269   221  1097     -  1075     -    73 |  288   0.69
   30 |  2774    70   122    67    49  3521     -  2699     -    47 |  288   1.89
   31 |  8115    85   178    72    49  3539     -  8136     -    70 |  288   3.72
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    22     -    45     -     -     -     -     -     - |  288   0.16
 ALGO |     -    41    66    74    44     -     -     -     -    32 |  288   0.02
 AREQ |     -    68     -    94    60     -     -     -     -    28 |  288  45.87
 ARTU |     -    45     -     -    58     -     -     -     -     - |  281  19.60
 AUCK |     -    78     -   111     -     -     -     -     -    72 |  288  28.24
 BAHR |     -    79    44    74    39     -     -     -     -    75 |  288   0.41
 BRMU |     -    53     -     -    64     -     -     -     -    40 |  285  21.20
 CAS1 |     -    81     -    72    81     -     -     -     -   156 |  288  14.53
 DAV1 |     -    34     -     -    43     -     -     -     -     - |  288  16.83
 DRAO |     -    24    43     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.03
 FAIR |     -     -    87   114     -     -     -     -     -    72 |  255   0.12
 FORT |     -     -     -   306     -     -     -     -     -   195 |  163   0.26
 GALA |     -    37     -    76     -     -     -     -     -     - |  281  48.91
 GODE |     -   121     -   246     -     -     -     -     -     - |  241   0.11
 GUAM |     -    49     -    57   108     -     -     -     -    69 |  288  32.32
 HOB2 |     -    55     -    78     -     -     -     -     -    61 |  288   0.06
 HRAO |     -    20     -     -    26     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     -    65     -     -    83     -     -     -     -     - |  288 140.78
 KERG |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    44 |  287    >>>
 KOKB |     -     -     -   293     -     -     -     -     -   187 |  281   0.20
 KOSG |     -    34     -    69     -     -     -     -     -     - |  287  36.07
 KWJ1 |     -     -     -   139    87     -     -     -     -     X |  250 116.05
 LPGS |     -     -     -   443   143     -     -     -     -   140 |  286 154.09
 MAC1 |     -    48     -     -    61     -     -     -     -     - |  287  16.77
 MCM4 |     -   102     -     X   130     -     -     -     -     X |  274   2.14
 MDO1 |     -     -    35     -     -     -     -     -     -    24 |   75   7.33
 MKEA |     -    67    71   103   138     -     -     -     -     - |  288  55.13
 NYA1 |     -    26     -     -    33     -     -     -     -     - |  288   0.03
 OHIG |     -    97     -    75    47     -     -     -     -    69 |  287  25.20
 ONSA |     -   117     -    85    98     -     -     -     -    47 |  288   0.19
 PIE1 |     -     -     -    64     -     -     -     -     -    41 |  205   0.04
 POL2 |     -    87     -   178     -     -     -     -     -     - |  282  45.45
 POTS |     -    61     -   286     -     -     -     -     -   176 |  201  16.48
 REYK |     -    72     -   146     -     -     -     -     -     - |  282   9.76
 STJO |     -    40    99     -    38     -     -     -     -     - |  288   1.39
 SUTH |     -    71     -   138    79     -     -     -     -     - |  214  31.14
 THTI |     -   101     -     -     -     -     -     -     -   131 |  287   1.61
 THU1 |     -    67     -     -     -     -     -     -     -    87 |  275  17.13
 TRO1 |     -    31     -     -    39     -     -     -     -     - |  287  11.82
 URUM |     -    36     -     -    65     -     -     -     -    47 |  288  22.70
 USNO |     -    39     -    27     -     -     -     -     -    46 |  288   0.02
 USUD |     -    44   100    45     -     -     -     -     -    76 |  288   0.70
 WHIT |     -    31     -     -    39     -     -     -     -     - |  287   9.91
 WSRT |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288   0.05
 WTZR |     -    53     -    72     -     -     -     -     -    46 |  288   0.16
 WUHN |     -    77     -     -     X     -     -     -     -   100 |  285  32.62
 YAR2 |     -    56     -   150     -     -     -     -     -    55 |  288  17.94
 YELL |     -    62   338    98     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4448    88   146   165   110  4350     -  4389     -   112 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

