
 GPS week: 1108   Day: 2   MJD: 52002                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2679      0     0.08     0.11     3.99     0.00
 cod |   288     0  18797      8    -2.26    -0.02     0.08    27.75
 emr |    96     0   3333    345  2262.33    13.19     0.17    11.30
 gfz |   282     0  13441    217    -0.69     1.31     0.09    25.11
 igu |    96     0   2105      0    -0.10    -0.06     3.12     0.00
 jpl |   282     0   8812    976     1.21     2.05     0.16    11.70
 ngs |    96     0   2679      0     0.09     0.04     3.86     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14551    294  2262.25    13.28     0.10    24.14

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  1496    59   -28     1     -   219   684     -  -119 |
    2 | -8799    77   122   187  3666   215 -8130     -  -335 |
    3 |  4163    40  -159   -53 -2041   -36  4054     -    38 |
    4 |    75   124     X    97   442     X   220     -  -241 |
    5 | -3517   147   -50   -33 -2343   265 -3239     -  -192 |
    6 |  5693    54  -189    -6  6224  -355  5396     -    51 |
    7 | -3088    41   166   204  4826   281 -2955     -  -346 |
    8 | -2923   175   256   101  2268     9 -2807     -  -345 |
    9 | -6929    62   -55    65 -4499    68 -6394     -  -145 |
   11 |  -110    35   139   -64 -2499    47   -31     -    -6 |
   13 |  1414     7   107   -65 -3260   -60  1760     -    55 |
   14 |  3890    42    11  -139 -4848   -16  3933     -    95 |
   15 |  6915   184     -     -     -   -74  6325     -  -195 |
   17 |  -957   -25  -472   284     -   -18 -1405     -  -193 |
   18 |  6217  -112  -114   -72 -6429    85  6422     -   197 |
   19 |  9888    38   101   -39     -   -82  8273     -     - |
   20 |  4502    46   352    -1 -1385    69  4617     -  -120 |
   21 |   133   185  -288   -78 -3625   181   -94     -  -134 |
   22 |  -802    60  -176   108  1208   204 -1393     -  -199 |
   23 | -2485   102     X    70     -  -127 -2249     -  -161 |
   24 | -3432    88  -165    43   791  -110 -3419     -   -96 |
   25 |  5454    34  -253   -55 10613   200  5293     -     6 |
   26 | -4079    87  -101   153   650  -225 -3674     -  -191 |
   27 | -7248   120   211   196     -  -136 -7412     -  -341 |
   28 |   452    -7   232   -87 13896    15  1061     -    57 |
   29 | -1734    22  -220  -100 -6205   168 -1671     -    73 |
   30 |  2953    74  -220    39   901  -321  2624     -   -20 |
   31 | -7429    -7     X   -44 -9023   209 -5987     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -78     -     -     -   185     -     -     - |
 ALGO |     -   -14   221   -79     -     X     -     -    65 |
 AMC2 |     -     0     -     -     -    -1     -     -     - |
 AREQ |     -   -80     -    26     -     9     -     -    61 |
 AUCK |     -   -66     -     -     -  -124     -     -   134 |
 BRUS |     -   -24     -     -     -    58     -     -     - |
 CAS1 |     -   -53     -  -100     -     -     -     -   163 |
 DAEJ |     - -1032     -     -     -     -     -     -  1186 |
 DAV1 |     -    39     -   -43     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -81    20     -     -     -     -     -    90 |
 FAIR |     -     -   110     -     -     X     -     -   -51 |
 GALA |     -     -     -     8     -   -17     -     -     - |
 GUAM |     -   -62     -    68     -     X     -     -     - |
 HOB2 |     -   -34     -     -     -     -     -     -    40 |
 HRAO |     -   115     -    52     -  -432     -     -     - |
 KARR |     -   -21     -    23     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -11     -     -     -     -     -     -    13 |
 KWJ1 |     -     -     -    62     -     -     -     -   -64 |
 MAC1 |     -   187     -  -207     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    20   276  -121     -   110     -     -     5 |
 MCM4 |     -     -     -    -4     -     -     -     -     4 |
 MKEA |     -   -20    48     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -   -70     -     -     -     -     -     -    81 |
 NYA1 |     -   -43     -    46     -     5     -     -     - |
 OHIG |     -     3     -    -4     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -87     -     -     -     -     -     -   100 |
 PIE1 |     -   -55     -     -     -     -     -     -    63 |
 POTS |     -   -35     -     -     -     -     -     -    40 |
 SANT |     -   102     -  -318     -     -     -     -   240 |
 STJO |     -   138   295  -198     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -  -167     -   185     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   -76     -     -     -     -     -     -    87 |
 THU1 |     -   -45     -     -     -     -     -     -    51 |
 TIDB |     -    28     -   -31     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -    39     -     -     -   -92     -     -     - |
 TRO1 |     -   -84     -    93     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    55     -     -     -     -     -     -   -63 |
 USNO |     -   -41     -     -     -   -53     -     -    72 |
 USUD |     -   -80  -231     -     -   -14     -     -   134 |
 WHIT |     -    22     -   -24     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -29     -     -     -  -120     -     -    90 |
 WTZR |     -  -194     -     -     -   -11     -     -   229 |
 WUHN |     -  -500     -     X     -     -     -     -   575 |
 YAR2 |     -  -249     -     -     -     X     -     -   286 |
 YELL |     -   182   -12  -184     -  -134     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -    15     -     -     -     -   -15 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7914    84   118    59     -   106  7653     -    45 |  288   3.45
    2 |  5473   101   114   166  2185   262  5074     -   153 |  288   1.68
    3 |  4066   126    81    85  2031   143  3891     -   159 |  288   1.32
    4 |  1587    82     X   146   463     X  1527     -    93 |  288   0.67
    5 |  2380    55    58    80  1847   215  2561     -    78 |  288   1.58
    6 |  7679    56   129   123  5919   139  7249     -   141 |  288   6.15
    7 |   751   107   136    66  1548   324   935     -   106 |  288   2.15
    8 |  3057    79   201   122  2158   204  2962     -   115 |  288   2.78
    9 |  2801    94    77    51  3339   165  2621     -    47 |  288   1.28
   11 |   789    79   330   111  1811   209   754     -   109 |  288   0.56
   13 |  1649   114   140   113  1984   106  1492     -    42 |  288   0.29
   14 |  1000    99   258    57  2150   111   829     -   178 |  288   0.22
   15 |  3495   102     -     -     -   204  3427     -    97 |  287   1.90
   17 |  3585   142   251    83     -   195  3466     -   162 |  288   2.67
   18 |  1271    68   267    38  3349   136  1334     -    49 |  288   0.47
   19 |  7452    54   213    68     -   121  7575     -     - |  280   2.68
   20 |   950    43   109    69  1065   301   787     -    66 |  288   0.25
   21 |  3021    67   273   100  3186   147  2970     -    73 |  288   2.66
   22 |  2211    87    80    56   950   297  2265     -    58 |  288   0.57
   23 |  4569   138     X   141     -   181  4443     -   123 |  288   4.32
   24 |  3411    68   291    75  2772   177  3527     -    92 |  288   3.39
   25 |  3865    77   318    52  5794   382  4024     -    51 |  288   1.39
   26 |  1598    99    61   158   380   180  1370     -    47 |  288   0.84
   27 |  7567    65   138    46     -   157  7459     -    52 |  288   4.78
   28 |  2230    65   100    31  6724   127  1894     -    69 |  288   0.41
   29 |  1569   128   177    73  4205   134  1621     -   231 |  288   0.81
   30 |  3117    95    76    47  1558   156  2765     -    94 |  288   1.78
   31 |  5739    52     X    86  2889   218  5047     -     X |  278   4.11
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    21     -     -     -    50     -     -     - |  280   0.18
 ALGO |     -   259   158   153     -     X     -     -   118 |  282   0.12
 AMC2 |     -    30     -     -     -    72     -     -     - |  280   0.09
 AREQ |     -    21     -    88     -   176     -     -    37 |  288  63.50
 AUCK |     -    54     -     -     -   133     -     -    46 |  288  33.94
 BRUS |     -    20     -     -     -    47     -     -     - |  281   0.09
 CAS1 |     -    35     -    72     -     -     -     -    74 |  287  14.60
 DAEJ |     -    51     -     -     -     -     -     -    59 |  195    >>>
 DAV1 |     -    42     -    46     -     -     -     -     - |  281  15.54
 DRAO |     -    35    65     -     -     -     -     -    35 |  288   0.07
 FAIR |     -     -   107     -     -     X     -     -    50 |   86   0.89
 GALA |     -     -     -    68     -   145     -     -     - |  269  49.01
 GUAM |     -    24     -    27     -     X     -     -     - |  206  36.15
 HOB2 |     -    36     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.07
 HRAO |     -    66     -    64     -   262     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     -    21     -    24     -     -     -     -     - |  281 153.35
 KERG |     -    30     -     -     -     -     -     -    34 |  287    >>>
 KWJ1 |     -     -     -   174     -     -     -     -   181 |  190 102.80
 MAC1 |     -    43     -    47     -     -     -     -     - |  282  14.08
 MAS1 |     -    36    75    37     -    63     -     -    56 |  288   2.62
 MCM4 |     -     -     -    94     -     -     -     -    98 |  169    >>>
 MKEA |     -    24    59     -     -     -     -     -     - |   94  49.52
 NLIB |     -   126     -     -     -     -     -     -   145 |  227   0.70
 NYA1 |     -    44     -    39     -    78     -     -     - |  288   0.05
 OHIG |     -    82     -    90     -     -     -     -     - |  278  20.47
 ONSA |     -    29     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.25
 PIE1 |     -    63     -     -     -     -     -     -    72 |  211   0.50
 POTS |     -    40     -     -     -     -     -     -    47 |  288  13.90
 SANT |     -   299     -   303     -     -     -     -   236 |  189   6.42
 STJO |     -    40    93    35     -     -     -     -     - |  284   1.99
 SUTH |     -    99     -   109     -     -     -     -     - |  210  25.77
 THTI |     -   141     -     -     -     -     -     -   162 |  261   1.53
 THU1 |     -    49     -     -     -     -     -     -    56 |  288  15.99
 TIDB |     -    50     -    55     -     -     -     -     - |  282   0.09
 TIXI |     -    19     -     -     -    45     -     -     - |  281  13.07
 TRO1 |     -    30     -    33     -     -     -     -     - |  281  14.30
 URUM |     -    18     -     -     -     -     -     -    21 |  287  21.29
 USNO |     -    32     -     -     -    72     -     -    37 |  288   0.07
 USUD |     -   123    99     -     -    71     -     -   128 |  288   0.23
 WHIT |     -    20     -    22     -     -     -     -     - |  282  46.93
 WSRT |     -    40     -     -     -    62     -     -    40 |  288   0.07
 WTZR |     -    49     -     -     -    39     -     -    57 |  288   0.39
 WUHN |     -    65     -     X     -     -     -     -    75 |  154  25.55
 YAR2 |     -    57     -     -     -     X     -     -    66 |  225  11.61
 YELL |     -    62    82    33     -   115     -     -     - |  280   0.44
 ZWEN |     -     -     -    22     -     -     -     -    23 |  282  14.84
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3993    83   167    92  3118   158  3864     -    98 |


 BEST CLOCK FIT: NYA1   288   0.05 (ns) 

