
 GPS week: 1114   Day: 3   MJD: 52045                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2773      0     0.05    -0.13     4.65     0.00
 cod |   287     0  10909     10    -1.61    -1.20     0.12    15.35
 emr |    96     0   3894    192   593.39    11.20     0.10    19.95
 esa |   288     0  16560    324   588.52    11.15     0.12    14.74
 gfz |   288     0  13085    287     0.51    -0.74     0.09    20.93
 igu |    96     0   2491      0     0.09    -0.23     3.72     0.00
 jpl |   274     0   7559    274     0.83    -0.75     0.11    16.59
 ngs |    96     0   2773      0     0.05    -0.12     4.59     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15314    343  -750.83    31.84     0.14    12.43

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  7313    29   -87    34   -13  1941   -65  7092     -    39 |
    2 | -4228    32  -171   -49   144 -1291     - -3577     -  -126 |
    3 |  3951   -10   -31    92    33  8831  -268  3252     -    55 |
    4 |  2509    61   -95   116     6 -3644   -99  1863     -   -99 |
    5 |  4739    85   -91    37   -53 14194   116  3246     -   -70 |
    6 | -6695   240  -109  -118   208  9449  -419 -5653     -  -211 |
    7 | -1327  -108     X   -29     6 -6435   386 -1303     -   -44 |
    8 | -2468   -92  -201   -25    77 -1448   339 -2514     -   -62 |
    9 | -1068  -126  -138    48   196  1491   160 -1340     -  -288 |
   10 |  -353   188  -113  -225    18  3826   440  -575     -  -265 |
   11 |  1175  -218     X   266  -213  -659   143  1249     -   178 |
   13 |  2521  -254   162   161  -108  -154  -136  2638     -   305 |
   14 |   -14  -124    80   100   -21   150  -160   202     -   106 |
   15 |   287   174   -87     -    69  1645  -167    89     -  -185 |
   17 | -7113   302  -189     X   174     -  -214 -7171     -  -402 |
   18 |  3409  -175    91   220    57 -3060  -243  3478     -   -69 |
   19 | -5109   -72    20   272  -299 -7805   330 -4193     -    -1 |
   20 |  4822    18    77    29  -219 -1213   347  4769     -    76 |
   21 |  7335   299    67  -150    25     -  -370  4926     -   -81 |
   22 | -6052    39    40  -163    55-10733   163 -5277     -   -52 |
   23 |  -765    95  -219    68   158     -   204  -188     -  -481 |
   24 | -6972   137  -175  -165    62 -1411    27 -6375     -     - |
   25 | -1784    79  -134    97    25  9489  -228 -1813     -   -18 |
   26 |  -285   -71  -188    97   196 -1397    16  -341     -  -275 |
   27 |  3648  -135     1   -61   108  -648   242  3214     -  -129 |
   28 |  5878  -250   340   -36  -130  2463   -16  5338     -   385 |
   29 | -1041   192   -66   109   -91 -6200  -324  -946     -    61 |
   30 |  5928    90    16   167    47  5855  -478  5486     -  -133 |
   31 | -7988  -211   194   146    11-13085   -92 -5435     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     -  -506     -     -   450     -     -     - |
 AREQ |     -   -57     -    42     -     -  -139     -     -   196 |
 AUCK |     -     -     -    65     -     -     5     -     -   -84 |
 BAHR |     -     -     -    92   -65     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -     -   -19     -     -     -     -    32 |
 CAS1 |     -     -     -  -230    65     -     -     -     -   164 |
 COCO |     -    84     -     -     -     -     -     -     -  -104 |
 EISL |     -     -     -  -102     -     -     -     -     -   121 |
 FAIR |     -     -     9  -145     -     -     X     -     -   167 |
 FORT |     -     -   -56  -159     -     -     -     -     -   195 |
 GALA |     -     -     -  -141   161     -   -82     -     -     - |
 GUAM |     -  -232     -     2    58     -    78     -     -    58 |
 HOB2 |     -     -     -  -167     -     -     -     -     -   198 |
 JPLM |     -     -     -     -    38     -   -48     -     -     - |
 KERG |     -    52     -     -     -     -     -     -     -   -65 |
 KOKB |     -     -     -   -56     -     -    19     -     -    52 |
 KOSG |     -  -144     -   150     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -63    45     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   138     -   122  -187     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -   -32     X     -     -     -     -    38 |
 MAS1 |     -     -     -   -26   -11     -     -     -     -    49 |
 MATE |     -  -201   155     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -    92   -64     -     -     -     -    -1 |
 MDO1 |     -     -    81     -     -     -   -98     -     -     - |
 MKEA |     -     -   226  -144     -     -    37     -     -     - |
 NRC2 |     -  -199   153     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -134   151     -     -     -     -     -  -107 |
 OHIG |     -     -     -   181  -243     -     -     -     -   195 |
 ONSA |     -     -   104     3   -93     -     -     -     -    99 |
 PIE1 |     -     -     -   -62     -     -   -13     -     -    90 |
 POTS |     -  -148     -    77     -     -     -     -     -    91 |
 SANT |     -     -     -  -136     -     -     -     -     -   161 |
 STJO |     -     -   197     -  -188     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   359     -    88  -178     -  -195     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   -47     -     -     -     -    79 |
 TIDB |     -     -     -  -107     -     -    95     -     -     - |
 TRO1 |     -  -192     -     -   141     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -     -   137  -158     -     -     -     -     -   114 |
 USNO |     -     -     -  -154     -     -     -     -     -   183 |
 USUD |     -     -   -45   -31     -     -    48     -     -     - |
 WTZR |     -     -     -     1     -     -     -     -     -    -1 |
 WUHN |     -    21     -     -   -33     -     -     -     -    30 |
 YAR2 |     -     -     -   -22     -     -   -14     -     -    43 |
 YELL |     -     -   173  -234     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3606    61   108    87    85  2684    84  3473     -   149 |  288   3.30
    2 |  5301   100   197    97    91  2581     -  5189     -    95 |  287   2.58
    3 |  5481   122   176    50    74  3405    86  4543     -   107 |  288   2.88
    4 |  2080   158    59   150    79  2539    93  2538     -    67 |  288   0.96
    5 |  5017   135    56    63    79  8085    74  4606     -    85 |  288   3.01
    6 | 11302   101    68   141   128  4718   143 11588     -    79 |  288   9.71
    7 |  1855    89     X   158   141  3423   176  1646     -   308 |  288   0.74
    8 |  4896    94    71    64    46  2134   232  5020     -    96 |  288   3.92
    9 |  3293    76   124    76    46  2165    85  3529     -    78 |  288   1.79
   10 |  1569   218    51   168   103  2631   242  1637     -   170 |  277   1.45
   11 |  1132   162     X   102    48   658    66  1069     -   136 |  288   0.29
   13 |   947    71   126    83   125   474   122   972     -   146 |  288   0.22
   14 |  1336    58   114   111   128   729   213  1409     -   166 |  288   0.19
   15 |  2666    92   200     -    83  2184    68  2672     -    54 |  288   2.33
   17 |  4085   152    72     X    82     -    76  3993     -   145 |  288   3.35
   18 |  1128    82   113   375   183  1786   105  1005     -   120 |  288   0.34
   19 |  5764    76    73   146    59  8838   112  6421     -    67 |  288   5.58
   20 |  1084   103   121    69    52  1112    97   962     -   108 |  288   0.18
   21 |  5662   266    98   125   149     -   196  5719     -   151 |  276   2.57
   22 |  3539    80    93    61    73  5075    74  2512     -    46 |  288   0.92
   23 |  6988   305   120   245   155     -   216  6469     -   168 |  278   4.86
   24 |  4150    73   106   141    66  2097    63  4317     -     - |  288   2.44
   25 |  1502   124    36    80    84  5247   103  1475     -   160 |  288   1.22
   26 |   806   166    53   102    79  1035   146   777     -   104 |  288   0.42
   27 |  6682    54    80    65    40  3788   115  7123     -    78 |  288   1.94
   28 |  3595    79   107   118    96  1073    84  3437     -    80 |  288   0.67
   29 |  1135    99   131   137   141  2176   106  1166     -   137 |  288   0.55
   30 |  3230   127   134    95    41  4283   180  3414     -    63 |  288   1.81
   31 | 10950   121    64   128   140  5489    80 10255     -     X |  288   5.23
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -     -    79     -     -    70     -     -     - |  243   0.08
 AREQ |     -   158     -    95     -     -    89     -     -   353 |  288  31.60
 AUCK |     -     -     -    74     -     -    86     -     -    98 |  285  21.14
 BAHR |     -     -     -    22    15     -     -     -     -     - |  287   0.29
 BRMU |     -     -     -     -    28     -     -     -     -    47 |  288  30.74
 CAS1 |     -     -     -    44    22     -     -     -     -    49 |  288  12.25
 COCO |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    44 |  287  12.61
 EISL |     -     -     -   117     -     -     -     -     -   139 |  136  20.98
 FAIR |     -     -   171   264     -     -     X     -     -   232 |  280   0.16
 FORT |     -     -   130    73     -     -     -     -     -   137 |  211   0.10
 GALA |     -     -     -    52    49     -    58     -     -     - |  288  25.67
 GUAM |     -   103     -    80    72     -   117     -     -   167 |  288  17.37
 HOB2 |     -     -     -    60     -     -     -     -     -    71 |  288   0.09
 JPLM |     -     -     -     -    54     -    68     -     -     - |  266  32.26
 KERG |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    40 |  287   1.10
 KOKB |     -     -     -   122     -     -   164     -     -   358 |  285   0.63
 KOSG |     -    21     -    22     -     -     -     -     -     - |  287  20.62
 LPGS |     -     -     -   309   218     -     -     -     -     - |  133  78.00
 MAC1 |     -    65     -    57    39     -     -     -     -     - |  288  11.26
 MALI |     -     -     -   210     X     -     -     -     -   249 |  287  28.79
 MAS1 |     -     -     -    62    51     -     -     -     -    33 |  288   1.35
 MATE |     -    65    50     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.11
 MCM4 |     -     -     -   129   113     -     -     -     -   335 |  288  13.55
 MDO1 |     -     -    27     -     -     -    32     -     -     - |   87 427.16
 MKEA |     -     -    69    78     -     -    73     -     -     - |  282  25.65
 NRC2 |     -    29    22     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.14
 NYAL |     -     -    67   112     -     -     -     -     -   103 |  288  13.46
 OHIG |     -     -     -   223   164     -     -     -     -    87 |  287  14.02
 ONSA |     -     -    34    31    33     -     -     -     -    33 |  288   0.32
 PIE1 |     -     -     -    41     -     -    64     -     -    71 |  288   0.06
 POTS |     -    32     -    30     -     -     -     -     -    34 |  287  11.05
 SANT |     -     -     -   247     -     -     -     -     -   293 |   87  21.67
 STJO |     -     -    33     -    32     -     -     -     -     - |   96   2.33
 SUTH |     -    49     -    76    35     -    69     -     -     - |  288  10.99
 THTI |     -     -     -     -    51     -     -     -     -    86 |  287   1.71
 TIDB |     -     -     -   118     -     -   105     -     -     - |  262   0.15
 TRO1 |     -    23     -     -    17     -     -     -     -     - |  287  12.17
 TSKB |     -     -    61    85     -     -     -     -     -    96 |  288   1.15
 USNO |     -     -     -    37     -     -     -     -     -    44 |  288   0.06
 USUD |     -     -    57    47     -     -    54     -     -     - |  275   0.21
 WTZR |     -     -     -    48     -     -     -     -     -    57 |  288   0.16
 WUHN |     -    70     -     -    32     -     -     -     -    98 |  287  20.66
 YAR2 |     -     -     -    62     -     -    92     -     -    60 |  271  23.14
 YELL |     -     -    42    57     -     -     -     -     -     - |   96   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4655   118   100   123    91  3721   113  4591     -   142 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.06 (ns) 

