
 GPS week: 1127   Day: 0   MJD: 52133                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2698      0     1.49     4.08     4.95     0.00
 cod |   288     0  21467     18     0.75     4.26     0.09    20.61
 emr |    96     0   3789    166  1028.82    11.46     0.11    14.41
 esa |   288     0  16339   1138  -143.11   158.15     0.11    15.90
 gfz |   288     0  14399     33     1.57     5.38     0.07    29.40
 igu |    96     0   2362      0     1.70     4.46     3.75     0.00
 jpl |   255    12   3163   1651    -1.56    22.40    18.74     0.00
 ngs |    96     0   2698      0     1.48     4.08     4.80     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  22098   1005   361.82    11.79     0.09    19.68

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2324   -16  -353   -38   108 -1458     -  2658     -   -34 |
    2 | -3993   -24  -118   -25    -1 10941     - -4236     -    75 |
    3 | -7639    86  -180    94   103 -4258 -9320 -7423     -  -275 |
    4 | -1259    82    17  -165   129 -2018     - -1533     -  -176 |
    5 | -9330    68    86    -6    30 -9512     - -9811     -  -131 |
    6 |  8816   156   -41   136     5  4353     -  7704     -  -270 |
    7 | -2839     0  -151    16   -12 -4014 -3455 -2622     -    43 |
    8 | -1987   -68   -64    -8    19  1067     - -1852     -    65 |
    9 | -3712   166   105   164   -86 -8080     - -3632     -  -203 |
   10 |  3756   100    32  -151     3  5827     -  2986     -     5 |
   11 |  7282   -75   -26    18     3   364     -  7373     -    66 |
   13 |  6182    62   -88   -49    43 -1683-18134  5847     -   -69 |
   14 |  7992   138   -10    15    22 -1946     -  7625     -  -187 |
   15 |  3139   274    60     -   -50     -     -  2490     -  -228 |
   17 |   377   294   -16   156    15     -     -   798     -  -444 |
   18 |  3070   175   228   -31  -106  1184  5490  2989     -   -56 |
   19 |-15730  -172     -     X     -     -     --15935     -   180 |
   20 |  5902   -40   -57  -184    98   924     -  5603     -    58 |
   21 | -9136   249  -153  -192   189-10352  1786 -7499     -  -378 |
   22 |-23651   145  -192   205   -46     -     --19027     -  -202 |
   23 | -5156   232     X     X  -162 -1065     - -4243     -     X |
   24 |  1061   -73     X   158   -31 -4829     -   851     -     X |
   25 |  9993   -14   -86    70   192  9225     -  9783     -  -309 |
   26 | -2344   301    82   147   -95 -3197     - -2198     -  -312 |
   27 |   727  -193  -200   197    90  6162     -   389     -   -43 |
   28 |  5389  -101    51   -27    20 -8596     -  4886     -    85 |
   29 |  2030   126  -180   111    48  -718     -  1786     -  -250 |
   30 | -3022    43    35    94   128   713  8691 -3039     -  -321 |
   31 | 15308     1  -172    84    40 19159 -7704 12720     -   -86 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -282     -     X     -     - 19724     -     -   295 |
 ALGO |     -    -4   220  -191   -37     -     -     -     -   161 |
 AMC2 |     -  -154     -     -     -     - 22371     -     -   161 |
 AOML |     -  -128     -     -     -     -     -     -     -   134 |
 AREQ |     -    30     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -    73   -18   114   -60     - -1630     -     -   -75 |
 BJFS |     -   -45     -     -    31     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    45     -     -     -     -     -     -     -   -47 |
 BRUS |     -   -23     -     -     -     -  8890     -     -    24 |
 CAS1 |     -    25     -   102   -57     --21610     -     -   -24 |
 CRO1 |     -  -144     -     -     -     -  6470     -     -   151 |
 DRAO |     -     -   -49     -     -     -     -     -     -    36 |
 EISL |     -  -241     -   212     -     -     -     -     -    82 |
 FORT |     -  -186     -   310     -     -  2103     -     -   -62 |
 GALA |     -   -44     -  -274    72     -  7710     -     -   162 |
 GODE |     -     -     -   -88     -     -     -     -     -    71 |
 GUAM |     -   -68     -    87    -4     --10020     -     -     6 |
 HRAO |     -  -152     -     -     -     --15032     -     -   159 |
 IISC |     -    16     -   -31     -     -     -     -     -     8 |
 KERG |     -   153     -     -  -178     -     -     -     -   107 |
 KIRU |     -   176     -  -228     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -  -113     -   -62    94     -     -     -     -     X |
 KOSG |     -   -72     -   -27     -     -     -     -     -    97 |
 LPGS |     -     -     -   -66    11     -   856     -     -    34 |
 MAC1 |     -    31     -   195  -122     -     -     -     -    -8 |
 MALI |     -     -     -    52     -     -     -     -     -   -42 |
 MAS1 |     -   -93   107   -53    39     -     -     -     -    56 |
 MATE |     -   -72   -55     -     -     -     -     -     -    89 |
 MAW1 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -   -18 |
 MCM4 |     -   220     -  -172   -78     -     -     -     -    25 |
 MDO1 |     -  -218    86     -     -     -     -     -     -   207 |
 METS |     -    41     -     -     -     -     -     -     -   -43 |
 MKEA |     -  -112   294    37     -     -     -     -     -     X |
 NLIB |     -  -122     -     -     -     -     -     -     -   128 |
 NRC2 |     -  -177   184     -     -     -     -     -     -   140 |
 NTUS |     -     9     -     -     -     -     -     -     -   -10 |
 NYA1 |     -    43     -     -   -81     - 14955     -     -    76 |
 OHIG |     -   -82     -   311  -180     -     -     -     -   103 |
 ONSA |     -   -66    83   -41    -5     -     -     -     -    90 |
 PERT |     -   178     -   145  -218     -     -     -     -    22 |
 PIE1 |     -  -109     -     X     -     -     -     -     -   114 |
 POTS |     -    -2     -   -74     -     -     -     -     -    62 |
 REYK |     -     2     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 SANT |     -     -     -    33   -81     -     -     -     -    92 |
 STJO |     -  -138   138     -    -9     -     -     -     -   125 |
 THTI |     -     -     -     -    55     -     -     -     -   -82 |
 TRO1 |     -  -160     -     -   112     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -  -113     -     -     -     -     -    91 |
 TSKB |     -    15   155   -95     -     -     -     -     -    23 |
 USNO |     -    78     -  -438     -     - 13016     -     -   272 |
 USUD |     -   -55     -   -36     -     -     -     -     -    87 |
 VILL |     -    10     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -56     -     -     -     - 10509     -     -    59 |
 WTZR |     -   -48     -   -62     -     -  5626     -     -   101 |
 WUHN |     -    47     -  -270   -80     -     -     -     -   287 |
 YELL |     -   -32   221  -320    66     -     -     -     -   143 |
 ZWEN |     -     -     -     -    49     -     -     -     -   -73 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5717    79   218    49    54  3903     -  5925     -    48 |  288   3.04
    2 |  2851    39    51   205    49  5832     -  3104     -    78 |  288   2.42
    3 |  1683    89    57   114    76  2122 17108  2183     -    64 |  288   1.84
    4 |  1048   300    68   107   150   955     -  1149     -   140 |  276   0.86
    5 | 10974    71    54    66    64  8954     - 10909     -    71 |  288   5.69
    6 |  9450    81    92   115    48  3198     -  8714     -    40 |  288   6.96
    7 |  3223    42   133    97    89  1279 16156  3067     -    95 |  288   0.48
    8 |  2960    54   186    80    42  1290     -  3292     -    69 |  288   2.20
    9 |  4365    93    62   123    76  5930     -  4515     -   131 |  288   2.90
   10 |  3621    45   223   166    63  3130     -  3756     -    47 |  288   2.79
   11 |  1879   116    95   202    97   690     -  1923     -   189 |  288   0.54
   13 |  1093    79   131    92    87   593 20340  1216     -    94 |  288   0.24
   14 |  1177    54   103    55    59   960     -  1009     -   128 |  288   0.18
   15 |  8006   173   143     -   105     -     -  8415     -   129 |  277   4.04
   17 |  3045   207   142   102    64     -     -  2387     -   213 |  277   2.88
   18 |   704   128   215   135    65  1001 23203   870     -   100 |  288   0.36
   19 |  5782   276     -     X     -     -     -  5843     -   289 |  157   2.61
   20 |   950    59    76    86    39   954     -  1138     -   119 |  288   0.24
   21 |  8592   114   116   257    54  4642 19531  8491     -    84 |  288   2.64
   22 | 10033    72    84   133    66     -     -  9064     -    57 |  288   6.37
   23 |  5628    51     X     X    36  3403     -  4921     -     X |  288   4.37
   24 |  2443   194     X   189   161  2757     -  2433     -     X |  246   2.18
   25 |  3718    87   223   112    49  4982     -  3717     -   234 |  288   2.45
   26 |  2042   106   124    83    76  1512     -  2321     -    31 |  288   0.44
   27 |  3891    70   145   155    47  3711     -  3729     -    39 |  288   3.76
   28 |  2031    72    68    43    49  3020     -  2105     -    58 |  288   0.70
   29 |   717    71   129    31    35   417     -   993     -    69 |  288   0.52
   30 |  1880    72    71   118    65  2448 20811  1820     -    75 |  288   1.20
   31 |  6310    79    68    68    52  7671 16407  5244     -    98 |  288   3.45
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    22     -     X     -     - 20543     -     -    23 |  286   0.06
 ALGO |     -    19    51    71    24     -     -     -     -    47 |  288   0.05
 AMC2 |     -    27     -     -     -     - 13857     -     -    28 |  286   0.05
 AOML |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    30 |  286  19.52
 AREQ |     -    59     -    76     -     -     -     -     -     - |  120  24.92
 BAHR |     -    68    69    80    54     - 22421     -     -    34 |  288   0.89
 BJFS |     -    31     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   1.54
 BOR1 |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    17 |  286   1.73
 BRUS |     -    32     -     -     -     - 21751     -     -    34 |  283   0.09
 CAS1 |     -    44     -    57    17     - 17197     -     -    27 |  288   7.88
 CRO1 |     -    45     -     -     -     - 12303     -     -    48 |  286   0.16
 DRAO |     -     -    45     -     -     -     -     -     -    33 |   96   0.03
 EISL |     -    90     -   156     -     -     -     -     -    48 |  288  28.44
 FORT |     -    95     -   158     -     - 12077     -     -    65 |  271   0.11
 GALA |     -    58     -    64    25     - 11569     -     -    42 |  288  22.60
 GODE |     -     -     -   198     -     -     -     -     -   160 |   95 405.30
 GUAM |     -    33     -    97    43     - 14405     -     -    36 |  288  22.30
 HRAO |     -    38     -     -     -     - 19388     -     -    40 |  288  23.07
 IISC |     -    23     -    40     -     -     -     -     -    40 |  286  19.28
 KERG |     -    28     -     -    39     -     -     -     -    61 |  287   2.05
 KIRU |     -    40     -    52     -     -     -     -     -     - |  117   2.69
 KOKB |     -   285     -   138   122     -     -     -     -     X |  202   2.27
 KOSG |     -    35     -    31     -     -     -     -     -    23 |  286  41.47
 LPGS |     -     -     -   259   152     - 30796     -     -   271 |  225 150.22
 MAC1 |     -    39     -    67    33     -     -     -     -    56 |  287  16.13
 MALI |     -     -     -    54     -     -     -     -     -    43 |  120 407.58
 MAS1 |     -    66    28    54    35     -     -     -     -    21 |  288   1.33
 MATE |     -    24    39     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.11
 MAW1 |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    34 |  286  16.16
 MCM4 |     -    79     -    74    39     -     -     -     -   109 |  288  50.09
 MDO1 |     -    29    57     -     -     -     -     -     -    34 |  285  10.73
 METS |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    30 |  285   0.28
 MKEA |     -    35   131    58     -     -     -     -     -     X |  255  27.85
 NLIB |     -   308     -     -     -     -     -     -     -   323 |  284 213.04
 NRC2 |     -    26    65     -     -     -     -     -     -    32 |  286   0.12
 NTUS |     -    60     -     -     -     -     -     -     -    62 |  288   7.19
 NYA1 |     -    60     -     -    36     - 12453     -     -    19 |  288   0.20
 OHIG |     -    97     -   127    25     -     -     -     -    49 |  288  12.65
 ONSA |     -    33    36    52    38     -     -     -     -    41 |  288   0.88
 PERT |     -    50     -    89    30     -     -     -     -    28 |  288  12.80
 PIE1 |     -    43     -     X     -     -     -     -     -    45 |  288  38.68
 POTS |     -    36     -    47     -     -     -     -     -    30 |  285  13.52
 REYK |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    14 |  286   9.43
 SANT |     -     -     -    54   127     -     -     -     -   189 |  284  19.54
 STJO |     -    56    42     -    30     -     -     -     -    30 |  288   2.40
 THTI |     -     -     -     -    51     -     -     -     -    76 |  287   4.59
 TRO1 |     -    36     -     -    25     -     -     -     -     - |  288  14.64
 TROM |     -     -     -    35     -     -     -     -     -    28 |  118  15.39
 TSKB |     -    46   107    68     -     -     -     -     -    56 |  288   0.60
 USNO |     -    32     -    52     -     - 13356     -     -    59 |  288   0.04
 USUD |     -    36     -    67     -     -     -     -     -    33 |  286   0.32
 VILL |     -    31     -    40     -     -     -     -     -     - |  121  14.32
 WSRT |     -    22     -     -     -     - 21093     -     -    23 |  288   0.04
 WTZR |     -    27     -    30     -     - 22094     -     -    14 |  288   0.11
 WUHN |     -    36     -    54    18     -     -     -     -    68 |  287  20.90
 YELL |     -   107    48   165    33     -     -     -     -    40 |  288   0.05
 ZWEN |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    36 |  257  19.75
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4946    90   113   110    65  3752 18744  4799     -    93 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.04 (ns) 

