
 GPS week: 1128   Day: 5   MJD: 52145                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2563      0     0.23    -0.29     4.41     0.00
 cod |    96     0   2563      0     0.27    -0.32     4.41     0.00
 emr |    96     0   3809     24    23.10    12.67     0.15    12.78
 esa |   288     0  18595    602    22.31    13.22     0.19    11.45
 gfz |   288     0  14184    314    -0.47     0.06     0.11    22.08
 igu |    96     0   2376      0    -0.45    -0.30     3.89     0.00
 jpl |   282     0   9384    311    -0.95     3.41     0.07    32.44
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  21778    305   471.09    10.19     0.10    21.24

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -1183 -1160  -181   -62    10 -9268    53     -    24 |
    2 | -1718 -1742  -197  -396   103 -3008    81     -    83 |
    3 | -2691 -2697   -32   -82   116 -6238    66     -  -121 |
    4 |  -680  -669   -41  -200   215   634    12     -  -123 |
    5 |  1890  1898    98    28     0  6599   276     -  -246 |
    6 | -1567 -1539    38   298     2  6880    58     -  -211 |
    7 | -2368 -2357  -160  -202   -58 -4058   203     -    61 |
    8 | -8419 -8422  -174  -222   -34 -7073    63     -   137 |
    9 |   302   306   110   192    17 -6475    61     -  -183 |
   10 |  -464  -462  -174    15   -71  7213   286     -  -118 |
   11 |  1547  1541  -142   297  -205  -498   -22     -    88 |
   13 |  2033  2082   -42   310  -121 -1983   -55     -     9 |
   14 |  1442  1430   194   624   -31  -821   -92     -  -271 |
   17 |   818   835    39   433   124     -    86     -  -409 |
   18 |  2629  2626   326   501  -216 -1622   -48     -   -75 |
   20 |  4212  4285  -104   240  -101 -3718   -57     -    41 |
   21 |-10646-10880   -87     X   219     -    77     -  -266 |
   22 |  1459  1442   -37  -105    85  1366   173     -  -141 |
   23 |  5420  5370   231   223   -83 10896   165     -  -209 |
   24 |  5112  5119   -46   123   -40  9418   132     -  -118 |
   25 |  7952  7936     6   372   158  5752   -65     -  -301 |
   26 | -3417 -3361   -27   314    99 -2248   -33     -  -244 |
   27 | -5322 -5299  -222   212   122 -3436  -195     -   -40 |
   28 |  5320  5365   -79   -58  -131 -2342    88     -   123 |
   29 |  -680  -681  -107   174   182 -8833    45     -  -293 |
   30 | -4457 -4448   205   108   146 -1106    21     -  -268 |
   31 |  3408  3417   -95  -202   -38 13934   138     -    72 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     -  -119     -     -     X     -    64 |
 ALGO |     -     -    68   568  -141     -   -96     -   -30 |
 AMC2 |     -     -     -     -     -     -  -120     -   183 |
 AUCK |     -     -     -    -5  -119     -     -     -   127 |
 BAHR |     -     -   196   -28  -104     -     -     -    84 |
 BRMU |     -     -     -    83   -93     -     -     -    53 |
 BRUS |     -     -     -     -     -     -   -25     -    38 |
 CRO1 |     -     -     -     7     -     -   -56     -    80 |
 DRAO |     -     -   -44     -     -     -     -     -    26 |
 FAIR |     -     -   -86  -249     -     -     -     -   149 |
 FORT |     -     -     -   -49     -     -     -     -    26 |
 GALA |     -     -     -   -50    40     -     -     -   -14 |
 GODE |     -     -     -   -43     -     -     -     -    23 |
 GUAM |     -     -     -  -284    48     -   -63     -   196 |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -  -224     -   342 |
 IISC |     -     -     -  -256     -     -     -     -   138 |
 KERG |     -     -     -     -   167     -  -421     -   434 |
 KOKB |     -     -     -  -161     9     -    59     -     X |
 KOSG |     -     -     -  -172     -     -     -     -    93 |
 LPGS |     -     -     -  -446    81     -   152     -     2 |
 MAS1 |     -     -   222   -67   -33     -     -     -    26 |
 MATE |     -     -  -730     -     -     -   789     - -1020 |
 MAW1 |     -     -     -     -   -60     -     -     -    62 |
 MCM4 |     -     -     -   -17   -38     -     -     -    49 |
 MDO1 |     -     -   -30     -     -     -     -     -    18 |
 MKEA |     -     -     -   -68     -     -     -     -    37 |
 NRC2 |     -     -   198  -186     -     -   -32     -   109 |
 NYA1 |     -     -     -     -    -7     -   -28     -    49 |
 NYAL |     -     -   163   -78     -     -     -     -     9 |
 OHIG |     -     -     -   343  -150     -   -30     -    19 |
 ONSA |     -     -   199  -185     -     -     -     -    60 |
 PERT |     -     -     -  -131   -49     -     -     -   123 |
 PIE1 |     -     -     -    17     -     -     -     -    -9 |
 PIMO |     -     -     -  -126     -     -     -     -    68 |
 POTS |     -     -     -   -87     -     -     -     -    47 |
 RIOG |     -     -     -   221   -56     -     -     -   -61 |
 SANT |     -     -     -   139   -44     -     -     -   -31 |
 SEY1 |     -     -     -  -365  -347     -     -     -   536 |
 STJO |     -     -   131     -   -25     -     -     -     0 |
 THTI |     -     -     -     -    89     -  -120     -    82 |
 TIDB |     -     -     -     X     X     -  -136     -   208 |
 TROM |     -     -     -   -92     -     -     -     -    50 |
 TSKB |     -     -   192  -192     -     -     -     -    65 |
 USNO |     -     -     -  -230     -     -     5     -   117 |
 USUD |     -     -     -  -218     -     -     -     -   118 |
 VILL |     -     -     -   -35     -     -     -     -    19 |
 WSRT |     -     -     -     -     -     -   -85     -   130 |
 WTZR |     -     -     -   -45     -     -   -47     -    94 |
 WUHN |     -     -     -   -66   322     -  -100     -  -152 |
 YAR2 |     -     -     -   -78     -     -     -     -    42 |
 YELL |     -     -   188  -174     -     -   -82     -   178 |
 ZWEN |     -     -     -  -150    54     -     -     -    24 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5835  5809   125   173    71  6417    44     -   101 |  288   4.25
    2 |  7193  7257   250   202   195  4004    58     -   200 |  288   3.35
    3 |  4359  4408   139   216    54  3965    36     -    65 |  288   2.59
    4 |  2123  2123   126   225    63   752    66     -    83 |  276   1.21
    5 |  4537  4533   160    81   140  5359   118     -    63 |  288   3.70
    6 |  6561  6583   134   280    84  6518    41     -    70 |  288   6.24
    7 |  1636  1675    95   187    43  2050    82     -    51 |  288   0.68
    8 |  2316  2264   108   169   137  3115    66     -   131 |  276   2.54
    9 |  2880  2924    95   167   159  3998   194     -    72 |  276   1.58
   10 |  3856  3810   131   255   150  4082   118     -   127 |  288   2.41
   11 |  2770  2721   185   107    51   632    49     -    39 |  288   0.31
   13 |   734   698    38   117    34  1401    78     -    59 |  288   0.39
   14 |  1296  1265    67   297    59   413   105     -    87 |  288   0.22
   17 |  1394  1416   350   335   255     -   148     -   290 |  276   3.06
   18 |   683   694   158   347   127   471    81     -    62 |  288   0.41
   20 |  1091  1064   142    80    54  1491    30     -    32 |  288   0.20
   21 |  5742  5687   286     X   132     -    93     -   174 |  284   4.02
   22 |  4581  4592   355   282    59  1505    71     -    81 |  288   1.14
   23 |  8900  9004   141   199    68  1254    65     -    84 |  288   5.53
   24 |  4262  4174   287   162   250  3756    97     -   288 |  276   2.38
   25 |  4653  4615    93   114   182  6278   157     -    86 |  277   1.92
   26 |  1523  1550   128   130   105   593    44     -   141 |  288   0.57
   27 |  5159  5100    76   199   158  4421   139     -   151 |  278   3.62
   28 |  7838  7782    41   173    39  4302    68     -    39 |  288   1.73
   29 |  2018  2043    54   233    43  4724    74     -   124 |  288   0.62
   30 |  1555  1527    77    56   131  1575    93     -    77 |  288   1.75
   31 |  6478  6453   287   257    55  8105    54     -   111 |  288   2.46
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -     -   398     -     -     X     -   215 |  286   0.10
 ALGO |     -     -    71   100    52     -    29     -    21 |  288   0.03
 AMC2 |     -     -     -     -     -     -    24     -    37 |  280   0.03
 AUCK |     -     -     -   139    49     -     -     -    49 |  288  20.26
 BAHR |     -     -    80   110    86     -     -     -   150 |  288   0.36
 BRMU |     -     -     -   169    46     -     -     -    59 |  288  39.60
 BRUS |     -     -     -     -     -     -    22     -    33 |  277   0.05
 CRO1 |     -     -     -   187     -     -    65     -    64 |  288   0.33
 DRAO |     -     -    74     -     -     -     -     -    45 |   96   0.07
 FAIR |     -     -   116   347     -     -     -     -   168 |  286   0.23
 FORT |     -     -     -   187     -     -     -     -   101 |  287   0.14
 GALA |     -     -     -   242   147     -     -     -   280 |  288  17.64
 GODE |     -     -     -   213     -     -     -     -   115 |  257   0.13
 GUAM |     -     -     -    53    75     -    58     -    37 |  288  19.14
 HRAO |     -     -     -     -     -     -    62     -    95 |  278  29.41
 IISC |     -     -     -    85     -     -     -     -    46 |  288  19.16
 KERG |     -     -     -     -    39     -    44     -    42 |  287   1.29
 KOKB |     -     -     -   332   236     -   156     -     X |  276   2.35
 KOSG |     -     -     -    90     -     -     -     -    49 |  286  17.12
 LPGS |     -     -     -   319    58     -   100     -    99 |  264    >>>
 MAS1 |     -     -    48   130    26     -     -     -    63 |  288   1.46
 MATE |     -     -   159     -     -     -    32     -    36 |  283   0.06
 MAW1 |     -     -     -     -    25     -     -     -    26 |  286  28.89
 MCM4 |     -     -     -   320    59     -     -     -   123 |  288  56.87
 MDO1 |     -     -    86     -     -     -     -     -    52 |   96  21.11
 MKEA |     -     -     -    84     -     -     -     -    45 |  286  31.55
 NRC2 |     -     -    79   100     -     -    33     -    23 |  288   0.10
 NYA1 |     -     -     -     -    20     -    20     -    29 |  288   0.09
 NYAL |     -     -    49    77     -     -     -     -    37 |  288   0.08
 OHIG |     -     -     -   136    37     -    37     -    28 |  288  14.30
 ONSA |     -     -    46    85     -     -     -     -    45 |  288   0.91
 PERT |     -     -     -    83    35     -     -     -    29 |  288  11.91
 PIE1 |     -     -     -    46     -     -     -     -    25 |  288   0.05
 PIMO |     -     -     -   116     -     -     -     -    63 |   77  15.92
 POTS |     -     -     -    58     -     -     -     -    31 |  243  23.40
 RIOG |     -     -     -    93    31     -     -     -    49 |  288  10.76
 SANT |     -     -     -   145    80     -     -     -    99 |  288  16.53
 SEY1 |     -     -     -   278   190     -     -     -   100 |  274  48.39
 STJO |     -     -    42     -    27     -     -     -    25 |  286   3.33
 THTI |     -     -     -     -    55     -    57     -    39 |  287   4.67
 TIDB |     -     -     -     X     X     -    28     -    43 |  261   0.07
 TROM |     -     -     -    79     -     -     -     -    42 |  286  14.49
 TSKB |     -     -    63    50     -     -     -     -    32 |  288   1.43
 USNO |     -     -     -    87     -     -    24     -    37 |  288   0.05
 USUD |     -     -     -    43     -     -     -     -    23 |  286   0.31
 VILL |     -     -     -    92     -     -     -     -    50 |  286  16.51
 WSRT |     -     -     -     -     -     -    14     -    22 |  279   0.04
 WTZR |     -     -     -    90     -     -    25     -    38 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -    72    29     -    20     -    35 |  287  19.63
 YAR2 |     -     -     -   150     -     -     -     -    81 |  234 393.65
 YELL |     -     -    88    81     -     -    30     -    25 |  288   0.07
 ZWEN |     -     -     -    94    24     -     -     -    55 |  287  32.01
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4413  4410   151   186   106  3889    71     -    98 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

