
 GPS week: 1131   Day: 4   MJD: 52165                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2666      0    -0.05     0.23     4.63     0.00
 cod |   288     0  24219      0    -1.58     2.19     0.07    16.99
 emr |    96     0   3715    193   239.23    11.05     0.09    12.73
 esa |   288     0  17096   1137   202.37     3.10     0.11     9.47
 gfz |   288     0  14861    351     0.02     0.00     0.07    16.60
 igu |    96     0   2186      0    -0.06     0.25     4.41     0.00
 jpl |   278     0  10363    317     3.35    -0.30     0.05    23.89
 ngs |    96     0   2666      0    -0.06     0.26     4.32     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  25544    660   633.89     6.90     0.06    20.33

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4074    59   -65  -203    57 -7105   -84 -4199     -    49 |
    2 | -1259  -102  -172   161   -51     -   133  -452     -     1 |
    3 |  2213   128   108    29    75  6893   -65  1592     -  -176 |
    4 | -4826    86  -127   -33   220  1335   -79 -5744     -  -155 |
    5 |   820    42   -35    42    29  9327    74  1785     -  -104 |
    6 |  1728   229  -107   122    98 -1082   -88  2658     -  -267 |
    7 |  -280    70  -149   127   -48 -7087   -43  2787     -   -19 |
    8 | -1831   -62  -251   231   139-16744  -155 -1863     -   -45 |
    9 |  5476   154  -132   117   -89  2567   125  4426     -  -168 |
   10 | -3225     1  -205   292   -89   155    99 -4225     -   -64 |
   11 |  -345    16    89  -100   -42  -719   140 -1450     -   -51 |
   13 |  4081    93    50   -22    12  3123  -140  3720     -   -26 |
   14 |  1643   163   120    94  -103  5459   -90   632     -   -60 |
   15 |   840    88   -24     -    47     -   169   266     -  -181 |
   17 |  1458   169   -85    96   137     -    83   157     -  -328 |
   18 |  4957   110   183  -113    93  2334  -128  4502     -   -94 |
   20 |  4888     7   133  -107   -11  3980   -14  4506     -    34 |
   21 |  2414   171     X   -88  -122     -    -5  1753     -     X |
   22 |  -275    80    55    17     8  6398   229 -1250     -  -241 |
   23 |  8372   187   -23   251    28     -    13  8144     -  -314 |
   24 | -7050    54  -221   177   103  3358  -134 -6555     -  -108 |
   25 |   299    74   -19   125   244 -2203  -163   323     -  -243 |
   26 | -3256   108  -132   386   -51  1753   -24 -3466     -  -190 |
   27 |  3336    -7     X    62   146  3370  -223  2979     -   -44 |
   28 |  -100   -89   -50  -234  -139  7966   129 -1518     -   218 |
   29 | -2590   167   -47    -9    46  3580    22  -760     -  -178 |
   30 | -5012   173    89   170    12-15210  -156 -1681     -  -148 |
   31 | -8613   -45    28  -169    76-12026    93 -7533     -   -14 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -300     -    80     -     -    61     -     -   145 |
 ALGO |     -    42   126   -59   -39     -  -109     -     -   121 |
 AMC2 |     -   148     -     -     -     -  -277     -     -   191 |
 AREQ |     -  -174     -    83     -     -     -     -     -   107 |
 AUCK |     -   -38     -   -63     -     -     -     -     -    61 |
 BAHR |     -    94     -   -51    16     -   -63     -     -     4 |
 BILI |     -    11     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    11     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 BRMU |     -     -     -   119   103     -     -     -     -  -139 |
 BRUS |     -   133     -     -     -     -   -66     -     -   -36 |
 CAS1 |     -   -31     -     -  -140     -    26     -     -   112 |
 CRO1 |     -   -97     -   101     -     -   -56     -     -    98 |
 DAV1 |     -    27     -     -   -68     -     -     -     -    33 |
 DRAO |     -   -35   -10     -     -     -     -     -     -    31 |
 GALA |     -   139     -     -   -74     -   -56     -     -    11 |
 GRAZ |     -   -92     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 GUAM |     -  -142     -   127   130     -  -181     -     -   152 |
 HOB2 |     -  -147     -   -74     -     -     -     -     -   137 |
 HRAO |     -   179     -     -     -     -  -161     -     -    35 |
 IISC |     -   -29     -    -9     -     -     -     -     -    29 |
 KARR |     -   -31     -     -    31     -     -     -     -     - |
 KERG |     -  -143     -     -     -     -   475     -     -  -408 |
 KOKB |     -     -     -    -3    81     -   -56     -     -     X |
 KOSG |     -    24     -  -185     -     -     -     -     -    67 |
 KOUR |     -    -4     -   141     -     -     -     -     -   -62 |
 LPGS |     -   -25     -     X     X     -    70     -     -   -58 |
 MAC1 |     -    38     -    19  -364     -     -     -     -   267 |
 MAS1 |     -    33    87  -113   -73     -     -     -     -    66 |
 MATE |     -  -578     -     -     -     -  1001     -     -  -506 |
 MAW1 |     -    57     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 MCM4 |     -   299     -     X  -182     -     -     -     -  -107 |
 MDO1 |     -  -124     -     -     -     -     -     -     -   103 |
 MEDI |     -   -36     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 METS |     -   -94     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 MKEA |     -     -    83  -157     -     -     -     -     -    56 |
 NKLG |     -     -     -  -366     X     -     -     -     -   170 |
 NLIB |     -   -65     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 NPLD |     -  -220     -     -     -     -     -     -     -   184 |
 NRC2 |     -    83   269     -     -     -  -251     -     -   162 |
 NTUS |     -  -216     -     -     -     -     -     -     -   181 |
 NYA1 |     -    82     -     -  -172     -   -21     -     -    95 |
 NYAL |     -     -    25     -     -     -     -     -     -   -16 |
 OHIG |     -  -133     -    43   -69     -    26     -     -   118 |
 ONSA |     -   -31    62   -74     -     -     -     -     -    47 |
 PERT |     -    77     -  -169     -     -     -     -     -    14 |
 PIE1 |     -   -44     -     X     -     -     -     -     -    37 |
 POTS |     -   -51     -   -83     -     -     -     -     -    81 |
 REYK |     -   -66     -     -     -     -     -     -     -    56 |
 RIOG |     -  -122     -    39    63     -     -     -     -    34 |
 SANT |     -     -     -   152   119     -     -     -     -  -218 |
 SFER |     -  -312     -     -     -     -     -     -     -   261 |
 STJO |     -   -18   214     -  -181     -     -     -     -   118 |
 THTI |     -     -     -     -   -28     -   -55     -     -    83 |
 TRO1 |     -  -128     -     -   131     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -   -70     -     -     -     -     -    33 |
 TSKB |     -   -74    40   -31     -     -     -     -     -    68 |
 USNO |     -   154     -  -662     -     -     7     -     -   171 |
 USUD |     -   -96     -    36     -     -     -     -     -    63 |
 VILL |     -    45   -15  -109     -     -     -     -     -    17 |
 WES2 |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 WHIT |     -    36     -     -   -36     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   142     -     -     -     -  -172     -     -    76 |
 WTZR |     -     9     -    -5     -     -   -49     -     -    51 |
 WUHN |     -  -318     -     X   -76     -   101     -     -   214 |
 YAR2 |     -     -     -  -103     -     -   -23     -     -    74 |
 YELL |     -    42   110  -340     -     -     X     -     -   103 |
 ZWEN |     -     -     -     -     6     -     -     -     -    -5 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4013    62   133    50    41  4193    39  3945     -    35 |  288   2.76
    2 |  4183   101   128   301   124     -    90  3203     -   119 |  287   2.43
    3 |  2719    75   128   144    58  3067    46  2558     -    57 |  288   1.72
    4 |  1786   135    66   152    98  1021    87  1593     -    35 |  288   0.75
    5 |  6734    80    45    94    40  4049    83  5233     -    37 |  288   4.50
    6 |  9067    92    80    35    87  4121    83  9600     -    63 |  288   7.64
    7 |  5889    48    45    63    31  4708    44  2552     -    37 |  288   0.59
    8 |  6349   146   135   211    68 12838    39  6220     -    60 |  284   2.51
    9 |  2451    80    74   199    59  3660    64  2297     -    56 |  288   1.46
   10 |  4113   129   117    70    67  2550    63  4407     -    54 |  288   3.47
   11 |  4288    64   105   188    41   850   106  4515     -    62 |  229   0.87
   13 |  1175    93   132    60    40   815    36  1286     -    69 |  288   0.29
   14 |  1542   128    71    68   115  2719   152  1156     -   146 |  288   0.32
   15 |  5460    98   122     -    58     -    60  5228     -    37 |  288   4.41
   17 |  2068   106    40   285   116     -    79  2289     -    44 |  288   3.33
   18 |  1235    56    75    70    95   934    40  1230     -    39 |  288   0.43
   20 |   994    79    69   141    80  1463    63  1059     -    48 |  288   0.24
   21 |  4021    75     X    72    38     -    39  3929     -     X |  288   3.16
   22 |  5126    85   125   119    72  2891    40  5387     -    88 |  288   1.43
   23 |  6370   137   171   210    66     -    51  5242     -   203 |  288   5.25
   24 |  3446   119    68    75   124  4161    45  3800     -    79 |  288   3.06
   25 |  9901    66   122    67    34  4909    64  9523     -    33 |  288   4.22
   26 |  1517    50   113    85   169  1231    47  1399     -    86 |  288   0.96
   27 |  5076    76     X   167    60  4452    33  4933     -    88 |  288   4.43
   28 |  3558   108    41   187    38  3690    95  2197     -   130 |  288   1.07
   29 |   992    74    27    60    68  1463   101  1835     -    99 |  288   0.77
   30 |  3501    80    45    52   107  8347    54  2882     -    41 |  288   1.11
   31 |  5463    94    56   106    73  3826    32  4995     -    69 |  288   2.30
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    55     -    81     -     -    26     -     -    38 |  288   0.04
 ALGO |     -    62    33    50    41     -    29     -     -    29 |  288   0.08
 AMC2 |     -    32     -     -     -     -    24     -     -    21 |  288   0.06
 AREQ |     -    60     -    57     -     -     -     -     -    35 |  288  41.75
 AUCK |     -    46     -    39     -     -     -     -     -    53 |  288  19.19
 BAHR |     -    71     -   162    43     -    37     -     -    61 |  270   0.70
 BILI |     -    25     -     -    26     -     -     -     -     - |  287  11.79
 BOR1 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    19 |  286   2.26
 BRMU |     -     -     -    34    21     -     -     -     -    19 |  284  36.96
 BRUS |     -    71     -     -     -     -    26     -     -    44 |  288   0.06
 CAS1 |     -    30     -     -    19     -    34     -     -    14 |  288   8.40
 CRO1 |     -    49     -    58     -     -    54     -     -    59 |  288   0.25
 DAV1 |     -    73     -     -    36     -     -     -     -    61 |  288  28.32
 DRAO |     -    39    59     -     -     -     -     -     -    24 |  287   0.07
 GALA |     -    55     -     -    33     -    51     -     -    54 |  288  20.76
 GRAZ |     -    50     -     -     -     -     -     -     -    42 |  284    >>>
 GUAM |     -    95     -    44    80     -    60     -     -    28 |  288  19.99
 HOB2 |     -    52     -    73     -     -     -     -     -    30 |  288   0.06
 HRAO |     -    78     -     -     -     -    72     -     -    32 |  288  37.61
 IISC |     -    67     -    39     -     -     -     -     -    52 |  288  30.39
 KARR |     -   143     -     -   147     -     -     -     -     - |  284  17.30
 KERG |     -    36     -     -     -     -    25     -     -    20 |  287   1.21
 KOKB |     -     -     -   121    69     -    35     -     -     X |  282   0.61
 KOSG |     -    42     -    41     -     -     -     -     -    32 |  288  35.92
 KOUR |     -    48     -    34     -     -     -     -     -    31 |  288  34.35
 LPGS |     -   121     -     X     X     -    43     -     -   122 |  265  79.89
 MAC1 |     -    58     -    92    27     -     -     -     -    37 |  288  14.95
 MAS1 |     -    32    45    61    44     -     -     -     -    27 |  288   3.21
 MATE |     -    51     -     -     -     -    74     -     -    54 |  287   0.15
 MAW1 |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    37 |  284  31.52
 MCM4 |     -   147     -     X   158     -     -     -     -   217 |  280    >>>
 MDO1 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    18 |  284  47.41
 MEDI |     -    48     -     -     -     -     -     -     -    40 |  286   0.90
 METS |     -   104     -     -     -     -     -     -     -    87 |  285   0.28
 MKEA |     -     -    73    48     -     -     -     -     -    28 |  286  45.13
 NKLG |     -     -     -   105     X     -     -     -     -    49 |   91 135.04
 NLIB |     -    43     -     -     -     -     -     -     -    36 |  287   0.05
 NPLD |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    32 |  284   0.05
 NRC2 |     -    83    49     -     -     -    41     -     -    32 |  288   0.13
 NTUS |     -    67     -     -     -     -     -     -     -    56 |  276  83.51
 NYA1 |     -    95     -     -    44     -    46     -     -    24 |  288   0.06
 NYAL |     -     -    30     -     -     -     -     -     -    18 |   96   0.07
 OHIG |     -    77     -    96    50     -    33     -     -    42 |  288  13.02
 ONSA |     -    29    56    27     -     -     -     -     -    21 |  288   1.14
 PERT |     -    48     -    29     -     -     -     -     -    31 |  288  19.66
 PIE1 |     -    46     -     X     -     -     -     -     -    38 |  288   0.29
 POTS |     -    26     -    42     -     -     -     -     -    28 |  277  12.85
 REYK |     -    54     -     -     -     -     -     -     -    45 |  277   8.68
 RIOG |     -    69     -   161    46     -     -     -     -    35 |  288  12.56
 SANT |     -     -     -   103    94     -     -     -     -   129 |  275  24.57
 SFER |     -    49     -     -     -     -     -     -     -    41 |  279   0.98
 STJO |     -    44    47     -    57     -     -     -     -    44 |  288   2.16
 THTI |     -     -     -     -    36     -    34     -     -    23 |  287   2.43
 TRO1 |     -    35     -     -    35     -     -     -     -     - |  288  13.50
 TROM |     -     -     -    28     -     -     -     -     -    13 |  286  13.97
 TSKB |     -    69    49    31     -     -     -     -     -    46 |  288   1.12
 USNO |     -    44     -    44     -     -    29     -     -    23 |  288   0.05
 USUD |     -    36     -    29     -     -     -     -     -    22 |  288   0.48
 VILL |     -    60    60    54     -     -     -     -     -    26 |  288  25.47
 WES2 |     -    59     -     -     -     -     -     -     -    50 |  284   0.19
 WHIT |     -    38     -     -    39     -     -     -     -     - |  287  17.26
 WSRT |     -    61     -     -     -     -    24     -     -    45 |  288   0.06
 WTZR |     -    51     -    35     -     -    24     -     -    41 |  288   0.07
 WUHN |     -    53     -     X    32     -    33     -     -    22 |  287  21.18
 YAR2 |     -     -     -    52     -     -    32     -     -    23 |  282 194.99
 YELL |     -    45    83    78     -     -     X     -     -    38 |  286   0.07
 ZWEN |     -     -     -     -    40     -     -     -     -    33 |  288  16.44
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4626    74    87   110    74  4411    54  4315     -    62 |


 BEST CLOCK FIT: ALBH   288   0.04 (ns) 

