
 GPS week: 1275   Day: 4   MJD: 53173                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2631      9     0.01    -0.03     3.51     0.00
 cod |   288     0  26118     81    -0.20    -0.03     0.05    23.10
 emr |   288     0  17936    284    51.87     0.56     0.06    17.50
 esa |   288     0  18545   1482   665.41    13.45     0.08    12.02
 gfz |   288     0  21498    289     0.06    -0.05     0.05    24.69
 iga |    96     0   2589    152  -700.95  2781.99     0.80     0.00
 igu |    96     0   2535     16   973.70 -3149.36     3.53     0.00
 jpl |   287     0  14322   3839    -3.35    -0.27     0.05     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  30197    608    51.88     0.42     0.05    22.69

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1090    33    -1   102    10   451   892     X     -  -101 |
    3 | -1258    35    19    93   -35   -99 -3080     X     -   -61 |
    4 | -2060    44  -226     X   120 -1261   421     X     -     X |
    5 |-12837    10    -9  -108    79    19-19250     X     -   -33 |
    6 | -7231    45    -8   157    51  -137-12007     X     -  -178 |
    7 | -2302    51   -59    74    27  -107  1694     X     -   -75 |
    8 | -5665    84   -21  -174    99   -57  -963     X     -   -85 |
    9 |  6309     6    30   -43    -4  -188 13266     X     -    -2 |
   10 |  6460   110    43    30   -97   -54  3741     X     -   -56 |
   11 |  2074   -71    63   278  -119   193  1342     X     -     1 |
   13 |  3789    56  -170  -198   179  -163  1311     X     -    -9 |
   14 |  5020    97   -42    41   -37  1749  2621     X     -   -54 |
   15 | -9232    -9    -1   264   -91  1093 -8539     X     -   -29 |
   16 |  6495   -28    -6   293   -21   -98  2106     X     -   -99 |
   17 |  -120    62  -188   263   115 -2364  5377     X     -  -173 |
   18 |  3514   129   -22    19   -86  -114   770     X     -   -32 |
   19 |  5147   104   -91   159    42  1645  2133     X     -  -164 |
   20 |  3544    74   -49   171   -44   -47  1038     X     -   -81 |
   21 |  5745   -20   -58   183     3  -778   996     X     -   -36 |
   22 | -1539    -7     8   -71    55  -115 -1073     X     -   -22 |
   24 | -1562   101     X    30    22 -2433     -     X     -  -188 |
   25 | -9172    29   -46    96    72  -140 -3608     X     -  -124 |
   26 |   392    82   -78    60   -15     X -1353     X     -   -38 |
   27 |  -166    50  -135  -104   159  -789  6452     X     -   -65 |
   28 |  9762   -74     8   -52    54   -80  5111     X     -    39 |
   29 |    42   -28     0     -   134     -   -52     -     -   -82 |
   30 |   774   -68   -52    22   150  -100   701     X     -   -65 |
   31 | -7034   -38   -17    73    44   -50   -41     X     -   -34 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -39     -     -     -     -   103     -    30 |
 ALGO |     -     -    91  -132     -     -     -   244     -     - |
 AMC2 |     -  -108   -21     -     -     -     -  -148     -   126 |
 ARTU |     -    27     -    17   -33     -     -   -92     -     - |
 ASC1 |     -   140     -     -   -37     -     -     -     -  -102 |
 AUCK |     -     0     -     X     -     -     -     -     -     0 |
 BILI |     -   -14     -     -    13     -     -   -65     -     - |
 BOGT |     -     -     -    61    18     -     -   131     -   -53 |
 BOR1 |     -   -19    77     -     -     -     -     -     -   -40 |
 BREW |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -    20 |
 BRUS |     -    -6    62     -     -     -     -   -84     -   -41 |
 CAGZ |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 CAS1 |     -    35     -   154   -61     -     -    81     -   -51 |
 CEDU |     -    27     -  -438     -     -     -   206     -   172 |
 CHAT |     -   -41     -     -    84     -     -     -     -   -50 |
 CHUR |     -     -   123     -     -     -     -   134     -   -95 |
 COCO |     -   117     -  -141     -     -     -    16     -   -45 |
 CRO1 |     -     -    38   -72   -97     -     -    84     -   114 |
 DAV1 |     -     5     -     -    20     -     -    86     -   -28 |
 DGAR |     -  -136     -     -   -20     -     -    10     -   161 |
 DRAO |     -    55   -69     -     -     -     -   167     -    -3 |
 DWH1 |     -   212   -42     -     -     -     -     -     -  -183 |
 FAIR |     -     -    34    98   -45     -     -   -12     -   -29 |
 FORT |     -     -   178   -83     -     -     -     -     -   -92 |
 GLPS |     -     1     -     -    -1     -     -   -12     -     - |
 GODE |     -  -133    68   154     -     -     -     -     -     7 |
 GOL2 |     -     -     0     -     -     -     -     -     -     0 |
 GOLD |     -     -     -   -13     -     -     -  -151     -     7 |
 GUAM |     -   -37     -  -212   -25     -     -   -43     -   177 |
 GUAT |     -     -     -     -  -103     -     -     -     -   112 |
 HERS |     -     -  -253     -     -     -     -     -     -   195 |
 HOB2 |     -   -41   203     -     -     -     -     -     -  -115 |
 HRAO |     -     -     -     -  -162     -     -     0     -   177 |
 IISC |     -   -63     -   -97     3     -     -     -     -   112 |
 ISPA |     -   117     -     -    32     -     -    47     -  -154 |
 JPLM |     -     -    24     -   -43     -     -     -     -    29 |
 KARR |     -    57     -  -109     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   -38   -29   155     -     -     -     -  -124 |
 KIT3 |     -     -     -   -34  -204     -     -     -     -   239 |
 KOKB |     -  -108    93     -   -53     -     -     4     -    96 |
 KOSG |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 KOUR |     -   -15     -    30     0     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -     -     -     -   -69     -     -   -47     -    75 |
 LPGS |     -   -71   -29  -117     X     -     -     -     -   151 |
 MAC1 |     -    -9     -   212  -126     -     -   235     -    34 |
 MAS1 |     -   -26   141  -142   -18     -     -     -     -    12 |
 MATE |     -   119     -  -372     -     -     -     -     -    76 |
 MAW1 |     -    55     -     -   -81     -     -     -     -    32 |
 MBAR |     -   -51     -     -     0     -     -    17     -    52 |
 MCM4 |     -    59    51     -   -91     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -40     -    20     -     -     -     -     9 |
 MEDI |     -     -    93     -     -     -     -     -     -   -72 |
 METS |     -   -60    51     -     -     -     -     -     -    21 |
 MIZU |     -     -    80     X     -     -     -     -     -   -62 |
 MKEA |     -     -     -  -269     -     -     -     -     -   143 |
 NLIB |     -     -   138     -     -     -     -   259     -  -106 |
 NNOR |     -     -    -3     4     -     -     -     -     -     - |
 NOT1 |     -  -163     -     -     -     -     -     -     -   166 |
 NPLD |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 NRC1 |     -     -   -15     -   -20     -     -  -193     -    33 |
 NRIL |     -   -20     -     -    19     -     -   -53     -     - |
 NTUS |     -  -142     -   101     -     -     -     -     -    91 |
 NYA1 |     -    52     -     -  -104     -     -     -     -    61 |
 NYAL |     -     -    33     -     -     -     -     -     -   -26 |
 OHI2 |     -    -8     -   165   -72     -     -   157     -     - |
 ONSA |     -     -   -93   135     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -   -95   125     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    26     -     -   -24     -     -    43     -     - |
 PERT |     -   -27    71  -497   217     -     -     -     -     - |
 PETP |     -    51     -     -   -48     -     -   107     -     - |
 PIE1 |     -     -     -    -1     -     -     -    68     -     0 |
 POTS |     -   -27     -     -    19     -     -     -     -     6 |
 PTBB |     -    31     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 RIOG |     -    42     -     -   -33     -     -     -     -    -7 |
 SANT |     -   -80     -     X    75     -     -     -     -     X |
 SFER |     -   -67     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 SPT0 |     -   -97     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 SUTM |     -     -    12     -    -8     -     -  -336     -     - |
 THTI |     -     -   -42   194    62     -     -     -     -  -138 |
 THU3 |     -    18     -     -    -7     -     -     -     -   -11 |
 TIDB |     -    29     -    90     -     -     -     -     -   -77 |
 TIXI |     -   -38     -     -    35     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    34     -     -   -32     -     -    25     -     - |
 TRO1 |     -   -96     -     -   -22     -     -     -     -   121 |
 URUM |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 USN1 |     -    13     -     -     -     -     -  -698     -   -13 |
 USNO |     -    14     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 USUD |     -     -     -   -21     -     -     -     -     -    11 |
 VILL |     -     -     -  -215     -     -     -     -     -   114 |
 WES2 |     -     -     -     -   -97     -     -     -     -   106 |
 WHIT |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 WILL |     -     8     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 WTZR |     -   -22     -    -9     -     -     -     -     -    27 |
 YAKT |     -  -123     -     -     -     -     -   -36     -   126 |
 YAR2 |     -   -97     -     -     -     -     -  -160     -    98 |
 YELL |     -   -13     2     X   -36     -     -     -     -    51 |
 ZWEN |     -     -     -   -99   229     -     -     -     -  -197 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7020   151    40   144   131   738  4369     X     -    71 |  288   4.39
    3 |  6612    62    48    90    32   166  3296     X     -    78 |  288   1.61
    4 |   679   118   116     X    71  1000   751     X     -     X |  277   0.65
    5 |  4028    36    73    74    29   151  8418     X     -    70 |  288   1.14
    6 |  2831    64    27    89    19   158  8295     X     -    84 |  288   2.15
    7 |  2105    29    92    29    85   176   930     X     -    66 |  288   0.77
    8 |  3022    47    30    52    22   154  2600     X     -    34 |  288   1.80
    9 |  4541    55    95    51    29   160  7145     X     -    40 |  288   2.08
   10 |  6620    33    33   118    59   347  1885     X     -    66 |  288   1.62
   11 |  1360    21   106   150    44   587  1269     X     -    58 |  288   0.31
   13 |   767    81    32    87    43   143  1399     X     -   131 |  288   0.16
   14 |   848    60    75    98    73  1907  1373     X     -   140 |  288   0.37
   15 |  7104   124    64   133    97  1080  5732     X     -    66 |  288   3.92
   16 |  1493    43    39    42    21   152  1418     X     -    57 |  288   0.40
   17 |   891   105    51   178    78  2269  3441     X     -   109 |  288   0.90
   18 |   552    53    27    69    52   155   986     X     -    84 |  288   0.40
   19 |   640    69    82   135    52   267   499     X     -    48 |  288   0.32
   20 |   443    37    50    25    50   127  1008     X     -    78 |  288   0.22
   21 |   501    53    34    77    81   622  1041     X     -    57 |  288   0.32
   22 |  2209    74    56    55    28   181   784     X     -    48 |  288   0.59
   24 |  2594   139     X   108    69  2188     -     X     -   133 |  288   1.90
   25 |  4151    51    32    22    28   154  1702     X     -    42 |  288   1.78
   26 |  1064   113    74    99    71     X   519     X     -   119 |  288   0.50
   27 |  1493    45    38    69    35   544  3221     X     -    38 |  288   1.22
   28 |  3690    33    81   148    33   169  4011     X     -    79 |  288   0.68
   29 |  4952    73    99     -   122     -  1591     -     -    72 |  121    >>>
   30 |  1587    46    52   100    28   151   952     X     -    36 |  288   0.84
   31 |  5396    50   108    49    23   153  3283     X     -    42 |  288   3.21
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    59     -     -     -     -    69     -    46 |  288   0.08
 ALGO |     -     -    92   134     -     -     -   105     -     - |  273    >>>
 AMC2 |     -    38    43     -     -     -     -    44     -    31 |  287   0.07
 ARTU |     -    63     -    40    54     -     -    91     -     - |  288  11.60
 ASC1 |     -    44     -     -    26     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 AUCK |     -    25     -     X     -     -     -     -     -    25 |  264  12.35
 BILI |     -    57     -     -    53     -     -    60     -     - |  287  13.27
 BOGT |     -     -     -    29    16     -     -    21     -    22 |  288  10.18
 BOR1 |     -    37    31     -     -     -     -     -     -    24 |  288   1.08
 BREW |     -     -    40     -     -     -     -     -     -    31 |  258   0.10
 BRUS |     -    25    18     -     -     -     -    55     -    20 |  288    >>>
 CAGZ |     -    43     -     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.61
 CAS1 |     -    37     -    86    21     -     -    22     -    21 |  288   8.27
 CEDU |     -    24     -    57     -     -     -    42     -    19 |  286  14.39
 CHAT |     -    16     -     -    23     -     -     -     -    25 |  287  13.36
 CHUR |     -     -    21     -     -     -     -    26     -    16 |  288  19.07
 COCO |     -    20     -    58     -     -     -    40     -    40 |  288   9.28
 CRO1 |     -     -    96   117    96     -     -   106     -    77 |  283  15.41
 DAV1 |     -    48     -     -    23     -     -    41     -    33 |  288  15.09
 DGAR |     -    52     -     -    29     -     -    53     -    37 |  288  15.22
 DRAO |     -    27    46     -     -     -     -    34     -    24 |  288   0.05
 DWH1 |     -    42    94     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.88
 FAIR |     -     -    82   104    24     -     -    62     -    28 |  283   0.05
 FORT |     -     -    96   167     -     -     -     -     -    30 |  277 492.81
 GLPS |     -    15     -     -    14     -     -    23     -     - |  288  11.59
 GODE |     -    49    40    63     -     -     -     -     -    48 |  287  90.15
 GOL2 |     -     -   153     -     -     -     -     -     -   118 |  288   0.10
 GOLD |     -     -     -    76     -     -     -    30     -    40 |  288    >>>
 GUAM |     -    53     -    67    66     -     -    68     -    85 |  288  12.89
 GUAT |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 HERS |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    16 |  241  12.17
 HOB2 |     -    48    27     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.14
 HRAO |     -     -     -     -    33     -     -    72     -    36 |  288   0.71
 IISC |     -    74     -    46    44     -     -     -     -    50 |  288  16.61
 ISPA |     -    82     -     -    34     -     -    34     -    62 |  288  12.13
 JPLM |     -     -    79     -    32     -     -     -     -    35 |  288   1.24
 KARR |     -    16     -    30     -     -     -     -     -     - |  288   9.70
 KERG |     -     -    34    40    31     -     -     -     -    33 |  288   1.56
 KIT3 |     -     -     -   103   125     -     -     -     -    83 |  273  71.04
 KOKB |     -    71    66     -    53     -     -    29     -    34 |  288   0.10
 KOSG |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288  68.95
 KOUR |     -    24     -    40    20     -     -     -     -     - |  288   1.42
 LHAS |     -     -     -     -    24     -     -    46     -    27 |  288  11.22
 LPGS |     -    38    28    56     X     -     -     -     -    30 |  288  55.69
 MAC1 |     -    50     -    89    21     -     -    29     -    36 |  288  12.10
 MAS1 |     -    43    34    73    13     -     -     -     -    28 |  288   2.43
 MATE |     -    27     -    24     -     -     -     -     -    28 |  288   0.05
 MAW1 |     -    40     -     -    22     -     -     -     -    36 |  288  25.95
 MBAR |     -    35     -     -    32     -     -    63     -    46 |  288  22.89
 MCM4 |     -    50    29     -    33     -     -     -     -     - |  288  45.51
 MDO1 |     -     -    25     -    69     -     -     -     -    65 |  288  10.64
 MEDI |     -     -    16     -     -     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 METS |     -    51    46     -     -     -     -     -     -    26 |  287 312.09
 MIZU |     -     -    52     X     -     -     -     -     -    40 |  288   0.47
 MKEA |     -     -     -    50     -     -     -     -     -    27 |  288  27.97
 NLIB |     -     -   124     -     -     -     -   136     -    96 |  191   0.13
 NNOR |     -     -    41    60     -     -     -     -     -     - |  288  16.66
 NOT1 |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    33 |  205   0.21
 NPLD |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    38 |  287   0.05
 NRC1 |     -     -    45     -    38     -     -    42     -    18 |  288   0.03
 NRIL |     -    11     -     -    10     -     -    45     -     - |  288   8.81
 NTUS |     -    30     -    38     -     -     -     -     -    41 |  288   9.22
 NYA1 |     -    23     -     -    21     -     -     -     -    32 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    23     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.08
 OHI2 |     -    38     -    90    25     -     -    25     -     - |  288   7.98
 ONSA |     -     -    97   141     -     -     -     -     -     - |  251   0.07
 OPMT |     -    22    30     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |     -    18     -     -    16     -     -    53     -     - |  288  55.82
 PERT |     -    40    32    48    39     -     -     -     -     - |  288   2.86
 PETP |     -    81     -     -    76     -     -    63     -     - |  287  11.91
 PIE1 |     -     -     -    35     -     -     -    20     -    19 |  288   0.06
 POTS |     -    49     -     -    46     -     -     -     -    28 |  288  22.42
 PTBB |     -    58     -     -     -     -     -     -     -    59 |  288   0.30
 RIOG |     -    44     -     -    20     -     -     -     -    41 |  288  11.33
 SANT |     -    27     -     X    25     -     -     -     -     X |  248   6.11
 SFER |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    32 |  287   0.89
 SPT0 |     -    48     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288   0.05
 SUTM |     -     -    13     -     9     -     -    43     -     - |  288   2.49
 THTI |     -     -    31    59    33     -     -     -     -    32 |  288   9.00
 THU3 |     -    35     -     -    86     -     -     -     -    67 |  286    >>>
 TIDB |     -    32     -    56     -     -     -     -     -    23 |  288   0.09
 TIXI |     -    27     -     -    25     -     -     -     -     - |  287   9.19
 TOW2 |     -    27     -     -    25     -     -    29     -     - |  288   9.43
 TRO1 |     -    44     -     -    34     -     -     -     -    21 |  288   8.42
 URUM |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  28.19
 USN1 |     -    22     -     -     -     -     -    33     -    22 |  286   0.05
 USNO |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    31 |  282   0.06
 USUD |     -     -     -    72     -     -     -     -     -    38 |  288  15.28
 VILL |     -     -     -    22     -     -     -     -     -    12 |  288  10.81
 WES2 |     -     -     -     -    30     -     -     -     -    33 |  288   0.21
 WHIT |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   2.51
 WILL |     -    59     -     -     -     -     -     -     -    61 |  286 128.46
 WTZR |     -    26     -    28     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 YAKT |     -    44     -     -     -     -     -    51     -    44 |  288   0.30
 YAR2 |     -    14     -     -     -     -     -    46     -    14 |  288  15.34
 YELL |     -    62    49     X    65     -     -     -     -    37 |  288   0.07
 ZWEN |     -     -     -    31    26     -     -     -     -    36 |  288  15.01
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3506    53    63    84    49   799  3530    55     -    52 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     2     0   286    9.69   | 5.25e-14  9.60e-15  5.31e-15 |
 BREW |   258     0     0   256    8.83   | 3.94e-14  9.62e-15         - |
 USNO |   282     0     0   279    8.22   | 5.85e-14  1.40e-14  2.82e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.69   | 5.11e-14  1.64e-14  3.81e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    7.39   | 3.83e-14  1.15e-14  3.08e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.10   | 3.25e-14  6.80e-15  4.10e-15 |
 ALGO |   273     0     0   270    5.86   | 4.88e-14  1.36e-14  1.23e-14 |
 OPMT |   287     0     0   140    4.71   | 5.26e-14  9.84e-15  3.33e-15 |
 AMC2 |   287     0     0   286    4.09   | 5.00e-14  1.47e-14  3.15e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.89   | 3.67e-14  2.48e-14  4.66e-15 |
 USN1 |   286     0     0   284    3.78   | 9.70e-14  2.02e-14  4.11e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.58   | 4.64e-14  9.03e-15  3.71e-15 |
 GODE |   287     0     0   286    3.52   | 8.52e-14  1.69e-14  3.28e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    3.22   | 2.76e-14  1.03e-14  6.20e-15 |
 FAIR |   283     0     0   282    2.99   | 4.12e-14  9.21e-15  6.20e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    2.72   | 4.14e-14  1.45e-14  8.06e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.64   | 4.52e-14  1.22e-14  4.02e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    2.37   | 4.28e-14  9.64e-15  4.90e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.62   | 4.93e-14  1.39e-14  5.51e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.34   | 6.67e-14  1.97e-14  5.44e-15 |
 GOL2 |   288     1     0   143    1.30   | 5.32e-14  1.46e-14  2.35e-15 |
 ONSA |   251     0     0   105    0.84   | 5.03e-14  9.94e-15         - |
 FORT |   277     0     0   275    0.78   | 8.01e-14  2.60e-14  2.23e-14 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.68   | 3.46e-14  1.13e-14  5.48e-15 |
 WES2 |   288     0     0   143    0.52   | 5.57e-14  2.36e-14  1.73e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.36   | 4.94e-14  1.12e-14  5.97e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 3.12e-13  7.97e-14  2.73e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.11   | 3.62e-13  1.13e-13  4.02e-14 |
 G13  |   288     0     2    61    0.11   | 5.06e-13  5.84e-14  1.07e-14 |
 MIZU |   288     0     0   287    0.09   | 3.18e-13  1.06e-13  4.47e-14 |
 TIDB |   288     0     3     8    0.07   | 1.83e-13  1.80e-14  7.59e-15 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.07   | 5.29e-13  1.25e-13  5.24e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.16e-13  1.15e-13  9.35e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.06   | 3.81e-13  1.02e-13  5.19e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 3.44e-13  1.02e-13  9.58e-14 |
 G04  |   277     0     0   275    0.05   | 5.40e-13  1.42e-13  6.58e-14 |
 NOT1 |   205     0     0    50    0.05   | 5.40e-14  2.16e-14         - |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.97e-13  9.47e-14  8.69e-14 |
 NLIB |   191     0     0     4    0.05   | 5.24e-14  9.22e-15         - |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.43e-13  1.15e-13  1.04e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 3.82e-13  1.33e-13  1.17e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.33e-13  5.03e-14  8.27e-14 |
 G29  |   121     1     0   112    0.02   | 4.48e-13  1.18e-13         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 4.62e-13  1.70e-13  2.08e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.55e-13  1.54e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.34e-13  1.83e-13  2.20e-13 |
 G05  |   288     0     0   204    0.01   | 1.20e-12  4.22e-13  9.70e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  4.49e-13  1.25e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  4.04e-13  1.54e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  3.74e-13  1.27e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  3.90e-13  2.12e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  4.36e-13  1.42e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.81e-13  2.41e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.47e-13  1.35e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 4.44e-13  1.21e-13  2.67e-14 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.79e-12  4.92e-13  1.77e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.89e-13  1.87e-13  1.85e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.10e-13  3.42e-13  1.68e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.87e-14  8.64e-15  2.84e-15 |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     4     0    0.00   | 6.84e-13  8.42e-14  4.08e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 7.13e-13  8.72e-14  5.29e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.10e-12  1.25e-13  2.61e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.17e-13  6.59e-14  2.18e-14 |
 G19  |   288     1     3     0    0.00   | 5.86e-13  7.68e-14  1.31e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.44e-12  1.52e-13  4.02e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.70e-13  5.55e-14  3.59e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-12  5.55e-13  3.78e-13 |
 G14  |   288     0     4     0    0.00   | 6.02e-13  6.23e-14  2.30e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 7.37e-13  7.06e-14  3.65e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  7.38e-13  4.22e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   286     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.68e-13  1.90e-13  4.98e-13 |
 SANT |   248     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-12  4.92e-13  1.65e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 9.09e-13  8.68e-13  6.40e-13 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.52e-13  4.60e-13  2.51e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     2     0    0.00   | 7.25e-13  1.16e-12  3.74e-12 |
 KIT3 |   273     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.40e-13  2.17e-13  1.40e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   283     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 1.12e-12  5.12e-13  1.47e-12 |
 CEDU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     0     6     0    0.00   | 1.42e-12  1.08e-13  7.55e-14 |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.23e-17  2.68e-16  1.61e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      GOL2 |
------------------------------------------+------------------------------+
