
 GPS week: 1301   Day: 2   MJD: 53353                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2772      0     0.00    -0.02     2.87     0.00      0
 cod |   288     0  26082     64    -0.60     1.10     0.05    17.86      0
 emr |   288     0  23187    297  1200.62    50.73     0.05    20.72      0
 gfz |   288     0  20812     22     0.23    -0.39     0.05    19.91      0
 iga |    96     0   2676      4     0.01    -0.09     0.11     0.00      0
 igu |    96     0   2676      0    -0.01    -0.08     4.07     0.00      0
 jpl |   288     0  19419     10    -2.10     0.16     0.04    26.06      0
 ngs |    96     0   2676      0     0.02    -0.06     2.43     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  32323   7530  1200.51    50.72     0.06    15.45      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -67    23  -146  -117  -162 -8223    53  -700     -   224 |
    2 |  1605   -35    43    14   -91 -3026    80  1232     -  -169 |
    3 | -4338     2   -82    32    44 -1643   133 -4763     -  -157 |
    4 | -2453    -6   -49    -2  -164   145    56 -2330     -   -20 |
    5 |  4992    29    59    61   245 13971     4  2459     -  -197 |
    6 |  -678    38  -123    59  -255-14214     1  -969     -    44 |
    7 | -2226     0    -9   -26    25 -3652     4 -3304     -    39 |
    8 | -4859    11   -55    52   -35  8748    11 -4294     -   -24 |
    9 | -7491    66   -38    71  -205-18400    18 -5913     -  -148 |
   10 |  4494    23   -25    54   123 12815    25  3161     -  -106 |
   11 |  6409   -17   -54   -44   121   675    61  5660     -    43 |
   13 |  4315   216  -170     9    21  1264    50  3823     -  -118 |
   14 |  6418    80  -130   -11    88  2190    25  6196     -    54 |
   15 |  -926   -97   -74    61    49 -3518   202  1142     -  -209 |
   16 |  6511   -25  -135   -13  -115   792   243  6054     -  -183 |
   17 | -2645   -53   -34    96  -105  8810    51 -3429     -  -104 |
   18 | -1842    72   -11    43  -240   207   -44  -432     -   -49 |
   19 |  3706    72  -271    63  1823  2244   138  3597     -   -34 |
   20 |  4782   -46  -181   105    81   923    73  4304     -    38 |
   21 |  5445   -58    84     1  -113  1395   -21  5639     -   -10 |
   22 | -1860   -43   -16    26  -359 -1887    59 -1604     -   -62 |
   23 |  -882   106  -238     3     7 -1547    69 -1041     -    76 |
   24 | -6496   -68    19    50  -166 -6711     0 -5420     -    -9 |
   25 |   470   -65  -105    14  -284 14555    80  -251     -    63 |
   26 | -3646    11     X    74  -204  -453   -13 -4086     -   -82 |
   27 | -4068     0  -127   117  -193 -5293   -41 -3753     -    97 |
   28 |   717   -44   -81    35    97  1316    98  1168     -   -52 |
   29 | -3004    11   -41   -57     - -1570    81     -     -   -23 |
   31 | -2711   -48     -    -1    15     -    32 -2375     -     3 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     8     -     -     -    -7     -     -     X |
 ALGO |     -     -   -31     -     -     -    -6     -     -    51 |
 ALRT |     -   -52     -    47     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    -1   132     -     -     -  -208     -     -   175 |
 AREQ |     -     -   150    -6     -     -  -117     -     -     4 |
 ARTU |     -   287     -  -110     -     -   -86     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -    88     -     -  -169     -     -   144 |
 AUCK |     -   -68     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 BAHR |     -    48   -76    39     -     -     -     -     -    -4 |
 BOGT |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    15 |
 BOR1 |     -     3    82     -     -     -   -74     -     -     X |
 BREW |     -     -   245     -     -     -  -195     -     -     X |
 BRUS |     -   -46    39     -     -     -     -     -     -     X |
 CAS1 |     -   -39     -   -50     -     -     -     -     -   109 |
 CEDU |     -     -     -     -     -     -    91     -     -  -154 |
 CHAT |     -    20     -   -16     -     -     -     -     -    -4 |
 CHUR |     -     -     4     -     -     -   -14     -     -    18 |
 CRO1 |     -     -    25   -87     -     -    73     -     -   -44 |
 DAV1 |     -   102     -    -3     -     -   -57     -     -   -17 |
 DGAR |     -   -57     -   -63     -     -    87     -     -     X |
 DRAO |     -   180   -44     -     -     -   -36     -     -   -89 |
 FAIR |     -     -    -8     9     -     -     -     -     -     - |
 FORT |     -  -228   113    87     -     -     -     -     -     X |
 GLPS |     -    58     -   -24     -     -     -     -     -   -36 |
 GODE |     -     -    66     -     -     -   -52     -     -     X |
 GOL2 |     -     -    38     -     -     -     -     -     -   -51 |
 GOLD |     -    82     -   -78     -     -     4     -     -     X |
 GUAM |     -     -     -    73     -     -  -137     -     -   137 |
 GUAT |     -    35     -   -61     -     -     -     -     -    38 |
 HLFX |     -     -   322     -     -     -  -256     -     -     X |
 HOB2 |     -   -95    98     -     -     -     -     -     -   -22 |
 HOFN |     -     -     -   -64     -     -     -     -     -    82 |
 HOLM |     -   177     -     -     -     -  -121     -     -     - |
 HRAO |     -   -96     -   -70     -     -    42     -     -   129 |
 IENG |     -  -185   160     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -82     -    73     -     -     -     -     -     X |
 INVK |     -    32     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 ISPA |     -    52     -     3     -     -    -4     -     -   -56 |
 JPLM |     -     -    12     -     -     -    -8     -     -    -3 |
 KERG |     -     -   -22    64     -     -     -     -     -   -53 |
 KGN0 |     -    -7    16     -     -     -     -     -     -   -13 |
 KIRU |     -    92     -     -     -     -   -63     -     -     X |
 KIT3 |     -     -     -    61     -     -   -47     -     -     X |
 KOSG |     -   -88     -     -     -     -     -     -     -   101 |
 LAE1 |     -    10     -   -43     -     -     -     -     -    45 |
 LPGS |     -   -52    14     -     -     -     -     -     -    42 |
 MAC1 |     -    -3     -     7     -     -     -     -     -    -5 |
 MANA |     -     -     -     -     -     -     4     -     -    -6 |
 MAS1 |     -     -  -114     -     -     -    78     -     -    20 |
 MATE |     -    93     -   -88     -     -     -     -     -     6 |
 MAW1 |     -     -     -   -70     -     -     -     -     -    90 |
 MBAR |     -   -22     -   -40     -     -   -49     -     -   159 |
 MCM4 |     -  -156  -296   449     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -    19     -     -     -     -     -     -   -26 |
 MKEA |     -     -     -     -     -     -    52     -     -   -88 |
 MSKU |     -    17     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -48     -     -     -    52     -     -   -23 |
 NNOR |     -     -   -70     -     -     -     -     -     -    93 |
 NPLD |     -  -141   122     -     -     -     -     -     -     X |
 NRC1 |     -     -    27   -80     -     -     -     -     -    66 |
 NRIL |     -    24     -   -37     -     -    11     -     -     X |
 NTUS |     -  -168     -    23     -     -     -     -     -   165 |
 OHI2 |     -    77     -     9     -     -     -     -     -  -101 |
 ONSA |     -   -67    85   -25     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -  -154   133     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -19    34     -     -     1     -     -   -20 |
 PIE1 |     -   -43   -52     -     -     -     -     -     -   119 |
 PTBB |     -   -59    51     -     -     -     -     -     -     X |
 QAQ1 |     -   -53    46     -     -     -     -     -     -     X |
 RIOG |     -   -18    68   -79     -     -     -     -     -    31 |
 SANT |     -     -     -  -200     -     -     -     -     -   258 |
 SCH2 |     -     8    61     -     -     -   -53     -     -     X |
 SFER |     -    14   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -139   120     -     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -   113   -88   -87     -     -    58     -     -     X |
 STR1 |     -     -    62     -     -     -     -     -     -   -83 |
 SUTM |     -     -   269  -246     -     -   -26     -     -     - |
 THTI |     -     -    36    64     -     -     -     -     -  -130 |
 THU3 |     -     6   106     -     -     -     -     -     -  -148 |
 TIXI |     -   122     -  -109     -     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -     -   100     -     -     -   -79     -     -     X |
 TOW2 |     -    10     -     -     -     -     -     -     -   -11 |
 TRO1 |     -   161     -   -94     -     -     -     -     -   -65 |
 TSKB |     -   -71   -38    36     -     -     -     -     -    86 |
 TWTF |     -   -91    40     -     -     -     -     -     -    52 |
 URUM |     -   -36     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 USN3 |     -    78     -     -     -     -   -53     -     -     X |
 USNO |     -    58   -44     -     -     -     -     -     -    -8 |
 USUD |     -     -     9     -     -     -    -7     -     -     X |
 WHIT |     -   122     -     -     -     -  -145     -     -   103 |
 WILL |     -   -29    25     -     -     -     -     -     -     X |
 WTZA |     -   145     -     -     -     -     -     -     -  -168 |
 WTZR |     -  -156   168     -     -     -     -     -     -   -45 |
 YAR2 |     -     -   -61     -     -     -     -     -     -    81 |
 YELL |     -   130   -46   -69     -     -     -     -     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6935    71    42    14   102  4101    39  5134     -    53 |  288   4.80
    2 |   642    73    42    34   147  2416    19   880     -    66 |  288   0.42
    3 |  3773    71    37    42    39  2501    51  3568     -    45 |  288   1.13
    4 |   801   162    48    69   257   655    29   843     -    48 |  277   0.50
    5 |  3315    30    46    33    61  8217    23  2880     -    33 |  288   1.26
    6 |   803    54    70    23    82  8865    49   900     -    51 |  288   1.30
    7 |  3443    39    42    33    41  2605    23  2302     -    63 |  288   0.73
    8 |  1893    56   100    27    45  5207    64  2289     -    80 |  288   1.94
    9 |  4421    40    32    49    91  5982    36  3824     -    88 |  288   2.97
   10 |  3999    40    33    50    61  6758    19  4040     -   106 |  288   1.88
   11 |  1396    69    47    44    67   545    39  1461     -    57 |  288   0.39
   13 |  1270    78    55    86   160   693    58   993     -   103 |  288   0.53
   14 |   861    60    53    26   100   717    42   813     -    52 |  288   0.27
   15 |  6266   156    74   140   211  3809    92  4648     -   127 |  277   2.30
   16 |   683    42    18    33    45   709    38   577     -    59 |  288   0.29
   17 |  2146   144    94   124   154  5812   105  1714     -    61 |  279   1.03
   18 |  2993    39    34    19    57   404    22  2779     -    63 |  288   0.41
   19 |   856    85    66    59   134   528    37   632     -   105 |  288   0.27
   20 |  1537    52    48    29   104   596    47  1368     -    71 |  288   0.27
   21 |  1021    75    41    25    84   845    36   838     -    69 |  288   0.38
   22 |  1172    52    71    39    51  1778    33  1146     -    96 |  288   0.31
   23 |   608    63    70    23   122  1235    46   522     -    64 |  288   0.29
   24 |  4252   106    90    87    97  3939    70  3365     -    45 |  279   1.76
   25 |  4453    48    37    31    82  9180    29  3781     -    44 |  288   2.10
   26 |  2143    63     X    22    77  1531    26  1625     -    91 |  288   0.95
   27 |  2250    81    98    44    72  3458    67  1697     -   161 |  288   0.89
   28 |   969    28    64    48    77  1586    55  1671     -   116 |  288   1.05
   29 |  1541    83    70    78     -  2362    48     -     -   129 |  288   1.30
   31 |  1303    59     -    54    75     -    29  1356     -    88 |  288   1.13
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    35     -     -     -    28     -     -     X |  288   0.08
 ALGO |     -     -    14     -     -     -    11     -     -    10 |  288   0.01
 ALRT |     -    11     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4.51
 AMC2 |     -    22    44     -     -     -    24     -     -    21 |  288   0.03
 AREQ |     -     -    48    59     -     -    59     -     -    49 |  288  13.16
 ARTU |     -    25     -    17     -     -    18     -     -     X |  288  10.27
 ASPA |     -     -     -    35     -     -    27     -     -    29 |  288    >>>
 AUCK |     -    75     -     -     -     -     -     -     -    86 |  264  11.59
 BAHR |     -    35    42    28     -     -     -     -     -    25 |  288   0.43
 BOGT |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  20.52
 BOR1 |     -    30    56     -     -     -    31     -     -     X |  288   0.95
 BREW |     -     -    31     -     -     -    24     -     -     X |  288   0.03
 BRUS |     -    28    24     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.03
 CAS1 |     -    50     -    90     -     -     -     -     -    67 |  288   7.51
 CEDU |     -     -     -     -     -     -    19     -     -    33 |  288  10.57
 CHAT |     -    31     -    23     -     -     -     -     -    27 |  287  11.14
 CHUR |     -     -    15     -     -     -    48     -     -    86 |  288   0.08
 CRO1 |     -     -    50    40     -     -    21     -     -    44 |  282  15.21
 DAV1 |     -    43     -    22     -     -    30     -     -    36 |  288  16.07
 DGAR |     -    27     -    19     -     -    24     -     -     X |  288  15.67
 DRAO |     -    28    10     -     -     -    21     -     -    19 |  288   0.06
 FAIR |     -     -    30    31     -     -     -     -     -     - |  288   0.44
 FORT |     -    31    37    30     -     -     -     -     -     X |  255   0.11
 GLPS |     -    14     -    18     -     -     -     -     -    22 |  288  20.50
 GODE |     -     -    23     -     -     -    18     -     -     X |  288   0.07
 GOL2 |     -     -    60     -     -     -     -     -     -    81 |  286 480.56
 GOLD |     -    69     -    22     -     -    50     -     -     X |  288   7.82
 GUAM |     -     -     -    22     -     -    35     -     -    53 |  288  19.14
 GUAT |     -    29     -    21     -     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 HLFX |     -     -    37     -     -     -    30     -     -     X |  288   4.46
 HOB2 |     -    26    19     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -    18     -     -     -     -     -    23 |  287    >>>
 HOLM |     -    13     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   6.04
 HRAO |     -    72     -    96     -     -    47     -     -    37 |  288   0.35
 IENG |     -    29    25     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.78
 IISC |     -    32     -    28     -     -     -     -     -     X |  288  23.01
 INVK |     -    16     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   5.87
 ISPA |     -    21     -    26     -     -    39     -     -    42 |  288  12.81
 JPLM |     -     -    56     -     -     -    26     -     -    38 |  288  10.51
 KERG |     -     -    22    49     -     -     -     -     -    68 |  270    >>>
 KGN0 |     -    30    35     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.60
 KIRU |     -    22     -     -     -     -    15     -     -     X |  284 598.28
 KIT3 |     -     -     -    26     -     -    20     -     -     X |  284  19.34
 KOSG |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288  51.69
 LAE1 |     -    29     -    26     -     -     -     -     -    20 |  287  18.43
 LPGS |     -    42    28     -     -     -     -     -     -    52 |  288  24.53
 MAC1 |     -    65     -    55     -     -     -     -     -    58 |  288  15.92
 MANA |     -     -     -     -     -     -    13     -     -    23 |  242    >>>
 MAS1 |     -     -    52     -     -     -    55     -     -    34 |  288   1.97
 MATE |     -    27     -    23     -     -     -     -     -    46 |  288   0.30
 MAW1 |     -     -     -    20     -     -     -     -     -    26 |  288   7.48
 MBAR |     -    38     -    48     -     -    27     -     -    74 |  288  13.52
 MCM4 |     -    23    35    26     -     -     -     -     -     - |  288   4.73
 MIZU |     -     -    28     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.51
 MKEA |     -     -     -     -     -     -    25     -     -    42 |  288  19.40
 MSKU |     -   104     -    93     -     -     -     -     -     - |  288  12.11
 NLIB |     -     -    40     -     -     -    29     -     -    17 |  287 174.83
 NNOR |     -     -    34     -     -     -     -     -     -    46 |  288  17.67
 NPLD |     -    28    25     -     -     -     -     -     -     X |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    17    21     -     -     -     -     -    13 |  288   0.01
 NRIL |     -    19     -    11     -     -    14     -     -     X |  288   7.64
 NTUS |     -    28     -    36     -     -     -     -     -    32 |  288   8.41
 OHI2 |     -    52     -    50     -     -     -     -     -   123 |  288   8.09
 ONSA |     -    63    93    51     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 OPMT |     -    37    32     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.05
 PERT |     -     -    47    38     -     -    56     -     -    32 |  288   2.18
 PIE1 |     -    34    38     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.05
 PTBB |     -    47    41     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.27
 QAQ1 |     -    31    26     -     -     -     -     -     -     X |  288   7.24
 RIOG |     -    29    29    41     -     -     -     -     -    44 |  288  10.30
 SANT |     -     -     -    34     -     -     -     -     -    44 |  288   8.75
 SCH2 |     -    16    18     -     -     -    13     -     -     X |  288  89.31
 SFER |     -    32    27     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.44
 SPT0 |     -    38    33     -     -     -     -     -     -     X |  285   0.04
 STJO |     -    36    27    59     -     -    22     -     -     X |  288   3.38
 STR1 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.68
 SUTM |     -     -    79   114     -     -    48     -     -     - |  288   9.23
 THTI |     -     -    22    41     -     -     -     -     -    68 |  276  13.30
 THU3 |     -    21    27     -     -     -     -     -     -    54 |  288   5.06
 TIXI |     -    18     -    16     -     -     -     -     -     X |  287   7.01
 TLSE |     -     -    35     -     -     -    28     -     -     X |  286   0.35
 TOW2 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288  12.59
 TRO1 |     -    16     -    30     -     -     -     -     -    29 |  288   9.29
 TSKB |     -    48    35    18     -     -     -     -     -    26 |  288   0.95
 TWTF |     -    41    35     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.41
 URUM |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  21.07
 USN3 |     -    18     -     -     -     -    12     -     -     X |  287   0.03
 USNO |     -    21    15     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.02
 USUD |     -     -    53     -     -     -    42     -     -     X |  288   8.75
 WHIT |     -    22     -     -     -     -    22     -     -    29 |  288   2.43
 WILL |     -    53    45     -     -     -     -     -     -     X |  288  52.76
 WTZA |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    47 |  285   0.54
 WTZR |     -    36    24     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 YAR2 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -    31 |  288  13.83
 YELL |     -    56    95    50     -     -     -     -     -     X |  288   0.05
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2867    53    48    49   107  4074    39  2432     -    59 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   10.82   | 3.24e-14  5.44e-15  9.30e-16 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.81   | 3.40e-14  6.68e-15  2.65e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287   10.79   | 3.48e-14  6.36e-15  2.50e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   10.75   | 3.46e-14  5.56e-15  2.23e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.23   | 2.93e-14  6.24e-15  2.24e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.42   | 5.15e-14  1.05e-14  2.07e-15 |
 SPT0 |   285     0     0   284    8.00   | 3.43e-14  7.42e-15  2.36e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    4.28   | 5.89e-14  1.42e-14  8.74e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.24   | 3.71e-14  1.55e-14  5.50e-15 |
 NLIB |   287     1     0   285    3.52   | 3.23e-14  4.81e-15  3.82e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    3.49   | 4.45e-14  1.49e-14  4.99e-15 |
 USN3 |   287     0     0   286    3.41   | 7.69e-14  1.08e-14  2.18e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    2.91   | 2.93e-14  6.50e-15  2.32e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.55   | 4.14e-14  1.39e-14  3.16e-14 |
 YELL |   288     1     0   287    1.21   | 3.60e-14  6.80e-15  3.04e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    1.05   | 4.10e-14  9.44e-15  2.47e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.94   | 4.95e-14  1.60e-14  4.20e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.79   | 5.97e-14  2.02e-14  6.02e-15 |
 FORT |   255     0     0   111    0.66   | 7.91e-14  1.59e-14         - |
 GODE |   288     0     0   288    0.60   | 4.13e-14  8.17e-15  7.00e-15 |
 GOL2 |   286     1     0   143    0.55   | 9.32e-14  2.92e-14  1.57e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 3.03e-13  6.10e-14  2.99e-14 |
 G23  |   288     0     0   239    0.15   | 5.06e-13  8.12e-14  2.50e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.12   | 3.82e-13  1.30e-13  3.86e-14 |
 PIE1 |   288     1     0   287    0.12   | 3.91e-14  9.05e-15  4.18e-15 |
 G02  |   288     0     5    84    0.11   | 5.79e-13  7.00e-14  2.53e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.11   | 1.29e-13  3.71e-14  3.68e-14 |
 TLSE |   286     0     0   285    0.10   | 4.06e-13  9.69e-14  2.16e-14 |
 G19  |   288     0     2    85    0.10   | 5.66e-13  6.82e-14  2.72e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.09   | 4.30e-13  1.34e-13  3.51e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.09   | 4.17e-13  1.42e-13  3.89e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.09   | 3.67e-13  9.97e-14  5.47e-14 |
 OPMT |   287     0     1    79    0.07   | 5.09e-14  7.67e-15  3.54e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.30e-13  1.08e-13  8.71e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 4.36e-13  1.11e-13  3.93e-14 |
 SFER |   286     0     0   142    0.05   | 3.63e-13  1.00e-13  5.39e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.63e-13  1.65e-13  8.09e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.91e-13  9.21e-14  8.60e-14 |
 G29  |   288     1     0   287    0.04   | 4.86e-13  1.19e-13  9.52e-14 |
 G04  |   277     0     0   275    0.04   | 4.67e-13  1.25e-13  4.01e-14 |
 G17  |   279     0     0   277    0.04   | 3.25e-13  1.24e-13  1.19e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.97e-13  1.37e-13  9.91e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 3.32e-13  1.16e-13  1.20e-13 |
 IENG |   288     0     0   143    0.02   | 5.92e-13  1.77e-13  7.31e-14 |
 WTZA |   285     0     0   139    0.02   | 4.89e-13  1.30e-13  4.30e-14 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.02   | 6.86e-13  1.90e-13  6.84e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.01e-12  2.88e-13  7.19e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.69e-13  1.26e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  2.72e-13  2.03e-13 |
 KERG |   270     0     0   269    0.01   | 1.19e-12  3.99e-13  1.63e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.95e-13  1.30e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.88e-13  1.62e-13 |
 G31  |   288     0     0   143    0.01   | 2.15e-13  1.43e-13  1.12e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.01   | 5.12e-13  3.11e-13  2.96e-13 |
 G24  |   279     0     0   277    0.01   | 1.49e-12  3.77e-13  1.41e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  4.79e-13  2.24e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.63e-13  2.27e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.78e-12  4.83e-13  1.59e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.35e-14  5.28e-15  1.78e-15 |
 MANA |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.66e-13  7.04e-14  7.15e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 9.17e-13  8.46e-14  3.00e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.33e-13  2.87e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.37e-13  7.42e-14  2.07e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.51e-12  1.65e-13  3.83e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.64e-13  5.15e-14  3.23e-14 |
 G15  |   277     0     0     0    0.00   | 1.61e-12  5.71e-13  2.85e-13 |
 G14  |   288     3     6     0    0.00   | 6.65e-13  9.06e-14  3.28e-14 |
 G13  |   288     1     3     0    0.00   | 7.46e-13  2.33e-13  8.39e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 7.39e-13  7.72e-14  5.21e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  7.56e-13  3.79e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 4.22e-13  2.66e-13  1.04e-12 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 5.84e-13  1.88e-13  3.74e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.94e-12  4.34e-13  2.41e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 7.23e-13  2.26e-13  2.94e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 8.02e-13  8.48e-13  3.02e-12 |
 KIRU |   284     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.57e-13  3.87e-13  1.12e-12 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 1.80e-13  1.36e-13  3.66e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.73e-17  2.07e-16  1.24e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      NLIB      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
