
 GPS week: 1308   Day: 1   MJD: 53401                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0    -0.02     0.34     3.02     0.00      0
 cod |   288     0  26615     19     0.02    -0.43     0.04    20.52      0
 emr |   288     0  17252    305   -13.44    -1.35     0.04    21.83      0
 esa |   288     0  18849    898  3692.30    51.26     0.06    12.39      0
 gfz |   288     0  21488      0     0.14    -0.41     0.04    19.34      0
 iga |    96     0   2880      8    -0.03     0.32     0.08     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0    -0.04     0.42     2.33     0.00      0
 jpl |   288     0  17461     54    -4.20    -1.23     0.07     9.39      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  33476   3775  3693.06    51.21     0.04    16.53      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -234     6  -141   452   -77  -123 -6981   -42     -   -50 |
    2 | -1865   -68   -31   165   -40   -93 -2570   334     -  -142 |
    3 | -1001   -84   -96   277    20   -78  4052   -94     -    46 |
    4 | -1735    20   -37    81   -49    64  2011   168     -   -74 |
    5 |  1689   -24   -32   216   -49  -156   337    68     -   -71 |
    6 | -2427    -8   -63    14   197  -515 -4055   -40     -  -124 |
    7 | -2376    30    63  -157   -46   534  -906   130     -   -22 |
    8 |  2599     1    10   106   -93   422  8138    38     -   -10 |
    9 |   -78   -69    -9    36    61  -326 -7466   113     -   -63 |
   10 |  -523    10     7    59    89   439  5239    19     -  -181 |
   11 |  1887    88   -29    50   -79   203  -822   124     -   -86 |
   13 |  3682   122   -46   -84    -5   244  -730   105     -   -82 |
   14 |  5649    -4   -90   167   -10  -338   116   129     -   -64 |
   15 | -6476    14   -61    40    48   138  1427   -35     -    -4 |
   16 |  3398     0   -49     2     9  -352  -449   121     -   -16 |
   17 | -4104    85   -21  -195    96    92  2706   108     -  -105 |
   18 |  2419   136   -95  -252    82  -325  1380    11     -    45 |
   19 |  3287   -30   -76     X   197  1101   651     -     -   -91 |
   20 |  3942   -32   -52     9   167   346   524    40     -  -109 |
   21 |  -191    63   -75   -45   134  -427   438   151     -  -188 |
   22 |   335   -12   108  -263   -19  -348  1030   303     -   -78 |
   23 | -2052    61   -29  -136     5  -143 -2631    89     -     8 |
   24 |  -197    41    84   -17   -10   245  6697     5     -  -141 |
   25 | -5338   -67  -145   272    72  -471  2849    -7     -   -10 |
   26 | -1432    34    26   -92    88  -145 -4231    72     -  -151 |
   27 | -2834    47    18  -155   -24   419  -373    63     -    27 |
   28 |   -28    12    41   -24   -32   527 -7459    81     -   -59 |
   29 | -1114   -30    21     X    -9  -259 -2157   182     -  -100 |
   30 | -3655   -21   -23    27    17  -539  3237    75     -   -25 |
   31 |  8773   -51    -6     -    52  -118     -    19     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   134   -65     -     -     -     -     2     -   -82 |
 ALGO |     -     -     -   425     -     -     -    72     -  -359 |
 ALIC |     -    -8     -    13     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   116     -   -44     -     -  -389     -   119 |
 ARTU |     -   184     -    86  -174     -     -  -155     -     X |
 ASPA |     -   118     -     -   -51     -     -     -     -   -87 |
 BAHR |     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 BILI |     -    14     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -97     -   362     -     -     -     -     -  -149 |
 BOR1 |     -   -35     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 BRMU |     -  -217     -     -   132     -     -     -     -   114 |
 BRUS |     -   -89    83     -     -     -     -     -     -     X |
 CAGZ |     -    86     -     -     -     -     -     -     -  -107 |
 CAS1 |     -    -7     -     -   -98     -     -     -     -   123 |
 CEDU |     -     -     -     X     -     -     -   101     -   -57 |
 COCO |     -     8     -     -   -27     -     -     -     -    22 |
 DGAR |     -   -60     -     -    28     -     -   149     -   -43 |
 DRAO |     -     4  -117   389     -     -     -  -124     -   -71 |
 DWH1 |     -   113     -     -     -     -     -     -     -  -140 |
 FAIR |     -     -   101  -119   -39     -     -     -     -     - |
 FORT |     -     -     -  -255   164     -     -     -     -     X |
 GLPS |     -   -50     -     -    53     -     -     -     -     X |
 GODE |     -     -   135   -65     -     -     -  -120     -   -61 |
 GOLD |     -    73     -   -45     -     -     -  -100     -     X |
 GUAM |     -    27     -  -253   -22     -     -    26     -   168 |
 GUAT |     -     -     -     -  -187     -     -     -     -   219 |
 HARB |     -     -     -  -357    92     -     -     -     -   160 |
 HLFX |     -     -   174     -     -     -     -  -404     -     X |
 HOB2 |     -   139     -     -     -     -     -     -     -  -173 |
 HOFN |     -     -     -     -   -12     -     -     -     -    14 |
 HRAO |     -     -     -     -   -91     -     -   102     -    48 |
 IISC |     -     7     -   -27     9     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    45     -   -78     -     -   -94     -    86 |
 KERG |     -   -10   -62  -105    25     -     -     -     -   144 |
 KGN0 |     -     2     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 KIRU |     -    21     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 KOKB |     -   -42    21     -    -2     -     -   -38     -    49 |
 KOSG |     -   -78     -     -     -     -     -     -     -    97 |
 KOUR |     -    95     -  -322   -21     -     -     -     -   148 |
 KUNM |     -   -74     -     -     -     -     -     -     -    92 |
 LHAS |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 LPGS |     -  -111    20    83     -     -     -     -     -    49 |
 MAC1 |     -  -157     -    26   110     -     -     -     -    47 |
 MAD2 |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -    15 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    17     -   -10 |
 MAS1 |     -   -28   104  -291   -16     -     -     -     -   135 |
 MATE |     -     -     -   -74     -     -     -     -     -    55 |
 MAW1 |     -     -     -     -   -58     -     -     -     -    68 |
 MBAR |     -   -31     -     -   -75     -     -     -     -   126 |
 MCM4 |     -    37  -495     -   520     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    85   -52     -  -217     -     -     -     -   218 |
 MIZU |     -     -     -   314     -     -     -     -     -  -236 |
 NANO |     -   118     -     -     -     -     -  -257     -     - |
 NKLG |     -     -     -    -4   -13     -     -     -     -    19 |
 NLIB |     -   -66   128     -     -     -     -   -80     -   -43 |
 NNOR |     -     -     -  -278     -     -     -     -     -   208 |
 NPLD |     -  -103     -     -     -     -     -     -     -   128 |
 NRC1 |     -     -    39     -   -91     -     -     -     -    56 |
 NRIL |     -     -     -     -   -67     -     -   138     -     X |
 NSSP |     -    39     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 NTUS |     -  -166     -   100     -     -     -     -     -   131 |
 NYA1 |     -    69     -     -   -59     -     -     -     -   -17 |
 ONSA |     -  -129     -   233   -12     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -20     -  -137    56     -     -     -     -    62 |
 PIE1 |     -     -    60  -168     -     -     -     -     -    47 |
 PIMO |     -     -     -    30     -     -     -     -     -   -22 |
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -   -80     -    45 |
 POTS |     -   106     -     -     5     -     -  -243     -     X |
 PRDS |     -    24     3     -     -     -     -  -179     -    68 |
 QUIN |     -    52     -     -     -     -     -  -114     -     X |
 RABT |     -    39     -     -     -     -     -   -86     -     X |
 REYK |     -   -96     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 RIOG |     -   -15   105     -   -90     -     -     -     -   -14 |
 SANT |     -    38     -  -137    34     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -    89     -     -     -     -  -312     -    60 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -   -49     -    28 |
 SPT0 |     -  -131     -     -     -     -     -     -     -   163 |
 STJO |     -     -    30     -     -     -     -   -70     -     X |
 SUTH |     -    38     -  -115  -110     -     -   161     -    76 |
 THTI |     -     -    89   -60  -154     -     -     -     -   108 |
 THU3 |     -   -16     -     -    94     -     -     -     -   -90 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    41     -   -23 |
 TIDB |     -   -60    90    84     -     -     -     -     -  -106 |
 TOW2 |     -     -     -     -   -35     -     -     -     -    41 |
 TRO1 |     -    48     -     -   -87     -     -     -     -    42 |
 TSKB |     -   -82    75    64   -34     -     -     -     -    -5 |
 UNSA |     -     -     -  -106    68     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -   113     -     -     -     -     -   -19     -  -130 |
 USNO |     -   -54    29     -     -     -     -     -     -    28 |
 USUD |     -     -   -56    -4     -     -     -   135     -     X |
 VILL |     -     -     -   -44     -     -     -     -     -    33 |
 WHIT |     -    63     -     -     -     -     -  -132     -    -3 |
 WILL |     -   -41    60     -     -     -     -     -     -   -29 |
 WROC |     -     -    92     -     -     -     -  -215     -     - |
 WTZR |     -     8     -   -49     -     -     -     -     -    27 |
 WUHN |     -     -     -     -   -76     -     -     -     -    89 |
 YELL |     -   -39     X   242  -114     -     -     -     -     X |
 ZIMM |     -    41     -     -     -     -     -     -     -   -51 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6006    53    91    39    69    88  2774   118     -    36 |  288   4.96
    2 |  1219    47    33    47    32    67  1409   104     -    59 |  288   0.30
    3 |  1808   107    63    38    34    46  1861   113     -    53 |  288   1.00
    4 |  1486    43    37   105    36    57   932   101     -    47 |  288   1.15
    5 |  6600    54    32    29    25    83  2886    42     -    82 |  288   2.69
    6 |  1720    75    33    30    45    33  1675    63     -    32 |  288   0.72
    7 |  1203    25    46    50    33    45  1074   172     -    62 |  288   0.60
    8 |  6187    58    31    52    45   176  6028    69     -    64 |  288   2.03
    9 |  3845    65    40    73    24    87  2351    54     -    56 |  288   2.08
   10 |  2964    53    38    42    44    57  3423    55     -    60 |  288   2.59
   11 |  1028    59    32    46    40    45   642    56     -    51 |  288   0.40
   13 |   825    54    46    97    19    64   529    87     -    60 |  288   0.20
   14 |  1782    55    42    42    57    54   582    74     -    60 |  288   0.24
   15 |  4713    45    29    46    38    57  2122    73     -    25 |  288   1.81
   16 |   630    58    55   123    45    45   421    35     -    60 |  288   0.37
   17 |  1855    49    28    47    21    88  1464    76     -    65 |  288   1.86
   18 |   699    57    37    39    34    56   869    37     -    39 |  288   0.35
   19 |   846    30    32     X    35   116   352     -     -    92 |  288   0.24
   20 |   580    53    28    65    24    47   373    58     -    50 |  288   0.29
   21 |  1400    51    32    42    42    65   634    37     -    48 |  288   0.37
   22 |  2407    67    40    45    79   193   680    83     -    45 |  288   0.33
   23 |  1019    49    38    89    36    78  1395    69     -    72 |  288   0.22
   24 |  3827    32    38    59    39    68  4513    66     -    59 |  288   3.12
   25 |  3133    64    34    32    19    63  2406   101     -    43 |  288   1.55
   26 |  2554    37    35   119    22    59  3204    57     -    51 |  288   0.59
   27 |   904    66    38    87    28    76   557   118     -    35 |  288   0.90
   28 |  3005    51    70    37    64    44  4669   114     -    67 |  288   0.22
   29 |  1025    44    33     X    43    60  1677    95     -    79 |  288   0.69
   30 |  1765    39    36    20    48    56  2456    53     -    88 |  288   0.85
   31 |  6121    50    68     -    51    85     -    99     -     - |  288   0.55
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    31    28     -     -     -     -    27     -    28 |  288   0.06
 ALGO |     -     -     -    24     -     -     -    14     -    17 |  288   0.06
 ALIC |     -    26     -    44     -     -     -     -     -     - |  288  11.72
 AREQ |     -     -    21     -    22     -     -    57     -    53 |  288  19.55
 ARTU |     -    33     -    35    33     -     -    19     -     X |  284   8.91
 ASPA |     -    26     -     -    29     -     -     -     -    27 |  276    >>>
 BAHR |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.45
 BILI |     -    25     -     -    26     -     -     -     -     - |  287   7.31
 BOGT |     -    31     -    62     -     -     -     -     -    45 |  255    >>>
 BOR1 |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.42
 BRMU |     -    33     -     -    38     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 BRUS |     -    25    23     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.07
 CAGZ |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.47
 CAS1 |     -    25     -     -    23     -     -     -     -    40 |  288   7.62
 CEDU |     -     -     -     X     -     -     -    77     -    44 |  288  12.66
 COCO |     -    28     -     -    27     -     -     -     -    40 |  288  10.48
 DGAR |     -    25     -     -    16     -     -    35     -    29 |  288  15.12
 DRAO |     -    18    28    39     -     -     -    32     -    40 |  288   0.08
 DWH1 |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.53
 FAIR |     -     -    34    49    61     -     -     -     -     - |  286   0.38
 FORT |     -     -     -   126    81     -     -     -     -     X |  280  32.35
 GLPS |     -    15     -     -    16     -     -     -     -     X |  288  19.16
 GODE |     -     -    12    34     -     -     -    22     -    18 |  288   0.15
 GOLD |     -    15     -    19     -     -     -    20     -     X |  288  10.48
 GUAM |     -    28     -    35    27     -     -    39     -    41 |  288  14.14
 GUAT |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -    65    33     -     -     -     -    42 |  287  29.45
 HLFX |     -     -    10     -     -     -     -    23     -     X |  288  19.44
 HOB2 |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    41 |  252   0.03
 HOFN |     -     -     -     -    22     -     -     -     -    26 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    28     -     -    52     -    37 |  288    >>>
 IISC |     -    29     -    67    26     -     -     -     -     - |  288  22.20
 JPLM |     -     -    10     -    26     -     -    19     -    24 |  288  17.34
 KERG |     -    34    35    56    35     -     -     -     -    51 |  288   1.34
 KGN0 |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.51
 KIRU |     -     9     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288  14.67
 KOKB |     -    61    30     -    73     -     -    40     -    47 |  288   7.48
 KOSG |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288  32.25
 KOUR |     -    34     -    47    50     -     -     -     -    24 |  288   1.65
 KUNM |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    20 |  281  37.07
 LHAS |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    24 |  276  11.91
 LPGS |     -    40    32    32     -     -     -     -     -    70 |  288  18.95
 MAC1 |     -    39     -    70    59     -     -     -     -    80 |  288  15.79
 MAD2 |     -     -    33     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.12
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    52     -    29 |  287   8.35
 MAS1 |     -    25    46    59    29     -     -     -     -    53 |  285   1.79
 MATE |     -     -     -    48     -     -     -     -     -    36 |  288   0.20
 MAW1 |     -     -     -     -    59     -     -     -     -    69 |  288   8.00
 MBAR |     -    37     -     -    39     -     -     -     -    50 |  288  13.10
 MCM4 |     -    14    22     -    25     -     -     -     -     - |  288  26.71
 MDO1 |     -    22    18     -    29     -     -     -     -    24 |  288  14.04
 MIZU |     -     -     -    27     -     -     -     -     -    21 |  288   0.35
 NANO |     -     7     -     -     -     -     -    15     -     - |  288  44.12
 NKLG |     -     -     -    54    32     -     -     -     -    38 |  287    >>>
 NLIB |     -    29    51     -     -     -     -    46     -    42 |  288  25.71
 NNOR |     -     -     -    27     -     -     -     -     -    20 |  287  13.25
 NPLD |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.05
 NRC1 |     -     -     9     -    15     -     -     -     -    25 |  288   0.04
 NRIL |     -     -     -     -    72     -     -   148     -     X |  288   8.13
 NSSP |     -    11     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   6.76
 NTUS |     -    33     -    50     -     -     -     -     -    57 |  288  10.08
 NYA1 |     -    15     -     -    11     -     -     -     -    19 |  288   0.06
 ONSA |     -    23     -    34    31     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PERT |     -    39     -    48    29     -     -     -     -    58 |  286   2.38
 PIE1 |     -     -    33    22     -     -     -     -     -    41 |  288   0.05
 PIMO |     -     -     -    39     -     -     -     -     -    29 |  212  13.29
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -    34     -    19 |  288   7.97
 POTS |     -    20     -     -    24     -     -    39     -     X |  288  13.65
 PRDS |     -    18    17     -     -     -     -    18     -    13 |  288   1.95
 QUIN |     -     9     -     -     -     -     -    20     -     X |  288   7.38
 RABT |     -    21     -     -     -     -     -    45     -     X |  287  10.21
 REYK |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   6.86
 RIOG |     -    25    26     -    36     -     -     -     -    51 |  288   8.23
 SANT |     -    23     -    65    49     -     -     -     -     - |  283  18.52
 SCH2 |     -     -    11     -     -     -     -    21     -    16 |  288  49.50
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    39     -    22 |  288  41.47
 SPT0 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.03
 STJO |     -     -    10     -     -     -     -    23     -     X |  288   0.04
 SUTH |     -    21     -    57    17     -     -    29     -    45 |  288  13.92
 THTI |     -     -    25    57    50     -     -     -     -    60 |  288  12.97
 THU3 |     -    33     -     -    19     -     -     -     -    50 |  288   7.23
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    93     -    53 |  288   0.09
 TIDB |     -    27    35    44     -     -     -     -     -    33 |  288   0.12
 TOW2 |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    20 |  288  11.71
 TRO1 |     -    41     -     -    43     -     -     -     -    86 |  288   8.65
 TSKB |     -    47    12    31    19     -     -     -     -    62 |  288   1.24
 UNSA |     -     -     -    43    27     -     -     -     -     - |  283    >>>
 USN3 |     -    22     -     -     -     -     -    28     -    16 |  288   0.04
 USNO |     -    20    12     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 USUD |     -     -    33    46     -     -     -    36     -     X |  288  10.26
 VILL |     -     -     -    24     -     -     -     -     -    18 |  288   7.94
 WHIT |     -    16     -     -     -     -     -    29     -    26 |  288   2.03
 WILL |     -    31    28     -     -     -     -     -     -    14 |  288  70.02
 WROC |     -     -    25     -     -     -     -    59     -     - |  288  15.85
 WTZR |     -    18     -    30     -     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 WUHN |     -     -     -     -    33     -     -     -     -    39 |  287  11.54
 YELL |     -    30     X    34    32     -     -     -     -     X |  288   0.03
 ZIMM |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3021    38    36    56    39    79  2329    67     -    45 |


 BEST CLOCK FIT: SPT0   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 SPT0 |   288     0     0   288   10.40   | 3.81e-14  7.13e-15  3.40e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.40   | 3.50e-14  6.96e-15  2.99e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288   10.40   | 3.79e-14  1.49e-14  1.90e-15 |
 YELL |   288     1     0   287   10.37   | 3.35e-14  8.31e-15  2.63e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.02   | 3.91e-14  8.90e-15  2.83e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    7.62   | 3.83e-14  5.99e-15  3.21e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.36   | 4.67e-14  1.14e-14  2.64e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.25   | 7.34e-14  1.02e-14  2.94e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    3.94   | 4.07e-14  6.95e-15  2.15e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    3.85   | 3.27e-14  5.22e-15  2.22e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    3.73   | 3.40e-14  7.34e-15  5.55e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    3.39   | 6.72e-14  1.90e-14  7.89e-15 |
 MAD2 |   288     1     0   287    2.95   | 3.65e-14  6.92e-15  4.28e-15 |
 HOB2 |   252     0     0   252    2.90   | 1.10e-13  1.26e-14         - |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.86   | 3.51e-14  7.78e-15  2.80e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    2.42   | 3.77e-14  8.46e-15  2.78e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.32   | 5.77e-14  1.44e-14  2.03e-14 |
 TID1 |   288     0     0   143    0.93   | 6.89e-14  1.83e-14  1.13e-14 |
 PIE1 |   288     0     0   288    0.71   | 5.21e-14  7.96e-15  1.90e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.69   | 3.56e-14  7.52e-15  1.14e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.32   | 2.83e-14  7.01e-15  4.82e-15 |
 TIDB |   288     0     2    78    0.30   | 2.06e-13  2.61e-14  1.25e-14 |
 FAIR |   286     0     0   189    0.27   | 1.81e-13  5.10e-14  2.64e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.17   | 2.19e-13  6.59e-14  6.16e-14 |
 FORT |   280     0     0   143    0.14   | 8.75e-14  2.09e-14  1.11e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.82e-13  1.25e-13  4.89e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.11   | 3.76e-13  1.09e-13  3.88e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.11   | 3.79e-13  1.06e-13  3.97e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.11   | 4.75e-13  6.55e-14  4.43e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.10   | 2.67e-13  7.82e-14  6.55e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.79e-13  1.11e-13  6.96e-14 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.08   | 3.57e-13  1.30e-13  3.60e-14 |
 G13  |   288     0     4    27    0.07   | 5.53e-13  5.90e-14  1.46e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.59e-13  1.55e-13  3.70e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.06   | 4.12e-13  1.22e-13  8.23e-14 |
 HRAO |   288     1     0   144    0.06   | 1.06e-13  2.27e-14  9.29e-15 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 3.18e-13  9.22e-14  1.10e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.21e-13  1.55e-13  3.23e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.25e-13  1.42e-13  1.46e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 3.40e-13  1.03e-13  1.11e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   143    0.02   | 5.00e-13  1.75e-13  4.86e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.00e-12  3.18e-13  1.04e-13 |
 G25  |   288     0     2   208    0.01   | 1.38e-12  4.18e-13  1.28e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.01   | 7.21e-13  2.18e-13  2.25e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.74e-13  1.51e-13 |
 G15  |   288     0     1   254    0.01   | 1.54e-12  5.66e-13  1.31e-13 |
 G20  |   288     0     5    12    0.01   | 6.57e-13  8.12e-14  1.70e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  3.88e-13  6.90e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.54e-12  4.37e-13  1.28e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.36e-13  2.62e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  3.72e-13  3.01e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.99e-13  2.52e-13 |
 MAS1 |   285     0     0   284    0.01   | 1.98e-12  5.26e-13  1.67e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.47e-12  3.51e-13  1.68e-13 |
 PERT |   286     0     0   285    0.00   | 1.95e-12  4.82e-13  1.79e-13 |
 G23  |   288     0     4     2    0.00   | 5.33e-13  5.70e-14  1.89e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.30e-14  5.15e-15  1.37e-15 |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     5     0    0.00   | 6.47e-13  8.47e-14  2.25e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.82e-13  8.29e-14  2.87e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.44e-13  1.32e-13  4.56e-14 |
 G19  |   288     3     6     0    0.00   | 7.65e-13  9.02e-14  4.18e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.36e-12  1.41e-13  5.43e-14 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 6.62e-13  8.96e-14  3.61e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.32e-13  6.91e-14  4.60e-14 |
 G08  |   288     0     1     0    0.00   | 1.34e-12  4.51e-13  1.99e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.30e-13  3.43e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.20e-13  5.39e-14  1.92e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.62e-13  5.42e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.88e-13  3.66e-13  2.07e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   283     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.04e-13  2.96e-13  9.79e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   212     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOKB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.01e-13  5.21e-13  1.70e-12 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-13  4.20e-13  1.09e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.87e-13  1.19e-12  9.62e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   255     4     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.44e-17  2.93e-16  1.76e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NLIB      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
