
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1421   Day: 1   MJD: 54192                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2876      0     -73     134   2334   2334      0   4568   4568      0    0.00
 cod |   288     0  16173     40    -343    -404     67     84     39    128    157     86   18.60
 emr |   288     0  19605    171    6886     130     60     82     35    124    131    119   19.20
 esa |   288     0  18797    399    6995     174     71     93     47    168    163    172   15.64
 gfz |   288     0  24309     67    -208     656     36     46     30    104    106    104   31.18
 iga |    96     0   2875      9     -65     107     63     63      0    106    106      0    0.00
 igu |    96     0   2876      1     -89     131   2646   2646      0   4895   4895      0    0.00
 jpl |   288     0  17183     30    8063     517     75    102     33    135    144    127   15.38
 ngs |    96     0   2876      0     -72     135   2184   2184      0   4059   4059      0    0.00
 usn |   288     0  26709     66    6759     496     68     90     55   1899   2807   1258    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  3496   -20   -20   105   -10    -2 -1343   -42  2854 -2610 |
    2 |  1375   -26    16  -148    42   -36   711    76   965  -844 |
    3 | -4109   -74   -24   315   -69  -112   723   -65 -3073 -4049 |
    4 |  -666   -41  -109    26    18   -50   838   125 -1103 -3097 |
    5 | -3273    49  -116   -23    86    82 -2175   -66 -2957 -3371 |
    6 | -3282   121  -159   136   -65   -46 -2834    45 -3267 -4301 |
    7 | -1683   -26  -129    47    62   -31   336    20 -1524 -2515 |
    8 | -4429  -228     8   -84   174    42-12709     - -3825 -3336 |
    9 | -8446   -35   -98    36    70   -21 -5888   -14 -6341 -3193 |
   10 |  7350  -271    89   -98   162    95  5982   -11  5223 -2918 |
   11 |  3356   -43     3    44   -30   -12   689    66  3609 -2275 |
   12 |   739   142  -207   116   -62    82   712    95   400 -1366 |
   13 |  3774    91  -107    -2   -53   110   636   128  3735 -3116 |
   14 |  5237   102   -95   130   -63     6   508   -12  5041 -2865 |
   16 |  4555    31    93  -169   -74    -2  1062   168  4382 -2945 |
   17 | -4746   -20   -56   129  -108  -178  1716   172 -4204 -1226 |
   18 |  5447  -110     5  -100   100    18  1269    28  5032 -2503 |
   19 |   936   218   -84  -107    46    28  1179  -165   659  -930 |
   20 |  3980  -102    58    52    61  -219  -451  -128  3622 -2606 |
   21 |  5726    38    36  -130    -2    63  1580    45  5108 -3112 |
   22 |   267  -115   -37    27    52   127 -1213    51   442 -1549 |
   23 |  2151   167    31  -158   -13   -56    83   -53  1900 -1022 |
   24 | -5879    46   -14  -115    14   135  4438    50 -5399 -3443 |
   25 | -1540    -3  -131   101    18  -104 -2067    29 -1313 -3012 |
   26 |    18  -145  -132   246    30    55 -1597    27  -662 -3235 |
   27 | -2886  -227   -47    35   182    74 -2084   -71 -3196 -3573 |
   28 | -1547  -239    50     3   127    56 -3355   -34   -67 -1835 |
   29 |  -232   -92   -40     -    44    12 14516    64  -653 -3267 |
   30 | -5530   184  -148   204  -194   -87  1136   148 -4972 -3863 |
   31 |  -172    96  -223   246  -151   -37 -1611   208  -461 -1538 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    57  -122    34     -     -   -17     -  1217 |
 AMC2 |     -     -     -   -54     -     -     -    55     -  1354 |
 AREQ |     -    47   -42     -   -32     -     -    75     -  1255 |
 ARTU |     -     -     -   651  -327     -     -     -     -  1657 |
 BOGT |     -   -83     -   -53    76     -     -     -     -  1064 |
 BRUS |     -   -44   -57     -    61     -     -     -     -  1139 |
 CAS1 |     -     -     -   147   -28     -     -   -92     -  1170 |
 CHUR |     -     -    34     -    -9     -     -   -22     -  1235 |
 COCO |     -     -     -  -120    77     -     -   -34     -  1186 |
 CRO1 |     -     -    -1     -   -10     -     -    21     -  1205 |
 DAEJ |     -    28     -   -33     -     -     -     -     -  1472 |
 DARW |     -     -     6     -   -21     -     -    36     -  1207 |
 DGAR |     -     -     -  -132    66     -     -     -     -  1271 |
 DRAO |     -     -    23     -   -14     -     -     -     -  1389 |
 FAIR |     -     -    69   -45    -7     -     -   -28     -  1273 |
 GODE |     -     -   -29     -   -20     -     -    76     -  1281 |
 GOL2 |     -     -    94     -     -     -     -  -117     -  1294 |
 GOLD |     -    76     -  -182    50     -     -    -7     -  1355 |
 GUAM |     -     -     -   -78    38     -     -     2     -  1234 |
 HOB2 |     -     -   190  -187   -50     -     -    55     -  1408 |
 IISC |     -   -15     -   -59    39     -     -     -     -  1190 |
 JPLM |     -     -   114     -   -70     -     -     -     -  1289 |
 KERG |     -    33   -27   197  -102     -     -     -     -  1268 |
 KOKB |     -    71    16     -   -47     -     -   -10     -  1278 |
 KOUR |     -   107     -     7   -67     -     -     -     -  1263 |
 LPGS |     -     8   -10  -164   122     -     -     -     -  1117 |
 MAC1 |     -     -     -    36     6     -     -   -48     -  1208 |
 MALI |     -   -12     -   -78    46     -     -     -     -   978 |
 MAS1 |     -     -   188  -198   -76     -     -   122     -  1369 |
 MATE |     -     -     -   118   -59     -     -     -     -  1338 |
 MCM4 |     -     -   -89   125    -3     -     -   -10     -  1154 |
 MDO1 |     -     -    44     -   -27     -     -     -     -  1271 |
 MKEA |     -   108     -   -81   -24     -     -     -     -  1300 |
 NLIB |     -     -    85     -   -28     -     -   -50     -  1223 |
 NNOR |     -     -    22   -28     -     -     -     -     -  1320 |
 NRC1 |     -     -   -20     -    30     -     -   -35     -  1213 |
 NYA1 |     -   112     -     -     -     -     -  -136     -   970 |
 NYAL |     -     -    55     -   -34     -     -     -     -  1169 |
 OHI2 |     -   -10     -     -    19     -     -   -28     -  1066 |
 ONSA |     -     -     -    11    -6     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -    16    -8     -     -     -     -  1215 |
 PERT |     -     -    46  -223    83     -     -     -     -  1317 |
 PETS |     -     -     -    66   -33     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    99  -122     -     -     -     -     -  1262 |
 PIMO |     -     -     -   -67    34     -     -     -     -  1193 |
 POL2 |     -    70     -     -     8     -     -  -101     -  1205 |
 PRDS |     -     -    26     -     -     -     -   -33     -  1120 |
 PTBB |     -    53   -51     -     -     -     -     -     -  1254 |
 REUN |     -   173     -     -  -103     -     -     -     -  1398 |
 SANT |     -    20     -     4   -14     -     -     -     -  1174 |
 SCH2 |     -     -   503     -  -533     -     -   337     -  1656 |
 STJO |     -     -   -21     -    33     -     -   -41     -  1353 |
 SUWN |     -  -165   160     -     -     -     -     -     -  1492 |
 SYOG |     -     7    62   398   -56     -     -  -375     -  1266 |
 THTI |     -     -    75  -256    86     -     -     -     -  1293 |
 TIDB |     -     -   -57    45    15     -     -     -     -  1273 |
 TOW2 |     -     -     -     -    25     -     -   -50     -  1297 |
 TSKB |     -   -69   -24     -    90     -     -   -69     -  1257 |
 TWTF |     -    12   -12     -     -     -     -     -     -  1268 |
 UNSA |     -     -     -  -181    91     -     -     -     -  1163 |
 URUM |     -    -3     -     -     2     -     -     -     -  1297 |
 USUD |     -    86   -59   -62    15     -     -     -     -  1267 |
 WILL |     -     8    -7     -     -     -     -     -     -  1132 |
 WSRT |     -     -    41     -    29     -     -  -109     -  1168 |
 YAKT |     -   -47     -    56     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -    12     -   113     -     -  -244     -  1057 |
 YELL |     -     -    22     X   -13     -     -     -     -  1224 |
 ZAMB |     -    -2     -     -     1     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  5470    63   138    74    69    76  4161    71  5210   159 |  288   5180
    2 |   760    80    61    86    23    53   573   152   763   104 |  288    173
    3 |  5976   107    74   145    55   107  3180   138  4864   135 |  288   2119
    4 |  1240    48    64    49    35    20  1067    47  1188    95 |  288   1067
    5 |  1858    35    56    52    25    31  1271    47  1106    51 |  288    977
    6 |  1026   127    96   182    78   110  1732    77   818   104 |  288    805
    7 |  1466   155   116   180    68   104   659    68   941    78 |  288    811
    8 |  3126    66    49    28    27    38  6285     -  2998    77 |  288   1810
    9 |  3398    65    48    54    35    34  4079    75  3982    65 |  288   2145
   10 |  3903    85    54    55    28    38  2776    97  3184    72 |  288   2257
   11 |   754    95   110    91    54    72   661    81  1096   118 |  288    436
   12 |   770    88    84    71    37    46   668   154   604    59 |  288    247
   13 |   432    52    94    72    34    66   468   122   477    88 |  288    265
   14 |   566    78    76   101    58   116   385   132   460   102 |  288    298
   16 |   622    99    71    64    54    58   622   100   524    78 |  288    287
   17 |  2202    73    79    84    32    78  1128   108  2303   113 |  288    411
   18 |   744    74    47   115    54    50   983   112   604    92 |  288    325
   19 |   904   117   114   136    78    93  1427   170   756   103 |  288    311
   20 |   251    57    85    80    23    35   373   130   415    96 |  288    184
   21 |   661   105    48    67    50    39   917   113   597    76 |  288    240
   22 |  1182    95    80   128    52    50   954    83   971    91 |  288    428
   23 |   506    66    91    87    34    46   474   120   400    85 |  288    228
   24 |  1993    55    82    70    21    43  3331    42  2410    44 |  288   1798
   25 |  1609    34    59    46    29    40  2551    63  1409    39 |  288   1887
   26 |   680    74   112   134    55    92   802   128   931    83 |  288    314
   27 |  4000    44    45    35    16    38  3502    49  4031    87 |  288   2428
   28 |  3330    51    79    58    27    50  1241    90  3426    55 |  288    409
   29 |  2062   119   132     -    67    61  8329    64  1944    93 |  277   1376
   30 |  2182    45    72    66    33    21  2674    55  1655    66 |  288   2006
   31 |   808   140    87    78    45    46  1111   117   897   113 |  288    346
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    25    30    22     -     -    25     -    42 |  288     54
 AMC2 |     -     -     -    12     -     -     -    13     -    33 |  288     25
 AREQ |     -    57    28     -    43     -     -   101     -    88 |  288  12904
 ARTU |     -     -     -    20    10     -     -     -     -    50 |  199  10328
 BOGT |     -    33     -    49    18     -     -     -     -    46 |  288  14344
 BRUS |     -    22    26     -    16     -     -     -     -    44 |  288     32
 CAS1 |     -     -     -    29    15     -     -    31     -    45 |  288   5651
 CHUR |     -     -    78     -    51     -     -    33     -   119 |  288    102
 COCO |     -     -     -    43    17     -     -    34     -    56 |  288  12987
 CRO1 |     -     -    27     -    17     -     -    17     -    38 |  288     46
 DAEJ |     -    16     -    19     -     -     -     -     -    41 |  288   6520
 DARW |     -     -    29     -    26     -     -    40     -    49 |  288   5651
 DGAR |     -     -     -    44    22     -     -     -     -    57 |  288  14831
 DRAO |     -     -    16     -    10     -     -     -     -    41 |  288     48
 FAIR |     -     -    49    81    44     -     -    57     -   102 |  275   7039
 GODE |     -     -    34     -    22     -     -    25     -    42 |  288    104
 GOL2 |     -     -    18     -     -     -     -    22     -    37 |  288    137
 GOLD |     -    31     -    30    19     -     -    17     -    60 |  285  13184
 GUAM |     -     -     -    37    25     -     -    36     -    44 |  288  13778
 HOB2 |     -     -    49    62    23     -     -    27     -    68 |  288     63
 IISC |     -    33     -    35    26     -     -     -     -    50 |  288  18636
 JPLM |     -     -    31     -    19     -     -     -     -    35 |  288  13512
 KERG |     -    50    45    47    41     -     -     -     -    47 |  288    >>>
 KOKB |     -    41    22     -    28     -     -    27     -    33 |  288    142
 KOUR |     -    54     -    72    35     -     -     -     -    50 |  277   1115
 LPGS |     -    86   112   125   163     -     -     -     -   107 |  287  21606
 MAC1 |     -     -     -    61    35     -     -    29     -    79 |  288   7064
 MALI |     -    33     -    34    21     -     -     -     -    61 |  288  19319
 MAS1 |     -     -    32    46    21     -     -    26     -    45 |  288  14436
 MATE |     -     -     -    38    19     -     -     -     -    45 |  288     71
 MCM4 |     -     -    34    48    13     -     -    35     -    62 |  288  11488
 MDO1 |     -     -    40     -    25     -     -     -     -    61 |  259 118528
 MKEA |     -    27     -    26    20     -     -     -     -    39 |  288  25676
 NLIB |     -     -    26     -    16     -     -    25     -    30 |  288     19
 NNOR |     -     -    27    34     -     -     -     -     -    49 |  288  14631
 NRC1 |     -     -    25     -    16     -     -    22     -    39 |  288     42
 NYA1 |     -    25     -     -     -     -     -    31     -    40 |  288     68
 NYAL |     -     -    14     -     9     -     -     -     -    42 |  288     73
 OHI2 |     -    25     -     -    15     -     -    20     -    51 |  288   7955
 ONSA |     -     -     -    38    19     -     -     -     -     - |  288     59
 PDEL |     -     -     -    29    14     -     -     -     -    36 |  288  55400
 PERT |     -     -    42    65    20     -     -     -     -    66 |  288  69401
 PETS |     -     -     -    29    14     -     -     -     -     - |  288   9868
 PIE1 |     -     -    22    27     -     -     -     -     -    35 |  288     47
 PIMO |     -     -     -    33    17     -     -     -     -    62 |  288  15403
 POL2 |     -    31     -     -    14     -     -    48     -    47 |  288   8857
 PRDS |     -     -    15     -     -     -     -    19     -    34 |  288    120
 PTBB |     -    20    19     -     -     -     -     -     -    47 |  288    307
 REUN |     -    45     -     -    27     -     -     -     -    89 |  268  14437
 SANT |     -    23     -    39    21     -     -     -     -    42 |  287   3875
 SCH2 |     -     -    34     -    32     -     -    34     -    61 |  288  30097
 STJO |     -     -    18     -    10     -     -    22     -    60 |  279     39
 SUWN |     -    14    13     -     -     -     -     -     -    42 |  288   1495
 SYOG |     -    36    25    30    14     -     -    25     -    46 |  288    567
 THTI |     -     -    47    68    56     -     -     -     -    95 |  288  15062
 TIDB |     -     -    33    45    14     -     -     -     -    39 |  285    528
 TOW2 |     -     -     -     -    14     -     -    28     -    59 |  288  12299
 TSKB |     -    25    16     -    13     -     -    23     -    37 |  288   1021
 TWTF |     -    15    15     -     -     -     -     -     -    37 |  288     83
 UNSA |     -     -     -    46    23     -     -     -     -    44 |  288  16275
 URUM |     -    29     -     -    17     -     -     -     -    55 |  288  19634
 USUD |     -    40    43    40    32     -     -     -     -    46 |  250    106
 WILL |     -    18    17     -     -     -     -     -     -    40 |  288  16909
 WSRT |     -     -    20     -    13     -     -    22     -    49 |  288     29
 YAKT |     -    38     -    45     -     -     -     -     -     - |  288   8167
 YAR2 |     -     -    29     -    18     -     -    21     -    49 |  288  11997
 YELL |     -     -    50     X    31     -     -     -     -    62 |  271    227
 ZAMB |     -    89     -     -    53     -     -     -     -     - |  278  33295
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2334    67    61    72    37    64  2647    75  2185    69 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   SYOG  | 1421-1  0:40:00 |        -750
esa |   YELL  | 1421-1  6:50:00 |        1236
esa |   YELL  | 1421-1  7:45:00 |        -506
esa |   YELL  | 1421-1 11:00:00 |        -928
esa |   SYOG  | 1421-1 22:45:00 |        -987
gfz |   SCH2  | 1421-1  6:05:00 |        1267
gfz |   LPGS  | 1421-1 12:00:00 |        -622
jpl |   BOR1  | 1421-1 11:05:00 |       19881



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WSRT |   288     0     0   288   10.84   | 2.89e-14  5.17e-15  1.18e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.84   | 3.25e-14  6.48e-15  2.74e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.84   | 4.52e-14  7.03e-15  1.73e-15 |
 ONSA |   288     0     0   287   10.80   | 4.60e-14  1.97e-14  4.25e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287   10.80   | 3.25e-14  9.94e-15  5.49e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.80   | 5.55e-14  7.40e-15  3.24e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    5.74   | 4.00e-14  1.02e-14  2.31e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    3.88   | 1.17e-13  1.17e-14  3.57e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.24   | 3.83e-14  1.27e-14  4.38e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    3.18   | 3.92e-14  1.45e-14  5.20e-15 |
 STJO |   279     0     0   278    2.63   | 2.96e-14  6.47e-15  2.85e-15 |
 PRDS |   288     1     0   287    2.49   | 4.88e-14  1.43e-14  9.94e-15 |
 GOL2 |   288     1     1   130    2.14   | 8.66e-14  1.13e-14  4.95e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.13   | 3.34e-14  6.68e-15  6.09e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.93   | 3.05e-14  6.94e-15  5.21e-15 |
 YELL |   271     0     0   270    1.64   | 3.62e-14  7.75e-15  3.61e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.55   | 6.18e-14  1.42e-14  8.90e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.21   | 6.34e-14  1.29e-14  6.53e-15 |
 TWTF |   288     0     0   143    1.00   | 6.18e-14  1.85e-14  5.53e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.92   | 1.60e-13  2.04e-14  5.03e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.67   | 6.91e-14  1.60e-14  1.36e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.57   | 3.63e-14  7.46e-15  6.72e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.36   | 3.04e-13  4.88e-14  3.75e-14 |
 G23  |   288     0     0   191    0.33   | 5.14e-13  5.75e-14  1.79e-14 |
 G12  |   288     0     0   203    0.30   | 5.81e-13  6.49e-14  2.18e-14 |
 TIDB |   285     1     0   283    0.30   | 1.05e-13  6.11e-14  2.79e-14 |
 G17  |   288     0     0   260    0.25   | 5.75e-13  6.48e-14  3.17e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.24   | 5.60e-13  6.59e-14  3.46e-14 |
 G31  |   288     0     1   141    0.21   | 5.46e-13  5.79e-14  2.89e-14 |
 G02  |   288     0     2    74    0.21   | 5.23e-13  5.12e-14  1.39e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.19   | 6.26e-13  7.32e-14  2.52e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.18   | 3.87e-13  1.09e-13  2.91e-14 |
 G13  |   288     0     2    96    0.14   | 6.08e-13  6.30e-14  2.89e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.10   | 1.79e-13  5.67e-14  9.97e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.09   | 4.56e-13  1.22e-13  6.94e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 3.38e-13  1.10e-13  1.09e-13 |
 G14  |   288     1     2    42    0.05   | 7.07e-13  9.92e-14  3.22e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.04   | 5.85e-13  1.84e-13  1.43e-13 |
 G11  |   288     0     1    52    0.03   | 6.40e-13  6.60e-14  5.21e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 5.08e-13  1.46e-13  1.42e-13 |
 SYOG |   288     0     0   143    0.02   | 7.57e-13  2.18e-13  5.22e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.45e-13  2.08e-13 |
 G29  |   277     0     0   275    0.01   | 1.32e-12  3.89e-13  1.24e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  5.10e-13  1.16e-13 |
 KOUR |   277     0     0   272    0.01   | 1.42e-12  3.97e-13  1.11e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  3.79e-13  2.08e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  4.38e-13  2.05e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  4.38e-13  2.12e-13 |
 SUWN |   288     0     0   143    0.01   | 9.64e-13  3.66e-13  1.74e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.01   | 1.09e-12  2.31e-13  8.25e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.65e-14  6.49e-15  1.87e-15 |
 ARTU |   199     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.38e-13  7.13e-14  2.45e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  3.82e-13  3.00e-13 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 7.45e-13  2.02e-13  6.42e-14 |
 G21  |   288     0     5     0    0.00   | 8.11e-13  9.69e-14  2.00e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 7.00e-13  6.87e-14  1.28e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.27e-13  8.66e-14  3.47e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.09e-12  4.35e-13  2.52e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  8.90e-13  4.64e-13 |
 ZAMB |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   250     0     5     0    0.00   | 2.68e-13  2.45e-14         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     1     0    0.00   | 4.33e-13  6.18e-13  1.27e-12 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 9.04e-13  4.75e-13  6.24e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 8.47e-13  4.50e-13  1.51e-12 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   275     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.67e-13  8.64e-13  4.81e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.94e-17  2.33e-16  1.40e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
