
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1893   Day: 5   MJD: 57500                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0       0       0    960    960      0   2376   2376      0    0.00
 cod |   288     0  17700     56    -640     108     18     20     16    160    217     63   20.47
 emr |   288     0  13135      0    -192   -1350     13     14     10     88    103     37   34.54
 esa |   288     0  17935     37    -237   -1454     17     17     17    212    272    128   20.19
 iga |    96     0   2976     42  -13635   -1314     32     32      0    171    171      0    0.00
 igc |   288     0   8706      0   14351   -2870    593    593      0  11930  11930      0    0.00
 igu |    96     0   2976      3  -13587   -1382    745    745      0   1582   1582      0    0.00
 jpl |   288     0  15309      0    1404    -446     14     13     14    114    107    122   24.81
 ngs |    96     0   2976      0  -13602   -1353    897    897      0   2113   2113      0    0.00
 usn |   288     0  15461      1    -241   -1746     45     56     31    136    140    132    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -20   289   -76  -377  -129    50   421   175   -45     - |
    2 | -1775  -211   118   167   -35  -675  -978  -126 -1864  -100 |
    3 |   658   131   -57  -114    25  -667   535    64   686   191 |
    5 | -1851   -32   131  -199    98   106   439     6 -1544   197 |
    6 |   524   -54   214  -217    -5  -311  -505   -77   259   338 |
    7 | -2458    26    85  -214    54   115 -1934    33 -1805   116 |
    8 | -2646  -129    51   151    26  -482 -2533   -87 -2095   137 |
    9 |   454   -87    81    28     3  1049    79   -64   239   104 |
   10 |     0    30    36   -95   472  -105  1037     3   -96    58 |
   11 |  1861   212  -157    89  -155   -76 -1588   -29  1628     - |
   12 | -1875   254   -42  -244  -106  -380  -247    47 -1637  -123 |
   13 |  1711   173   -88   -97  -161   356  -245    59  1755     - |
   14 |  2503  -111   -63   288   -62   109   425   -54  2234     - |
   15 | -2007    -9   114  -120    32   269    17   -53 -1969    85 |
   16 |  1493  -226    32   328   114   145   238  -124  1434    90 |
   17 |  1307   131    87  -313    51  1038  1576    25  1185   100 |
   18 |  1906    42  -273   534  -163  2595  -597   -89  2121     - |
   19 | -2293  -222    88   348    88   114   234  -222 -2021  -169 |
   20 |  2126  -251    85   397    54   175  -451  -235  2232    13 |
   21 |   864  -440    27   472    34   393   125   -58   932  -135 |
   22 | -4172  -449   112   504   262  1172   144  -195 -4006   -82 |
   23 |  -552   258   -90   -42  -176   234   481   -53  -919   -51 |
   24 |  3992   305   -56  -394  -175   -44  5517   147  2870    61 |
   25 |   289   234  -110   -21  -144  -272    17   -22   423   -12 |
   26 |  -195   128     8  -116  -103  -221  1386   -22  -234     4 |
   27 |   148   174   -53   -60   -61  -292  -158   -20   147     9 |
   28 |  5618  -247    78   250    29    31   501  -108  4842   -98 |
   29 | -3596   286   -39  -404   -39   521  -263   148 -2970   117 |
   30 |   325    90    29  -183  -119  -354  -768    35   287   -79 |
   31 | -2871   334  -115  -287  -100 -1141    43   118 -2402   -89 |
   32 |   532    -9    94   -51   663  -158 -2832   -82   333   164 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 AMC2 |     -   -83    52     -     -     -     -    -4     -    25 |
 ASPA |     -     4     -    -4     -     -     -     -     -   175 |
 BRST |     -   -56     -    56     -     -     -     -     -     - |
 CGGN |     -     -     -   -12     -     -     -     9     -   -20 |
 CHAN |     -     -     -   -28     -     -     -    23     -     - |
 CHTI |     -    -5     -     5     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -   -24   -45   101     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -    -7     -     -     -     5     -    20 |
 GMSD |     -     -     -   -54     -     -     -    44     -  -321 |
 GODZ |     -     -   -41    69     -     -     -     -     -  -124 |
 GUAT |     -  -195     -   197     -     -     -     -     -  -124 |
 HERS |     -    31   -18     -     -     -     -     -     -    12 |
 HOB2 |     -    27   -26    17     -     -     -     -     -    35 |
 HRAO |     -    56   -33     -     -     -     -     -     -    16 |
 IENG |     -    22   -13     -     -     -     -     -     -    53 |
 ISPA |     -     -     -   -61     -     -     -    50     -    83 |
 KHAR |     -     -     -  -102     -     -     -    83     -     - |
 MAL2 |     -   -27     -   104     -     -     -   -67     -  -100 |
 MBAR |     -   -17     -    17     -     -     -     0     -     - |
 MGUE |     -     -     -   -20     -     -     -    16     -     - |
 NIST |     -    17   -10     -     -     -     -     -     -   -42 |
 NKLG |     -   -15     -    15     -     -     -     -     -  -164 |
 NNOR |     -     -   -14    24     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -12     -     9     -     -     -     3     -  -114 |
 NYA1 |     -   -61    36     -     -     -     -     -     -  -343 |
 OHI2 |     -   -49     -     -     -     -     -    41     -   -32 |
 OPMT |     -    25   -15     -     -     -     -     -     -    54 |
 PIMO |     -   -66     -   -63     -     -     -   106     -    38 |
 POHN |     -     -     -  -642     -     -     -   523     -     - |
 PTBB |     -    10   -46    69     -     -     -     -     -    49 |
 QAQ1 |     -    13     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -  -125 |
 REUN |     -  -125     -   117     -     -     -    22     -  -186 |
 RIGA |     -     -     -  -221     -     -     -   180     -   262 |
 STHL |     -    37     -     9     -     -     -   -39     -   111 |
 THU3 |     -   -75   -69     -     -     -     -   157     -   -45 |
 TIXI |     -    25     -    56     -     -     -   -67     -   -54 |
 URUM |     -   -59     -    60     -     -     -     0     -     - |
 VALD |     -     -     -    44     -     -     -   -36     -     - |
 WAB2 |     -    38   -22     -     -     -     -     -     -    84 |
 WIND |     -   -30     -    30     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     0    13     0     -     -     -   -18     -    17 |
 ZAMB |     -   -57     -   109     -     -     -   -42     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   319    30    16    18    47   144   182    12   262     - |  288    125
    2 |   724    24    10    15    17   697   728    11   661    46 |  288    207
    3 |   367    23    14    10    63   417   489    11   341    43 |  288    248
    5 |   619    14    10    19    27   139   315    19   672    62 |  288    357
    6 |   429    10     7    20    17   103   214    17   311    71 |  288    113
    7 |  1926    18    14    15    27   153   864    14  1535    20 |  288    159
    8 |  2409    28     9    12    30   145  1911    14  2494    40 |  288   1206
    9 |   402    27    21    12    34   836   204    12   378    60 |  288    179
   10 |   236    12    15    20    23   229   514     9   313    66 |  288    204
   11 |  1761    19    11    22    25   181   597    12  1217     - |  288    361
   12 |   521    20    20    22    31   110   346    21   616    39 |  288    421
   13 |   502    20    13    16    32   197   215    11   378     - |  288    274
   14 |   405    21    14    23    33   180   465    11   497     - |  288    226
   15 |   411    14    14    19    30   116   243    12   419    33 |  288    290
   16 |   513    19    10    19    33   146   297    13   568    72 |  288    406
   17 |   766    16    10    12    27   779   562    10   913    68 |  288    467
   18 |   553    15     9    15    26  2566   289    13   636     - |  288    312
   19 |   828    15    26    20    23   112   239    18   493    49 |  288    216
   20 |   834    15    17    17    32   154   341    17   746    73 |  288    261
   21 |   622    26    26    21    24   210   338    16   721    51 |  288    365
   22 |   422    21    13    14    44  1122   412    10   531    74 |  288    423
   23 |   446    30    15    11    28   323   367     9   435    53 |  288    221
   24 |  2030    24    21    21    22   238  2029    21  2285    57 |  288    891
   25 |   417    13    10    10    22   219   125    15   423    43 |  288    186
   26 |   291    16    13    18    25   244  1028    12   290    39 |  288    152
   27 |   380    23    14    15    21   198   237    14   281    28 |  288    185
   28 |  1713    28    12    17    37   158   886    12  1239    35 |  288    260
   29 |  1284    25    13    23    37   407   289    20  1079   116 |  288    258
   30 |   387    21    11    12    19   125   407    13   360    43 |  288    171
   31 |  1076    20    12    12    37  1047   524    11   992    43 |  288    543
   32 |   407    18    16    23    72   641  1855    13   323    69 |  288    322
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 AMC2 |     -    16    11     -     -     -     -    10     -    14 |  288     24
 ASPA |     -    18     -    18     -     -     -     -     -    49 |  276   7498
 BRST |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4407
 CGGN |     -     -     -    13     -     -     -    11     -    56 |  288   7707
 CHAN |     -     -     -     5     -     -     -     4     -     - |  276   1480
 CHTI |     -     8     -     9     -     -     -     -     -     - |  276   3209
 DAEJ |     -    24    19    31     -     -     -     -     -     - |  288   3389
 DGAV |     -     -     -    14     -     -     -    11     -    50 |  288   8122
 GMSD |     -     -     -    11     -     -     -     9     -    35 |  288   4627
 GODZ |     -     -     9    15     -     -     -     -     -    19 |  287   8643
 GUAT |     -    16     -    16     -     -     -     -     -    37 |  264   3196
 HERS |     -    11     6     -     -     -     -     -     -    13 |  288     18
 HOB2 |     -    12    16    20     -     -     -     -     -    21 |  288     32
 HRAO |     -    14     9     -     -     -     -     -     -    42 |  288     38
 IENG |     -    11     7     -     -     -     -     -     -    13 |  288     34
 ISPA |     -     -     -    17     -     -     -    14     -    22 |  288  13086
 KHAR |     -     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  240   2230
 MAL2 |     -    18     -    11     -     -     -    13     -    47 |  287   5463
 MBAR |     -    13     -    15     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288     28
 NIST |     -    18    11     -     -     -     -     -     -    31 |  288     21
 NKLG |     -    13     -    13     -     -     -     -     -    33 |  288   9258
 NNOR |     -     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  189    546
 NRIL |     -    17     -    11     -     -     -     8     -    19 |  288   6727
 NYA1 |     -     6     4     -     -     -     -     -     -    27 |  284   4299
 OHI2 |     -    11     -     -     -     -     -     9     -    39 |  288    >>>
 OPMT |     -     7     4     -     -     -     -     -     -    18 |  288     24
 PIMO |     -    22     -    21     -     -     -    16     -    40 |  288   6742
 POHN |     -     -     -    52     -     -     -    42     -     - |  247   9422
 PTBB |     -    10    12    13     -     -     -     -     -    17 |  288     66
 QAQ1 |     -    20     -    20     -     -     -     -     -     - |  282    >>>
 RBAY |     -    16     -    16     -     -     -     -     -    25 |  192   4681
 REUN |     -    29     -    14     -     -     -    19     -    26 |  288   5837
 RIGA |     -     -     -    31     -     -     -    25     -    27 |  147   3688
 STHL |     -    35     -    18     -     -     -    18     -    35 |  288  14292
 THU3 |     -    12     6     -     -     -     -     9     -    12 |  288   7068
 TIXI |     -    11     -     9     -     -     -     9     -    31 |  288    >>>
 URUM |     -    19     -    12     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 VALD |     -     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   4122
 WAB2 |     -    18    11     -     -     -     -     -     -    14 |  288     27
 WIND |     -    14     -    15     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YELL |     -    14     8     8     -     -     -    13     -    13 |  288      9
 ZAMB |     -    21     -    15     -     -     -    12     -     - |  288  10610
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   960    19    13    17    32   594   746    14   898    45 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.76     7.76     7.79     7.79   | 3.45e-14  5.99e-15  3.24e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     6.66     7.76     7.79     7.79   | 3.73e-14  5.43e-15  2.83e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.66     7.76     7.79     7.79   | 3.40e-14  5.24e-15  2.48e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     7.76     7.76     7.78     7.78   | 2.51e-14  3.67e-15  3.04e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     6.65     7.76     7.78     7.78   | 2.98e-14  6.04e-15  2.34e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     6.68     7.76     7.79     7.79   | 3.85e-14  8.23e-15  2.11e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.76     7.76     1.08     1.08   | 2.99e-14  9.01e-15  2.44e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     5.08     7.76     2.29     2.29   | 3.29e-14  8.60e-15  2.42e-15 |
 HRAO |   288   288     0   280     5.69     7.57     0.39     0.39   | 3.69e-14  9.30e-15  4.19e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.47     7.06     2.86     2.86   | 3.58e-14  1.08e-14  1.81e-15 |
 G06  |   288   283     4   288     3.79     6.87     6.99     6.99   | 7.83e-14  2.16e-14  1.08e-14 |
 G03  |   288   286     2   288     4.23     3.28     0.85     0.85   | 7.60e-14  2.15e-14  3.79e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     4.59     2.87     0.73     0.73   | 5.18e-14  2.05e-14  1.90e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.61     1.72     0.39     0.39   | 5.05e-14  1.77e-14  1.83e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.49     1.48     0.68     0.68   | 8.34e-13  7.38e-14  3.88e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.11     0.69     6.61     6.61   | 7.13e-14  2.09e-14  1.21e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.54     0.55     3.85     3.85   | 5.42e-13  5.90e-14  1.90e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.91     0.52     7.79     7.79   | 6.40e-14  2.02e-14  1.91e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.52     0.52     5.03     5.03   | 5.66e-13  6.74e-14  1.16e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.68     0.47     2.29     2.29   | 5.87e-14  1.82e-14  2.02e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.48     0.46     0.67     0.67   | 6.60e-13  6.77e-14  4.98e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.47     0.42     0.12     0.12   | 8.09e-14  2.33e-14  2.82e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.46     0.42     0.77     0.77   | 6.59e-13  6.24e-14  1.45e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.46     0.42     2.29     2.29   | 7.59e-13  6.46e-14  2.51e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.45     0.42     0.84     0.84   | 6.20e-13  7.33e-14  2.13e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.45     0.41     2.07     2.07   | 6.32e-13  6.34e-14  1.04e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.45     0.41     1.43     1.43   | 6.30e-13  7.75e-14  4.22e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.44     0.39     0.27     0.27   | 6.64e-13  6.37e-14  2.52e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.70     0.31     0.75     0.75   | 7.10e-14  2.75e-14  2.60e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     7.81     0.25     0.34     0.34   | 5.47e-14  1.59e-14  1.52e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.58     0.24     1.20     1.20   | 7.28e-13  7.68e-14  5.10e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.61     0.17     0.70     0.70   | 5.33e-13  5.35e-14  3.64e-14 |
 CHAN |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  3.91e-13  1.48e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-13  7.39e-14  3.86e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  2.42e-13  1.22e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  7.65e-14  2.94e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.87e-13  7.89e-14  5.06e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-13  9.90e-14  3.74e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  8.80e-14  2.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  9.43e-14  5.27e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  2.84e-13  6.83e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  8.53e-14  1.93e-14 |
 NNOR |   189   189     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  1.58e-13         - |
 OHI2 |   286   164    78     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-07  9.76e-08  2.17e-08 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-14  4.21e-15  2.72e-15 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KHAR |   240   205     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  6.08e-13  1.86e-13 |
 OPMT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-14  4.76e-15  2.69e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.96e-22  1.08e-19  3.11e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      HOB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
