
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1916   Day: 2   MJD: 57658                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     -12       6   1297   1297      0   2525   2525      0    0.00
 cod |   288     0  21639     84    -645     156     18     18     18    158    207    111   15.74
 emr |   288     0  24329     43    -619    -671     22     20     23     94     96     93   12.86
 esa |   288     0  20480   2578   -1500   -1647     14     10     17    205    266    118   22.28
 gfz |   288     0  25018    739      -6    -116     13     11     14    102     98    105   24.20
 iga |    96     0   2976     17      -9       4     30     30      0    151    151      0    0.00
 igc |   288     0   8863      1      64      55     89     89      0    326    326      0    0.00
 igu |    96     0   2976     31      84    -368    867    867      0   1871   1871      0    0.00
 jpl |   288     0  16283      6    2609     238     12     11     14     95    103     84   24.93
 ngs |    96     0   2976      0     -12       7   1233   1233      0   2270   2270      0    0.00
 usn |   288     0  19394    511   -1778      96     58     64     53    137    161    116    0.00
 whu |    96     0   2976      0     -12       6     42     42      0    121    121      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1090   292    16  -334   -23  -109   153  -165   127  1085   102    98 |
    2 | -1045  -287   -36   398  -111    99    82  -473   -38 -1538  -105    19 |
    3 |  -914   310  -116  -304    46  -326  -165   -84    92  -432    49   -14 |
    5 | -1438  -104   -21   -99    93    24   103  -261    75 -1869   276   131 |
    6 |   226   243    38  -149   -46  -253  -138   722    -1   240   304    -2 |
    7 | -1816    97    84  -196     1   -48    10  -767    70 -1680   134    67 |
    8 | -3294    79   145    39   -55  -120   390  6117  -106 -2032   -10  -254 |
    9 |   -85   107  -100    57   -43  -199  -136  -643   -25    10    25    67 |
   10 |   590   175   -10  -262   111   293    71  1963    21   518    30   244 |
   11 |  1313    50   -34    58  -106    16   425  -468    37  1397  -167   -97 |
   12 | -1857   171     6  -226    26    -2  -372  -638    65 -1943    16   -34 |
   13 |  3986   136  -204   -21   -34   -79  -113   777    71  3752     6    27 |
   14 |  1515   -76     5    96   -64    16  -130   -19    23  1835     -   -59 |
   15 | -1245   -91    34   -66    19    88     1   371    79 -1129   350    90 |
   16 |  1724  -213    92   186   -37    44   280   141   -43  1809  -102    70 |
   17 | -3952    42   -49  -224   130    30   283  -713    67 -3071   181    25 |
   18 | -1609   -64   -35    75    53    39   -31 -4045   -57 -1048  -101   156 |
   19 | -1602  -326    45   486  -143   222    16  -242  -112 -1704   -51    -6 |
   20 |  1768  -295   -73   480    23    87    10  -957  -225  1976   -47    75 |
   21 |  1281  -191   133   350   -29   184    95  -498  -223  1368   -63  -103 |
   22 | -2398  -318   149   538  -174   157  -450 -2143  -179 -2684  -153  -147 |
   23 |   269   123   -78   -44  -113   -37  -500   -22   110    -2  -186  -107 |
   24 |  5771   205  -206  -318    81  -144   -21  2678   173  3997   127    22 |
   25 |   313   201  -158   -79    13   -50  -247  -124    10   143     -   -82 |
   26 |    -6   249   -29  -161    19  -140   104  1315   -19   154   -10   118 |
   27 |   364   197    -3   -81    92   -91   214   140  -140   499  -132   -40 |
   28 |  4694  -193    37   341  -156   115    -1  2552   -51  4161  -102   -90 |
   29 | -2359   233   -36  -427   162   -81   467  -955    81 -2339   214    -7 |
   30 |    65   104    -8   -31   -23   -67  -194  -805   -12    44   -58  -122 |
   31 | -2026   354    55  -305   107     5  -225  -686   -92 -1994   -13  -155 |
   32 |   681   192    67  -286    84   363    58 -1355     8   481   170   110 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   189   118     -     -     -  -276     -    32     - |
 AJAC |     -     -     -    19     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 ALGO |     -     8   -10     -     -     -     -     -     -     -    -2     - |
 ALRT |     -    42   -51     -    -2     -     -     -     -     -    -8     - |
 AMC2 |     -   -60    62     -     -     -     -     -     6     -     -     - |
 AREV |     -     -   100    41   -89     -     -     -     -     -   -30     - |
 ARTU |     -     -   -36    70   -46     -     -     -     -     -    93     - |
 ASPA |     -  -103   -67     X   102     -     -     -     -     -    32     - |
 BAKE |     -     -    83    50   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -  -124   -49     -   107     -     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -    13    -5     -    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   -28    34     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   138    11     -   -95     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    45    15   -53     -     -     -    15     -     3     - |
 CHTI |     -  -193  -112     X   108     -     -     -    79     -  -160     - |
 CORD |     -    96    14     -   -66     -     -     -    -4     -     0     - |
 CUSV |     -     -    14    50   -54     -     -     -     -     -   -35     - |
 DAEJ |     -  -149   182     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -22   -34   -64     -     -     -   102     -    55     - |
 FAA1 |     -    38     -   -27     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    61     -    23   -60     -     -     -     0     -     -     - |
 GLSV |     -   -52   -38     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -184   -73     X   156     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -  -214   -95   217     -     -     -     -     -     -   -74     - |
 HOB2 |     -   -67    28    28   -42     -     -     -    44     -    10     - |
 HYDE |     -  -102   -50     X    93     -     -     -     -     -    18     - |
 IENG |     -    37   -51     -     3     -     -     -     -     -    49     - |
 INEG |     -  -114     -     -   255     -     -     -  -176     -     -     - |
 ISPA |     -     -   118    -1   -25     -     -     -   -34     -    20     - |
 KELY |     -     -    21     -   -11     -     -     -     -     -  -104     - |
 KOKV |     -     -    -1    49   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   315  -517   219     -     -     -     -     -   258     - |
 MAL2 |     -    -9     -     X     X     -     -     -     6     -   -21     - |
 MBAR |     -    51    53   -49   -56     -     -     -    37     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -69    40     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -   -12     -     6     -     -     -     -     -  -171     - |
 NNOR |     -     -   -15     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -65   -77     X    37     -     -     -    45     -     3     - |
 NRMD |     -   -65     -     X     -     -     -     -    41     -     -     - |
 NYA1 |     -   114   -32     -   -58     -     -     -     -     -     X     - |
 OHI2 |     -   -98   -26    93    14     -     -     -   -19     -   -89     - |
 OUS2 |     -     -     -   -48    44     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    25     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -   -37     X     -     -     -     -    19     -     -     - |
 PDEL |     -   -98     1     -     0     -     -     -    61     -    26     - |
 PETS |     -     -   104    74  -122     -     -     -     -     -    96     - |
 PIMO |     -    77   108   -59  -138     -     -     -    85     -    70     - |
 PTBB |     -     3   -17    87   -70     -     -     -     -     -   -33     - |
 QAQ1 |     -    36     -   -25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -    -7     -     -     -     -     -     -     5     -    -9     - |
 RAMO |     -   154     -     -  -100     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -  -110    -5     -    72     -     -     -     -     -    16     - |
 RESO |     -    -5    52     -   -24     -     -     -     -     -   -19     - |
 REUN |     -  -273  -129     X   245     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -45    42     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -200   -58     -   159     -     -     -     -     -   -47     - |
 STHL |     -   117    59   -38  -123     -     -     -    49     -     4     - |
 THTI |     -     -   -90     -     -     -     -     -    47     -  -167     - |
 THU3 |     -    -8   -56     -    35     -     -     -     -     -   -89     - |
 TIXI |     -     2     -    15     X     -     -     -   -15     -  -134     - |
 TLSE |     -   -38  -126     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -     -   -76     -    40     -     -     -     -     -  -379     - |
 UNSA |     -     -     -    -4     4     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -  -205     -   131    12     -     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -    -4     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    95   -15     -   -54     -     -     -     -     -    -1     - |
 WIND |     -    -6     3     1     1     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -   217     1  -116     -     -     -     -     -  -127     - |
 YSSK |     -     -    37     -   -93     -     -     -    71     -    -8     - |
 ZAMB |     -    57    91    31  -117     -     -     -     5     -     -     - |
 ZWE2 |     -    32     -     -   -67     -     -     -    45     -    59     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   405    17    25    10    11    36   103   240     8   496    60    22 |  288    122
    2 |  1700    17    15    12    12    31    30   578    11  1459    78    78 |  288    257
    3 |  1218    19    28     9    15    49   189   328     8  1171    67    27 |  288    249
    5 |  1140    25    16    11    19    31   112   367    11   847    80    51 |  288    518
    6 |   210    25    17    11    10    23    78   369    14   299    48    40 |  288    172
    7 |   517    10    20     9    10    18    57   703    14   460    93    35 |  288    344
    8 |  3415    13    26    12     8    24   126  2372    10  3584    53    18 |  288    924
    9 |   378    20    16     8    12    27   104   260    13   357    59    24 |  288    210
   10 |   392    24    14     9    12    23    67  1293    16   400    31    32 |  288    217
   11 |   649    12    23    10     9    24    94   295     8   612    45    29 |  288    336
   12 |   529    15    14     8     9    37    70   325    11   474    48    54 |  288    319
   13 |   827    29    32    10    11    26   102   565    10   730    63    54 |  288    170
   14 |   746    14    14     9    12    31    69   253    13   411     -    66 |  288    245
   15 |   314    25    31    13    14    36    94   342     8   358    64    48 |  288    255
   16 |   686    15    20    11    11    34    46   447    10   610   104    41 |  288    463
   17 |  1626    15    14     9     8    30    74   533    12  1256    65    29 |  288    303
   18 |  1578    13    13    12    12    24   111  1867    13  1709    61    73 |  288    328
   19 |   352    18    16    11     7    34    60   227    12   307    71    36 |  288    268
   20 |   282     9    13    11    12    32    47   424    10   366    49    37 |  288    236
   21 |   424    19    19    10    13    31    44   372    12   479    37    40 |  288    292
   22 |  1277    25    28    11    12    34   146   991     8  1133    53    42 |  288    326
   23 |   468    20    13     6    12    21   125   304    13   540    92    42 |  288    192
   24 |  3929     9    26    14     8    32    43  1204    10  3913    47    42 |  288    879
   25 |   496    20    11     9    11    17    42   230    11   480     -    22 |  288    235
   26 |   424    24    24     9    10    31    44  1183    12   409    78    33 |  288    258
   27 |   292    12    26    10     8    24   133   256    12   325    34    32 |  288    214
   28 |  2774     9    21    10    13    39    54  2306    11  2108    39    50 |  288   1097
   29 |   453    34    19    13    12    35    56   534    11   359    53    54 |  288    230
   30 |   232    13    18     8    13    26    44   281    14   289    88    23 |  288    129
   31 |   395    19    13     7    14    39    71   557    10   455    73    25 |  288    220
   32 |   855    16    22    10    16    25   111  1177    12   872    63    39 |  288    261
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    12    10     -     -     -     8     -    47     - |  286    >>>
 AJAC |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   4459
 ALGO |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -    64     - |  288     55
 ALRT |     -    12     9     -    10     -     -     -     -     -    29     - |  288   6191
 AMC2 |     -    11    16     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     21
 AREV |     -     -    27    12    13     -     -     -     -     -    37     - |  285   4981
 ARTU |     -     -    18    10     7     -     -     -     -     -    32     - |  288  10010
 ASPA |     -    19    36     X    23     -     -     -     -     -    43     - |  288  12582
 BAKE |     -     -    21     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3299
 BJFS |     -    11    16     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6013
 BJNM |     -    53    13     -    31     -     -     -     -     -     -     - |  288     87
 BRST |     -    11    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1575
 BRUX |     -    13    15     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 CHPI |     -     -    22    11    13     -     -     -    10     -    48     - |  288   6648
 CHTI |     -    23    13     X    14     -     -     -    10     -    23     - |  288   5625
 CORD |     -    12    22     -    12     -     -     -    11     -    40     - |  288   5837
 CUSV |     -     -    23    17    13     -     -     -     -     -   172     - |  288  10820
 DAEJ |     -    14    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   2911
 DGAV |     -     -    21    14    18     -     -     -    14     -    87     - |  288   9177
 FAA1 |     -    21     -    15     X     -     -     -     -     -     -     - |  199   7755
 GLPS |     -    29     -     8    18     -     -     -    11     -     -     - |  288  11846
 GLSV |     -    10    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  287   1803
 GUAT |     -    22    36     X    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   3223
 HARB |     -    18    40    31     -     -     -     -     -     -    40     - |  288   1755
 HOB2 |     -    15    17    12     9     -     -     -    10     -    23     - |  288     28
 HYDE |     -    22    24     X    22     -     -     -     -     -    33     - |  288   4395
 IENG |     -    21    18     -    20     -     -     -     -     -    36     - |  288     58
 INEG |     -    17     -     -    16     -     -     -    10     -     -     - |  288   6672
 ISPA |     -     -    20     9    14     -     -     -    10     -    18     - |  288  20051
 KELY |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -    73     - |  278   7039
 KOKV |     -     -    54    22    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    235
 LHAZ |     -     -    36    53    28     -     -     -     -     -    40     - |  288   6636
 MAL2 |     -    11     -     X     X     -     -     -     7     -    19     - |  250    >>>
 MBAR |     -    16    25    13    18     -     -     -    10     -     -     - |  288   6916
 MGUE |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     22
 NKLG |     -     -    15     -     8     -     -     -     -     -    26     - |  259   7015
 NNOR |     -     -    30    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    286
 NRIL |     -    23    48     X    10     -     -     -    11     -    27     - |  288   7997
 NRMD |     -    18     -     X     -     -     -     -    11     -     -     - |  266   5966
 NYA1 |     -    10    13     -     8     -     -     -     -     -     X     - |  288   3677
 OHI2 |     -    13    25    11    11     -     -     -    17     -    20     - |  288     29
 OUS2 |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  283   3759
 PBRI |     -     -    39     X     -     -     -     -    20     -     -     - |  241  83316
 PDEL |     -    12    21     -    12     -     -     -    10     -    41     - |  288   2665
 PETS |     -     -    23    14    15     -     -     -     -     -    67     - |  288   6616
 PIMO |     -    23    35    19    25     -     -     -    16     -    65     - |  288   7554
 PTBB |     -    16    15    12    13     -     -     -     -     -    22     - |  288     65
 QAQ1 |     -    14     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RABT |     -    12     -     -     -     -     -     -     7     -    23     - |  288   8519
 RAMO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    38    25     -    23     -     -     -     -     -   132     - |  208   4544
 RESO |     -    13    12     -    10     -     -     -     -     -    22     - |  288   5926
 REUN |     -    11    21     X    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   6325
 RIO2 |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    15    23     -    14     -     -     -     -     -    19     - |  288  11197
 STHL |     -    22    17    12    13     -     -     -     8     -    19     - |  288  17256
 THTI |     -     -    33     -     -     -     -     -    17     -    48     - |  284  11329
 THU3 |     -    13    11     -     7     -     -     -     -     -    36     - |  288   5928
 TIXI |     -    15     -    44     X     -     -     -    42     -    20     - |  285    >>>
 TLSE |     -    11    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1679
 TRO1 |     -     -    31     -    16     -     -     -     -     -    20     - |  240   3772
 UNSA |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    29     -    14    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VALD |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   3149
 WAB2 |     -    18    12     -    14     -     -     -     -     -    18     - |  288     24
 WIND |     -    15    18    16    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    23    10    11     -     -     -     -     -   123     - |  288   8083
 YSSK |     -     -    19     -    13     -     -     -    12     -    34     - |  288   6024
 ZAMB |     -    20    19    11    17     -     -     -    10     -     -     - |  288  12215
 ZWE2 |     -    12     -     -     8     -     -     -    10     -    24     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1298    19    23    15    14    30    90   868    13  1234    58    42 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.92     8.32     8.34     8.34   | 3.39e-14  5.62e-15  3.43e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.85     8.32     2.97     2.97   | 3.23e-14  6.87e-15  1.73e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.10     8.32     8.34     8.34   | 3.55e-14  8.70e-15  5.75e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     8.30     8.32     1.27     1.27   | 3.66e-14  6.70e-15  3.14e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     6.31     8.32     2.61     2.61   | 3.80e-14  1.35e-14  5.27e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     5.13     8.32     8.34     8.34   | 4.84e-14  1.15e-14  6.46e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     6.89     8.32     8.34     8.34   | 3.43e-14  6.13e-15  2.66e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     7.94     7.96     7.98     7.98   | 3.44e-14  7.80e-15  2.56e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     2.20     6.72     3.04     3.04   | 3.64e-14  9.29e-15  4.57e-15 |
 BJNM |   288   285     2   288     2.13     6.30     3.63     3.63   | 7.18e-14  2.22e-14  1.10e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.77     4.34     0.57     0.57   | 3.61e-14  1.07e-14  2.73e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     4.14     3.62     6.72     6.72   | 6.49e-14  2.26e-14  2.00e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     8.29     3.12     8.34     8.34   | 5.54e-14  1.76e-14  1.18e-14 |
 G25  |   288   285     1   288     8.29     2.84     8.34     8.34   | 6.89e-14  3.42e-14  3.01e-14 |
 G09  |   288   284     2   288     4.88     1.56     0.77     0.77   | 8.14e-14  2.90e-14  2.23e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     6.18     1.02     0.47     0.47   | 5.37e-14  2.30e-14  2.11e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.50     0.89     0.33     0.33   | 8.14e-14  4.34e-14  1.46e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.53     0.78     0.71     0.71   | 9.50e-13  8.51e-14  4.17e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.60     0.29     3.48     3.48   | 5.20e-13  5.63e-14  2.42e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.58     0.28     2.69     2.69   | 5.12e-13  6.73e-14  1.66e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.54     0.24     0.67     0.67   | 5.74e-13  5.98e-14  2.49e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.52     0.23     2.31     2.31   | 6.32e-13  6.02e-14  3.60e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.52     0.23     1.52     1.52   | 7.28e-13  9.24e-14  5.16e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.51     0.22     0.78     0.78   | 6.77e-13  7.02e-14  1.48e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.51     0.22     0.86     0.86   | 6.11e-13  8.26e-14  2.06e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.51     0.22     2.08     2.08   | 6.49e-13  6.41e-14  3.52e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.50     0.21     0.27     0.27   | 6.56e-13  6.94e-14  2.78e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.46     0.19     2.29     2.29   | 7.30e-13  7.33e-14  3.62e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.68     0.16     1.45     1.45   | 6.39e-13  7.53e-14  3.96e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.75     0.11     0.49     0.49   | 6.71e-13  6.13e-14  1.65e-14 |
 G01  |   287   285     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-13  2.92e-14  9.13e-15 |
 G03  |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-14  3.36e-14  2.27e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  9.69e-14  5.83e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  2.46e-13  8.45e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  8.30e-14  4.63e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  9.01e-14  3.30e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.93e-13  9.80e-14  1.77e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.43e-13  1.12e-13  3.61e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.68e-13  7.46e-14 |
 G26  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.63e-14  3.76e-14  1.45e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.53e-13  7.99e-14  3.55e-14 |
 G32  |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-14  2.26e-14  2.05e-14 |
 GLSV |   287   200    49     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-11  3.04e-12  5.21e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.47e-13  2.99e-14 |
 PDEL |   288   230    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.09e-12  1.41e-12  1.59e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-14  1.01e-14  3.22e-15 |
 DAEJ |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  7.31e-13  1.88e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-13  2.89e-13  6.44e-14 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  7.34e-13  1.90e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PBRI |   241   238     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-11  2.01e-11  6.88e-12 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.13e-22  8.53e-20  2.48e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
