
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1928   Day: 4   MJD: 57744                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      20      21   1102   1102      0   1931   1931      0    0.00
 cod |   288     0  21130    643    -573    -269     21     23     19    131    179     79   16.06
 emr |   288     0  23651    369    -869     185     23     24     23    102    123     88   13.82
 esa |   288     0  21636    302    -949     114     15     12     17    133    190     69   24.71
 gfz |   288     0  26475    568     209    -501     16     14     17    108    118    103   22.86
 iga |    96     0   2976      0      20      21     46     46      0     82     82      0    0.00
 igc |   286     1   8859     24    -419     226     74     74      0    858    858      0    0.00
 igu |    96     0   2976     29      43    -224    752    752      0   1564   1564      0    0.00
 jpl |   288     0  18116    288    2175    -198     16     14     17    106    126     81   22.55
 ngs |    96     0   2976     20     102     -69    892    892      0   1807   1807      0    0.00
 usn |   288     0  21105    119   -1265     401     75     78     73    173    157    184    0.00
 whu |   288     0  16171      0   -1863    3890     40     51     21    112    122     98    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |    77   220  -103  -231    85   -28   228    72    74   115   167   -22 |
    2 | -2795  -198    23   183    -9   -71   225  -302   -64 -2932  -167   -28 |
    3 |   169   -42  -172  -203    20   -35  -262   400   338  -132   -19   -97 |
    5 | -2551   -57   222  -261   203    -3   581  -390   -15 -2307   267   135 |
    6 |   -43   -64   -52   -84   -21     7  -295   452   191    -7    52  -229 |
    7 | -2522     X     X  -237   191    46   108  -898    67 -2590   225    97 |
    8 |  3595  -159   -30   107   -38    21   -47   145    53  3001  -178  -174 |
    9 |  -244   -33   -14   -41   -22   -41  -651   345    99  -539   -56  -115 |
   10 |  -337    -2    24   -80    30   -40   182  2364    44  -182    60   -68 |
   11 |  -108    46   -67     5   -89  -147  -302 -2707    93  1848    19    -6 |
   12 |  -669   284   -29   -89    18    80  -408  -852  -105  -895   108    57 |
   13 |   462    53   -45   -37    11  -110   516  -734    19   701    -7  -136 |
   14 |  1310  -188    37   152   -68    -8   -47   155    15  1098   -84   -30 |
   15 |  -228   -47   181  -178   104    39   515   616    12  -215   216   213 |
   16 |  1750  -164    54   142   -14    34   196  -409   -57  1515   -19     6 |
   17 |   345   328   -67  -290   188    90   321  -274   -68   -51   269   216 |
   18 |  1834   -17   135    71   -52    -6   341    -5   -96  1960    17    15 |
   19 | -1045  -185    89   347   -22     6  -128   509  -279 -1306   -62   186 |
   20 |  1904  -215   129   198    -3    -4   462 -1807  -140  2107   -49  -133 |
   21 |   761  -263   148   348   -55    66   295 -1054  -229  1346   -94    33 |
   22 | -1885  -249   172   292   -67    55  -295  -312  -180 -2081    13   167 |
   23 |   -46    34    24   -32   -31  -150  -661  -337    27  -310   -19   -89 |
   24 | -2625   270   -99  -174    63     5    25 -2897    -5 -2158   186    54 |
   25 |  1655   134  -283   105   -10    40  -341   315   -27  1476  -159    -4 |
   26 |  1218    55  -193    -6    22    -9  -100  2524    64   942   -75    11 |
   27 |   248   170  -124   -33   131   -44   -31   375  -142    53   -33    -8 |
   28 |  2908  -136     5   160   -72   -54  -332  5196    -9  2604  -122   -98 |
   29 | -2410   208    64  -337   146    85   437   314    34 -2196   225    65 |
   30 |   175   193   -42   -42    70    32  -549  -368  -137   195   -44   -58 |
   31 |  -161   301   -39  -245   102    97   -88  -314   -25  -421   124    65 |
   32 |  -752   -88    83   -94    20    41    96  1452    95  -452   111    54 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -17    18     -     -     -     -     -  -402    99 |
 ALGO |     -   -46    53     -     -     -     -     -     -     -    11   105 |
 ALRT |     -   -39     8     -    22     -     -     -     -     -    14     - |
 AMC2 |     -  -119   104     -     -     -     -     -    21     -   -19     - |
 AREV |     -     -    43    22   -52     -     -     -     3     -    -1     - |
 ARTU |     -     -   -72    92   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -    24    -5   -65    53     -     -     -     -     -    25     6 |
 BAKE |     -     -   -25    67   -58     -     -     -     -     -   -10     5 |
 BJCO |     -     -     -    53   -58     -     -     -     -     -    66     - |
 BJFS |     -    18     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     -    79   -91    -1     -     -     -     -     -     -     -   -59 |
 BRUX |     -    57    22     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -240     -     -     -   243     -  -697  -228 |
 CHAN |     -     -  -109    83   -44     -     -     -    24     -     -     - |
 CHPI |     -     -    66    -9   -27     -     -     -    -2     -    96     - |
 CHTI |     -   -12   -82     0    40     -     -     -    20     -  -124    18 |
 CORD |     -   -60     9     -    36     -     -     -     -     -    27     - |
 CUSV |     -     -    -8    20   -17     -     -     -     -     -     -    23 |
 DAEJ |     -    99  -115     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -  -147    21    21     -     -     -    47     -     -    73 |
 FAA1 |     -  -117     -    76     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    78     -    12  -119     -     -     -    52     -    41   -16 |
 GLSV |     -   163   -28     -   -72     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -    -9  -107   113   -42     -     -     -     -     -   -24   -84 |
 HARB |     -   -62   -97    75   -16     -     -     -    38     -  -119   -27 |
 HERS |     -    17   -27     -     4     -     -     -     -     -   -22     - |
 HYDE |     -     -     -    47   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -44   -42     -    56     -     -     -     -     -   -35     - |
 INEG |     -    18     -     -   -13     -     -     -     -     -  -129  -281 |
 INVK |     -   -36     -     -    25     -     -     -     -     -   324     - |
 KELY |     -     -   -76     -    46     -     -     -     -     -  -164    73 |
 KIRI |     -     -     -    45     -     -     -     -   -49     -  -126     - |
 KOKV |     -     -   100    65  -127     -     -     -     -     -    58   -64 |
 LHAZ |     -     -   -22     2    11     -     -     -     -     -     -   -27 |
 MAL2 |     -    -2     2     X     X     -     -     -     -     -    77     - |
 MGUE |     -     -    13    -3     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 NKLG |     -     X   -47    74   -52     -     -     -     X     -  -210    18 |
 NNOR |     -     -    36   -20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -  -103     3   -18    39     -     -     -    51     -   604    54 |
 NYA1 |     -    13    51     -   -39     -     -     -     -     -  -142     - |
 OHI2 |     -  -106    83     -    24     -     -     -     -     -    37     - |
 OUS2 |     -     -     -   -41    45     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     4   -76   -10     -     -     -    88     -    36     - |
 PDEL |     -    94    25     -   -18     -     -     -   -64     -    65     - |
 PETS |     -     -    30    14   -30     -     -     -    -4     -   103     - |
 PIMO |     -   -20   -22     7   -23     -     -     -    42     -     -     - |
 PNGM |     -     -     -    65     -     -     -     -   -71     -  -114     - |
 PTBB |     -    11    23    41   -64     -     -     -     -     -    24     - |
 QAQ1 |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     -     -   138 |
 RAMO |     -    90     -     -   -63     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    69   248     -  -198     -     -     -     -     -   138     - |
 REUN |     -   -22   -49    -5    47     -     -     -     4     -     -   -27 |
 RIO2 |     -     -     -  -149   161     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -    -6   -52     -    34     -     -     -     -     -   -50     - |
 SEYG |     -     -     -    -5     -     -     -     -     5     -     -     - |
 STHL |     -    -7    21    10   -88     -     -     -    71     -    47    24 |
 TASH |     -     -    17   -22    18     -     -     -     -     -     -    -9 |
 THTI |     -     -   217     -     -     -     -     -  -133     -   151     - |
 THU3 |     -  -138  -101     -     6     -     -     -   153     -   -72     - |
 TIXI |     -    54     -    20   -59     -     -     -     -     -   405     - |
 TLSE |     -    93   -77     -   -19     -     -     -     -     -  -169     - |
 TRO1 |     -   -12   -58     -     7     -     -     -    37     -  -243     - |
 TUVA |     -     -     -   117     -     -     -     -  -128     -  -145     - |
 TWTF |     -    32   -10     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -84    91     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -48    52     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -83     -   121    18     -     -     -   -56     -     -    23 |
 USN7 |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -     -    24     - |
 VALD |     -     -    62   -10     -     -     -     -   -27     -     -     - |
 WAB2 |     -    62     4     -   -46     -     -     -     -     -    52     - |
 WIND |     -   -78     -   -34    90     -     -     -     -     -     -   150 |
 XMIS |     -     -   115    30   -13     -     -     -   -88     -     -   -29 |
 YKRO |     -  -101    88     -     -     -     -     -    19     -     -   -40 |
 YSSK |     -     -   -35     -   -11     -     -     -    32     -   -26     - |
 ZAMB |     -     -     5    33   -33     -     -     -    -5     -     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -   -14     -     -     -    14     -    14     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   427    36    14    13    15    73    75   192    21   473    64    28 |  288    244
    2 |   296    13    27    15    14    39    50   339    11   321    57    45 |  288    240
    3 |   332    18    27    12    20    43    71   362    14   296    47    28 |  288    138
    5 |   488    30    16    13    20    31    65   328    10   454    90    40 |  288    271
    6 |   290    16    22    12    15    32    77   144    11   283    57    36 |  288    208
    7 |   459     X     X    14    18    87    54   495    15   556   169    57 |  288    232
    8 |  1201    26    23    14    18    44    52  1009    17   949    96    38 |  288   1019
    9 |   489     9    17    14    14    36   138   132    10   465    89    41 |  288    182
   10 |   371    25    33     9    12    30    49  1501    12   394    77    24 |  288    200
   11 |  4392    24    21     8    17    35    90  1461    15  3430    72    36 |  288    338
   12 |   979    13    26    12    13    53    32   800    11   921    95    85 |  288    337
   13 |   859    55    19    12    13    38   107   264    23   819    57    67 |  288    310
   14 |   727    16    28    10    14    23    62   245    14   709    60    49 |  288    181
   15 |   446    25    14    16    15    39    94   338    12   434    30    47 |  288    233
   16 |   368    18    18    15    11    59    43   336    15   326    95    79 |  288    298
   17 |  1467    18    37    10    19    68    89   463    13  1406    63    81 |  288    442
   18 |   832    19    23     7    11    29    78   234    12   726    52    43 |  288    286
   19 |   236    24    38     9    18    52   117   367    18   203    61    85 |  288    198
   20 |   674    20    28    15    10    30    36   913    16   559    48    30 |  288    326
   21 |  1554    18    36    10     9    60    59   566    17   866    60    62 |  288    360
   22 |   339    23    13     8    15    46    33   278    14   335    45    32 |  288    245
   23 |   414    16    22    14    20    27    71   408    10   461    77    60 |  288    217
   24 |  1304    22    37    17    17    50    79  1166    17  1653    83    33 |  288   1283
   25 |   347    17    14    11    12    34    54   218    14   354    80    37 |  288    217
   26 |   323    25    23    13    11    43    63  1295    13   383    55    46 |  288    259
   27 |   431    45    22    10    10    18    52   153    14   433    54    30 |  288    221
   28 |  1400    12    21    12    11    36   119  2524     9  1254    91    48 |  288    365
   29 |   527    13    34    15     9    60    81   293    20   468    94    79 |  288    389
   30 |   414    12    19    17    18    39    77   421    14   451   142    54 |  288    326
   31 |  1210    20    22    12    11    77    63   397    17   980    91    35 |  288    336
   32 |  1209    12    17    10    14    32    58   853    14   896    51    32 |  288    190
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -    41    19 |  276    >>>
 ALGO |     -     8     9     -     -     -     -     -     -     -    31    26 |  288     72
 ALRT |     -    12     9     -    11     -     -     -     -     -    14     - |  288   8967
 AMC2 |     -    12    20     -     -     -     -     -    15     -    33     - |  288     54
 AREV |     -     -    18    10    15     -     -     -    11     -    23     - |  288   3486
 ARTU |     -     -    12     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   9052
 ASPA |     -    29    35    17    24     -     -     -     -     -    83    28 |  288   6986
 BAKE |     -     -    17    10     9     -     -     -     -     -    31    13 |  288   2505
 BJCO |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -    54     - |  276   6538
 BJFS |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3012
 BRST |     -    13    10     9     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   1808
 BRUX |     -    12    19     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 CCJ2 |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -   131    17 |  288   7771
 CHAN |     -     -    50    11    16     -     -     -    16     -     -     - |  288     58
 CHPI |     -     -    24    14    23     -     -     -    18     -    26     - |  288   5514
 CHTI |     -    24    32    11    19     -     -     -    10     -    99    20 |  288   5535
 CORD |     -    17    20     -    18     -     -     -     -     -    25     - |  288   4163
 CUSV |     -     -    19     8    11     -     -     -     -     -     -    11 |  288   3818
 DAEJ |     -    19    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  280   3777
 DGAV |     -     -    23    10    18     -     -     -    11     -     -    14 |  288   5064
 FAA1 |     -    51     -    33     X     -     -     -     -     -     -     - |  228   9869
 GLPS |     -    13     -    10    17     -     -     -    12     -    56    21 |  288   7361
 GLSV |     -    20    20     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  287   1869
 GUAT |     -    24    30    16    14     -     -     -     -     -    35    21 |  288   3237
 HARB |     -    27    19    13    17     -     -     -    14     -    31    17 |  288   1096
 HERS |     -    24    15     -    17     -     -     -     -     -    24     - |  288     38
 HYDE |     -     -     -    45    49     -     -     -     -     -     -     - |  277    >>>
 IENG |     -     9    14     -     9     -     -     -     -     -    26     - |  288     50
 INEG |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -    41    19 |  288   4241
 INVK |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -    29     - |  288   3804
 KELY |     -     -    13     -     8     -     -     -     -     -    30    15 |  279   5986
 KIRI |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    80     - |  288   5094
 KOKV |     -     -    36    21    13     -     -     -     -     -    25    22 |  288    131
 LHAZ |     -     -    39    21    14     -     -     -     -     -     -    19 |  276   4109
 MAL2 |     -    12    14     X     X     -     -     -     -     -   160     - |  246   5084
 MGUE |     -     -    14     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     40
 NKLG |     -     X    30    17    14     -     -     -     X     -   178    21 |  288   7059
 NNOR |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    276
 NRIL |     -    15    14    14    13     -     -     -    29     -    19    13 |  288   4963
 NYA1 |     -    10    20     -    14     -     -     -     -     -    33     - |  288   4802
 OHI2 |     -    13    16     -    11     -     -     -     -     -    29     - |  288    222
 OUS2 |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    17    10    15     -     -     -     9     -    37     - |  288   5481
 PDEL |     -    16    17     -    11     -     -     -     8     -    19     - |  288   2420
 PETS |     -     -    30    11    12     -     -     -    11     -    71     - |  288   8053
 PIMO |     -    16    32    14    18     -     -     -    13     -     -     - |  288   4777
 PNGM |     -     -     -    17     -     -     -     -    19     -   115     - |  288   9901
 PTBB |     -    10    18    10    12     -     -     -     -     -    35     - |  288     37
 QAQ1 |     -     9     -     6     -     -     -     -     -     -     -    15 |  276    >>>
 RAMO |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -    14    11     -    14     -     -     -     -     -    22     - |  288   6084
 REUN |     -    16    23    18    14     -     -     -    26     -     -    16 |  288   3748
 RIO2 |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    17    17     -    11     -     -     -     -     -    20     - |  288   5000
 SEYG |     -     -     -    14     -     -     -     -    15     -     -     - |  276   3777
 STHL |     -    54    27    26    15     -     -     -    24     -    24    18 |  288  12614
 TASH |     -     -    44    37    51     -     -     -     -     -     -    57 |  259    >>>
 THTI |     -     -    43     -     -     -     -     -    27     -    82     - |  276   8937
 THU3 |     -    14    10     -    10     -     -     -    13     -    21     - |  288   5430
 TIXI |     -    18     -    22    15     -     -     -     -     -    17     - |  253    >>>
 TLSE |     -    19    13     -    15     -     -     -     -     -    28     - |  288   3645
 TRO1 |     -    11    18     -    16     -     -     -    13     -    18     - |  288   4867
 TUVA |     -     -     -    38     -     -     -     -    41     -    60     - |  286   4877
 TWTF |     -    19    26     -    25     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 ULAB |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  216    >>>
 UNSA |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    28     -    16    13     -     -     -    12     -     -    33 |  288    >>>
 USN7 |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    31     - |  288     39
 VALD |     -     -    17     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3239
 WAB2 |     -    18    11     -    15     -     -     -     -     -    21     - |  288     39
 WIND |     -    20     -    15    11     -     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 XMIS |     -     -    21    12    14     -     -     -    12     -     -    19 |  288   4170
 YKRO |     -    20    21     -     -     -     -     -    17     -     -    20 |  288  12468
 YSSK |     -     -    29     -    53     -     -     -    38     -   327     - |  286   6891
 ZAMB |     -     -    19    10    15     -     -     -    12     -     -     - |  288   8377
 ZWE2 |     -     -     -     -    12     -     -     -    12     -    39     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1103    21    24    15    16    47    75   752    16   892    75    41 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.15     7.12     0.93     0.93   | 2.78e-14  7.24e-15  2.33e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.12     7.12     7.11     7.11   | 3.16e-14  6.37e-15  3.05e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     6.08     7.12     4.82     4.82   | 7.36e-14  8.68e-15  2.05e-14 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.12     7.12     7.11     7.11   | 3.49e-14  6.71e-15  1.56e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.12     7.12     1.46     1.46   | 3.42e-14  8.25e-15  2.72e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     7.12     7.12     7.11     7.11   | 4.76e-14  8.34e-15  1.19e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     5.01     7.12     7.11     7.11   | 4.60e-14  1.04e-14  6.66e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.12     7.12     7.11     7.11   | 3.21e-14  7.19e-15  2.42e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.29     7.12     3.10     3.10   | 7.88e-14  1.28e-14  2.82e-15 |
 G06  |   288   284     1   288     4.33     5.75     6.32     6.32   | 6.45e-14  2.34e-14  2.17e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.11     5.46     7.11     7.11   | 7.07e-14  3.76e-14  4.23e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.11     4.43     7.11     7.11   | 5.82e-14  2.29e-14  2.03e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.18     2.86     0.50     0.50   | 7.33e-14  1.06e-14  4.72e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.15     2.71     7.10     7.10   | 3.93e-14  9.68e-15  2.90e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     4.86     2.40     0.70     0.70   | 5.79e-14  1.91e-14  2.40e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.04     2.21     0.23     0.23   | 3.65e-14  8.40e-15  3.29e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     2.37     2.00     0.46     0.46   | 8.04e-14  2.93e-14  1.55e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.79     1.63     0.44     0.44   | 4.69e-14  1.76e-14  3.11e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.54     1.22     0.67     0.67   | 9.08e-13  8.04e-14  3.25e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.20     0.47     3.45     3.45   | 6.92e-14  2.53e-14  3.57e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.61     0.45     3.05     3.05   | 5.32e-13  5.91e-14  1.83e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.59     0.43     2.39     2.39   | 5.51e-13  6.26e-14  1.25e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.54     0.37     0.62     0.62   | 6.39e-13  7.01e-14  3.39e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.53     0.36     1.39     1.39   | 6.38e-13  5.92e-14  4.26e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.63     0.34     1.39     1.39   | 6.01e-14  1.93e-14  2.02e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.52     0.34     0.71     0.71   | 6.12e-13  6.42e-14  2.20e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.52     0.34     2.01     2.01   | 6.04e-13  5.83e-14  2.63e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.51     0.33     0.78     0.78   | 7.54e-13  7.73e-14  1.84e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.50     0.33     1.91     1.91   | 6.44e-13  6.33e-14  1.43e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.50     0.32     0.25     0.25   | 6.41e-13  6.31e-14  2.99e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.46     0.28     2.65     2.65   | 7.24e-13  6.72e-14  4.13e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.71     0.27     1.48     1.48   | 6.89e-13  6.40e-14  2.29e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.50     0.21     0.49     0.49   | 7.91e-14  3.12e-14  2.91e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.31     0.20     0.48     0.48   | 6.87e-14  1.89e-14  1.25e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.74     0.18     0.46     0.46   | 6.05e-13  7.33e-14  3.50e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  8.27e-14  2.80e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  2.77e-13  1.48e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-13  8.51e-14  4.28e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  1.07e-13  4.32e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  1.09e-13  1.92e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.05e-13  3.81e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  2.39e-13  1.29e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  7.52e-14  3.56e-14 |
 GLSV |   287   230    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.38e-12  7.01e-13  1.69e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  1.57e-13  2.25e-14 |
 PDEL |   288   241    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  9.03e-13  2.13e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.58e-14  8.13e-15  3.22e-15 |
 DAEJ |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-13  3.98e-13  6.90e-14 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  8.46e-13  1.97e-13 |
 BAKE |   288   250    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  9.66e-13  1.65e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-14  9.08e-15  5.63e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-13  7.26e-13  4.78e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.14e-22  7.11e-20  2.72e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
