
 GPS week: 1088   Day: 6   MJD: 51866                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2580      0    -0.05     0.16     4.57     0.00
 cod |   288     0  18840    125     1.71    -0.12     0.11    21.06
 esa |   288     0  17387    300  1927.83    12.12     0.11    19.90
 gfz |   288     0  14090    180    -0.08    -0.28     0.09    25.91
 igp |    96     0   2392      0     0.00     0.11     4.68     0.00
 igu |    96     0   2204      0    -0.02     0.14     6.46     0.00
 jpl |    96     0   2576     16    -0.09     0.20     0.15    12.13
 ngs |    96     0   2580      0    -0.05     0.16     4.47     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15004    498  1944.52    12.24     0.10    21.01

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   366   259   -43   162 25696-13515  -157   182     -  -388 |
    2 | -4110    64   -75    32  8348 -4773   -32 -4491     -   -26 |
    3 | -2024  -171   657    43 19405-14243  -121 -2049     -  -489 |
    4 | -2733   -75    25   -45 -8257  1090  -238 -2607     -   152 |
    5 | -4415   -27   311  -132     -     -   150 -4340     -  -135 |
    6 |  2659   -77   118    40 18376 -7772  -117  2625     -   -72 |
    7 | -3826     1     0   -36-39022   360    96 -3829     -    25 |
    8 |   681    39   -28   120 11308-12742    -3   775     -  -160 |
    9 | -5001  -173   172   -61  7224 -3782    12 -4479     -    72 |
   10 | -4673    11   144  -133 12331 -7584   218 -4597     -   -16 |
   11 |  1674    20   118   -32 10776 -1621   197  1883     -  -129 |
   13 |  -548   133  -125    63  8185 -1559  -299  -393     -   -32 |
   15 |  -420   164     -   -85-22707 14090   248  -300     -  -103 |
   17 | -2622   131    -5  -145 -7563     -   218 -2307     -    17 |
   19 |  1823   164  -245   305 -2023 17749  -239   970     -  -263 |
   20 |  6310   186  -141   -95 14189 -2534   252  6276     -    19 |
   21 |   648   302    78  -145 -5377     -   133  1539     -  -207 |
   22 |  2221   -54   322    25  5151  2642   227  2293     -  -327 |
   23 |  4745     3   181  -165     -     -   221  4683     -     - |
   24 | -2970    73    -2  -100   527 -9444  -153 -3008     -    89 |
   25 |  6510    75    66   131  -790  3070  -141  5696     -  -271 |
   26 | -4947  -396   141    44 -9335 -6396  -173 -4639     -   126 |
   27 |  9013   129  -452   333-27521 19511    62  7279     -  -123 |
   28 |  4696   -23    45   118  6135 22513    81  5697     -  -182 |
   29 |   717    56   149   -75  -539  1002   -17  1008     -  -100 |
   30 | -1771   -89   137   201 -2171 -5461  -332 -1883     -  -234 |
   31 | -1979    -1   283    72-22036  9073   -64 -1914     -  -344 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -137   145     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -67     X   -58     -     -     -     -     -   139 |
 AREQ |     -   -69   -39     -     -     -     -     -     -   106 |
 ASC1 |     -     -   -74   -77     -     -     -     -     -   159 |
 AUCK |     -   -48  -245     -     -     -     -     -     -   280 |
 BAHR |     -    82   -20  -120     -     -     -     -     -    85 |
 CAS1 |     -   -66    19    -8     -     -     -     -     -    59 |
 CRO1 |     -  -112   119     -     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -11    79  -267     -     -     -     -     -   266 |
 FAIR |     -     -   -78     -     -     -     -     -     -    74 |
 FORT |     -     -  -140     -     -     -     -     -     -   132 |
 GALA |     -    86  -127    32     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -  -151     -     -     -     -     -     -     -   151 |
 GRAZ |     -    79   -84     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -    16  -241     -     -     -     -     -     -   212 |
 HOB2 |     -   -59   -17     -     -     -     -     -     -    75 |
 KIT3 |     -   195   -94   -86     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -   -87    92     -     -     -     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -    74   -57     -     -     -     -     -     X |
 LPGS |     -   645  -683     X     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -25    74   -37     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -   -31     -     -     -     -     -     -    29 |
 MAS1 |     -    15  -142   -18     -     -     -     -     -   141 |
 MATE |     -  -128     -     -     -     -     -     -     -   129 |
 MCM4 |     -     -  -419   203     -     -     -     -     -   161 |
 MDO1 |     -   -20    21     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    -9   -27   -37     -     -     -     -     -    80 |
 NLIB |     -  -112     -     -     -     -     -     -     -   112 |
 NRC2 |     -     7    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     1     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -40    -6    35     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -78    24   -84     -     -     -     -     -   159 |
 PIE1 |     -    39   -95     -     -     -     -     -     -    59 |
 POTS |     -   -39    41     -     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -   -81    86     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -    45   -34     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -   -70     -    57     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -  -106     -    86     -     -     -     -     -     - |
 THU1 |     -   -59     -     -     -     -     -     -     -    59 |
 TIXI |     -    21     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -158     -   128     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   110  -257     -     -     -     -     -     -   133 |
 USUD |     -    24   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -43     -    35     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 WTZR |     -   -72    -3     -     -     -     -     -     -    76 |
 WUHN |     -   -28     -  -101     -     -     -     -     -   153 |
 YELL |     -   -17    91   -56     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -  -209     -     -     -     -     -     -   198 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6203   138   216   103  4325  8226    77  5964     -   107 |  288   4.31
    2 |  5298   118   116    81  3583  3792    41  5036     -    36 |  288   3.46
    3 |  3108   109    44    43  1750  7605    72  3001     -    50 |  288   1.74
    4 |   963   137    63    74  4509  1364    92  1075     -    57 |  288   1.06
    5 |  4028    72    49    41     -     -   199  4133     -    78 |  288   4.27
    6 |  7872   224    87   125  8323  3567   118  7854     -    51 |  288   8.06
    7 |  1490   123   111   100 10918  1863   153  1553     -    53 |  288   0.80
    8 |  4114    55    47    76  5562  7946    97  4084     -    70 |  288   4.15
    9 |  1673    61    26    85  2419  1813   151  1673     -    40 |  288   1.53
   10 |  5083   218   298   161  3737  7854    69  4949     -   306 |  278   2.33
   11 |   865   121   136    36  1404  1503    76   856     -    49 |  288   0.43
   13 |   774    49    74    51  1436  1462    90   783     -    79 |  288   0.23
   15 |  7017    97     -    74  5379  8851   168  7241     -    61 |  287   3.87
   17 |  5276   100   131    44  5329     -    77  5270     -   196 |  288   5.38
   19 |  6877    71    98    28  6891  6041    46  6157     -    46 |  288   2.94
   20 |  1204   110    29    51  1013  1389    61  1114     -   108 |  288   0.21
   21 |  5759   245   157   139  4680     -   176  5844     -   176 |  277   4.30
   22 |  2207   175   192   107  2008  2872   285  2336     -   107 |  288   0.54
   23 |  4644   150   194   168     -     -   313  4600     -     - |  277   4.76
   24 |  2123   114    81    41  2510  3682   117  2163     -    43 |  288   1.99
   25 |  4465   118    76    71  1449  3296    38  5460     -    38 |  288   1.50
   26 |   755    74   110    61  3984  4726   305   650     -    81 |  288   0.80
   27 |  6621    54    66    37  5896 12733    70  6153     -    32 |  288   3.69
   28 |  8361    74    59    43  2207 15668   140  7485     -    60 |  288   0.93
   29 |  1165    47    48   103  2460  1000    58  1194     -    67 |  288   0.67
   30 |  2910    69    38    55  1756  3085   289  2696     -    68 |  288   1.78
   31 |  5571    70   131    93  7057  9545    95  5628     -    56 |  288   2.99
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    36    38     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.16
 ALGO |     -    18     X    17     -     -     -     -     -    19 |  288   0.02
 AREQ |     -    41    34     -     -     -     -     -     -    56 |  287  39.16
 ASC1 |     -     -   214   204     -     -     -     -     -   144 |  167    >>>
 AUCK |     -    50    38     -     -     -     -     -     -    40 |  288  18.99
 BAHR |     -    83    59    52     -     -     -     -     -   126 |  288   0.45
 CAS1 |     -    92    35    37     -     -     -     -     -    48 |  288  12.14
 CRO1 |     -    41    43     -     -     -     -     -     -     - |  259   0.21
 DRAO |     -    51    37    31     -     -     -     -     -    40 |  288   0.15
 FAIR |     -     -   150     -     -     -     -     -     -   142 |  287   0.15
 FORT |     -     -    46     -     -     -     -     -     -    43 |  200   0.13
 GALA |     -   121    41    95     -     -     -     -     -     - |  288  31.44
 GODE |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.06
 GRAZ |     -    26    28     -     -     -     -     -     -     - |  287   6.37
 GUAM |     -    53    61     -     -     -     -     -     -    29 |  288  28.71
 HOB2 |     -    43    36     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.06
 KIT3 |     -    57    29    33     -     -     -     -     -     - |  288  24.95
 KOSG |     -   211   223     -     -     -     -     -     -     - |  286  15.39
 KWJ1 |     -     -   233   179     -     -     -     -     -     X |  222 102.01
 LPGS |     -   148   157     X     -     -     -     -     -     - |  180  96.80
 MAC1 |     -   139   251   173     -     -     -     -     -     - |  267  12.61
 MALI |     -     -   196     -     -     -     -     -     -   186 |  215  13.01
 MAS1 |     -    62    73    48     -     -     -     -     -    94 |  286   2.16
 MATE |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    27 |  287   0.11
 MCM4 |     -     -   187    79     -     -     -     -     -   267 |  288  16.35
 MDO1 |     -    37    39     -     -     -     -     -     -     - |  286  26.29
 MKEA |     -   116    30    45     -     -     -     -     -    68 |  288  40.15
 NLIB |     -   315     -     -     -     -     -     -     -   315 |  287 516.46
 NRC2 |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.05
 NYA1 |     -    65     -    53     -     -     -     -     -     - |  287   0.08
 OHIG |     -    36    47    20     -     -     -     -     -     - |  288  16.39
 ONSA |     -    50    42    46     -     -     -     -     -    50 |  288  12.93
 PIE1 |     -    15   112     -     -     -     -     -     -   103 |  286 632.64
 POTS |     -    49    52     -     -     -     -     -     -     - |  288  13.58
 REYK |     -    47    50     -     -     -     -     -     -     - |  288   8.38
 SANT |     -     -   136   104     -     -     -     -     -     X |  250  11.10
 STJO |     -    61     -    49     -     -     -     -     -     - |  288   2.26
 SUTH |     -    60     -    49     -     -     -     -     -     - |  159  26.47
 THU1 |     -    76     -     -     -     -     -     -     -    76 |  261  15.06
 TIXI |     -    45     -    37     -     -     -     -     -     - |  287  14.11
 TRO1 |     -    30     -    24     -     -     -     -     -     - |  288  10.54
 TSKB |     -    41    49     -     -     -     -     -     -    63 |  288   0.74
 USUD |     -    50    53     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.45
 WHIT |     -   252     -   205     -     -     -     -     -     - |  246  15.86
 WSRT |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    36 |  287   0.04
 WTZR |     -    45    66     -     -     -     -     -     -    32 |  284   0.19
 WUHN |     -    66     -    73     -     -     -     -     -    42 |  286  24.23
 YELL |     -    37    35    13     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 ZWEN |     -     -    72     -     -     -     -     -     -    68 |  198    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4566   105   110    86  4679  6462   151  4474     -   105 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

