
 GPS week: 1099   Day: 0   MJD: 51937                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2584      0     0.20    -0.21     4.78     0.00
 cod |   288     0  19913      4    -1.80     0.91     0.08    22.56
 emr |    96     0   3383      0   697.23     8.94     0.15     8.73
 esa |   288     0  18641    641   102.69     9.93     0.11    15.60
 gfz |   288     0  14797     23     0.52    -1.46     0.10    18.08
 igp |    96     0   2488      0     0.17    -0.04     5.84     0.00
 igu |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 jpl |   280     0   8913    530     2.11     0.40     0.13    11.19
 ngs |    96     0   2584      0     0.20    -0.20     4.55     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15357    289   104.54     9.65     0.07    23.85

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  8078    94  -162    89   -84 -1302     -   298  7270     -  -146 |
    2 | -5629   216   -18    19   185 -6635     -   -94 -5405     -  -327 |
    3 |   243   -82  -237   168    62-19686     -    76    75     -   -63 |
    4 |  3491   275  -130   176    56-16003     -  -332  3296     -  -331 |
    5 | -4639   184  -271    57    -2  -473     -  -286 -3504     -  -125 |
    6 | 10992   -37  -102    -2   -36  6456     -  -225 10729     -   115 |
    7 | -8504   195  -252   -98   282-40263     -  -152 -8569     -  -261 |
    8 | -1763   189  -226    48    77 -7571     -  -171 -1692     -  -210 |
    9 |  7883   102    64   -12   134 -5336     -  -412  7514     -  -126 |
   10 | -4264   188   140   -95   -92  3693     -   -82 -4584     -   -40 |
   11 |  8394  -123    22   227   187 26572     -   277  8005     -  -253 |
   13 |  -982    90    23   158  -252  5068     -    -7  -853     -    -6 |
   14 |  2273   -44    -4    18    27 10179     -   256  2316     -   -59 |
   17 |  3016    25    41    41  -140 12463     -  -295  1797     -   130 |
   19 | -6516    -7  -311   160  -118 76337     -    97 -5432     -     - |
   20 |  4548    48   272   189   -99  5487     -    -3  4835     -  -127 |
   21 | -3850   -60    68  -336   -81 17905     -   152 -3460     -   240 |
   22 | -3471   -96   236    53   -95 -5442     -   308 -3315     -    47 |
   23 |  -607    31    -5     3   -98     -     -   -69  -495     -    55 |
   24 | -5633   103   -37   129   -28-26761     -  -644 -4941     -   -47 |
   25 | -2319  -192   -63    99   -24    67     -   245 -2169     -    74 |
   26 | -4062   141    54     X    12-20148     -  -418 -3646     -   -31 |
   27 | -4509   151   -71   161    12  8213     -   -58 -4201     -  -235 |
   28 |  1662  -182    45   145  -192  -933     -   335  1823     -   123 |
   29 | -2425   -31   -87    69    57-25631     -   -41 -2391     -   -37 |
   30 |  -281     5  -105   -19    41-13683     -    70  -283     -   -30 |
   31 |  9064   123  -380   173   161 16517     -   149  7453     -  -332 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -12     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -  -112     -     X  -191     -     -   -92     -     -   292 |
 AREQ |     -   -36     -   -85  -120     -     -     -     -     -   180 |
 ARTU |     -    43     -     -   -54     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -45     -   -10     -     -     -  -114     -     -   101 |
 BAHR |     -    37     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    80     -  -116     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -132     -    73     -     -     -     -     -     -    75 |
 CAS1 |     -    71     -  -240    49     -     -     -     -     -    53 |
 COCO |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 CRO1 |     -  -142     -   147     -     -     -    79     -     -     - |
 DAV1 |     -  -119     -     -   149     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -59    40     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 EISL |     -     -     -    44     -     -     -     -     -     -   -29 |
 FAIR |     -     -    50  -142     -     -     -     X     -     -    80 |
 FORT |     -     -   768  -398     -     -     -     -     -     -   133 |
 GALA |     -   128     -  -122  -115     -     -   119     -     -     - |
 GRAZ |     -    23     -   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -    37     -   -37     2     -     -   -27     -     -     - |
 HOB2 |     -  -248     -    -9     -     -     -     -     -     -   241 |
 HRAO |     -   148     -     -  -144     -     -   -67     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -89     -     -     -   125     -     -     - |
 KARR |     -   -34     -     -    42     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     1     -     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 KIT3 |     -     -     -    38   -33     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -   -54    -1     -     -    80     -     -     X |
 KOSG |     -    13     -    24     -     -     -   -61     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -     -   -56   137     -     -  -109     -     -   -10 |
 MAC1 |     -   -21     -   100   -60     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -  -331    71     -     -   200     -     -    41 |
 MCM4 |     -     -     -  -665   486     -     -     -     -     -    67 |
 MDO1 |     -   -47     -   -12     -     -     -   115     -     -     - |
 MKEA |     -   -28     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC2 |     -    98     -   -47   -81     -     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -   -21     -     -     -     -     -    43     -     -     - |
 OHIG |     -    58     -    37  -103     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -71   221    15  -121     -     -     -     -     -   123 |
 PERT |     -    71     -   -38     -     -     -   -90     -     -     - |
 PIE1 |     -  -168    14  -120     -     -     -     -     -     -   233 |
 POTS |     -    11     -   131  -123     -     -     -     -     -    -3 |
 SANT |     -  -142     -   174  -230     -     -     X     -     -   184 |
 SEY1 |     -     -     -  -194   168     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -38   284     -     1     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -  -177     -     -     -     -     -   -25     -     -   176 |
 THU1 |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 TSKB |     -  -128     -     7     -     -     -     -     -     -   116 |
 USNO |     -   -15     -  -125     -     -     -     -     -     -    96 |
 USUD |     -  -157   100   208     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    56     -     -   -70     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -40     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |
 WTZR |     -   -94     -   -29     -     -     -     -     -     -   109 |
 WUHN |     -   -52     -     -  -165     -     -   187     -     -    88 |
 YAR2 |     -     -    70   -81     -     -     -     -     -     -    44 |
 YELL |     -   -10   217    23   -10     -     -   -54     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -     -   767     -     -     -     -     -  -582 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3281    90   208    42    75  6288     -   118  4321     -    38 |  276   4.35
    2 |  3103    90   180    97   122  3912     -   177  3051     -    53 |  288   2.82
    3 |  2214    35   178    99    53  1808     -   134  1924     -    49 |  288   1.71
    4 |  2173    88   170   225   134  5244     -   125  1881     -    83 |  288   0.94
    5 |  5037    46    84    46    65  2869     -   122  4898     -    37 |  288   1.87
    6 | 11096    88   248    98    77 14178     -   162 10442     -    97 |  288   7.48
    7 |  4391    54    83   107    79 13361     -    94  3980     -    37 |  288   2.18
    8 |  3268    66    49   104    64  6364     -   173  3289     -    65 |  288   3.17
    9 |  3881   105   206   168   158  6248     -   113  3649     -   111 |  288   2.40
   10 |  4361    74    89    79    98  1748     -   105  3849     -    53 |  288   1.74
   11 |  1012    93   114    89    50  4823     -    99  1278     -    62 |  288   0.25
   13 |  1346   108   177    68    83   925     -   142  1219     -    65 |  288   0.21
   14 |  1153    90   169    99   142  1069     -    69  1060     -   127 |  288   0.53
   17 |  8064   124   141   251    88  5878     -   131  7638     -    53 |  288   3.48
   19 |  7269    68    80   124   139  7969     -    86  6967     -     - |  288   3.46
   20 |  1091    77    51    69    45   839     -   129   963     -    61 |  288   0.22
   21 |  4218   129   224   271   143  3462     -   385  4377     -   147 |  288   2.95
   22 |  3184    34   124    78    59  4634     -   154  2789     -    51 |  288   0.43
   23 |  7306    93   202   128   107     -     -   122  7397     -   119 |  288   5.83
   24 |  3846    59   120    75    44  2091     -   101  3479     -    69 |  288   1.77
   25 |  2087    57   151   245   181  2223     -    91  2054     -    96 |  288   2.22
   26 |   957   115   148     X   138  4718     -   161   759     -    56 |  277   0.75
   27 | 11309    88   102    62   125  6279     -   131 10308     -    55 |  288   5.08
   28 |  1767   132   134    35   122  3205     -    63  1641     -    26 |  288   1.25
   29 |  2015   105   209   111   152  5369     -   167  1761     -    71 |  288   0.74
   30 |  1773    71   177    62   161  1464     -   101  1743     -    72 |  288   1.21
   31 |  3934   127   168    79   153  8287     -   142  3968     -    49 |  288   2.42
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    47     -    69     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 ALGO |     -    31     -     X    71     -     -    39     -     -    47 |  288   0.03
 AREQ |     -    63     -    44    76     -     -     -     -     -    17 |  288  24.57
 ARTU |     -    16     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  283  22.57
 AUCK |     -   199     -   100     -     -     -   137     -     -    88 |  288  19.68
 BAHR |     -    58     -    84     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.35
 BOR1 |     -    23     -    33     -     -     -     -     -     -     - |  287   2.30
 BRMU |     -    35     -    43     -     -     -     -     -     -    42 |  288  17.95
 CAS1 |     -    49     -    27    81     -     -     -     -     -    61 |  288  12.66
 COCO |     -    48     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |  287  14.30
 CRO1 |     -    31     -    43     -     -     -    36     -     -     - |  286   0.17
 DAV1 |     -    24     -     -    30     -     -     -     -     -     - |  284  16.01
 DRAO |     -    24    67     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.03
 EISL |     -     -     -   234     -     -     -     -     -     -   153 |  193  22.46
 FAIR |     -     -   112   269     -     -     -     X     -     -   166 |  266   0.24
 FORT |     -     -   141    50     -     -     -     -     -     -    35 |  170   0.12
 GALA |     -    60     -    46    62     -     -   120     -     -     - |  288  35.67
 GRAZ |     -    22     -    32     -     -     -     -     -     -     - |  287  20.28
 GUAM |     -    30     -    52    42     -     -    55     -     -     - |  288  25.61
 HOB2 |     -    51     -    56     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.16
 HRAO |     -    67     -     -    44     -     -    81     -     -     - |  285    >>>
 IISC |     -     -     -    52     -     -     -    73     -     -     - |  256  36.70
 KARR |     -    13     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  87.42
 KERG |     -   135     -     -     -     -     -     -     -     -   127 |  286    >>>
 KIT3 |     -     -     -    28    24     -     -     -     -     -     - |  287  38.00
 KOKB |     -     -     -   198   127     -     -   223     -     -     X |  284   4.64
 KOSG |     -    46     -    38     -     -     -   115     -     -     - |  288  64.33
 KWJ1 |     -     -     -   154   190     -     -   208     -     -   136 |  252 143.68
 MAC1 |     -    47     -    80    52     -     -     -     -     -     - |  288  15.64
 MALI |     -     -     -    96    75     -     -   277     -     -    78 |  284  27.23
 MCM4 |     -     -     -    49    86     -     -     -     -     -    74 |  288  59.66
 MDO1 |     -    48     -    65     -     -     -    43     -     -     - |  288  40.70
 MKEA |     -    41     -    59     -     -     -     -     -     -     - |  287  42.65
 NRC2 |     -    32     -    28    27     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 NSSP |     -    35     -     -     -     -     -    71     -     -     - |  280  20.56
 OHIG |     -    80     -    56    93     -     -     -     -     -     - |  288  16.98
 ONSA |     -    53   103    25    36     -     -     -     -     -    20 |  288   0.21
 PERT |     -    32     -    61     -     -     -    55     -     -     - |  288   2.12
 PIE1 |     -    42    50   106     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.06
 POTS |     -    54     -    39    28     -     -     -     -     -    28 |  277  14.94
 SANT |     -   305     -   247   161     -     -     X     -     -   148 |  260  10.78
 SEY1 |     -     -     -    37    32     -     -     -     -     -     - |  194  36.30
 STJO |     -    33    88     -    51     -     -     -     -     -     - |  288   1.60
 THTI |     -    75     -     -     -     -     -    74     -     -    51 |  287   1.46
 THU1 |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288  17.73
 TSKB |     -    41     -    55     -     -     -     -     -     -    66 |  288   1.85
 USNO |     -    32     -    52     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.04
 USUD |     -    52   108    66     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.29
 WHIT |     -    48     -     -    60     -     -     -     -     -     - |  288  10.05
 WSRT |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.04
 WTZR |     -    19     -    24     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 WUHN |     -    39     -     -    50     -     -    63     -     -    28 |  287  32.09
 YAR2 |     -     -   194   107     -     -     -     -     -     -    54 |  217  12.24
 YELL |     -    60   249    61    42     -     -    79     -     -     - |  288   0.03
 ZWEN |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    17 |  226  23.60
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4776    79   151   109    96  5835     -   133  4552     -    74 |


 BEST CLOCK FIT: DRAO   288   0.03 (ns) 

