
 GPS week: 1114   Day: 0   MJD: 52042                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2769     48    -0.34     0.60     4.78     0.00
 cod |   288     1  18828    100    -2.07     4.31     0.09    15.91
 emr |    96     0   3993    117   547.22    15.41     0.12    11.70
 esa |   288     0  13369   1028   -92.68    -6.30     0.14     9.84
 gfz |   288     0  14469    534    -0.15     0.13     0.07    24.45
 igu |    96     0   2489      0     2.19    -2.49     3.13     0.00
 jpl |   282     0   8460    288    -2.18     4.27     0.10    16.34
 ngs |    96     0   2769     41    -0.12     0.51     4.70     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14562    282  -862.34    36.14     0.07    21.77

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    48    46  -160   -28    63  7820    64   150     -   -77 |
    2 | -2981   -31  -171   -29    59 -4044     - -1316     -     - |
    3 | -5970   -64  -182   440   -40  -812  -235 -5389     -    41 |
    4 |  4038   -46   -52   401    71 -3349    -8  3292     -  -214 |
    5 | -3326    66   -41  -149    82 15020   -58 -3369     -   -52 |
    6 |   783   135   -56   222    96  1299  -219   631     -  -245 |
    7 |  4775    40   119   282   -20  2139   307  3912     -  -224 |
    8 | -2386   114   -80   -98    59 -5205   291 -2416     -  -234 |
    9 | -3346    52   -48    47   136  4137   -15 -2974     -  -196 |
   10 |   480   113  -173    85   186 -3563    34   854     -  -311 |
   11 |  2461  -136    69   114   -54  2338   -12  2668     -   102 |
   13 |  3581    -3   103  -164    -5 -1679     3  3384     -    63 |
   14 |  3447   140   104  -226  -122   189   -29  3714     -   125 |
   15 | -4697     3  -230     -   153  2156  -214 -4663     -   -29 |
   17 | -2218   312  -238     X    75     -  -103 -1797     -  -246 |
   18 |  3457  -111     4    59    29 -2643  -142  3509     -    55 |
   19 | -3824    74    10   197   -89  1235   309 -3766     -  -102 |
   20 |  5561    22     X  -449  -162 -4765   313  5503     -   168 |
   21 | -6106   155   -78  -171   -32 -4536  -268 -5022     -    69 |
   22 | -6106   100  -140  -166   -35 -3226   114 -6296     -    11 |
   23 |  1626    44   -88    25    45     -   340  1528     -  -149 |
   24 |  4920   -58  -149   318   -98  -666    73  4075     -     - |
   25 |  1514    76   -78  -148    17  1068  -138  2072     -    36 |
   26 |   747   -19  -125   654   198  2614    54   728     -  -467 |
   27 |  8146    30   -53     3    66     -   341  6179     -  -168 |
   28 |  4163  -117   113  -399   -18 -2985    50  3961     -   241 |
   29 |   185    57  -133  -145    50 -4662   -36   156     -    10 |
   30 | -1575   132  -102   -10   150  2743  -353 -1582     -  -160 |
   31 | -9594    -4   -13    79   -75  -900    69 -9572     -    20 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -117     -     -     -     -   114     -     -     - |
 ALGO |     -   -59   151  -468   -61     -     -     -     -   109 |
 AREQ |     -  -138     -  -105     -     -   -89     -     -   212 |
 ARTU |     -   177     -     -  -115     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -   -75  -146     -     -     -     -   198 |
 AUCK |     -  -121     -     -     -     -   -96     -     -   158 |
 BAHR |     -    89    40  -131   -43     -     -     -     -    35 |
 BRMU |     -     -     -     -  -142     -     -     -     -   160 |
 BRUS |     -  -104     -     -     -     -   101     -     -     - |
 CAS1 |     -    57     -     -  -120     -     -     -     -    94 |
 COCO |     -  -102     -     -   -47     -     -     -     -   127 |
 DAV1 |     -    47     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -64    72     -     -     -     -     -     -    33 |
 FAIR |     -     -   124  -113     -     -     X     -     -    31 |
 GALA |     -   -46     -     -    84     -   -83     -     -     - |
 GOLD |     -    26     -     X     -     -   -25     -     -     - |
 GUAM |     -    55     -   140  -170     -    46     -     -    54 |
 HRAO |     -   128     -     -     -     -  -125     -     -     - |
 KARR |     -  -145     -     -    94     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     5     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 KOKB |     -    20     -   -14     -     -     0     -     -     X |
 KOSG |     -  -102     -   165     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    34     -   -55     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -357     X     -     -     -     -   161 |
 MAC1 |     -    77     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    -6    82   -79   -94     -     -     -     -   131 |
 MATE |     -  -121   164     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -    44   -33     -     -     -     -    17 |
 MDO1 |     -     -   132     -     -     -   -94     -     -     - |
 MKEA |     -     4   275  -126     -     -     7     -     -     - |
 MONP |     -    -2     -     -     -     -     2     -     -     - |
 NRC2 |     -  -144   196     -     -     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -  -177     -     -     -     -   172     -     -     - |
 OHIG |     -     -     -     -  -107     -     -     -     -   120 |
 PIE1 |     -     -     -     X     -     -   -16     -     -    12 |
 POTS |     -  -131     -   -16     -     -     -     -     -   103 |
 STJO |     -   -80   172     -    25     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   241     -     6   -33     -  -191     -     -     - |
 THTI |     -     7     -     -     1     -     -     -     -    -6 |
 TRO1 |     -  -128     -     -    83     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -87   176     X     -     -     -     -     -    32 |
 USUD |     -   -24    50   115     -     -   -62     -     -     - |
 WHIT |     -  -109     -     -    71     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -115     -     -     -     -     -     -     -    84 |
 WTZR |     -  -132     -   -61     -     -     -     -     -   124 |
 WUHN |     -   -26     -     -     X     -     -     -     -    19 |
 YAR2 |     -     -     -    -1     -     -     -     -     -     0 |
 YELL |     -    20   220  -116     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -    59     -     -     -     -   -57     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3249   100   267   196    48  4051    66  3112     -    37 |  288   3.16
    2 |  9752   147   152   157    78  5411     -  9425     -     - |  288   3.86
    3 |  4193    68   106    77    82  2122   157  4379     -    70 |  288   1.65
    4 |  4336    71    86    82    82  1505    95  4547     -   149 |  288   0.99
    5 | 11646    93    39    82    57  3199   104 10693     -    45 |  288   2.97
    6 |  7815    59   104   248    45  4132    67  7879     -   102 |  288   8.44
    7 |  4664    57   237   109    72  1702   138  4904     -    50 |  288   1.91
    8 |  5253    61    74    65    38  2922   145  5274     -    92 |  288   4.86
    9 |  2794    82    62   105    58  3604    73  2592     -    40 |  288   1.97
   10 |  2679   200    43   135   149  2313   167  2888     -    79 |  278   2.17
   11 |  1082   243   129   123    55  1818   120  1000     -    36 |  288   0.38
   13 |  1251    80    97    57    45   941    73  1149     -    62 |  288   0.25
   14 |   752    67    85   176    98   665   137   715     -    48 |  288   0.31
   15 |  2512    78   115     -    33  2799    65  2563     -    43 |  288   2.62
   17 |  1727    96   233     X    62     -   111  1535     -    65 |  276   2.58
   18 |   948    77   193    59    75  1006    84   999     -    95 |  288   0.50
   19 |  2252   160    99   104    59  4956   110  2003     -    56 |  288   2.99
   20 |  1017   115     X   260    84  1494   210  1020     -   118 |  288   0.31
   21 |  7093   236   182    35    82  5781   156  5707     -    95 |  277   3.17
   22 |  5283    92    44    52    46  4501   109  5295     -    51 |  288   1.05
   23 |  4967   376   168   319   135     -    94  5086     -   153 |  278   5.26
   24 |  4627    80   189    56    60  1352   100  5079     -     - |  288   1.75
   25 |  5140    57   170   192   114  4135   113  5124     -    65 |  288   2.29
   26 |  1119    67    70   250   125  1735    79  1138     -    44 |  288   0.58
   27 |  7997    52    81    94    39     -    79  8785     -    42 |  288   5.38
   28 |  2976    66   102    57    72  2497   103  2936     -    33 |  288   0.77
   29 |  1033    38    41   250    57  2020   156   935     -    38 |  288   0.66
   30 |  2758    74    79    90    83  3753    80  2630     -    87 |  288   1.43
   31 |  2291    69   126    87    52  2763    43  2349     -    62 |  288   2.23
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    37     -     -     -     -    36     -     -     - |  280   0.09
 ALGO |     -    44    43    19    11     -     -     -     -    36 |  288   0.05
 AREQ |     -    40     -    56     -     -    68     -     -    30 |  288  14.82
 ARTU |     -    38     -     -    25     -     -     -     -     - |  287  12.24
 ASC1 |     -     -     -    23    23     -     -     -     -    28 |  214    >>>
 AUCK |     -    34     -     -     -     -    79     -     -    56 |  287  17.37
 BAHR |     -    31   114    30    26     -     -     -     -    20 |  288   0.39
 BRMU |     -     -     -     -    25     -     -     -     -    28 |  288  24.86
 BRUS |     -    79     -     -     -     -    77     -     -     - |  281   0.07
 CAS1 |     -    78     -     -    18     -     -     -     -    46 |  288  13.24
 COCO |     -    74     -     -    16     -     -     -     -    47 |  288  10.96
 DAV1 |     -   159     -     -   104     -     -     -     -     - |  285  16.52
 DRAO |     -    45    36     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.05
 FAIR |     -     -    63   212     -     -     X     -     -    92 |  285   0.23
 GALA |     -    61     -     -    63     -    69     -     -     - |  284  26.21
 GOLD |     -    49     -     X     -     -    48     -     -     - |   75   7.34
 GUAM |     -    51     -    85    73     -    87     -     -    27 |  288  13.19
 HRAO |     -    52     -     -     -     -    51     -     -     - |  278   1.82
 KARR |     -    62     -     -    41     -     -     -     -     - |  287 109.48
 KERG |     -    91     -     -     -     -     -     -     -    67 |  286   1.75
 KOKB |     -    68     -   150     -     -    94     -     -     X |  281   0.91
 KOSG |     -    24     -    40     -     -     -     -     -     - |  287  85.50
 KOUR |     -   149     -   241     -     -     -     -     -     - |  194    >>>
 LPGS |     -     -     -   219     X     -     -     -     -    99 |  247  38.39
 MAC1 |     -    34     -     -    22     -     -     -     -     - |  287  11.34
 MAS1 |     -    47    61    63    27     -     -     -     -    31 |  288   2.09
 MATE |     -    57    78     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.12
 MCM4 |     -     -     -   232   149     -     -     -     -   257 |  280  20.23
 MDO1 |     -     -   107     -     -     -    77     -     -     - |   89 700.45
 MKEA |     -    41    55    60     -     -    60     -     -     - |  288  39.31
 MONP |     -   102     -     -     -     -   100     -     -     - |  279  25.47
 NRC2 |     -    20    27     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.07
 NSSP |     -    53     -     -     -     -    52     -     -     - |  280  20.73
 OHIG |     -     -     -     -    38     -     -     -     -    43 |  288  12.20
 PIE1 |     -     -     -     X     -     -    33     -     -    24 |  280   0.04
 POTS |     -    36     -    26     -     -     -     -     -    21 |  288  14.89
 STJO |     -    40    55     -    24     -     -     -     -     - |  288   2.42
 SUTH |     -   125     -    83    62     -    93     -     -     - |  288  14.88
 THTI |     -    62     -     -    46     -     -     -     -    38 |  287   1.89
 TRO1 |     -    42     -     -    27     -     -     -     -     - |  287  12.47
 TSKB |     -    25    52     X     -     -     -     -     -    21 |  288   0.70
 USUD |     -    42    57    47     -     -    48     -     -     - |  288   0.18
 WHIT |     -    25     -     -    16     -     -     -     -     - |  287  11.54
 WSRT |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287   0.05
 WTZR |     -    29     -    51     -     -     -     -     -    37 |  286   0.12
 WUHN |     -    38     -     -     X     -     -     -     -    27 |  287  22.62
 YAR2 |     -     -     -   109     -     -     -     -     -    49 |   89    >>>
 YELL |     -    42   127    78     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 YSSK |     -    47     -     -     -     -    46     -     -     - |  278  10.41
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4785    95   118   138    68  3127    95  4699     -    72 |


 BEST CLOCK FIT: PIE1   280   0.04 (ns) 

