
 GPS week: 1115   Day: 2   MJD: 52051                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     1   2613      0     0.04    -0.16     5.29     0.00
 cod |   287     0  15168      0    -0.03    -2.51     0.08    35.85
 esa |   288     1  11240    376   649.80    -3.47     0.48     0.00
 gfz |   288     1  12801      9     0.39    -0.46     0.09    30.46
 igu |    96     1   2242      0     0.05    -0.20     3.93     0.00
 jpl |   277     0   8411    128     2.02     0.62     0.08    33.69
 ngs |    96     1   2613      0     0.04    -0.17     5.19     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  8162   101   -26  -158 18427    75  6912     - |
    2 | -5555   -15  -179    17 -4763     - -4766     - |
    3 |   709    75   535   -40 -2215   -91   901     - |
    4 |  3835   -44   487     5 -2239    91  3455     - |
    5 | -4514    57   195  -114     -    88 -4234     - |
    6 |  4069   -23  -611   124 11239  -189  2800     - |
    7 | -5169   -45   102    -6  4746   110 -4825     - |
    9 |  -182   -89   -45   110  4997   -10 -1040     - |
   10 |  4128    78   969  -111  9142    35  4300     - |
   11 |  6293   -35  -463   -40   498   151  6376     - |
   13 |  4405   -49  -301    41 -3119    31  4592     - |
   14 |  4750   113  -447  -158 -1038    48  4948     - |
   15 | -5623   -38     -   167   176  -236 -4360     - |
   17 | -1874   104  -315   -69     -   -92 -1913     - |
   18 |  4394   -50  -596    59 -3097     X  4326     - |
   19 | -9570   -11  -411   -51     -   121 -8028     - |
   20 |  3602     1  -132   -97 -1963   180  3657     - |
   21 | -1116    71  -538    54 -6281  -268  -289     - |
   22 |   572    67  -305   -20  4933  -112     7     - |
   23 | -3017   230  -329  -179     -  -185 -2906     - |
   24 | -2250   -32   335    14 -7045    46 -1964     - |
   25 |  4802     2  -584    49  2264   -95  3735     - |
   26 | -2430   -99   468   167 -3637   -96 -2358     - |
   27 |-10631   -86  -536    40-12920   107-10133     - |
   28 |  3461    37  -914  -122  1490   146  3215     - |
   29 |  3725   -39  -527    42 -4734     8  3160     - |
   30 | -3205   -29   140    70 -3677   -67 -2730     - |
   31 | -2035    30  -126  -115 -1363   143 -3023     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -165   187     -     -   176     -     - |
 ALGO |     -   -33  9039    38     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    69     -     -     -   -73     -     - |
 AREQ |     -    36   -53     -     -   -38     -     - |
 AUCK |     -   -67  -272     -     -    72     -     - |
 BRUS |     -   -30     -     -     -    32     -     - |
 CAS1 |     -    -8  -313     9     -     -     -     - |
 DARW |     -   -87     -     -     -    92     -     - |
 DAV1 |     -    45     -   -53     -     -     -     - |
 GOLD |     -    38     X     -     -   -41     -     - |
 GUAM |     -   -46  -391   -61     -   109     -     - |
 HRAO |     -   146     -     -     -  -155     -     - |
 KARR |     -   -86     -   102     -     -     -     - |
 KELY |     -    42     -     -     -   -45     -     - |
 KOKB |     -     -   555   -12     -    11     -     - |
 KSTU |     -     -     -    99     -   -90     -     - |
 LPGS |     -     -   216   219     -  -198     -     - |
 MAC1 |     -   127  -335  -317     -   158     -     - |
 MAS1 |     -   -57  -145    47     -    19     -     - |
 MAW1 |     -    99     -   -54     -   -59     -     - |
 NYA1 |     -   -89     -   105     -     -     -     - |
 STJO |     -   -37     -    44     -     -     -     - |
 SUTH |     -   108  -584  -127     -     -     -     - |
 THTI |     -   -67     -    78     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -172     -   202     -     -     -     - |
 USNO |     -    12  -414     -     -   -13     -     - |
 WHIT |     -   -30     -    36     -     -     -     - |
 YAR2 |     -    53  -677     -     -   -56     -     - |
 YSSK |     -   -81     -    95     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  5916    46   202    40  7633   107  4410     - |  284   2.98
    2 |  2560    71   314    84  6946     -  2713     - |  287   1.92
    3 |  3579   102   252   116  2619    76  3677     - |  276   2.73
    4 |  2728    41   277    36   902    75  2190     - |  287   0.34
    5 |  3962    72   176    85     -    55  4121     - |  283   2.37
    6 | 11298    57   205    64  5337    80 10689     - |  286   8.82
    7 |  1950    65   447    96  3442    85  2068     - |  280   2.29
    9 |  7645    39   120    45  2474    44  6999     - |  286   1.96
   10 |  1941   179   633   214  2560    59  1915     - |  273   2.01
   11 |  2725   125   353   112  1820    88  2612     - |  285   0.47
   13 |   908    57   182    46  1298    83   859     - |  282   0.22
   14 |  1860    36   123    59   732    86  1912     - |  287   0.24
   15 |  9084   130     -    77  4507   178  8977     - |  286   3.67
   17 |  1874   129   271    87     -   153  1703     - |  279   2.15
   18 |  1315    65   311    76  1605     X  1165     - |  269   0.48
   19 | 12607    87   264   103     -   123 13329     - |  280   5.68
   20 |  1333    92   238    92  1049    60  1216     - |  280   0.22
   21 |  6616   148   701   108  3131   168  6275     - |  279   3.72
   22 |  2501    67   155    70  5319    74  2656     - |  287   1.01
   23 |  4907   244  1287   261     -   118  4902     - |  277   4.81
   24 |  3612    53   152    69  6011    73  3454     - |  287   2.41
   25 |  7116    27   254    46  3020    68  6428     - |  287   2.33
   26 |  1151    61   160    87  1158    57   973     - |  285   0.84
   27 |  4969    65   205    58  8260    77  5360     - |  278   4.17
   28 |  3654    63   237    70  1052    75  3611     - |  287   1.91
   29 |  2051    30   108    42  2041    76  2494     - |  287   0.89
   30 |  3335    79   158   110  2066    56  2898     - |  286   2.22
   31 |  8285   123   314   208  3997   133  8424     - |  281   3.40
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    41  1201     -     -    43     -     - |  276   0.11
 ALGO |     -    34  1126    40     -     -     -     - |  287   0.06
 AMC2 |     -    34     -     -     -    36     -     - |  276   0.06
 AREQ |     -    40   552     -     -    43     -     - |  262    >>>
 AUCK |     -    57   208     -     -    61     -     - |  274  19.41
 BRUS |     -    71     -     -     -    76     -     - |  277   0.10
 CAS1 |     -    22   116    26     -     -     -     - |  287  12.88
 DARW |     -    36     -     -     -    38     -     - |  274  22.73
 DAV1 |     -    72     -    85     -     -     -     - |  287  17.54
 GOLD |     -    64     X     -     -    68     -     - |  275  19.29
 GUAM |     -   101   279    76     -   102     -     - |  287  17.89
 HRAO |     -    34     -     -     -    36     -     - |  275   1.26
 KARR |     -    36     -    42     -     -     -     - |  287 105.47
 KELY |     -    42     -     -     -    45     -     - |  277  32.61
 KOKB |     -     -  1414   115     -   104     -     - |  255   1.80
 KSTU |     -     -     -    63     -    57     -     - |  276  17.97
 LPGS |     -     -  1163   278     -   252     -     - |  112 146.71
 MAC1 |     -    41   186    64     -    77     -     - |  287  11.87
 MAS1 |     -    44   180    73     -    70     -     - |  287   1.89
 MAW1 |     -    47     -    74     -    52     -     - |  287  31.16
 NYA1 |     -    24     -    28     -     -     -     - |  275 152.27
 STJO |     -    18     -    22     -     -     -     - |  287   2.75
 SUTH |     -    42    73    49     -     -     -     - |  287  37.75
 THTI |     -    45     -    53     -     -     -     - |  279   2.35
 TRO1 |     -    26     -    31     -     -     -     - |  287  13.93
 USNO |     -    38   185     -     -    40     -     - |  276   0.08
 WHIT |     -    18     -    22     -     -     -     - |  287   7.95
 YAR2 |     -    36   217     -     -    38     -     - |  271  75.92
 YSSK |     -    26     -    30     -     -     -     - |  279  15.39
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5295    76   478    93  3933    83  5185     - |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   287   0.06 (ns) 

