
 GPS week: 1120   Day: 5   MJD: 52089                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2769      0     0.16    -0.29     5.57     0.00
 cod |   288     0  18249      0    -1.40     0.95     0.06    33.43
 gfz |   288     0  13955     25    -0.05     0.25     0.09    22.39
 igu |    96     0   2386      0     0.16    -0.35     4.08     0.00
 jpl |   283     0   7550    500    -0.52    -1.73     0.10    17.31
 ngs |    96     0   2769      0     0.16    -0.29     5.27     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14857    579  -967.87     5.08     0.07    26.88

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  9047    41   -11   724  -188  8918     -    10 |
    2 |  7286    44   -63  4217   323  6481     -   -89 |
    3 | -9607   -48   198 -8684  -366 -9472     -    -2 |
    4 |   410    -1    39 -1312  -167   363     -    14 |
    5 | -8838   177  -148 -7120   455 -6855     -  -230 |
    6 |  1012   108    90  6680  -173   347     -  -149 |
    7 | -6165   -22   -38  2498   169 -5776     -     X |
    8 | -1059    86   -52  3397   107 -1202     -   -92 |
    9 | -1862    77   200  7240     X -1451     -  -263 |
   10 |   689    50    19 -8990    53   260     -   -92 |
   11 |  3018  -128   133  -289  -351  3141     -   143 |
   13 |  2269    37  -154 -8144     X  2494     -    77 |
   14 |  2951   173  -226   838   123  3019     -   -70 |
   15 | -2862   -10    63     -     X -2045     -   -44 |
   17 | -9093   157    54     -  -221 -8290     -  -175 |
   18 |  5533   -65   108 -3374  -247  5471     -    69 |
   19 |  4737    14   -57  5119   195  5249     -   -21 |
   20 |  5247     8   -59   989   -10  5275     -    42 |
   21 |    25   114    48     -  -293  -140     -   -98 |
   22 | -5729    55   127   -17   122 -6425     -  -215 |
   23 | -2035    77  -131  3572    38 -1780     -     - |
   24 | -5369   104   -73     -    83 -4867     -   -96 |
   25 |  1931   126   115  -105   -10  1092     -  -250 |
   26 |  2371   267   -87  1042  -174  2010     -  -195 |
   27 |   565    19    88 -2415   113   998     -  -135 |
   28 |  3728   -17  -140  1375    15  3453     -   133 |
   29 |  2721    90    32 -1831   129  2368     -  -170 |
   30 | -5013   171    73 -5825     7 -5277     -  -272 |
   31 |  4674   -15   118 10479   -45  3220     -   -65 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -63     -     -   121     -     -     - |
 ALGO |     -   -53   -26     -     -     -     -    88 |
 AREQ |     -    47     -     -   -91     -     -     - |
 AUCK |     -   -85    43     -   -11     -     -    76 |
 BAHR |     -    13     -     -     -     -     -   -16 |
 BJFS |     -   -67   100     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -87   -33     -     -     -     -   135 |
 CAS1 |     -    47  -141     -     -     -     -    63 |
 CRO1 |     -   -97     -     -   188     -     -     - |
 DAV1 |     -   -55  -100     -     -     -     -   152 |
 DRAO |     -   -31     -     -     -     -     -    39 |
 EISL |     -  -154     -     -     -     -     -   192 |
 GALA |     -    -3    56     -   -66     -     -     - |
 GOLD |     -    33     -     -   -63     -     -     - |
 GUAM |     -   -17     -     -  -155     -     -   116 |
 HOB2 |     -  -334     -     -     -     -     -   416 |
 JPLM |     -     -   -53     -    68     -     -     - |
 KERG |     -   -48     -     -     -     -     -    59 |
 KOKB |     -     -     8     -   -10     -     -     X |
 MAC1 |     -    -9    14     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -47    39     -     -     -     -    26 |
 MATE |     -  -148     -     -     -     -     -   184 |
 MCM4 |     -    97  -269     -     -     -     -   104 |
 MDO1 |     -   -48     -     -    92     -     -     - |
 NLIB |     -   -54     -     -     -     -     -    67 |
 NYA1 |     -    23   -34     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -31   -73     -     -     -     -    99 |
 SANT |     -     -   -33     -   -26     -     -    44 |
 STJO |     -    -5     7     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -88     -     -     -     -    74 |
 TRO1 |     -   -89   132     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    45     -     -     -     -     -   -56 |
 USNO |     -   -57     -     -     -     -     -    71 |
 USUD |     -    -4     -     -     7     -     -     - |
 WHIT |     -   -38    57     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -40     -     -    78     -     -     - |
 WSRT |     -   -69     -     -     -     -     -    85 |
 WTZR |     -   -85     -     -     -     -     -   106 |
 WUHN |     -  -163   110     -     -     -     -   112 |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  7989    61   161  4532    81  6785     -   172 |  277   2.74
    2 |  5913    59   116  3441    80  6421     -    81 |  288   2.51
    3 |  4045    68    92  5606   224  4352     -    72 |  288   1.74
    4 |  1270    38    57   850    89  1326     -    34 |  288   0.52
    5 | 10060    93   115  7535   128  9254     -   148 |  288   4.93
    6 |  8243    58    41  3752    82  7788     -    34 |  288   7.28
    7 |  1732    60    75  1417   104  1576     -     X |  288   2.10
    8 |  3460    37    74  3613    99  3208     -    73 |  288   2.79
    9 |  2789    50   114  3526     X  2850     -    96 |  288   1.12
   10 |  3747    98   108  5550   131  4090     -    59 |  288   2.31
   11 |   761    79    95   668   157  1066     -    81 |  288   0.37
   13 |   740    59   112  3099     X   517     -    88 |  288   0.32
   14 |   681    45    36   436    69   781     -    42 |  288   0.22
   15 |  7940    93    96     -     X  6688     -    78 |  286   2.87
   17 |  3300    66    39     -   158  3110     -    52 |  288   3.24
   18 |  1149    96   181  1865   131  1182     -    73 |  285   0.48
   19 | 10021    84    90  9846   170 10082     -    50 |  283   3.50
   20 |  1233   113   140   805   138  1173     -    61 |  288   0.17
   21 |  3549   130   125     -   149  3821     -    48 |  288   3.92
   22 |  6707    52    77  1455   163  6113     -    66 |  288   0.60
   23 | 11409    98   151  5333   126 10342     -     - |  288   4.66
   24 |  8629    74    49     -   108  8707     -    79 |  287   3.71
   25 |  3532    44    64  2751   129  3189     -    26 |  288   2.44
   26 |  1502    75    46   920   109  1820     -    77 |  276   0.72
   27 |  7772    33    38  4212    81  6706     -    63 |  288   3.21
   28 |  4050    78    44  1464    88  4010     -    84 |  288   1.02
   29 |  2321    97   114  1735   177  2583     -   170 |  278   0.49
   30 |  3645   100   262  3310   122  3616     -   151 |  288   1.63
   31 |  5840    67    37  6493   140  5793     -    82 |  288   4.12
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    14     -     -    27     -     -     - |  283   0.09
 ALGO |     -    23    27     -     -     -     -    37 |  288   0.04
 AREQ |     -    18     -     -    34     -     -     - |  276  21.34
 AUCK |     -    57    58     -   122     -     -    48 |  288  19.42
 BAHR |     -    13     -     -     -     -     -    16 |  288   0.34
 BJFS |     -    27    41     -     -     -     -     - |  285   1.41
 BRMU |     -    38    25     -     -     -     -    44 |  288  23.62
 CAS1 |     -    44    45     -     -     -     -    79 |  288  10.26
 CRO1 |     -    19     -     -    36     -     -     - |  276   0.20
 DAV1 |     -    49    36     -     -     -     -    37 |  287  21.14
 DRAO |     -    24     -     -     -     -     -    29 |  288   0.06
 EISL |     -    41     -     -     -     -     -    51 |  279  21.49
 GALA |     -    31    53     -    62     -     -     - |  284  19.81
 GOLD |     -    26     -     -    50     -     -     - |  283  24.00
 GUAM |     -    48     -     -   110     -     -    96 |  288  17.16
 HOB2 |     -    25     -     -     -     -     -    32 |  288   0.26
 JPLM |     -     -    30     -    39     -     -     - |  279  20.27
 KERG |     -    42     -     -     -     -     -    52 |  287   2.41
 KOKB |     -     -    83     -   108     -     -     X |  248   0.72
 MAC1 |     -    34    50     -     -     -     -     - |  286  11.64
 MAS1 |     -    18    23     -     -     -     -    23 |  288   2.23
 MATE |     -    26     -     -     -     -     -    33 |  287   0.10
 MCM4 |     -    48    61     -     -     -     -    96 |  288   8.61
 MDO1 |     -    19     -     -    38     -     -     - |  278  11.76
 NLIB |     -    24     -     -     -     -     -    30 |  287   0.03
 NYA1 |     -    40    59     -     -     -     -     - |  288   0.05
 OHIG |     -    74    54     -     -     -     -    53 |  288  11.88
 SANT |     -     -    39     -    86     -     -    55 |  279  13.04
 STJO |     -    25    38     -     -     -     -     - |  288   1.79
 THTI |     -     -    50     -     -     -     -    42 |  287   2.83
 TRO1 |     -    31    47     -     -     -     -     - |  288  13.96
 TSKB |     -    41     -     -     -     -     -    51 |  285   0.80
 USNO |     -    33     -     -     -     -     -    41 |  288   0.03
 USUD |     -    51     -     -    98     -     -     - |  271   0.20
 WHIT |     -    17    25     -     -     -     -     - |  288  34.02
 WILL |     -    27     -     -    51     -     -     - |  278   3.10
 WSRT |     -    16     -     -     -     -     -    20 |  288   0.05
 WTZR |     -    22     -     -     -     -     -    28 |  288   0.12
 WUHN |     -    36    21     -     -     -     -    50 |  287  21.15
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5565    57    87  4075   104  5273     -    72 |


 BEST CLOCK FIT: NLIB   287   0.03 (ns) 

