
 GPS week: 1121   Day: 3   MJD: 52094                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2771      0    -0.06     0.11     4.80     0.00
 cod |   288     0  18764     35    -0.09     0.92     0.08    23.73
 emr |    96     0   3629      0   810.53     2.73     0.08    21.93
 esa |   288     0  13965    817   809.06    -9.97     0.36     0.00
 gfz |   288     0  14402      1     1.02    -1.71     0.09    18.76
 igu |    96     0   2387     38     0.65    -3.11     4.12     0.00
 jpl |   287     0   8766     18     2.31    -1.93     0.11    14.89
 ngs |    96     0   2771      0    -0.07     0.12     4.51     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14847    584  -945.43     5.20     0.09    20.68

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -7921    -2   -75  2822   133 -6825  -353 -6731     -    36 |
    2 |   195   166   -49 -2536   -19 10221    83  1030     -  -187 |
    3 | -9684     4    -5   294   -80-12539  -269 -9253     -   161 |
    4 |  -781    17   -96 -1524    69   961  -130  -782     -     X |
    5 |  6093   259   -66  1083  -295     -   440  5194     -  -160 |
    6 | -1437   188   -57 -1386  -161  8467    -8 -1594     -   -47 |
    7 | -3981   146   153  2421   -66 -1389    72 -3743     -  -185 |
    8 |  5318   101   -30   339   107  2821   -47  4437     -  -186 |
    9 |  3379   141   -21  1328   -37  -132   334  2898     -  -238 |
   10 | -1357   189    -1   963   -70   355   184 -1575     -  -217 |
   11 |  2896  -161   146  -161   111 -1839  -335  2977     -   149 |
   13 |  2269   -42   122    -5   -36 -4999  -314  2213     -   145 |
   14 |  1246     2   -34  1788  -119 -2072    92  1449     -    81 |
   15 | -3641    95   -23 -3600    15-13037  -124 -2933     -   -74 |
   17 |  -888   220  -170  1337    69     -     8  -955     -  -258 |
   18 |  3603   -54     4  1372    46 10161   -74  3745     -    44 |
   19 |-16934   -57   -15   383   225-16399   -68-14584     -   -87 |
   20 |  4178   -49    61 -1303   -57  -110    48  4506     -    70 |
   21 |  5580   161  -114 -1334   -52  9734  -139  5047     -   -46 |
   22 | 14389   -32   -56 -2034   153 11479   -12  9812     -   -79 |
   23 |  -866    11  -121 -1674   -66     -   275  -893     -     - |
   24 | -5195   199   -61  -839   -97     -   147 -4336     -  -172 |
   25 |  7658   -11  -124   695   125 10305  -139  7494     -    -9 |
   26 |  4227   218  -147    -7   -25  1867    73  3740     -  -201 |
   27 | -2193   -11    -7   136   240 -2409   -70 -1930     -  -177 |
   28 |   622   -60   198  2693  -104  3431  -109   969     -   132 |
   29 |  -525    -5  -127 -1692    24  3311    39  -232     -    14 |
   30 |   -37    88  -117  -829    75 -2580   -42    28     -  -114 |
   31 | -6594   -45    92   209    62 -4286   -75 -6296     -   -11 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -100     -  -535     -     -   159     -     -     - |
 ALGO |     -     6    91     X   -53     -     -     -     -     8 |
 AREQ |     -    33     -   -72     -     -   -53     -     -     - |
 AUCK |     -   -89     -  -152     -     -   100     -     -    32 |
 BJFS |     -  -141     -     -   178     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -86     -     -    17     -     -     -     -    82 |
 CAS1 |     -   -22     -  -271   -50     -     -     -     -    71 |
 CRO1 |     -    -1     -     -     -     -     2     -     -     - |
 DAV1 |     -    61     -     -  -111     -     -     -     -    30 |
 DRAO |     -    13    28     -     -     -     -     -     -   -24 |
 EISL |     -  -170     -     -     -     -     -     -     -   195 |
 FAIR |     -     -     -   128    -5     -     6     -     -     X |
 GALA |     -  -211     -     -    83     -   190     -     -     - |
 GOLD |     -    58     -     X     -     -   -92     -     -     - |
 GUAM |     -   -21     -  -102     -     -  -104     -     -    97 |
 HRAO |     -   -76     -     -     -     -   120     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -   -19     -    24     -     -     - |
 KERG |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 KOKB |     -     -     -   -62    89     -    73     -     -  -163 |
 LPGS |     -   -48     -  -162    60     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    67     -     -   -84     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -34   127  -143   -98     -     -     -     -    83 |
 MATE |     -   -73   145     -     -     -     -     -     -    34 |
 MCM4 |     -    72     -   125  -112     -     -     -     -    20 |
 MDO1 |     -   -44    42     -     -     -    50     -     -     - |
 NLIB |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -    80 |
 NRC2 |     -   -77    83     -     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -21     -   330   -82     -     -     -     -    98 |
 SANT |     -     -     -   -13   -11     -  -109     -     -    87 |
 SEY1 |     -  -112     -  -271   142     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -25    73     -     3     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -    11     -   210     -     -   -18     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -  -122     -     -     -     -   110 |
 TRO1 |     -  -123     -     -   156     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -94    50  -533     -     -     -     -     -    90 |
 USNO |     -   -47     -  -550     -     -     -     -     -    54 |
 USUD |     -   -17     -   287     -     -    27     -     -     - |
 WILL |     -   -25     -     -     -     -    39     -     -     - |
 WSRT |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 WTZR |     -  -135     -    -6     -     -     -     -     -   154 |
 WUHN |     -   -50     -     -    73     -     -     -     -   -10 |
 YELL |     -   -80    86  -467     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -   -15     -     -   150     -  -162     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -     -  -328     -     -     -     -   298 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6885   110   134   376   260  5153   174  5380     -   207 |  278   3.62
    2 |  4957    68   134   306   120  3711   152  4407     -    85 |  288   2.16
    3 |  3090    58    42   274   126  5521   158  3011     -   127 |  288   2.51
    4 |  1278    58    76   142   100  1022   271  1245     -     X |  288   1.05
    5 |  5641    56    73    75   101     -   132  5701     -    75 |  288   2.75
    6 |  7896    61    78   165    42  4580   160  7364     -    52 |  288   8.08
    7 |  2595   118   114    98   165  2334   141  2367     -    55 |  288   0.95
    8 |  6548    69   110   227    78  2024    49  5113     -    48 |  288   4.13
    9 |  4336    71    92   115   158  2474   139  4506     -    78 |  288   2.24
   10 |  3517    73   135   404    79  2516    72  3440     -   137 |  288   3.26
   11 |  1693   107   116   257    50  1264    68  1792     -    98 |  288   0.52
   13 |  1245    90    51   129   133  2273   167  1322     -    95 |  288   0.22
   14 |  1508    59    50   152    67  1194    71  1763     -    41 |  288   0.19
   15 |  7368   100    68   905    52  4098    90  7586     -    87 |  288   2.80
   17 |  1996    74    88   212    54     -    94  1811     -    68 |  288   3.04
   18 |  1480    99    46   108    43  4439    96  1592     -    83 |  288   0.45
   19 |  9592   107    97   516   155  7715   210 10018     -   136 |  287   4.47
   20 |  1510    72    45   107    44   959    96  1465     -    82 |  288   0.27
   21 |  1778    84   139   227    59  6458    73  2757     -    71 |  288   3.11
   22 | 10099    43   118   206    47 12031   102  8126     -    40 |  288   4.42
   23 |  4076    77    54   273    92     -   134  4023     -     - |  288   4.40
   24 |  5898    84   184   315    57     -    99  5922     -    61 |  288   3.36
   25 |  1814    64    45   290    50  2810   147  1175     -    70 |  288   2.28
   26 |  2249   193    62  1470   241  1806   148  2159     -    59 |  278   0.72
   27 |  7937    52   105   401    39  3657   133  7269     -    49 |  288   3.02
   28 |  2077    52    66   193    52  2821   103  1780     -    54 |  288   0.45
   29 |  2441    88   119   178    99  2911   154  2260     -   118 |  278   0.61
   30 |  1624   100    38   155    82  1363   213  1573     -    66 |  288   1.20
   31 |  4059    43    36   309    79  5496    62  4340     -    78 |  288   4.27
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    15     -  1284     -     -    24     -     -     - |  287   0.09
 ALGO |     -    41    32     X    58     -     -     -     -    48 |  288   0.05
 AREQ |     -    38     -    59     -     -    61     -     -     - |  287  16.22
 AUCK |     -    35     -    99     -     -    97     -     -    44 |  288  17.98
 BJFS |     -    42     -     -    53     -     -     -     -     - |  288   0.74
 BRMU |     -    31     -     -    49     -     -     -     -    30 |  288  27.57
 CAS1 |     -    70     -    90    24     -     -     -     -    68 |  288   9.50
 CRO1 |     -    16     -     -     -     -    25     -     -     - |  262   0.23
 DAV1 |     -    41     -     -    22     -     -     -     -    37 |  288  24.18
 DRAO |     -    21    17     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.08
 EISL |     -    84     -     -     -     -     -     -     -    97 |  288  18.58
 FAIR |     -     -     -   242    81     -   101     -     -     X |  240   1.51
 GALA |     -    75     -     -    49     -   122     -     -     - |  286  22.84
 GOLD |     -    18     -     X     -     -    29     -     -     - |  287  17.97
 GUAM |     -    34     -   122     -     -    50     -     -    32 |  288  16.62
 HRAO |     -    46     -     -     -     -    73     -     -     - |  287  18.71
 JPLM |     -     -     -     -    21     -    26     -     -     - |  284   3.49
 KERG |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   2.12
 KOKB |     -     -     -   305   201     -   242     -     -   107 |  269   0.39
 LPGS |     -   112     -   220   142     -     -     -     -     - |  280 166.15
 MAC1 |     -    23     -     -    29     -     -     -     -     - |  288  13.33
 MAS1 |     -    31    31    94    40     -     -     -     -    30 |  288   2.87
 MATE |     -    23    43     -     -     -     -     -     -    27 |  287   0.10
 MCM4 |     -   118     -   475    32     -     -     -     -   121 |  288   5.83
 MDO1 |     -    19    35     -     -     -    25     -     -     - |  287   7.90
 NLIB |     -   289     -     -     -     -     -     -     -   331 |  282   0.21
 NRC2 |     -    29    31     -     -     -     -     -     -     - |   96   0.07
 OHIG |     -    70     -    83    21     -     -     -     -    80 |  288  20.68
 SANT |     -     -     -   259   144     -    95     -     -   116 |  279  15.27
 SEY1 |     -    31     -   271    39     -     -     -     -     - |  257  37.25
 STJO |     -    33    29     -    36     -     -     -     -     - |  288   3.12
 SUTH |     -    58     -    89     -     -    93     -     -     - |  287  26.08
 THTI |     -     -     -     -    52     -     -     -     -    48 |  287   2.61
 TRO1 |     -    51     -     -    65     -     -     -     -     - |  288  11.44
 TSKB |     -    36    42   221     -     -     -     -     -    43 |  287   1.49
 USNO |     -    23     -   118     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 USUD |     -    39     -   160     -     -    61     -     -     - |  272   0.22
 WILL |     -    22     -     -     -     -    36     -     -     - |  286   6.53
 WSRT |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288   0.17
 WTZR |     -    38     -   104     -     -     -     -     -    43 |  288   0.09
 WUHN |     -    60     -     -    37     -     -     -     -    43 |  287  20.54
 YELL |     -    21    23   174     -     -     -     -     -     - |   96   0.06
 YSSK |     -    48     -     -    52     -    72     -     -     - |  287  13.53
 ZWEN |     -     -     -     -    34     -     -     -     -    31 |  288  17.36
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4805    76    84   364    94  4118   113  4513     -    90 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.05 (ns) 

