
 GPS week: 1143   Day: 5   MJD: 52250                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2676      0     0.01    -0.12     5.01     0.00
 cod |   288     0  25085    126     1.88    -2.98     0.08    15.21
 emr |    96     0   3917     19  1387.23    11.94     0.08    14.62
 esa |   288     0  18604   1207  1375.55    11.62     0.10    11.14
 gfz |   288     0  14506      0     0.43    -0.42     0.09    13.27
 igu |    96     0   2484      8    -0.16     0.68     5.79     0.00
 jpl |   283     0  11226    834     2.22    -2.99     0.05    23.38
 ngs |    96     0   2676      0     0.01    -0.12     4.82     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  24063    546   695.99    -4.32     0.05    22.37

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1512    80  -152   233    -9  7861    75   487     -  -170 |
    2 |  1717   -39  -130    50   -62  9100   145  1075     -    -5 |
    3 |  1452    26  -196    73   241  5094   122  1167     -  -214 |
    4 | -2409    19   -11    87   105 -2178    47 -2408     -  -140 |
    5 | -7161   101   -23   216  -259  5742     6 -6050     -   -21 |
    6 |  -576   194   -67     X   -11  6546   -48   -60     -   -60 |
    7 | -3398   -46   150  -239    37-16285    82 -2836     -    47 |
    8 | -6543   137  -179    69  -215 -5003   167 -5276     -   -45 |
    9 |   512    13     4    62    16  1537   -38   170     -   -32 |
   10 |   742    21    83    77    28 10456   -92  1009     -   -41 |
   11 |  5560   -40  -214   136   233  5447   119  5136     -  -192 |
   13 |  6882   184    12    74   120  5036  -109  6368     -  -181 |
   14 |  4269     6   103   114  -138  5304   117  3962     -   -60 |
   15 | -6787     1   177     -    62   798   -10 -6342     -   -71 |
   17 |  1019   100   120    11    66-29328   -64   912     -  -107 |
   18 |  5848  -158   147   206   -24  6058   -98  5602     -    35 |
   20 |  6922     8  -103   238  -143  5495   155  6907     -   -95 |
   21 | -2892    46   -88    48   117     -    88 -3217     -  -150 |
   22 |  -823     7  -280   -71    -3-13763   331 -1024     -   -75 |
   23 |  5614    85   -43   291   138     -    33  5222     -  -293 |
   24 |   782    19    94   197   -27 -1353   -27   984     -  -102 |
   25 | -5651    91  -119   176    58 -1366    43 -5366     -  -179 |
   26 |   896    46    73    78    75  1703   -76   580     -   -91 |
   27 |  2983   159  -195   136    97  1863   104  2783     -  -243 |
   28 |  4370   -48  -119   250  -322  4860    36  3884     -   107 |
   29 | -1216    97  -100   187   125   937   133 -1466     -  -279 |
   30 | -3599   234   -45   224   -80-17091   -19 -3157     -  -203 |
   31 |-10547    12  -277     X   331     3   258 -9486     -  -275 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    16     -     X     -     -   -76     -     -    68 |
 ALGO |     -   -50   110     X    25     -   -46     -     -    42 |
 AMC2 |     -   149     -     -     -     -  -245     -     -   151 |
 AUCK |     -    52     -     -     -     -  -103     -     -    73 |
 BAHR |     -    39     -    49    12     -   -57     -     -     - |
 BILI |     -   -61     -     -    70     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 BRMU |     -    73     -  -256   131     -     -     -     -     0 |
 CAS1 |     -  -125     -    30    -3     -   -49     -     -   122 |
 CRO1 |     -     8     -  -110     -     -    -5     -     -    55 |
 DAV1 |     -   -61     -     -  -154     -     -     -     -   133 |
 DRAO |     -   127   107     -     -     -     -     -     -  -110 |
 EISL |     -   -98     -   134     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -   111     -     -     -  -189     -     -   188 |
 FORT |     -   199     -  -271     -     -     -     -     -     - |
 GALA |     -    57     -   -29    65     -    41     -     -  -105 |
 GOLD |     -    46     -     -     -     -  -119     -     -    91 |
 GUAM |     -   -30     -  -196    25     -   -58     -     -   162 |
 HOB2 |     -    58   132  -343     -     -     -     -     -   103 |
 HRAO |     -  -173     -     -     -     -  -135     -     -   254 |
 KARR |     -   -96     -     -   110     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    64     -     -     -     -     X     -     -   -43 |
 KIRU |     -   -64     -    88     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -     -   -58     -    33     -     -     X |
 KOSG |     -  -139     -     -     -     -     -     -     -    94 |
 KWJ1 |     -     -     -     -   -91     -    52     -     -     X |
 MAC1 |     -   -83     -   -15   -73     -     -     -     -   109 |
 MAS1 |     -  -178   117   -50     -     -    40     -     -    80 |
 MATE |     -   -82   -36    51     -     -     X     -     -    38 |
 MAW1 |     -   110     -     -  -133     -     -     -     -     4 |
 MCM4 |     -    99     -    88    83     -     -     -     -  -209 |
 MDO1 |     -     4     -   -42     -     -     -     -     -    16 |
 METS |     -   -65     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 MKEA |     -   -63   197  -106     -     -     -     -     -    53 |
 MSKU |     -    46     -     -   -52     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -91     -     -     -     -     -    46 |
 NLIB |     -   -40     -  -208     -     -     -     -     -   130 |
 NPLD |     -     8     -     -     -     -     -     -     -    -5 |
 NRC2 |     -   289   333  -775     -     -     X     -     -   109 |
 NTUS |     -  -142     -     -     -     -     -     -     -    96 |
 NYA1 |     -    97     -     -   -63     -   -29     -     -     2 |
 NYAL |     -     -   -30   122     -     -     -     -     -   -54 |
 ONSA |     -  -100     -    69   -95     -     -     -     -    90 |
 PENC |     -   296     -     -     -     -     -     -     -  -201 |
 PERT |     -   -53     -    36     -     -     -     -     -    18 |
 PETP |     -   -93     -     -     -     -    61     -     -     - |
 PIE1 |     -  -127   -85  -241     -     -     -     -     -   225 |
 POTS |     -   -39     -   -35     -     -     -     -     -    44 |
 REYK |     -  -100     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 RIOG |     -  -133     -     -   -89     -   127     -     -    16 |
 SANT |     -  -108     -   -15    39     -     -     -     -    56 |
 SFER |     -  -529     -     -     -     -     -     -     -   360 |
 STJO |     -    32   191  -131  -234     -     -     -     -   134 |
 SUTH |     -  -204     -  -349     -     -     -     -     -   281 |
 THTI |     -     -     -    71     -     -   124     -     -  -157 |
 TIXI |     -   -56     -     -     -     -    37     -     -     - |
 TRO1 |     -  -103     -     -   118     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -   111     -     -     -     -     -   -55 |
 TSKB |     -    66    14  -432     -     -     -     -     -   170 |
 URUM |     -   -20     -     -  -138     -     -     -     -    95 |
 USNO |     -    93   217  -515     -     -    32     -     -   114 |
 USUD |     -   -46     -    24     -     -     -     -     -    19 |
 VILL |     -  -119     -   104     -     -     -     -     -    29 |
 WHIT |     -    55     -     -   -63     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    86     -    79     -     -  -170     -     -    76 |
 WTZR |     -   -56     -    64     -     -   -65     -     -    73 |
 YAR2 |     -  -160     -    16     -     -    69     -     -    31 |
 YELL |     -    66     -   -15     -     -     -     -     -   -37 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8666    64    38    53    46  4117    31  8626     -    36 |  288   4.62
    2 |  5144    78   128   198   159  4262   133  4869     -    72 |  288   2.97
    3 |  2198   102    92   215   139  4169    46  2239     -    59 |  282   2.29
    4 |  4283   122    78    68   182  2184    58  3661     -    63 |  288   0.97
    5 |  2746   114    40   129   110  3230    29  3150     -    76 |  288   2.68
    6 | 11773   161    86     X   124  7963    60 10525     -    58 |  276   8.60
    7 |  4976   201    55   276    61  9138    36  4992     -   115 |  282   0.70
    8 | 10490    53    57    75    85  3945   100 10887     -    49 |  288   5.14
    9 |  2293    98    29    99   161  2033    27  2426     -    62 |  288   1.59
   10 |  5704    67    80    76   129  7247    43  4861     -    70 |  288   2.10
   11 |  2519    82    96   117   104  2967    60  2203     -   133 |  288   0.38
   13 |  1701    67    71    53    62  2550    77  1544     -    59 |  288   0.31
   14 |  1601   118    99   117    59  3119    25  1482     -    90 |  288   0.27
   15 |  3774    77    81     -   123  2394    34  4793     -    37 |  288   2.39
   17 |  1523    73    40    57   115 17583    41  1370     -    40 |  288   3.02
   18 |  1574    78   109   200    56  3018    34  1436     -    68 |  288   0.34
   20 |  1079   157    76   205    74  3259    54   805     -    64 |  288   0.19
   21 |  4796   101    64    66    46     -    70  4961     -    34 |  288   3.49
   22 |  4014    70    76   163    42  8199    67  4372     -    65 |  288   2.12
   23 |  7865    49    67   209   106     -    62  6552     -   112 |  288   5.07
   24 |  4407    94    56    44    83  4747    55  5114     -    38 |  288   2.13
   25 |  4392    81   113    75    79  2761    80  4575     -    75 |  288   1.69
   26 |   658   128    77    56    88   936    43   410     -    52 |  288   0.57
   27 |  3836    45    70   134    93  4378    28  3800     -    24 |  288   2.77
   28 |  1122    52   127    95    78  2979    48  1022     -    43 |  288   0.60
   29 |  1217    71    47    51   107  1567    54  1172     -    54 |  288   0.68
   30 |  3002    90   106    45   101  9525    44  2579     -    87 |  288   1.11
   31 |  8577    99   184     X   113  6238    85  7510     -    56 |  277   4.46
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    42     -     X     -     -    28     -     -    19 |  288   0.07
 ALGO |     -    62    21     X    50     -    31     -     -    44 |  288   0.04
 AMC2 |     -    50     -     -     -     -    31     -     -    25 |  288   0.05
 AUCK |     -    89     -     -     -     -    70     -     -   103 |  264  16.55
 BAHR |     -    47     -    46    25     -    26     -     -     - |  288   0.40
 BILI |     -    25     -     -    29     -     -     -     -     - |  287  16.02
 BOR1 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    16 |  286   0.46
 BRMU |     -    52     -    51    62     -     -     -     -    52 |  288  28.64
 CAS1 |     -   101     -    51    34     -    29     -     -    32 |  288  10.90
 CRO1 |     -    56     -    40     -     -    33     -     -    43 |  288   0.11
 DAV1 |     -    35     -     -    27     -     -     -     -    16 |  288  19.84
 DRAO |     -    32    33     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.05
 EISL |     -    64     -    88     -     -     -     -     -     - |  194  27.62
 FAIR |     -     -   117     -     -     -    91     -     -    92 |  242   0.37
 FORT |     -    89     -   122     -     -     -     -     -     - |  151   0.13
 GALA |     -    97     -    49    77     -    65     -     -    76 |  288  34.86
 GOLD |     -   126     -     -     -     -    39     -     -    56 |  288  29.18
 GUAM |     -   114     -    73    99     -    55     -     -    51 |  288  30.15
 HOB2 |     -    95    28    32     -     -     -     -     -    60 |  288   0.08
 HRAO |     -    68     -     -     -     -    80     -     -    51 |  288  24.99
 KARR |     -    30     -     -    35     -     -     -     -     - |  288  20.36
 KERG |     -    60     -     -     -     -     X     -     -    41 |  287   2.25
 KIRU |     -    18     -    24     -     -     -     -     -     - |  288  10.50
 KOKB |     -     -     -     -   138     -    78     -     -     X |  274   1.48
 KOSG |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    23 |  286  11.68
 KWJ1 |     -     -     -     -   166     -    94     -     -     X |  183  98.51
 MAC1 |     -    81     -    82    96     -     -     -     -    53 |  288  18.24
 MAS1 |     -    41    28    22     -     -    44     -     -    25 |  288   2.81
 MATE |     -    44    45    30     -     -     X     -     -    20 |  288   0.12
 MAW1 |     -    45     -     -    39     -     -     -     -    14 |  288  20.84
 MCM4 |     -   162     -    68    42     -     -     -     -   116 |  287  30.86
 MDO1 |     -   143     -   122     -     -     -     -     -   118 |  261    >>>
 METS |     -    84     -     -     -     -     -     -     -    57 |  285   1.30
 MKEA |     -    42    48    57     -     -     -     -     -    29 |  288  45.35
 MSKU |     -    36     -     -    42     -     -     -     -     - |  288  35.67
 NKLG |     -     -     -    41     -     -     -     -     -    20 |  287    >>>
 NLIB |     -    41     -    40     -     -     -     -     -    21 |  288   0.04
 NPLD |     -    88     -     -     -     -     -     -     -    60 |  285   0.09
 NRC2 |     -    34   111    31     -     -     X     -     -    30 |  286   0.05
 NTUS |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   7.85
 NYA1 |     -    28     -     -    29     -    22     -     -    36 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    41    35     -     -     -     -     -    18 |  288   0.07
 ONSA |     -    31     -    37    51     -     -     -     -    20 |  288   0.34
 PENC |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    23 |  285   4.91
 PERT |     -    53     -    55     -     -     -     -     -    24 |  288  19.95
 PETP |     -   131     -     -     -     -    85     -     -     - |  282  25.91
 PIE1 |     -    34    32    22     -     -     -     -     -    30 |  288   0.15
 POTS |     -    25     -    27     -     -     -     -     -    17 |  288  15.67
 REYK |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    26 |  286   9.92
 RIOG |     -    36     -     -    42     -    41     -     -    64 |  288  20.41
 SANT |     -    92     -    54    64     -     -     -     -    47 |  288  16.70
 SFER |     -    74     -     -     -     -     -     -     -    51 |  211   0.77
 STJO |     -    86    38   236    52     -     -     -     -    55 |  288  42.60
 SUTH |     -    75     -   141     -     -     -     -     -    69 |  284  36.52
 THTI |     -     -     -   103     -     -    50     -     -    29 |  287   4.14
 TIXI |     -    31     -     -     -     -    20     -     -     - |  278  14.02
 TRO1 |     -    58     -     -    66     -     -     -     -     - |  288  11.12
 TROM |     -     -     -    57     -     -     -     -     -    28 |  283  13.02
 TSKB |     -    28    54    79     -     -     -     -     -    40 |  285   1.97
 URUM |     -    27     -     -    25     -     -     -     -    23 |  288  57.32
 USNO |     -    48    81    43     -     -    31     -     -    25 |  288   0.05
 USUD |     -    58     -    71     -     -     -     -     -    28 |  288   0.20
 VILL |     -    45     -    35     -     -     -     -     -    19 |  288  32.94
 WHIT |     -    48     -     -    55     -     -     -     -     - |  288  71.40
 WSRT |     -   117     -    40     -     -    29     -     -    46 |  288   0.04
 WTZR |     -    48     -    22     -     -    30     -     -    23 |  288   0.32
 YAR2 |     -    43     -    68     -     -    32     -     -    28 |  281   4.18
 YELL |     -    22     -    22     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5007    78    78   100    88  5786    54  4816     -    55 |


 BEST CLOCK FIT: WSRT   288   0.04 (ns) 

