
 GPS week: 1167   Day: 3   MJD: 52416                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2485      0     0.07    -0.03     4.52     0.00
 cod |   288     0  26037     90    -0.09     0.19     0.07    23.97
 emr |   288     0  15861    348  2254.08    26.98     0.08    20.81
 esa |   288     0  18024   2130     1.15    -1.92     0.14     9.65
 gfz |   288     0  14643     65     0.47     0.04     0.09    19.95
 igu |    96     0   2293      0     0.09    -0.07     5.09     0.00
 jpl |   284    19  12511    800 -7332.02  -597.17     8.58     0.00
 ngs |    96     0   2485      0     0.07    -0.03     4.53     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  28198    742   200.88   -21.33     0.07    25.61

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4856   -12  -111   131    12 -7236  7679 -4708     -    43 |
    2 | -2704   122   -74   131  -162     - 18262 -3214     -    22 |
    3 |  2299   -24   -74     X     5  9791 -5592  1856     -    65 |
    4 |  2115   209   -86   122   104  2853 -3398  1692     -  -253 |
    5 | -1257   128   -88   109   105  3414  7549 -1158     -  -171 |
    6 |   101   174   -51     X   160  6614 -5757  -681     -  -238 |
    7 | -2243   305  -236   400    92-13658 11567 -3055     -  -270 |
    8 |  5180   102  -215   117   135-20384 -3493  3638     -   -70 |
    9 | -8353   136   -66   277   213 -8102 -6597 -6985     -  -341 |
   10 |  -249    84   -93   103   116  4577 10462  -472     -  -132 |
   11 |  4964   -34   -16   147  -149  3970 -3664  4920     -    96 |
   13 |  5757    95  -172  -134    23   468  7727  5516     -    84 |
   14 |  3610  -214   253     X  -111  3561  7354  3588     -    81 |
   15 |  5953    75    19     -    86  2204-14579  5395     -  -153 |
   18 |  4440   -90   118     X   153  3582 10221  4678     -  -126 |
   20 |  4192    20    36   111  -117  2653 -3724  4401     -     1 |
   22 | -8783   -65   -43   247  -105-18420  7371 -7890     -    84 |
   23 |   258   228   -63   143   187  2814 18293   865     -  -357 |
   24 | -7306   221  -109   160   135     - 16163 -6831     -  -284 |
   25 | -3636   -87    -6   119   -91  2580  7440 -3495     -   112 |
   26 |  3504    86  -141   276   264  5464-14237  3441     -  -276 |
   27 |  3105   169  -276    20   164  4145 -6261  4079     -   -70 |
   28 |   385   121  -127    39    10  5783 -3545   673     -   -32 |
   29 |  1892    49  -127   248   310  5660 18474  1887     -  -278 |
   30 | -3338   123   -45   131    96  -569 -3763 -3158     -  -203 |
   31 | -5128   -44   -46    35   -31 -1572  8506 -5141     -    93 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -148     -     X     -     -  7856     -     -   139 |
 ALGO |     -  -134   117   103     -     -  3963     -     -    -8 |
 AMC2 |     -  -186     -     -     -     -     -     -     -   174 |
 AOML |     -  -114     -     -     -     -     -     -     -   107 |
 AUCK |     -    27     -     X     -     -     -     -     -   -26 |
 BAHR |     -    53     1  -167   -85     -  3344     -     -    79 |
 BJFS |     -     -     -     -  -214     -     -     -     -   167 |
 BOR1 |     -   -42    94     -     -     -     -     -     -   -38 |
 BRMU |     -     6     -   -75    32     -     -     -     -    -2 |
 BRUS |     -   -24    77     -     -     -  1856     -     -   -41 |
 CAS1 |     -    10     -     -   -62     -  6246     -     -    40 |
 CEDU |     -   -43     -  -231     -     -     -     -     -   128 |
 CHAT |     -   -30     -   141     -     -  1697     -     -   -26 |
 CHUR |     -   136     -     -     -     -  1691     -     -  -127 |
 COCO |     -    48     -  -307    68     -  1876     -     -    21 |
 CRO1 |     -   -25   -43     3    -9     -  1836     -     -    60 |
 DAEJ |     -  -304     -     -     -     -     -     -     -   285 |
 DAV1 |     -    30     -     -   -52     -     -     -     -    13 |
 DRAO |     -   -29    63     -     -     -     -     -     -   -24 |
 FAIR |     -     -   138   -86  -121     -  4649     -     -     X |
 FORT |     -     -    71  -660    96     -  2170     -     -   100 |
 GALA |     -    28     -     -   -66     -  1847     -     -    26 |
 GODE |     -    45   -52     -     -     -     -     -     -     0 |
 GOLD |     -  -112     -     -     -     --81698     -     -   105 |
 GRAZ |     -   -38   157  -409     -     -     -     -     -    62 |
 HOB2 |     -    37   -51    42     -     -     -     -     -    -9 |
 HRAO |     -   -77     -     -     -     -  1812     -     -    72 |
 JPLM |     -     -     -     -  -118     -     -     -     -    92 |
 KARR |     -   -65     -     -    78     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    32     X     -  -104     -  6925     -     -    52 |
 KIRU |     -   -39   193  -454     -     -     -     -     -    52 |
 KOUR |     -     9     -  -102     -     -  1935     -     -    30 |
 KWJ1 |     -     -     -     -   -43     - 48549     -     -    33 |
 LPGS |     -   -37     -     -     -     -  7136     -     -    34 |
 MAC1 |     -    15     -   105  -173     -  1886     -     -    82 |
 MADR |     -   -75    86     -     -     -     -     -     -     X |
 MALI |     -     -     -  -193     -     -     -     -     -    73 |
 MAS1 |     -   117    69  -262  -193     -     -     -     -    83 |
 MATE |     -   159  -281  -371     -     - -3552     -     -   241 |
 MAW1 |     -   125     -     -     -     -  1892     -     -  -117 |
 MCM4 |     -     -  -115     -     -     - 37552     -     -    93 |
 MDO1 |     -  -183     -   401     -     -     -     -     -    20 |
 MEDI |     -   -57     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 METS |     -  -169   316     -     -     -     -     -     -   -98 |
 MKEA |     -    30     -   104    34     -  1784     -     -   -93 |
 NKLG |     -   -78     -  -257     -     -     -     -     -   170 |
 NLIB |     -    29   -74   164     -     -  6445     -     -   -30 |
 NPLD |     -  -161   309     -     -     -     -     -     -  -100 |
 NRC2 |     -     8   142  -214   -35     -  1816     -     -   -15 |
 NYAL |     -     -   -28    60     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    27     -     -   -32     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -    32    75  -151  -155     -     -     -     -    87 |
 PENC |     -   327     -     -     -     -     -     -     -  -306 |
 PERT |     -   -73    77     -     -     -     -     -     -     6 |
 PIE1 |     -  -182   125   335     -     -     -     -     -   -57 |
 POL2 |     -  -125     -     -     -     -  1705     -     -   117 |
 POTS |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 REYK |     -    22     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 SANT |     -   -13     -   176   -84     -     -     -     -    11 |
 SCH2 |     -   -65    14     -     -     -     -     -     -    50 |
 STJO |     -    10    14     -     -     -  1672     -     -   -21 |
 SUTH |     -   -72     -  -371     -     -     -     -     -   208 |
 SUWN |     -   151     -     -     -     -     -     -     -  -142 |
 THTI |     -     -     -   588     -     -     -     -     -  -222 |
 TIDB |     -    23   -37     X    11     -     X     -     -     X |
 TRO1 |     -  -221     -     -   -58     -  1763     -     -   254 |
 TROM |     -     -     -    -8     -     -     -     -     -     3 |
 TSKB |     -     -   210  -478     -     -     -     -     -     9 |
 USNO |     -   -16   119    70     -     -  1807     -     -  -107 |
 USUD |     -     6     -    83  -154     -  6499     -     -    84 |
 VILL |     -    34     -  -215     -     -     -     -     -    49 |
 WILL |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 WSRT |     -   -43     -  -220     -     -     -     -     -   123 |
 WTZR |     -   -97     -    14     -     -  1889     -     -    85 |
 YAR2 |     -  -176     -     -     -     -  1669     -     -   165 |
 YELL |     -    66     -     X   -97     -     -     -     -    13 |
 ZWEN |     -  -199     -     -  -120     -     -     -     -   280 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4174    56    47   101    33  3506  3309  4545     -    38 |  288   3.83
    2 |  4029    58    27    53    80     - 14151  4065     -    62 |  288   1.87
    3 |  1972   235   188     X   105  4469  9890  2025     -    93 |  277   1.38
    4 |  1843    47    40    79    85  1535  8102  1953     -    78 |  288   0.74
    5 |  4970    45    59   132    88  6774  3311  5031     -    45 |  288   4.09
    6 | 12265   142    68     X   154  5506  9983 12507     -    59 |  276  11.15
    7 |  6134   225    62   389   108  6861  7131  5632     -    60 |  281   0.65
    8 |  6368    47    32   172    45 14116  8102  7174     -    25 |  288   5.38
    9 |  3015    35    54   201    58  3778 10898  3670     -    32 |  288   1.72
   10 |  2907    75    76   111    42  4993  6213  2811     -    51 |  288   3.14
   11 |  1101    68    76   105    71  2143  8099  1199     -    59 |  288   0.28
   13 |  1523    65    41    78    69  1403  3309  1292     -    53 |  288   0.20
   14 |   981   103    67     X    36  1957  3313   993     -    87 |  288   0.30
   15 |  3537    68    53     -   105  3882 18774  2840     -    77 |  288   2.92
   18 |  1573    82    48     X    99  2282  6212  1736     -    55 |  288   0.40
   20 |   873    68   104   129   141  1395  8102  1054     -    62 |  288   0.37
   22 |  5981    78    46    73    47 10891  3309  5328     -    59 |  288   1.06
   23 |  8375    98    88    97   108  5474 14151  8736     -    52 |  288   6.95
   24 |  4969    57    86   108    46     - 11773  4768     -    23 |  288   2.18
   25 |  4732    51    78    96   111  2356  3311  4528     -    42 |  288   2.34
   26 |  1250    40    71   130    71  2008 18777  1184     -    55 |  288   0.98
   27 |  5610    29    51    55    62  3049 10899  4988     -    21 |  288   3.11
   28 |  3405    58    51   175    82  4177  8102  3463     -    33 |  288   0.68
   29 |  1298    41    89   108    74  2196 14151  1252     -    69 |  288   0.94
   30 |  1138    56    59   151    61   877  8102  1310     -    55 |  288   1.09
   31 |  2994   172   156   333    76  2806  4220  2821     -    60 |  280   2.12
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    23     -     X     -     -  3374     -     -    21 |  283   0.06
 ALGO |     -    14    26    63     -     -   125     -     -    15 |  288   0.04
 AMC2 |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    24 |  286   0.06
 AOML |     -    60     -     -     -     -     -     -     -    56 |  281  28.78
 AUCK |     -    32     -     X     -     -     -     -     -    30 |  264  15.87
 BAHR |     -    39    53   168    50     -   769     -     -    19 |  288   0.44
 BJFS |     -     -     -     -   266     -     -     -     -   207 |  286    >>>
 BOR1 |     -    25    72     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.29
 BRMU |     -    29     -   132    19     -     -     -     -    35 |  287  28.81
 BRUS |     -    72   104     -     -     -  2372     -     -    46 |  288   0.26
 CAS1 |     -    89     -     -    42     -  2006     -     -   103 |  276   8.52
 CEDU |     -    63     -   160     -     -     -     -     -    58 |  288  18.18
 CHAT |     -    29     -   125     -     -  2373     -     -    37 |  287  16.31
 CHUR |     -    18     -     -     -     -  2373     -     -    17 |  286   0.68
 COCO |     -    40     -   118    42     -  2374     -     -    44 |  288  10.63
 CRO1 |     -    53   139    59    69     -  2373     -     -    32 |  288   0.12
 DAEJ |     -    75     -     -     -     -     -     -     -    70 |  253   1.78
 DAV1 |     -    39     -     -    38     -     -     -     -    26 |  288  23.79
 DRAO |     -    50    85     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.08
 FAIR |     -     -   143   187   169     -   822     -     -     X |  278   1.34
 FORT |     -     -    75   118    74     -  2411     -     -    60 |  288   0.30
 GALA |     -    40     -     -    41     -  2371     -     -    60 |  288  25.18
 GODE |     -    35    62     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.13
 GOLD |     -    17     -     -     -     -  2395     -     -    16 |  286  18.72
 GRAZ |     -   123   148   196     -     -     -     -     -   189 |  286 101.49
 HOB2 |     -    28    50   121     -     -     -     -     -    45 |  288   0.14
 HRAO |     -   228     -     -     -     -  2091     -     -   213 |  285  23.68
 JPLM |     -     -     -     -    44     -     -     -     -    34 |  286  45.27
 KARR |     -    59     -     -    71     -     -     -     -     - |  288  14.76
 KERG |     -    84     X     -    93     -  2165     -     -    33 |  287   1.25
 KIRU |     -    40    66   129     -     -     -     -     -    31 |  288   2.49
 KOUR |     -    49     -   120     -     -  2372     -     -    30 |  288  24.18
 KWJ1 |     -     -     -     -   238     - 44333     -     -   185 |  210 209.33
 LPGS |     -   121     -     -     -     -  2848     -     -   113 |  270  66.00
 MAC1 |     -    31     -   112    39     -  2373     -     -    53 |  288  13.62
 MADR |     -   141   162     -     -     -     -     -     -     X |  275  15.94
 MALI |     -     -     -   126     -     -     -     -     -    47 |  288  29.91
 MAS1 |     -    38    52   116    36     -     -     -     -    51 |  288   1.54
 MATE |     -    69    45    89     -     -  2375     -     -    73 |  288   0.18
 MAW1 |     -    23     -     -     -     -  2374     -     -    21 |  286  26.55
 MCM4 |     -     -    75     -     -     - 25705     -     -    61 |  226  14.07
 MDO1 |     -    34     -    98     -     -     -     -     -    31 |  288  12.11
 MEDI |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    33 |  286   0.14
 METS |     -    36    79     -     -     -     -     -     -    37 |  285   0.84
 MKEA |     -    56     -   209    64     -  2373     -     -    24 |  288  34.49
 NKLG |     -    26     -   148     -     -     -     -     -    45 |  287 197.49
 NLIB |     -    74   194   210     -     -  2231     -     -   148 |  288 589.69
 NPLD |     -    33    85     -     -     -     -     -     -    54 |  285   0.09
 NRC2 |     -    25    28    70    22     -  2372     -     -    20 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    54   116     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 OHI2 |     -    43     -     -    51     -     -     -     -     - |  288   8.23
 ONSA |     -    55    35   155    34     -     -     -     -    24 |  288   0.16
 PENC |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    41 |  285   4.51
 PERT |     -    59    94     -     -     -     -     -     -    39 |  288  18.02
 PIE1 |     -    56    72    99     -     -     -     -     -    29 |  288   0.06
 POL2 |     -    91     -     -     -     -  2373     -     -    85 |  286  16.25
 POTS |     -    86     -     -     -     -     -     -     -    81 |  275  13.61
 REYK |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    32 |  285  13.71
 SANT |     -    61     -   200    43     -     -     -     -    34 |  288  21.18
 SCH2 |     -    43    71     -     -     -     -     -     -    34 |  288   8.79
 STJO |     -    28    28     -     -     -  2372     -     -    26 |  288   2.53
 SUTH |     -    46     -   196     -     -     -     -     -    46 |  288  24.80
 SUWN |     -    90     -     -     -     -     -     -     -    85 |  285   1.21
 THTI |     -     -     -   218     -     -     -     -     -    82 |  241    >>>
 TIDB |     -    42    97     X    63     -     X     -     -     X |  205   0.11
 TRO1 |     -    28     -     -    34     -  2374     -     -    36 |  288  10.84
 TROM |     -     -     -    98     -     -     -     -     -    37 |  286  12.21
 TSKB |     -     -    53    84     -     -     -     -     -    35 |  288   1.04
 USNO |     -    25    28    86     -     -  2372     -     -    15 |  288   0.05
 USUD |     -    45     -   194   119     -  2234     -     -   152 |  288   0.34
 VILL |     -    51     -    76     -     -     -     -     -    36 |  288  16.48
 WILL |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    21 |  286   3.82
 WSRT |     -    43     -   117     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 WTZR |     -    48     -   118     -     -  2372     -     -    25 |  288   0.10
 YAR2 |     -    35     -     -     -     -  2374     -     -    33 |  286   2.68
 YELL |     -    30     -     X    36     -     -     -     -    19 |  288   0.08
 ZWEN |     -    48     -     -    34     -     -     -     -    52 |  251  26.75
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4519    71    83   144    87  5086  8584  4533     -    65 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.04 (ns) 

