
 GPS week: 1221   Day: 2   MJD: 52793                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688     96    -0.05    -0.02     4.29     0.00
 cod |   288     0  23771      0    -0.43     0.30     0.06    22.54
 emr |   288     0  20115     64  2696.28    37.45     0.07    16.66
 esa |   288     0  18901    722    -0.85    -0.88     0.09    12.22
 gfz |   288     0  20129    931     0.03    -0.33     0.08    14.92
 igu |    96     0   2496      0     4.60   -14.56     3.66     0.00
 jpl |   288     0  13230    492     0.17     0.96     0.08    14.78
 ngs |    96     0   2688     96    -0.05    -0.02     4.30     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  31108   1387   351.06    13.80     0.07    18.88

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2638    -2   -86   215   -46   499  -138 -2725     -    26 |
    2 |-10580    -1   -52   111   -46 -5420   185 -8894     -   -63 |
    3 | -1100    23  -182   222     X  6365    11  -988     -   -14 |
    4 | -1253    89   -47   -96    62  1392  -151 -1285     -     8 |
    5 |     X     -   -32    77    80     -     -     X     -   -24 |
    6 | -3906    64   -25    41    38 -6354   -79 -3886     -   -79 |
    7 | -2220    33   -45   -87    -6  -846    95 -2091     -    24 |
    8 | -7531    47  -109   115   -88   555    75 -6919     -     7 |
    9 | -1968     -    16   -79    59 -2050    47 -2152     -   -29 |
   10 | -3887    44   -83    44   -28  5080   133 -3561     -   -36 |
   11 |  2663    33  -132   155   -19   531   -18  2605     -    -1 |
   13 |  2328    89   -42   -22     0  -667  -185  2284     -    17 |
   14 |  4509    88    13   -89   -46   -55    88  4396     -   -57 |
   15 |  1305   100   -67     -    95  9111    87  1185     -  -167 |
   16 |  7382     9  -172    67    80 -2091   164  7380     -   -32 |
   17 |  1757    77    48     X   -13     -   129  1743     -  -178 |
   18 |  5690   106   -20   -93    42   456    69  5449     -  -107 |
   20 |  5459    71  -159   232  -109  1116   263  5376     -  -114 |
   21 | 13154    19   -26   153  -122 12783   154 11958     -   -76 |
   23 | -2996   124   -62   -98   143  4229    40 -2467     -  -158 |
   24 | -2854    96   -23   -64    16  2361   -76 -3000     -   -36 |
   25 |  -764    41  -192   136   167  1335   104 -1414     -  -139 |
   26 |    55    67    84    69   -53 -7210   -54  -507     -  -142 |
   27 | -1672    -2   -66   111    -9 -6315   101 -1717     -   -45 |
   28 |  6784    30     1  -141    -1  2536    95  6792     -    18 |
   29 |  -410    -1     1   250  -161 -2656   -92  -400     -     X |
   30 | -6518     -    67   -23    17 -5675   -99 -6091     -   -20 |
   31 |  -788    23  -130   138    -7 -9012     9 -1072     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -24  -125     -     -     -   141     -     -    26 |
 ALGO |     -   -77   -13    79     -     -   104     -     -   -29 |
 AMC2 |     -  -151   106     -     -     -     X     -     -    86 |
 AOML |     -     -     -     -     -     -   -42     -     -    33 |
 AREQ |     -   131    33  -124   -56     -   -81     -     -    22 |
 ARTU |     -    63     -     -  -154     -    66     -     -     - |
 ASC1 |     -   -38     -  -338   -83     -     -     -     -   292 |
 AUCK |     -  -219     -     X   739     -     -     -     -  -322 |
 BAHR |     -     -    27   -69     X     -     -     -     -    21 |
 BILI |     -    80     -     -  -121     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -   -10   -46     -  -187     -     -     -     -   202 |
 BOR1 |     -     -    64     -     -     -     -     -     -   -56 |
 BRMU |     -  -150     -     -   314     -     -     -     -   -70 |
 BRUS |     -   -27    60     -     -     -     -     -     -   -22 |
 CAS1 |     -    27     -   108    18     -     -     -     -  -117 |
 CEDU |     -   -59     -   -25     -     -     -     -     -    90 |
 CHAT |     -   -62     -   166     -     -     -     -     -   -33 |
 CHUR |     -   130    93     -     -     -   -55     -     -  -178 |
 COCO |     -   -37     -   -10    90     -     -     -     -   -22 |
 CORD |     -   -55     -     -     -     -    85     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   109     -    83     -   -29     -     -  -162 |
 DAVR |     -    -7     -     -    53     -     -     -     -   -34 |
 DRAO |     -   115   -69     -     -     -     -     -     -   -75 |
 DWH1 |     -     -   124     -     -     -     -     -     -  -109 |
 EISL |     -     -     -     -  -174     -   213     -     -   -29 |
 FAIR |     -     -   178  -577    81     -   -37     -     -   134 |
 FORT |     -     -     -  -248   118     -    82     -     -     2 |
 GODZ |     -   -79   165   -58     -     -     -     -     -   -15 |
 GOLD |     -   150     -    29     -     -  -344     -     -    74 |
 GUAM |     -  -147     -   126   -84     -    10     -     -   152 |
 HERS |     -  -207  -188     -     -     -     -     -     -   393 |
 HOB2 |     -   -18   121   -69    42     -     -     -     -   -73 |
 HOFN |     -    53     -     -   -80     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -   -29     -     -    18     -  -154     -     -   142 |
 IRKT |     -     -    -9    12     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    97     -     -     -     -     -     -   -86 |
 KERG |     -     -    25  -399   219     -     -     -     -    61 |
 KGN0 |     -     -  -111     -     -     -     -     -     -    98 |
 KIRU |     -    -3    10     -     -     -   -43     -     -    29 |
 KOKB |     -   -10   245     -    26     -  -200     -     -   -64 |
 KOSG |     -   -42     -     -     -     -     -     -     -    50 |
 KOUR |     -   117     -  -664   140     -   -55     -     -   143 |
 KSTU |     -     -     -     -   -84     -    -7     -     -    72 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    35     -     -   -27 |
 LPGS |     -     -     -   171     -     -  -101     -     -   -32 |
 MAC1 |     -  -150     -   338   -42     -     -     -     -     X |
 MALI |     -     -     -   137  -112     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -     -   135     -     -     -     -     -   -87 |
 MAW1 |     -   -18     -     -   -23     -     -     -     -    39 |
 MCM4 |     -     -     -     -  -275     -     -     -     -   217 |
 MDO1 |     -     -    38     -   -60     -     -     -     -    14 |
 METS |     -     0     1     -     -     -     -     -     -    -1 |
 MIZU |     -     -   -74     -     -     -   -24     -     -    83 |
 MKEA |     -   -88     -   -83  -128     -   381     -     -   -27 |
 NKLG |     -    63     -     -   -48     -     -     -     -   -24 |
 NLIB |     -     -   278  -304     -     -    28     -     -   -75 |
 NOT1 |     -    16   -50     -     -     -     -     -     -    26 |
 NRC2 |     -     -    57  -232   -80     -  -125     -     -   367 |
 NTUS |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 NYA1 |     -   122     -     -  -205     -     -     -     -    28 |
 NYAL |     -     -   -57   210     -     -     -     -     -   -86 |
 OS0G |     -    -8    84   -47    46     -     -     -     -   -69 |
 PIE1 |     -     -    87   130     -     -     -     -     -  -161 |
 PIMO |     -     -     -   -41    33     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 POTS |     -    -7     -     -    41     -   -35     -     -     3 |
 RBAY |     -  -247     -     -     -     -     -     -     -   295 |
 REYK |     -    38     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 RIOG |     -    20     -   143  -106     -     -     -     -   -31 |
 SANT |     -    -1     -   143   -57     -   -37     -     -   -16 |
 SCH2 |     -  -105   373     -     -     -  -248     -     -    56 |
 SELE |     -     -     -    72     -     -     -     -     -   -47 |
 SFER |     -     -  -151     -     -     -     -     -     -   133 |
 STJO |     -     -    54     -     -     -   -59     -     -    -2 |
 SUTH |     -   -34     -  -174     -     -     -     -     -   155 |
 THU3 |     -   -14     -     -    21     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -29    -2   -26    68     -     X     -     -     X |
 TLSE |     -     -   -24     -     -     -     -     -     -    21 |
 TSKB |     -   -43   -51    28    98     -     -     -     -     0 |
 TWTF |     -   -38   -77     -     -     -     -     -     -   114 |
 USNO |     -   -31    63     -     -     -     -     -     -   -19 |
 USUD |     -     -  -144   125     -     -     -     -     -    46 |
 VILL |     -   122     -  -360     X     -    97     -     -    12 |
 WILL |     -   -21    49     -     -     -     -     -     -   -18 |
 WSRT |     -   -18   160     -   -97     -     -     -     -   -42 |
 WTZR |     -   -66   100    13     -     -     -     -     -   -17 |
 WUHN |     -   142     -   -96    96     -   -17     -     -  -170 |
 YAKT |     -  -104    16     -     -     -     -     -     -   110 |
 YAR2 |     -  -163     -     -     -     -     -     -     -   194 |
 YELL |     -   -21     -    78   -25     -   -10     -     -     2 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4848    90   110    80   160  3480   123  4651     -    54 |  288   4.57
    2 |  4597    46    47    92   197  3829    59  5692     -    54 |  288   2.04
    3 |  2861    78    30   127     X  4912    61  2708     -    52 |  288   1.90
    4 |  1403    48    23    88    67  1228    65  1360     -    56 |  288   0.89
    5 |     X     -    80   110    15     -     -     X     -    43 |  288  84.56
    6 | 11646    79    52    59   114  5556   141 11767     -    46 |  288  10.67
    7 |  1617    82    73   111    89   604    96  1288     -    36 |  288   0.65
    8 |  5475    58    67    74    88  1651    47  5198     -    74 |  288   2.97
    9 |  2798     -    49    43    70  2006    45  2847     -    49 |  288   1.95
   10 |  2731    59    30    83    61  2801   101  2483     -    57 |  288   2.22
   11 |   797    56    43    70    76   512    61   830     -    50 |  288   0.35
   13 |  1277    61    33   143    94   586    66  1260     -    70 |  288   0.23
   14 |   625    56    41    77    52   343    57   536     -    49 |  288   0.23
   15 |  3538    79    58     -    70  7389    95  3573     -    45 |  288   2.27
   16 |   758    54    37    81    34  1306    36   745     -    55 |  288   0.23
   17 |  6647    45    55     X    58     -    95  6993     -    37 |  288   3.07
   18 |   941    58    75    71    88   291    83   856     -   120 |  288   0.29
   20 |   649    48    71   199    81  1059    50   579     -    31 |  288   0.23
   21 |  6098    55    66    82    86  7091   103  5360     -    50 |  288   1.14
   23 |  8505    78    50    65   126  4581    60  8394     -   114 |  288   7.69
   24 |  2123    53    65    74   155  2328    81  2103     -    61 |  288   2.04
   25 |  7149    65    34    64    79  5584    34  7547     -    36 |  288   4.45
   26 |  2897    64    70    77    40  3171    42  2860     -    48 |  288   0.63
   27 |   733    40    59    88    58  4232    42   679     -    78 |  288   0.79
   28 |  1778    34    45    86    49  1325    74  1711     -    41 |  288   0.81
   29 |   602    71   157   153   115  1741   182   530     -     X |  288   0.50
   30 |  2215     -    27    52    64  3706    81  1673     -    31 |  288   1.15
   31 |  4435    73    46   106   160  6414   118  4407     -     X |  288   1.07
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    36    95     -     -     -    48     -     -    41 |  288   0.14
 ALGO |     -    18    24    65     -     -    20     -     -    43 |  288   0.06
 AMC2 |     -    49    78     -     -     -     X     -     -    45 |  288   0.06
 AOML |     -     -     -     -     -     -    72     -     -    57 |  286  53.75
 AREQ |     -    32    32    67    15     -    26     -     -    24 |  288  14.96
 ARTU |     -    66     -     -    57     -    50     -     -     - |  284  10.03
 ASC1 |     -    36     -    59    29     -     -     -     -    40 |  288    >>>
 AUCK |     -    31     -     X    37     -     -     -     -    31 |  264  13.45
 BAHR |     -     -    25    41     X     -     -     -     -    25 |  288   0.32
 BILI |     -    20     -     -    30     -     -     -     -     - |  276   8.76
 BJFS |     -   103   125     -    35     -     -     -     -    51 |  288    >>>
 BOR1 |     -     -    39     -     -     -     -     -     -    35 |  126   0.33
 BRMU |     -    29     -     -   147     -     -     -     -   102 |  275    >>>
 BRUS |     -    41    87     -     -     -     -     -     -    55 |  282   0.30
 CAS1 |     -    66     -    46    30     -     -     -     -    80 |  287   9.46
 CEDU |     -   170     -    65     -     -     -     -     -   226 |  281  77.59
 CHAT |     -    30     -    43     -     -     -     -     -    39 |  287  13.68
 CHUR |     -    85   148     -     -     -    80     -     -    68 |  288  10.40
 COCO |     -    44     -    76    75     -     -     -     -    50 |  288  10.16
 CORD |     -    43     -     -     -     -    65     -     -     - |  269  12.16
 CRO1 |     -     -    25     -    31     -    27     -     -    48 |  288  15.99
 DAVR |     -   144     -     -    69     -     -     -     -   218 |  288  19.53
 DRAO |     -    32    28     -     -     -     -     -     -    54 |  288   0.08
 DWH1 |     -     -    75     -     -     -     -     -     -    66 |  240   0.48
 EISL |     -     -     -     -    27     -    42     -     -    36 |  288  32.74
 FAIR |     -     -   133   153   126     -    99     -     -   129 |  288   0.13
 FORT |     -     -     -    92    36     -    42     -     -    43 |  288   0.08
 GODZ |     -    33    82    61     -     -     -     -     -    51 |  288   0.07
 GOLD |     -    48     -   130     -     -    46     -     -    40 |  288  15.60
 GUAM |     -    37     -    55    33     -    56     -     -    77 |  288  17.54
 HERS |     -    79   150     -     -     -     -     -     -    74 |  261  10.91
 HOB2 |     -    36    80    59    35     -     -     -     -    46 |  288   0.09
 HOFN |     -    29     -     -    43     -     -     -     -     - |  262    >>>
 HRAO |     -    22     -     -    28     -    38     -     -    42 |  288  15.88
 IRKT |     -     -    76   104     -     -     -     -     -     - |  267   0.33
 JPLM |     -     -   109     -     -     -     -     -     -    96 |  279    >>>
 KERG |     -     -    37    56    41     -     -     -     -    37 |  287   1.05
 KGN0 |     -     -    70     -     -     -     -     -     -    61 |  285   0.31
 KIRU |     -    38    79     -     -     -    55     -     -    31 |  288 211.19
 KOKB |     -    39   128     -    51     -   125     -     -    41 |  288   0.09
 KOSG |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    22 |  285  53.86
 KOUR |     -    39     -   129    35     -    29     -     -    31 |  288   1.73
 KSTU |     -     -     -     -   161     -   220     -     -    59 |  287  14.03
 KUNM |     -     -     -     -     -     -   202     -     -   158 |  286  46.32
 LPGS |     -     -     -    48     -     -    37     -     -    25 |  288  23.45
 MAC1 |     -    22     -    52    45     -     -     -     -     X |  288  15.27
 MALI |     -     -     -   208   170     -     -     -     -     - |  254    >>>
 MATE |     -     -     -    40     -     -     -     -     -    26 |  288   0.12
 MAW1 |     -    48     -     -    55     -     -     -     -    67 |  288  23.63
 MCM4 |     -     -     -     -    31     -     -     -     -    24 |  288   9.29
 MDO1 |     -     -    32     -    33     -     -     -     -    32 |  248 199.54
 METS |     -    21    61     -     -     -     -     -     -    41 |  285   0.41
 MIZU |     -     -   118     -     -     -    35     -     -    94 |  288   0.44
 MKEA |     -    29     -    57    54     -    60     -     -    35 |  284  20.26
 NKLG |     -    24     -     -    76     -     -     -     -    60 |  287 245.89
 NLIB |     -     -    64   104     -     -    54     -     -    48 |  288   0.09
 NOT1 |     -    29    65     -     -     -     -     -     -    34 |  286    >>>
 NRC2 |     -     -    23    61    20     -    25     -     -    46 |  288   0.05
 NTUS |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    37 |  277   9.60
 NYA1 |     -    46     -     -    20     -     -     -     -    44 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    22    48     -     -     -     -     -    36 |  288   0.08
 OS0G |     -    40   100    73    44     -     -     -     -    32 |  288   0.19
 PIE1 |     -     -   100    59     -     -     -     -     -    76 |  288   0.08
 PIMO |     -     -     -    85    70     -     -     -     -     X |  279  21.91
 POL2 |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    29 |  284  11.56
 POTS |     -    93     -     -    50     -    36     -     -    87 |  288  17.18
 RBAY |     -   137     -     -     -     -     -     -     -   164 |  186  32.55
 REYK |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    34 |  269  12.72
 RIOG |     -    42     -   125    54     -     -     -     -   150 |  288    >>>
 SANT |     -    55     -    56    42     -    52     -     -    37 |  288   4.69
 SCH2 |     -    43    61     -     -     -    87     -     -    41 |  287    >>>
 SELE |     -     -     -    36     -     -     -     -     -    23 |  286  36.34
 SFER |     -     -    50     -     -     -     -     -     -    44 |  283   0.42
 STJO |     -     -    85     -     -     -    98     -     -    12 |  287 938.70
 SUTH |     -    46     -    60     -     -     -     -     -    48 |  288  13.22
 THU3 |     -    25     -     -    37     -     -     -     -     - |  288   9.01
 TIDB |     -    25    44    56    27     -     X     -     -     X |  194   0.10
 TLSE |     -     -    56     -     -     -     -     -     -    49 |  286   0.47
 TSKB |     -    53    23    52    31     -     -     -     -    39 |  288   0.95
 TWTF |     -    62    71     -     -     -     -     -     -    75 |  288   0.42
 USNO |     -    31    15     -     -     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 USUD |     -     -    67    52     -     -     -     -     -    42 |  288  12.71
 VILL |     -    22     -    57     X     -    49     -     -    30 |  288   5.47
 WILL |     -    38    55     -     -     -     -     -     -    58 |  286  42.71
 WSRT |     -    52   117     -    53     -     -     -     -    38 |  288   0.06
 WTZR |     -    22    69    54     -     -     -     -     -    34 |  288   0.12
 WUHN |     -    32     -    68    38     -    41     -     -    29 |  287  14.82
 YAKT |     -    46    69     -     -     -     -     -     -    51 |  286   0.80
 YAR2 |     -    46     -     -     -     -     -     -     -    55 |  284   4.37
 YELL |     -    37     -    68    29     -    42     -     -    51 |  288   0.08
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4288    57    73    87    78  3660    80  4303     -    66 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.05 (ns) 

