
 GPS week: 1250   Day: 3   MJD: 52997                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2684      0    -0.04    -0.03     3.54     0.00
 cod |   288     0  26460    308    -0.26     0.18     0.05    17.04
 emr |   288     0  16818     17   247.87    17.01     0.06    16.07
 esa |   288     0  19710   1831     1.09    -1.55     0.08    10.48
 gfz |   288     0  20273    287     0.03     0.15     0.03    30.63
 iga |    96     0   2683      0    -0.08     0.02     0.13     0.00
 igu |    96     0   2588      0    -0.07     0.05     2.87     0.00
 jpl |   288     0  14884    147     1.46     0.02     0.07    11.91
 ngs |    96     0   2684      0    -0.04    -0.03     3.50     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  31867   1626   527.23    13.75     0.07    13.88

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -3312    68    63  -145    27  -210  1863    51 -3437     -  -145 |
    2 | -6456   -75   -77   -94   125    33 -6802   -27 -4911     -   -22 |
    3 | -5341    75   178   -12  -239    57 -6122   121 -5389     -   225 |
    4 |    37    -8  -156     X   192  -265  2177    88  -171     -  -243 |
    5 | -4244   -94  -184    86    94   125 -1261    31 -3754     -    33 |
    6 | -2569   -59    10    82    12    70  2047  -185 -2622     -    86 |
    7 |  -516   -52  -195    30   191   109  -524  -196  -521     -  -134 |
    8 |  -770    82  -117    85   109    29  2620     2 -1051     -  -269 |
    9 |  1340   -85  -233   111   209   -59  1362  -158  1251     -   -73 |
   10 | -4133    79   -32   115   -55   128 -7655     3 -4393     -   -28 |
   11 |  2691   103   211  -170   -53  -266  1338    32  2550     -  -153 |
   13 |  4887   154   -26  -179   167  -209  3013    39  5129     -  -404 |
   14 |  5174   243   298  -136  -278    99  2515    65  4848     -     X |
   15 | -3585   -62   -15   -66    49    83  3950   -67 -3341     -    48 |
   16 |  7613  -101    86   -86    94   -91  1047     7  7378     -  -145 |
   17 |  -840   -81  -128    29   120    50 -1732   -16  -594     -   -35 |
   18 |  4744   -66  -103   176    52    95  2748  -170  4706     -    79 |
   20 |  5613   267    72   114   -97    95  2719   337  5430     -  -319 |
   21 |  1967  -241    45   -25    28   -29  1231     X  1912     -   204 |
   23 | -4153   106    45    80  -228   170 -6077   226 -3591     -    97 |
   24 |  2938    -7  -119   343   -16    80  2651    10  1900     -   -60 |
   25 | -3606   -12   109   132  -100    68  1457    94 -3099     -     X |
   26 | -1955    77  -254    17    88  -148 -1558   110 -2127     -   -96 |
   27 |  -289    83  -142    23   152  -141 -6582    90  -519     -  -358 |
   28 |  6189   139   -39   120   -44   108  4088   160  5987     -  -136 |
   29 |  1084    80  -190    62    41   -63     -    79   884     -   -81 |
   30 | -2614    13     4   146   -76   124  3908    39 -2430     -    32 |
   31 |   123   185   198   -60  -271   -49 -2326   154   -18     -   170 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    31   -79     -     -     -     -    58     -     -     4 |
 ALGO |     -     -   -23     X     -     -     -   152     -     -  -104 |
 AMC2 |     -  -107    18     -     -     -     -    -3     -     -   113 |
 AOML |     -   -77     -     -     -     -     -    79     -     -    27 |
 AREQ |     -     -    66  -105   -25     -     -    11     -     -    49 |
 ARTU |     -     -     -     -    12     -     -   -30     -     -     - |
 ASC1 |     -   -49     -    -4   -35     -     -     -     -     -   139 |
 BAHR |     -   -28   -13   171    14     -     -     -     -     -  -112 |
 BILI |     -    45     -     -     -     -     -   -65     -     -     - |
 BOGT |     -   -13     -     X     -     -     -     -     -     -    16 |
 BOR1 |     -     -    48     -     -     -     -     -     -     -   -55 |
 BREW |     -     -   -20     -     -     -     -   -62     -     -    76 |
 BRMU |     -     -     -     -    -8     -     -     -     -     -    17 |
 BRUS |     -     -    32     -     -     -     -   -10     -     -   -28 |
 CAS1 |     -     9     -    76   -54     -     -     -     -     -    50 |
 CEDU |     -  -133     -   -22     -     -     -     -     -     -   177 |
 CHAT |     -   -65     -   106     -     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   122    65     -     -     -     -   -27     -     -  -202 |
 COCO |     -   112     -  -233    77     -     -     -     -     -  -139 |
 CRO1 |     -   -48   158     -    -8     -     -   -95     -     -   -27 |
 DAV1 |     -  -172     -     -   104     -     -     -     -     -   -19 |
 DRAO |     -    40   -45     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 DWH1 |     -     -    40     -     -     -     -   -75     -     -    18 |
 FAIR |     -   -38   -11    62   -38     -     -    62     -     -    43 |
 FORT |     -     -   -40  -185    25     -     -    88     -     -    55 |
 GLPS |     -    28     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -  -118   138     X     -     -     -     -     -     -   -15 |
 GOLD |     -    42     -    18     -     -     -   -76     -     -     X |
 GUAM |     -   104     -  -129   -81     -     -   -84     -     -   231 |
 HERS |     -  -245  -115     -     -     -     -     -     -     -   421 |
 HOB2 |     -    28     -   -19     -     -     -     -     -     -   -21 |
 HRAO |     -     -     -     -   -25     -     -   -59     -     -   103 |
 IISC |     -    30     -  -148    44     -     -     -     -     -   -22 |
 JPLM |     -     -   -83     -     -     -     -     -     -     -    97 |
 KERG |     -   -15    39     -     6     -     -     -     -     -   -40 |
 KGN0 |     -     -    81     -     -     -     -     -     -     -   -94 |
 KIRU |     -     2     -    33     -     -     -   -75     -     -    37 |
 KIT3 |     -    48     -   -93    -7     -     -    38     -     -     0 |
 KOKB |     -     -    58     -   -55     -     -     -     -     -    54 |
 KOSG |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 KOUR |     -    25     -    93     -     -     -  -115     -     -     1 |
 LHAS |     -     -     -  -128    36     -     -     -     -     -    17 |
 MAC1 |     -    44     -    77   -79     -     -     -     -     -    63 |
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -     -     1     -     -    -1 |
 MALI |     -   -13     -    18     X     -     -     -     -     -     2 |
 MAS1 |     -     9     -    69   -30     -     -     7     -     -    -2 |
 MAW1 |     -   190     -     -   -83     -     -     -     -     -   -50 |
 MCM4 |     -    26     -     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -63   -31     -   -26     -     -     -     -     -   169 |
 MEDI |     -     -   146     -     -     -     -   -94     -     -   -93 |
 METS |     -    -6    25     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 MIZU |     -     -   -46     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 MKEA |     -    -6     -   -22   -48     -     -     6     -     -   124 |
 NKLG |     -     -     -     -    32     -     -     -     -     -   -70 |
 NLIB |     -     -   -71     -     -     -     -   134     -     -   -33 |
 NNOR |     -     -   111  -193     -     -     -     -     -     -    18 |
 NRC1 |     -   -11    67  -150    20     -     -    21     -     -   -14 |
 NRIL |     -    40     -     -   -41     -     -    49     -     -     - |
 NSSP |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -     -    97 |
 NYA1 |     -     X     -     -    36     -     -     -     -     -   -78 |
 NYAL |     -     -     5    99     -     -     -     -     -     -   -81 |
 OHI2 |     -    77     -     -   -43     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -19     -  -105    47     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -56   -11     -     -    34     -     -    38 |
 PETP |     -   -21     -     -     -     -     -    30     -     -     - |
 PIE1 |     -   -29     -     X     -     -     -     -     -     -    36 |
 PIMO |     -     -     -   -30    10     -     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -   -21     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 POTS |     -    13     -   -59     8     -     -     -     -     -    11 |
 PRDS |     -   -73     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 REYK |     -   -83     -     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 SANT |     -     -     -   217  -107     -     -    85     -     -     X |
 SCH2 |     -    -8     -     -     -     -     -   -50     -     -    53 |
 SELE |     -     -     -   -49     -     -     -     -     -     -    37 |
 STJO |     -     -   -46     -     -     -     -    71     -     -    -7 |
 SUTH |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 THTI |     -     -     -   120   -10     -     -     -     -     -   -68 |
 THU3 |     -   -52     -     -    29     -     -     -     -     -     X |
 TIXI |     -    49     -     -   -39     -     -    30     -     -     - |
 TOW2 |     -   -80     -     -    45     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -31     -     -    79     -     -     -     -     -  -137 |
 TROM |     -     -     -   118     -     -     -     -     -     -   -89 |
 TSKB |     -   -39    69   -81    10     -     -     -     -     -     8 |
 TWTF |     -   -54     -     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 UNSA |     -     -     -     -   -23     -     -     -     -     -    52 |
 USN1 |     -     -     -     -     -     -     -  -215     -     -   185 |
 USNO |     -  -107    99     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 USUD |     -     1     -   -47     -     -     -    13     -     -    22 |
 VILL |     -    -2     -     X     -     -     -     -     -     -     2 |
 WHIT |     -   -43     -     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 WSRT |     -    10     -     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 WTZR |     -    23     -   -58     -     -     -     -     -     -    16 |
 WUHN |     -     -     -     6     -     -     -    22     -     -   -23 |
 YAKT |     -   -66     -     -     -     -     -   -10     -     -    89 |
 YELL |     -    35     -   205   -88     -     -   -71     -     -    63 |
 YSSK |     -    19     -     -     -     -     -   -28     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5174    68    33    96    22    55  4474    62  5142     -    74 |  288   4.99
    2 |  3985    29    69    39    14   103  5004   186  4439     -    86 |  288   2.05
    3 |  3491    49    35    67    38    33  2784    47  3582     -    35 |  288   2.89
    4 |  1544   184    57     X    53   334  1419    53  1479     -   102 |  277   0.93
    5 |  4191    22   131    95    21    57  2758   153  3855     -    93 |  288   1.76
    6 | 10932    27   132    63    45    70  5511    99 10901     -    74 |  288  10.44
    7 |  1549    63    37    35    17    99   711    67  1386     -    52 |  288   0.88
    8 |  2797    39    44    71    22    94  1573    67  2835     -    93 |  288   2.50
    9 |  4272    52    37    93    28    50  3907    80  4094     -   100 |  288   1.97
   10 |  2296    49    33    51    23   108  3501   109  2273     -    79 |  288   1.53
   11 |  1189    51    42    75    36   125   654   103  1227     -   134 |  288   0.30
   13 |  2173    60    43    79    34    62  1805    67  1958     -   146 |  288   0.28
   14 |   768    68    46    74    77    96  1413   114   638     -     X |  288   0.27
   15 |  5075   128   154   161    46   202  3453   108  4639     -   198 |  288   3.95
   16 |   760    38    33    86    21    53   825   109   648     -   102 |  288   0.27
   17 |  2600    73    87   102    57   217  1132   109  2479     -   105 |  288   1.14
   18 |   857    46   138   118    54    81  1356    91   857     -    54 |  288   0.43
   20 |   786    48    61    40    30   233  1655    52   684     -   122 |  288   0.27
   21 |  1038    82   139    41    46    74   737     X  1085     -   102 |  288   0.27
   23 |  2311    43    36    41    59   193  3904   148  2134     -    73 |  288   0.78
   24 |  6097    74   105   127    43   168  2845    82  5660     -   118 |  288   2.96
   25 |  4502    78    41    98    35    63  2428    54  4875     -     X |  288   1.02
   26 |   621    82    50    82    29   114   691    46   615     -    89 |  288   0.75
   27 |  1620    37    32    36    16    53  4311    66  1573     -    44 |  288   0.69
   28 |   975    43    33    73    32   125  2307   107   869     -    54 |  288   0.42
   29 |  1655    78    42   122    27   111     -   100  1680     -    46 |  288   0.79
   30 |  1912    30   127    39    34    70  1634   168  2192     -   117 |  288   1.13
   31 |  3287    64    28   146    66    64  4495    78  3308     -   130 |  288   2.31
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    20    38     -     -     -     -    59     -     -    30 |  288   9.49
 ALGO |     -     -    18     X     -     -     -    46     -     -    32 |  288   0.04
 AMC2 |     -    15    33     -     -     -     -    38     -     -    22 |  288   0.05
 AOML |     -    26     -     -     -     -     -    28     -     -    19 |  288  22.28
 AREQ |     -     -    29    50    30     -     -   138     -     -    28 |  288  18.41
 ARTU |     -     -     -     -    20     -     -    53     -     -     - |  234  15.25
 ASC1 |     -    32     -    44    22     -     -     -     -     -    59 |  287    >>>
 BAHR |     -    39    28    41    27     -     -     -     -     -    24 |  288   0.29
 BILI |     -    16     -     -     -     -     -    23     -     -     - |  287   7.59
 BOGT |     -   143     -     X     -     -     -     -     -     -   176 |  283  18.66
 BOR1 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.39
 BREW |     -     -    37     -     -     -     -    63     -     -    24 |  288   0.06
 BRMU |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 BRUS |     -     -    23     -     -     -     -    32     -     -    11 |  288   0.04
 CAS1 |     -    46     -    72    21     -     -     -     -     -    49 |  288   8.18
 CEDU |     -    77     -   101     -     -     -     -     -     -    63 |  288  17.59
 CHAT |     -    68     -   111     -     -     -     -     -     -     - |   95   7.60
 CHUR |     -    18    25     -     -     -     -    49     -     -    29 |  288  14.39
 COCO |     -    26     -    75    29     -     -     -     -     -    30 |  288   9.71
 CRO1 |     -    60    30     -    34     -     -    80     -     -    53 |  288  17.10
 DAV1 |     -    39     -     -    14     -     -     -     -     -    64 |  288  15.66
 DRAO |     -    37    27     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.34
 DWH1 |     -     -    36     -     -     -     -    37     -     -    22 |  288   0.33
 FAIR |     -    14    24    70    18     -     -    54     -     -    28 |  288   0.12
 FORT |     -     -    39    53    41     -     -   120     -     -    39 |  288   0.16
 GLPS |     -    71     -     -    40     -     -     -     -     -     - |  254  24.45
 GODE |     -    30    31     X     -     -     -     -     -     -    31 |  287  12.91
 GOLD |     -    38     -   127     -     -     -    68     -     -     X |  288  13.70
 GUAM |     -    43     -    65    62     -     -    52     -     -   148 |  288  19.24
 HERS |     -    23    15     -     -     -     -     -     -     -    25 |  264   8.75
 HOB2 |     -    37     -    42     -     -     -     -     -     -    46 |  288   0.08
 HRAO |     -     -     -     -    28     -     -    65     -     -    42 |  287    >>>
 IISC |     -    51     -    56    31     -     -     -     -     -    50 |  288  28.39
 JPLM |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288  16.85
 KERG |     -    50    42     -    17     -     -     -     -     -    24 |  287   1.40
 KGN0 |     -     -    78     -     -     -     -     -     -     -    90 |  251   0.48
 KIRU |     -    30     -    59     -     -     -    27     -     -    22 |  288   8.56
 KIT3 |     -    29     -    53    18     -     -    97     -     -    24 |  288  12.88
 KOKB |     -     -    40     -    36     -     -     -     -     -    84 |  288   0.07
 KOSG |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288   8.23
 KOUR |     -    47     -    70     -     -     -    92     -     -    34 |  288   3.10
 LHAS |     -     -     -    53    11     -     -     -     -     -    28 |  288  11.19
 MAC1 |     -    57     -    65    32     -     -     -     -     -    58 |  288  16.60
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -     -    83     -     -    71 |  285 340.74
 MALI |     -    46     -    61     X     -     -     -     -     -    81 |  287  21.45
 MAS1 |     -    39     -    36    15     -     -    26     -     -    60 |  288   2.58
 MAW1 |     -    28     -     -    16     -     -     -     -     -    26 |  288  29.32
 MCM4 |     -    22     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287  17.99
 MDO1 |     -   101    24     -    39     -     -     -     -     -    45 |  288 154.15
 MEDI |     -     -    23     -     -     -     -    32     -     -    20 |  288    >>>
 METS |     -    29    29     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287  12.38
 MIZU |     -     -    37     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.40
 MKEA |     -    24     -    63    24     -     -    58     -     -    33 |  288  24.55
 NKLG |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    35 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    36     -     -     -     -    50     -     -    16 |  288   0.08
 NNOR |     -     -    25    60     -     -     -     -     -     -    39 |  288  15.41
 NRC1 |     -    35    21    62    15     -     -    43     -     -    36 |  288   0.04
 NRIL |     -    19     -     -    15     -     -    38     -     -     - |  288  10.53
 NSSP |     -    10     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  12.41
 NYA1 |     -     X     -     -    13     -     -     -     -     -    30 |  288   0.04
 NYAL |     -     -    33    46     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.04
 OHI2 |     -    30     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  283   6.96
 ONSA |     -    78     -    70    29     -     -     -     -     -     - |  281    >>>
 PERT |     -     -     -    71    17     -     -    76     -     -    28 |  288   8.72
 PETP |     -    25     -     -     -     -     -    35     -     -     - |  286  11.16
 PIE1 |     -   154     -     X     -     -     -     -     -     -   189 |  287  12.20
 PIMO |     -     -     -   137    47     -     -     -     -     -     X |  268  19.98
 POL2 |     -    32     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  287  16.64
 POTS |     -    34     -    37    15     -     -     -     -     -    23 |  288  17.65
 PRDS |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   1.89
 REYK |     -    54     -     -     -     -     -     -     -     -    67 |  288  10.79
 SANT |     -     -     -   103    30     -     -    26     -     -     X |   91   2.83
 SCH2 |     -    19     -     -     -     -     -    40     -     -    28 |  288  35.17
 SELE |     -     -     -    36     -     -     -     -     -     -    27 |  288  31.24
 STJO |     -     -    18     -     -     -     -    45     -     -    25 |  288   0.05
 SUTH |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |  287  18.09
 THTI |     -     -     -    47    24     -     -     -     -     -    50 |  287   3.82
 THU3 |     -    46     -     -    25     -     -     -     -     -     X |  288   7.32
 TIXI |     -    18     -     -    23     -     -    39     -     -     - |  287   8.52
 TOW2 |     -    32     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288  15.33
 TRO1 |     -    63     -     -    50     -     -     -     -     -    36 |  288  10.22
 TROM |     -     -     -    28     -     -     -     -     -     -    21 |  288  13.69
 TSKB |     -    23    37    41    16     -     -     -     -     -    39 |  288   1.47
 TWTF |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.46
 UNSA |     -     -     -     -    39     -     -     -     -     -    87 |  288  24.65
 USN1 |     -     -     -     -     -     -     -    37     -     -    32 |  288   0.05
 USNO |     -    33    15     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.04
 USUD |     -    49     -    48     -     -     -    29     -     -    82 |  288  13.10
 VILL |     -    39     -     X     -     -     -     -     -     -    48 |  288   5.42
 WHIT |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288   5.57
 WSRT |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.04
 WTZR |     -    27     -    39     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 WUHN |     -     -     -    46     -     -     -    40     -     -    19 |  287  15.18
 YAKT |     -    51     -     -     -     -     -    55     -     -    31 |  288   1.07
 YELL |     -    26     -   105    24     -     -    55     -     -    49 |  288   0.04
 YSSK |     -    31     -     -     -     -     -    44     -     -     - |  287  11.58
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3540    55    58    75    33   129  2870    72  3496     -    67 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.04 (ns) 

