
 GPS week: 1259   Day: 2   MJD: 53059                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2592      0     0.02    -0.03     2.79     0.00
 cod |   288     0  28104    499    -0.03     0.27     0.05    16.16
 emr |   288     0  25711    573  1674.31    26.32     0.04    17.12
 esa |   288     0  18701    924  1673.81    26.64     0.08     8.00
 gfz |   288     0  21312      4    -0.16     0.41     0.05    15.16
 iga |    96     0   2592     14     0.02    -0.04     0.08     0.00
 igu |    96     0   2592      0     0.01    -0.01     2.19     0.00
 jpl |   288     0  17616    570    -0.87     0.24     0.03    29.21
 ngs |    96     0   2592      0     0.03    -0.04     2.77     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  35916   2227   225.05    13.36     0.05    14.35

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -6277   -11   -77   -47    12    83   599     6 -6287     -   112 |
    3 |  2593   -42   -20    54    33     9 -4101   -39  2368     -    47 |
    4 |  2173   -29   -94    16    64   -39  2589    63  2062     -     2 |
    5 | -3292    44    23    66    59   -10  3669     9 -3399     -  -185 |
    6 | -3949   158  -102   136   113  -164   491   -56 -3509     -  -192 |
    7 | -3073   -63  -183     2   319   -36 -1882   -46 -3063     -     X |
    8 | -7341   -16  -178   107    82    22  1751    -1 -6770     -   101 |
    9 |    71   173   -59    38   -30   -72 -1433    88  -478     -  -207 |
   10 |  -496   -36   -11   -57   242    39  -558   -90 -1057     -   -76 |
   11 |  3521   -98   -68  -181    74    23   809    82  3818     -   134 |
   13 |  3552    74  -186   -19   -61   -24  1096   132  3578     -    83 |
   14 |  1101    93   -39    -4  -116     8  1621   131  1362     -   -62 |
   15 | -2924    31    65   -82   -64   228 -1510   -76 -3007     -    77 |
   16 |  6390    26    11    35  -308    40  2876   124  6106     -   135 |
   17 | -3562    56    61   115   169   -81 -3002   -96 -3056     -  -278 |
   18 |  4507    76   -30   -95  -132   141  2777    92  4351     -    47 |
   20 |  6193   -15  -129   105  -120   118  4368   150  6064     -    88 |
   21 |  8743    76    41     7  -153   162  -271    46  8274     -   -22 |
   22 | -5525   -19   -69   -12   -52   -82 -4056   138 -5490     -    28 |
   24 | -3836   -27    31   190   -53   -27 -3544    20 -3183     -   -75 |
   25 | -1556     1  -145  -159   191  -120  -100    37 -1708     -    23 |
   26 |   373    91  -141   -65   238  -156 -1295    59   -57     -  -211 |
   27 |  1174   -37  -150   -22   220   -88  -644    31  1055     -   -29 |
   28 |  6751  -118   -31  -233   189    34  7871    41  6614     -    55 |
   29 | -3055    56   -85   -12   171  -109    -4    36 -2766     -  -170 |
   30 |  1193   100  -155   106   236   -99 -1766    50  1152     -  -289 |
   31 | -3448    12    39    14  -192   202 -6349   -13 -2973     -   149 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -21     -     -     -     -    65     -     -  -108 |
 ALGO |     -     -  -142   215     -     -     -   129     -     -  -214 |
 AMC2 |     -   -51   169     -     -     -     -   -82     -     -    21 |
 AOML |     -  -166     -     -     -     -     -   135     -     -   -88 |
 AREQ |     -     -   -25   386    -4     -     -   -85     -     -    -9 |
 ARTU |     -    42     -    29  -146     -     -    45     -     -     - |
 ASC1 |     -   164     -     -   -45     -     -     -     -     -  -134 |
 ASPA |     -     -     -     -   109     -     -     -     -     -  -116 |
 AUCK |     -  -121     -     X   314     -     -     -     -     -  -196 |
 BAHR |     -     -     8     -   -92     -     -    49     -     -   -12 |
 BAN2 |     -     -   -42     -     -     -     -     -     -     -    50 |
 BILI |     -    75     -     -    35     -     -   -60     -     -     - |
 BOR1 |     -   -41    38     -     -     -     -     -     -     -     X |
 BREW |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -   -50 |
 BRMU |     -     -     -     -    48     -     -     -     -     -   -51 |
 BRUS |     -   -56    40     -     -     -     -     5     -     -     4 |
 CAGZ |     -     5     -     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 CAS1 |     -    28     -  -100   -89     -     -    57     -     -     4 |
 CEDU |     -  -234     -   473     -     -     -     -     -     -     1 |
 CHAT |     -   -84     -    98     -     -     -     -     -     -    40 |
 CHUR |     -     -   168     -     -     -     -     -     -     -  -200 |
 COCO |     -   -13     -   -49    95     -     -   -22     -     -   -14 |
 CRO1 |     -     -   -80    70   -16     -     -    75     -     -   -79 |
 DAEJ |     -  -162   153     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DAKA |     -    53     -     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    23     -     -   -23     -     -     -     -     -    -2 |
 DRAO |     -    56   -53     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 DWH1 |     -   297    33     -     -     -     -  -117     -     -  -136 |
 FAIR |     -     -    -4  -106   -56     -     -    61     -     -     X |
 FORT |     -     -   127     -   -39     -     -     -     -     -  -111 |
 GLPS |     -     0     -   101    47     -     -   -52     -     -     - |
 GODE |     -    35    45   -82     -     -     -     -     -     -   -47 |
 GOLD |     -    98     X   162     -     -     -   -99     -     -     X |
 GRAZ |     -     -     5     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 GUAM |     -    86     -  -139  -129     -     -   -37     -     -   176 |
 GUAT |     -    67     -     -     5     -     -     -     -     -   -81 |
 HOB2 |     -    83   179  -148     -     -     -  -131     -     -    43 |
 HRAO |     -     -     -     -   -65     -     -   -11     -     -    91 |
 IENG |     -   -64    61     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    59     -  -133  -144     -     -     -     -     -   160 |
 JPLM |     -     -    63     -     -     -     -     -     -     -   -75 |
 KERG |     -     2     2   268   -45     -     -     -     -     -   -17 |
 KGN0 |     -    55  -101     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 KIRU |     -    -4     -  -139     -     -     -     -     -     -    82 |
 KOKB |     -     -    12     -   -41     -     -     -     -     -    29 |
 KOSG |     -   -91     -     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 KOUR |     -     -     -    89     -     -     -   -59     -     -    71 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -65     -     -   131 |
 LAE1 |     -     -     -  -106     -     -     -    29     -     -     0 |
 LPGS |     -   -89    31     X     -     -     -    74     -     -   -93 |
 MAC1 |     -    -7     -   -39   -52     -     -   -25     -     -   136 |
 MAD2 |     -     -   -59     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 MAS1 |     -    11     6   -61   -30     -     -    43     -     -   -40 |
 MAW1 |     -   115     -     -   -64     -     -     -     -     -   -63 |
 MCM4 |     -   165  -130     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    -6     -    54     -     -     -     -     -   -49 |
 MEDI |     -     -   -34     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 METS |     -   -80    71     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 MIZU |     -     -   -63     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 MKEA |     -     -     -  -116   -43     -     -    31     -     -    46 |
 NLIB |     -     -    64     -     -     -     -     3     -     -   -83 |
 NNOR |     -     -   215  -120     -     -     -  -133     -     -    82 |
 NPLD |     -  -102   106     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 NRC1 |     -     -   -52     -   -19     -     -    79     -     -   -77 |
 NRIL |     -    17     -     -   -13     -     -    -2     -     -     - |
 NSSP |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 NTUS |     -  -151     -     -     -     -     -    18     -     -   134 |
 NYA1 |     -     X     -     -  -316     -     -     -     -     -   334 |
 NYAL |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -   -29 |
 OHI2 |     -   -28     -     -   -23     -     -    28     -     -     - |
 ONSA |     -   -21    57   -80     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    99  -248    39     -     -     -     -     -   -26 |
 PETP |     -   -73     -     -     -     -     -    40     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    65   -55     -     -     -     8     -     -   -62 |
 PIMO |     -     -     -     0     0     -     -     X     -     -     X |
 POL2 |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -     -    85 |
 POTS |     -   -19     -     -    12     -     -     -     -     -     9 |
 PRDS |     -     -    33     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 PTBB |     -    32     5     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 QAQ1 |     -     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 REYK |     -  -200     -     -     -     -     -    75     -     -    72 |
 RIOG |     -   -40    48    94   -32     -     -     -     -     -   -30 |
 SANT |     -     X     -     X   -46     -     -     -     -     -    49 |
 SCH2 |     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -   -41     -     -    83 |
 SEY1 |     -     2     -     -   -37     -     -     X     -     -    36 |
 SFER |     -   -72   -57     -     -     -     -     -     -     -   148 |
 SPT0 |     -   -75    54     -     -     -     -     -     -     -    21 |
 SUTH |     -   -32     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 SUTM |     -     -   258     -  -223     -     -   -35     -     -     - |
 THU3 |     -    28    12     -   -43     -     -     -     -     -     X |
 TIDB |     -    20    -1    -2   -18     -     -     -     -     -     X |
 TIXI |     -   116     -     -  -125     -     -     0     -     -     - |
 TLSE |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 TOW2 |     -   108     -    33     -     -     -   -69     -     -     - |
 TRO1 |     -    24     X     -    98     -     -  -154     -     -   182 |
 TSKB |     -   -70   -43     -    72     -     -     -     -     -    54 |
 TWTF |     -  -103   -63     -     -     -     -     -     -     -   190 |
 UNSA |     -     -     -    38     -     -     -     -     -     -   -21 |
 USN1 |     -   295   198     -     -     -     -  -293     -     -    30 |
 USNO |     -    -8    56     -     -     -     -     -     -     -   -57 |
 USUD |     -     -  -172     9     -     -     -   107     -     -   -18 |
 VILL |     -    44     -   -45     -     -     -     -     -     -   -25 |
 WHIT |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |
 WSRT |     -   -28    84     -     -     -     -     6     -     -   -82 |
 WTZR |     -   -28   128  -161     -     -     -   -10     -     -   -13 |
 WUHN |     -     -     -     -   -23     -     -     -     -     -    25 |
 YAKT |     -  -149     -     -     -     -     -     -     -     -   168 |
 YAR2 |     -  -140   116     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 YEBE |     -     -   -22     -     -     -     -     0     -     -    27 |
 YELL |     -    38    20    65   -52     -     -   -29     -     -    12 |
 YSSK |     -     8     -     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -   -71     -   -50    62     -     -     -     -     -    42 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4326    41    18    40    25    85  2463    31  4474     -    52 |  288   4.36
    3 |  2113    38    27   102    45   114  2935    28  2610     -    64 |  288   2.06
    4 |  1529    65    46    41    37    73  1530    21  1492     -    74 |  288   0.67
    5 |  2903    47    34    49    47    93  2637    39  3010     -    32 |  288   2.30
    6 |  4709    35    22    68    37    54  3959    40  5653     -    25 |  288   3.08
    7 |  1067    32    49    41    32    70  1777    17  1229     -     X |  288   0.66
    8 |  2999    63    39    38    36    34  1229    30  2426     -   104 |  288   2.07
    9 |  3550    85    30    77    34   119  1536    30  3143     -    86 |  288   1.79
   10 |  5181    75    43   112    28    58  3032    49  5100     -    46 |  288   2.45
   11 |  1045    69    49    60    25    87   858    27   745     -    28 |  288   0.44
   13 |   624    59    41    36    17    43  1235    29   423     -    64 |  288   0.42
   14 |  1807    36    48    86    20    72   999    30  2084     -    45 |  288   0.30
   15 |  2666    73    34    97   144   171  2255    30  2401     -    65 |  288   2.60
   16 |   631    67    46   107    87    71  1602    49   539     -   126 |  288   0.34
   17 |  3963    47    30    52    25    75  1112    33  3191     -    44 |  288   1.40
   18 |   783    70    73   115    40   139  1285    21   765     -    62 |  288   0.38
   20 |   976    54    42    64    30    82  2002    49   875     -    68 |  288   0.25
   21 |  1412    44    36    54    43    83   919    13  1640     -    35 |  288   0.76
   22 |  2886    77    52   152    28    74  2612    62  3171     -    67 |  288   0.63
   24 |  5405    63    54    49    25    68  4210    32  4978     -    69 |  288   2.02
   25 |  3139    53    39    91    42    84  3259    41  2938     -    50 |  288   2.72
   26 |  1266    51    42    41    24    35   798    30  1331     -    26 |  288   0.49
   27 |  2449    53    25    36    35    70   687    36  2388     -    78 |  288   0.81
   28 |  1713    73    43    54    41    43  2302    26  1776     -    76 |  288   1.27
   29 |  2998    55    38    46    27    72   632    32  2539     -    70 |  288   0.53
   30 |  1803    45    28    80    42    86  1192    29  1621     -    56 |  288   0.41
   31 |  2141    40    24    54    53   102  3517    22  2603     -    47 |  288   1.31
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    28     -     -     -     -    21     -     -    46 |  288   6.37
 ALGO |     -     -    23    76     -     -     -    14     -     -    34 |  288   0.02
 AMC2 |     -    28    55     -     -     -     -    20     -     -    27 |  288   0.02
 AOML |     -    22     -     -     -     -     -    14     -     -    19 |  288  31.81
 AREQ |     -     -    62    54    71     -     -    40     -     -    75 |  278  22.32
 ARTU |     -    23     -    26    18     -     -    12     -     -     - |  288  11.86
 ASC1 |     -    51     -     -    67     -     -     -     -     -   119 |  285    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    75     -     -     -     -     -    79 |  286    >>>
 AUCK |     -    28     -     X    66     -     -     -     -     -    63 |  264   8.50
 BAHR |     -     -    35     -    22     -     -    22     -     -    25 |  288   0.36
 BAN2 |     -     -    49     -     -     -     -     -     -     -    58 |  287  16.88
 BILI |     -    29     -     -    23     -     -    10     -     -     - |  286   8.39
 BOR1 |     -    24    23     -     -     -     -     -     -     -     X |  159   0.43
 BREW |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 BRUS |     -    18    34     -     -     -     -    18     -     -    25 |  288   0.01
 CAGZ |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.52
 CAS1 |     -    46     -    77    21     -     -    18     -     -    36 |  288   7.88
 CEDU |     -    33     -   110     -     -     -     -     -     -    55 |  288  14.37
 CHAT |     -    27     -   107     -     -     -     -     -     -    82 |  287   9.89
 CHUR |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   9.32
 COCO |     -    41     -    78    42     -     -    32     -     -    36 |  288   8.58
 CRO1 |     -     -    24    96    76     -     -    24     -     -   103 |  283  20.59
 DAEJ |     -    43    40     -     -     -     -     -     -     -     X |  286   1.89
 DAKA |     -   167     -     -   178     -     -     -     -     -     - |  238    >>>
 DAV1 |     -    33     -     -    22     -     -     -     -     -    46 |  288  15.64
 DRAO |     -    32    24     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.05
 DWH1 |     -    41    26     -     -     -     -    24     -     -    28 |  288   0.74
 FAIR |     -     -    28    33    17     -     -    23     -     -     X |  288   0.05
 FORT |     -     -    21     -    32     -     -     -     -     -    33 |  288   0.10
 GLPS |     -    42     -   114    35     -     -    26     -     -     - |  288  24.67
 GODE |     -    16    39    62     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.08
 GOLD |     -    31     X    31     -     -     -    14     -     -     X |  287  15.26
 GRAZ |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 GUAM |     -    28     -    81    46     -     -    18     -     -    27 |  278  14.12
 GUAT |     -    17     -     -    18     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 HOB2 |     -    35    15   129     -     -     -    24     -     -    44 |  288   0.07
 HRAO |     -     -     -     -    28     -     -    22     -     -    38 |  288   0.28
 IENG |     -    22    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.70
 IISC |     -    25     -    28    22     -     -     -     -     -    29 |  288  28.26
 JPLM |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288  21.39
 KERG |     -    42    28    51    36     -     -     -     -     -    19 |  288   0.89
 KGN0 |     -    41    29     -     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.39
 KIRU |     -    11     -    23     -     -     -     -     -     -    13 |  288  11.46
 KOKB |     -     -    28     -    26     -     -     -     -     -    44 |  288   0.05
 KOSG |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  63.29
 KOUR |     -     -     -    59     -     -     -    26     -     -    31 |  288   2.23
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    55 |  288  33.55
 LAE1 |     -     -     -    75     -     -     -    16     -     -    30 |  287  12.06
 LPGS |     -    68    24     X     -     -     -    34     -     -    16 |  283  43.15
 MAC1 |     -    44     -   155    30     -     -    31     -     -    38 |  288  14.30
 MAD2 |     -     -    45     -     -     -     -     -     -     -    53 |  288 368.13
 MAS1 |     -    45    19    54    39     -     -    16     -     -    34 |  288   1.83
 MAW1 |     -    27     -     -    25     -     -     -     -     -    49 |  288  28.20
 MCM4 |     -    24    36     -    25     -     -     -     -     -     - |  288 235.64
 MDO1 |     -     -    22     -    23     -     -     -     -     -    24 |  288  11.35
 MEDI |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 METS |     -    23    28     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   9.27
 MIZU |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.48
 MKEA |     -     -     -    38    21     -     -    41     -     -    78 |  288  16.46
 NLIB |     -     -    87     -     -     -     -    15     -     -   126 |  288 187.55
 NNOR |     -     -    25    95     -     -     -    31     -     -    85 |  288  12.82
 NPLD |     -    24    45     -     -     -     -     -     -     -    40 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    19     -    14     -     -    10     -     -    19 |  288   0.03
 NRIL |     -    29     -     -    18     -     -    17     -     -     - |  284  11.26
 NSSP |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288  11.50
 NTUS |     -    24     -     -     -     -     -    22     -     -    40 |  288   9.66
 NYA1 |     -     X     -     -    11     -     -     -     -     -    12 |  211   0.03
 NYAL |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.06
 OHI2 |     -    43     -     -    48     -     -    24     -     -     - |  288  13.65
 ONSA |     -    17    19    48     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PERT |     -     -   169   130   124     -     -     -     -     -    29 |  288   2.63
 PETP |     -    31     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  287   7.53
 PIE1 |     -     -    51    64     -     -     -    13     -     -    32 |  288   0.07
 PIMO |     -     -     -    98    52     -     -     X     -     -     X |  253  19.98
 POL2 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  14.95
 POTS |     -    17     -     -    18     -     -     -     -     -    13 |  288  19.72
 PRDS |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   1.77
 PTBB |     -    17    27     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.52
 QAQ1 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    24 |  286  10.05
 REYK |     -    19     -     -     -     -     -    13     -     -    26 |  287   9.82
 RIOG |     -    48    27   137    49     -     -     -     -     -    44 |  288  11.76
 SANT |     -     X     -     X   105     -     -     -     -     -   111 |  288   6.32
 SCH2 |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  60.91
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    36     -     -    74 |  288  37.37
 SEY1 |     -    18     -     -    29     -     -     X     -     -    29 |  288  20.79
 SFER |     -   105    57     -     -     -     -     -     -     -    62 |  286    >>>
 SPT0 |     -    23    33     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.08
 SUTH |     -    53     -     -     -     -     -     -     -     -    59 |  288  13.39
 SUTM |     -     -    38     -    36     -     -    28     -     -     - |  288  11.15
 THU3 |     -    14    19     -    16     -     -     -     -     -     X |  288   9.17
 TIDB |     -    36    30    72    29     -     -     -     -     -     X |  288   0.04
 TIXI |     -    29     -     -    24     -     -    26     -     -     - |  287   8.73
 TLSE |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.68
 TOW2 |     -    35     -    45     -     -     -    18     -     -     - |  288  11.80
 TRO1 |     -    21     X     -    39     -     -    27     -     -    25 |  288  10.14
 TSKB |     -    30    46     -    21     -     -     -     -     -    34 |  288   1.51
 TWTF |     -    22    34     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.33
 UNSA |     -     -     -    43     -     -     -     -     -     -    24 |  273  18.55
 USN1 |     -    22    28     -     -     -     -    21     -     -    22 |  288   0.03
 USNO |     -    24    17     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.03
 USUD |     -     -    40    29     -     -     -    29     -     -    42 |  288  10.00
 VILL |     -    32     -    43     -     -     -     -     -     -    48 |  288   2.54
 WHIT |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   2.60
 WSRT |     -    21    49     -     -     -     -    27     -     -    29 |  288   0.02
 WTZR |     -    81    74    36     -     -     -    44     -     -   108 |  278  76.24
 WUHN |     -     -     -     -    32     -     -     -     -     -    34 |  287  19.49
 YAKT |     -    43     -     -     -     -     -     -     -     -    48 |  283   0.63
 YAR2 |     -    41    16     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288   5.37
 YEBE |     -     -    30     -     -     -     -    10     -     -    34 |  288   0.07
 YELL |     -   112   162    97   114     -     -    75     -     -   108 |  288   0.10
 YSSK |     -    15     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   8.59
 ZWEN |     -    23     -    50    13     -     -     -     -     -    25 |  288  11.51
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2787    46    44    77    49    85  2185    28  2765     -    51 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.01 (ns) 

