
 GPS week: 1263   Day: 2   MJD: 53087                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2496     46    -0.23     0.66     3.70     0.00
 cod |   288     0  27253    351    -0.87     2.87     0.06    14.58
 emr |   288     0  20806     14  2400.26    24.80     0.05    17.01
 esa |   288     0  17486   1117    81.13    -2.18     0.09     7.59
 gfz |   288     0  19815    243     0.31    -0.77     0.05    18.10
 iga |    96     0   2592     28    -0.04     2.48     0.09     0.00
 igu |    96     0   2592     13    -0.17     3.26     3.75     0.00
 jpl |   288     0  17381    432    -3.78    -3.06     0.04    21.27
 ngs |    96     0   2592     38    -0.36     1.49     3.69     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33634   1151   576.05    10.05     0.04    21.45

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -5453  -216    40   148   158    -2  -509   -61 -5594     -   -40 |
    3 | -3732   -83     2   339   -12    12 -1452   -48 -3892     -   -31 |
    4 | -3228  -110   -36    14   147   -12   622    63 -3508     -   -57 |
    5 | -6620   147  -116   -96    -3     2  3789   197 -6382     -   -72 |
    6 | 18371   170   -50   104  -183  -113-19462    65 15702     -    12 |
    7 | -5469   -20    20    68   -43    77 -4867    68 -5526     -   -23 |
    8 |  1545    -7    17   219  -116   166  3270    78  1221     -   -23 |
    9 |  1943   134  -135  -110   105  -105 15710    88  1034     -   -78 |
   10 |   644   101   -49   110   114    92 10371    68  1064     -  -204 |
   11 |     -   -26   -78   309    13   -25   129   -86  6099     -     1 |
   13 |  4273    80   -47    18    21    55  1544   -48  4056     -   -17 |
   14 |  1175    69   -76   -58    43   -83  -109    36   776     -   -21 |
   15 | -2107   -85    54   230  -130   -47 -7239   -24 -2280     -    56 |
   16 |  2375    52   -92    51    56   -81  -388    41  2241     -   -45 |
   17 | -4225    35   -92   -85   273    39  2139   117 -4366     -  -209 |
   18 |  1766   138    17  -218  -162   -36   179   102  1667     -    46 |
   20 |  4118    10   114   519  -237   202   366    24  3895     -  -100 |
   21 |  7246    93   -85   279  -186    19  -786   126  6702     -     5 |
   22 | -3733    92   -90  -293    90  -141 -2047    68 -3557     -     5 |
   24 |  1500    54    20    13  -108    31  -207   125  1431     -   -34 |
   25 | -3436    39   -41    89    26  -253  1262   -46 -3432     -   -24 |
   26 | -2779   153   -23    48  -118    89 -4484   145 -3411     -   -75 |
   27 | -1277   -11    48    78    58     7 -5069   103 -1867     -  -158 |
   28 |  6581    67   -69   -94   -37   262  8705   130  6425     -     7 |
   29 |  3150   -55  -212  -358   121    12 -1867   -39  2827     -   296 |
   30 | -5946    29  -172  -169   212  -276 -2670     X -5999     -     X |
   31 |  2142   -54    38   336   -74    99   307   -36   927     -   -32 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    -6     -     -     -     -     9     -     -    -4 |
 ALGO |     -     -   115     X     -     -     -    20     -     -  -111 |
 AMC2 |     -  -165   178     -     -     -     -  -161     -     -   131 |
 AREQ |     -    97   -10    76    -1     -     -   -49     -     -   -35 |
 ARTU |     -   114     -  -158    34     -     -   -49     -     -     - |
 ASC1 |     -    11     -     -    58     -     -     -     -     -   -57 |
 ASPA |     -     -     -     -   212     -     -     -     -     -  -179 |
 AUCK |     -   -15     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -     -    52     -   -53     -     -    50     -     -   -47 |
 BILI |     -    -7     -     -     1     -     -     4     -     -     - |
 BOR1 |     -    59    69     -     -     -     -     -     -     -   -95 |
 BREW |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 BRMU |     -     -     -     -    -2     -     -     -     -     -     2 |
 BRUS |     -    31    61     -     -     -     -   -17     -     -   -53 |
 CAGZ |     -     2     -     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 CAS1 |     -   114     -   -35   -48     -     -     -     -     -   -25 |
 CEDU |     -  -185     -   587     -     -     -     -     -     -   -44 |
 CHUR |     -   231   183     -     -     -     -     -     -     -  -296 |
 COCO |     -     0     -    -3     -     -     -   -58     -     -    59 |
 CORD |     -   -40     -   -39     -     -     -    41     -     -     - |
 CRO1 |     -    43    19     X   -35     -     -   -15     -     -     X |
 DAKA |     -    48     -     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    78     -     -     -     -   -62     -     -     - |
 DAV1 |     -    21     -     -  -125     -     -    90     -     -     3 |
 DRAO |     -   -28   -66     -     -     -     -    91     -     -   -19 |
 DWH1 |     -   168   127     -     -     -     -  -150     -     -   -66 |
 FAIR |     -    10    42  -419   -27     -     -   -29     -     -   159 |
 FORT |     -     -  -264     -    30     -     -   178     -     -     2 |
 GLPS |     -     3     -   101     5     -     -   -42     -     -     - |
 GODE |     -   -87   128  -165     -     -     -    16     -     -     1 |
 GOL2 |     -     -     2     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 GOLD |     -     -     -    13     -     -     -   -18     -     -    14 |
 GUAT |     -   -18     -     -   -43     -     -     -     -     -    49 |
 HERS |     -     -  -211     -     -     -     -     -     -     -   167 |
 HOB2 |     -    31    33  -311     -     -     -    85     -     -   -22 |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -69     -     -    68 |
 IENG |     -   -99    84     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -186   -58     -     -     -     -     -   112 |
 JPLM |     -     -    -1     -     -     -     -     -     -     -     1 |
 KARR |     -  -135     -     -     -     -     -    93     -     -     - |
 KERG |     -     -    68  -129     4     -     -     -     -     -   -12 |
 KGN0 |     -   -28    14     -     -     -     -     -     -     -     8 |
 KIRU |     -    -7     -    58     -     -     -     -     -     -   -16 |
 KOKB |     -   -78   -78     -   -10     -     -   -31     -     -   153 |
 KOSG |     -   -26     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -     6     -     -    -6 |
 LHAS |     -     -     -  -219     -     -     -     -     -     -    78 |
 LPGS |     -     -  -101   227     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     9     -    28   -96     -     -     -     -     -    65 |
 MALI |     -   158     -     X     X     -     -     -     -     -  -107 |
 MAS1 |     -     -    10   -67     -     -     -    86     -     -   -69 |
 MAW1 |     -   138     -     -  -107     -     -     -     -     -    -3 |
 MCM4 |     -  -189  -380     -   510     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -69    11     -   -10     -     -     -     -     -    46 |
 METS |     -   -63    78     -     -     -     -     -     -     -   -19 |
 NKLG |     -     -     -  -289     -     -     -   125     -     -   -21 |
 NLIB |     -     -    48     -     -     -     -    62     -     -  -100 |
 NPLD |     -   -59   152     -     -     -     -     -     -     -   -81 |
 NRC1 |     -     -    23     -    37     -     -   -63     -     -    13 |
 NRIL |     -    18     -     -   -30     -     -    13     -     -     - |
 NSSP |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 NTUS |     -   -54     -     -     -     -     -    -4     -     -    41 |
 NYA1 |     -     X     -     -  -256     -     -     -     -     -   216 |
 NYAL |     -     -   122     -     -     -     -     X     -     -   -97 |
 ONSA |     -   -39    56   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 PETP |     -   -33     -     -     9     -     -    15     -     -     - |
 PIE1 |     -   -58   109     X     -     -     -   -27     -     -   -20 |
 PIMO |     -     -     -   179   -75     -     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -   -88     -     -    87 |
 POTS |     -    39     -     -     8     -     -     -     -     -   -33 |
 PRDS |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 PTBB |     -    49    81     -     -     -     -     -     -     -   -97 |
 QAQ1 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 RBAY |     -    56     -     -     -     -     -     -     -     -   -38 |
 REYK |     -  -199     -     -     -     -     -    36     -     -   100 |
 RIOG |     -    64    46   -85    -3     -     -     -     -     -   -47 |
 SANT |     -   -35     -   -82    56     -     -     -     -     -     X |
 SCH2 |     -     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 SFER |     -   -16    -8     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 SPT0 |     -  -191    41     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 STJO |     -     -   -84     -     -     -     -  -110     -     -   176 |
 SUTH |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 THTI |     -     -     -   247   117     -     -  -206     -     -    18 |
 THU3 |     -    34     -     -   -50     -     -     -     -     -    20 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -39     -     -    38 |
 TID2 |     -     -     -     -     -     -     -     4     -     -    -4 |
 TIDB |     -    81     -  -340     0     -     -     -     -     -    66 |
 TOW2 |     -   -58     -     -   124     -     -   -66     -     -     - |
 TRO1 |     -    14     -     -    30     -     -     -     -     -   -35 |
 TSKB |     -  -104    54     -     2     -     -     -     -     -    26 |
 TWTF |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 UNSA |     -     -     -   117    40     -     -     -     -     -   -74 |
 URUM |     -   -88     -     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 USN1 |     -   203     -     -     -     -     -  -253     -     -   115 |
 USNO |     -   -79    95     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 USUD |     -     -     -   -97     -     -     -   -89     -     -   123 |
 VILL |     -   100     -  -309    16     -     -     -     -     -    28 |
 WHIT |     -  -142     -     -     -     -     -     -     -     -    96 |
 WSRT |     -    39     -     -     -     -     -    46     -     -   -72 |
 WTZR |     -    -7     -     -     -     -     -    51     -     -   -46 |
 WUHN |     -     -     -     -   111     -     -     -     -     -   -94 |
 YAKT |     -  -149     -     -     -     -     -   -78     -     -   180 |
 YAR2 |     -     -     -     -  -140     -     -     -     -     -   118 |
 YEBE |     -     -     -     -     -     -     -    32     -     -   -32 |
 YELL |     -   -67    20   125  -118     -     -     -     -     -    85 |
 ZWEN |     -    44     -   -48   -98     -     -     -     -     -    69 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4681    54    42   151    43    51  3667    54  4760     -    49 |  288   4.96
    3 |  2978    36    29    69    27    94  3556    36  2827     -    32 |  288   2.34
    4 |  1142    43    38    55    23    87   727    35   926     -    42 |  288   0.46
    5 |  1892    76    53    53    31    50  4770    31  1795     -    41 |  288   1.90
    6 |  9380    91    81   101    50   103 10710    50 10422     -    80 |  288   2.35
    7 |  1191    67    43    44    34    59  2610    77  1071     -    56 |  288   0.84
    8 |  6962    50    55    51    57    61  5293    27  7164     -   122 |  288   4.34
    9 |  6235    81    35   112    37    31  7211    31  5847     -    24 |  288   2.68
   10 |  5792   132    52   200    79   177  5222    79  5411     -    53 |  288   1.83
   11 |     -    41    35    66    44    48   820    50  2347     -    32 |  288   0.31
   13 |   782    54    52   108    48   151   806    37   707     -    70 |  288   0.24
   14 |  1194    56    81    59    31    45   811    65   999     -    50 |  288   0.21
   15 |  2625    23    44    54    28    49  2687    43  2735     -    34 |  288   2.08
   16 |   977    50    55   104    48    95   757    45   718     -    30 |  288   0.32
   17 |  1095    58    56    35    41    58  1143    40   903     -    69 |  288   0.99
   18 |  1014    64    76   102    50   144   896    43   893     -    37 |  288   0.44
   20 |  1018    43    39    31    38    90   683    64   860     -    38 |  288   0.20
   21 |  1737    38    91    84    40    42   584    26  1770     -    52 |  288   0.35
   22 |  2307    63    81   129    30   125  1436    38  2355     -    35 |  288   0.46
   24 |  5787    53    44    65    21    56  2792    55  6037     -    33 |  288   2.48
   25 |  3575    43    66    51    19    89  3252    36  3621     -    60 |  288   2.12
   26 |  3267    38    43    85    49    39  3281    49  3100     -    59 |  288   0.65
   27 |  3182    41    34    47    39    99  3292    31  3002     -    69 |  288   0.57
   28 |  3652    71    49   131    29   136  5707    41  3861     -    44 |  288   0.81
   29 |  1461    46    78    62    38   150  3203    26  1343     -    55 |  288   1.49
   30 |  1025    79    52    78    39    73  1867     X  1111     -     X |  288   0.71
   31 |  6691    46    29    68    46    32  4163    50  6155     -    48 |  288   1.94
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    15     -     -     -     -    18     -     -    24 |  288   5.87
 ALGO |     -     -    23     X     -     -     -    14     -     -    14 |  288   0.04
 AMC2 |     -    36    33     -     -     -     -    25     -     -    22 |  288   0.02
 AREQ |     -    51    26    63    23     -     -    45     -     -    72 |  288  23.70
 ARTU |     -    38     -    41    21     -     -    30     -     -     - |  284  10.45
 ASC1 |     -    48     -     -    65     -     -     -     -     -    73 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    41     -     -     -     -     -    35 |  286    >>>
 AUCK |     -    90     -   173     -     -     -     -     -     -     - |  197  13.28
 BAHR |     -     -    25     -    25     -     -    38     -     -    29 |  288   0.46
 BILI |     -    34     -     -    24     -     -    11     -     -     - |  286   8.61
 BOR1 |     -   108   118     -     -     -     -     -     -     -    25 |  275   0.71
 BREW |     -     -    87     -     -     -     -     -     -     -    69 |  288   0.08
 BRMU |     -     -     -     -    28     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 BRUS |     -    22    23     -     -     -     -    20     -     -    16 |  288   0.02
 CAGZ |     -    41     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  275   0.51
 CAS1 |     -    65     -   125    25     -     -     -     -     -    25 |  288   7.13
 CEDU |     -    42     -    90     -     -     -     -     -     -    18 |  288  13.55
 CHUR |     -    33    23     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  85.79
 COCO |     -    34     -   104     -     -     -    26     -     -    36 |  288   8.90
 CORD |     -    43     -    57     -     -     -    22     -     -     - |  288  14.52
 CRO1 |     -    63    32     X   108     -     -    75     -     -     X |  283  20.10
 DAKA |     -    29     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  264  25.97
 DARW |     -     -    48     -     -     -     -    39     -     -     - |  288   5.28
 DAV1 |     -    26     -     -    24     -     -    21     -     -    21 |  288  17.19
 DRAO |     -    32    15     -     -     -     -    18     -     -    24 |  288   0.09
 DWH1 |     -    47    22     -     -     -     -    22     -     -    36 |  288   0.41
 FAIR |     -    60    25    57    47     -     -    18     -     -    30 |  288   0.05
 FORT |     -     -   156     -   131     -     -   118     -     -    75 |  288  81.56
 GLPS |     -    32     -   114    25     -     -    32     -     -     - |  288  31.03
 GODE |     -    19    30    19     -     -     -    13     -     -    25 |  288   0.25
 GOL2 |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.07
 GOLD |     -     -     -   129     -     -     -    37     -     -    19 |  288  18.13
 GUAT |     -    23     -     -    20     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 HERS |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    21 |  241  12.55
 HOB2 |     -    51    80   128     -     -     -    30     -     -    35 |  288   0.03
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -    24 |  280   0.63
 IENG |     -    34    29     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.76
 IISC |     -     -     -   126   157     -     -     -     -     -    85 |  288  32.23
 JPLM |     -     -   109     -     -     -     -     -     -     -    86 |  288    >>>
 KARR |     -   126     -     -     -     -     -    86     -     -     - |  285  17.50
 KERG |     -     -    73    57    49     -     -     -     -     -    50 |  288   1.54
 KGN0 |     -    47    50     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.31
 KIRU |     -    32     -    32     -     -     -     -     -     -    24 |  288  10.11
 KOKB |     -    61    42     -    70     -     -    24     -     -    30 |  288   0.07
 KOSG |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287  18.91
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -    25 |  288  33.53
 LHAS |     -     -     -    36     -     -     -     -     -     -    13 |  288  11.13
 LPGS |     -     -    13    30     -     -     -     -     -     -     - |  191  35.68
 MAC1 |     -    82     -   128    28     -     -     -     -     -    31 |  288  13.18
 MALI |     -    71     -     X     X     -     -     -     -     -    49 |  173  11.70
 MAS1 |     -     -    15    53     -     -     -    17     -     -    13 |  288   2.48
 MAW1 |     -    25     -     -    75     -     -     -     -     -    73 |  275  23.63
 MCM4 |     -    45    51     -    74     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 MDO1 |     -    36    21     -    31     -     -     -     -     -    24 |  288  72.97
 METS |     -    17    19     -     -     -     -     -     -     -    14 |  287   8.32
 NKLG |     -     -     -    57     -     -     -    33     -     -    17 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    77     -     -     -     -    19     -     -    64 |  288  11.60
 NPLD |     -    20    35     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    16     -    17     -     -    14     -     -    17 |  288   0.02
 NRIL |     -    28     -     -    22     -     -    20     -     -     - |  288  10.62
 NSSP |     -   135     -     -     -     -     -     -     -     -    91 |  276  12.17
 NTUS |     -    32     -     -     -     -     -    28     -     -    35 |  288   7.48
 NYA1 |     -     X     -     -    17     -     -     -     -     -    14 |  288   0.07
 NYAL |     -     -    44     -     -     -     -     X     -     -    35 |  288   0.07
 ONSA |     -    17    17    35     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PETP |     -    68     -     -    32     -     -    26     -     -     - |  287   8.80
 PIE1 |     -    38    26     X     -     -     -    27     -     -    30 |  288   0.06
 PIMO |     -     -     -    82    34     -     -     -     -     -     X |  248  22.84
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    26 |  288  13.44
 POTS |     -    20     -     -    24     -     -     -     -     -    12 |  288  23.50
 PRDS |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   2.39
 PTBB |     -    32    19     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.52
 QAQ1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   9.11
 RBAY |     -    60     -     -     -     -     -     -     -     -    41 |  269  42.85
 REYK |     -    18     -     -     -     -     -    12     -     -    14 |  288   7.37
 RIOG |     -    59    21    93    45     -     -     -     -     -    45 |  288  16.44
 SANT |     -   158     -   137    67     -     -     -     -     -     X |  288   2.97
 SCH2 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  25.44
 SFER |     -    19    19     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287   0.64
 SPT0 |     -    16    18     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.02
 STJO |     -     -    15     -     -     -     -    11     -     -    19 |  288   0.04
 SUTH |     -    39     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288  15.29
 THTI |     -     -     -    73    36     -     -    62     -     -    48 |  288   2.12
 THU3 |     -    20     -     -    31     -     -     -     -     -    29 |  288   9.07
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -    19 |  288   0.05
 TID2 |     -     -     -     -     -     -     -    87     -     -    86 |  288   0.09
 TIDB |     -    67     -   100    30     -     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 TOW2 |     -    45     -     -    30     -     -    38     -     -     - |  288  17.74
 TRO1 |     -    70     -     -    48     -     -     -     -     -    73 |  288   9.29
 TSKB |     -    42    30     -    24     -     -     -     -     -    30 |  288   1.12
 TWTF |     -    41     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  286   0.33
 UNSA |     -     -     -    39    70     -     -     -     -     -    61 |  276  18.54
 URUM |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  40.47
 USN1 |     -    26     -     -     -     -     -    53     -     -    42 |  288   0.03
 USNO |     -    35    14     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.02
 USUD |     -     -     -    66     -     -     -    29     -     -    14 |  288  10.55
 VILL |     -    25     -    44    29     -     -     -     -     -    21 |  288   3.00
 WHIT |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   1.46
 WSRT |     -    19     -     -     -     -     -    20     -     -    11 |  288   0.02
 WTZR |     -    23     -     -     -     -     -    24     -     -    11 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -     -    38     -     -     -     -     -    32 |  287  21.47
 YAKT |     -   113     -     -     -     -     -    64     -     -    23 |  288   0.55
 YAR2 |     -     -     -     -    31     -     -     -     -     -    26 |  288   4.82
 YEBE |     -     -     -     -     -     -     -    15     -     -    15 |  288   0.08
 YELL |     -    67    17    32    42     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 ZWEN |     -    49     -    37    29     -     -     -     -     -    13 |  288  14.89
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3701    55    51    87    47    91  3745    41  3689     -    41 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.59e-14  5.52e-15  1.26e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.94   | 3.42e-14  6.82e-15  2.00e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.91   | 4.27e-14  5.23e-15  1.34e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.21   | 3.45e-14  6.22e-15  2.33e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.56   | 3.32e-14  5.31e-15  1.33e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    6.54   | 3.62e-14  5.58e-15  2.74e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.50   | 3.27e-14  6.60e-15  1.70e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    4.59   | 6.79e-14  1.41e-14  2.89e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    4.35   | 3.25e-14  4.77e-15  2.22e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    4.35   | 4.22e-14  8.43e-15  6.19e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.69   | 3.87e-14  9.11e-15  4.09e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.46   | 2.57e-14  5.28e-15  2.06e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.51   | 4.96e-14  1.08e-14  3.24e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.48   | 3.48e-14  7.94e-15  3.08e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.25   | 3.90e-14  1.58e-14  7.20e-15 |
 TID1 |   288     2     0   117    2.23   | 5.01e-14  9.60e-15  3.39e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.53   | 5.01e-14  1.05e-14  4.46e-15 |
 NYA1 |   288     2     0   286    1.42   | 2.95e-14  5.96e-15  3.77e-15 |
 TID2 |   288     2     0   117    1.36   | 7.70e-14  1.52e-14  6.81e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.34   | 3.12e-14  5.69e-15  2.87e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.13   | 4.74e-14  1.24e-14  3.67e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.09   | 7.08e-14  1.88e-14  8.08e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    0.89   | 4.12e-14  6.03e-15  2.33e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.58   | 6.52e-14  1.16e-14  4.75e-15 |
 TIDB |   288     0     0   143    0.55   | 1.83e-13  2.76e-14  8.56e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.38   | 3.16e-14  7.54e-15  1.95e-14 |
 FORT |   288     1     0   287    0.32   | 1.89e-13  3.62e-14  6.71e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    0.23   | 5.50e-14  1.38e-14  4.99e-15 |
 YEBE |   288     0     2    96    0.21   | 1.65e-13  2.34e-14  6.31e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.16   | 3.21e-13  7.71e-14  6.16e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.12   | 3.52e-13  7.65e-14  6.26e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.12   | 3.11e-13  9.57e-14  5.53e-14 |
 G22  |   288     0     0   288    0.11   | 5.70e-13  6.73e-14  4.11e-14 |
 TWTF |   286     0     0   285    0.09   | 4.28e-13  1.19e-13  3.63e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.08   | 5.10e-13  7.48e-14  2.57e-14 |
 G04  |   288     0     1   143    0.07   | 4.33e-13  1.21e-13  4.96e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.07   | 3.16e-13  1.01e-13  2.26e-14 |
 G13  |   288     0     5    61    0.06   | 5.56e-13  6.18e-14  2.03e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.65e-13  1.40e-13  3.59e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.05   | 4.66e-13  1.14e-13  5.68e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.05   | 4.06e-13  1.26e-13  4.15e-14 |
 BOR1 |   275     0     0   274    0.04   | 4.40e-13  1.38e-13  5.72e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.90e-13  1.07e-13  8.74e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 3.16e-13  9.63e-14  6.30e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 3.03e-13  9.12e-14  9.50e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 4.65e-13  1.53e-13  5.87e-14 |
 HRAO |   280     0     0   279    0.04   | 1.32e-13  2.90e-14  6.31e-14 |
 G11  |   288     0     5    49    0.03   | 6.26e-13  6.44e-14  2.95e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 3.75e-13  1.35e-13  1.12e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.46e-13  1.30e-13  1.46e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 3.66e-13  1.23e-13  9.99e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.27e-13  1.87e-13  1.37e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.18e-13  3.35e-13  8.69e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.09e-13  1.85e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.61e-13  1.50e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.82e-13  2.47e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  4.13e-13  2.35e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.55e-12  3.46e-13  2.13e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.45e-12  5.08e-13  1.24e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.96e-12  4.79e-13  2.62e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.91e-13  1.56e-13  2.06e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.83e-14  2.73e-15  1.16e-15 |
 LPGS |   191     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   197     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     3     0    0.00   | 6.61e-13  8.41e-14  6.97e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.36e-13  1.27e-13  3.60e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.52e-13  7.38e-14  1.63e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.54e-12  1.40e-13  4.56e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.41e-13  1.69e-13 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 6.42e-13  7.03e-14  2.29e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.47e-13  1.83e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.06e-13  6.01e-13  3.82e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.62e-13  1.47e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.75e-12  6.31e-13  6.32e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.07e-13  3.21e-13  1.32e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.08e-12  8.26e-13  2.82e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   248     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   276     0     1     0    0.00   | 5.76e-13  7.97e-13  3.70e-12 |
 MALI |   173     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   287     0     1     0    0.00   | 7.85e-13  6.54e-13  1.32e-12 |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.45e-13  2.56e-13  6.37e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.75e-13  1.10e-12  6.90e-13 |
 CRO1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   275     0     6     0    0.00   | 1.86e-12  1.93e-13  4.18e-14 |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.86e-17  2.24e-16  1.34e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NLIB      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
