
 GPS week: 1300   Day: 2   MJD: 53346                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0    -0.28     0.50     3.60     0.00      0
 cod |   288     0  27698     16    -0.91     1.29     0.04    17.54      0
 emr |   288     0  12194     28   846.14    49.51     0.04    20.59      0
 esa |   288     0  18400    963   844.26    49.63     0.05    11.76      0
 gfz |   280     0  20803    500    -0.54    -0.15     0.03    21.41      0
 iga |    96     0   2880     11    -0.25     0.41     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0    -0.22     0.47     3.86     0.00      0
 jpl |   288     0  18444     28    -4.29    -0.86     0.04    15.03      0
 ngs |    96     0   2880      0    -0.26     0.47     3.37     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  34343   2915   846.11    49.59     0.05    13.67      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  5574    84   -55   263  -114   -81  7813     2  5146     -   -94 |
    2 |  7188  -100   192     -    -8  -163     -    -8  7914     -  -106 |
    3 | -4973   -91   -28   335   -61   -47 -5106    78 -4132     -  -123 |
    4 | -3731    43   -14   111    63  -160   653   -52 -3488     -  -166 |
    5 |  7508   -12   195   -42   -21   172  4221   -68  5572     -  -137 |
    6 | -3621    29   -28   116   -71   -98-16154    -4 -3732     -    19 |
    7 |  -370    20   -94   -98    92   -10  1433    66  -430     -   -13 |
    8 | -8227   -97    33   -93   211   -15 -2797  -163 -7816     -    13 |
    9 | -4792    47    10  -118   -17  -102  -646    47 -2585     -    -1 |
   10 | -9499     2     5   -86    98    60 -3285   -33 -8564     -   -50 |
   11 |  2434   -21   -59  -201    56     9  -143   174  2514     -    16 |
   13 |  3416   286   -46   149   -52   -48  1292   -85  3571     -  -252 |
   14 |  2658   154   -63  -108  -133    23  -458   169  2827     -     0 |
   15 |  2218  -145   283   109  -169   259  4001     7  2175     -  -111 |
   16 |  5262   -59   -79    82   -16   -71  -870   232  5056     -  -111 |
   17 | -4128   -48   217  -116    60    42  8510  -100 -4055     -  -143 |
   18 |  6350    40    -8    91    -3    37 -1466    17  5850     -  -134 |
   19 |  4384   -50   -90    54    39  1080  1339    99  4078     -   -14 |
   20 |  3070   -52  -219  -197   232   -33   981   186  3057     -    11 |
   21 |  2757   -41   -27   196   -63   -16  -482   103  3009     -   -96 |
   22 | -2116    53   107    32  -212   -93 -2054   134 -2376     -   -81 |
   23 | -3906    59  -350  -117   110   -15 -1483   164 -3674     -   211 |
   24 |   105   -40   149   -98    52   -75 20576  -113  -832     -   -36 |
   25 |   196   -45   -24   102     2  -132 -1490    38   138     -   -40 |
   26 |  -519   -14     3    -4    81  -209  1520   -11  -559     -   -73 |
   27 | -3242  -124    20  -211   243  -183 -3163  -136 -3249     -    90 |
   28 |  2917    55   -31  -285   -56    25 -1791   221  2694     -    65 |
   29 | -3703    34    15  -148   -28  -104  4928    60 -3659     -    41 |
   30 |  1818   -29    72     3    43    45 -4072   -36  1297     -  -100 |
   31 | -5028   -51  -175   -67   155   -56-11805    87 -5749     -    55 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    73     -     -     -     -     -   -17     -     -   -75 |
 ALGO |     -   -95    15     X     -     -     -   118     -     -   -29 |
 ALRT |     -   -32     -     -    26     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    36     -     -     -     -     -  -189     -     -   163 |
 AREQ |     -     -     -     -   -12     -     -   -59     -     -    83 |
 ARTU |     -   137     -   148  -127     -     -   -99     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -    90     -     -  -268     -     -   117 |
 AUCK |     -   -29     -     X     -     -     -     -     -     -    38 |
 BAHR |     -   -15     -     -    56     -     -     -     -     -   -66 |
 BOGT |     -    73     -   -11   -19     -     -     -     -     -   -56 |
 BOR1 |     -    42     -     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 BRUS |     -   -41     -     -     -     -     -     -     -     -    52 |
 CAS1 |     -   -29     -    27    -4     -     -     -     -     -    20 |
 CHAT |     -   -23     -     -    14     -     -     -     -     -     8 |
 CHUR |     -    83     -     -     -     -     -  -169     -     -    80 |
 COCO |     -    20     -   217   -88     -     -     -     -     -   -80 |
 CRO1 |     -   190    64    10  -185     -     -    57     -     -  -126 |
 DAV1 |     -    31     -     -  -112     -     -   -22     -     -   153 |
 DGAR |     -   -34     -     -     -     -     -    39     -     -     X |
 DRAO |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 DWH1 |     -    64     -     -     -     -     -     -     -     -   -82 |
 FAIR |     -     -     -   115   -63     -     -     -     -     -     - |
 FORT |     -  -180   -63   168   160     -     -     -     -     -     X |
 GLPS |     -    40     -     -   -19     -     -     -     -     -   -23 |
 GODE |     -   -41     -   159     -     -     -   -41     -     -   -39 |
 GOL2 |     -     -     -     -     -     -     -  -104     -     -   114 |
 GOLD |     -     -     -     X   -87     -     -   -67     -     -   206 |
 GUAM |     -   218     -  -427    14     -     -  -151     -     -   232 |
 HARB |     -     -     -     -     -     -     -  -134     -     -   148 |
 HOB2 |     -     7     -     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 HOFN |     -     -     -     -  -109     -     -     -     -     -   170 |
 HRAO |     -  -100     -     -     -     -     -    36     -     -    89 |
 IISC |     -    -9     -    51   -21     -     -     -     -     -     X |
 INVK |     -    10     -     -     -     -     -   -12     -     -     X |
 ISPA |     -     -     -     -     3     -     -   -52     -     -    52 |
 JPLM |     -     -     -     -     -     -     -   -37     -     -    40 |
 KERG |     -     -    10  -327   202     -     -     -     -     -   -42 |
 KGN0 |     -   -37     -     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 KIRU |     -   -53     -     -     -     -     -   -61     -     -   135 |
 KOKB |     -     -     -     -  -305     -     -   689     -     -  -333 |
 KOSG |     -   -85     -     -     -     -     -     -     -     -   110 |
 KOUR |     -   126     -  -305    18     -     -     -     -     -    73 |
 LAE1 |     -     -     -     -   -93     -     -     -     -     -   146 |
 LPGS |     -    79     -  -191     -     -     -     -     -     -    62 |
 MAC1 |     -    16     -    92   -66     -     -     -     -     -     X |
 MALI |     -   118     -   -71     -     -     -     -     -     -   -91 |
 MAS1 |     -    80     -  -224   -30     -     -   112     -     -    13 |
 MATE |     -     -     -  -484   132     -     -     -     -     -   215 |
 MBAR |     -     6     -     -   -37     -     -    45     -     -     - |
 MCM4 |     -   203  -173     -     X     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 MIZU |     -     -     -   360     -     -     -     -     -     -  -309 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -   -46     -     -    51 |
 NNOR |     -     -     -   -24     -     -     -     -     -     -    20 |
 NOT1 |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 NPLD |     -   -91     -     -     -     -     -     -     -     -   117 |
 NRC1 |     -    42    29     -   -82     -     -     -     -     -    31 |
 NRIL |     -    66     -     -   -61     -     -     9     -     -     X |
 NSSP |     -   -88     -     -     -     -     -     -     -     -   114 |
 NTUS |     -  -105     -   -20     -     -     -     -     -     -   151 |
 OBE2 |     -     -     -     -     -     -     -   -80     -     -    87 |
 OHI2 |     -   176     -   -16   -11     -     -     -     -     -  -195 |
 ONSA |     -  -176     -   356   -53     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   172  -715   135     -     -    95     -     -    -3 |
 PIE1 |     -     -     -    11     -     -     -     -     -     -    -9 |
 PIMO |     -     -     -   482     -     -     -     -     -     -  -415 |
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -   -71     -     -    78 |
 POTS |     -   -34     -     -    28     -     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 PTBB |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 REYK |     -   -27     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |
 RIOG |     -     -     -     -   -22     -     -     -     -     -    34 |
 SANT |     -   111     -   111   -82     -     -     -     -     -  -114 |
 SCH2 |     -     3     -     -     -     -     -  -123     -     -   132 |
 SEY1 |     -     -     -     -   464     -     -     -     -     -  -727 |
 STJO |     -     -   107     -   -80     -     -   -78     -     -    47 |
 SUTH |     -   -51     -     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 SUTM |     -     -     -     -    88     -     -  -126     -     -     - |
 THTI |     -     -    15    -8    13     -     -     -     -     -   -35 |
 THU3 |     -    53     -     -     -     -     -     -     -     -   -68 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -  -131     -     -   144 |
 TIDB |     -  -177     -   351     -     -     -     -     -     -   -75 |
 TIXI |     -    32     -     -   -27     -     -     -     -     -     X |
 TRO1 |     -    33     -     -   -47     -     -     -     -     -    29 |
 TSKB |     -  -152     6   216     8     -     -     -     -     -   -11 |
 TWTF |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 UNSA |     -     -     -  -474     -     -     -     -     -     -   407 |
 URUM |     -   -40     -     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 USN3 |     -   -41     -     -     -     -     -   -51     -     -   108 |
 USNO |     -  -113    74     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 USUD |     -     -     -    42     -     -     -   -33     -     -     X |
 WHIT |     -    12     -     -     -     -     -  -122     -     -   118 |
 WILL |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 WTZR |     -   -74     -   176     -     -     -     -     -     -   -57 |
 WUHN |     -     -     -     -   -81     -     -     -     -     -   127 |
 YAKT |     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     -     6 |
 YAR2 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -   -35 |
 YELL |     -   -11  -152   450   -32     -     -     -     -     -   -71 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  2295    71    50    47    30    68  5333   124  2729     -    56 |  288   2.93
    2 |  6221    87    62     -    20   142     -    41  5645     -    66 |  288   0.74
    3 |  2817    24    57    58    48    44  2795    78  2504     -    40 |  288   1.28
    4 |   952    49    33    45    26    46   612    43   909     -    46 |  288   0.69
    5 |  3285    16    17    33    11    36  1326    27  2851     -    20 |  288   1.45
    6 |  4481    54    21    36    18    56 10498    59  4400     -    47 |  288   1.68
    7 |  1093    45    19    63    16    37   398    42  1319     -    44 |  288   0.54
    8 |  1716    54    37    73    18    41  1732    30  1917     -   117 |  288   1.51
    9 |  8590    38    24    37    28    64  3365    27  8699     -    56 |  288   2.22
   10 |  2854    45    26    38    13    41  2570    21  2477     -    54 |  288   2.01
   11 |   706    68    35    52    23    72   717    72   626     -    79 |  288   0.36
   13 |   742    67    42   118    50   119   718    39   763     -    66 |  288   0.41
   14 |  1128    59    49    72    33    44   783    68  1045     -    74 |  288   0.28
   15 |  8859    76    43    37    21    83  3875    43  7624     -    90 |  288   1.94
   16 |  1613    20    33    51    37    29   900    62  1500     -    85 |  288   0.20
   17 |  1304    50    26    50    26    51  4270    42  1286     -    94 |  288   1.09
   18 |  3463    40    22    28    33    28  1645    47  3278     -    60 |  288   0.32
   19 |  1428    36    59   112    85   117   653    52  1046     -    70 |  288   0.23
   20 |   807    66    32    54    28   116   470    36   767     -    49 |  288   0.24
   21 |   756    60    24    48    20    35   752    22   626     -    76 |  288   0.36
   22 |  3825    36    51    78    22    39  2221    74  3489     -    74 |  288   0.30
   23 |  1145    98    32    65    37    49  1413    75   967     -    67 |  288   0.23
   24 |  5888    51    34    32    18    59 12712    24  5743     -    41 |  288   2.49
   25 |  2819    41    27    40    30    36  2408    31  2980     -    31 |  288   2.21
   26 |  1199   105    39    44   121    55   848    94   894     -   118 |  288   0.93
   27 |  1102    51    21    32    30    36  1509    21  1248     -    53 |  288   1.01
   28 |  3165    33    20    41    34    41  2655    51  2409     -   100 |  288   0.69
   29 |  1002    92    59    42    27    90  2627    30   877     -    62 |  288   0.98
   30 |  3165    18    18    47    14    30  2251    28  2840     -    29 |  288   0.56
   31 |  6367    48    14    55    19    31  5640    18  5928     -    55 |  288   1.99
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    21     -     -     -     -     -    18     -     -    35 |  288   0.06
 ALGO |     -    30     9     X     -     -     -    19     -     -    30 |  288   0.02
 ALRT |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  280   6.34
 AMC2 |     -    17     -     -     -     -     -    13     -     -    22 |  288   0.02
 AREQ |     -     -     -     -    20     -     -    38     -     -    56 |  288  15.85
 ARTU |     -    29     -    19    20     -     -    19     -     -     X |  288  13.34
 ASPA |     -     -     -     -    47     -     -    56     -     -    26 |  286    >>>
 AUCK |     -    34     -     X     -     -     -     -     -     -    43 |  264  14.58
 BAHR |     -    24     -     -    18     -     -     -     -     -    20 |  288   0.62
 BOGT |     -    24     -    50    27     -     -     -     -     -    35 |  288  20.47
 BOR1 |     -    41     -     -     -     -     -     -     -     -    53 |  286   8.10
 BRUS |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.02
 CAS1 |     -    38     -    61    20     -     -     -     -     -    28 |  288   9.13
 CHAT |     -    46     -     -    32     -     -     -     -     -    25 |  287  12.42
 CHUR |     -    28     -     -     -     -     -    17     -     -    32 |  286   0.05
 COCO |     -    22     -    59    25     -     -     -     -     -    31 |  288   6.80
 CRO1 |     -    24    29    46    27     -     -    40     -     -    42 |  288  15.13
 DAV1 |     -    21     -     -    26     -     -    26     -     -    42 |  288  14.14
 DGAR |     -    23     -     -     -     -     -    26     -     -     X |  288  10.61
 DRAO |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    15 |  203   0.04
 DWH1 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  206   0.47
 FAIR |     -     -     -    19    10     -     -     -     -     -     - |  280   0.78
 FORT |     -    43    68    83    63     -     -     -     -     -     X |  274   0.09
 GLPS |     -    31     -     -    13     -     -     -     -     -    28 |  288  26.95
 GODE |     -    39     -    47     -     -     -    25     -     -    47 |  288   0.14
 GOL2 |     -     -     -     -     -     -     -    35     -     -    39 |  286   0.22
 GOLD |     -     -     -     X    54     -     -    36     -     -    61 |  288  10.35
 GUAM |     -    31     -    63    42     -     -    63     -     -    24 |  288  16.95
 HARB |     -     -     -     -     -     -     -    32     -     -    35 |  286  26.12
 HOB2 |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    34 |  279    >>>
 HRAO |     -    18     -     -     -     -     -    25     -     -    25 |  288   0.21
 IISC |     -    32     -    44    12     -     -     -     -     -     X |  280  19.83
 INVK |     -    16     -     -     -     -     -    18     -     -     X |  282   7.67
 ISPA |     -     -     -     -    23     -     -    36     -     -    27 |  288  14.23
 JPLM |     -     -     -     -     -     -     -    14     -     -    15 |  288   8.87
 KERG |     -     -    20    29    23     -     -     -     -     -    53 |  288   2.11
 KGN0 |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.41
 KIRU |     -    10     -     -     -     -     -    24     -     -    24 |  288   7.50
 KOKB |     -     -     -     -    39     -     -    43     -     -    61 |  280   0.17
 KOSG |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  16.67
 KOUR |     -    30     -    41    39     -     -     -     -     -    41 |  288   1.29
 LAE1 |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    33 |  279    >>>
 LPGS |     -    21     -    37     -     -     -     -     -     -    43 |  288  28.71
 MAC1 |     -    38     -    49    23     -     -     -     -     -     X |  288  17.31
 MALI |     -    32     -    68     -     -     -     -     -     -    38 |  288  13.17
 MAS1 |     -    17     -    22    26     -     -    42     -     -    33 |  288   2.82
 MATE |     -     -     -    25    12     -     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 MBAR |     -    43     -     -    75     -     -   103     -     -     - |  288  13.31
 MCM4 |     -    14    12     -     X     -     -     -     -     -     - |  288  12.58
 METS |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    32 |  287  10.07
 MIZU |     -     -     -    62     -     -     -     -     -     -    54 |  288   0.33
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    18 |  288 617.38
 NNOR |     -     -     -    37     -     -     -     -     -     -    32 |  288  16.66
 NOT1 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.12
 NPLD |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  287   0.02
 NRC1 |     -    33    74     -    62     -     -     -     -     -    45 |  281   0.23
 NRIL |     -    18     -     -    14     -     -    20     -     -     X |  288   9.32
 NSSP |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   9.12
 NTUS |     -    36     -    48     -     -     -     -     -     -    39 |  288  10.09
 OBE2 |     -     -     -     -     -     -     -    30     -     -    33 |  155  15.07
 OHI2 |     -    36     -    66    14     -     -     -     -     -    72 |  288   7.66
 ONSA |     -    29     -    51    26     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PERT |     -     -    18    45    20     -     -    55     -     -    54 |  288   2.73
 PIE1 |     -     -     -    36     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.08
 PIMO |     -     -     -    64     -     -     -     -     -     -    55 |  216  15.90
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -    20     -     -    22 |  288  11.88
 POTS |     -    35     -     -    28     -     -     -     -     -     X |  280  15.05
 PRDS |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   1.74
 PTBB |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.31
 REYK |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   9.29
 RIOG |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    30 |  280   8.56
 SANT |     -    27     -    31    28     -     -     -     -     -    43 |  267   5.64
 SCH2 |     -    39     -     -     -     -     -    22     -     -    64 |  285 331.35
 SEY1 |     -     -     -     -    25     -     -     -     -     -    40 |  280  12.02
 STJO |     -     -    12     -    21     -     -    25     -     -    18 |  288   0.06
 SUTH |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288  10.52
 SUTM |     -     -     -     -    24     -     -    35     -     -     - |  280  10.83
 THTI |     -     -    26    53    18     -     -     -     -     -    62 |  288   6.88
 THU3 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288   7.53
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -    28 |  288   0.09
 TIDB |     -    23     -    33     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.14
 TIXI |     -    13     -     -    11     -     -     -     -     -     X |  279   8.20
 TRO1 |     -    16     -     -    26     -     -     -     -     -    43 |  288   9.40
 TSKB |     -    42    21    51    18     -     -     -     -     -    25 |  288   1.69
 TWTF |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    33 |  287   1.23
 UNSA |     -     -     -    24     -     -     -     -     -     -    21 |  119  17.56
 URUM |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288  18.71
 USN3 |     -    22     -     -     -     -     -    26     -     -    32 |  288   0.03
 USNO |     -    37    17     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -    40     -     -     -    31     -     -     X |  288   9.63
 WHIT |     -    26     -     -     -     -     -    22     -     -    35 |  288   2.10
 WILL |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  16.01
 WTZR |     -    24     -    32     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.03
 WUHN |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    19 |  279  12.80
 YAKT |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.49
 YAR2 |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   5.48
 YELL |     -    42    24    51    15     -     -     -     -     -    55 |  287   0.29
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3600    39    36    52    33    65  3864    44  3374     -    47 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.97   | 4.11e-14  1.15e-14  3.26e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.97   | 3.32e-14  5.95e-15  1.10e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.97   | 3.22e-14  5.72e-15  1.71e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    9.93   | 2.88e-14  8.21e-15  2.76e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.16e-14  4.79e-15  2.80e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.90   | 4.54e-14  1.20e-14  2.24e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    7.35   | 3.68e-14  8.40e-15  4.52e-15 |
 CHUR |   286     0     0   284    4.13   | 4.82e-14  1.14e-14  5.29e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    4.04   | 4.04e-14  8.22e-15  2.47e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.77   | 9.27e-14  1.26e-14  2.54e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.76   | 3.50e-14  8.51e-15  6.00e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.07   | 3.82e-14  1.06e-14  2.06e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    2.56   | 5.55e-14  1.47e-14  5.68e-15 |
 GOL2 |   286     1     0   284    2.41   | 4.32e-14  8.86e-15  3.99e-15 |
 DRAO |   203     0     0   203    1.56   | 6.42e-14  1.84e-14         - |
 MATE |   288     0     0   288    1.50   | 3.88e-14  9.38e-15  7.97e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.42   | 4.11e-14  7.25e-15  5.18e-15 |
 NRC1 |   281     0     0   280    0.94   | 2.74e-14  1.12e-14  1.84e-15 |
 YELL |   287     0     0   286    0.93   | 3.40e-14  6.98e-15  2.65e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   143    0.64   | 4.27e-14  1.93e-14  1.03e-14 |
 FORT |   274     0     0   270    0.51   | 2.10e-13  2.28e-14  7.32e-15 |
 KOKB |   280     0     0   133    0.43   | 5.80e-14  1.27e-14  7.20e-15 |
 TIDB |   288     0     2    72    0.39   | 1.86e-13  2.85e-14  8.81e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.36   | 4.81e-14  1.23e-14  8.09e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.19   | 2.94e-13  5.70e-14  2.07e-14 |
 G23  |   288     0     2   103    0.14   | 5.09e-13  6.95e-14  1.55e-14 |
 G16  |   288     0     2   107    0.14   | 4.71e-13  5.72e-14  1.97e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.11   | 3.42e-13  1.16e-13  2.38e-14 |
 G02  |   288     0     2    81    0.08   | 5.56e-13  5.89e-14  4.39e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.08   | 2.82e-13  7.64e-14  5.93e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.08   | 4.76e-13  1.36e-13  7.05e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.07   | 3.73e-13  1.07e-13  4.34e-14 |
 BOR1 |   286     0     0   284    0.07   | 4.98e-13  1.53e-13  4.65e-14 |
 TWTF |   287     0     0   286    0.07   | 4.16e-13  1.19e-13  8.80e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.06   | 1.85e-13  1.10e-13  1.30e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 3.36e-13  9.55e-14  5.74e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.05   | 4.61e-13  1.27e-13  4.80e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.91e-13  1.31e-13  8.53e-14 |
 DWH1 |   206     0     0   206    0.04   | 4.90e-13  1.43e-13         - |
 FAIR |   280     0     0   279    0.04   | 4.33e-13  1.37e-13  6.10e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.36e-13  1.17e-13  1.42e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.27e-13  1.39e-13  1.00e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 3.51e-13  1.54e-13  1.24e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.09e-13  2.91e-14  1.92e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.50e-13  3.06e-13  1.61e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 5.17e-13  1.76e-13  1.45e-13 |
 G05  |   288     0     1   208    0.01   | 1.38e-12  3.71e-13  1.78e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.14e-12  3.90e-13  1.21e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.54e-12  4.22e-13  1.39e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  4.11e-13  1.30e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  4.69e-13  1.85e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.33e-13  2.79e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.24e-13  1.88e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.78e-12  4.67e-13  3.16e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.42e-12  4.14e-13  9.18e-14 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.98e-12  4.94e-13  2.48e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.50e-13  1.57e-13  1.37e-13 |
 STJO |   288     0     1   143    0.00   | 3.28e-14  6.22e-15  3.50e-15 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.11e-14  6.49e-15  1.68e-15 |
 UNSA |   119     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OBE2 |   155     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   267     0     0     0    0.00   | 1.78e-12  9.30e-13  6.83e-13 |
 PIMO |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.05e-13  7.74e-14  7.10e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 8.11e-13  8.01e-14  3.48e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 1.02e-12  1.04e-13  2.03e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  6.87e-14  2.52e-14 |
 G19  |   288     1     5     0    0.00   | 6.55e-13  1.01e-13  3.55e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.37e-12  1.62e-13  6.20e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  4.30e-13  2.13e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  7.34e-14  3.05e-14 |
 G13  |   288     1     4     0    0.00   | 6.40e-13  1.34e-13  3.70e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.90e-13  8.23e-14  4.63e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.64e-13  2.51e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  3.64e-13  1.59e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  7.10e-13  1.97e-13 |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 8.55e-13  1.33e-12  5.99e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.23e-13  2.28e-13  6.23e-13 |
 SUTM |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.79e-13  4.75e-13  7.98e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 8.10e-13  6.82e-13  1.03e-12 |
 KIRU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.90e-13  3.48e-13  8.79e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 3.09e-13  1.28e-12  7.53e-13 |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.79e-13  1.08e-13  5.14e-14 |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.88e-17  2.25e-16  1.35e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      NPLD      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
