
 GPS week: 1310   Day: 6   MJD: 53420                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0     0.01    -0.01     3.02     0.00      0
 cod |   288     0  25427    101    -0.23     0.02     0.05    15.68      0
 emr |   288     0  24615     23   563.21    56.79     0.03    31.09      0
 esa |   288     0  18734    697   563.27    56.97     0.07    10.74      0
 iga |    96     0   2880     29     0.04    -0.04     0.09     0.00      0
 igu |    96     0   2880      0     0.00     0.00     2.45     0.00      0
 jpl |   288     0  17356     16     2.77     1.76     0.03    25.48      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  32550   2591   563.19    56.76     0.05    17.01      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  1062    10    71   -98     2 -3090   -56     -     7 |
    2 | -1894    89   -70    22   -87  -248    54     -   -50 |
    3 | -3470   -74    61   -56    85 -2977   -54     -    72 |
    4 | -5574   -72   -65    72    -9 -2113   172     -  -118 |
    5 | -9228   -99   -27     9    81 -9808   109     -   -34 |
    6 |   204    25   -50   101  -140 -6430    96     -  -139 |
    7 |  -374   -56   -78    92   125  -103   113     -   -33 |
    8 | -5668   -55   -62   213    72  3993    86     -   -98 |
    9 |  2621    46   -85   -81  -105  4122   138     -   -43 |
   10 |  3192  -147    -2   124   103  5040   155     -  -168 |
   11 |  7047    39   -34    48    39   905   -13     -    16 |
   13 |  3679   154  -105    77  -176  1926    38     -   -57 |
   14 | 13565    90   -37   137   100  1395   -92     -    34 |
   15 |   353   -63    39    -3   269 -4359   -32     -    37 |
   16 |  2363    69   -33    43   122  -108     7     -   -42 |
   17 | -7728    89   -69   -60   232  5775   124     -  -104 |
   18 |  3160    11   -16    47    35  2440   -43     -    56 |
   19 |  4926   167  -188   126    12  2756    95     -   -21 |
   20 |  4580  -161   -28   104   124  2605   116     -   -41 |
   21 |  8327    71   -64   -75    70  2291    81     -   -23 |
   22 | -7566    58    14  -192  -143  -103     6     -    32 |
   23 | -1360   189  -117   158   -30  2224  -110     -   104 |
   24 |   510   -73   -76   167  -136  -766   163     -  -143 |
   25 | -5017    12    42   -32  -327  -544    -8     -   -57 |
   26 | -4865    31   -31  -117  -120   591   118     -   -76 |
   27 |  -761   -34   -18   106  -127  1878   104     -  -158 |
   28 | -1140    82   -75  -116   272 -2613    79     -    17 |
   29 |    41    20   -68   -54  -122  4017   151     -   -86 |
   30 |   436    -9   -47    21  -194 -3809    81     -   -40 |
   31 | -1422   -21  -104   228    -4 -4887   111     -  -102 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    63    -9     -     -     -    12     -   -59 |
 ALGO |     -     -    12   -69     -     -     -     -    22 |
 AMC2 |     -  -142   212     -     -     -  -300     -   194 |
 ARTU |     -    90     -   172     -     -  -125     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -     -     -  -206     -   309 |
 BAHR |     -   -29    -3     -     -     -     -     -    33 |
 BAN2 |     -     -    11     -     -     -   -24     -    16 |
 BOGT |     -   279     -  -117     -     -  -105     -   -36 |
 BOR1 |     -   -10    27     -     -     -     -     -   -40 |
 BREW |     -     -     3     -     -     -     -     -    -6 |
 BRUS |     -   -23    55     -     -     -   -53     -     X |
 CAGZ |     -   168     -     -     -     -     -     -  -155 |
 CAS1 |     -   -40     -    29     -     -     -     -    19 |
 CEDU |     -   -59     -  -231     -     -     -     -   174 |
 CHUR |     -    94   -27     -     -     -     -     -   -37 |
 COCO |     -   -35     -   -29     -     -     -     -    50 |
 DAEJ |     -     -    -2     -     -     -     -     -     4 |
 DGAR |     -   -10     -     -     -     -    49     -   -64 |
 DWH1 |     -   143    11     -     -     -     -     -  -151 |
 FAIR |     -     -    78  -134     -     -   -36     -     - |
 FORT |     -   303  -252  -122     -     -   184     -     X |
 GLPS |     -   145     -    16     -     -   -86     -     X |
 GODE |     -     -   111  -162     -     -     -     -  -101 |
 GOLD |     -   -19     -   136     -     -   -44     -     X |
 GRAZ |     -     -    34     -     -     -     -     -   -62 |
 GUAM |     -     -     -     X     -     -  -256     -   384 |
 GUAT |     -   -58     -     -     -     -     -     -    53 |
 HARB |     -  -129     -     -     -     -     -     -   119 |
 HLFX |     -     -   230     -     -     -  -280     -     X |
 HOB2 |     -   -10    14     -     -     -     -     -   -16 |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -   -44     -    66 |
 IENG |     -  -140    70     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    52     -     -     -   -88     -    36 |
 KERG |     -     -   -92   175     -     -    42     -    -6 |
 KGN0 |     -     4   -14     -     -     -     -     -    22 |
 KIT3 |     -     -     -    92     -     -   -98     -    88 |
 KOKB |     -   -95    67     -     -     -   -51     -    42 |
 KOSG |     -   -48     -     -     -     -     -     -    44 |
 KOUR |     -    94     -    -8     -     -   -52     -    -2 |
 LPGS |     -    75    92  -178     -     -     -     -  -106 |
 MAC1 |     -   -96     -  -160     -     -     -     -   190 |
 MAD2 |     -     -   105     -     -     -  -232     -   155 |
 MAS1 |     -   -80    17   -14     -     -     5     -    44 |
 MATE |     -     -     -    37     -     -     -     -   -24 |
 MAW1 |     -   -22     -     -     -     -     -     -    21 |
 MBAR |     -   -88     -     -     -     -    16     -    58 |
 MCM4 |     -   217  -109     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    -1   -94     -     -     -     -     -   172 |
 MEDI |     -    53    -3     -     -     -     -     -   -44 |
 METS |     -  -116    48     -     -     -     -     -    19 |
 MIZU |     -     -   -29     X     -     -     -     -    54 |
 MKEA |     -    64     -   -68     -     -   -11     -     X |
 NLIB |     -   -65    35     -     -     -   -26     -    35 |
 NNOR |     -     -    14   -88     -     -     -     -    30 |
 NPLD |     -  -120    62     -     -     -     -     -    -2 |
 NRC1 |     -     -     8     -     -     -     -     -   -14 |
 NTUS |     -  -242     -    86     -     -     -     -   169 |
 NYA1 |     -    45     -     -     -     -     -     -   -42 |
 OHI2 |     -   157     -    89     -     -     -     -  -201 |
 ONSA |     -     -     9   -25     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     0   -12     -     -    -3     -    12 |
 PIE1 |     -     -   138  -356     -     -  -125     -   159 |
 PIMO |     -     -     -   -45     -     -     -     -    28 |
 PRDS |     -     -    12     -     -     -     -     -   -22 |
 PTBB |     -   -91    57     -     -     -     -     -   -20 |
 SANT |     -   -76     -   110     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     2    30     -     -     -     -     -   -56 |
 SFER |     -   -20    10     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -141    49     -     -     -     -     -    39 |
 STJO |     -    73    -9     -     -     -   -34     -     X |
 SUTH |     -   -60     -     -     -     -     -     -    56 |
 THTI |     -     -    -1    88     -     -     -     -   -54 |
 THU3 |     -    35    86     -     -     -     -     -  -191 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -   -69     -   103 |
 TIDB |     -   107    36  -305     -     -     -     -    29 |
 TLSE |     -     -    -6     -     -     -     -     -    11 |
 TOW2 |     -    21     -     -     -     -     -     -   -20 |
 TRO1 |     -   -50     -     -     -     -     -     -    46 |
 TSKB |     -   -92   -17    58     -     -     -     -    80 |
 TWTF |     -  -136    32     -     -     -     -     -    67 |
 USN3 |     -    87     -     -     -     -    15     -  -102 |
 USNO |     -    40    10     -     -     -     -     -   -56 |
 USUD |     -     -   -62   -71     -     -   106     -     X |
 VILL |     -     -     -   -27     -     -     -     -    17 |
 WHIT |     -   -28     -     -     -     -     -     -    26 |
 WTZR |     -  -106   125   -33     -     -     -     -  -111 |
 WUHN |     -     -    20     -     -     -     -     -   -36 |
 YAR2 |     -   -96    67     -     -     -     -     -   -34 |
 YEBE |     -     -    -7     -     -     -     -     -    12 |
 YELL |     -  -106     9   133     -     -     -     -    11 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7191    29    38    65    56  3439    41     -    63 |  288   4.77
    2 |  1086    54    33    37    30   615    24     -    51 |  288   0.22
    3 |  1866    64    37    34    48  2127    26     -    71 |  288   1.89
    4 |   658    43    31   101   124  1277    35     -    34 |  288   0.77
    5 |  4748   100    32    86   105  2962    41     -    61 |  288   2.52
    6 |  2960    30    23    52    40  4525    25     -    33 |  288   1.11
    7 |  1482    30    18    68    64   510    35     -    37 |  288   0.52
    8 |  2662    34    33    90    47  3874    51     -    59 |  288   2.64
    9 |  7666    51    25    57    57  6565    38     -    59 |  288   2.11
   10 |  5413    67    50    50   227  2187    49     -    39 |  288   2.39
   11 |  2367    48    42    37    44   529    26     -   126 |  288   0.38
   13 |   720    54    56    82    70  1263    36     -    50 |  288   0.16
   14 |  4013    41    36    40    44   555    31     -    47 |  288   0.34
   15 |  2572    31    27    59    33  3411    20     -    36 |  288   2.75
   16 |   784    71    40   107    42   434    43     -    78 |  288   0.38
   17 |  2339    48    25    60    60  2921    26     -    66 |  288   0.88
   18 |   597    79    27   154    63   986    33     -    53 |  288   0.35
   19 |   787    97    50   148    90   462    44     -    99 |  288   0.22
   20 |   785   120    54    67    91  1134    51     -   119 |  288   0.31
   21 |  2294    41    27    30    52  1966    17     -    57 |  288   0.56
   22 |  1459    78    27   160   112   566    31     -    99 |  288   0.44
   23 |   480    57    33    93    96   708    43     -    77 |  288   0.23
   24 |  1877    32    25    60    59  1446    29     -    47 |  288   1.94
   25 |  4936    41    26    68    45  2746    23     -    55 |  288   1.48
   26 |  1086    50    34    77    55   362    39     -    46 |  288   0.51
   27 |  1379    40    35    82    47   744    47     -    58 |  288   0.71
   28 |  2630    61    19    68   162  2385    46     -    41 |  288   0.41
   29 |  2009    67    41    51    82  2460    53     -    96 |  288   0.92
   30 |  1191   105    26   121   260  3539    48     -    78 |  288   0.81
   31 |  1666    86    28    86    63  2722    57     -    50 |  288   0.68
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    32    14     -     -     -    21     -    24 |  288   0.06
 ALGO |     -     -     8    51     -     -     -     -    19 |  288   0.01
 AMC2 |     -    26    22     -     -     -    26     -    25 |  288   0.05
 ARTU |     -    16     -    23     -     -    13     -     X |  288   9.98
 ASPA |     -     -     -     -     -     -    17     -    26 |  279    >>>
 BAHR |     -    38    20     -     -     -     -     -    26 |  288   0.41
 BAN2 |     -     -    26     -     -     -    31     -    25 |  288  20.87
 BOGT |     -    47     -    32     -     -    22     -    40 |  288  18.84
 BOR1 |     -    28    27     -     -     -     -     -    26 |  288   5.47
 BREW |     -     -     8     -     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 BRUS |     -    24    12     -     -     -    11     -     X |  288   0.02
 CAGZ |     -    18     -     -     -     -     -     -    16 |  288   1.09
 CAS1 |     -    29     -    35     -     -     -     -    45 |  288   7.92
 CEDU |     -    38     -    45     -     -     -     -    32 |  288  18.47
 CHUR |     -   151    59     -     -     -     -     -    34 |  288   0.12
 COCO |     -    51     -    42     -     -     -     -    42 |  288   7.39
 DAEJ |     -     -    10     -     -     -     -     -    18 |  287    >>>
 DGAR |     -    40     -     -     -     -    26     -    52 |  288  19.26
 DWH1 |     -    48    32     -     -     -     -     -    23 |  288   0.50
 FAIR |     -     -    13    46     -     -    25     -     - |  284  11.07
 FORT |     -    33    23    98     -     -    41     -     X |  288   0.10
 GLPS |     -    33     -    42     -     -    13     -     X |  288  22.19
 GODE |     -     -    15    50     -     -     -     -     8 |  288   0.16
 GOLD |     -    39     -    63     -     -    22     -     X |  281  12.77
 GRAZ |     -     -    17     -     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 GUAM |     -     -     -     X     -     -    16     -    24 |  139  14.05
 GUAT |     -    23     -     -     -     -     -     -    21 |  279    >>>
 HARB |     -    41     -     -     -     -     -     -    38 |  287  37.53
 HLFX |     -     -    15     -     -     -    18     -     X |  288   5.99
 HOB2 |     -    22    12     -     -     -     -     -    21 |  288   0.10
 HRAO |     -     -     -     -     -     -    36     -    53 |  288   0.19
 IENG |     -    22    11     -     -     -     -     -     - |  288   0.52
 JPLM |     -     -    27     -     -     -    34     -    15 |  288   3.28
 KERG |     -     -    22    55     -     -    28     -    64 |  288   2.33
 KGN0 |     -    33    16     -     -     -     -     -    28 |  287   0.42
 KIT3 |     -     -     -    30     -     -    13     -    15 |  285 124.99
 KOKB |     -    81    14     -     -     -    28     -    67 |  288   0.06
 KOSG |     -    32     -     -     -     -     -     -    30 |  288   9.04
 KOUR |     -    44     -    43     -     -    32     -    28 |  288   1.73
 LPGS |     -    46    35    57     -     -     -     -    57 |  252  15.48
 MAC1 |     -    58     -    42     -     -     -     -    68 |  288  14.74
 MAD2 |     -     -    22     -     -     -    21     -    22 |  288   0.04
 MAS1 |     -    25    16    27     -     -    24     -    34 |  288   3.64
 MATE |     -     -     -    28     -     -     -     -    18 |  288   0.11
 MAW1 |     -    97     -     -     -     -     -     -    89 |  288   7.04
 MBAR |     -    58     -     -     -     -    68     -    57 |  288  17.30
 MCM4 |     -   101    51     -     -     -     -     -     - |  239   3.00
 MDO1 |     -    48    25     -     -     -     -     -    55 |  288   8.04
 MEDI |     -    29    15     -     -     -     -     -    11 |  288   0.06
 METS |     -    24    15     -     -     -     -     -    14 |  287   6.11
 MIZU |     -     -    11     X     -     -     -     -    21 |  288   0.69
 MKEA |     -    83     -    54     -     -    30     -     X |  288  21.46
 NLIB |     -    21    37     -     -     -    16     -    58 |  288 839.01
 NNOR |     -     -    17    36     -     -     -     -    22 |  288  12.65
 NPLD |     -    19    10     -     -     -     -     -    18 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -     8     -     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 NTUS |     -    21     -    59     -     -     -     -    49 |  288   8.85
 NYA1 |     -    15     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.03
 OHI2 |     -    71     -    51     -     -     -     -    80 |  288   8.04
 ONSA |     -     -    27    77     -     -     -     -     - |  286   0.06
 PERT |     -     -    36    40     -     -    30     -    47 |  288   2.71
 PIE1 |     -     -    23    34     -     -    19     -    15 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -    93     -     -     -     -    59 |  266  17.32
 PRDS |     -     -     8     -     -     -     -     -    14 |  288   2.34
 PTBB |     -    16    20     -     -     -     -     -    32 |  288   0.14
 SANT |     -    43     -    63     -     -     -     -     - |  276  20.67
 SCH2 |     -    11    15     -     -     -     -     -    23 |  288 119.05
 SFER |     -    25    13     -     -     -     -     -     - |  285   0.49
 SPT0 |     -    19    11     -     -     -     -     -    14 |  288   0.02
 STJO |     -    24     8     -     -     -    13     -     X |  288   0.05
 SUTH |     -    41     -     -     -     -     -     -    38 |  288  13.76
 THTI |     -     -    42    69     -     -     -     -    96 |  288   4.03
 THU3 |     -    38    28     -     -     -     -     -    84 |  288   7.01
 TID1 |     -     -     -     -     -     -    26     -    39 |  288   0.07
 TIDB |     -    32    21    54     -     -     -     -    22 |  288   0.08
 TLSE |     -     -     6     -     -     -     -     -    11 |  288   0.37
 TOW2 |     -    20     -     -     -     -     -     -    18 |  288  12.05
 TRO1 |     -    19     -     -     -     -     -     -    18 |  288   8.91
 TSKB |     -    34    24    37     -     -     -     -    60 |  288   2.68
 TWTF |     -    43    23     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 USN3 |     -    17     -     -     -     -    16     -    22 |  288   0.03
 USNO |     -    15     9     -     -     -     -     -    16 |  288   0.03
 USUD |     -     -    23    48     -     -    15     -     X |  288  13.45
 VILL |     -     -     -    61     -     -     -     -    39 |  288   7.96
 WHIT |     -    27     -     -     -     -     -     -    25 |  288   3.28
 WTZR |     -    25    22    29     -     -     -     -    30 |  288   0.02
 WUHN |     -     -    18     -     -     -     -     -    33 |  287  12.99
 YAR2 |     -    36    28     -     -     -     -     -    21 |  288   7.31
 YEBE |     -     -    12     -     -     -     -     -    21 |  288   0.12
 YELL |     -   121    23    62     -     -     -     -    46 |  287   0.08
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3016    53    27    68    94  2453    33     -    49 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288     0     0   288    9.92   | 3.07e-14  5.36e-15  3.31e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.91   | 4.05e-14  5.98e-15  2.18e-15 |
 ONSA |   286     0     0   284    9.84   | 3.21e-14  6.74e-15  1.37e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.78   | 3.74e-14  6.89e-15  2.72e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.31   | 3.69e-14  5.22e-15  1.20e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.29   | 3.86e-14  6.66e-15  2.91e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.78   | 3.79e-14  7.24e-15  2.47e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.80   | 6.55e-14  8.30e-15  1.63e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.71   | 3.95e-14  7.73e-15  4.18e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.45   | 3.75e-14  7.82e-15  1.64e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.81   | 5.24e-14  1.17e-14  3.42e-15 |
 CHUR |   288     1     0   287    2.64   | 5.94e-14  1.20e-14  5.35e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.12   | 3.91e-14  6.33e-15  4.81e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.86   | 3.19e-14  6.83e-15  3.67e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.82   | 3.07e-14  7.15e-15  2.22e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.56   | 4.68e-14  1.20e-14  3.97e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    1.46   | 4.16e-14  6.20e-15  3.53e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    1.39   | 3.78e-14  1.09e-14  6.49e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.28   | 3.94e-14  9.32e-15  5.40e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    1.28   | 5.12e-14  1.03e-14  8.80e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.16   | 6.10e-14  1.05e-14  9.46e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    1.13   | 3.23e-14  4.91e-15  2.56e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.99   | 2.80e-14  6.53e-15  4.25e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.64   | 3.33e-14  6.56e-15  1.08e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.49   | 1.80e-13  2.65e-14  5.59e-15 |
 YELL |   287     0     0   286    0.45   | 3.94e-14  8.20e-15  3.60e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    0.36   | 6.84e-14  2.25e-14  4.98e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 2.40e-13  5.51e-14  1.37e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.22   | 1.14e-13  2.06e-14  2.14e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.21   | 3.90e-14  1.26e-14  3.96e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.10   | 3.70e-13  8.45e-14  6.80e-14 |
 SFER |   285     0     0   283    0.08   | 3.70e-13  1.13e-13  6.00e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.55e-13  1.19e-13  2.85e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.08   | 3.63e-13  1.25e-13  5.44e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 4.32e-13  1.11e-13  6.90e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.06   | 4.18e-13  1.02e-13  2.93e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.06   | 4.74e-13  1.15e-13  3.64e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.33e-13  1.09e-13  8.01e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.05   | 4.35e-13  8.26e-14  3.77e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 3.08e-13  1.00e-13  9.81e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.05   | 2.02e-13  6.98e-14  6.51e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.76e-13  8.22e-14  6.47e-14 |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.04   | 4.59e-13  1.07e-13  5.43e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.26e-13  1.32e-13  5.53e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.03   | 5.34e-13  1.60e-13  4.61e-14 |
 G20  |   288     0     2    88    0.03   | 7.13e-13  9.83e-14  1.97e-14 |
 G14  |   288     0     6    38    0.03   | 6.43e-13  6.89e-14  2.96e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.90e-13  1.25e-13  6.30e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 4.52e-13  1.36e-13  1.14e-13 |
 G11  |   288     0     3    51    0.02   | 6.96e-13  7.21e-14  3.86e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.01   | 7.90e-13  2.33e-13  1.10e-13 |
 G19  |   288     0     3    25    0.01   | 7.41e-13  7.33e-14  1.85e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.72e-13  2.99e-13  2.01e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  4.32e-13  1.48e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.86e-13  1.05e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.08e-13  1.66e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.55e-12  4.80e-13  2.40e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  3.92e-13  1.70e-13 |
 G22  |   288     0     5    24    0.00   | 1.21e-12  1.15e-13  3.93e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  4.45e-13  1.38e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.36e-12  4.53e-13  2.15e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.36e-14  4.43e-15  2.41e-15 |
 GUAM |   139     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.36e-13  6.62e-14  2.46e-14 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.28e-13  5.48e-14  1.46e-14 |
 G21  |   288    13     6     0    0.00   | 9.65e-13  1.52e-13  4.90e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.25e-12  1.44e-13  7.66e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.41e-13  2.94e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.41e-13  5.92e-14  1.20e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  3.96e-13  3.03e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  5.06e-13  2.47e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.37e-13  2.99e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 4.85e-13  5.46e-14  2.37e-14 |
 G01  |   288     0     1     0    0.00   | 2.02e-12  7.00e-13  5.05e-13 |
 YEBE |   288     0     5     0    0.00   | 2.09e-13  1.48e-14  8.77e-15 |
 YAR2 |   288     0     2     0    0.00   | 9.67e-13  1.68e-12  4.13e-13 |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.79e-13  5.33e-13  3.38e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.92e-13  1.99e-13  3.41e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.91e-12  5.41e-13  2.50e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     2     0    0.00   | 7.09e-13  9.93e-13  5.02e-13 |
 MCM4 |   239     0     1     0    0.00   | 6.77e-13  3.41e-13         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  4.98e-13  2.72e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.42e-13  7.32e-13  5.74e-13 |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.80e-13  1.90e-13  2.56e-13 |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 4.75e-13  1.73e-13  3.21e-13 |
 GUAT |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   284     0     0     0    0.00   | 5.85e-13  2.49e-13  7.05e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.65e-13  1.08e-12  6.57e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     0     6     0    0.00   | 9.85e-13  3.24e-13  6.26e-14 |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.52e-17  3.03e-16  1.82e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NLIB      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
