
 GPS week: 1314   Day: 6   MJD: 53448                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0    -0.04     0.05     2.42     0.00      0
 cod |   288     0  26705     92    -0.19    -0.15     0.04    14.71      0
 emr |   288     0  24398    567  2133.76    55.51     0.03    22.00      0
 esa |   288     0  18586   1429  2185.03    75.92     0.05     8.60      0
 gfz |   288     0  29366   1055     0.05    -0.14     0.02    27.18      0
 iga |    96     0   2784      1    -0.03     0.01     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0    -0.04     0.05     2.64     0.00      0
 jpl |   288     0  16242      0    -1.71    -1.13     0.04    15.27      0
 ngs |    96     0   2784      2    -0.02     0.03     2.19     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  36608   4293  2133.66    55.57     0.04    12.23      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -1081   -53     9   188    59    73 -3015  -130 -1104     -   -54 |
    2 | -2979    77  -190  -171    56   -65 -2012   245 -3345     -   -63 |
    3 | -9893   -69    72    64    38   -72-14371   -84 -6127     -   -71 |
    4 | -2118   -43   -10    69   -46   -81  1575   148 -2129     -   -59 |
    5 | -1699    44   -92   -77    51   -16  3844   121  -788     -   -97 |
    6 | -2048    82  -132   -54    83   -53 -5819   104 -1874     -  -137 |
    7 | -1512   -37   -22  -164    63   -16 -1273    48 -1441     -   -14 |
    8 |  5734   -44    50    -1    10    48  3825     0  3791     -   -58 |
    9 |  -952     4  -191   -37    99   -85-10994   212  -677     -  -122 |
   10 | -2344   -80    19    28    87   150  -149   -31 -2579     -  -111 |
   11 |  4208   -26    27   -48     8   -19   -33   -28  3895     -    34 |
   13 |  5164    43   -51   -52    74  -107  1417     2  4855     -   -97 |
   14 |  3106    95  -115   -42    66   102  2454    21  2692     -   -50 |
   15 | -7312  -142    58    85    43    11  1351     - -6197     -   -90 |
   16 |  4319   -72     6   -30    40    67   627    87  3880     -  -101 |
   18 |  2874    32  -211    80   152    69  1304    72  2933     -  -131 |
   19 |  4796   173  -121    57   -42   -50   635    46  4324     -     4 |
   20 |  3574   -18     7   -86    -1   -43   690    73  3427     -   -19 |
   21 | -1258    78  -124  -155    50    51   820   155  -310     -   -67 |
   22 | -4881   -15   -61   -92    96    49 -1268   123 -4716     -  -165 |
   23 |  -419   162  -107  -103   -69  -147    72    75  -758     -   131 |
   24 | -2556  -139    45    44   -36    12  8906    92 -2339     -    19 |
   25 | -4978    -4   -51  -144   162   -73  1844     2 -4665     -  -166 |
   26 |  -794   -36  -183   -63   120    34  -265   186  -670     -   -82 |
   27 |  -618   -74    14    22    37   -77   891   -17 -1230     -   -12 |
   28 |  5930    -8   -78  -121    92   129  5140     -  5396     -    26 |
   29 | -1084     6  -210   116   107   137 -2934   179 -1190     -  -172 |
   30 |  4724    18  -163    53   104     2  6666   108  3308     -  -132 |
   31 |  4097   -14   -32   -16    25   -30    73    70  3610     -   -60 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -46     -     -     -     -    66     -     -     0 |
 ALGO |     -     -   -10   307  -100     -     -     -     -     -    25 |
 ALRT |     -  -112     -     -    61     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -51   177     -     -     -     -  -300     -     -   119 |
 ASPA |     -     -     -     -    61     -     -   -60     -     -   -63 |
 AUCK |     -    42     -     -   -37     -     -     -     -     -    31 |
 BAHR |     -   -74   131     -   -42     -     -     -     -     -   -54 |
 BAN2 |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -   -75 |
 BJFS |     -     -     -     -   -11     -     -  -112     -     -   166 |
 BOGT |     -   108     -   113    40     -     -  -132     -     -  -135 |
 BOR1 |     -    11    90     -  -125     -     -     -     -     -   102 |
 BREW |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 BRMU |     -     -     -     -   -20     -     -     -     -     -    44 |
 BRUS |     -   -31    86     -   -75     -     -   -56     -     -   119 |
 CAGZ |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -   -19 |
 CAS1 |     -     6     -    58   -28     -     -     -     -     -    14 |
 CEDU |     -     -     -   170     -     -     -   -51     -     -   -56 |
 CHAT |     -   -13     -     -     8     -     -     -     -     -    -2 |
 CHUR |     -   141     X     -   -76     -     -     -     -     -     X |
 COCO |     -     1     -   -38     7     -     -     -     -     -     9 |
 CORD |     -     -     -     -     9     -     -   -16     -     -     - |
 DGAR |     -    15     -     -     -     -     -   -25     -     -    14 |
 DRAO |     -   122   -38     9  -181     -     -   207     -     -    60 |
 DWH1 |     -   151   -23     -     -     -     -     -     -     -  -140 |
 FAIR |     -     2    79   -18   -36     -     -   -41     -     -     - |
 FLIN |     -    81     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    22     -   -96    69     -     -   -90     -     -     X |
 GODE |     -    34    35  -103     -     -     -     -     -     -   -31 |
 GOLD |     -   159     -   -24   -67     -     -   -20     -     -     X |
 GRAS |     -     -     -     -    -3     -     -     5     -     -     X |
 GUAM |     -     -     -  -309    58     -     -  -108     -     -   223 |
 GUAT |     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -    -2 |
 GUUG |     -     -     -     -    56     -     -  -100     -     -     - |
 HARB |     -   -75     -     -    37     -     -     -     -     -     9 |
 HERS |     -   -94    63     -     -     -     -     -     -     -     X |
 HLFX |     -     -   179     -     -     -     -  -258     -     -     X |
 HOB2 |     -    39    44     -   -55     -     -     -     -     -    -3 |
 HOFN |     -     -     -     -   -71     -     -     -     -     -   158 |
 IENG |     -  -112    75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   178   -56     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   100     -     -     -     -     -   -97     -     -     X |
 JOZE |     -     -     -     -   -13     -     -     -     -     -    28 |
 JPLM |     -     -    19     -   -70     -     -     -     -     -   122 |
 KARR |     -    56     -     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -   126     -     -  -223     -     -     - |
 KGN0 |     -   -67    67     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 KIT3 |     -     -     -    36    29     -     -   -88     -     -    20 |
 KOKB |     -     -    70     -   -72     -     -     -     -     -    33 |
 KOSG |     -  -113     -     -     -     -     -     -     -     -   136 |
 KOUR |     -   133     -    35   -69     -     -     -     -     -   -31 |
 LAE1 |     -   -11     -     -     6     -     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -   -24     -     -   -50     -     -     -     -     -   140 |
 LPGS |     -    19    -6     X     X     -     -     -     -     -   -12 |
 MAC1 |     -  -144     -   194   -49     -     -     -     -     -   146 |
 MAD2 |     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 MAS1 |     -   -96    -6    32     X     -     -     -     -     -   103 |
 MATE |     -     -     -    60   -41     -     -     -     -     -    49 |
 MAW1 |     -    60     -     -    25     -     -     -     -     -  -127 |
 MBAR |     -     -     -     -   -26     -     -     -     -     -    58 |
 MCM4 |     -   109   -73     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    70   -60     -   -82     -     -     -     -     -   207 |
 MEDI |     -     -    -2     -     -     -     -     -     -     -     4 |
 METS |     -    21    17     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 MIZU |     -     -    -1     X     -     -     -     -     -     -     2 |
 MKEA |     -     -     -    62   -30     -     -    18     -     -     X |
 MSKU |     -   161     -     -   -87     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   184     -  -290   -41     -     -     -     -     -    77 |
 NNOR |     -     -   -29    53     -     -     -     -     -     -    15 |
 NPLD |     -  -162    81     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 NRC1 |     -     -    50     -   -38     -     -     -     -     -    -5 |
 NRIL |     -   -11     -     -     6     -     -     -     -     -     X |
 NSSP |     -   -82     -     -     -     -     -     -     -     -    99 |
 NTUS |     -  -217     -   242    83     -     -     -     -     -   -93 |
 NYA1 |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 NYAL |     -     -   -14     -    11     -     -     -     -     -     X |
 OHI2 |     -   131     -    -1     9     -     -     -     -     -  -177 |
 ONSA |     -     -    51    -4   -40     -     -     -     -     -     X |
 PDEL |     -     2     -     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    -8     X     -     -     -     -     -     -    15 |
 PIE1 |     -     -   134  -284     -     -     -  -109     -     -    95 |
 PIMO |     -     -     -   173  -103     -     -     -     -     -   116 |
 POL2 |     -  -168     -     -   192     -     -     -     -     -  -224 |
 POTS |     -    57     -     -   -31     -     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 PTBB |     -   -31     3     -     -     -     -     -     -     -    31 |
 QAQ1 |     -  -150    42     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 RBAY |     -     X     -     X     X     -     -  -172     -     -   215 |
 RESO |     -    31     -     -    66     -     -  -148     -     -     - |
 SCH2 |     -     -   118     -  -147     -     -     -     -     -   115 |
 SFER |     -     6    -4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -  -172     -     -    39     -     -   283 |
 SPT0 |     -  -168    46     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 STJO |     -     -   153     -  -126     -     -     4     -     -     X |
 STR1 |     -     -    -6     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 SUTH |     -   -32     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 THTI |     -     -    63  -185     8     -     -     -     -     -     0 |
 THU3 |     -   -34   126     -    19     -     -     -     -     -  -227 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -  -119     -     -   148 |
 TIDB |     -     -    68     X   -17     -     -     -     -     -   -84 |
 TIXI |     -    49     -     5   -28     -     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -     -   -57     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 TOW2 |     -    -3     -     -     1     -     -     -     -     -     1 |
 TRO1 |     -   -20     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 TWTF |     -  -192    64     -     -     -     -     -     -     -   115 |
 USN3 |     -    62     -     -     -     -     -    34     -     -  -117 |
 USNO |     -     9    20     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 USUD |     -     -   -36   158     -     -     -   -38     -     -     X |
 VILL |     -     -     -    48   -60     -     -     -     -     -    99 |
 WILL |     -   -18    45     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 WTZR |     -     -   119  -120   -17     -     -     -     -     -   -93 |
 WUHN |     -     -   -74     -   111     -     -     -     -     -  -114 |
 YAR2 |     -     -    41     -   -52     -     -     -     -     -    42 |
 YEBE |     -     -   -39     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 YELL |     -   165     X   146  -100     -     -     -     -     -   -79 |
 ZWE2 |     -     -     -     -    -6     -     -    10     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  2780    42    29    34    23    53  3910    38  2725     -    38 |  288   2.72
    2 |  1558    39    30    69    33    32  1406    29  1136     -    58 |  288   0.34
    3 |  5513    37    42    81    22    96  5741    45  4166     -    48 |  288   3.00
    4 |   804    25    31    77    31    23  1524    26   641     -    33 |  288   0.63
    5 |  5725    59    30    62    29    36  3732    27  5577     -    44 |  288   4.42
    6 |  1375    53    25    42    21    40  3943    37  1280     -    39 |  288   1.40
    7 |  1553    62    28    74    16    40  1725    45  1444     -    53 |  288   0.78
    8 |  2449    56    21    31    17    39  1456    62  1913     -    55 |  288   1.24
    9 |  4415    47    24    64    18    63  4843    34  4092     -    46 |  288   1.81
   10 |  3145    60    32    37    18    88  1609    25  3132     -    39 |  288   1.54
   11 |   924    30    20    39    16    51   403    32   975     -    75 |  288   0.32
   13 |   917    47    45    33    25    49   892    47   782     -    87 |  288   0.26
   14 |  1161    56    36    50    23    39  1115    37  1120     -    45 |  288   0.17
   15 |  3465    30    22    45    16    34  2758     -  3209     -    42 |  288   3.01
   16 |  1633    81    27    50    25   124   544    50  1344     -    70 |  288   0.37
   18 |   700    67    29    64    29    49  1254    28   517     -    59 |  288   0.39
   19 |  1319    41    57    48    37    48   628    24  1190     -    65 |  288   0.21
   20 |   881    54    21    51    22    22   547    22   760     -    45 |  288   0.27
   21 |  2599    36    28    61    19    51  1582    50  1758     -    36 |  288   0.60
   22 |  1083    59    26    43    44   100   747    30  1157     -    78 |  288   0.45
   23 |  1582    41    59    36    22    25   219    77  1529     -    58 |  288   0.18
   24 |  3113    28    45    86    29    52  5676    45  3017     -    57 |  288   3.01
   25 |  1393    28    27    71    21    54  2287    46  1413     -    49 |  288   1.15
   26 |   774    47    23    52    16    70   892    30   659     -    65 |  288   0.59
   27 |  1261    60    31    78    17    64   731    28  1244     -    84 |  288   0.44
   28 |  2035    56    24    76    31   110  3301     -  1358     -    75 |  288   0.52
   29 |  1210    37    25    66    21    45  2239    29  1250     -    67 |  288   0.47
   30 |  2464    57    25    49    39    53  4391    44  2614     -    67 |  288   0.92
   31 |  1203    58    33    76    18    48  1372    39  1409     -    48 |  288   0.59
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    12     -     -     -     -    22     -     -    12 |  288   0.11
 ALGO |     -     -    17    40     8     -     -     -     -     -     7 |  288   0.02
 ALRT |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5.21
 AMC2 |     -    30    24     -     -     -     -    19     -     -    33 |  288   0.04
 ASPA |     -     -     -     -    22     -     -    43     -     -    31 |  288    >>>
 AUCK |     -    28     -     -    19     -     -     -     -     -    33 |  264  10.84
 BAHR |     -    45    36     -    29     -     -     -     -     -    51 |  288   0.44
 BAN2 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  21.78
 BJFS |     -     -     -     -    11     -     -    16     -     -    30 |  287   9.75
 BOGT |     -    25     -    56    24     -     -    25     -     -    60 |  288  14.46
 BOR1 |     -    33    30     -    15     -     -     -     -     -    32 |  288   0.69
 BREW |     -     -     5     -     -     -     -     -     -     -     8 |  288   0.03
 BRMU |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 BRUS |     -    17    21     -    24     -     -    19     -     -    23 |  288   0.03
 CAGZ |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.96
 CAS1 |     -    23     -    77    23     -     -     -     -     -    43 |  288   7.73
 CEDU |     -     -     -    30     -     -     -    24     -     -    25 |  288  13.48
 CHAT |     -    30     -     -    25     -     -     -     -     -    59 |  287  11.40
 CHUR |     -    20     X     -    11     -     -     -     -     -     X |  280   0.05
 COCO |     -    26     -    51    18     -     -     -     -     -    33 |  288  11.49
 CORD |     -     -     -     -    14     -     -    24     -     -     - |  288  12.29
 DGAR |     -    25     -     -     -     -     -    41     -     -    59 |  288  24.14
 DRAO |     -    38    35    33    17     -     -    16     -     -    16 |  288   2.22
 DWH1 |     -    33    29     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   2.36
 FAIR |     -    33    22    21    17     -     -    30     -     -     - |  288   7.41
 FLIN |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  271    >>>
 GLPS |     -    31     -    28    11     -     -    20     -     -     X |  284  20.38
 GODE |     -    36    10    46     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.10
 GOLD |     -    24     -    27    13     -     -    20     -     -     X |  288  15.80
 GRAS |     -     -     -     -     8     -     -    14     -     -     X |  288   6.93
 GUAM |     -     -     -    56    35     -     -    45     -     -    36 |  288  12.86
 GUAT |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 GUUG |     -     -     -     -    26     -     -    47     -     -     - |  288    >>>
 HARB |     -    16     -     -    17     -     -     -     -     -    41 |  287  32.05
 HERS |     -    36    24     -     -     -     -     -     -     -     X |  241  13.47
 HLFX |     -     -    20     -     -     -     -    29     -     -     X |  288   2.49
 HOB2 |     -    29    26     -    19     -     -     -     -     -    29 |  288   0.09
 HOFN |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    39 |  286    >>>
 IENG |     -    16    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1.15
 IISC |     -     -     -    53    17     -     -     -     -     -     - |  288  30.45
 INVK |     -    16     -     -     -     -     -    15     -     -     X |  288   7.27
 JOZE |     -     -     -     -     9     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    21     -    32     -     -     -     -     -    83 |  288  10.50
 KARR |     -    48     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  288  13.72
 KELY |     -     -     -     -    11     -     -    20     -     -     - |  247   7.12
 KGN0 |     -    24    18     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.60
 KIT3 |     -     -     -    74    25     -     -    35     -     -    24 |  288  12.33
 KOKB |     -     -    32     -    25     -     -     -     -     -    20 |  288   0.09
 KOSG |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   7.15
 KOUR |     -    25     -    36    22     -     -     -     -     -    20 |  288   1.86
 LAE1 |     -    35     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  287  15.34
 LHAS |     -    39     -     -    14     -     -     -     -     -    25 |  288   9.88
 LPGS |     -    70    36     X     X     -     -     -     -     -    47 |  276  24.59
 MAC1 |     -    26     -    30    18     -     -     -     -     -    47 |  288  15.82
 MAD2 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.05
 MAS1 |     -    23    27    30     X     -     -     -     -     -    56 |  288   2.38
 MATE |     -     -     -    32    26     -     -     -     -     -    69 |  288   0.16
 MAW1 |     -    15     -     -    20     -     -     -     -     -    55 |  288   7.67
 MBAR |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    29 |  280  25.07
 MCM4 |     -    54    36     -     X     -     -     -     -     -     - |  288   6.01
 MDO1 |     -    28    48     -    24     -     -     -     -     -    73 |  288  35.01
 MEDI |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.21
 METS |     -    50    36     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   7.50
 MIZU |     -     -     8     X     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.53
 MKEA |     -     -     -    40    22     -     -    30     -     -     X |  288  24.50
 MSKU |     -    39     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  288  17.59
 NKLG |     -    36     -    65    30     -     -     -     -     -    33 |  287    >>>
 NNOR |     -     -    13    37     -     -     -     -     -     -    27 |  288  13.91
 NPLD |     -    28    26     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    11     -     9     -     -     -     -     -     9 |  288   0.03
 NRIL |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -     X |  285   6.07
 NSSP |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  12.18
 NTUS |     -    24     -    42    29     -     -     -     -     -    48 |  288   8.63
 NYA1 |     -    10     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.04
 NYAL |     -     -    18     -    15     -     -     -     -     -     X |  288   0.05
 OHI2 |     -    50     -    93    16     -     -     -     -     -   102 |  288   8.64
 ONSA |     -     -    23    22    21     -     -     -     -     -     X |  288   0.04
 PDEL |     -    50     -     -    27     -     -     -     -     -     - |  288  51.26
 PERT |     -     -    33     X     -     -     -     -     -     -    59 |  286    >>>
 PIE1 |     -     -    23    24     -     -     -    21     -     -    15 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -   103    38     -     -     -     -     -    43 |  287  17.21
 POL2 |     -    31     -     -    12     -     -     -     -     -    27 |  288  13.85
 POTS |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -     X |  288  13.37
 PRDS |     -     -     5     -     -     -     -     -     -     -     9 |  288   1.39
 PTBB |     -    41    40     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.23
 QAQ1 |     -    25    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |  282   5.88
 RBAY |     -     X     -     X     X     -     -    94     -     -   118 |  184  78.24
 RESO |     -    32     -     -    10     -     -    17     -     -     - |  288   6.14
 SCH2 |     -     -    12     -    15     -     -     -     -     -    15 |  288  17.51
 SFER |     -    24    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.28
 SHAO |     -     -     -     -    25     -     -    64     -     -    69 |  275  13.73
 SPT0 |     -    34    28     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.05
 STJO |     -     -    18     -    11     -     -    22     -     -     X |  288   0.04
 STR1 |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.71
 SUTH |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  14.63
 THTI |     -     -    40    63    20     -     -     -     -     -    48 |  288   6.62
 THU3 |     -    11    12     -    13     -     -     -     -     -    18 |  288   5.51
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    33 |  288   0.06
 TIDB |     -     -    21     X    17     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 TIXI |     -    36     -    23    17     -     -     -     -     -     X |  284   5.78
 TLSE |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.55
 TOW2 |     -    25     -     -    18     -     -     -     -     -    36 |  288  13.64
 TRO1 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   8.78
 TWTF |     -    37    28     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.07
 USN3 |     -    18     -     -     -     -     -    25     -     -    14 |  288   0.03
 USNO |     -    14    17     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.02
 USUD |     -     -    14    46     -     -     -    35     -     -     X |  288  10.54
 VILL |     -     -     -    21     9     -     -     -     -     -    20 |  288  11.55
 WILL |     -    44    28     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288  93.45
 WTZR |     -     -    28    23    25     -     -     -     -     -    29 |  288   0.08
 WUHN |     -     -    25     -    23     -     -     -     -     -    48 |  287  12.72
 YAR2 |     -     -    28     -    20     -     -     -     -     -    22 |  288  12.70
 YEBE |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.20
 YELL |     -    30     X    49    17     -     -     -     -     -    48 |  288   0.04
 ZWE2 |     -     -     -     -     8     -     -    14     -     -     - |  288   8.08
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2421    38    27    54    21    60  2642    36  2187     -    44 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.97   | 3.47e-14  5.51e-15  1.80e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.97   | 3.72e-14  8.14e-15  1.59e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.97   | 3.37e-14  5.02e-15  2.32e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.91   | 2.90e-14  8.04e-15  2.85e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    8.22   | 4.32e-14  7.64e-15  2.32e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.31   | 3.22e-14  6.41e-15  2.60e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.40   | 3.12e-14  6.53e-15  2.86e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.38   | 3.46e-14  5.18e-15  3.04e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.00   | 4.12e-14  7.47e-15  5.77e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.05   | 4.32e-14  8.72e-15  6.14e-15 |
 USN3 |   288     0     0   143    2.85   | 7.49e-14  1.04e-14  2.99e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.84   | 3.78e-14  2.56e-14  5.73e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    2.84   | 3.32e-14  8.40e-15  3.61e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.59   | 4.06e-14  7.07e-15  3.35e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.48   | 4.32e-14  1.13e-14  7.24e-15 |
 CHUR |   280     0     0   278    2.30   | 4.07e-14  9.91e-15  2.84e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    1.75   | 4.32e-14  1.11e-14  5.80e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.59   | 3.48e-14  1.00e-14  3.44e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.48   | 2.60e-14  7.66e-15  2.88e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    1.47   | 3.51e-14  5.61e-15  4.30e-15 |
 TID1 |   288     1     0   287    1.17   | 8.16e-14  1.82e-14  5.03e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.14   | 3.40e-14  7.08e-15  4.29e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.96   | 6.59e-14  1.13e-14  1.75e-14 |
 PIE1 |   288     0     0   288    0.60   | 5.35e-14  8.42e-15  3.01e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.60   | 1.99e-13  2.06e-14  6.59e-15 |
 GODE |   288     0     0   219    0.47   | 3.38e-14  7.27e-15  1.02e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 2.93e-13  7.63e-14  2.66e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.14   | 3.21e-13  6.20e-14  5.16e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.12   | 4.24e-14  8.93e-15  1.47e-14 |
 G23  |   288     0     5    66    0.11   | 5.19e-13  6.39e-14  1.70e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.10   | 3.69e-13  1.09e-13  2.21e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.10   | 3.96e-13  1.23e-13  5.09e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.09   | 3.74e-13  1.04e-13  3.69e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.09   | 3.14e-13  8.92e-14  4.39e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.09   | 3.80e-13  1.17e-13  6.01e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.07   | 4.46e-13  1.11e-13  7.09e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 4.77e-13  7.83e-14  2.84e-14 |
 G19  |   288     0     4    66    0.06   | 6.04e-13  6.32e-14  1.61e-14 |
 G02  |   288     0     6    45    0.05   | 5.42e-13  5.79e-14  2.65e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.60e-13  1.64e-13  1.14e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 5.10e-13  1.65e-13  3.91e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.99e-13  1.15e-13  5.08e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 2.82e-13  9.93e-14  8.87e-14 |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.04   | 4.64e-13  1.50e-13  4.16e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.95e-13  1.10e-13  9.87e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 3.64e-13  1.12e-13  5.40e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.54e-13  1.82e-13  6.47e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 3.95e-13  1.33e-13  1.14e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.93e-13  1.03e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.66e-13  1.47e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.43e-13  1.89e-13 |
 G08  |   288     0     5    93    0.01   | 1.45e-12  3.55e-13  1.23e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.49e-13  2.26e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   143    0.01   | 1.13e-12  2.69e-13  9.31e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.46e-12  3.27e-13  1.46e-13 |
 DRAO |   288     6     2    92    0.00   | 4.00e-13  1.16e-13  1.10e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.39e-12  4.89e-13  2.23e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.06e-14  3.99e-15  1.01e-15 |
 KELY |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   271     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   184     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.24e-13  7.36e-14  4.03e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.62e-13  3.84e-13 |
 G22  |   288     4     6     0    0.00   | 1.77e-12  2.47e-13  9.24e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.12e-13  4.33e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.25e-13  6.75e-14  2.01e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.11e-12  1.02e-13  4.14e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  5.75e-14  1.86e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.33e-13  6.02e-14  2.43e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 5.92e-13  7.02e-14  3.91e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.65e-13  1.80e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  5.31e-13  4.84e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.23e-13  2.65e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.80e-12  5.59e-13  3.28e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   288     0     6     0    0.00   | 2.04e-13  2.36e-14  2.41e-14 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.56e-13  2.49e-13  4.02e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.41e-13  6.30e-13  1.47e-12 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.78e-13  2.50e-13  5.87e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-12  4.76e-13  2.26e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.82e-13  8.51e-13  6.20e-13 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.87e-13  2.87e-13  8.80e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.05e-13  1.33e-13  2.37e-13 |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   | 5.88e-13  2.67e-13  6.37e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.52e-13  8.24e-13  1.31e-12 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.84e-17  2.21e-16  1.32e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
