
 GPS week: 1321   Day: 1   MJD: 53492                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0    -0.50     0.58     3.12     0.00      0
 cod |   288     0  29458    272    -1.02     0.83     0.04    14.26      0
 emr |   288     0  26187    307   114.39     7.02     0.03    22.66      0
 esa |   288     0  19407    946   114.20     7.06     0.06     8.37      0
 gfz |   288     0  30024    640    -0.46     0.03     0.04    17.56      0
 iga |    96     0   2784      4    -0.44     0.50     0.07     0.00      0
 igu |    96     0   2784      7    -0.67     0.84     3.41     0.00      0
 jpl |   288     0  20492      0    -2.51    -0.77     0.03    23.58      0
 ngs |    96     0   2784      0    -0.48     0.53     2.87     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  40385    162   114.33     7.08     0.05    13.57      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -9755   -47    12   -89    68   118-26077    24 -6849     -   -42 |
    2 | -4096     0   -95     5   229   -88  -753    -8 -3499     -  -127 |
    3 | -5242   -57  -154     -   160    21 -1139    80 -4686     -   -22 |
    4 | -1943   -19   -21   216    84   -15 -1100   -17 -1529     -  -137 |
    5 | -2876    80   -78   -31   -48    49 -1278    98 -2606     -   -43 |
    6 | -3974    51  -167    45    49  -186-10713   140 -3590     -  -113 |
    7 |  7133    14    10    18    41    32 -5051   -30  5139     -   -46 |
    8 |  2050     2    83    33   -73    61 15714    -5   347     -   -58 |
    9 |  1065   -41     0  -121    67   -48 11968    64  1255     -   -80 |
   10 | -4319  -108    87  -141   -28   -55  1573    97 -2229     -   -77 |
   11 |  8340     2   -79   103    19    51  1818    76  7344     -   -89 |
   13 |  2512   111   -79   115     8   -51 -1041    25  2616     -  -113 |
   14 |  -404    14  -109    -9   184    64   351     -   196     -   -56 |
   15 | -1075  -104   -57   -27    43    48 12247    72 -1890     -    42 |
   16 |  4293    -8  -166   -16    81   -27  -417   126  4602     -   -28 |
   18 |  2497    17  -185   127   -33    11   176   141  2884     -     8 |
   19 | -1660   234  -206   -54    70    40  -439    84 -1422     -  -103 |
   20 |  3743   -45  -182   -13   122    19 -1013   161  4253     -   -79 |
   21 |  9369    54  -146   -71    53    40  7089   111  8658     -   -30 |
   22 | -4481    28  -138   -73    73    27   956    89 -3990     -    -3 |
   23 | -2029   228  -120   -47    77   -12     7    -5 -1530     -  -101 |
   24 | -6538  -120    16   170   136     5  5168   -53 -5823     -   -89 |
   25 |  3778   -36   -95   -59   149   -12 -2440    99  1483     -  -133 |
   26 |  -613   -28   -72    68    90     5  1804    61   -54     -  -114 |
   27 |  3532   -94    52   167   -52   -89  -749    50  1824     -  -109 |
   28 |  6483    83   110  -133    -3    60 -4926   -73  5845     -   -58 |
   29 | -2587    11    -6   167  -110   -90 -1580    79 -2288     -  -105 |
   30 | -2819    70  -139   105    -5     9 -3345   141 -3263     -  -144 |
   31 |  -384   176    17   -19    75    14  1295  -154 -1199     -   -37 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    61   -46     -     -     -     -    42     -     -   -60 |
 ALGO |     -     -   -10   183   -56     -     -     -     -     -   -23 |
 ALRT |     -  -116     -     -     -     -     -  -174     -     -   424 |
 AMC2 |     -   -63   221     -     -     -     -  -234     -     -   118 |
 AREQ |     -   -11    45     -   -29     -     -     -     -     -   -27 |
 ARTU |     -     -     -   216    14     -     -    28     -     -  -195 |
 ASPA |     -     -     -     -   114     -     -   -44     -     -   -71 |
 AUCK |     -    -1     -     -   -19     -     -     -     -     -    25 |
 BAHR |     -   -27    21     -  -103     -     -    34     -     -    67 |
 BAN2 |     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 BILI |     -    49     -     -     5     -     -   -72     -     -    58 |
 BJFS |     -     -     -     -  -108     -     -     -     -     -   140 |
 BOGT |     -     -     -  -134   231     -     -   -39     -     -  -148 |
 BOR1 |     -   180    16     -  -150     -     -     -     -     -   -22 |
 BREW |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -   -17 |
 BRMU |     -     -     -     -    86     -     -     -     -     -  -112 |
 BRUS |     -   -33    67     -     6     -     -   -53     -     -     7 |
 CAGZ |     -    67     -     -     -     -     -     -     -     -   -70 |
 CAS1 |     -     6     -    44    16     -     -   -11     -     -   -35 |
 CEDU |     -     -     -  -140     -     -     -     -     -     -    87 |
 CHAT |     -   -66     -     -    57     -     -     -     -     -    -4 |
 CHUR |     -    22    29     -  -200     -     -     -     -     -   240 |
 COCO |     -   146     -   -76    20     -     -   -95     -     -    32 |
 CORD |     -     -     -     -   -30     -     -    22     -     -     - |
 DARW |     -     -   106     -     -     -     -   -96     -     -     9 |
 DGAR |     -   -66     -     -   164     -     -   -96     -     -    23 |
 DRAO |     -   176   -58    99  -160     -     -    84     -     -   -88 |
 DWH1 |     -   216   -98     -     -     -     -     -     -     -   -71 |
 FAIR |     -     -    61   -71    -3     -     -   -31     -     -     - |
 FORT |     -     -   -29     X   144     -     -     -     -     -  -138 |
 GLPS |     -    29     -     -    63     -     -   -66     -     -     4 |
 GODE |     -   -90   116   -74     -     -     -     -     -     -   -54 |
 GOLD |     -   103     -   -10   -87     -     -     9     -     -    -7 |
 GRAS |     -    55     -     -   -57     -     -     -     -     -    16 |
 GUAM |     -   141     -  -251    65     -     -  -159     -     -   199 |
 GUAT |     -     -     -     -     3     -     -     -     -     -    -4 |
 HARB |     -    -3     -     -   -74     -     -     -     -     -    99 |
 HERS |     -     -   -78     -     -     -     -     -     -     -   130 |
 HLFX |     -     -   146     -     -     -     -     -     -     -  -243 |
 HOB2 |     -   -15    22     -   -58     -     -    49     -     -   -30 |
 IENG |     -  -144    90     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   149   -71     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -  -128     -     -     -     -     -     -     -     -   135 |
 IRKT |     -     -    72  -196     -     -     -     -     -     -     - |
 JAB1 |     -    -6     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -     -     -   -95     -     -     -     -     -   122 |
 JPLM |     -     -    29     -   -80     -     -     -     -     -    55 |
 KARR |     -   126     -     -  -102     -     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -   429     -     -  -320     -     -     - |
 KERG |     -     X   -85     X   158     -     -    14     -     -   -40 |
 KGN0 |     -   -66    27     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 KIRU |     -   -62     -    59     -     -     -   -37     -     -    93 |
 KIT3 |     -     -     -  -127    44     -     -   -37     -     -    86 |
 KOKB |     -   -62    59     -   -47     -     -     -     -     -    28 |
 KOSG |     -   -78     -     -     -     -     -     -     -     -    82 |
 KOUR |     -   -27     -     8   -42     -     -    22     -     -    39 |
 KUNM |     -  -112     -     -     -     -     -     -     -     -   118 |
 LHAS |     -     -     -     -   -17     -     -   -81     -     -   163 |
 LPGS |     -     -    25    19     -     -     -     -     -     -   -55 |
 MAC1 |     -     -     -     X   -47     -     -     -     -     -    61 |
 MAD2 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -   -46 |
 MALI |     -     -     -    44     -     -     -     -     -     -   -27 |
 MAS1 |     -     -   117   -24  -130     -     -   -22     -     -    36 |
 MATE |     -     -     -    66   -70     -     -     -     -     -    50 |
 MAW1 |     -   144     -     -  -166     -     -    25     -     -    21 |
 MBAR |     -   -38     -     -    73     -     -   -27     -     -    -9 |
 MCM4 |     -   247   -72     -     X     -     -   -79     -     -     - |
 MDO1 |     -   164   -96     -  -176     -     -     -     -     -   216 |
 MEDI |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -   -11 |
 METS |     -  -103    33     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 MIZU |     -     -   -26    -5     -     -     -     -     -     -    44 |
 MKEA |     -     -     -    16  -112     -     -    -4     -     -   143 |
 NLIB |     -     -    84     -  -113     -     -     -     -     -     6 |
 NNOR |     -     -   -75   137     -     -     -     -     -     -    40 |
 NPLD |     -  -107    65     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 NRC1 |     -     -    52     -   -41     -     -     -     -     -   -33 |
 NRIL |     -   -16     -     -   -11     -     -   -25     -     -    74 |
 NTUS |     -  -179     -   -77   108     -     -     -     -     -    95 |
 NYA1 |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 NYAL |     -     -    -1     -    36     -     -     -     -     -   -45 |
 OHI2 |     -   156     -   -59    34     -     -    63     -     -  -281 |
 ONSA |     -     -    27    93   -79     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -59    15   -40     -     -     -    16     -     -    34 |
 PETP |     -   -23     -     -   122     -     -     5     -     -  -144 |
 PIE1 |     -     -     -    15     -     -     -     -     -     -    -9 |
 POL2 |     -     -     -     -     8     -     -     -     -     -   -10 |
 POTS |     -    -8     -     -   -45     -     -     -     -     -    67 |
 PRDS |     -  -157    46     -     -     -     -     -     -     -    88 |
 PTBB |     -   -79    64     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 QAQ1 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 RBAY |     -   -42     -  -153     X     -     -     -     -     -   137 |
 RESO |     -    25     -     -   -20     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -   -41     -     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 SANT |     -   -55     -    79     7     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -    82     -  -152     -     -     -     -     -    59 |
 SCUB |     -    55     -     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 SFER |     -   -40    25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -   -70     -     -  -163     -     -    85     -     -   137 |
 SPT0 |     -  -206    72     -     -     -     -     -     -     -    96 |
 STJO |     -     -     6     -   -20     -     -    10     -     -    -1 |
 STR1 |     -     -     5     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 SUTH |     -   -84     -     -   -52     -     -     -     -     -   155 |
 SUTM |     -     -    77     -   -29     -     -  -146     -     -   162 |
 THTI |     -     -    69   -50    76     -     -     -     -     -  -181 |
 THU3 |     -     -    96     -    76     -     -     -     -     -  -259 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -41     -     -    72 |
 TIDB |     -     1    28   160   -20     -     -     -     -     -  -121 |
 TIXI |     -    20     -    19    28     -     -     -     -     -   -69 |
 TLSE |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 TOW2 |     -    13     -     -    -9     -     -   -22     -     -    36 |
 TRO1 |     -   -96     -     -     -     -     -     -     -     -   101 |
 TROM |     -     -     -     -  -126     -     -     -     -     -   163 |
 TSKB |     -    22     4    49     -     -     -   -28     -     -   -10 |
 TWTF |     -  -193    85     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 UNSA |     -     -     -  -176   -24     -     -     -     -     -   140 |
 USN3 |     -    75     -     -     -     -     -    46     -     -  -158 |
 USNO |     -    13    23     -     -     -     -     -     -     -   -52 |
 WES2 |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -   -43 |
 WHIT |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 WILL |     -   -47    76     -     -     -     -     -     -     -   -77 |
 WTZA |     -   -63     -     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 WTZR |     -   -67   156  -102   -41     -     -     -     -     -   -73 |
 WUHN |     -     -    64     -  -137     -     -     -     -     -    72 |
 YAKT |     -   106     -     -     -     -     -   -64     -     -     - |
 YAR2 |     -   -91    77     -   -30     -     -     -     -     -     5 |
 YEBE |     -     -   -43     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 YELL |     -   141     X  -103   -95     -     -     -     -     -    41 |
 ZIMM |     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -    -1 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5557   124    37    66    88    96  8775    77  5285     -    64 |  288   4.53
    2 |  1394    38    25    31    43    52   354    39  1633     -    54 |  288   0.19
    3 |  1797    51    24     -    37    44  1843    21  2113     -    55 |  288   1.94
    4 |  1317    33    26   103    27   115   816    39  1449     -    43 |  288   0.77
    5 |  3291    56    39    43    65    37  2242    32  3076     -    60 |  288   2.77
    6 |  1473    85    30    55    23    61  6487    26  1394     -    76 |  288   1.80
    7 |  3809    72    46    94    32   104  3165    40  3530     -    61 |  288   0.74
    8 |  5332    36    21    44    16    36  5442    18  4364     -    54 |  288   2.34
    9 |  3080    33    22    37    33    77  7324    19  3387     -    81 |  288   1.57
   10 |  6250    48    17    62    28    42  3626    42  4406     -    53 |  288   1.22
   11 |  2259    48    29    43    57    42   856    31  2155     -    44 |  288   0.32
   13 |   767    72    58    88    69    57   741    42   635     -    85 |  288   0.27
   14 |   538    57    28    66    36   105   426     -   677     -    49 |  288   0.28
   15 |  6486    40    29    65    45    54  7926    19  5815     -   117 |  288   4.19
   16 |   420    37    23    36    27    35   238    37   455     -    75 |  288   0.23
   18 |   473    48    25    90    28    92   360    14   583     -    49 |  288   0.39
   19 |   909    65    51   101    40    49   574    51   770     -    48 |  288   0.23
   20 |   608    57    22    70    21    54   533    27   635     -    84 |  288   0.26
   21 |  2768    65    25    42    31    37  3093    14  3253     -    56 |  288   0.41
   22 |  2022    47    33    51    25    61   399    28  2172     -   103 |  288   0.38
   23 |   448    64    25    64    25    40   457    34   504     -    67 |  288   0.26
   24 |  4806    36    26    47    44    30  1565    43  4871     -    43 |  288   3.29
   25 |  4263    29    28    65    36    26  2441    18  3705     -    45 |  288   1.86
   26 |  2937   127    43   111   102   114   925    40  2896     -    41 |  288   0.55
   27 |  3328    30    26    65    19    47   718    19  3414     -    40 |  288   0.93
   28 |  2678    52    23   115    29    69  4007    22  3044     -    60 |  288   0.89
   29 |   657   126    59    69    43   100   690    50   608     -    59 |  288   0.59
   30 |  3082    35    28    35    17    32  2957    15  1949     -    68 |  288   0.72
   31 |  1905   104    39    69    43    79   651    37  1757     -    96 |  288   0.50
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    42    22     -     -     -     -    19     -     -    26 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    12    19    10     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 ALRT |     -    18     -     -     -     -     -    18     -     -    32 |  288   7.65
 AMC2 |     -    35    28     -     -     -     -    23     -     -    15 |  288   0.04
 AREQ |     -    34    18     -    16     -     -     -     -     -    37 |  288  16.92
 ARTU |     -     -     -    48    33     -     -    34     -     -    54 |  273   8.86
 ASPA |     -     -     -     -    29     -     -    24     -     -    30 |  288    >>>
 AUCK |     -    58     -     -    34     -     -     -     -     -    50 |  264  12.19
 BAHR |     -    31    17     -    27     -     -    28     -     -    39 |  288   0.60
 BAN2 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    24 |  252  15.62
 BILI |     -    21     -     -    16     -     -    12     -     -    13 |  287    >>>
 BJFS |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    23 |  287   9.12
 BOGT |     -     -     -    54    22     -     -    24     -     -    79 |  288  11.48
 BOR1 |     -    25    20     -    17     -     -     -     -     -    12 |  288   0.71
 BREW |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 BRUS |     -    25    19     -    30     -     -    29     -     -    18 |  288   0.05
 CAGZ |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   1.59
 CAS1 |     -    36     -    45    12     -     -    21     -     -    32 |  288   6.73
 CEDU |     -     -     -    48     -     -     -     -     -     -    30 |  288  16.09
 CHAT |     -    33     -     -    24     -     -     -     -     -    35 |  251  11.47
 CHUR |     -    75   100     -    79     -     -     -     -     -    39 |  287   0.06
 COCO |     -    39     -    26    28     -     -    20     -     -    30 |  288   7.10
 CORD |     -     -     -     -    17     -     -    12     -     -     - |  288  11.64
 DARW |     -     -    42     -     -     -     -    24     -     -    41 |  288  14.12
 DGAR |     -    52     -     -    48     -     -    26     -     -    32 |  288  22.43
 DRAO |     -    22    23    26    24     -     -    15     -     -    73 |  288   0.10
 DWH1 |     -    43    37     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.30
 FAIR |     -     -    20    17    15     -     -    15     -     -     - |  288  23.12
 FORT |     -     -    20     X    27     -     -     -     -     -    36 |  288   0.06
 GLPS |     -    28     -     -    20     -     -    18     -     -    21 |  288  13.94
 GODE |     -    26    34    42     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.20
 GOLD |     -    34     -    33    76     -     -    31     -     -    24 |  288  13.03
 GRAS |     -    20     -     -    29     -     -     -     -     -    42 |  288   6.87
 GUAM |     -    43     -    42    45     -     -    24     -     -    60 |  288  16.82
 GUAT |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 HARB |     -    48     -     -    32     -     -     -     -     -    19 |  287  28.98
 HERS |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    14 |  241   9.77
 HLFX |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    24 |  286  30.90
 HOB2 |     -    27    31     -    53     -     -    20     -     -    18 |  288   0.12
 IENG |     -    83    52     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   0.43
 IISC |     -     -     -    33    16     -     -     -     -     -     - |  288  23.75
 INVK |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   7.21
 IRKT |     -     -    12    32     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.26
 JAB1 |     -    25     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  264  16.12
 JOZE |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -    14 |  287    >>>
 JPLM |     -     -    16     -    19     -     -     -     -     -    15 |  288  15.41
 KARR |     -    33     -     -    27     -     -     -     -     -     - |  263   9.58
 KELY |     -     -     -     -    18     -     -    13     -     -     - |  185   8.91
 KERG |     -     X    64     X    76     -     -    50     -     -    59 |  264   1.90
 KGN0 |     -    32    18     -     -     -     -     -     -     -    14 |  287   0.34
 KIRU |     -    13     -    35     -     -     -    26     -     -    26 |  288   8.08
 KIT3 |     -     -     -    46    21     -     -    25     -     -    31 |  288  21.11
 KOKB |     -    46    25     -    30     -     -     -     -     -    44 |  288   0.06
 KOSG |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288  35.72
 KOUR |     -    64     -    55    49     -     -    20     -     -    49 |  288    >>>
 KUNM |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  282  26.07
 LHAS |     -     -     -     -    13     -     -    16     -     -    23 |  288   8.52
 LPGS |     -     -    17    66     -     -     -     -     -     -    26 |  274  19.14
 MAC1 |     -     -     -     X    22     -     -     -     -     -    28 |  264  10.89
 MAD2 |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.04
 MALI |     -     -     -    85     -     -     -     -     -     -    52 |  279  23.25
 MAS1 |     -     -    27    54    20     -     -    22     -     -    35 |  288  19.89
 MATE |     -     -     -    51    20     -     -     -     -     -    24 |  288   0.09
 MAW1 |     -    35     -     -    17     -     -    15     -     -    43 |  288   9.47
 MBAR |     -    44     -     -    37     -     -    45     -     -    55 |  288  21.64
 MCM4 |     -    32    24     -     X     -     -    17     -     -     - |  288  14.01
 MDO1 |     -    24    26     -    42     -     -     -     -     -    40 |  276 356.40
 MEDI |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.26
 METS |     -    15    11     -     -     -     -     -     -     -    26 |  287   6.75
 MIZU |     -     -    27    96     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.42
 MKEA |     -     -     -    71    36     -     -    25     -     -    38 |  288  23.34
 NLIB |     -     -    17     -    16     -     -     -     -     -    33 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    30    55     -     -     -     -     -     -    36 |  288  12.61
 NPLD |     -    28    24     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    12     -    17     -     -     -     -     -    13 |  288   0.04
 NRIL |     -    15     -     -    31     -     -    27     -     -    13 |  287   6.50
 NTUS |     -    31     -    61    36     -     -     -     -     -    38 |  288   8.97
 NYA1 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.11
 NYAL |     -     -    13     -    12     -     -     -     -     -    27 |  288   0.14
 OHI2 |     -    20     -   111    24     -     -    36     -     -   116 |  288   7.76
 ONSA |     -     -    23    45    28     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PERT |     -    32    49    50     -     -     -    23     -     -    35 |  288   1.76
 PETP |     -    25     -     -    15     -     -    12     -     -    31 |  287  10.74
 PIE1 |     -     -     -    49     -     -     -     -     -     -    30 |  202   2.23
 POL2 |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    18 |  288   9.29
 POTS |     -    22     -     -    35     -     -     -     -     -    33 |  288  13.05
 PRDS |     -    32    11     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.88
 PTBB |     -    19    22     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.42
 QAQ1 |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   7.78
 RBAY |     -    28     -    75     X     -     -     -     -     -    39 |  288 110.32
 RESO |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   7.96
 REYK |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   7.89
 SANT |     -    32     -    77    22     -     -     -     -     -     - |  288  14.90
 SCH2 |     -     -    11     -    19     -     -     -     -     -    11 |  288  11.00
 SCUB |     -    26     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  288  13.06
 SFER |     -    29    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  281   0.52
 SHAO |     -    29     -     -    35     -     -    32     -     -    21 |  288  17.85
 SPT0 |     -    24    20     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.03
 STJO |     -     -    19     -    24     -     -    21     -     -    14 |  288   0.12
 STR1 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.72
 SUTH |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     -    24 |  288  11.08
 SUTM |     -     -    25     -    22     -     -    29     -     -    18 |  288  12.70
 THTI |     -     -    40    72    45     -     -     -     -     -    56 |  288    >>>
 THU3 |     -     -    15     -    75     -     -     -     -     -   114 |  287   7.28
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    27 |  288   0.09
 TIDB |     -    46    30    50    29     -     -     -     -     -    22 |  288   0.10
 TIXI |     -    26     -    45     8     -     -     -     -     -    30 |  287   6.58
 TLSE |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.44
 TOW2 |     -    32     -     -    29     -     -    19     -     -    25 |  288  12.76
 TRO1 |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   8.32
 TROM |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    15 |  288    >>>
 TSKB |     -    39    36    76     -     -     -    41     -     -    64 |  288   1.76
 TWTF |     -    28    19     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.11
 UNSA |     -     -     -    73    23     -     -     -     -     -    52 |  288  12.10
 USN3 |     -    39     -     -     -     -     -    20     -     -    24 |  288   0.03
 USNO |     -    17    11     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.03
 WES2 |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    12 |  286   0.22
 WHIT |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   6.85
 WILL |     -    36    22     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288 156.60
 WTZA |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  286   0.44
 WTZR |     -    16    38    65    26     -     -     -     -     -    30 |  288   0.07
 WUHN |     -     -    22     -    23     -     -     -     -     -    25 |  287  15.00
 YAKT |     -    37     -     -     -     -     -    22     -     -     - |  287   0.56
 YAR2 |     -    32    33     -    33     -     -     -     -     -    30 |  288  17.04
 YEBE |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    31 |  271    >>>
 YELL |     -    45     X   105    65     -     -     -     -     -   123 |  288   0.03
 ZIMM |     -     -     -     -   115     -     -     -     -     -   149 |  224    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3122    45    30    64    37    67  3408    29  2870     -    45 |


 BEST CLOCK FIT: NPLD   287   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    8.36   | 3.53e-14  7.76e-15  2.36e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    7.83   | 2.90e-14  5.42e-15  1.43e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.51   | 4.24e-14  8.89e-15  3.58e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.34   | 4.12e-14  6.07e-15  1.86e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.07   | 4.12e-14  1.52e-14  3.06e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.85   | 3.52e-14  7.15e-15  2.81e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.42   | 5.66e-14  8.83e-15  2.37e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.25   | 5.18e-14  1.79e-14  3.27e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.15   | 2.72e-14  8.36e-15  4.74e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.11   | 4.12e-14  8.62e-15  2.75e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    3.30   | 3.23e-14  7.74e-15  4.06e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.04   | 4.00e-14  9.91e-15  3.09e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.97   | 8.63e-14  1.50e-14  2.76e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.89   | 3.91e-14  1.22e-14  4.79e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.75   | 5.60e-14  9.76e-15  2.61e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.91   | 3.96e-14  1.22e-14  8.84e-15 |
 CHUR |   287     0     0   286    1.90   | 5.48e-14  1.18e-14  4.79e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.86   | 6.42e-14  2.36e-14  7.11e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    1.83   | 4.57e-14  7.27e-15  4.03e-15 |
 WES2 |   286     0     0   285    1.82   | 3.39e-14  8.71e-15  2.01e-14 |
 NYAL |   288     1     0   287    1.62   | 4.15e-14  9.37e-15  5.58e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.53   | 5.12e-14  1.05e-14  7.70e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.19   | 2.91e-14  9.04e-15  5.73e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    1.11   | 6.13e-14  1.43e-14  8.03e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.08   | 3.16e-14  1.09e-14  1.88e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.02   | 4.24e-14  1.25e-14  7.03e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    0.79   | 4.06e-14  1.26e-14  2.46e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    0.70   | 5.13e-14  1.29e-14  6.70e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.51   | 3.97e-14  1.19e-14  1.28e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.45   | 1.50e-13  2.07e-14  8.22e-15 |
 PIE1 |   202     0     0    46    0.33   | 5.80e-14  8.20e-15         - |
 PTBB |   288     0     0   288    0.16   | 3.13e-13  6.47e-14  3.65e-14 |
 YEBE |   271     1     0   269    0.15   | 7.97e-14  2.59e-14  4.29e-14 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.13   | 5.52e-14  1.68e-14  1.98e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.11   | 5.56e-13  6.41e-14  2.01e-14 |
 G16  |   288     0     0   194    0.09   | 4.38e-13  5.80e-14  2.31e-14 |
 WTZA |   286     0     0   285    0.06   | 3.96e-13  9.64e-14  3.04e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.06   | 3.93e-13  1.07e-13  4.56e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.01e-13  7.33e-14  2.45e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.85e-13  1.32e-13  6.64e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.42e-13  1.04e-13  6.72e-14 |
 SFER |   281     0     0   277    0.05   | 3.65e-13  1.18e-13  4.76e-14 |
 G19  |   288     0     5    80    0.05   | 6.95e-13  7.63e-14  1.80e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.04   | 3.40e-13  6.78e-14  2.60e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.04   | 2.16e-13  1.06e-13  4.78e-14 |
 MIZU |   288     0     0   225    0.04   | 3.89e-13  1.17e-13  2.88e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 2.99e-13  8.82e-14  7.64e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.03   | 4.86e-13  1.01e-13  5.94e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.94e-13  9.78e-14  8.79e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.03e-13  1.29e-13  8.07e-14 |
 G13  |   288     0     4    52    0.03   | 5.81e-13  5.93e-14  2.79e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 2.89e-13  7.67e-14  7.47e-14 |
 YAKT |   287     0     0   286    0.03   | 4.59e-13  1.06e-13  6.30e-14 |
 IENG |   276     0     0   211    0.02   | 5.23e-13  1.37e-13  4.13e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.20e-13  1.71e-13  6.44e-14 |
 G04  |   288     0     0   239    0.01   | 4.30e-13  1.21e-13  8.72e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-13  6.66e-14  7.54e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 4.46e-13  1.55e-13  1.93e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.75e-13  1.03e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.78e-13  1.42e-13 |
 G08  |   288     0     1   245    0.01   | 1.37e-12  4.27e-13  1.47e-13 |
 G10  |   288     0     1   143    0.01   | 1.19e-12  3.65e-13  1.33e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.39e-12  4.40e-13  1.82e-13 |
 KERG |   264     0     0   262    0.00   | 1.06e-12  3.10e-13  1.13e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  4.05e-13  2.03e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.35e-12  5.01e-13  1.71e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.06e-14  6.12e-15  2.16e-15 |
 MALI |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   224     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.34e-13  6.57e-14  5.26e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.32e-13  4.38e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.66e-14  3.71e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.51e-13  1.09e-13  2.32e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.51e-14  2.03e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.04e-12  1.09e-13  4.58e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  5.20e-13  5.41e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  6.00e-14  3.59e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.74e-13  7.01e-14  3.57e-14 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.53e-12  6.33e-13  2.95e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.03e-13  5.58e-14  2.08e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.69e-12  8.42e-13  4.44e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.62e-13  2.55e-13  5.43e-13 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     1     0    0.00   | 4.39e-13  5.32e-13  7.02e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.43e-13  4.26e-13  8.24e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.94e-12  4.69e-13  1.38e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.09e-13  4.44e-13  1.37e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     2     0    0.00   | 7.74e-13  8.38e-13  2.26e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   185     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.88e-13  4.55e-13  1.69e-12 |
 JOZE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     1     0    0.00   | 2.02e-13  3.35e-13  1.72e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.68e-13  1.21e-12  6.78e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.66e-17  3.20e-16  1.92e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      NLIB      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
