
 GPS week: 1340   Day: 0   MJD: 53624                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784     98    -0.05     0.12     3.33     0.00      0
 cod |   288     0  23899     32    -0.50     0.09     0.06    16.10      0
 emr |   288     0  23084    622   649.59    -1.35     0.05    19.49      0
 esa |   288     0  18289    972 99999.99     6.42     0.08    11.13      0
 gfz |   288     0  28992    327    -0.12    -0.12     0.05    18.89      0
 iga |    96     0   2784     14    -0.18    11.22     0.12     0.00      0
 igu |    96     0   2784     85     0.01    21.73     3.49     0.00      0
 jpl |   288     0  17972     16     0.21    -1.22     0.06    17.12      0
 ngs |    96     0   2784     87    -2.50     8.68     2.91     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35109     76     0.30    -1.19     0.06    17.28      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1351    -1    70    -6    23    30 13825   -80   114     -   -21 |
    2 | -1268    27   -27   -81    35   -72   213   111 -1282     -   -91 |
    3 |  2600   -19   -69   152    74   -53  5075   -58  2088     -   -25 |
    4 | -2079   -32  -164   -13    40    58 -3868   254 -2311     -   -73 |
    5 |     X   135   -97  -197   200   -35-22859  -191 17588     -   110 |
    6 | -3911   -76    27    62    57   227 -9034  -116 -3230     -    52 |
    7 | -5708   -64   -33  -127    45  -204 -1887    61 -4654     -    68 |
    8 |  6315   -67  -124   283    54   -88  1253    94  4747     -  -133 |
    9 |  4848   -41     X    14   112    -8-11482   -66  2280     -   -28 |
   10 |  -215  -193    11   -26    57     3  1634   -18   993     -   139 |
   11 |  1597    80   -55  -164    45   141 -1783   198  1581     -  -153 |
   13 |  4746   118  -164    18     5   165  1594   369  4614     -  -307 |
   14 |  5915    37    83    94    70   146   585   -89  6147     -  -176 |
   15 |  -773   -98    83    16    95    72  3776  -196 -1428     -    79 |
   16 |  2945    69  -123    79   120    39  -655     6  3174     -  -108 |
   18 |  4210   -98   127    -8    69    16   -95   -63  4262     -   -58 |
   19 |  -638    95   -85   -45   -15  -228   -40   -42  -565     -    95 |
   20 |  2768   -66   -56   -84    65  -116  -216   102  3122     -     7 |
   21 |  1375    21    66   -28    41    67 -2083  -132  1822     -     9 |
   22 | -6045   -17   128    -7   114   173 -1915    52 -4903     -  -296 |
   23 | -1324   230   -37   109   -77   -84  -749    66 -1348     -  -224 |
   24 | -1362  -105  -136    -6    99  -108  8231   157 -2134     -    -9 |
   25 | -1726    32    22   132   112   -71  8813   -85 -1423     -  -179 |
   26 | -3207   -24    22   -99    77    67   484    85 -2433     -  -107 |
   27 | -4162   -27     0   -59    -6    12  6105   150 -4190     -   -79 |
   28 |  3028    51  -154   -72    44    66  -857   181  2580     -   -52 |
   29 | -2741   -76   322     X  -105   -57 -3743    -7 -2878     -  -124 |
   30 | -6727    82   -48   305   -77    27 -3063    -1 -5526     -  -145 |
   31 |   202    -9  -141   -34   -15  -189 -7512   135  -799     -    66 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   135   -81     -     -     -     -     7     -     -   -42 |
 ALGO |     -     -     X    62  -305     -     -   276     -     -    24 |
 ALRT |     -   -23     -     -    20     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -81   119     -     -     -     -  -234     -     -   172 |
 AREQ |     -    -2   154   -27   -39     -     -     -     -     -  -112 |
 ARTU |     -     -     -   178     7     -     -    35     -     -  -157 |
 AUCK |     -    59     -     -   -71     -     -     -     -     -    22 |
 BJFS |     -     -     -     -  -105     -     -     -     -     -   115 |
 BOGT |     -     -     -    82   125     -     -     -     -     -  -190 |
 BOR1 |     -    39   102     -   -60     -     -     -     -     -   -86 |
 BREW |     -     -   -35     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 BRUS |     -  -108   136     -   -81     -     -     -     -     -    36 |
 CAS1 |     -   -39     -   121   -48     -     -   -30     -     -    40 |
 CEDU |     -    82     -    46   -93     -     -  -126     -     -   121 |
 CHAT |     -   -77     -     -    72     -     -     -     -     -    -8 |
 CHUR |     -     -   -35     -   -69     -     -     -     -     -   113 |
 COCO |     -    51     -  -115   -38     -     -   -45     -     -   112 |
 CORD |     -  -115     -     -    59     -     -    27     -     -    17 |
 DAEJ |     -   128   -26     -     -     -     -     -     -     -   -90 |
 DGAR |     -   -49     -     -    68     -     -   -14     -     -   -15 |
 DRAO |     -    85  -119   186  -154     -     -   138     -     -   -32 |
 DWH1 |     -   180  -124     -     -     -     -     -     -     -   -28 |
 FAIR |     -     -    34   -22   -23     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -     -     -     -   -84     -     -    93     -     -     - |
 GMAS |     -     -  -676     -     -     -     -     -     -     -   763 |
 GODE |     -    23    -6    -1   -12     -     -     -     -     -    -2 |
 GOLD |     -     -     -  -205   132     -     -   -84     -     -    72 |
 GRAZ |     -     -     -     -   223     -     -     -     -     -  -243 |
 GUAM |     -     -     -  -291   144     -     -     -     -     -    30 |
 HARB |     -     -     -     -   -22     -     -     -     -     -    24 |
 HERS |     -     -  -118     -     -     -     -     -     -     -   133 |
 HLFX |     -     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 HOB2 |     -   106     -     -  -122     -     -     -     -     -    34 |
 HOFN |     -     -     -     -  -152     -     -   -14     -     -   168 |
 HRAO |     -     -     -     -  -103     -     -    89     -     -    24 |
 IISC |     -     -     -   -16    10     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -    85     -     -  -124     -     -    29 |
 JAB1 |     -     -     -     -  -117     -     -     -     -     -   128 |
 JOZE |     -     -     -     -  -154     -     -     -     -     -   168 |
 JPLM |     -     -   -25     -  -250     -     -     -     -     -   301 |
 KARR |     -    47     -     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    -7  -118   257   -24     -     -    88     -     -   -87 |
 KGN0 |     -   -94    60     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 KIT3 |     -     -     -   -78    91     -     -     -     -     -   -49 |
 KOKB |     -     -   113     -   -67     -     -     -     -     -   -55 |
 KOUR |     -   227     -  -205   -27     -     -     -     -     -   -50 |
 LHAS |     -     -     -     -   -65     -     -   -94     -     -   165 |
 MAC1 |     -     -     -    -1    17     -     -     -     -     -   -19 |
 MAD2 |     -     -    60     -     -     -     -     -     -     -   -68 |
 MALI |     -     -     -    90   -53     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   243  -135   -69     -     -   -44     -     -   -66 |
 MAW1 |     -    20     -     -     6     -     -   -22     -     -    -2 |
 MBAR |     -   -84     -     -   -45     -     -     3     -     -   125 |
 MCM4 |     -  -283  -290     X   536     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   166  -133     -  -208     -     -     -     -     -   227 |
 MIZU |     -   -89   -44     -     -     -     -     -     -     -   133 |
 MKEA |     -    13     -    27    22     -     -    20     -     -   -73 |
 NKLG |     -     -     -     -   -78     -     -     -     -     -    85 |
 NLIB |     -  -110    36     -    42     -     -     -     -     -    16 |
 NPLD |     -  -150   128     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 NRC1 |     -     -     0     -   -22     -     -     -     -     -    24 |
 NRIL |     -     -     -     -   -31     -     -     -     -     -    34 |
 NSSP |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 NTUS |     -     7     -  -120    65     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    75     -     -     -     -     -     -     -     -   -70 |
 PDEL |     -    66     -     -   -56     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    -7    33    81     -     -     -     -     -     -   -83 |
 PIE1 |     -     -    65  -154     -     -     -   -79     -     -   104 |
 POL2 |     -     -     -     -   -13     -     -     -     -     -    14 |
 POTS |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -   -37 |
 PRDS |     -     -   -70     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 PTBB |     -   -38   156     -     -     -     -  -174     -     -    32 |
 QAQ1 |     -     -   -77     -     -     -     -     -     -     -    87 |
 RABT |     -   -27     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 RBAY |     -    47     -     -  -178     -     -     -     -     -   151 |
 RESO |     -    31     -     -   -71     -     -    50     -     -     - |
 RIOG |     -   -57    62    43   -46     -     -     -     -     -     6 |
 SANT |     -   -57     -     X     X     -     -     -     -     -    53 |
 SCH2 |     -     -     9     -   -75     -     -   -29     -     -   103 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -   -88     -     -    87 |
 SFER |     -   -42    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    88   -18     -  -103     -     -    26     -     -    25 |
 STR1 |     -     -    73     -     -     -     -     -     -     -   -83 |
 SUTH |     -     -     -     -  -124     -     -     -     -     -   136 |
 THTI |     -     -    51    95    -5     -     -     -     -     -  -114 |
 THU3 |     -    22    33     -   219     -     -     -     -     -  -297 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -     6     -     -    -6 |
 TIDB |     -   -63   203   105  -111     -     -     -     -     -  -116 |
 TIXI |     -     -     -    22    29     -     -     -     -     -   -46 |
 TLSE |     -     -    88     -     -     -     -     -     -     -   -99 |
 TOW2 |     -    -2     -     -    71     -     -   -80     -     -     4 |
 TRO1 |     -  -124     -     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 TROM |     -     -     -     -   244     -     -     -     -     -  -266 |
 TSKB |     -    -7     3   -69   172     -     -  -165     -     -    23 |
 TWTF |     -   -34    77     -     -     -     -  -164     -     -   107 |
 UNSA |     -     -     -   209   -37     -     -     -     -     -   -94 |
 USN3 |     -    -6   -26     -     -     -     -   118     -     -   -82 |
 USNO |     -    79   -60     -     -     -     -     -     -     -    -7 |
 USUD |     -     -   -86    -6    35     -     -     -     -     -    62 |
 VILL |     -     -     -  -137   -13     -     -     -     -     -   102 |
 WES2 |     -     -  -105     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 WHIT |     -     -     -     -     -     -     -   -58     -     -    58 |
 WILL |     -    36    20     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 WSRT |     -    58     -     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 WTZA |     -   -41     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |
 WTZR |     -     6   159  -200   -59     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 YEBE |     -     -   154     -     -     -     -  -190     -     -    14 |
 YELL |     -     -    17   -53   -26     -     -     -     -     -    46 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6195    46    79    27    22    45  5815    46  6155     -    29 |  288   4.85
    2 |   696    41    35    54    37   108   353    43   550     -    52 |  288   0.21
    3 |  2957    45    86    56    84   141  3910   198  2461     -    51 |  288   2.23
    4 |  1845    36    26    30    22   101  2488    37  1624     -    66 |  288   0.48
    5 |     X   126    37    85   167   150  8788    82  6497     -    73 |  288   8.36
    6 |  1785    40    97    51    32    50  5548    56  1493     -    26 |  288   0.73
    7 |  2095    38    27    68    21    70   737    39  2260     -    36 |  288   0.75
    8 |  3291    28    72    43    60    61  2782    42  2549     -    30 |  288   1.18
    9 |  4106    29     X    26    33    62  8932    34  3630     -    52 |  288   2.63
   10 |  4611    79    67    35    24   103  3450    51  3427     -    50 |  288   2.45
   11 |  1623    33    41    36    34    78  1425    42  1516     -    55 |  288   0.36
   13 |  1416    41    59    61    35    35   455    25   981     -   127 |  288   0.34
   14 |   651    39    67    28    30   192   420    89   567     -    42 |  288   0.21
   15 |  5980    64    48    67    26    77  5395    41  5005     -    49 |  288   2.36
   16 |   547    69    33    46    21    73   426    33   481     -    80 |  288   0.37
   18 |   913   118    44    54    25   315   388    65   764     -   103 |  288   0.26
   19 |   983    32    70    73    26   117   617    34  1177     -    77 |  288   0.40
   20 |   835    81    46    41    32    75   451    22   936     -    56 |  288   0.23
   21 |  1351    30    38    74    23   124  1131    22  1140     -    39 |  288   0.29
   22 |  1435    77    97    61    43   149  1370    74  1664     -    85 |  288   0.33
   23 |   890    37    72    52    35    66   709    42   820     -    56 |  288   0.22
   24 |  3563    32    29    41    35    81  4322    38  3606     -    45 |  288   2.58
   25 |  2885    39    67    36    28    48  4512    48  2989     -    20 |  288   1.75
   26 |  2162    48    77    25    28    89   792    77  1806     -    54 |  288   0.50
   27 |  6700    66    44    33    69    74  2745    39  5194     -   136 |  288   1.92
   28 |  2814    94    25    62    22    62  2431    75  2423     -    24 |  288   0.96
   29 |  1590    88   154     X    59   225  1681    61  1249     -   127 |  288   1.05
   30 |  2123   156   117   205    72   100  2290   112  2241     -    61 |  288   0.60
   31 |  8543   110    51    73    24   116  7406   112  7040     -    91 |  288   6.80
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    26    19     -     -     -     -    22     -     -    37 |  288   0.06
 ALGO |     -     -     X   109   157     -     -    58     -     -   184 |  288   0.10
 ALRT |     -    22     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   8.32
 AMC2 |     -    16    28     -     -     -     -    22     -     -    33 |  288   0.03
 AREQ |     -    23    72   205    83     -     -     -     -     -    52 |  285  15.15
 ARTU |     -     -     -    46    26     -     -    14     -     -    39 |  288  12.35
 AUCK |     -    23     -     -    38     -     -     -     -     -    44 |  264  10.40
 BJFS |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    26 |  287  13.61
 BOGT |     -     -     -    32    18     -     -     -     -     -    14 |  288  16.04
 BOR1 |     -    58    41     -    53     -     -     -     -     -    41 |  287  57.36
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.02
 BRUS |     -    44    27     -    18     -     -     -     -     -    23 |  288   0.03
 CAS1 |     -    29     -    72    41     -     -    24     -     -   101 |  288   6.40
 CEDU |     -    22     -    57    42     -     -    46     -     -    29 |  288   0.58
 CHAT |     -    19     -     -    33     -     -     -     -     -    35 |  287  11.05
 CHUR |     -     -    38     -    64     -     -     -     -     -    84 |  272   0.11
 COCO |     -    31     -    56    33     -     -    47     -     -    25 |  288  19.13
 CORD |     -    26     -     -    29     -     -    29     -     -    35 |  288  11.32
 DAEJ |     -    37    24     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288   8.51
 DGAR |     -    19     -     -    41     -     -    33     -     -    22 |  288  22.23
 DRAO |     -    20    23    69    25     -     -    49     -     -    39 |  288   0.04
 DWH1 |     -    40    27     -     -     -     -     -     -     -    16 |  276   0.35
 FAIR |     -     -    83   111    61     -     -     -     -     -     - |  241   0.12
 FLIN |     -     -     -     -    44     -     -    49     -     -     - |  259   8.82
 GMAS |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    23 |  110   1.02
 GODE |     -    23    33    31    30     -     -     -     -     -    17 |  288   0.08
 GOLD |     -     -     -    82    14     -     -    40     -     -    13 |  288   9.83
 GRAZ |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    15 |  288   5.56
 GUAM |     -     -     -    69    39     -     -     -     -     -    27 |  288  20.36
 HARB |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    18 |  287  35.08
 HERS |     -     -    43     -     -     -     -     -     -     -    49 |  239  12.79
 HLFX |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    28 |  286  13.74
 HOB2 |     -    20     -     -    21     -     -     -     -     -    16 |  282   0.06
 HOFN |     -     -     -     -    66     -     -   107     -     -    85 |  253    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    21     -     -    37     -     -    25 |  288   0.93
 IISC |     -     -     -    28    16     -     -     -     -     -     - |  287  20.71
 ISPA |     -     -     -     -    35     -     -    28     -     -    26 |  288  18.10
 JAB1 |     -     -     -     -    35     -     -     -     -     -    39 |  264  15.10
 JOZE |     -     -     -     -    32     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    37     -    37     -     -     -     -     -    13 |  288   3.59
 KARR |     -    29     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  281  12.40
 KERG |     -    82    43    54    78     -     -    42     -     -    74 |  264   1.95
 KGN0 |     -    39    30     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.27
 KIT3 |     -     -     -    31    19     -     -     -     -     -    27 |  288  19.85
 KOKB |     -     -    58     -    42     -     -     -     -     -    32 |  288   0.04
 KOUR |     -    42     -    60    41     -     -     -     -     -    43 |  288  13.39
 LHAS |     -     -     -     -    64     -     -    48     -     -    27 |  286  10.62
 MAC1 |     -     -     -   193    84     -     -     -     -     -    93 |  257  17.56
 MAD2 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.06
 MALI |     -     -     -    63    37     -     -     -     -     -     - |  288  35.98
 MAS1 |     -     -    33   111    32     -     -    25     -     -    31 |  288  23.67
 MAW1 |     -   105     -     -    69     -     -    81     -     -    65 |  277   6.70
 MBAR |     -   107     -     -    52     -     -    70     -     -    90 |  288  19.40
 MCM4 |     -    37    60     X    37     -     -     -     -     -     - |  288  10.66
 MDO1 |     -    40    42     -    15     -     -     -     -     -    23 |  288  29.41
 MIZU |     -    42    35     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288    >>>
 MKEA |     -    51     -   128    60     -     -    46     -     -    43 |  288  20.24
 NKLG |     -     -     -     -    26     -     -     -     -     -    28 |  287    >>>
 NLIB |     -    23    48     -    30     -     -     -     -     -    32 |  288   0.03
 NPLD |     -    22    19     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    31     -    39     -     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 NRIL |     -     -     -     -   175     -     -     -     -     -   191 |  162   8.72
 NSSP |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287  10.88
 NTUS |     -    22     -    31    27     -     -     -     -     -     - |  288   9.25
 NYA1 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 PDEL |     -    33     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  288  53.10
 PERT |     -    42    50    68     -     -     -     -     -     -    25 |  288   3.80
 PIE1 |     -     -    24    37     -     -     -    28     -     -    37 |  288   0.04
 POL2 |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    21 |  288  12.88
 POTS |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    25 |  286  10.18
 PRDS |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    26 |  282   0.43
 PTBB |     -    31    19     -     -     -     -    26     -     -    39 |  288   0.38
 QAQ1 |     -     -    95     -     -     -     -     -     -     -   108 |  260    >>>
 RABT |     -    50     -     -     -     -     -     -     -     -    47 |  282  12.60
 RBAY |     -   325     -     -   163     -     -     -     -     -   121 |  288  39.73
 RESO |     -    14     -     -    11     -     -    12     -     -     - |  288   8.26
 RIOG |     -    21    50    65    28     -     -     -     -     -    39 |  288   8.20
 SANT |     -    46     -     X     X     -     -     -     -     -    43 |  272   6.14
 SCH2 |     -     -    61     -    81     -     -    53     -     -    43 |  280  19.42
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -   114     -     -   113 |  286  45.76
 SFER |     -    20    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   0.57
 STJO |     -    16    32     -    18     -     -    27     -     -    23 |  288   0.03
 STR1 |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.99
 SUTH |     -     -     -     -    41     -     -     -     -     -    44 |  288   8.91
 THTI |     -     -    39    58    30     -     -     -     -     -    35 |  288   4.89
 THU3 |     -    15    33     -    21     -     -     -     -     -    61 |  288   8.77
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    34     -     -    34 |  288   0.09
 TIDB |     -    33    34    59    34     -     -     -     -     -    26 |  288   0.10
 TIXI |     -     -     -   162    77     -     -     -     -     -   134 |  287   8.16
 TLSE |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   1.38
 TOW2 |     -    27     -     -    51     -     -    42     -     -    34 |  288   2.96
 TRO1 |     -   100     -     -     -     -     -     -     -     -    93 |  242  10.83
 TROM |     -     -     -     -   165     -     -     -     -     -   180 |  167    >>>
 TSKB |     -    35    33    61    44     -     -    35     -     -    32 |  288   1.59
 TWTF |     -    39    33     -     -     -     -    27     -     -    20 |  288   0.09
 UNSA |     -     -     -    46    21     -     -     -     -     -    45 |  288  17.59
 USN3 |     -    21    22     -     -     -     -    25     -     -    20 |  288   0.02
 USNO |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.02
 USUD |     -     -    30    63    28     -     -     -     -     -    53 |  288   0.12
 VILL |     -     -     -    59    19     -     -     -     -     -    39 |  288  17.57
 WES2 |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    28 |  286   0.03
 WHIT |     -     -     -     -     -     -     -    99     -     -    98 |  272   1.98
 WILL |     -    41    45     -     -     -     -     -     -     -    23 |  286 176.53
 WSRT |     -    29     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 WTZA |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  271   0.58
 WTZR |     -    33   123   177    54     -     -     -     -     -     - |  282   0.03
 WUHN |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287  19.96
 YEBE |     -     -    23     -     -     -     -    43     -     -    28 |  288   0.18
 YELL |     -     -    82   160   140     -     -     -     -     -    85 |  288   0.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3326    62    52    80    53   118  3492    58  2907     -    58 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 3.84e-14  7.66e-15  1.58e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    8.10   | 3.58e-14  9.42e-15  2.06e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    7.83   | 3.44e-14  1.16e-14  4.38e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.80   | 3.60e-14  7.39e-15  1.13e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.94   | 3.22e-14  1.07e-14  1.89e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.91   | 3.77e-14  8.52e-15  1.54e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.64   | 6.13e-14  8.52e-15  1.43e-15 |
 WES2 |   286     0     0   285    5.20   | 3.93e-14  8.24e-15  1.51e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    4.93   | 4.04e-14  6.63e-15  3.41e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.13   | 3.47e-14  6.06e-15  1.85e-15 |
 FAIR |   241     0     0   236    4.07   | 8.58e-14  1.51e-14         - |
 ALGO |   288     0     0   288    3.89   | 5.91e-14  1.88e-14  7.70e-15 |
 HOB2 |   282     0     0   281    3.14   | 4.42e-14  1.02e-14  5.29e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.72   | 4.95e-14  1.21e-14  3.71e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.59   | 6.18e-14  1.35e-14  3.03e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.54   | 8.56e-14  1.05e-14  2.16e-15 |
 WTZR |   282     0     0   276    2.45   | 7.40e-14  1.58e-14  6.81e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.95   | 6.82e-14  1.36e-14  2.54e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.52   | 3.13e-14  6.25e-15  1.60e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.49   | 4.37e-14  1.13e-14  7.79e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.36   | 4.04e-14  1.04e-14  5.19e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.25   | 7.44e-14  1.78e-14  3.98e-15 |
 CHUR |   272     1     0   267    1.04   | 5.64e-14  1.21e-14  8.18e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.75   | 2.88e-14  7.39e-15  3.05e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   143    0.60   | 3.74e-14  7.12e-15  3.84e-15 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.29   | 7.22e-14  2.81e-14  2.10e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.23   | 2.79e-13  6.04e-14  2.47e-14 |
 USUD |   288     0     1   176    0.21   | 2.88e-13  2.89e-14  1.21e-14 |
 TID1 |   288     0     0   287    0.18   | 8.07e-14  1.36e-14  5.52e-15 |
 TIDB |   288     1     0   287    0.13   | 2.07e-13  1.96e-14  6.57e-15 |
 DWH1 |   276     0     0   275    0.12   | 3.19e-13  7.10e-14  3.72e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.10   | 3.34e-13  1.02e-13  2.30e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.08   | 5.40e-13  7.07e-14  4.31e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 4.17e-13  1.09e-13  6.64e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.08   | 4.17e-13  1.06e-13  5.85e-14 |
 SFER |   284     0     0   281    0.07   | 3.92e-13  1.26e-13  3.44e-14 |
 PRDS |   282     0     1   144    0.06   | 7.67e-14  2.90e-14  3.88e-14 |
 WTZA |   271     0     0   265    0.06   | 4.56e-13  9.87e-14  7.09e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.05   | 4.20e-13  1.27e-13  9.09e-14 |
 BOR1 |   287     0     0   286    0.05   | 4.86e-13  1.14e-13  3.24e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 3.78e-13  1.08e-13  7.53e-14 |
 G22  |   288     0     2   113    0.05   | 6.35e-13  7.57e-14  2.83e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 3.07e-13  8.93e-14  9.09e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 2.89e-13  1.13e-13  7.37e-14 |
 G28  |   288     0     5    71    0.04   | 6.41e-13  6.78e-14  5.34e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 2.02e-13  1.15e-13  4.71e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.26e-13  6.05e-14  8.75e-14 |
 G14  |   288     0     2    38    0.02   | 5.64e-13  5.53e-14  1.56e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 4.07e-13  1.27e-13  1.30e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.40e-13  1.85e-13  7.94e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  3.52e-13  9.27e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.11e-13  3.71e-13  1.37e-13 |
 KERG |   264     0     0   263    0.01   | 1.18e-12  3.98e-13  1.21e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.45e-12  3.83e-13  1.29e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.53e-13  1.68e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.38e-13  2.64e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.44e-12  3.62e-13  2.65e-13 |
 G19  |   288     0     4     7    0.00   | 5.98e-13  6.46e-14  2.90e-14 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  5.54e-13  2.91e-13 |
 CEDU |   288     0     0   252    0.00   | 2.23e-13  5.89e-14  4.33e-14 |
 GMAS |   110     0     0    85    0.00   | 1.34e-12  3.47e-13         - |
 G13  |   288     0     4     1    0.00   | 6.55e-13  1.31e-13  3.28e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.69e-14  7.07e-15  1.32e-15 |
 NRIL |   162     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   257     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.03e-13  6.03e-14  2.47e-14 |
 G21  |   288     4     6     0    0.00   | 1.03e-12  2.14e-13  7.40e-14 |
 G20  |   288     0     4     0    0.00   | 6.38e-13  7.34e-14  1.55e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.17e-12  1.01e-13  2.26e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.65e-13  8.88e-14  4.45e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  4.06e-13  2.68e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.25e-13  3.39e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  5.79e-14  1.81e-14 |
 G01  |   288     0     1     0    0.00   | 1.57e-12  6.28e-13  5.81e-13 |
 WILL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   272     0     0     0    0.00   | 4.60e-13  2.16e-13  1.82e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   167     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.29e-13  5.37e-13  3.14e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.49e-13  2.95e-13  3.44e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.85e-12  5.28e-13  2.59e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     2     0    0.00   | 7.00e-13  2.84e-13  6.59e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.08e-13  1.97e-13  3.12e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     0     0    0.00   | 2.91e-13  2.10e-13  7.97e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.32e-13  7.91e-13  2.05e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.61e-17  3.13e-16  1.88e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      NLIB      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
