
 GPS week: 1342   Day: 4   MJD: 53642                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0    -0.28     0.38     3.49     0.00      0
 cod |   288     0  26104     37    -0.43     0.37     0.05    18.04      0
 emr |   288     0  22260     58   137.63    17.40     0.04    25.38      0
 gfz |   288     0  29100    536    -0.11     0.33     0.04    23.45      0
 iga |    96     0   2688     30    -0.30     0.41     0.12     0.00      0
 igu |    96     0   2688     28    -0.46     1.65     3.31     0.00      0
 jpl |   288     0  17419    878    -1.66    -1.58     0.05    17.25      0
 ngs |    96     0   2592      0    -0.29     0.39     3.09     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  36180   1082    -1.84    -1.43     0.06    15.88      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -5654   -96   -93    21   -44  3717   109 -3457     -   107 |
    2 | -2306   109     9    24   -84   154   -25 -2345     -  -147 |
    3 |  2470   -68  -135   105   -26  7199    61   708     -    72 |
    4 |  -663    -9  -113    85    91   241   110 -1174     -   -54 |
    5 |   748   -69    81    62   -29-15600   -83   -91     -   -51 |
    6 | -4180  -149   -50    58   -56-12881   102 -3541     -    54 |
    7 | -2160    13  -120    91    76 -2846    22 -2802     -    18 |
    8 |  4415   -47  -122   168   118  3009     X  2859     -     X |
    9 |   -10  -121    92    28    17  8844   -23  1521     -   -27 |
   10 |  2538    -3  -124    87   -24  -499    56  1329     -    11 |
   11 |  3742    -9  -114    60   -29    55   174  3183     -   -86 |
   13 |  4139   -21   -68    65   188   813   158  3686     -  -135 |
   14 |  5594   -13    22    59    50  -121   -44  4996     -   -61 |
   15 | -4098   -70   -38    35   -96  -780     X -3107     -    79 |
   16 |  2262     0   -71     5   -13    47    61  2267     -    40 |
   18 |  2714   -38    70    31   -56  -614   -25  2560     -   -87 |
   19 |   485   172  -194    -4  -168   980    -8   179     -   129 |
   20 |  2268   -38  -174     2    -7  -500   158  2252     -   146 |
   21 |  3583   110    13     6   -30  -100  -143  3507     -     X |
   22 | -5152    11     1   124   -71 -2001    20 -4994     -  -220 |
   23 |  -543   165  -104   -62   -38   515    47  -827     -    19 |
   24 |  4079   -20   -87    65    43    34    54  2058     -     9 |
   25 |  3373    17  -109    15   117     -    36     -     -    57 |
   26 | -1108    -8   -60   160   -97 -3600     0 -1846     -  -131 |
   27 | -4208  -150   -64    98    43 -1453    89 -3733     -    33 |
   28 |  8660    57   -82   159    75  7998  -119  8468     -   -55 |
   29 | -6735    38    21    88     -   122   -49     -     -  -154 |
   30 | -2303  -112   -70   144    69 -3246   116 -2144     -  -100 |
   31 |-11950    25   -97    85   -42  5842   -44 -9511     -    48 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   141   -51     -     -     -   -44     -     -   -32 |
 ALGO |     -     -   -20  -224     -     -   187     -     -   159 |
 ALIC |     -     6     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -  -131     -   -55     -     -     -     -     -   230 |
 AMC2 |     -  -111   167     -     -     -  -311     -     -   197 |
 AREQ |     -   -83    72   -34     -     -     -     -     -    29 |
 ARTU |     -   101     -   -12     -     -   -15     -     -   -80 |
 AUCK |     -    56     -   -72     -     -     -     -     -    43 |
 BILI |     -    -2     -    14     -     -     -     -     -   -18 |
 BJFS |     -     -     -    56     -     -     -     -     -   -82 |
 BOGT |     -   -47     -     2     -     -     -     -     -    49 |
 BOR1 |     -    83    70   -14     -     -     -     -     -  -186 |
 BREW |     -     -   -48     -     -     -     -     -     -    77 |
 BRUS |     -   -46    51     -     -     -     -     -     -   -29 |
 CAS1 |     -   -20     -   -46     -     -    18     -     -    71 |
 CHAT |     -   -65     -    24     -     -     -     -     -    38 |
 COCO |     -     8     -    13     -     -   -32     -     -     6 |
 CRO1 |     -   -68    45    36     -     -   -32     -     -   -12 |
 DARW |     -    68    18     X     -     -     -     -     -  -106 |
 DGAR |     -     -     -    23     -     -    61     -     -  -100 |
 DRAO |     -    57   -32    -9     -     -    61     -     -   -66 |
 DWH1 |     -   183   -26     -     -     -     -     -     -  -165 |
 FAIR |     -     -    22   -24     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    73     -   -56     -     -     -     -     -     - |
 GMAS |     -     -   208     -     -     -  -268     -     -   -41 |
 GODE |     -     -   -49     -     -     -     -     -     -    79 |
 GOLD |     -     -     -   -98     -     -   -10     -     -   155 |
 GRAS |     -    33     -   -16     -     -     -     -     -   -14 |
 GRAZ |     -  -125   168     -     -     -     -     -     -  -126 |
 GUAM |     -     -     -    60     -     -     -     -     -   -89 |
 GUAT |     -     -     -   -69     -     -     -     -     -   101 |
 HARB |     -     -     -   -49     -     -     -     -     -    72 |
 HERS |     -     -  -116     -     -     -     -     -     -   186 |
 HLFX |     -     -   -48     -     -     -     -     -     -    76 |
 HOFN |     -     -     -  -126     -     -     -     -     -   187 |
 HRAO |     -    11     -   -62     -     -    -4     -     -    84 |
 IENG |     -  -162   115     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -84     -    65     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -     -     -     -     -     -   -80     -     -    87 |
 ISPA |     -   -30     -   104     -     -  -116     -     -     6 |
 JOZE |     -     -     -    71     -     -     -     -     -  -105 |
 JPLM |     -     -   -30  -201     -     -     -     -     -   345 |
 KERG |     -    -6    46  -183     -     -     X     -     -   203 |
 KIT3 |     -     -     -    49     -     -     -     -     -   -72 |
 KOKB |     -     -   121   -81     -     -   -58     -     -   -12 |
 KOUR |     -   137     -   -63     -     -     -     -     -   -62 |
 KUNM |     -   107     -     -     -     -     -     -     -  -121 |
 LAE1 |     -     -     -    37     -     -     -     -     -   -55 |
 LHAS |     -     -     -    84     -     -     -     -     -  -124 |
 LPGS |     -   -28    17     -     -     -  -103     -     -   116 |
 MAC1 |     -     -     -    -2     -     -     -     -     -     4 |
 MAD2 |     -     -    95     -     -     -     -     -     -  -153 |
 MAG0 |     -   -17     -     -     -     -    18     -     -     - |
 MATE |     -     -     -   -58     -     -     -     -     -    85 |
 MAW1 |     -   127     -  -173     -     -     7     -     -   103 |
 MBAR |     -   -35     -   -57     -     -   114     -     -     X |
 MCM4 |     -   186  -132     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   102  -140  -259     -     -     -     -     -   492 |
 MEDI |     -     -     9     -     -     -     -     -     -   -15 |
 METS |     -    22     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 MKEA |     -     -     -  -115     -     -     -     -     -   170 |
 NICO |     -     -     -   -14     -     -    19     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -70     -     -     -     -     -   103 |
 NLIB |     -   -59    32   -10     -     -     -     -     -    31 |
 NOT1 |     -     -     -     -     -     -   -29     -     -    31 |
 NPLD |     -  -171   137     -     -     -     -     -     -   -24 |
 NRC1 |     -     -     2   -68     -     -     -     -     -    97 |
 NRIL |     -   -47     -   -23     -     -    -9     -     -    98 |
 NSSP |     -   109     -     -     -     -     -     -     -  -123 |
 NYA1 |     -   124     -     -     -     -    49     -     -  -194 |
 NYAL |     -     -    22    75     -     -     -     -     -  -146 |
 PIE1 |     -     -    27     -     -     -  -220     -     -   196 |
 PIMO |     -     -     -   107     -     -     -     -     -  -159 |
 POL2 |     -     -     -    86     -     -     -     -     -  -127 |
 POTS |     -     -     -   -53     -     -     -     -     -    78 |
 PRDS |     -     -   -28     -     -     -     -     -     -    45 |
 PTBB |     -   -45   138     -     -     -     -     -     -  -169 |
 RABT |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 RBAY |     -   101     -   -78     -     -     -     -     -     X |
 RESO |     -    29     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -    16     -     -     -     -    22     -     -   -40 |
 RIOG |     -   -74    51   -42     -     -     -     -     -    65 |
 SANT |     -    -4     -     3     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    44    56  -144     -     -     -     -     -    74 |
 SFER |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -   176     -   -52     -     -     -     -     -  -122 |
 STJO |     -     -    15   -73     -     -   -15     -     -    99 |
 STR1 |     -     -    33     -     -     -     -     -     -   -52 |
 SUTH |     -     -     -   -84     -     -     -     -     -   124 |
 SUTM |     -     -   107  -221     -     -     -     -     -   155 |
 THTI |     -     -    25    55     -     -     -     -     -  -122 |
 THU3 |     -   -74     -    57     -     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -    80     -     -   -87 |
 TIDB |     -     -     -     3     -     -     -     -     -    -4 |
 TIXI |     -    32     -    83     -     -    40     -     -  -202 |
 TLSE |     -     -    66     -     -     -     -     -     -  -106 |
 TOW2 |     -    23     -   -23     -     -   -50     -     -    63 |
 TRO1 |     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 TROM |     -     -     -    88     -     -     -     -     -  -130 |
 TSKB |     -    13    15    74     -     -   -55     -     -   -88 |
 TWTF |     -     5    65     -     -     -     -     -     -  -109 |
 UNSA |     -     -     -   143     -     -     -     -     -  -211 |
 URUM |     -   -51     -    16     -     -     -     -     -    35 |
 USN3 |     -   -19    40     -     -     -   -33     -     -    -6 |
 USUD |     -     -    65     -     -     -     -     -     -  -104 |
 WHIT |     -   -28     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 WTZA |     -    36     -     -     -     -     -     -     -   -41 |
 WTZR |     -   -31   177  -165     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -  -145   170    -6     -     -     -     -     -   -99 |
 YEBE |     -     -    -2     -     -     -     -     -     -     3 |
 YELL |     -    61   -11   -45     -     -     -     -     -    14 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7897    62    29    39   352  5009    58  8133     -    40 |  288   5.12
    2 |   502    56    33    26    47   547    28   526     -    29 |  288   0.20
    3 |  3586    53    31    47    52  2883    29  3650     -    31 |  288   1.60
    4 |   947    41    41    28    42   758    44   766     -    24 |  288   0.63
    5 |  1285    40    27    20   201  9060    23  1572     -    52 |  288   2.38
    6 |  2319    76    27    25   150  7167    47  1957     -    44 |  288   0.78
    7 |  2092    74    37    22    51  2214    60  1827     -    26 |  288   0.74
    8 |  4904    33    20    17    40  2890     X  4926     -     X |  288   1.92
    9 |  8052    33    42    18    46  6662    26  4317     -    45 |  288   1.72
   10 |  2928    65    38    20    51  2457    49  3294     -    57 |  288   1.56
   11 |  2069    61    69    23    44   905    48  1017     -    26 |  288   0.39
   13 |  1328   105    51    51    58   736    30  1283     -    67 |  288   0.33
   14 |  1802    66    43    27    87   712   107  1255     -    77 |  288   0.26
   15 |  6530    68    29    38    95  3636     X  5252     -   133 |  288   3.40
   16 |   897    56    30    35   101   589    20   886     -    41 |  288   0.39
   18 |   820    48    46    28    51   817    60   683     -    68 |  288   0.37
   19 |   501    64    52    30    48   598    25   705     -    97 |  288   0.39
   20 |  1070    49    28    14    69   931    28  1030     -    31 |  288   0.22
   21 |   657    73    21    28   273   678    62   597     -     X |  288   0.28
   22 |  1162    67    38    60    58  1425    74  1311     -   114 |  288   0.26
   23 |   448    78    42    19    36   443    52   527     -    91 |  288   0.33
   24 |  4851    36    22    28    62  3834    52  3522     -    38 |  288   2.16
   25 |  4809    70    98    68   154     -    34     -     -    93 |  288   2.27
   26 |  2060    52    34    24   221  1747    48  1389     -    48 |  288   0.41
   27 |  4458    45    28    30    49  3943    70  3864     -    42 |  288   2.06
   28 |  3466    62    48    68    58  4152    91  3351     -   102 |  288   0.24
   29 |  1482    59    29    23     -  1282    53     -     -    55 |  288   0.78
   30 |  1410    43    27    24    51  1918    42  1236     -    97 |  288   0.60
   31 |  5238    63    22    50    70  4917    86  6179     -    24 |  288   4.36
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    28    37     -     -     -    60     -     -    43 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    28    49     -     -    50     -     -    26 |  288   0.07
 ALIC |     -    22     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   8.49
 ALRT |     -    16     -    12     -     -     -     -     -    22 |  288   5.90
 AMC2 |     -    25    41     -     -     -    50     -     -    23 |  288   0.06
 AREQ |     -    51    28    27     -     -     -     -     -    34 |  288  11.74
 ARTU |     -    34     -    24     -     -    24     -     -    30 |  288   8.31
 AUCK |     -    20     -    52     -     -     -     -     -    89 |  264  10.94
 BILI |     -    24     -    13     -     -     -     -     -    31 |  287   9.09
 BJFS |     -     -     -    33     -     -     -     -     -    48 |  286  13.65
 BOGT |     -    51     -    32     -     -     -     -     -    29 |  288  13.58
 BOR1 |     -    18    21    22     -     -     -     -     -    44 |  288   0.46
 BREW |     -     -    28     -     -     -     -     -     -    45 |  286   0.14
 BRUS |     -    39    34     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.05
 CAS1 |     -    22     -    13     -     -    49     -     -    37 |  288  10.36
 CHAT |     -    34     -    32     -     -     -     -     -    77 |  287  10.04
 COCO |     -    21     -    33     -     -    25     -     -    32 |  288   8.08
 CRO1 |     -    32    22    22     -     -    49     -     -    48 |  288 159.64
 DARW |     -    36    37     X     -     -     -     -     -    39 |  288   5.60
 DGAR |     -     -     -    30     -     -    43     -     -    22 |  288  13.01
 DRAO |     -    37    34    24     -     -    64     -     -    42 |  288   0.06
 DWH1 |     -    34    38     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.27
 FAIR |     -     -    25    27     -     -     -     -     -     - |  288   0.10
 FLIN |     -    24     -    19     -     -     -     -     -     - |  287   9.19
 GMAS |     -     -    29     -     -     -    63     -     -    45 |  288   2.72
 GODE |     -     -    21     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.14
 GOLD |     -     -     -    30     -     -    41     -     -    13 |  288   9.74
 GRAS |     -    37     -    29     -     -     -     -     -    73 |  288   8.83
 GRAZ |     -    32    28     -     -     -     -     -     -    42 |  287   5.80
 GUAM |     -     -     -    26     -     -     -     -     -    39 |  288  19.25
 GUAT |     -     -     -    20     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -    24     -     -     -     -     -    35 |  287  31.92
 HERS |     -     -    29     -     -     -     -     -     -    46 |  241  14.94
 HLFX |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    20 |  286  29.65
 HOFN |     -     -     -    18     -     -     -     -     -    27 |  287    >>>
 HRAO |     -    73     -    68     -     -    79     -     -   173 |  288   0.73
 IENG |     -    16    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.48
 IISC |     -    47     -    36     -     -     -     -     -     - |  287  16.44
 INVK |     -     -     -     -     -     -    23     -     -    25 |  288   8.88
 ISPA |     -    48     -    24     -     -    34     -     -    26 |  288   9.06
 JOZE |     -     -     -    23     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    20    23     -     -     -     -     -    25 |  288   4.06
 KERG |     -    24    31    50     -     -     X     -     -   103 |  264   0.99
 KIT3 |     -     -     -    38     -     -     -     -     -    56 |  288  16.22
 KOKB |     -     -    37    50     -     -    33     -     -   115 |  281   0.10
 KOUR |     -    33     -    57     -     -     -     -     -    60 |  285   8.50
 KUNM |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    30 |  286  14.74
 LAE1 |     -     -     -    28     -     -     -     -     -    42 |  287  18.15
 LHAS |     -     -     -    47     -     -     -     -     -    70 |  288   9.88
 LPGS |     -    45    27     -     -     -    32     -     -    23 |  288  22.40
 MAC1 |     -     -     -    39     -     -     -     -     -    58 |  264  12.15
 MAD2 |     -     -    30     -     -     -     -     -     -    48 |  288   0.04
 MAG0 |     -    19     -     -     -     -    20     -     -     - |  287   7.68
 MATE |     -     -     -    19     -     -     -     -     -    28 |  288   0.07
 MAW1 |     -    21     -    29     -     -    45     -     -    67 |  288   7.81
 MBAR |     -    35     -    45     -     -    32     -     -     X |  288  13.54
 MCM4 |     -    20    15     X     -     -     -     -     -     - |  248  37.52
 MDO1 |     -    30    28    19     -     -     -     -     -    22 |  288  29.53
 MEDI |     -     -    44     -     -     -     -     -     -    71 |  288   0.09
 METS |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287  12.17
 MKEA |     -     -     -    37     -     -     -     -     -    54 |  288  21.03
 NICO |     -     -     -    25     -     -    34     -     -     - |  288  11.21
 NKLG |     -     -     -    27     -     -     -     -     -    41 |  287    >>>
 NLIB |     -    32    23    21     -     -     -     -     -    31 |  288   0.05
 NOT1 |     -     -     -     -     -     -    35     -     -    38 |  286   0.12
 NPLD |     -    18    23     -     -     -     -     -     -    39 |  287   0.07
 NRC1 |     -     -    22    35     -     -     -     -     -    30 |  288   0.04
 NRIL |     -    16     -    29     -     -    31     -     -    29 |  288   9.02
 NSSP |     -    61     -     -     -     -     -     -     -    69 |  288   8.86
 NYA1 |     -    18     -     -     -     -    48     -     -    46 |  288   0.07
 NYAL |     -     -    16    19     -     -     -     -     -    27 |  288   0.10
 PIE1 |     -     -    51     -     -     -    78     -     -    21 |  288   0.05
 PIMO |     -     -     -    30     -     -     -     -     -    44 |  288  22.86
 POL2 |     -     -     -    79     -     -     -     -     -   116 |  288   9.30
 POTS |     -     -     -    28     -     -     -     -     -    42 |  286  11.11
 PRDS |     -     -    24     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.17
 PTBB |     -    19    21     -     -     -     -     -     -    38 |  287   0.25
 RABT |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    48 |  284  12.94
 RBAY |     -   110     -    84     -     -     -     -     -     X |  191  54.99
 RESO |     -    34     -    26     -     -     -     -     -     - |  288   7.77
 REYK |     -    24     -     -     -     -    26     -     -    41 |  241   6.84
 RIOG |     -    40    22    16     -     -     -     -     -    27 |  288   8.70
 SANT |     -    35     -    27     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 SCH2 |     -    11    21    21     -     -     -     -     -    18 |  288  13.94
 SFER |     -    81    58     -     -     -     -     -     -     - |  217 270.05
 SHAO |     -    30     -    43     -     -     -     -     -    40 |  288  24.60
 STJO |     -     -    19    27     -     -    52     -     -    22 |  288   0.05
 STR1 |     -     -    57     -     -     -     -     -     -    92 |  288   0.59
 SUTH |     -     -     -    18     -     -     -     -     -    26 |  288  12.64
 SUTM |     -     -    38    33     -     -     -     -     -    59 |  288  14.64
 THTI |     -     -    30    24     -     -     -     -     -    53 |  288   2.37
 THU3 |     -    14     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   7.63
 TID1 |     -     -     -     -     -     -    48     -     -    52 |  247   0.20
 TIDB |     -     -     -    74     -     -     -     -     -   110 |  288   0.21
 TIXI |     -    71     -    39     -     -    45     -     -    73 |  287   8.79
 TLSE |     -     -    22     -     -     -     -     -     -    35 |  288   0.40
 TOW2 |     -    44     -    28     -     -    69     -     -    20 |  288   4.53
 TRO1 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  12.05
 TROM |     -     -     -    64     -     -     -     -     -    94 |  288    >>>
 TSKB |     -    41    32    21     -     -    22     -     -    34 |  288   0.91
 TWTF |     -    61    21     -     -     -     -     -     -    53 |  288   0.04
 UNSA |     -     -     -    27     -     -     -     -     -    40 |  288  17.38
 URUM |     -   138     -   130     -     -     -     -     -    53 |  252  21.46
 USN3 |     -    34    39     -     -     -    52     -     -    20 |  288   0.05
 USUD |     -     -    19     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.09
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   4.24
 WTZA |     -    84     -     -     -     -     -     -     -    96 |  271   0.34
 WTZR |     -    72   112    71     -     -     -     -     -     - |  288   0.09
 YAR2 |     -    24    25    27     -     -     -     -     -    47 |  288   5.00
 YEBE |     -     -    25     -     -     -     -     -     -    40 |  288  25.10
 YELL |     -    48    19    29     -     -     -     -     -    38 |  288   0.05
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3488    49    36    37   118  3313    50  3092     -    55 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.94   | 3.77e-14  7.54e-15  2.90e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.89   | 4.20e-14  1.07e-14  2.78e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.03   | 4.19e-14  7.95e-15  4.24e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    6.81   | 3.02e-14  9.97e-15  3.38e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    5.68   | 3.11e-14  7.78e-15  2.27e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    5.61   | 5.12e-14  9.12e-15  4.99e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.04   | 8.26e-14  1.88e-14  3.48e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    5.01   | 6.17e-14  2.60e-14  6.58e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.84   | 4.43e-14  7.54e-15  1.95e-15 |
 BREW |   286     0     0   140    4.84   | 5.32e-14  1.07e-14  3.56e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.09   | 5.11e-14  1.87e-14  6.43e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.90   | 5.38e-14  3.50e-14  6.67e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.59   | 8.11e-14  1.84e-14  3.11e-15 |
 KOKB |   281     0     0   280    3.56   | 6.02e-14  1.46e-14  3.90e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    3.51   | 4.28e-14  1.26e-14  8.19e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    3.21   | 3.22e-14  7.12e-15  4.54e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.63   | 3.86e-14  8.06e-15  3.10e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   143    1.95   | 4.95e-14  8.82e-15  3.44e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.79   | 3.70e-14  1.15e-14  3.23e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.71   | 4.71e-14  1.14e-14  2.66e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   143    1.25   | 3.11e-14  7.08e-15  4.04e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.96   | 2.25e-13  2.64e-14  1.11e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.55   | 5.48e-14  1.79e-14  8.78e-15 |
 TID1 |   247     0     0    99    0.44   | 8.55e-14  1.63e-14         - |
 YEBE |   288     1     0   287    0.40   | 5.48e-14  1.67e-14  3.37e-14 |
 PTBB |   287     0     0   286    0.26   | 2.82e-13  4.92e-14  3.18e-14 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.20   | 4.77e-14  1.40e-14  1.06e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.16   | 2.82e-13  7.02e-14  7.27e-14 |
 CRO1 |   288     1     0   287    0.16   | 1.74e-13  3.79e-14  3.04e-14 |
 G16  |   288     0     1   185    0.11   | 5.75e-13  6.53e-14  4.43e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.10   | 3.58e-13  9.30e-14  3.30e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   143    0.07   | 3.11e-13  8.20e-14  2.06e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 4.75e-13  1.24e-13  6.09e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.43e-13  1.30e-13  4.36e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.07   | 4.64e-13  1.24e-13  7.39e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.06   | 4.15e-13  1.22e-13  9.56e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.86e-13  9.61e-14  9.62e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.05   | 1.84e-13  8.06e-14  1.56e-13 |
 SFER |   217     0     0   210    0.05   | 3.77e-13  8.93e-14         - |
 HRAO |   288     0     0   288    0.05   | 1.45e-13  4.76e-14  7.11e-14 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.04   | 4.17e-13  9.99e-14  3.93e-14 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.04   | 6.69e-14  2.26e-14  1.87e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.65e-13  1.40e-13  3.91e-14 |
 WTZA |   271     0     0   120    0.03   | 4.68e-13  1.09e-13  3.02e-14 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.02   | 6.51e-13  2.25e-13  5.41e-14 |
 G28  |   288     0     4    14    0.02   | 6.54e-13  6.92e-14  1.95e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.01e-12  2.66e-13  8.11e-14 |
 KERG |   264     0     0   263    0.01   | 1.15e-12  3.37e-13  8.27e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  3.65e-13  2.54e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.10e-12  4.39e-13  1.67e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  4.33e-13  1.55e-13 |
 G08  |   288     0     0   243    0.01   | 1.38e-12  4.81e-13  1.49e-13 |
 G25  |   288     0     0   143    0.00   | 1.39e-12  4.58e-13  2.31e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 9.35e-13  3.44e-13  2.28e-13 |
 NOT1 |   286     0     0   141    0.00   | 6.13e-14  1.88e-14  8.49e-15 |
 G13  |   288     1     3     2    0.00   | 6.51e-13  1.20e-13  3.34e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.70e-14  9.96e-15  2.96e-15 |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   191     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.03e-13  2.51e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.17e-13  6.26e-14  3.51e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.71e-13  6.18e-14  1.64e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.13e-12  1.37e-13  3.10e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.23e-13  7.56e-14  1.36e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.26e-13  6.79e-14  3.93e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.93e-13  8.85e-14  4.46e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  5.56e-13  2.71e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.60e-13  5.60e-14  2.38e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  6.48e-14  4.94e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.80e-13  9.59e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  6.10e-14  1.78e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  7.38e-13  6.56e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 9.24e-13  7.79e-13  3.44e-13 |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.80e-13  2.03e-13  4.10e-13 |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 3.06e-13  3.42e-14  5.17e-15 |
 URUM |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.74e-13  7.30e-13  4.62e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.21e-13  1.98e-13  3.21e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     1     1     0    0.00   | 7.77e-13  1.05e-12  1.34e-12 |
 SANT |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   248     0     2     0    0.00   | 7.33e-13  8.52e-13         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.26e-13  2.23e-13  3.87e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     1     0    0.00   | 2.16e-13  3.47e-13  1.71e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.86e-13  7.36e-13  6.77e-13 |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-13  7.87e-13  8.66e-13 |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.46e-17  2.96e-16  1.77e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      NYA1      TWTF |
------------------------------------------+------------------------------+
