
 GPS week: 1357   Day: 2   MJD: 53745                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2774     86     0.45    -0.18     2.66     0.00      0
 cod |   288     0  26184     76     0.05    -1.80     0.04    15.83      0
 emr |   288     0  24542     35  1532.78    32.59     0.04    19.51      0
 esa |   288     0  18304   1028 99999.99    -1.21     0.06     9.18      0
 gfz |   288     0  29317    649    -0.12    -0.02     0.03    23.82      0
 iga |    96     0   2685      0     1.21    -4.32     0.08     0.00      0
 igu |    96     0   2685      8     1.14    -3.89     3.62     0.00      0
 jpl |   288     0  17021     49    -2.15    -3.79     0.04    17.17      0
 ngs |    96     0   2774     66     0.59    -1.02     2.71     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  39211    926    -2.10    -3.77     0.05    14.49      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -1803   -30    10  -120    56   -12  1479     5 -1153     -    -4 |
    2 | -1810    -3   -69   -51    38    51  1038   157 -1645     -  -118 |
    3 | -1799  -113   -43   -31   149   -35 -1481   -38  -951     -     2 |
    4 |  -490    44  -203   210    58   196   279   160  -178     -  -191 |
    5 | -1538   -68    -7    59     3   -77-18375    -6 -1102     -    48 |
    6 |    87   -50  -162   154    83    87 -6588   102   422     -   -83 |
    7 | -4270  -131   -23   -22    99   -64 -2019    48 -3308     -   -31 |
    8 | -1369    26   -55   181     X    44  2024   -22 -1071     -   -49 |
    9 |   -72   -49  -102   134   -22  -126  -808   157  -345     -   -58 |
   10 | -5055  -162   -24   136    67    40  -953    21 -4227     -   -11 |
   11 |  2852     3    14   -94   114    80     2   -42  3541     -  -100 |
   13 |  4102   255  -119    94    71   214  2587   -12  4366     -  -281 |
   14 |  3022    46   -14   -70    86    -5  2389    19  3490     -  -155 |
   15 |  2080  -162    64  -122   129   -48  8785   -80   641     -    51 |
   16 |  3490   -12     7   -63   122   -99    -8  -132  3992     -     1 |
   17 | -1800   145  -308    73    44    39  -941   210 -1427     -  -110 |
   18 |  3550   -65     0   -25    86   -23  1316   -70  3725     -    26 |
   19 |   144   -77    -6  -185   161  -231   907  -147   640     -   118 |
   20 |  2883  -134    66  -296   158   -58  -464   -91  3344     -   101 |
   21 |  6501   -69   -42     -    35     -     -   124  3941     -   -98 |
   22 |  -155    24     0  -127    18   -39   717    21   -23     -     X |
   23 | -1240    92   -27   -99    65   -21  1205   -93 -1065     -     2 |
   24 |  1263   -88    -5   -49    90   134  5127   -24   522     -    16 |
   25 | 20985     9   -44     -    70    29 20655     3-10667     -   -70 |
   26 |   511   121  -162   121    13    -2 -1189   156   234     -  -203 |
   27 | -2127   -24   -64   132    95   -55 -6648   -11 -1518     -  -118 |
   28 | -2036    52     7  -173    56    43 -1440    14  -346     -   -67 |
   29 | -3949    88  -130   165    16   -90 -4842    65 -3204     -  -128 |
   30 | -4735    55  -205   210    44    29 -3668   128 -3270     -  -143 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    10     -     -     -     -   -17     -     -     7 |
 ALGO |     -     -    29    30   -35     -     -    16     -     -   -21 |
 ALIC |     -   178     -     -  -118     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -  -290     -     -     -     -     -     -     -     -   317 |
 AMC2 |     -  -120   123     -     -     -     -   -90     -     -    72 |
 ARTU |     -     -     -   138     3     -     -     -     -     -   -92 |
 ASPA |     -     -     -     -   148     -     -     -     -     -  -243 |
 BILI |     -    40     -     -   -52     -     -     -     -     -    42 |
 BJFS |     -     -     -     -   -91     -     -     -     -     -   149 |
 BOR1 |     -    24    -7     -   -60     -     -     -     -     -    81 |
 BREW |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 BRMU |     -     -     -     -    98     -     -     -     -     -  -161 |
 BRUS |     -   -89    90     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 CAS1 |     -   137     -   -35   -61     -     -     -     -     -   -48 |
 CEDU |     -   169     -    51  -127     -     -     -     -     -     0 |
 CHAT |     -    -9     -     -    13     -     -     -     -     -   -12 |
 CHUR |     -     -   103     -   -79     -     -     -     -     -    -8 |
 COCO |     -   -62     -  -227   129     -     -     -     -     -    -1 |
 CRO1 |     -     4    41   -38     -     -     -    57     -     -  -103 |
 DAEJ |     -   142   -76     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 DARW |     -    -2    95     -     -     -     -     -     -     -  -125 |
 DAV1 |     -   -12     -     -     8     -     -     -     -     -     X |
 DGAR |     -  -133     -     -    58     -     -     3     -     -    47 |
 DRAO |     -   133   -52     -   -34     -     -    40     -     -   -66 |
 DWH1 |     -   267   -33     -     -     -     -     -     -     -  -247 |
 FAIR |     -     -    59   -20   -41     -     -     -     -     -     - |
 FORT |     -     -   -63   135     -     -     -     -     -     -     X |
 GLPS |     -    16     -     -     X     -     -     -     -     -   -18 |
 GMAS |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 GODE |     -    48    44  -120     -     -     -     -     -     -   -37 |
 GOLD |     -   111     -     7  -136     -     -    66     -     -    19 |
 GRAS |     -   -63     -     -    13     -     -     -     -     -    47 |
 GRAZ |     -     -    79     -     -     -     -     -     -     -  -107 |
 GUAM |     -     -     -  -415    71     -     -     -     -     -   129 |
 GUAT |     -   -12     -     -  -118     -     -     -     -     -   208 |
 HARB |     -     -     -     -   -48     -     -     -     -     -    80 |
 HERS |     -     -  -215     -     -     -     -     -     -     -   290 |
 HLFX |     -     -   138     -     -     -     -  -233     -     -    92 |
 HOB2 |     -   129   144     -  -180     -     -     -     -     -   -38 |
 HOFN |     -     -     -     -   -48     -     -     -     -     -    79 |
 HRAO |     -     -     -     -   -69     -     -    14     -     -    97 |
 IISC |     -   -66     -    32    32     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -68     -     -     -     -     -   -57     -     -   142 |
 ISPA |     -     -     -     -   -46     -     -   -11     -     -    89 |
 JOZE |     -     -     -     -  -112     -     -     -     -     -   184 |
 JPLM |     -     -    92     -  -131     -     -  -157     -     -   277 |
 KARR |     -     -     -     -  -165     -     -   229     -     -     - |
 KERG |     -   -46  -188    97   197     -     -    47     -     -  -139 |
 KGN0 |     -   -66    43     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 KIRU |     -     -     -    -3     -     -     -    24     -     -   -27 |
 KIT3 |     -     -     -   -14    70     -     -     -     -     -  -106 |
 KOKB |     -     -   104     -    74     -     -  -127     -     -  -111 |
 KOUR |     -   192     -   -36   -77     -     -     -     -     -   -61 |
 LHAS |     -     -     -     -   -61     -     -   -33     -     -   139 |
 LPGS |     -    39    -2   194     -     -     -   -31     -     -  -128 |
 MAC1 |     -     -     -     X   -87     -     -     -     -     -   143 |
 MAD2 |     -     -     0     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 MALI |     -   -70     -     -    46     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   113  -102  -101     -     -    45     -     -    24 |
 MAW1 |     -   101     -     -    23     -     -     -     -     -  -147 |
 MBAR |     -  -138     -     -    55     -     -     -     -     -    79 |
 MCM4 |     -   315    -1   -68   -70     -     -  -155     -     -     - |
 MDO1 |     -    12     2     -  -156     -     -     -     -     -   241 |
 METS |     -  -150     -     -     -     -     -     -     -     -   164 |
 MKEA |     -     -     -   -11   -81     -     -     -     -     -   141 |
 NAIN |     -     -     -     -     -     -     -  -245     -     -   290 |
 NKLG |     -     2     -     -   -26     -     -     -     -     -    41 |
 NLIB |     -   -25    85     -   -54     -     -     -     -     -     2 |
 NNOR |     -     -   151  -270     -     -     -     -     -     -   -33 |
 NPLD |     -  -162    96     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 NRC1 |     -     -    47     -   -28     -     -     -     -     -   -18 |
 NRIL |     -   -39     -     -     4     -     -     -     -     -    36 |
 NYA1 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 NYAL |     -     -   -46     -    12     -     -    43     -     -    -9 |
 ONSA |     -     -   125    39  -115     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    81   -44     -     -     -     -     -     -   -88 |
 PETP |     -     -     -     -   115     -     -     -     -     -  -189 |
 PIE1 |     -     -    -8     X     -     -     -     -     -     -    10 |
 PIMO |     -     -     -   -74    59     -     -     -     -     -   -51 |
 POL2 |     -    90     -     -   -24     -     -     -     -     -   -59 |
 POTS |     -     -     -     -   -22     -     -     -     -     -    37 |
 PRDS |     -    -7     8     -     -     -     -     -     -     -    -3 |
 PTBB |     -   -27    22     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 QAQ1 |     -     -   -42     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 RABT |     -  -116     -     -     -     -     -     -     -     -   127 |
 RESO |     -    75     -     -   -70     -     -    29     -     -     - |
 REUN |     -     -     -     -    40     -     -     -     -     -   -66 |
 REYK |     -   -41     -     -     -     -     -    39     -     -     2 |
 RIOG |     -   137     -  -132   -49     -     -     -     -     -    13 |
 SANT |     -    42     -    10   -31     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -    46     -   -68     -     -     -     -     -    49 |
 SCUB |     -   -24     -     -     -     -     -   -46     -     -    82 |
 SHAO |     -     -     -    92  -193     -     -     -     -     -   259 |
 STJO |     -   146   -30     -   -53     -     -     -     -     -   -32 |
 STR1 |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -   -57 |
 SUTH |     -  -119     -     -   -66     -     -     -     -     -   237 |
 SUTM |     -     -     -     -   -27     -     -     -     -     -    45 |
 THTI |     -     -    80  -124    25     -     -     -     -     -   -70 |
 THU3 |     -  -122     -     -    81     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    -8   -25   410   -50     -     -     -     -     -  -135 |
 TIXI |     -   -33     -   227    19     -     -    -1     -     -  -136 |
 TLSE |     -     -    -3     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 TOW2 |     -     6     -     -   -37     -     -     -     -     -    54 |
 TRO1 |     -   -59     -     -     -     -     -   -54     -     -   129 |
 TROM |     -     -     -     -   -57     -     -     -     -     -    94 |
 TSKB |     -   -72    22   156     -     -     -     -     -     -   -50 |
 TWTF |     -  -116    57     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 UNSA |     -     -     -     X     5     -     -     -     -     -    -8 |
 USN3 |     -    11    33     -     -     -     -   -36     -     -   -13 |
 USNO |     -    76    34     -     -     -     -     -     -     -  -129 |
 USUD |     -     -   -68    28     -     -     -    54     -     -     9 |
 VILL |     -     -     -    36  -113     -     -    29     -     -   129 |
 WES2 |     -     -   -30     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 WHIT |     -     -     -     -     -     -     -     2     -     -    -3 |
 WILL |     -    30   105     -     -     -     -     -     -     -  -174 |
 WTZA |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -     -    87 |
 WTZR |     -     -    97     -   -79     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -30     -    65     -     -     -     -     -   -66 |
 YEBE |     -     -   -18     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 YELL |     -    -2    32   -16    45     -     -     -     -     -  -105 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8180    52    58    55    19    62  5656    51  7780     -    72 |  288   4.48
    2 |   701    65    29    78    29    66   648    67   706     -    63 |  288   0.17
    3 |  2942    26    15    31    17    43  2068    25  2393     -    25 |  288   1.98
    4 |   940    52    26    51    28   112   965    27   848     -    21 |  288   0.97
    5 |  1315    59    16    44    14    86 11983    42  1292     -    39 |  288   2.11
    6 |   777    32    20    45    31    45  5175    50   690     -    22 |  288   1.05
    7 |   920    37    25    34    19    67  1742    58   739     -    41 |  288   0.30
    8 |  1458    59    63    48     X    71  2010    97  1533     -    54 |  288   1.46
    9 |  2607    88    91    69    98   125  2925    67  2524     -    93 |  288   2.29
   10 |  2373    61    37    35    20    33  2248    33  2367     -    19 |  288   1.33
   11 |  1081    36    41    45    45    74   488    31  1171     -    90 |  288   0.51
   13 |   765    68    82    55    34    68  1145    34   614     -    38 |  288   0.44
   14 |   690    65    36   125    39    99  1227    28   648     -   112 |  288   0.20
   15 |  4525    51    25    42    31    43  5918    22  3907     -    88 |  288   2.20
   16 |   537    46    40    32    32    50   545    42   434     -    58 |  288   0.36
   17 |   426    44    32    38    36    55   933    22   490     -    90 |  288   0.28
   18 |  1486    80    22    54    21    84   603    36  1242     -    41 |  288   0.27
   19 |   611    33    36    61    15    49   609    52   565     -    77 |  288   0.18
   20 |   857    71    32    59    24   116   639    83   851     -    30 |  288   0.21
   21 |  6967    80    46     -    54     -     -    62  7116     -    86 |  269   0.54
   22 |   692    62    28    71    28    60   479    26   714     -     X |  288   0.29
   23 |   647    54    58    47    36   123   758    78   651     -    77 |  288   0.17
   24 |  2252    78    33    77    45   114  3420    59  2831     -   104 |  288   2.39
   25 |  2333    87    28     -    40   192  8525    73  5833     -    27 |  277   3.39
   26 |  2488    48    35    38    19    36  2504    30  3024     -    73 |  288   0.93
   27 |  3771    88   112    92    69    79  2616    49  4076     -   113 |  288   3.03
   28 |  2264    60    61    75    30    76   920    56  2229     -    69 |  288   0.41
   29 |  1768    46    29    70    24    96  3102    36  1461     -    52 |  288   0.57
   30 |  2570    58    22    41    16    61  2500    40  2808     -    81 |  288   0.52
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    19     -     -     -     -    13     -     -    26 |  288   0.06
 ALGO |     -     -    15    27    14     -     -     9     -     -     9 |  288   0.03
 ALIC |     -    35     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  288   9.18
 ALRT |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   4.85
 AMC2 |     -    20    10     -     -     -     -    13     -     -    17 |  288   0.04
 ARTU |     -     -     -    45    27     -     -     -     -     -    65 |  285   8.34
 ASPA |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 BILI |     -    29     -     -    27     -     -     -     -     -    25 |  287   7.47
 BJFS |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -    16 |  287  11.28
 BOR1 |     -    14    25     -    18     -     -     -     -     -    13 |  288   0.41
 BREW |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.09
 BRMU |     -     -     -     -     8     -     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 BRUS |     -    18    21     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 CAS1 |     -    27     -    65    15     -     -     -     -     -    24 |  288   7.17
 CEDU |     -    48     -   113    40     -     -     -     -     -    48 |  288   0.96
 CHAT |     -    20     -     -    27     -     -     -     -     -    40 |  287  11.53
 CHUR |     -     -    17     -    11     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 COCO |     -    39     -    46    26     -     -     -     -     -    24 |  288  10.67
 CRO1 |     -    38    16    66     -     -     -    17     -     -    22 |  288   0.32
 DAEJ |     -    19    28     -     -     -     -     -     -     -    53 |  288   4.76
 DARW |     -    32    38     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288  15.78
 DAV1 |     -    55     -     -    37     -     -     -     -     -     X |  188   2.12
 DGAR |     -    25     -     -    19     -     -    20     -     -    29 |  288  13.63
 DRAO |     -    14    18     -    22     -     -    13     -     -    21 |  288   0.03
 DWH1 |     -    26    27     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.38
 FAIR |     -     -    14    49    13     -     -     -     -     -     - |  288   7.07
 FORT |     -     -    21    44     -     -     -     -     -     -     X |  250   0.17
 GLPS |     -    14     -     -     X     -     -     -     -     -    16 |  288  19.37
 GMAS |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   1.92
 GODE |     -    23    16    32     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.09
 GOLD |     -    34     -    35    11     -     -    16     -     -    24 |  288   9.37
 GRAS |     -    20     -     -    31     -     -     -     -     -    66 |  288   5.65
 GRAZ |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   2.86
 GUAM |     -     -     -    73    35     -     -     -     -     -    50 |  288  13.54
 GUAT |     -    37     -     -    18     -     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    29     -     -     -     -     -    47 |  287  29.94
 HERS |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    38 |  217  13.97
 HLFX |     -     -    28     -     -     -     -    26     -     -    23 |  288   8.01
 HOB2 |     -    32    31     -    43     -     -     -     -     -    34 |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -    18 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    21     -     -    26     -     -    32 |  288   0.35
 IISC |     -    42     -    43    31     -     -     -     -     -     - |  288  17.65
 INVK |     -    19     -     -     -     -     -    22     -     -    25 |  288   7.46
 ISPA |     -     -     -     -    34     -     -    44     -     -    19 |  278   9.91
 JOZE |     -     -     -     -    32     -     -     -     -     -    53 |  276    >>>
 JPLM |     -     -    47     -    22     -     -    18     -     -    39 |  288  14.92
 KARR |     -     -     -     -    22     -     -    31     -     -     - |  250   8.61
 KERG |     -    80    45   122    23     -     -    55     -     -    33 |  276   1.56
 KGN0 |     -    49    38     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.40
 KIRU |     -     -     -    25     -     -     -    13     -     -    19 |  288   9.87
 KIT3 |     -     -     -    48    34     -     -     -     -     -    39 |  264  14.02
 KOKB |     -     -    34     -    40     -     -    36     -     -   140 |  288   0.05
 KOUR |     -    21     -    35    19     -     -     -     -     -    19 |  288   9.98
 LHAS |     -     -     -     -     8     -     -    14     -     -    18 |  288   9.48
 LPGS |     -    33    35    66     -     -     -    35     -     -    31 |  288    >>>
 MAC1 |     -     -     -     X    27     -     -     -     -     -    45 |  264   9.76
 MAD2 |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.05
 MALI |     -    34     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  280  14.89
 MAS1 |     -     -    22    27    21     -     -    21     -     -    59 |  288   7.35
 MAW1 |     -    28     -     -    19     -     -     -     -     -    24 |  288   7.50
 MBAR |     -    63     -     -    44     -     -     -     -     -    86 |  288   9.26
 MCM4 |     -    21    24    64    15     -     -    39     -     -     - |  288  15.51
 MDO1 |     -    40    37     -    13     -     -     -     -     -    22 |  288  15.27
 METS |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  286   5.64
 MKEA |     -     -     -    55    13     -     -     -     -     -    34 |  288  15.40
 NAIN |     -     -     -     -     -     -     -    15     -     -    17 |  286   8.11
 NKLG |     -    27     -     -    45     -     -     -     -     -    63 |  285    >>>
 NLIB |     -    60    20     -    55     -     -     -     -     -    46 |  288 126.15
 NNOR |     -     -    21    53     -     -     -     -     -     -    24 |  288  12.19
 NPLD |     -    24    20     -     -     -     -     -     -     -    27 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    12     -     9     -     -     -     -     -     9 |  288   0.03
 NRIL |     -    17     -     -    24     -     -     -     -     -    53 |  288   6.00
 NYA1 |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    18     -    16     -     -    11     -     -    25 |  288   0.08
 ONSA |     -     -    74    82    33     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PERT |     -     -    17    60     -     -     -     -     -     -    29 |  277   1.20
 PETP |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    29 |  287   7.22
 PIE1 |     -     -    12     X     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.25
 PIMO |     -     -     -    54    13     -     -     -     -     -    26 |  288  16.54
 POL2 |     -    26     -     -    15     -     -     -     -     -    19 |  288   7.76
 POTS |     -     -     -     -    80     -     -     -     -     -   132 |  276  11.78
 PRDS |     -    32    13     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.32
 PTBB |     -    20    18     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.21
 QAQ1 |     -     -    91     -     -     -     -     -     -     -   123 |  276    >>>
 RABT |     -    44     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |  286  12.01
 RESO |     -    22     -     -    13     -     -    10     -     -     - |  288  15.26
 REUN |     -     -     -     -    26     -     -     -     -     -    43 |  286  16.48
 REYK |     -    13     -     -     -     -     -    13     -     -    22 |  204   5.69
 RIOG |     -    25     -    91    28     -     -     -     -     -    21 |  288   9.15
 SANT |     -    23     -    44    17     -     -     -     -     -     - |  288   8.86
 SCH2 |     -     -    17     -    19     -     -     -     -     -    14 |  288  36.72
 SCUB |     -    37     -     -     -     -     -    18     -     -    38 |  288  12.87
 SHAO |     -     -     -    61    13     -     -     -     -     -    26 |  288  28.42
 STJO |     -    35    24     -    32     -     -     -     -     -    17 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.69
 SUTH |     -    20     -     -    30     -     -     -     -     -    36 |  288  10.20
 SUTM |     -     -     -     -    28     -     -     -     -     -    46 |  288  10.76
 THTI |     -     -    18    59    24     -     -     -     -     -    29 |  288   3.89
 THU3 |     -    20     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   5.25
 TIDB |     -    29    28    42    31     -     -     -     -     -    28 |  288   0.17
 TIXI |     -    29     -    36    21     -     -    24     -     -    32 |  287   8.21
 TLSE |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.67
 TOW2 |     -    26     -     -    33     -     -     -     -     -    36 |  288   2.72
 TRO1 |     -    19     -     -     -     -     -    25     -     -    42 |  288   7.75
 TROM |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    27 |  288  10.45
 TSKB |     -    23    25    79     -     -     -     -     -     -    22 |  288   1.40
 TWTF |     -    19    11     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.05
 UNSA |     -     -     -     X    35     -     -     -     -     -    58 |  288  19.23
 USN3 |     -    49    18     -     -     -     -    20     -     -    18 |  288   0.02
 USNO |     -    19    15     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.02
 USUD |     -     -    15    93     -     -     -    41     -     -    18 |  288   0.17
 VILL |     -     -     -    30    16     -     -    29     -     -    66 |  288   9.51
 WES2 |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    14 |  286   0.04
 WHIT |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    32 |  272   1.44
 WILL |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  84.64
 WTZA |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  280   0.51
 WTZR |     -     -    18     -    15     -     -     -     -     -     - |  284    >>>
 WUHN |     -     -    22     -    16     -     -     -     -     -    29 |  287  13.56
 YEBE |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -    48 |  288   0.06
 YELL |     -    20    22    57     9     -     -     -     -     -    28 |  288   0.05
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2657    43    35    60    30    85  3622    40  2713     -    47 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.96   | 3.33e-14  6.37e-15  2.24e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.89   | 3.57e-14  6.89e-15  2.38e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.29   | 3.47e-14  6.26e-15  2.69e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    8.41   | 2.88e-14  7.78e-15  5.19e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.58   | 3.10e-14  6.18e-15  1.97e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    7.18   | 2.62e-14  7.94e-15  1.74e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.56   | 5.57e-14  1.23e-14  5.47e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.49   | 2.37e-14  6.46e-15  2.11e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    4.25   | 5.02e-14  1.39e-14  6.29e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.13   | 3.91e-14  8.84e-15  4.34e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.06   | 4.32e-14  1.40e-14  5.34e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.95   | 4.24e-14  1.08e-14  3.20e-15 |
 WES2 |   286     0     0   141    3.43   | 3.24e-14  6.97e-15  3.04e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    3.11   | 3.35e-14  4.99e-15  3.24e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.59   | 2.99e-14  7.63e-15  3.41e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.15   | 5.93e-14  1.22e-14  4.23e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    2.01   | 4.05e-14  1.31e-14  3.32e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.87   | 1.15e-13  1.50e-14  3.91e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.09   | 3.09e-14  9.71e-15  6.65e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.95   | 3.48e-14  8.18e-15  8.54e-15 |
 PIE1 |   288     3     1   105    0.74   | 9.77e-14  2.44e-14  6.88e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   143    0.54   | 3.89e-14  5.57e-15  3.96e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.43   | 2.75e-14  9.01e-15  6.50e-15 |
 YEBE |   288     0     0   143    0.36   | 4.89e-14  1.16e-14  5.63e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   216    0.35   | 1.56e-13  2.50e-14  6.94e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.24   | 1.24e-13  2.62e-14  1.12e-14 |
 USUD |   288     0     2   128    0.18   | 2.35e-13  2.87e-14  1.04e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.16   | 2.72e-13  6.48e-14  1.26e-14 |
 FORT |   250     0     0   102    0.13   | 8.00e-14  2.86e-14         - |
 G07  |   288     0     0   288    0.13   | 3.19e-13  8.22e-14  2.60e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.09   | 3.29e-13  1.07e-13  3.34e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.07   | 3.56e-13  8.76e-14  2.43e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 4.29e-13  9.56e-14  7.27e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.94e-13  1.02e-13  6.25e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.06   | 1.51e-13  4.32e-14  3.65e-14 |
 WTZA |   280     0     0   272    0.05   | 4.53e-13  1.27e-13  5.14e-14 |
 G11  |   288     0     0   226    0.05   | 6.88e-13  7.62e-14  5.67e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.05   | 3.58e-13  9.38e-14  3.66e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.58e-13  1.44e-13  2.84e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.81e-13  3.07e-14  3.32e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 2.98e-13  9.04e-14  5.75e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 2.13e-13  7.96e-14  1.41e-13 |
 G25  |   277     0     0   275    0.03   | 2.72e-13  1.21e-13  2.06e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.20e-13  1.25e-13  6.86e-14 |
 G28  |   288     0     5    33    0.02   | 6.56e-13  6.62e-14  4.54e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.39e-13  1.55e-13  1.01e-13 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.01   | 3.61e-13  1.14e-13  6.74e-14 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 7.46e-13  1.31e-13  5.77e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.63e-13  1.20e-13 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.01   | 2.36e-13  8.88e-14  7.66e-14 |
 KERG |   276     0     0   275    0.01   | 1.19e-12  3.26e-13  1.45e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.26e-12  3.58e-13  8.87e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  3.97e-13  1.25e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.20e-12  4.06e-13  1.57e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  4.21e-13  3.01e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.28e-12  4.76e-13  2.87e-13 |
 G19  |   288     1     6     3    0.00   | 6.46e-13  8.38e-14  2.19e-14 |
 PERT |   277     0     0   277    0.00   | 2.08e-12  4.71e-13  1.23e-13 |
 WHIT |   272     0     0   143    0.00   | 5.86e-13  3.66e-13  1.20e-13 |
 TOW2 |   288     0     0   288    0.00   | 4.18e-13  4.99e-13  2.47e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  4.81e-13  1.68e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.96e-13  2.07e-13  2.48e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 4.03e-14  6.38e-15  2.18e-15 |
 DAV1 |   188     0     0     0    0.00   | 2.28e-13  5.95e-13         - |
 KARR |   250     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   269     0     5     0    0.00   | 1.36e-12  1.61e-13  2.53e-14 |
 WUHN |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   217     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.21e-13  5.98e-14  1.06e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.89e-13  1.19e-13  3.13e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.02e-13  6.70e-14  2.07e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 9.56e-13  9.32e-14  3.88e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.81e-13  6.36e-14  2.06e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.37e-13  6.19e-14  4.28e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  5.62e-13  2.58e-13 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 6.26e-13  6.48e-14  1.35e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.70e-13  6.01e-14  2.67e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  5.51e-13  2.81e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.21e-13  5.71e-14  1.21e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   204     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NAIN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.82e-13  5.14e-13  1.57e-12 |
 JOZE |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 3.18e-13  1.96e-13  6.71e-13 |
 GUAT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.31e-13  6.71e-13  1.13e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.10e-17  2.52e-16  1.51e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      YELL      DRAO |
------------------------------------------+------------------------------+
