
 GPS week: 1359   Day: 5   MJD: 53762                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0    -0.04     0.18     2.52     0.00      0
 cod |   288     0  29408     20    -0.08    -0.33     0.05    14.22      0
 emr |   288     0  22681    647  2213.55    38.16     0.03    31.29      0
 esa |   288     0  18754   1111  2213.05    38.02     0.07     8.83      0
 gfz |   288     0  30126    329    -0.44     0.38     0.05    16.36      0
 iga |    96     0   2784      0    -0.05     0.18     0.08     0.00      0
 igu |    96     0   2784      2    -0.06     0.28     3.22     0.00      0
 jpl |   288     0  17431    624    -3.09    -0.56     0.06    10.72      0
 ngs |    96     0   2784      4    -0.07     0.20     2.27     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  38200   1118    -3.12    -0.48     0.04    18.58      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -2715   -53   -72   151    57  -158 13941    12 -4289     -    34 |
    2 | -2884    28   -56   110    88    57  1204   128 -2554     -  -131 |
    3 |  2395   -96   -10   -31   128   -58 -1823     6  1155     -   -10 |
    4 |  1110   180  -182   413    81   279  2415   166  1319     -  -195 |
    5 |  -551   -19   -81   129    23    61-15143    90  -735     -    18 |
    6 | -1330    54  -114    85    46    52 -6925   173 -1093     -   -30 |
    7 | -3736   -55   -86   -83   134    99 -1951   135 -3030     -    30 |
    8 |   832    72   -38  -299   185    99  2458    94  -147     -   -65 |
    9 |  3526    21   -98   -34    36    52  2548   296  3454     -   -38 |
   10 | -5294   -53   -11    -9   108   147  1105     X -5189     -   -30 |
   11 |  4790    22   -66   149   220   -22  -778  -120  4279     -  -101 |
   13 |  6417   180   -47   133   178   159  2544    -8  5902     -  -274 |
   14 |  2633    21    -5   108    26  -133   163    -4  3015     -   -79 |
   15 | -8791  -182   163    17   -56  -160 -6329   -21 -7650     -   -15 |
   16 |  2856   -35     5    40   160  -166  1083  -143  3200     -   -58 |
   17 |  2592   201  -284    20   200    50 -1334   195  1531     -    26 |
   18 |  3747   -80   133   -39   -62  -169  1829   -16  3834     -   -83 |
   19 |  -539    46   -47  -130   159  -121   915  -182   -94     -    69 |
   20 |  3863   -40   -30    26   148  -226   800  -113  4195     -     9 |
   21 |  2391    11     0    -7    34  -154   465   -93  2837     -    23 |
   22 | -1226   -82    63   -32     8  -113    95    28  -865     -   -51 |
   23 | -1893   -18     1   167   146  -147   316  -224 -1705     -   -67 |
   24 | -6154     2   -99   262    79    52  7756    33 -5657     -   -47 |
   25 |  7333   -20   -15    35    68   -50 -6928    36  5109     -   -56 |
   26 |   -36    99  -150   -62   105   205  -498   396   -46     -  -115 |
   27 | -8289   -13    -3  -159   158    10  1025   176 -6791     -  -148 |
   28 |  2877    -2    26  -410   180   139  2966   -31  3517     -    12 |
   29 | -1862    82   -89    -9    26   103   992   309 -1781     -  -111 |
   30 | -2064   124  -170   364   131   111 -3245   100 -1903     -  -154 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   136     1     -     -     -     -  -143     -     -   -24 |
 ALGO |     -     -   -87   507  -145     -     -   176     -     -   -69 |
 ALRT |     -  -299     -     -   -96     -     -     -     -     -   314 |
 AMC2 |     -  -161    77     -     -     -     -  -157     -     -    83 |
 ARTU |     -   138     -   -12  -114     -     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -   -97     -     -   -67     -     -   234     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   180     -     -     -     -     -  -158 |
 BAHR |     -   -72    44     -    -7     -     -     -     -     -   -14 |
 BOGT |     -     -     -    13     -     -     -     -     -     -    -6 |
 BOR1 |     -    66     -     -  -127     -     -     -     -     -    61 |
 BREW |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -   -11 |
 BRMU |     -     -     -     -    70     -     -     -     -     -   -62 |
 BRUS |     -   -67     -     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 CAGZ |     -   321     -     -     -     -     -     -     -     -  -246 |
 CAS1 |     -    35     -   166   -68     -     -     -     -     -   -46 |
 CEDU |     -     -     -     X   481     -     -     -     -     -  -423 |
 CHAT |     -    12     -     -    34     -     -     -     -     -   -39 |
 CHUR |     -    58    61     -  -193     -     -     -     -     -    22 |
 COCO |     -     0     -   -34   -62     -     -     -     -     -    71 |
 CORD |     -  -101     -     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 CRO1 |     -   -22   -35    -7   152     -     -    62     -     -   -91 |
 DARW |     -   -65    42     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 DAV1 |     -   109     -     -   -95     -     -     -     -     -     X |
 DGAR |     -     -     -     -    85     -     -     X     -     -   -75 |
 DRAO |     -   178   -39     -   -75     -     -    -5     -     -    -1 |
 DWH1 |     -   246    63     -     -     -     -     -     -     -  -295 |
 FAIR |     -     -     X   -38    21     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    59     -     -   -37     -     -   -23     -     -     - |
 FORT |     -     -    54     -     -     -     -     -     -     -   -91 |
 GLPS |     -   -15     -     -   100     -     -     -     -     -   -77 |
 GMAS |     -     -   142     -     -     -     -     -     -     -  -240 |
 GODE |     -     -    87   -80   -44     -     -  -121     -     -     0 |
 GOLD |     -   161     -   -87  -107     -     -    57     -     -   -20 |
 GRAS |     -     -     -     -   -80     -     -     -     -     -    71 |
 GRAZ |     -  -232   210     -     -     -     -     -     -     -  -176 |
 GUAM |     -     6     -  -461   117     -     -     -     -     -   111 |
 GUAT |     -   -48     -     -   -46     -     -     -     -     -    78 |
 HARB |     -     -     -     -   -72     -     -     -     -     -    63 |
 HERS |     -  -439     -     -     -     -     -     -     -     -   336 |
 HLFX |     -     -    97     -     -     -     -  -415     -     -    78 |
 HOB2 |     -    29   154     -  -164     -     -     -     -     -  -136 |
 HOFN |     -     -     -     -   -61     -     -  -160     -     -   145 |
 HOLM |     -    61     -     -     -     -     -   -81     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   -57     -     -     -     -     -    50 |
 IISC |     -     -     -  -122    66     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -10     -     -     -     -     -    13     -     -     - |
 ISPA |     -    37     -     -   -27     -     -  -147     -     -    81 |
 JAB1 |     -    62     -     -   -62     -     -    16     -     -     - |
 JOZE |     -     -     -     -    28     -     -     -     -     -   -24 |
 JPLM |     -     -   -36     -    43     -     -     -     -     -    23 |
 KERG |     -     -    36     X   -67     -     -   -28     -     -    15 |
 KGN0 |     -   -35    -4     -     -     -     -     -     -     -    34 |
 KIRU |     -   -74     -     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 KIT3 |     -     -     -    45    -1     -     -     -     -     -   -20 |
 KOKB |     -     -   102     -   -44     -     -   -84     -     -   -84 |
 KOUR |     -     -     -  -311     -     -     -     -     -     -   148 |
 LAMA |     -   -84     -     -    73     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    73  -104     -     -     -   -64     -     -   -37 |
 MAC1 |     -    17     -     X   -99     -     -     -     -     -    75 |
 MAD2 |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    37 |
 MAG0 |     -    -3     -     -     -     -     -     4     -     -     - |
 MALI |     -   -43     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    89   -16  -167     -     -   -29     -     -    22 |
 MATE |     -     -     -   197  -123     -     -     -     -     -    13 |
 MAW1 |     -   174     -     -  -122     -     -     -     -     -   -26 |
 MBAR |     -  -108     -     -  -127     -     -     -     -     -   194 |
 MCM4 |     -   370  -106  -263     X     -     -    35     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -58     -  -202     -     -     -     -     -   275 |
 METS |     -  -241     -     -     -     -     -     -     -     -   184 |
 MIZU |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -     -    34 |
 MKEA |     -     -     -  -130   -90     -     -     -     -     -   141 |
 NAIN |     -     -     -     -     -     -     -  -309     -     -   178 |
 NLIB |     -     -    45     -   -85     -     -     -     -     -    -1 |
 NNOR |     -     -    -5   -20     -     -     -     -     -     -    18 |
 NRC1 |     -   187   -44     -   -97     -     -     -     -     -    16 |
 NRIL |     -    -7     -     -     6     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -89     -  -196    -5     -     -     -     -     -   165 |
 NYA1 |     -   -32     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 NYAL |     -     -    11     -   -31     -     -   -26     -     -    24 |
 OHI2 |     -    62     -    11   -60     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -53     -    36   -50     -     -     -     -     -   106 |
 PERT |     -     -    83  -345     -     -     -     -     -     -    24 |
 PIE1 |     -     -    61     X  -162     -     -     -     -     -    41 |
 PIMO |     -   148     -   -15   -66     -     -     -     -     -   -48 |
 POL2 |     -    96     -     -   -20     -     -   -94     -     -    -2 |
 POTS |     -     -     -     -     5     -     -     -     -     -    -4 |
 PRDS |     -   -63    12     -     -     -     -     -     -     -    28 |
 PTBB |     -   -48    34     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 QAQ1 |     -  -179    19     -     -     -     -     -     -     -   105 |
 QUIN |     -  -112     -     -     -     -     -     -     -     -    86 |
 RBAY |     -   -74     -     -  -146     -     -     -     -     -   182 |
 RIOG |     -   111     -  -125    -4     -     -     -     -     -   -24 |
 SANT |     -  -118     -   431  -130     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -     -     -     -     -   -78     -     -    45 |
 SPT0 |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -     -    54 |
 STJO |     -   152   -27     -  -107     -     -     -     -     -    23 |
 STR1 |     -     -     4     -     -     -     -     -     -     -    -7 |
 SUTH |     -  -186     -     -     -     -     -     -     -     -   143 |
 SUTM |     -     -     -     -  -154     -     -     -     -     -   136 |
 SUWN |     -     -   132     -     -     -     -     -     -     -  -222 |
 THTI |     -     -    25  -303   -42     -     -     -     -     -   138 |
 THU3 |     -   -87     -     -    29     -     -     -     -     -    54 |
 TIDB |     -     -   -72   363   -77     -     -     -     -     -    16 |
 TIXI |     -    37     -    95     7     -     -    14     -     -   -87 |
 TLSE |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 TOW2 |     -   -80     -     -   -47     -     -    -5     -     -   105 |
 TRO1 |     -  -125     -     -     -     -     -   -62     -     -   131 |
 TROM |     -     -     -     -   -85     -     -     -     -     -    74 |
 TSKB |     -   -13   -30   -68   118     -     -     -     -     -   -11 |
 TWTF |     -   -99   -49     -     -     -     -     -     -     -   158 |
 UNSA |     -     -     -    11    -6     -     -     -     -     -     X |
 USN3 |     -    37   -19     -     -     -     -   -38     -     -    26 |
 USNO |     -   119    21     -     -     -     -     -     -     -  -127 |
 VILL |     -     -     -   -77     4     -     -    89     -     -   -18 |
 WHIT |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 WILL |     -    25   127     -     -     -     -     -     -     -  -233 |
 WSRT |     -    31    77     -   -94     -     -     -     -     -   -71 |
 WTZA |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 WTZR |     -     -     -   719  -388     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -50     -    30     -     -     -     -     -    58 |
 YAR2 |     -  -138    67     -    94     -     -   -32     -     -   -72 |
 YELL |     -   200     X  -437    63     -     -     -     -     -     X |
 YSSK |     -   -55     -     -    47     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5812    49    30    53    38    49  7574    46  4323     -    27 |  288   4.32
    2 |   492    48    29    35    22    99   594    70   557     -    52 |  288   0.22
    3 |  4024    47    28   122    42    56  2713   113  4503     -    51 |  288   2.74
    4 |  1608    44    28    77    27    87  1214    56  1585     -    26 |  288   0.95
    5 |  1031    56    32    73    51    71  9654    84  1258     -    33 |  288   2.04
    6 |  1310    42    29    44    37    59  4132    39  1126     -    56 |  288   0.63
    7 |  1341    51    35    58    48    56  1362    54  1195     -    31 |  288   0.62
    8 |  1853    53    34    91    37    80  3134    20  2810     -    52 |  288   1.94
    9 |  2655    66    25    46    26    59  3985    61  2874     -    25 |  288   1.39
   10 |  4678   106    41    44    53    66  2048     X  4449     -    19 |  288   2.07
   11 |  1941    34    26   103    19   132   309    97   826     -    31 |  288   0.40
   13 |  1151    64    23    54    27    96  1395    31  1081     -    61 |  288   0.18
   14 |   500    46    42    49    60    52   525    67   369     -    65 |  288   0.23
   15 |  4309    31    38    52   137    64  6461    66  3610     -   118 |  288   3.73
   16 |   505    64    43    75    44    28   907    85   459     -    29 |  288   0.29
   17 |  2974    39    24    67    30    53   893    85  2645     -    35 |  288   0.15
   18 |   526    89    45    29    48    73  1094    55   540     -    23 |  288   0.36
   19 |   465    44    32   144    32   163   951   143   361     -    83 |  288   0.16
   20 |   753    75    30    62    28   100   550    43   735     -    46 |  288   0.33
   21 |   461    57    50    26   100   107   530    65   451     -   122 |  288   0.35
   22 |   385    90    37    53    61    86   488    38   366     -    63 |  288   0.25
   23 |   608    75    29   116    19    89   696    34   399     -    38 |  288   0.25
   24 |  3591    50    25    99    26    56  4746    61  3643     -    31 |  288   3.64
   25 |  5207    69    28    49    25    49  3360    63  3897     -    40 |  288   0.34
   26 |   865    61    30    53    37    47   659    38   885     -    37 |  288   0.67
   27 |  3785    61    29    79    41    67  1766    53  3312     -    54 |  288   2.42
   28 |  2139    83    34    29    65    98  2004    44  1770     -   114 |  288   0.36
   29 |  1117    65    30    37    20    76   906    46  1224     -    24 |  288   1.04
   30 |   954    52    31    55    30    95  2209    53  1120     -    40 |  288   1.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    53    28     -     -     -     -    51     -     -    14 |  288   6.21
 ALGO |     -     -    21    31    24     -     -    32     -     -    12 |  288   0.08
 ALRT |     -    39     -     -    14     -     -     -     -     -    35 |  288   6.80
 AMC2 |     -    49    24     -     -     -     -    45     -     -    15 |  288   0.05
 ARTU |     -    68     -    54    86     -     -     -     -     -     - |  288   9.28
 ASC1 |     -   116     -     -   122     -     -    90     -     -     X |  272    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 BAHR |     -    38    23     -    31     -     -     -     -     -    26 |  288   0.39
 BOGT |     -     -     -    31     -     -     -     -     -     -    14 |  288  11.71
 BOR1 |     -    20     -     -    15     -     -     -     -     -    22 |  288   0.69
 BREW |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 BRUS |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.03
 CAGZ |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  156   0.89
 CAS1 |     -    21     -    92    25     -     -     -     -     -    33 |  288   7.34
 CEDU |     -     -     -     X    24     -     -     -     -     -    21 |  173   0.38
 CHAT |     -    38     -     -    26     -     -     -     -     -    26 |  287  11.20
 CHUR |     -    13    18     -    23     -     -     -     -     -    29 |  288   0.06
 COCO |     -    47     -    76    38     -     -     -     -     -    25 |  288   4.31
 CORD |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  286   9.31
 CRO1 |     -    55    18    36    34     -     -    53     -     -    14 |  288   0.11
 DARW |     -    55    27     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   4.39
 DAV1 |     -    38     -     -    33     -     -     -     -     -     X |  285   1.80
 DGAR |     -     -     -     -    43     -     -     X     -     -    38 |  288   9.53
 DRAO |     -    23    22     -    23     -     -    38     -     -    32 |  288   0.03
 DWH1 |     -    18    17     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.34
 FAIR |     -     -     X    42    23     -     -     -     -     -     - |  288   9.16
 FLIN |     -    66     -     -    48     -     -    28     -     -     - |  271    >>>
 FORT |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.09
 GLPS |     -    32     -     -    18     -     -     -     -     -    17 |  288  15.56
 GMAS |     -     -    31     -     -     -     -     -     -     -    53 |  288   1.53
 GODE |     -     -    15    29    22     -     -    31     -     -    16 |  288   0.25
 GOLD |     -    22     -    58    32     -     -    31     -     -    12 |  288  10.87
 GRAS |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    20 |  288   5.89
 GRAZ |     -    20    17     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   4.94
 GUAM |     -    58     -    54    48     -     -     -     -     -    29 |  288  13.41
 GUAT |     -    42     -     -    25     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    37     -     -     -     -     -    33 |  287  65.41
 HERS |     -    41     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  187   8.87
 HLFX |     -     -    33     -     -     -     -    57     -     -    30 |  288  12.03
 HOB2 |     -    54    33     -    38     -     -     -     -     -    12 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -     -    32     -     -    38     -     -    26 |  287    >>>
 HOLM |     -    31     -     -     -     -     -    42     -     -     - |  288   7.55
 HRAO |     -     -     -     -    38     -     -     -     -     -    34 |  288   0.78
 IISC |     -     -     -    36    20     -     -     -     -     -     - |  213   9.18
 INVK |     -    13     -     -     -     -     -    18     -     -     - |  283  10.54
 ISPA |     -    28     -     -    29     -     -    54     -     -    21 |  288  13.24
 JAB1 |     -    54     -     -    39     -     -   111     -     -     - |  264  14.31
 JOZE |     -     -     -     -   149     -     -     -     -     -   132 |  228    >>>
 JPLM |     -     -    49     -   105     -     -     -     -     -    46 |  288    >>>
 KERG |     -     -    74     X    77     -     -   125     -     -   116 |  264   2.35
 KGN0 |     -    56    24     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.51
 KIRU |     -     9     -     -     -     -     -     -     -     -     7 |  288   9.09
 KIT3 |     -     -     -    31    83     -     -     -     -     -    61 |  288  11.67
 KOKB |     -     -    47     -    34     -     -    51     -     -    78 |  286   0.14
 KOUR |     -     -     -    41     -     -     -     -     -     -    19 |  288  10.45
 LAMA |     -    22     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   5.68
 LPGS |     -     -    23    54     -     -     -    23     -     -    34 |  288  16.91
 MAC1 |     -    40     -     X    29     -     -     -     -     -    32 |  264  10.03
 MAD2 |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -     9 |  288   0.04
 MAG0 |     -    32     -     -     -     -     -    42     -     -     - |  277   7.03
 MALI |     -    29     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  285  15.38
 MAS1 |     -     -    15    45    48     -     -    66     -     -    39 |  288   8.78
 MATE |     -     -     -   154    21     -     -     -     -     -    79 |  276   0.13
 MAW1 |     -    35     -     -    27     -     -     -     -     -    34 |  285   7.97
 MBAR |     -    36     -     -    19     -     -     -     -     -    34 |  288  12.67
 MCM4 |     -    30    31    49     X     -     -    37     -     -     - |  288   9.73
 MDO1 |     -     -    26     -    34     -     -     -     -     -    30 |  288  23.87
 METS |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  215   3.54
 MIZU |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    75    30     -     -     -     -     -    30 |  288  17.60
 NAIN |     -     -     -     -     -     -     -    13     -     -     8 |  286   7.40
 NLIB |     -     -    12     -    24     -     -     -     -     -    15 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    17    61     -     -     -     -     -     -    25 |  288   7.89
 NRC1 |     -    59    18     -    24     -     -     -     -     -    22 |  288   0.07
 NRIL |     -    17     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   7.26
 NTUS |     -    29     -    46    23     -     -     -     -     -    23 |  288   9.91
 NYA1 |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.11
 NYAL |     -     -    14     -    28     -     -    37     -     -    18 |  288   0.10
 OHI2 |     -    47     -    77    31     -     -     -     -     -     - |  288  10.75
 ONSA |     -    17     -    32    28     -     -     -     -     -    42 |  288   0.05
 PERT |     -     -    22    79     -     -     -     -     -     -    34 |  288   2.55
 PIE1 |     -     -    35     X    82     -     -     -     -     -    71 |  283   0.62
 PIMO |     -    54     -    58    20     -     -     -     -     -    30 |  288  12.16
 POL2 |     -    30     -     -    39     -     -    41     -     -    26 |  288   9.18
 POTS |     -     -     -     -    30     -     -     -     -     -    27 |  284  10.24
 PRDS |     -    50    24     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.26
 PTBB |     -    38     7     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.35
 QAQ1 |     -    46    14     -     -     -     -     -     -     -    22 |  278    >>>
 QUIN |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   7.61
 RBAY |     -   167     -     -    43     -     -     -     -     -   109 |  288  27.55
 RIOG |     -    71     -   110    40     -     -     -     -     -    25 |  287   7.68
 SANT |     -    22     -    39    26     -     -     -     -     -     - |  288   6.90
 SCUB |     -     -     -     -     -     -     -    55     -     -    32 |  286  11.78
 SPT0 |     -    49     -     -     -     -     -     -     -     -    37 |  192   0.09
 STJO |     -    23    18     -    22     -     -     -     -     -    25 |  288   0.04
 STR1 |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.73
 SUTH |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   6.98
 SUTM |     -     -     -     -    55     -     -     -     -     -    49 |  288  10.84
 SUWN |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   7.31
 THTI |     -     -    23    54    40     -     -     -     -     -    26 |  276   2.97
 THU3 |     -    15     -     -    15     -     -     -     -     -    20 |  288   6.77
 TIDB |     -     -    33    85    41     -     -     -     -     -    18 |  288   0.12
 TIXI |     -    27     -    51    28     -     -    28     -     -    22 |  287   7.23
 TLSE |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.25
 TOW2 |     -    64     -     -    22     -     -    57     -     -    21 |  288   3.19
 TRO1 |     -    18     -     -     -     -     -    24     -     -    20 |  288   7.91
 TROM |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    19 |  288  10.94
 TSKB |     -    81    30    52   117     -     -     -     -     -    16 |  288   0.80
 TWTF |     -    22    18     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.04
 UNSA |     -     -     -    24    13     -     -     -     -     -     X |  211  14.13
 USN3 |     -    46    19     -     -     -     -    41     -     -    16 |  288   0.03
 USNO |     -    20     9     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.02
 VILL |     -     -     -    40    13     -     -    35     -     -    12 |  288   8.98
 WHIT |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   2.55
 WILL |     -    55    22     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288  67.75
 WSRT |     -    15     9     -    15     -     -     -     -     -    10 |  288   0.03
 WTZA |     -    34     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  286   0.58
 WTZR |     -     -     -    74    40     -     -     -     -     -     - |  135    >>>
 WUHN |     -     -    24     -    45     -     -     -     -     -    34 |  287  11.86
 YAR2 |     -    26    26     -    45     -     -    43     -     -    24 |  288   7.76
 YELL |     -    13     X    25    16     -     -     -     -     -     X |  288   0.04
 YSSK |     -    76     -     -    66     -     -     -     -     -     - |  287   7.44
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2522    50    28    66    46    81  3216    59  2272     -    40 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.96   | 2.88e-14  4.41e-15  1.78e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 2.84e-14  4.92e-15  1.76e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    9.96   | 4.83e-14  7.89e-15  2.35e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.39e-14  5.93e-15  2.23e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.37   | 3.17e-14  8.79e-15  3.30e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.91   | 3.50e-14  6.96e-15  2.81e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.43   | 2.57e-14  6.57e-15  7.89e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    5.12   | 4.19e-14  6.54e-15  3.22e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.19   | 3.12e-14  6.67e-15  2.96e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.77   | 4.25e-14  8.65e-15  3.28e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.91   | 2.14e-14  6.88e-15  1.96e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    2.62   | 4.58e-14  1.34e-14  3.92e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    2.56   | 3.35e-14  6.78e-15  3.11e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.48   | 6.20e-14  8.88e-15  3.80e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    2.42   | 3.44e-14  7.05e-15  5.96e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.33   | 9.65e-14  1.30e-14  3.20e-15 |
 KOKB |   286     0     0   285    2.21   | 4.95e-14  1.04e-14  6.61e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.84   | 3.01e-14  5.51e-15  6.34e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.22   | 2.42e-14  7.45e-15  3.41e-15 |
 PIE1 |   283     1     0   281    1.03   | 6.92e-14  2.03e-14  4.16e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.97   | 7.48e-14  1.78e-14  7.90e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.84   | 1.42e-13  1.56e-14  5.12e-15 |
 MATE |   276     0     0   274    0.67   | 4.34e-14  1.26e-14  1.17e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.42   | 3.18e-14  9.92e-15  1.99e-14 |
 SPT0 |   192     0     0    71    0.41   | 3.80e-14  9.31e-15         - |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.18   | 1.39e-13  3.62e-14  9.21e-15 |
 PTBB |   288     0     1   236    0.10   | 3.81e-13  8.59e-14  1.74e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.10   | 3.45e-13  9.29e-14  2.57e-14 |
 G16  |   288     0     0   252    0.08   | 6.09e-13  7.47e-14  2.39e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.08   | 2.91e-13  1.04e-13  3.51e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.07   | 3.54e-13  8.41e-14  5.86e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.07   | 3.77e-13  8.94e-14  2.03e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.07   | 3.43e-13  1.08e-13  4.50e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 4.00e-13  1.32e-13  7.34e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.06   | 1.30e-13  4.47e-14  7.38e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.49e-13  1.03e-13  6.62e-14 |
 WTZA |   286     0     0   284    0.06   | 4.68e-13  1.30e-13  4.29e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.68e-13  8.46e-14  7.90e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.55e-13  1.06e-13  6.88e-14 |
 G11  |   288     0     1   110    0.04   | 6.04e-13  6.83e-14  4.94e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 2.78e-13  8.81e-14  9.38e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 4.13e-13  1.17e-13  1.02e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 2.09e-13  8.07e-14  1.42e-13 |
 G22  |   288     0     5    37    0.03   | 5.69e-13  6.36e-14  1.82e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.03   | 3.17e-13  1.04e-13  1.89e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.22e-13  1.44e-13  8.26e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.52e-13  1.45e-13  1.16e-13 |
 G28  |   288     0     4    22    0.01   | 5.92e-13  6.98e-14  4.78e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.18e-13  2.84e-13  7.10e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.76e-13  1.74e-13 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-13  2.85e-14  1.32e-14 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  3.85e-13  1.93e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.58e-12  3.67e-13  8.09e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  3.98e-13  2.80e-13 |
 KERG |   264     0     0   262    0.00   | 1.20e-12  4.27e-13  2.13e-13 |
 G14  |   288     0     4     4    0.00   | 5.60e-13  6.00e-14  1.99e-14 |
 CAGZ |   156     0     0    10    0.00   | 1.03e-12  2.29e-13         - |
 CEDU |   173     0     0    15    0.00   | 2.45e-13  8.28e-14         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.36e-14  5.50e-15  2.78e-15 |
 IISC |   213     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   135     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   187     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.25e-13  4.63e-13 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.28e-13  6.39e-14  1.57e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.09e-12  1.43e-13  3.07e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  8.87e-14  3.07e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 6.15e-13  6.17e-14  1.45e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.35e-13  8.01e-14  4.47e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  5.91e-14  1.09e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.85e-13  3.55e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.82e-13  5.97e-14  1.79e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.16e-12  3.74e-13  2.53e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  3.75e-13  2.20e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  5.67e-14  2.46e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  7.86e-13  4.50e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.96e-13  2.46e-13  1.75e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   211     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.30e-13  5.43e-13  3.16e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 3.90e-13  1.63e-13  2.18e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   278     0     0     0    0.00   | 2.91e-13  3.33e-13  8.00e-13 |
 POTS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-12  5.42e-13  1.85e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NAIN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 7.19e-13  3.88e-13  5.41e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.23e-13  3.04e-13  8.98e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   271     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   285     0     0     0    0.00   | 1.95e-13  4.50e-13  1.52e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.24e-13  4.49e-13  4.63e-13 |
 CORD |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.29e-13  6.12e-13  3.73e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   272     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.19e-17  2.62e-16  1.57e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      USNO      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
