
 GPS week: 1372   Day: 6   MJD: 53854                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2772      0     0.40    -0.21     2.73     0.00      0
 cod |   288     0  27875    827     0.10    -0.33     0.04    19.84      0
 esa |   288     1  19317   3078   468.05    47.19     0.06     6.28      0
 gfz |   288     0  31668      0     0.15    -0.15     0.03    26.17      0
 iga |    96     0   2676     11     0.38    -0.17     0.11     0.00      0
 igu |    96     0   2676     35     0.09     2.17     4.07     0.00      0
 jpl |   288     0  19520      0    -0.99    -0.35     0.03    24.50      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35213    609    -0.95    -0.36     0.03    23.21      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -1113     X     X   -22  -119-13823    24     -     X |
    2 | -2149    -6   135   -48   174  1847   107     -   -89 |
    3 |-10955   -25   -92    -3   -91 -6376    54     -   -11 |
    4 |  -518     7   -31    96   132  -872    36     -  -144 |
    5 | -1766   -41   214    24    45-12152   -24     -   -24 |
    6 | -1741    20    97     1    -5 -7332   127     -  -178 |
    7 | -3533   -93   114   -40     -     -    67     -    25 |
    8 |  2824    -2   -74    18    49  9304   -65     -    68 |
    9 |  1913   -93   115    36    -4  9813    70     -   -66 |
   10 |  2155  -105    61    79    38  5151   -34     -    19 |
   11 |  6534   -20  -101    51   -75  1753   150     -  -172 |
   13 |  2892   119   -40   193   122  2617    99     -  -405 |
   14 |   887    79   -82    15    47   409   141     -  -212 |
   15 |  4664  -151    66    13   -31 11085   109     -   -18 |
   16 |  3323  -103   -26    23   -79  1267    65     -    -1 |
   17 | -9284    30    98   -13   -68 -3435   -16     -   -20 |
   18 |  3607     3    79   -26  -128  1229   154     -  -157 |
   19 | -4058    38     X    50  -107  -606  -200     -   123 |
   20 |  3163     2   -28    23  -174     4   -29     -    10 |
   21 |  3627  -122    91    50   -61  1297   114     -   -96 |
   22 | -7557   -31  -142    57   -35  -982   234     -  -249 |
   23 |  -601   134  -129   128    66   624     3     -  -224 |
   24 |  -616   -65    11    84    85  2775   -29     -   -12 |
   25 | 10193    61   -63     3   -66 -1251   161     -  -209 |
   26 | -1592     X     X    25    95 -1009   149     -  -185 |
   27 |  1454   -32   180    76    20  8899   -85     -   -17 |
   28 |  8176   -75    40   142    89  1540   -55     -   -48 |
   29 | -1524     X     X    51  -111  1196    84     -  -152 |
   30 | -8581    76     X   -11   170-21628   157     -  -218 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     -     -     -     -   -69     -    72 |
 ALGO |     -    98     X  -119     -     -    89     -   -44 |
 ALIC |     -   107     -   -81     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -  -257     -  -100     -     -     -     -   333 |
 AMC2 |     -   -55     -     -     -     -  -177     -   234 |
 ARTU |     -     -   215    14     -     -     -     -   -65 |
 ASPA |     -     -     -   275     -     -     -     -  -310 |
 AUCK |     -     -     X   101     -     -     -     -  -114 |
 BAHR |     -    56     -     2     -     -     -     -   -51 |
 BILI |     -   -33     -    49     -     -     -     -   -28 |
 BJFS |     -     -     -  -211     -     -     -     -   238 |
 BOGT |     -     -    10    90     -     -     -     -  -105 |
 BOR1 |     -   133     -   -19     -     -   -91     -    -4 |
 BRFT |     -   111     -   -84     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -     2     -     -     -     -     -     -    -2 |
 CAS1 |     -    89    61   -68     -     -    18     -   -35 |
 CEDU |     -     -  -205     -     -     -     -     -    56 |
 CHAT |     -    26     -    28     -     -     -     -   -54 |
 CHUR |     -    52     -  -176     -     -     -     -   153 |
 COCO |     -    -5  -172     1     -     -   -79     -   132 |
 CRO1 |     -     -     X    79     -     -   -49     -   -37 |
 DAEJ |     -   219     -     -     -     -     -     -  -188 |
 DARW |     -   -72     -   260     -     -  -220     -     - |
 DAV1 |     -    87     -   -66     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -    22     -     -     -     -   -25 |
 DRAO |     -     -     -   -80     -     -    79     -     7 |
 DWH1 |     -   518     -     -     -     -   -28     -  -413 |
 FAIR |     -   -55    -5    22     -     -    23     -     - |
 FLIN |     -    43     -   -33     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    43     -    46     -     -   -76     -    -9 |
 GOLD |     -   112   -28  -134     -     -   -53     -   119 |
 GRAZ |     -  -116     -     -     -     -     -     -    99 |
 GUAM |     -   -51     X   -30     -     -     -     -    78 |
 GUAT |     -   -57     -   -28     -     -     -     -    80 |
 HARB |     -   -93     -   -18     -     -     -     -    99 |
 HOB2 |     -   103   -20  -147     -     -   128     -   -51 |
 HOFN |     -     -     -    90     -     -     -     -  -102 |
 HRAO |     -     -     -  -138     -     -    49     -   104 |
 INVK |     -  -152     -     -     -     -     -     -   130 |
 ISPA |     -     -     -    48     -     -  -112     -    64 |
 JOZE |     -     -     -   195     -     -     -     -  -220 |
 JPLM |     -     -     -  -143     -     -     -     -   162 |
 KERG |     -     -   155   151     -     -     3     -  -215 |
 KIRU |     -    -8    26     -     -     -     -     -     0 |
 KOKB |     -   -17     -   -17     -     -    32     -     X |
 KOUR |     -    34  -107   -95     -     -  -177     -   291 |
 LAMA |     -   -44     -    34     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -     -     -   -89     -     -     -     -   100 |
 LPGS |     -     -   -55   189     -     -  -110     -   -84 |
 MAC1 |     -   -20   -40  -141     -     -     -     -   187 |
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -  -113     -   119 |
 MALI |     -     -   -95    41     -     -     -     -   -29 |
 MAS1 |     -   130   -41   -46     -     -    41     -   -92 |
 MATE |     -    58   146   -27     -     -     -     -   -59 |
 MAW1 |     -     -     -   -69     -     -     -     -    78 |
 MCM4 |     -    98  -309   -15     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -     -  -173     -     -     -     -   195 |
 METS |     -   -76     -     -     -     -     -     -    65 |
 MKEA |     -     -     -    26     -     -     -     -   -29 |
 NKLG |     -     -     -   -53     -     -     -     -    60 |
 NLIB |     -     -     -    25     -     -    12     -   -41 |
 NNOR |     -     -   -52     -     -     -  -127     -   148 |
 NPLD |     -   -76     -     -     -     -     -     -    65 |
 NRC1 |     -     -     -   -50     -     -   -45     -   104 |
 NRIL |     -  -149     -   -52     -     -     -     -   186 |
 NTUS |     -  -237  -105    87     -     -     -     -   132 |
 NYA1 |     -    49     -     -     -     -   -21     -   -20 |
 NYAL |     -     -   130   -37     -     -     -     -     7 |
 ONSA |     -    17     -   -13     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    23     -   -17     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    69     -     -     -     -     -   -19 |
 PETP |     -     -   -13     3     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -78  -164     -     -     -     -     -   109 |
 PIMO |     -     -    51   -21     -     -     -     -     9 |
 POL2 |     -    44     -   -91     -     -     -     -    65 |
 POTS |     -     -   118   -28     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     -     -     -     -     -  -100     -   106 |
 PTBB |     -   -46     -     -     -     -     -     -    40 |
 RESO |     -    15     -   -63     -     -    56     -     - |
 REYK |     -   -66     -     -     -     -     -     -    57 |
 RIOG |     -   -19    83    23     -     -     7     -   -40 |
 SANT |     -   -17   145    -1     -     -     -     -   -23 |
 SCH2 |     -    65     -  -209     -     -     -     -   180 |
 STJO |     -     -     -   -90     -     -    32     -    68 |
 SUTH |     -  -136     -   -36     -     -     -     -   157 |
 SYOG |     -    96   -85  -157     -     -    63     -    48 |
 THTI |     -     -  -151   102     -     -     -     -   -81 |
 THU3 |     -   -78     -   121     -     -     -     -   -69 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -   -25     -    26 |
 TIDB |     -    72     -   -79     -     -     -     -    28 |
 TIXI |     -     4    78    16     -     -   -40     -     - |
 TOW2 |     -    38     -   -11     -     -   -25     -     7 |
 TRO1 |     -   -29     -     -     -     -     -     -    24 |
 TROM |     -     -     -   -39     -     -     -     -    44 |
 TSKB |     -   -94    44   133     -     -   -93     -    17 |
 TWTF |     -  -182     -     -     -     -     -     -   155 |
 UNSA |     -     -     -  -109     -     -     -     -   123 |
 URUM |     -   -33     -   -89     -     -     -     -   129 |
 USN3 |     -    -4     -     -     -     -   -36     -    42 |
 USNO |     -   139     -     -     -     -    43     -  -164 |
 USUD |     -  -106   246     -     -     -     -     -    24 |
 VILL |     -     -    48   -76     -     -     -     -    72 |
 WHIT |     -   -34     -     -     -     -     -     -    29 |
 WILL |     -    83     -     -     -     -     -     -   -71 |
 WSRT |     -     -     -    30     -     -    20     -   -54 |
 WUHN |     -     -   -58   -16     -     -     -     -    33 |
 YAR2 |     -   -30     -   167     -     -     -     -  -163 |
 YELL |     -   138   145    84     -     -  -431     -   204 |
 YSSK |     -   -37     -    28     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4982     X     X    32   262  6448    34     -     X |  275   5.18
    2 |   617    62    60    21    55  1052    39     -    14 |  288   0.20
    3 |  4403    52    58    21    63  3377    20     -    28 |  288   2.51
    4 |  1537    61    44    23    51  2029    29     -    25 |  288   0.88
    5 |   704    21    52    13    68  8431    11     -    16 |  288   1.39
    6 |   808    47    72    21    56  5361    24     -    42 |  288   1.07
    7 |  1179    44    74    13     -     -    26     -    29 |  288   0.65
    8 |  3348    45    35    25    77  5293    27     -    14 |  288   1.70
    9 |  3581    37    80    16    42  7291    21     -    23 |  288   2.94
   10 |  5749    43    45    28    52  6109    18     -    13 |  288   2.90
   11 |  2670    79    47    37    65   973    40     -    63 |  288   0.31
   13 |  1090    24    97    59    60  1729    51     -    47 |  288   0.33
   14 |   738    71    46    38   116   872    54     -    54 |  288   0.26
   15 |  4689    51    69    23    55  4635    29     -    62 |  288   2.34
   16 |   409    37    38    22    36  1033    35     -    20 |  288   0.26
   17 |  2599    61    82    18    60  2457    40     -    38 |  288   0.28
   18 |   566    38    94    32    86   849    21     -    20 |  288   0.37
   19 |  1220    58     X    18    69   849    47     -    44 |  288   0.18
   20 |   894    33    54    17    61   666    20     -    29 |  288   0.38
   21 |   498    48    47    33    51   769    35     -    37 |  288   0.34
   22 |  1495    46    63    18    94  1391    33     -    25 |  288   0.30
   23 |  1189    68    76    24   156   858    29     -    27 |  288   0.24
   24 |  3353    50    35    32    48  3419    28     -    29 |  288   3.12
   25 |  4137    51    38    25    47  3193    25     -    29 |  288   2.23
   26 |  1086     X     X    50   317  1062    58     -    28 |  276   0.43
   27 |  2705    53    40    37    54  5223    28     -    38 |  288   1.82
   28 |  3995    54    56    19    99  1116    42     -    54 |  288   0.60
   29 |  1596     X     X    38   189  1331    84     -   128 |  276   0.71
   30 |  3535    35     X    14    94 12209    19     -    26 |  288   3.51
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -     -     -     -     -    17     -    18 |  288   5.62
 ALGO |     -    27     X    12     -     -    14     -    11 |  288   0.08
 ALIC |     -    18     -    13     -     -     -     -     - |  288   9.56
 ALRT |     -    16     -    14     -     -     -     -    14 |  288   8.20
 AMC2 |     -    14     -     -     -     -    10     -    14 |  288   0.07
 ARTU |     -     -    88    49     -     -     -     -    54 |  255   8.94
 ASPA |     -     -     -    21     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 AUCK |     -     -     X    38     -     -     -     -    42 |  288    >>>
 BAHR |     -    16     -    18     -     -     -     -    14 |  288   0.45
 BILI |     -    30     -    17     -     -     -     -    28 |  287   8.73
 BJFS |     -     -     -    14     -     -     -     -    16 |  287  11.19
 BOGT |     -     -    89    55     -     -     -     -    54 |  279  14.73
 BOR1 |     -    24     -    17     -     -    13     -    15 |  288   0.49
 BRFT |     -    20     -    15     -     -     -     -     - |  288   0.10
 BRUS |     -    19     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.03
 CAS1 |     -    37    54    24     -     -    26     -    22 |  288   7.10
 CEDU |     -     -    50     -     -     -     -     -    14 |  270  45.98
 CHAT |     -    49     -    17     -     -     -     -    35 |  287  13.67
 CHUR |     -    28     -    27     -     -     -     -    18 |  288   0.13
 COCO |     -    43    73    18     -     -    53     -    31 |  288   7.90
 CRO1 |     -     -     X    16     -     -    16     -    22 |  288   0.07
 DAEJ |     -    26     -     -     -     -     -     -    23 |  288   7.97
 DARW |     -    39     -    42     -     -    36     -     - |  288   3.23
 DAV1 |     -    18     -    13     -     -     -     -     - |  288   2.27
 DGAR |     -     -     -    22     -     -     -     -    25 |  288  19.61
 DRAO |     -     -     -    20     -     -    26     -    34 |  288   0.04
 DWH1 |     -    33     -     -     -     -    39     -    23 |  288   0.56
 FAIR |     -    17    47    21     -     -    14     -     - |  288   6.90
 FLIN |     -    20     -    15     -     -     -     -     - |  288   9.93
 GLPS |     -    44     -    24     -     -    33     -    22 |  288  14.24
 GOLD |     -    54    49    28     -     -    24     -    25 |  288  15.86
 GRAZ |     -    10     -     -     -     -     -     -     9 |  288   5.78
 GUAM |     -    46     X    36     -     -     -     -    34 |  288  12.63
 GUAT |     -    66     -    43     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 HARB |     -    37     -    21     -     -     -     -    19 |  287  29.64
 HOB2 |     -    31    36    23     -     -    34     -    21 |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -    16     -     -     -     -    18 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    34     -     -    38     -    62 |  288   0.72
 INVK |     -    27     -     -     -     -     -     -    23 |  288   5.99
 ISPA |     -     -     -    32     -     -    49     -    50 |  288  12.94
 JOZE |     -     -     -    26     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 JPLM |     -     -     -    15     -     -     -     -    17 |  288  11.99
 KERG |     -     -    80    51     -     -    44     -    32 |  288   3.45
 KIRU |     -    14    44     -     -     -     -     -    14 |  288   8.61
 KOKB |     -    21     -    32     -     -    32     -     X |  288   0.04
 KOUR |     -    23    99    26     -     -    26     -    19 |  288  15.17
 LAMA |     -    30     -    23     -     -     -     -     - |  288   8.86
 LHAS |     -     -     -    11     -     -     -     -    12 |  284   8.78
 LPGS |     -     -    72    43     -     -    28     -    25 |  288  26.59
 MAC1 |     -    43    52    47     -     -     -     -    29 |  288   7.82
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -    11     -    12 |  288   0.07
 MALI |     -     -   111    75     -     -     -     -   106 |  288  25.87
 MAS1 |     -    39    53    23     -     -    21     -    27 |  288  19.63
 MATE |     -    26    62    20     -     -     -     -    11 |  288   1.80
 MAW1 |     -     -     -    17     -     -     -     -    20 |  228   9.55
 MCM4 |     -    21    82    16     -     -     -     -     - |  288   6.76
 MDO1 |     -     -     -    14     -     -     -     -    16 |  288  20.10
 METS |     -    14     -     -     -     -     -     -    12 |  287   5.39
 MKEA |     -     -     -    13     -     -     -     -    15 |  288  24.69
 NKLG |     -     -     -    44     -     -     -     -    49 |  287    >>>
 NLIB |     -     -     -    18     -     -    17     -    24 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    59     -     -     -    20     -    17 |  288  12.03
 NPLD |     -    20     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -     -     9     -     -    11     -     7 |  288   0.08
 NRIL |     -    19     -    16     -     -     -     -    21 |  288   5.47
 NTUS |     -    30    59    28     -     -     -     -    38 |  288   9.06
 NYA1 |     -    15     -     -     -     -    11     -    15 |  288   0.10
 NYAL |     -     -    38    16     -     -     -     -    16 |  288   0.11
 ONSA |     -    21     -    16     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PDEL |     -    19     -    14     -     -     -     -     - |  288  55.12
 PERT |     -     -    56     -     -     -     -     -    15 |  287   1.70
 PETP |     -     -    87    21     -     -     -     -     - |  248  11.84
 PIE1 |     -    23    40     -     -     -     -     -    18 |  287   0.09
 PIMO |     -     -    59    41     -     -     -     -    48 |  288  16.62
 POL2 |     -    32     -    24     -     -     -     -    23 |  288   7.89
 POTS |     -     -    50    12     -     -     -     -     - |  264  12.22
 PRDS |     -     -     -     -     -     -    10     -    11 |  288   0.44
 PTBB |     -    16     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.31
 RESO |     -    17     -    15     -     -    13     -     - |  288   7.44
 REYK |     -    21     -     -     -     -     -     -    18 |  287   7.90
 RIOG |     -    26    93    44     -     -    20     -    25 |  288   9.59
 SANT |     -    15    71    23     -     -     -     -    20 |  288   5.44
 SCH2 |     -    24     -    20     -     -     -     -    13 |  288  23.09
 STJO |     -     -     -    19     -     -    17     -    16 |  288   0.05
 SUTH |     -    32     -    25     -     -     -     -    29 |  288  13.45
 SYOG |     -    38    89    21     -     -    42     -    35 |  288   0.95
 THTI |     -     -    60    24     -     -     -     -    30 |  276   9.10
 THU3 |     -    18     -    10     -     -     -     -    11 |  288   8.24
 TID1 |     -     -     -     -     -     -    29     -    31 |  288   9.02
 TIDB |     -    33     -    32     -     -     -     -    23 |  288   0.12
 TIXI |     -    11    35    13     -     -    14     -     - |  287   7.35
 TOW2 |     -    50     -    26     -     -    24     -    35 |  288   1.33
 TRO1 |     -    13     -     -     -     -     -     -    11 |  288   7.17
 TROM |     -     -     -    15     -     -     -     -    17 |  288   8.64
 TSKB |     -    59    93    35     -     -    35     -    68 |  288   1.46
 TWTF |     -    39     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.06
 UNSA |     -     -     -    88     -     -     -     -    99 |  277  12.27
 URUM |     -    35     -    43     -     -     -     -    26 |  276  19.36
 USN3 |     -    32     -     -     -     -    16     -    15 |  288   0.04
 USNO |     -    28     -     -     -     -    23     -    11 |  288   0.02
 USUD |     -    19    65     -     -     -     -     -    13 |  288   0.11
 VILL |     -     -    41    14     -     -     -     -    18 |  288  15.21
 WHIT |     -    16     -     -     -     -     -     -    14 |  288   5.87
 WILL |     -    14     -     -     -     -     -     -    12 |  287 130.84
 WSRT |     -     -     -    10     -     -    10     -    16 |  288   0.04
 WUHN |     -     -    50    26     -     -     -     -    22 |  287  16.82
 YAR2 |     -    33     -    25     -     -     -     -    12 |  288  15.92
 YELL |     -    21    62    20     -     -    17     -    25 |  288   0.04
 YSSK |     -    14     -    11     -     -     -     -     - |  287  12.07
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2730    37    64    28   108  4070    31     -    33 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.93   | 3.81e-14  6.36e-15  2.09e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.93   | 3.94e-14  8.59e-15  5.11e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.86   | 3.08e-14  6.99e-15  2.38e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.01   | 3.54e-14  6.62e-15  2.71e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.91   | 3.31e-14  8.19e-15  3.45e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.57   | 3.96e-14  6.79e-15  1.06e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    5.33   | 4.63e-14  8.38e-15  7.91e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.07   | 3.58e-14  1.10e-14  2.76e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.32   | 4.72e-14  1.12e-14  5.30e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.64   | 3.94e-14  1.13e-14  3.31e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.64   | 3.53e-14  1.01e-14  5.11e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.54   | 2.72e-14  4.68e-15  5.99e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.39   | 3.07e-14  6.73e-15  2.84e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.86   | 4.16e-14  6.60e-15  5.76e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.79   | 3.69e-14  1.05e-14  3.78e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.72   | 9.98e-14  1.41e-14  5.76e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.57   | 3.20e-14  1.05e-14  1.05e-14 |
 USN3 |   288     0     2   147    1.43   | 1.06e-13  1.16e-14  5.33e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.01   | 3.72e-14  1.04e-14  1.13e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.87   | 1.24e-13  1.39e-14  4.65e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.63   | 5.11e-14  1.60e-14  1.07e-14 |
 PIE1 |   287     0     0   286    0.49   | 5.15e-14  9.09e-15  3.13e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.26   | 4.53e-14  1.13e-14  7.45e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.26   | 2.82e-13  6.12e-14  3.31e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.18   | 1.08e-13  2.33e-14  7.73e-15 |
 G05  |   288     0     0   288    0.11   | 2.02e-13  5.73e-14  9.55e-14 |
 USUD |   288     0     1   232    0.08   | 2.38e-13  5.87e-14  6.96e-15 |
 G26  |   276     0     0   274    0.08   | 3.53e-13  1.17e-13  4.07e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.91e-13  8.98e-14  6.41e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.06   | 3.30e-13  1.05e-13  4.51e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.05   | 3.51e-13  1.17e-13  3.26e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.42e-13  1.42e-13  3.78e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   143    0.04   | 3.16e-13  8.82e-14  6.32e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.36e-13  3.91e-14  6.87e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.15e-13  1.61e-13  1.08e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.03   | 2.47e-13  1.50e-13  1.48e-13 |
 G30  |   288     0     0   200    0.03   | 6.07e-13  1.79e-13  2.03e-13 |
 G29  |   276     0     0   274    0.03   | 3.72e-13  1.17e-13  9.06e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.73e-13  1.50e-13  1.18e-13 |
 G13  |   288     0     3    33    0.02   | 5.68e-13  6.79e-14  3.05e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 7.40e-13  2.23e-13  5.90e-14 |
 MATE |   288     0     4   127    0.01   | 1.55e-12  2.73e-13  1.20e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  2.81e-13  1.68e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.67e-13  1.13e-13 |
 G27  |   288     0     1   139    0.00   | 1.34e-12  3.77e-13  2.20e-13 |
 PERT |   287     0     0   286    0.00   | 1.88e-12  5.77e-13  1.45e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.00   | 1.12e-12  4.40e-13  2.74e-13 |
 TOW2 |   288     0     1   143    0.00   | 4.18e-13  1.87e-13  1.03e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 5.35e-14  6.93e-15  1.48e-15 |
 PETP |   248     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  6.50e-14  3.83e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.97e-13  3.75e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.69e-13  5.85e-14  1.85e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 5.40e-13  6.24e-14  3.79e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.50e-13  3.57e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.60e-13  7.21e-14  2.24e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.49e-13  6.29e-14  1.17e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.75e-13  8.38e-14  4.02e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.67e-13  6.65e-14  2.92e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 7.14e-13  7.77e-14  2.43e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.64e-12  5.65e-13  2.82e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.65e-13  7.57e-14  2.20e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.02e-13  6.54e-14  3.29e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.17e-12  4.06e-13  3.26e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.65e-12  4.85e-13  3.26e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  5.23e-13  2.16e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.31e-13  5.75e-14  2.07e-14 |
 G01  |   275     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  8.12e-13  2.79e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.66e-13  4.70e-13  5.21e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TID1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 4.02e-13  1.90e-13  6.47e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     1     2     0    0.00   | 7.07e-13  8.29e-13  1.60e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 8.13e-13  3.86e-13  6.75e-13 |
 MAW1 |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.32e-13  3.58e-13  1.17e-12 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.90e-13  3.71e-13  1.52e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.19e-13  4.74e-13  3.45e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     2     0    0.00   | 2.81e-13  1.62e-12  6.79e-13 |
 CEDU |   270     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.98e-17  3.58e-16  2.15e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      ALGO      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
