
 GPS week: 1380   Day: 5   MJD: 53909                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2772      0     0.15     0.06     3.49     0.00      0
 cod |   288     0  27006    852    -0.51     0.72     0.04    14.03      0
 emr |   288     0  23929      9  3665.66    55.27     0.02    27.61      0
 esa |   288     0  18501    986     1.40     3.31     0.06     7.94      0
 gfz |   288     0  31699    912    -0.40     1.75     0.04    14.65      0
 iga |    96     0   2680      0    -0.14     1.32     0.14     0.00      0
 igu |    96     0   2680      5    -0.01     2.55     3.86     0.00      0
 jpl |   288     0  20904      8    -0.42     3.60     0.03    23.10      0
 ngs |    96     0   2772      0    -0.13     0.61     3.28     0.00      0
 usn |   288     0  38984    374    -0.35     3.70     0.05    12.67      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  4184  -143    -3    42    36   125 12886    73  2986   -36 |
    2 | -1603    21   -27  -113    80    58   993    63 -1888  -100 |
    3 |-13863    -2   -79  -149     -    -6 21016   109 -9353    61 |
    4 | -2964   139   -37   -61    64    35   126    61 -2569  -221 |
    5 | -1181     X   -61   -35   121    97-11021   -33 -1078    81 |
    6 | -2765    56  -132   -12   119   -26 -8580    99 -2532   -86 |
    7 | -4712   -34  -134   -63    39   -65  -427   108 -4552   126 |
    8 | -5959   -45   -55    23     X     7    -5    23 -4354   115 |
    9 | -1529     X  -155   212   191   -57-12723    46  -818   -72 |
   10 | -6872  -124  -136   100    81  -118 -3775   -47 -6245   363 |
   11 |  2395     4     1   -65    81    51 -1194    84  2508  -212 |
   13 |  6292   116   -63    39    75   179   611   176  5753  -423 |
   14 |  5829     9   -30    55    29    32  3164   107  5419  -208 |
   15 | -1041   -94   -45     X     9    69 -7331   -14 -1345   216 |
   16 |  5294    16  -100    26    24     3  1796   116  5168   -55 |
   17 | -6802   100  -122     7    41   -39 -2202   138 -5102  -148 |
   18 |  4390   -13   -58  -115   107   -94  1592   135  4393  -157 |
   19 |  -687    26  -212    94    45   -80  1714    -3  -565   328 |
   20 |  4812   -96  -106   160   -79   -95  1173    63  4464   212 |
   21 |  5054   -47    24  -109   129     8   839    41  4682  -156 |
   22 | -2210   -57   -25  -151   158    24  -855   200 -2072  -336 |
   23 |  1082    -1   -14   141    55    33  1622    61   707  -232 |
   24 |  -628    41   -69    17    62   -25  8748     0  -775    22 |
   25 |  5543   -27  -100     -     -     -     -   137   538     - |
   26 | -2086    22   -65    41    95    -4  2813    86 -1779  -175 |
   27 |  2404     X  -104     X     X   -86 -9526    30  2138   173 |
   28 | 11822    23   -41  -205   162    16  5423    10  9962   -12 |
   29 |  -803    59   -49    59   134   -57    71    23  -902  -191 |
   30 | -3130   -41   -56    92    99    10 -6747   193 -2674  -367 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    72   -60     -     -     -     -    73     -   -81 |
 ALGO |     -    89   -10  -319   -93     -     -   127     -     0 |
 ALIC |     -   -42     -     -    40     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -     -     -     -  -167     -     -     -     -   192 |
 AMC2 |     -   -62   134     0     -     -     -  -211     -   161 |
 ARTU |     -     -     -    30   113     -     -     -     -  -149 |
 ASPA |     -     -     -     -   425     -     -     -     -  -491 |
 AUCK |     -     6     -     X   347     -     -     -     -  -408 |
 BAHR |     -   -41   -38     -   -16     -     -    78     -     5 |
 BILI |     -    43     -     -   -84     -     -     -     -    49 |
 BJFS |     -     -     -     -  -187     -     -     -     -   216 |
 BOGT |     -     -     -   264    44     -     -     -     -  -216 |
 BOR1 |     -  -198     -     -    18     -     -   116     -     5 |
 BREW |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -    56 |
 BRFT |     -     -     -     -   215     -     -     -     -  -248 |
 BRUS |     -   -35    89     -     -     -     -     -     -  -155 |
 CAS1 |     -    41     -   106   -35     -     -   -22     -   -32 |
 CHAT |     -     -     -     -   -15     -     -     -     -    18 |
 CHUR |     -     -    62     -  -116     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    50     -  -313   125     -     -   -35     -    69 |
 CRO1 |     -     -   -22   -35   150     -     -    60     -  -212 |
 DAEJ |     -   196     -     -     -     -     -     -     -  -217 |
 DAKA |     -  -126     -     -   120     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   189    63     -     X     -     -  -147     -   -78 |
 DAV1 |     -   185     -     -  -177     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -51     -     -    67     -     -     -     -   -22 |
 DRAO |     -   243   -52     -  -155     -     -    43     -   -56 |
 DWH1 |     -   301   113     -     -     -     -  -426     -   199 |
 FAIR |     -     -    79  -148    42     -     -  -102     -    56 |
 FLIN |     -    46     -     -   -44     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    70     -     -    76     -     -   -90     -    -1 |
 GODE |     -    47     -     -     -     -     -     -     -   -52 |
 GOLD |     -   137     -   180   -49     -     -  -166     -    95 |
 GRAS |     -  -237     -     -   159     -     -     -     -    79 |
 GRAZ |     -  -128   256     -     -     -     -     -     -  -417 |
 GUAM |     -   -28     -  -101   128     -     -  -148     -   216 |
 GUAT |     -     -     -     -   -58     -     -     -     -    67 |
 HARB |     -     -     -     -   -31     -     -     -     -    36 |
 HLFX |     -     -   -49     -     -     -     -     -     -   108 |
 HRAO |     -     -     -     -  -159     -     -    20     -   148 |
 IRKT |     -     -   164   -43   -87     -     -  -211     -   157 |
 ISPA |     -     -     -     -   128     -     -   -91     -    17 |
 JPLM |     -     -   102     -  -336     -     -     -     -   173 |
 KARR |     -   106     -     -  -101     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -  -170    39    60     -     -    64     -   162 |
 KIRU |     -   -39     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 KOKB |     -     -    76     -  -118     -     -   -16     -    -2 |
 KOUR |     -     -     -   178    75     -     -    11     -  -218 |
 LPGS |     -    92    81   -12    69     -     -  -193     -     - |
 MAC1 |     -   -72     -    21   -59     -     -     -     -   135 |
 MAD2 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -   -18 |
 MAS1 |     -     -    88   -40  -170     -     -   -66     -   151 |
 MATE |     -     -     -   153   -33     -     -     -     -   -59 |
 MAW1 |     -   113     -     -   -62     -     -     -     -   -53 |
 MBAR |     -     -     -     -   -63     -     -     -     -    73 |
 MCM4 |     -   228    -4   167  -511     -     -    58     -   138 |
 MDO1 |     -     -     -     -  -258     -     -     -     -   299 |
 MIZU |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -    57 |
 MKEA |     -     -     -   129   -46     -     -     -     -   -28 |
 NLIB |     -    82     -     -  -187     -     -    13     -   103 |
 NNOR |     -     -   111   -29     -     -     -  -147     -    45 |
 NOT1 |     -    79     -     -     -     -     -   -38     -   -18 |
 NOUM |     -     -     -     -   515     -     -  -327     -     - |
 NPLD |     -  -394   168     -     -     -     -     -     -    70 |
 NRC1 |     -   131    -3     -  -107     -     -    36     -   -80 |
 NRIL |     -     -     -     -   -75     -     -     -     -    87 |
 NTUS |     -     -     -  -166     -     -     -     -     -   104 |
 NYA1 |     -    -3     -     -     -     -     -   -24     -    47 |
 NYAL |     -     -     -     -   -47     -     -     -     -    54 |
 OHI2 |     -   105     -    62    71     -     -     -     -  -242 |
 ONSA |     -     -    42   -97   -26     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    79     -     -    61     -     -     -     -  -158 |
 PERT |     -   209   -54   -38   102     -     -     -     -  -208 |
 PIE1 |     -     -    -1  -177     -     -     -     -     -   113 |
 PIMO |     -     -     -    81   -36     -     -     -     -    -9 |
 POL2 |     -     -     -     -    77     -     -     -     -   -89 |
 POTS |     -     -     -     -   -88     -     -     -     -   102 |
 PRDS |     -     -    18     -     -     -     -   -49     -    50 |
 PTBB |     -   -26     9     -     -     -     -     -     -     9 |
 QAQ1 |     -  -230    69     -     -     -     -     -     -   105 |
 QUIN |     -  -138     -     -     -     -     -     -     -   153 |
 RABT |     -  -160     -     -     -     -     -     -     -   177 |
 RESO |     -    69     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -    30    22    42    15     -     -   -64     -    -9 |
 SANT |     -   -19     -    49   -16     -     -     -     -     9 |
 SCH2 |     -   103    58     -  -252     -     -     -     -    50 |
 SCUB |     -   -24     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 SEY1 |     -   119     -     -  -114     -     -     -     -     X |
 SHAO |     -     -     -     -  -347     -     -     -     -   401 |
 STJO |     -   -60    11     -    12     -     -     8     -    15 |
 STR1 |     -     -   109     -     -     -     -     -     -  -238 |
 SUTH |     -     -     -     -   -74     -     -     -     -    86 |
 SUTM |     -     -   141     -  -260     -     -   -54     -    90 |
 SYOG |     -     -   -37     -   -21     -     -   -13     -   129 |
 THTI |     -     -    -6  -109   186     -     -     -     -  -134 |
 THU3 |     -     -   -31     -    59     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -42     -    77 |
 TIDB |     -     -    33    67   -16     -     -     -     -   -95 |
 TIXI |     -     -     -   157    48     -     -   -21     -  -116 |
 TLSE |     -     -    60     -     -     -     -     -     -  -130 |
 TOW2 |     -    93     -     -   -26     -     -   -44     -     7 |
 TRO1 |     -  -262     -     -     -     -     -     -     -   290 |
 TROM |     -     -     -     -   -51     -     -     -     -    59 |
 TSKB |     -    39   -12   -27    91     -     -  -111     -    97 |
 TWTF |     -  -162   -20     -     -     -     -     -     -   223 |
 UNSA |     -     -     -     -  -214     -     -     -     -   248 |
 URUM |     -   -14     -     -    -7     -     -     -     -    23 |
 USN3 |     -     4    25     -     -     -     -     4     -   -65 |
 USNO |     -   122   -41     -     -     -     -   -18     -   -11 |
 USUD |     -     -   -10   -17     -     -     -     -     -    33 |
 VILL |     -     -     -    22  -236     -     -   111     -    56 |
 WES2 |     -  -133    -8     -     -     -     -     -     -   166 |
 WHIT |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 WILL |     -   113    71     -     -     -     -     -     -  -282 |
 WSRT |     -  -263    78     -    40     -     -    41     -     - |
 WTZA |     -   -59     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 WTZR |     -  -355   173   -31    34     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -    17     -    44     -     -     -     -   -88 |
 YAR2 |     -   -95   109     -   -54     -     -     -     -   -71 |
 YEBE |     -     -    26     -     -     -     -     -     -   -57 |
 YELL |     -     -    25  -105     0     -     -   -83     -   164 |
 ZIMM |     -   -73     -     -     -     -     -     -     -    80 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5794    89    33    47    36    97  5081    20  5538    40 |  288   4.64
    2 |   669    55    22    71    15   221   941    53   731    64 |  288   0.19
    3 |  9854    24    56   109     -   188 11208    50  8679    70 |  288   3.07
    4 |  1528    47    20    51    33   128  1006    21  1318    62 |  288   0.94
    5 |   919     X    37   119    79   157  7092    23   681    87 |  288   0.96
    6 |  2470    32    18    30    85    95  4301    19  2233    82 |  288   1.97
    7 |  1908    57    24    82    16   112   832    20  1506    65 |  288   0.53
    8 |  4304    80    33    46     X    73  2970    30  3533    28 |  288   1.41
    9 |  5679     X    23   169    55   170  8731    25  5401    52 |  276   3.08
   10 |  3803    63    10   106    34    79  3127    24  4968    84 |  288   2.86
   11 |  1454    41    24    66    23   121   985    41  1735    43 |  288   0.57
   13 |   557    35    21    46    31    79   716    18   774    36 |  288   0.17
   14 |  1251    44    23    75    42   118  1897    22  1062    59 |  288   0.14
   15 |  2751   109    32     X    17   111  3196    49  2532    88 |  288   2.67
   16 |   852    52    50    52    31   140  1333    24   715    37 |  288   0.29
   17 |  4428    24    15    69    44    88  1023    27  3910    35 |  288   0.31
   18 |  1436    52    21    38    22    92  1278    27  1089    30 |  288   0.34
   19 |  1352    54    35    43    32   108  1347    74  1108    95 |  288   0.21
   20 |  1037    65    23    56    39    48  1215    28   769    49 |  288   0.28
   21 |   829    44    23    32    17   115  1122    21   684    77 |  288   0.31
   22 |   952    57    32    68    18   116   517    45  1070    46 |  288   0.44
   23 |  1237    49    20    48    18    72  1296    26  1030    49 |  288   0.24
   24 |  3761    53    26    40    39   144  4611    24  3470    71 |  288   2.28
   25 |  7871    81    53     -     -     -     -    68  7409     - |  276   1.56
   26 |  2648    42    19    66    22    71  2054    31  2522    93 |  288   0.55
   27 |  3016     X    35     X     X   324  6497    51  3473    44 |  276   1.54
   28 |  2840    49    17    36    36   104  2403    22  2765    56 |  288   0.30
   29 |  1148    34    17    60    28   250   984    22  1045    44 |  288   0.92
   30 |  2932    51    22    40   100    99  3477    40  2992    90 |  288   2.36
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    40    12     -     -     -     -    13     -    61 |  288   4.25
 ALGO |     -    23    17    45    46     -     -    16     -    40 |  288   0.06
 ALIC |     -    16     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   6.94
 ALRT |     -     -     -     -     8     -     -     -     -     9 |  288   7.69
 AMC2 |     -    58    14    66     -     -     -    26     -    59 |  288   0.03
 ARTU |     -     -     -    40    38     -     -     -     -    48 |  275  11.82
 ASPA |     -     -     -     -    46     -     -     -     -    53 |  288    >>>
 AUCK |     -    27     -     X    26     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 BAHR |     -    21    28     -    22     -     -    21     -    99 |  288   0.92
 BILI |     -    44     -     -    39     -     -     -     -    28 |  287  10.37
 BJFS |     -     -     -     -    33     -     -     -     -    38 |  287  12.81
 BOGT |     -     -     -    39    27     -     -     -     -    32 |  288   8.37
 BOR1 |     -    29     -     -    34     -     -    26     -    39 |  288   0.59
 BREW |     -     -    26     -     -     -     -     -     -    57 |  286   0.04
 BRFT |     -     -     -     -    37     -     -     -     -    43 |  228   0.14
 BRUS |     -    28    10     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 CAS1 |     -    21     -    55    30     -     -    19     -    51 |  288   6.32
 CHAT |     -     -     -     -    31     -     -     -     -    36 |  287  13.50
 CHUR |     -     -    10     -    20     -     -     -     -     - |  288   0.04
 COCO |     -    55     -    58    38     -     -    31     -    38 |  288   7.11
 CRO1 |     -     -    19    39    34     -     -    18     -    21 |  288   0.10
 DAEJ |     -    45     -     -     -     -     -     -     -    50 |  288  11.47
 DAKA |     -    14     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   9.79
 DARW |     -    45    19     -     X     -     -    19     -    25 |  288   3.00
 DAV1 |     -    39     -     -    37     -     -     -     -     - |  288   2.26
 DGAR |     -    40     -     -    38     -     -     -     -    62 |  288  12.09
 DRAO |     -    27    15     -    36     -     -    22     -    66 |  288   0.05
 DWH1 |     -    34    12     -     -     -     -    35     -    66 |  288   0.30
 FAIR |     -     -    10    31    24     -     -    20     -    40 |  288   6.72
 FLIN |     -    98     -     -    94     -     -     -     -     - |  288  10.43
 GLPS |     -    28     -     -    32     -     -    25     -    28 |  288  11.05
 GODE |     -    52     -     -     -     -     -     -     -    57 |  284    >>>
 GOLD |     -    33     -    41    33     -     -    29     -    47 |  288  13.08
 GRAS |     -    38     -     -    27     -     -     -     -    33 |  288  10.19
 GRAZ |     -    29    11     -     -     -     -     -     -    42 |  288   5.26
 GUAM |     -    57     -    74    36     -     -    35     -    30 |  288  10.67
 GUAT |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    28 |  286    >>>
 HARB |     -     -     -     -    31     -     -     -     -    36 |  285  37.88
 HLFX |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    30 |  286  56.45
 HRAO |     -     -     -     -    17     -     -    19     -    36 |  288   0.72
 IRKT |     -     -    19    17    21     -     -    15     -    14 |  288   0.14
 ISPA |     -     -     -     -    53     -     -    43     -    29 |  288   9.69
 JPLM |     -     -    56     -    41     -     -     -     -    92 |  286    >>>
 KARR |     -    19     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   7.61
 KERG |     -     -    19    59    29     -     -    21     -    18 |  276   2.77
 KIRU |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    20 |  286   6.55
 KOKB |     -     -    13     -    31     -     -    33     -    38 |  288   0.07
 KOUR |     -     -     -    54    29     -     -    29     -    45 |  288   9.26
 LPGS |     -    25    14    71    37     -     -    25     -     - |  288  18.85
 MAC1 |     -    43     -    49    32     -     -     -     -    50 |  288   6.12
 MAD2 |     -     -     9     -     -     -     -     -     -    19 |  286   0.07
 MAS1 |     -     -    11    30    27     -     -    19     -    24 |  288  14.88
 MATE |     -     -     -   106   143     -     -     -     -   125 |  288   0.15
 MAW1 |     -    26     -     -    20     -     -     -     -    25 |  288   6.44
 MBAR |     -     -     -     -    32     -     -     -     -    37 |  288  24.06
 MCM4 |     -    25    20    44    21     -     -    24     -    16 |  288  18.14
 MDO1 |     -     -     -     -    30     -     -     -     -    35 |  286  11.72
 MIZU |     -     -    43     -     -     -     -     -     -    94 |  165    >>>
 MKEA |     -     -     -   106    36     -     -     -     -    30 |  288  26.67
 NLIB |     -    28     -     -    42     -     -    26     -    56 |  288   0.03
 NNOR |     -     -    29    80     -     -     -    24     -    22 |  288  12.96
 NOT1 |     -    22     -     -     -     -     -    15     -    39 |  288   0.10
 NOUM |     -     -     -     -    32     -     -    20     -     - |  255    >>>
 NPLD |     -    28    14     -     -     -     -     -     -    27 |  287   0.04
 NRC1 |     -    68    23     -    30     -     -    18     -    43 |  288   0.08
 NRIL |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    21 |  288   7.49
 NTUS |     -     -     -    48     -     -     -     -     -    30 |  195   9.34
 NYA1 |     -    18     -     -     -     -     -    13     -    16 |  288   0.11
 NYAL |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    19 |  288   0.10
 OHI2 |     -    68     -    78    39     -     -     -     -   135 |  288   8.05
 ONSA |     -     -    17    31    27     -     -     -     -     - |  228   0.06
 PDEL |     -    31     -     -    21     -     -     -     -    25 |  287  52.06
 PERT |     -    40    38    72    28     -     -     -     -    55 |  288   1.84
 PIE1 |     -     -    34    50     -     -     -     -     -    61 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -    53    43     -     -     -     -    38 |  288  11.65
 POL2 |     -     -     -     -    20     -     -     -     -    23 |  288  10.29
 POTS |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    19 |  285  11.30
 PRDS |     -     -    14     -     -     -     -    21     -    62 |  288  14.16
 PTBB |     -    20    13     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.25
 QAQ1 |     -    15    17     -     -     -     -     -     -    35 |  288   7.56
 QUIN |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   9.68
 RABT |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287  16.33
 RESO |     -    28     -     -    27     -     -     -     -     - |  288   8.83
 RIOG |     -    50    18    99    36     -     -    32     -    37 |  288   8.25
 SANT |     -    30     -    67    43     -     -     -     -    21 |  288   4.20
 SCH2 |     -    32    20     -    42     -     -     -     -    29 |  288  10.52
 SCUB |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    27 |  280  11.13
 SEY1 |     -    27     -     -    26     -     -     -     -     X |  287  13.65
 SHAO |     -     -     -     -    27     -     -     -     -    31 |  285  35.57
 STJO |     -    63    22     -    75     -     -    23     -    48 |  288   0.08
 STR1 |     -     -    11     -     -     -     -     -     -    24 |  286   3.88
 SUTH |     -     -     -     -    21     -     -     -     -    25 |  267   6.37
 SUTM |     -     -    14     -    27     -     -    17     -    29 |  288  11.91
 SYOG |     -     -    35     -    29     -     -    29     -    19 |  288   1.10
 THTI |     -     -    25    32    25     -     -     -     -    19 |  288   5.91
 THU3 |     -     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  288   7.78
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    12     -    21 |  286   6.65
 TIDB |     -     -    19    35    25     -     -     -     -    20 |  288   0.07
 TIXI |     -     -     -    28    14     -     -    11     -    24 |  287   8.54
 TLSE |     -     -    10     -     -     -     -     -     -    23 |  286   0.96
 TOW2 |     -    40     -     -    24     -     -    18     -    22 |  288   1.68
 TRO1 |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   8.56
 TROM |     -     -     -     -    23     -     -     -     -    26 |  286   8.84
 TSKB |     -    46    23    52    29     -     -    19     -    29 |  288   0.76
 TWTF |     -    54    35     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.12
 UNSA |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    21 |  286  11.02
 URUM |     -    38     -     -    33     -     -     -     -    21 |  288  18.57
 USN3 |     -    27    17     -     -     -     -    28     -    29 |  288   0.03
 USNO |     -    54    17     -     -     -     -    18     -    42 |  288   0.04
 USUD |     -     -    12    46     -     -     -     -     -    29 |  288   0.11
 VILL |     -     -     -    50    36     -     -    25     -    32 |  288  15.95
 WES2 |     -    52    24     -     -     -     -     -     -    28 |  288  17.70
 WHIT |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   3.08
 WILL |     -    51    14     -     -     -     -     -     -    59 |  288 123.12
 WSRT |     -    30    18     -    29     -     -    12     -     - |  288   0.03
 WTZA |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    18 |  286   0.36
 WTZR |     -    36    42    51    43     -     -     -     -     - |  288   0.07
 WUHN |     -     -    20     -    29     -     -     -     -    43 |  287  14.68
 YAR2 |     -    27    18     -    19     -     -     -     -    18 |  288  12.72
 YEBE |     -     -    21     -     -     -     -     -     -    45 |  286   0.09
 YELL |     -     -    29    98   147     -     -    31     -    40 |  288   0.04
 ZIMM |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    22 |  286   5.49
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3489    44    25    64    40   138  3857    29  3280    47 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NPLD |   287     0     0   286    9.87   | 3.87e-14  8.72e-15  3.45e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.86   | 3.57e-14  6.91e-15  2.28e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.36   | 4.40e-14  8.02e-15  2.42e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    5.98   | 3.32e-14  9.25e-15  3.36e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.89   | 2.93e-14  7.22e-15  1.96e-15 |
 BREW |   286     0     0   141    4.87   | 5.74e-14  1.08e-14  2.52e-15 |
 USN3 |   288     1     0   287    4.66   | 7.63e-14  1.77e-14  5.40e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.56   | 2.99e-14  9.20e-15  4.47e-15 |
 USNO |   288     1     0   287    4.34   | 7.57e-14  1.94e-14  5.30e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.32   | 4.93e-14  1.13e-14  6.75e-15 |
 ONSA |   228     0     0   228    4.16   | 4.37e-14  1.08e-14         - |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.68   | 3.91e-14  1.03e-14  4.03e-15 |
 GODE |   284     1     0   281    3.64   | 6.26e-14  1.81e-14  3.17e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.43   | 6.18e-14  1.10e-14  3.05e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.98   | 4.16e-14  9.27e-15  2.37e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.59   | 5.49e-14  1.38e-14  3.61e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.33   | 5.59e-14  1.45e-14  4.11e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.28   | 1.15e-13  1.56e-14  9.89e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.98   | 5.39e-14  1.91e-14  6.00e-15 |
 MATE |   288     0     0   287    1.91   | 1.12e-13  3.14e-14  1.40e-14 |
 MAD2 |   286     0     0   141    1.81   | 5.58e-14  1.17e-14  6.77e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.51   | 5.45e-14  1.23e-14  2.31e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.97   | 3.79e-14  1.19e-14  1.09e-14 |
 YEBE |   286     0     0   141    0.93   | 7.78e-14  1.86e-14  5.64e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.84   | 5.38e-14  1.56e-14  1.03e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.79   | 3.12e-14  1.37e-14  1.27e-14 |
 TIDB |   288     1     0   287    0.48   | 1.10e-13  1.98e-14  6.40e-15 |
 BRFT |   228     0     0   228    0.40   | 9.84e-14  3.18e-14         - |
 YELL |   288     0     0   288    0.33   | 4.05e-14  1.12e-14  3.81e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.24   | 3.14e-13  7.31e-14  2.24e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.16   | 1.79e-13  6.08e-14  6.57e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.10   | 3.61e-13  1.19e-13  6.54e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.10   | 2.82e-13  7.92e-14  4.28e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.10   | 3.32e-13  7.85e-14  2.58e-14 |
 WTZA |   286     0     0   286    0.08   | 4.61e-13  1.24e-13  3.71e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.64e-13  1.23e-13  3.37e-14 |
 WES2 |   288     1     0   142    0.06   | 6.32e-14  1.88e-14  8.97e-15 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.09e-13  1.35e-13  1.19e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.20e-13  3.04e-14  8.27e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 3.73e-13  1.12e-13  6.38e-14 |
 TLSE |   286     0     0   141    0.04   | 3.47e-13  8.81e-14  9.13e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 4.29e-13  1.39e-13  1.10e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.80e-13  2.36e-13  1.11e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.03   | 4.29e-13  1.14e-13  1.77e-13 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.02   | 4.35e-14  2.00e-14  7.85e-15 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.81e-13  2.59e-13  6.81e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  3.57e-13  9.01e-14 |
 G27  |   276     0     0   274    0.01   | 1.29e-12  3.37e-13  1.25e-13 |
 G25  |   276     0     1   118    0.01   | 2.94e-13  1.71e-13  1.89e-13 |
 G06  |   288     0     0   239    0.01   | 1.41e-12  4.21e-13  1.94e-13 |
 TOW2 |   288     0     0   288    0.01   | 4.43e-13  1.57e-13  1.16e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  4.41e-13  2.77e-13 |
 KERG |   276     0     1   132    0.00   | 1.13e-12  4.52e-13  2.96e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.30e-14  9.72e-15  1.93e-15 |
 SUTH |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   195     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  6.57e-14  2.30e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.17e-13  3.01e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 4.93e-13  6.36e-14  1.72e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.77e-13  6.97e-14  3.69e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.02e-12  1.32e-13  2.56e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.51e-13  6.87e-14  2.55e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 5.86e-13  6.29e-14  1.06e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.32e-13  7.72e-14  2.89e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.45e-13  6.80e-14  1.91e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.39e-13  5.65e-14  3.45e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.69e-12  4.81e-13  3.23e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.01e-13  5.05e-14  1.05e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  6.04e-14  1.67e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.19e-13  6.25e-14  5.22e-14 |
 G09  |   276     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  4.84e-13  2.64e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.72e-13  5.68e-14  1.97e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  6.53e-13  4.91e-13 |
 ZIMM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.66e-13  4.30e-13  2.22e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     4     0    0.00   | 2.59e-13  2.81e-14  9.06e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TID1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.89e-13  2.33e-13  4.17e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.83e-13  6.14e-13  7.85e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 2.03e-12  8.13e-13  3.53e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-12  5.39e-13  1.66e-13 |
 PDEL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   165     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   286     0     1     0    0.00   | 7.63e-13  7.12e-13  7.00e-13 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 8.54e-13  6.02e-13  1.44e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   286     1     0     0    0.00   | 7.32e-13  2.62e-13  3.65e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     1     0    0.00   | 2.52e-13  7.76e-13  3.80e-12 |
 GUAT |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.06e-13  5.04e-13  1.61e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-13  2.52e-13  2.20e-13 |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-13  4.14e-13  7.91e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   275     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.10e-17  3.72e-16  2.24e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      BRUS      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
