
 GPS week: 1383   Day: 0   MJD: 53925                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2780      0    -0.19     0.72     4.07     0.00      0
 cod |   288     0  27017    296     0.41    -1.58     0.05    15.61      0
 emr |   288     0  21390    579  4503.40    48.87     0.03    22.54      0
 esa |   288     0  18441    597    -1.39    -2.92     0.07     8.06      0
 gfz |   288     0  29488     22     0.69    -1.44     0.03    21.74      0
 iga |    96     0   2779      0     0.51    -0.47     0.13     0.00      0
 igu |    96     0   2780     18     0.26    -0.53     4.95     0.00      0
 jpl |   288     0  19708    308     1.48    -2.48     0.04    19.28      0
 ngs |    96     0   2780      0    -0.11     0.41     3.56     0.00      0
 usn |   288     0  27489    649     1.49    -2.49     0.05    12.78      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  3019  -113   -10    66   -27    62  1289    68  2625    58 |
    2 | -1033    84  -124    -2    11   107   447   106 -1031   -60 |
    3 | -3844   -76  -119    48    48    93 13349    38 -2890   134 |
    4 |   635   121  -121    17    69    81  -460    49  -268  -136 |
    5 | -2409   -91   -35   -68    50    68-16981     4 -1682   125 |
    6 | -3753    65  -191   237     -   -87  4207     3 -5353   121 |
    7 | -1080  -193   -97   -94   111    -5 -3339    -6 -1097   285 |
    8 | -8137   -31    38    -7    35   -41-11634  -131 -4615   111 |
    9 | -5094     X  -149   297   136  -172   324   -37 -4420   -82 |
   10 | -8034  -120     X    16    12   -72-10205     X -5985   126 |
   11 |  3041    33   -12  -121    -7   128 -1515   140  3545  -143 |
   13 |  3878    85     X   106    37    56    40   109  4474  -398 |
   14 |  3229   -17   -38    16    27   -67  -940   122  3604  -151 |
   15 | -5303   -50   -76  -169    32     5 -8923    -1 -3505   249 |
   16 |  3831   -94   -69    48     5    13  -131   101  4406    45 |
   17 | -3056    94  -153   133   -59  -155 -3444   114 -2537     X |
   18 |  2322    -8   -91  -176    93    -9   788   102  4084   -25 |
   19 | -2604    49   -85     7   -48     6  -848   -59 -2303   258 |
   20 |  2421  -117    88   -69  -108    22  -683    46  2786   137 |
   21 |  3785    51  -100  -286    96   -35  -481    68  3610    28 |
   22 | 10770   -67  -104   -83   178     6 11819   175  3208  -237 |
   23 | -2644    29    28    80   -14    72 -1024    49 -2419  -183 |
   24 | -2147   -14   -19   -89   -40   131  3392    21   621   144 |
   25 |  7519  -104     -   137    -8    -4 26640    37  2761     - |
   26 | -1877    68   -91    80    88     7 -1718    87 -1622  -254 |
   27 |  1852   -79    74    36    17  -215 -5464   -73  1789    31 |
   28 |  2476   -67    90  -227    -2   -79  6557    57  3554   -16 |
   29 | -2628    67   -66     X    71   -34 -1203    64 -2307  -182 |
   30 |  4669    59  -161   219   139   110  5326   192   801  -453 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -59     -     -     -     -    69     -     - |
 ALGO |     -     -  -103    38   -81     -     -   175     -    33 |
 ALIC |     -    -7     -     -     5     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -  -237     -     -     -     -     -     -     -   289 |
 AMC2 |     -  -126   159   -66     -     -     -  -239     -   278 |
 AREQ |     -    18    63     -   -34     -     -     -     -   -74 |
 ARTU |     -     0     -    71    -1     -     -     -     -   -42 |
 ASPA |     -     -     -     -   223     -     -     -     -  -379 |
 AUCK |     -    -2     -     -     -     -     -     -     -     2 |
 BAKO |     -   316     -     -     -     -     -     -     -  -386 |
 BILI |     -     5     -     -     3     -     -     -     -   -12 |
 BJFS |     -     -     -     -    13     -     -     -     -   -22 |
 BOGT |     -     -     -   125    -3     -     -     -     -   -74 |
 BOR1 |     -   118     -     -    38     -     -   -17     -  -201 |
 BRUS |     -   -44    94     -    -6     -     -     -     -  -102 |
 CHAT |     -     5     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 CHUR |     -   117    35     -  -121     -     -     -     -     - |
 COCO |     -     5     -  -125    28     -     -  -156     -   260 |
 CRO1 |     -     -    88  -124    40     -     -   -15     -  -121 |
 DAEJ |     -   291  -158     -     -     -     -     -     -   -78 |
 DARW |     -  -181   -62     -   495     -     -  -225     -  -172 |
 DGAR |     -  -110     -     -    41     -     -     -     -    65 |
 DRAO |     -   223   -86     -  -116     -     -    -5     -    83 |
 FAIR |     -    27   -37   -85    28     -     -    25     -     - |
 FLIN |     -    72     -     -   -52     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    31     -     -    -4     -     -   -49     -    44 |
 GOLD |     -    12     -    47  -116     -     -   -52     -   232 |
 GRAZ |     -  -227   140     -    95     -     -     -     -  -131 |
 GUAM |     -     -     -  -133    53     -     -  -101     -   146 |
 GUAT |     -     0     -     -  -102     -     -     -     -   173 |
 HOB2 |     -     -   226     -   -58     -     -  -159     -   -59 |
 HRAO |     -     7     -     -  -120     -     -    14     -   173 |
 IISC |     -    42     -   -60    -8     -     -     -     -     X |
 INVK |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 IRKT |     -     -    39   -13   -76     -     -   -29     -   113 |
 ISPA |     -     -     -     -    48     -     -  -109     -    83 |
 JAB1 |     -    47     -    57   -55     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   232     -  -241     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    32     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   117     -   -24     -     -   -49     -   -92 |
 KOUR |     -   136     -   -31   -84     -     -    71     -  -110 |
 LAMA |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -11     -   -43   -48     -     -     -     -   122 |
 MALI |     -     -     -     -     7     -     -     -     -   -13 |
 MAS1 |     -     -   124   -30  -221     -     -   110     -    11 |
 MATE |     -     -     -   216   -45     -     -     -     -   -59 |
 MAW1 |     -   100     -     -   -95     -     -     -     -    44 |
 MBAR |     -   -54     -     -   -51     -     -     -     -   153 |
 MCM4 |     -   -26  -159   217   223     -     -  -135     -     - |
 MDO1 |     -   233     -     -  -167     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -   -11     8     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    85    -7     -     -     -     -   -42 |
 MSKU |     -    46     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -    80     -     -   -61     -     -    30     -   -40 |
 NNOR |     -     -   163   -19     -     -     -  -183     -     - |
 NOUM |     -     -     -     -   397     -     -  -447     -     - |
 NPLD |     -  -115    79     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -    -9     -   -71     -     -    67     -    35 |
 NRIL |     -   -80     -     -    15     -     -     -     -    73 |
 NTUS |     -     -     -  -480     -     -     -     -     -   303 |
 NYA1 |     -    18     -     -     -     -     -   -15     -     - |
 NYAL |     -     -     -     -   -27     -     -     -     -    47 |
 OHI2 |     -    55     -   176     2     -     -     -     -  -182 |
 ONSA |     -     -    34    -7   -33     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    14   -83    85   118     -     -     -     -  -125 |
 PIE1 |     -   -39     -    75     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    30   -11     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     -    18     -     -     -     -   -21     -     - |
 PTBB |     -   -49    34     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -  -110    43     -     -     -     -     -     -    58 |
 RABT |     -     1     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 RESO |     -    62     -     -   -57     -     -    14     -     - |
 RIOG |     -    12   160   -98   -52     -     -  -115     -    26 |
 SANT |     -   -11     -  -126    50     -     -     -     -     9 |
 SCH2 |     -     -    76     -   -79     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -126    87     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    27     -   -86     -     -    46     -    30 |
 STR1 |     -     -   -71     -     -     -     -     -     -   126 |
 SUTH |     -     -     -     -   -54     -     -     -     -    91 |
 SUTM |     -     -     3     -    32     -     -   -34     -    -9 |
 SYOG |     -     -    69     -  -107     -     -    39     -     - |
 THTI |     -     -   215  -602     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -    18   -49     -    38     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -52   453  -121     -     -     -     -    13 |
 TIXI |     -   -81     -     5   109     -     -    20     -  -119 |
 TOW2 |     -     9     -     -   -13     -     -    10     -    -3 |
 TRO1 |     -   -40     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 TSKB |     -   -27     1  -119   117     -     -   -95     -    52 |
 TWTF |     -   -48    65     -     -     -     -   -37     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -10    77     -     -     -     -  -125 |
 URUM |     -    36     -     -   -25     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -     -     1     -     -     -     -   -31     -    44 |
 USNO |     -    27   -19     -     -     -     -   -46     -    70 |
 USUD |     -     -    11   -50     -     -     -     -     -    12 |
 VILL |     -     -     -   144  -220     -     -   188     -     - |
 WHIT |     -   -54     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 WSRT |     -    62    61     -   -75     -     -    20     -   -87 |
 WTZR |     -   -44   135   -83   -77     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -90     -    99     -     -     -     -    -9 |
 YAR2 |     -   -45   132     -  -104     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   132    -3     4    -2     -     -   -74     -   -45 |
 ZAMB |     -    -6     -     -     4     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4484    55    19    44    16    40  3131    23  5153    55 |  288   4.22
    2 |   566    52    27    92    37    62   747    57  1089    46 |  288   0.17
    3 |  1882    44    35    47    10    62  7666    32  1093    68 |  288   1.16
    4 |  4171    57    32    47    16    32  1943    27  4281    30 |  288   1.03
    5 |  1541    37    30    49    16    47 11090    22  1149    29 |  288   1.18
    6 | 12987    64    55   154     -   381 12100    25 11851    77 |  288   9.01
    7 |  2250    23    17    50    20    74  3095    16  2578    32 |  288   1.01
    8 |  6970   110    91   150    93   106  5029   141  5309   104 |  288   3.54
    9 |  2761     X    32   158    23   272  2677    36  3214    35 |  278   2.30
   10 |  4282    73     X   100   122   166  5008     X  4222   108 |  288   1.75
   11 |  1368    43    16    55    18    67  1544    44  1111    39 |  288   0.32
   13 |   979    38     X    53    26   121   954    36   971    99 |  288   0.33
   14 |   559    48    23    26    15   143   923    29   338    61 |  288   0.28
   15 |  4116    53    24    48    19    50  4022    33  5169    27 |  288   3.16
   16 |   777    70    29    39    22    92   830    57   743    42 |  288   0.30
   17 |   527    20    23    31    14    43  2392    17   401     X |  288   0.20
   18 |  1436    66    23    56    23    95   624    22  1129    34 |  288   0.34
   19 |  1101    37    25    65    17   128  1021    30   857    31 |  288   0.25
   20 |  1383    68    37    50    20    93  1144    29   866    29 |  288   0.24
   21 |  1431    50    16    57    26    98  1131    28   785    42 |  288   0.36
   22 |  7335    59    25    81    39   132  5708    39  4475    29 |  288   0.27
   23 |   913    45    69    63    28   105   883    21   723    40 |  288   0.30
   24 |  2909    35    31    33    19    52  1590    30  4588    57 |  288   2.81
   25 |  7131   119     -   119    54   186 15688    85  2493     - |  288   2.17
   26 |  1083    37    33    81    14    49  1467    22   659    28 |  288   0.48
   27 |  3257   134    27   145    41   226  2956    71  3114    87 |  288   2.62
   28 |  3159    45    45    81    13   147  3439    37  3489    82 |  288   0.19
   29 |  1465    53    26     X    24    49  2591    23  1483    34 |  288   0.89
   30 |  5130    40    70    46    36    82  2921    37  3684    49 |  288   2.21
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    12     -     -     -     -    15     -     - |  288   4.43
 ALGO |     -     -    20    45    41     -     -    22     -    22 |  288   0.04
 ALIC |     -    36     -     -    26     -     -     -     -     - |  288   7.00
 ALRT |     -    10     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   6.92
 AMC2 |     -    41    16    55     -     -     -    19     -    38 |  288   0.04
 AREQ |     -   100    35     -    14     -     -     -     -   156 |  288  10.18
 ARTU |     -    17     -    25    26     -     -     -     -    30 |  288   9.47
 ASPA |     -     -     -     -    13     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 AUCK |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 BAKO |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   3.88
 BILI |     -    17     -     -    16     -     -     -     -    19 |  286  10.34
 BJFS |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    31 |  287   8.65
 BOGT |     -     -     -    38    27     -     -     -     -    40 |  288   9.57
 BOR1 |     -    47     -     -    25     -     -    42     -    66 |  288   0.84
 BRUS |     -    27    33     -    31     -     -     -     -    44 |  288   0.05
 CHAT |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    36 |  287  13.62
 CHUR |     -    26    26     -    23     -     -     -     -     - |  288   0.05
 COCO |     -    44     -    46    41     -     -    38     -    38 |  288   9.29
 CRO1 |     -     -    28    48    38     -     -    26     -    22 |  288   0.05
 DAEJ |     -    27    32     -     -     -     -     -     -    38 |  288   5.14
 DARW |     -    38    37     -    24     -     -    27     -    41 |  288   4.28
 DGAR |     -    41     -     -    38     -     -     -     -    62 |  288  10.50
 DRAO |     -    14    34     -    21     -     -    16     -    28 |  288   0.06
 FAIR |     -    20    22    41    17     -     -    23     -     - |  288   7.61
 FLIN |     -    46     -     -    33     -     -     -     -     - |  288   8.87
 GLPS |     -    32     -     -    21     -     -    27     -    29 |  288   9.22
 GOLD |     -    82     -   107    62     -     -    43     -    23 |  285  13.65
 GRAZ |     -    21    15     -    23     -     -     -     -    29 |  288   6.07
 GUAM |     -     -     -   128    54     -     -    84     -    28 |  288  15.03
 GUAT |     -    72     -     -    29     -     -     -     -    49 |  288    >>>
 HOB2 |     -     -    23     -    49     -     -    25     -    54 |  288   0.05
 HRAO |     -    37     -     -    15     -     -    33     -    94 |  288   0.81
 IISC |     -    20     -    30    18     -     -     -     -     X |  288  10.01
 INVK |     -    11     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   7.54
 IRKT |     -     -    30    49    36     -     -    19     -    28 |  288   0.08
 ISPA |     -     -     -     -    27     -     -    41     -    28 |  281   8.88
 JAB1 |     -    24     -    74    20     -     -     -     -     - |  276   6.97
 JPLM |     -     -    96     -    99     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     -    37     -     -    26     -     -     -     -     - |  288   8.50
 KOKB |     -     -    18     -    28     -     -    38     -    98 |  288   0.03
 KOUR |     -    27     -    76    26     -     -    31     -    41 |  288   9.72
 LAMA |     -    22     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   9.67
 MAC1 |     -    35     -    73    38     -     -     -     -    24 |  288   6.72
 MALI |     -     -     -     -    22     -     -     -     -    38 |  288  18.18
 MAS1 |     -     -    18    69    22     -     -    32     -    30 |  288  13.70
 MATE |     -     -     -    32    15     -     -     -     -    34 |  288   0.25
 MAW1 |     -    25     -     -    20     -     -     -     -    30 |  288   7.63
 MBAR |     -    59     -     -    41     -     -     -     -    90 |  288  18.79
 MCM4 |     -    55    22    44    31     -     -    21     -     - |  288    >>>
 MDO1 |     -    30     -     -    22     -     -     -     -     - |  288  10.81
 MIZU |     -    23    16     -     -     -     -     -     -     - |  282    >>>
 MKEA |     -     -     -    79    52     -     -     -     -    44 |  288  22.45
 MSKU |     -    28     -     -    20     -     -     -     -     - |  288  18.82
 NLIB |     -    57     -     -    46     -     -    29     -    46 |  288   0.03
 NNOR |     -     -    18    51     -     -     -    22     -     - |  288  12.16
 NOUM |     -     -     -     -    27     -     -    31     -     - |  239    >>>
 NPLD |     -    21    14     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.06
 NRC1 |     -     -    14     -    31     -     -    20     -    21 |  288   0.03
 NRIL |     -    19     -     -    25     -     -     -     -    28 |  288   7.87
 NTUS |     -     -     -    33     -     -     -     -     -    21 |  195   9.52
 NYA1 |     -    17     -     -     -     -     -    14     -     - |  288   0.07
 NYAL |     -     -     -     -    26     -     -     -     -    44 |  288   0.07
 OHI2 |     -    42     -    96    31     -     -     -     -   133 |  288   7.04
 ONSA |     -     -    25    46    31     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PERT |     -    71    26    68    33     -     -     -     -    75 |  288   2.47
 PIE1 |     -    14     -    26     -     -     -     -     -     - |  280   0.15
 PIMO |     -     -     -    42    15     -     -     -     -     - |  288  14.21
 PRDS |     -     -    25     -     -     -     -    29     -     - |  268   9.34
 PTBB |     -    32    22     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.19
 QAQ1 |     -    21    12     -     -     -     -     -     -    21 |  288   7.83
 RABT |     -    72     -     -     -     -     -     -     -    88 |  288  30.71
 RESO |     -    31     -     -    16     -     -    19     -     - |  288   9.70
 RIOG |     -    45    70    59    46     -     -    47     -    42 |  288  11.70
 SANT |     -    44     -    38    19     -     -     -     -    50 |  288   2.89
 SCH2 |     -     -    33     -    34     -     -     -     -     - |  288  19.15
 SPT0 |     -    16    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 STJO |     -     -    17     -    42     -     -    24     -    30 |  288   0.11
 STR1 |     -     -    32     -     -     -     -     -     -    56 |  288   3.92
 SUTH |     -     -     -     -    12     -     -     -     -    20 |  288   8.30
 SUTM |     -     -    25     -    34     -     -    15     -    82 |  288  13.28
 SYOG |     -     -    23     -    14     -     -    34     -     - |  288   0.87
 THTI |     -     -    21    59     -     -     -     -     -     - |  156   2.60
 THU3 |     -    22    24     -    21     -     -     -     -     - |  288   6.44
 TIDB |     -     -    41    41    38     -     -     -     -    66 |  288   0.14
 TIXI |     -    22     -    51    16     -     -    21     -    32 |  287   7.07
 TOW2 |     -    26     -     -    22     -     -    27     -    24 |  288   2.50
 TRO1 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   8.20
 TSKB |     -    25    19    62    27     -     -    24     -    18 |  288   1.12
 TWTF |     -    46    24     -     -     -     -    26     -     - |  288   0.06
 UNSA |     -     -     -    47    21     -     -     -     -    17 |  288  13.98
 URUM |     -    21     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  40.79
 USN3 |     -     -    11     -     -     -     -    10     -    12 |  288   0.02
 USNO |     -    37    15     -     -     -     -    19     -    16 |  288   0.03
 USUD |     -     -    17    52     -     -     -     -     -    18 |  288   0.16
 VILL |     -     -     -    40    26     -     -    38     -     - |  288  14.92
 WHIT |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   2.55
 WSRT |     -    34    22     -    31     -     -    37     -    21 |  288   0.06
 WTZR |     -    28    27    46    28     -     -     -     -     - |  288   0.09
 WUHN |     -     -    31     -    33     -     -     -     -    45 |  287   9.45
 YAR2 |     -    43    37     -    43     -     -     -     -     - |  288  15.40
 YELL |     -    17    37    76    23     -     -    25     -    22 |  288   0.03
 ZAMB |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     - |  288  22.79
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4067    46    33    69    33   133  4953    37  3559    51 |


 BEST CLOCK FIT: USN3   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.94   | 4.12e-14  1.10e-14  2.92e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.88   | 4.83e-14  1.31e-14  3.34e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    9.88   | 4.38e-14  1.11e-14  2.55e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.49   | 4.83e-14  1.59e-14  2.78e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.69   | 4.00e-14  1.47e-14  4.05e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    7.67   | 4.00e-14  1.76e-14  3.35e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    6.28   | 4.50e-14  8.98e-15  1.80e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    5.32   | 4.64e-14  1.54e-14  2.54e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.31   | 4.90e-14  1.20e-14  7.17e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    4.18   | 5.14e-14  1.32e-14  2.46e-15 |
 PIE1 |   280     0     0   278    3.01   | 6.49e-14  1.21e-14  3.46e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    2.99   | 4.66e-14  8.78e-15  3.37e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.60   | 5.00e-14  1.41e-14  6.62e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.54   | 3.39e-14  8.78e-15  3.27e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.27   | 1.38e-13  2.28e-14  4.22e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.81   | 1.23e-13  1.89e-14  3.18e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.67   | 6.11e-14  2.16e-14  2.47e-14 |
 ONSA |   288     0     0   143    1.58   | 6.15e-14  1.99e-14  4.46e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.39   | 5.21e-14  8.98e-15  2.82e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.32   | 2.95e-14  8.13e-15  7.48e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.92   | 4.59e-14  1.37e-14  4.30e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.81   | 4.42e-14  1.41e-14  5.27e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.80   | 9.54e-14  2.05e-14  1.50e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.51   | 4.75e-14  9.32e-15  5.41e-15 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.48   | 3.07e-14  9.50e-15  7.28e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.38   | 3.08e-14  8.92e-15  5.02e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.30   | 2.82e-13  6.81e-14  1.55e-14 |
 USUD |   288     0     3    74    0.18   | 2.36e-13  2.39e-14  8.87e-15 |
 G07  |   288     0     0   288    0.17   | 3.09e-13  7.11e-14  7.95e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.10   | 3.70e-13  1.10e-13  1.06e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.08   | 1.87e-13  6.62e-14  1.09e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 4.20e-13  1.27e-13  4.35e-14 |
 G22  |   288     0     5    64    0.07   | 6.46e-13  6.68e-14  3.34e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 5.05e-13  1.37e-13  9.29e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.73e-13  1.38e-13  6.26e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.05   | 4.05e-13  2.21e-13  7.33e-14 |
 G06  |   288     1     0   287    0.03   | 5.32e-13  1.61e-13  4.94e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.15e-13  1.91e-13  5.88e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.10e-13  3.51e-14  8.61e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.79e-13  1.54e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.02e-12  2.76e-13  1.26e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 3.69e-13  1.88e-13  2.62e-13 |
 TOW2 |   288     0     0   288    0.00   | 4.47e-13  4.20e-13  2.61e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.89e-14  5.80e-15  1.39e-15 |
 ISPA |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   195     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.32e-13  6.47e-14  1.62e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  3.93e-13  3.26e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  5.10e-13  3.33e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  6.40e-14  2.88e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.57e-13  1.27e-13  3.14e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.46e-13  7.25e-14  1.56e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.11e-13  6.44e-14  2.05e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 7.65e-13  8.75e-14  6.19e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  5.79e-14  1.74e-14 |
 G16  |   288     0     4     0    0.00   | 5.76e-13  5.80e-14  3.50e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  5.94e-13  2.75e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.59e-13  5.53e-14  2.97e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  5.46e-14  3.91e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.58e-13  5.97e-14  3.55e-14 |
 G09  |   278     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.39e-13  2.40e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  3.90e-13  2.32e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.45e-13  6.08e-14  1.51e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  6.23e-13  4.68e-13 |
 ZAMB |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.15e-13  2.29e-13  2.82e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   156     0     0     0    0.00   | 4.64e-13  1.51e-13         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.77e-13  3.41e-13  1.24e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.75e-12  6.86e-13  2.05e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 2.01e-12  5.13e-13  2.78e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     2     0     0    0.00   | 6.20e-13  8.46e-13  6.95e-13 |
 MCM4 |   288     1     1     0    0.00   | 9.62e-13  7.18e-13  1.84e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 7.32e-13  3.21e-13  4.50e-13 |
 JAB1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.76e-13  5.74e-13  3.93e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-13  6.41e-13  8.54e-13 |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.50e-17  3.00e-16  1.80e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NYA1      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
