
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1415   Day: 0   MJD: 54149                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2947     45     146    -283   3284   3284      0   5161   5161      0    0.00
 cod |   288     0  23635     36       1   -1393     52     73     35    133    138    130   17.32
 emr |   288     0  12072    312 -172648   -2681     47     54     25     93     93     92   23.08
 esa |   288     0  19360    884    2857    -815     60     75     46    144    142    145   15.00
 gfz |   288     0  29569    284     239    -163     28     36     24    108    140     92   30.76
 iga |    96     0   2943     46     333    -486     60     60      0    108    108      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     294    -459   2435   2435      0   4580   4580      0    0.00
 jpl |   288     0  20037    489    1213    -590     65     93     31    152    188    119   13.84
 ngs |    96     0   2947     36     242    -367   2934   2934      0   4503   4503      0    0.00
 usn |   288     0  29967     34     115    -589     56     75     46   1844   2945   1129    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2286   -50    44   -25    72    11  5112  -144 -1386 -2837 |
    2 |   -88   -46  -101   -23    42    15   296   157  -234  -968 |
    3 |   717   -98   -37    77    72     7 14980   -58  -896 -4122 |
    4 |  3278    -6   -39   -37    21   -49  3201    66  2594 -3226 |
    5 | -2157  -105   -43   121    95   -77 -4205  -139 -2032 -3526 |
    6 | -1016    22    -9   132   -72   -92 -2000     6 -2219 -4474 |
    7 | -2873  -116    33   120    37    -1 -2081  -123 -3031 -2818 |
    8 | -7712  -119    32    21   107   -43 -4015  -166 -5910 -3407 |
    9 | -7281  -100    37    29     2    -6  5734    27 -5972 -3302 |
   10 | -6216  -250    77  -122   213   -83 -4926  -159 -5669 -3053 |
   11 |  5548    40  -130     X    78    64     7    -7  5086 -2355 |
   12 |  1776   235    28    41  -330   -36 -1933   337  1463 -1412 |
   13 |  4598   130  -117   -40   -29   141 -2461   141  4124 -3208 |
   14 |  3449    57   -68   105   -97    33   322   143  3132 -2922 |
   15 |-10908  -177     -     -     -   293     -   221 -2523     - |
   16 |  4990   -33    17  -107     9    -5   107   118  4580 -3173 |
   17 |  -798   -25  -100   120   -63   -33 -3612   249  -605 -1272 |
   18 |  4280  -116  -167   217    61   -27  -378    63  4176 -2786 |
   19 |  1334    24    20   -51    56  -115 -1046  -134  1027 -1110 |
   20 |  5335   -73   -65   -14    97  -115  1152     X  5043 -2613 |
   21 |  4039   -32   -67   -48    34   -18  -104   128  3923 -3331 |
   22 |  2163   -24   -45    48   -57   150   830   207  1939 -1711 |
   23 |   447   191    17  -217   -84   123  1331   165   384  -964 |
   24 | -3742   -28   -30   -26    82  -127   453   -69 -4969 -3627 |
   25 | -6579    10    11   -17    15   -25 -3072   -44 -4150 -3205 |
   26 |  -186    -3    18   -51   -34    41 -1707   104  -895 -3351 |
   27 |  -873  -188    32    74   135    22  4481  -197  -198 -3699 |
   28 |  5547   -92     1     X   118   181     -  -149  5185 -1969 |
   29 | -3106   -90     X     -    50    76 -1932    -8 -2372 -3437 |
   30 |  -598    52   -89   289  -188   -24 -2301   171 -1422 -4117 |
   31 |   489   256   119   111  -464  -120 -2232   391   135 -1560 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -     -  -305   106     -     -    96     -  1346 |
 AMC2 |     -   -32   102   -70     -     -     -   -54     -  1216 |
 AREQ |     -     -     -     -   -34     -     -    75     -  1133 |
 ARTU |     -    16     -   132   -73     -     -     -     -   942 |
 AUCK |     -  -324     -     -   182     -     -     -     -  1088 |
 BAHR |     -    53    75     -   -70     -     -   -37     -  1136 |
 BILI |     -    55     -     -   -31     -     -     -     -  1076 |
 BOGT |     -     -     -  -247   120     -     -     -     -   815 |
 BRFT |     -    63     -     -   -35     -     -     -     -   927 |
 BRUS |     -    70     -     -   -39     -     -     -     -  1141 |
 CAS1 |     -  -131     -    77    92     -     -  -123     -   979 |
 CEDU |     -    12     -     -     -     -     -   -14     -  1105 |
 CHAT |     -    11     -     -    -6     -     -     -     -  1076 |
 CHUR |     -   164     -     -   -69     -     -   -52     -  1099 |
 COCO |     -   -25     -   -47    70     -     -   -73     -  1066 |
 CRO1 |     -    21    64   -98   -30     -     -    40     -  1102 |
 DAEJ |     -     3     -    -4     -     -     -     -     -  1119 |
 DARW |     -     -  -129     -   144     -     -  -105     -   959 |
 DGAR |     -     0     -  -177    87     -     -     -     -  1119 |
 DRAO |     -    62     -     -   -35     -     -     -     -  1195 |
 FAIR |     -     -     -   -85    -2     -     -    95     -  1241 |
 FLIN |     -   -39     -     -    22     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -39     -     -    22     -     -     1     -   973 |
 GOLD |     -     -     -  -144    75     -     -   -11     -  1306 |
 GRAZ |     -  -211     -     -   119     -     -     -     -  1132 |
 GUAM |     -     -     -    33     2     -     -   -41     -  1082 |
 GUAT |     -    42     -     -   -24     -     -     -     -  1353 |
 HARB |     -   419     -     -  -340     -     -   199     -  1551 |
 HOB2 |     -     -     -   -98   116     -     -  -148     -  1059 |
 IISC |     -   -49     -   -56    55     -     -     -     -  1127 |
 ISPA |     -     -     -     -     9     -     -   -19     -  1078 |
 JPLM |     -     -     -     -   -79     -     -   176     -  1382 |
 KARR |     -     -     -     -   -70     -     -   155     -  1307 |
 KERG |     -     -    59   -91     X     -     -     -     -  1474 |
 KIRU |     -   -92     -   243     -     -     -  -148     -  1022 |
 KOKB |     -     4     -     -   -12     -     -    22     -  1184 |
 KOUR |     -    43     -    15   -33     -     -     -     -  1315 |
 LAMA |     -   -43     -     -    24     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    -5     -   -81    44     -     -     -     -  1008 |
 MAC1 |     -    11     -   -26    23     -     -   -37     -  1123 |
 MALI |     -     -     -  -161    79     -     -     -     -  1050 |
 MAS1 |     -     -    -7    39     2     -     -   -35     -  1105 |
 MATE |     -     -     -   122   -60     -     -     -     -  1099 |
 MAW1 |     -  -105     -     -    59     -     -     -     -  1147 |
 MBAR |     -    42     -     -   -24     -     -     -     -  1167 |
 MCM4 |     -    84    -8   -28    65     -     -  -205     -   938 |
 MDO1 |     -    22     -     -   -13     -     -     -     -  1135 |
 MKEA |     -     -     -    23   -11     -     -     -     -  1123 |
 NLIB |     -    63     -     -     0     -     -   -79     -  1194 |
 NOUM |     -    45     -     -   -26     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -     -     -   -20     -     -    43     -  1027 |
 NRIL |     -    82     -     -   -46     -     -     -     -  1112 |
 NYA1 |     -    36     -     -     -     -     -   -45     -   968 |
 ONSA |     -     -     -   124   -60     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -15     -   102   -42     -     -     -     -  1052 |
 PERT |     -     -    95  -147     -     -     -     -     -  1129 |
 PETS |     -     -     -     3    -1     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -93    45     -     -     -     -  1141 |
 POL2 |     -     -     -     -    40     -     -   -89     -  1146 |
 QAQ1 |     -  -197     -     -     -     -     -   247     -   965 |
 RBAY |     -   411     -   362  -445     -     -     -     -   507 |
 RESO |     -   179     -     -  -101     -     -     -     -   997 |
 RIOG |     -     -     -    90   -44     -     -     -     -   893 |
 SANT |     -  -107     -   247   -63     -     -     -     -  1111 |
 SCH2 |     -     -     -     -   -15     -     -    33     -  1133 |
 STJO |     -     -    63     -   -31     -     -   -35     -  1164 |
 SYOG |     -     3     -     -   108     -     -  -245     -  1299 |
 THTI |     -     -   133  -115   -43     -     -     -     -  1213 |
 THU3 |     -   -34     -     -    19     -     -     -     -  1193 |
 TIDB |     -   -23    80    13   -53     -     -     -     -  1186 |
 TIXI |     -    -7     -     -    64     -     -  -134     -  1006 |
 TOW2 |     -    -7     -     -    85     -     -  -181     -  1063 |
 TSKB |     -  -163    83     -    66     -     -   -83     -  1075 |
 UNSA |     -     -     -   -63    31     -     -     -     -  1203 |
 USNO |     -    22     -     -     -     -     -   -27     -  1104 |
 USUD |     -     -     -   -74    36     -     -     -     -  1167 |
 VILL |     -     -     -   -20    10     -     -     -     -  1250 |
 WSRT |     -     -     -     -    14     -     -   -30     -  1101 |
 WTZR |     -   100     -     -   -56     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   135     -   -52     -     -     -  -113     -     - |
 YAR2 |     -     -     -     -    62     -     -  -139     -  1015 |
 YELL |     -    54     -     X   -31     -     -     -     -  1187 |
 ZWE2 |     -   197     -     -  -111     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  8660    45    58    83    27    53  3919    46  8567    76 |  288   5464
    2 |   784    56    23    44    26    48   488    96   488    59 |  288    225
    3 |  3971    51    54    96    45    37  6826    36  3976    31 |  288   2060
    4 |  1952    38    37    46    32    32  1325    50  2193    51 |  288    867
    5 |  1224    79    49    85    29    80  2519    74   980    79 |  288   1033
    6 |  3380    42    38    69    20    35  2534    32  3616    60 |  288   1610
    7 |  1293    52    40    82    20    40  1045    35  1016    82 |  288    756
    8 |  4268    56    45    79    41    32  2255    49  3898    56 |  288   1353
    9 |  4409    75    56    49    33    31  3357    33  3911    52 |  288   2101
   10 |  1915    96    48    47    45    41  1647    92  2038    42 |  288   1971
   11 |  1031    80    35     X    24    27   690    61   821    56 |  288    361
   12 |   790    67    60    75    24    52  1033   149   631   106 |  288    384
   13 |  1690    86    73   112    30    71  1202   140  1599    79 |  288    382
   14 |   755    75    59    77    22    40   320    97   664    61 |  288    277
   15 | 11006    64     -     -     -    81     -    81  1903     - |  202   7783
   16 |   704    88    79    32    37    50   378   136   633    56 |  288    377
   17 |  1225   104    63   107    48    64  1007   130   683    95 |  288    462
   18 |   818    75    44    99    29    59   440   132   494    84 |  288    352
   19 |   794    76    38    44    26    63   526    78   688    70 |  288    267
   20 |   711    66    78    91    58    45   832     X   602    91 |  288    217
   21 |   858    65    26    70    26    60   754    52   650    70 |  288    336
   22 |  1749    77    60    83    33    68  2138   132  1916   102 |  288   1643
   23 |   642    71    63   103    29    62   971   146   499    87 |  288    205
   24 |  7518    17    48    39    23    33  4438    52  6048   119 |  288   2918
   25 |  4749    57    45    67    35    25  2816    76  5410    25 |  288   1300
   26 |  1832    90    59    60    34    42  1533    85  1755    58 |  288    912
   27 |  6013    74    51    72    38    35  5102    60  4945    40 |  288   2706
   28 |   581    85    87     X    50   144     -   135   848   110 |  288    753
   29 |  2741   132     X     -    70   157  1065    75  1992   130 |  288    978
   30 |  3372    80    50    62    51    62  2616   104  3097    57 |  288   1669
   31 |   837    58    48    87    21    50  1224   134   818    63 |  288    484
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     -    15     7     -     -    12     -    22 |  288     17
 AMC2 |     -    16     6    28     -     -     -    21     -    21 |  288     39
 AREQ |     -     -     -     -    13     -     -    28     -    39 |  288  11196
 ARTU |     -    27     -    63    19     -     -     -     -    49 |  285   9029
 AUCK |     -    49     -     -    28     -     -     -     -    32 |  288   5129
 BAHR |     -    34    21     -    17     -     -    33     -    22 |  288    614
 BILI |     -    19     -     -    11     -     -     -     -    22 |  287   7018
 BOGT |     -     -     -   112    54     -     -     -     -   108 |  200  10217
 BRFT |     -    22     -     -    13     -     -     -     -    50 |  288    144
 BRUS |     -    23     -     -    13     -     -     -     -    24 |  288     29
 CAS1 |     -    26     -    26    21     -     -    32     -    40 |  288   7021
 CEDU |     -    16     -     -     -     -     -    20     -    34 |  288   8127
 CHAT |     -    65     -     -    36     -     -     -     -    66 |  280   9309
 CHUR |     -    16     -     -     9     -     -    12     -    19 |  288   6400
 COCO |     -    30     -    34    26     -     -    25     -    53 |  288  15204
 CRO1 |     -    19    18    21    20     -     -    16     -    19 |  288     45
 DAEJ |     -    11     -    13     -     -     -     -     -    77 |  288   5898
 DARW |     -     -    31     -    18     -     -    41     -    47 |  288   3155
 DGAR |     -    26     -    28    17     -     -     -     -    30 |  288  15324
 DRAO |     -    26     -     -    14     -     -     -     -    28 |  288     49
 FAIR |     -     -     -    20     9     -     -    12     -    30 |  288   8898
 FLIN |     -    19     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  27092
 GLPS |     -    17     -     -    19     -     -    30     -    32 |  288  20076
 GOLD |     -     -     -    23    10     -     -    27     -    32 |  288  15610
 GRAZ |     -    17     -     -     9     -     -     -     -    27 |  288   3515
 GUAM |     -     -     -    30    14     -     -    29     -    30 |  288  10574
 GUAT |     -    20     -     -    11     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 HARB |     -    30     -     -    31     -     -    39     -    71 |  287  31983
 HOB2 |     -     -     -   134   110     -     -   108     -   145 |  288    161
 IISC |     -    20     -    26    17     -     -     -     -    42 |  288  21109
 ISPA |     -     -     -     -    19     -     -    42     -    46 |  288  13528
 JPLM |     -     -     -     -    10     -     -    22     -    30 |  288   4013
 KARR |     -     -     -     -    14     -     -    30     -    37 |  277   8697
 KERG |     -     -    24    37     X     -     -     -     -    96 |  288    >>>
 KIRU |     -    23     -    25     -     -     -    26     -    27 |  288   8427
 KOKB |     -    32     -     -    26     -     -    34     -    40 |  288     61
 KOUR |     -   101     -   105    26     -     -     -     -    51 |  270   1579
 LAMA |     -    21     -     -    12     -     -     -     -     - |  279   8197
 LPGS |     -    43     -    53    20     -     -     -     -    29 |  288  19447
 MAC1 |     -    85     -    65    68     -     -    55     -    62 |  288   7141
 MALI |     -     -     -    33    16     -     -     -     -    25 |  288  18088
 MAS1 |     -     -    23    34    10     -     -    20     -    28 |  288  11079
 MATE |     -     -     -    28    14     -     -     -     -    36 |  288     55
 MAW1 |     -    22     -     -    13     -     -     -     -    45 |  288   4353
 MBAR |     -    67     -     -    37     -     -     -     -   158 |  287  16545
 MCM4 |     -    15    21    23    14     -     -    25     -    36 |  288   3803
 MDO1 |     -    27     -     -    15     -     -     -     -    40 |  288  38428
 MKEA |     -     -     -    18     9     -     -     -     -    29 |  288  13165
 NLIB |     -    29     -     -    12     -     -    20     -    16 |  288     22
 NOUM |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   5921
 NRC1 |     -     -     -     -     4     -     -    10     -    19 |  288     23
 NRIL |     -    13     -     -     7     -     -     -     -    29 |  288   8043
 NYA1 |     -    13     -     -     -     -     -    16     -    16 |  288    132
 ONSA |     -     -     -    34    17     -     -     -     -     - |  288     59
 PDEL |     -    44     -    43    28     -     -     -     -    44 |  288  53256
 PERT |     -     -    17    26     -     -     -     -     -    23 |  288  30558
 PETS |     -     -     -    64    31     -     -     -     -     - |  287  10746
 PIMO |     -     -     -    43    21     -     -     -     -    40 |  288  14590
 POL2 |     -     -     -     -     9     -     -    20     -    37 |  288  11619
 QAQ1 |     -    12     -     -     -     -     -    15     -    20 |  288   7909
 RBAY |     -    58     -    48    52     -     -     -     -    71 |  193  74648
 RESO |     -    22     -     -    12     -     -     -     -    21 |  288   8389
 RIOG |     -     -     -    26    13     -     -     -     -    29 |  288   7866
 SANT |     -    41     -    47    12     -     -     -     -    31 |  288   8738
 SCH2 |     -     -     -     -     5     -     -    11     -    26 |  288  12247
 STJO |     -     -    13     -    13     -     -    17     -    27 |  288     60
 SYOG |     -    26     -     -    20     -     -    27     -    29 |  288   1415
 THTI |     -     -    22    25    13     -     -     -     -    35 |  288   8822
 THU3 |     -    20     -     -    11     -     -     -     -    23 |  288   7980
 TIDB |     -    83    56    50    29     -     -     -     -    37 |  288    317
 TIXI |     -    16     -     -     9     -     -    23     -    22 |  287   5797
 TOW2 |     -    22     -     -    13     -     -    22     -    34 |  288   9316
 TSKB |     -    20    26     -    26     -     -    36     -    33 |  288   1121
 UNSA |     -     -     -    36    18     -     -     -     -    47 |  275  11979
 USNO |     -     9     -     -     -     -     -    11     -    23 |  288     17
 USUD |     -     -     -    41    20     -     -     -     -    36 |  288    112
 VILL |     -     -     -    34    17     -     -     -     -    28 |  288  10394
 WSRT |     -     -     -     -    11     -     -    24     -    26 |  288     28
 WTZR |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     63
 YAKT |     -    25     -    24     -     -     -    20     -     - |  288   6093
 YAR2 |     -     -     -     -     8     -     -    18     -    30 |  288  16567
 YELL |     -    17     -     X     9     -     -     -     -    59 |  288     49
 ZWE2 |     -    57     -     -    32     -     -     -     -     - |  285   7656
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3284    53    48    61    28    60  2436    65  2934    56 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   RBAY  | 1415-0  6:20:00 |       -1246
cod |   RBAY  | 1415-0 22:45:00 |         852
gfz |   HARB  | 1415-0  7:05:00 |         925
gfz |   KERG  | 1415-0  8:00:00 |       -3089
gfz |   KERG  | 1415-0 10:00:00 |        1956
gfz |   HOB2  | 1415-0 16:00:00 |        -639
gfz |   KERG  | 1415-0 17:00:00 |        2199



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   13.85   | 3.79e-14  1.26e-14  4.46e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   13.85   | 2.30e-14  5.16e-15  2.72e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   13.85   | 2.95e-14  4.62e-15  1.73e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288   11.00   | 3.61e-14  1.42e-14  4.29e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    7.24   | 3.51e-14  8.84e-15  5.14e-15 |
 BRUS |   288     0     0   143    6.88   | 3.31e-14  6.87e-15  1.45e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.55   | 3.73e-14  9.83e-15  2.22e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    6.25   | 2.74e-14  5.68e-15  4.92e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.17   | 4.21e-14  6.99e-15  3.82e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    3.83   | 2.75e-14  5.22e-15  2.42e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    2.61   | 2.78e-14  4.69e-15  2.97e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    2.08   | 4.70e-14  1.44e-14  1.24e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.26   | 2.16e-13  4.71e-14  1.60e-14 |
 MATE |   288     0     0   288    0.93   | 4.49e-14  1.61e-14  4.92e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.92   | 7.16e-14  1.64e-14  4.56e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.76   | 2.93e-14  7.50e-15  8.01e-15 |
 G23  |   288     0     1   243    0.51   | 5.59e-13  6.50e-14  2.03e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.36   | 1.19e-13  4.43e-14  1.87e-14 |
 G13  |   288     0     0   288    0.26   | 5.81e-13  6.72e-14  4.56e-14 |
 G12  |   288     0     1   264    0.25   | 6.14e-13  6.45e-14  3.81e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.20   | 1.06e-13  1.22e-14  5.31e-15 |
 G17  |   288     0     1   175    0.20   | 6.14e-13  6.61e-14  3.10e-14 |
 G28  |   288     0     2   164    0.19   | 5.72e-13  6.62e-14  5.92e-14 |
 STJO |   288     0     0   288    0.15   | 3.25e-14  6.58e-15  7.79e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    0.11   | 5.95e-13  7.79e-14  3.78e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.10   | 4.37e-13  1.16e-13  5.24e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 4.30e-13  1.23e-13  8.73e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.94e-13  1.03e-13  9.51e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.06   | 1.89e-13  8.09e-14  9.27e-14 |
 USUD |   288     0     0   143    0.06   | 2.59e-13  4.50e-14  1.15e-14 |
 G19  |   288     0     5    54    0.06   | 6.37e-13  6.65e-14  2.02e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 2.29e-13  9.61e-14  1.21e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.61e-13  1.58e-13  7.89e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.32e-13  1.28e-13  1.69e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.03   | 6.01e-13  1.56e-13  1.50e-13 |
 SYOG |   288     0     0   287    0.03   | 7.38e-13  2.33e-13  1.10e-13 |
 G14  |   288     0     4    14    0.02   | 5.46e-13  5.85e-14  3.31e-14 |
 G15  |   202     0     0   199    0.02   | 2.34e-13  1.47e-13         - |
 G22  |   288     0     2    96    0.02   | 7.43e-13  1.14e-13  1.20e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.02e-12  3.04e-13  8.40e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.04e-13  1.03e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.89e-13  2.03e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.49e-12  5.49e-13  2.52e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.08e-13  2.43e-13 |
 G20  |   288     0     6     7    0.01   | 7.23e-13  7.92e-14  1.28e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  3.69e-13  1.15e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.83e-13  3.34e-13 |
 KOUR |   270     0     0   267    0.01   | 1.41e-12  4.60e-13  1.33e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.94e-14  4.73e-15  2.63e-15 |
 RBAY |   193     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     5     0    0.00   | 5.60e-13  5.53e-14  3.73e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  3.76e-13  3.31e-13 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.84e-13  1.31e-13  4.68e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.56e-13  8.25e-14  3.93e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.25e-13  6.73e-14  4.36e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  5.82e-14  2.46e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.67e-12  7.37e-13  6.81e-13 |
 ZWE2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.86e-13  2.22e-13  6.50e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.92e-13  4.03e-13  6.90e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 9.64e-13  7.01e-13  2.99e-13 |
 MBAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 8.88e-13  2.37e-13  3.68e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.53e-13  5.10e-13  2.33e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.33e-17  1.60e-16  9.56e-16 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NLIB      AMC2      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
