
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1421   Day: 3   MJD: 54194                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2856      0     577   -1100   2816   2816      0   4777   4777      0    0.00
 cod |   288     0  23453     48    -107    -666     63     93     36    117    146     97   22.21
 emr |   288     0  20278    451    4359   -2705     71     93     51    150    189    115   20.00
 esa |   288   288  15502  15502  -74334   25054      0      0      0      0      0      0    0.00
 gfz |   288     0  24538      9     617   -1857     37     50     27     81     99     71   37.02
 iga |    96     0   2856      1     570   -1126     81     81      0    119    119      0    0.00
 igu |    96     0   2856      0     559   -1073   2567   2567      0   4502   4502      0    0.00
 jpl |   288     0  17827      4    5528   -3169     74    100     33    139    174     95   20.76
 ngs |    96     0   2856      4     588   -1175   2562   2562      0   4110   4110      0    0.00
 usn |   288     0  27964    229    4219   -3078     73     92     62   1859   2828   1195    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  6560    10    32     X    39    12  4005  -109  2215 -2571 |
    2 | -1431   -85  -115     X    64     0  -322    88  -910  -929 |
    3 |   479   -34   -22     X    17   -52-12010    27 -1034 -4023 |
    4 | -2895   137  -203     X   -41   -53  2604   123 -2560 -3150 |
    5 | -4915   -97   -56     X   149   126 -4605  -107 -4195 -3414 |
    6 | -6687   -21  -144     X    48   -51 -3135    75 -6316 -4363 |
    7 | -2234   -58   -42     X    33   -51   -21    41 -1882 -2592 |
    8 |  2434  -133   137     X    46    51 -2845   -72  1015 -3356 |
    9 | -4201   -69   -24     X    52   104  6523     4 -4027 -3131 |
   10 |   335   -74   -26     X   122   -26  5360  -114  -533 -3022 |
   11 |   902   -15     9     X   -60   -61  -474   114  1926 -2221 |
   12 | -1187    14  -166     X   -28   109  -344   175  -861 -1260 |
   13 |  4346   220  -115     X  -148   168   430   128  4516 -3210 |
   14 |  2058   -19   132     X   -54    70  1015   -12  2818 -2876 |
   16 |  2729   -28    48     X   -47   -27   111    67  3022 -3039 |
   17 |  3824   112  -216     X  -110   -20  5465   270  2796 -1058 |
   18 |  1784  -149    -2     X    27   -31 -1157   109  2359 -2591 |
   19 |   429   -58   382     X   -19  -115  -950  -259   662 -1009 |
   20 |  4326   -27   142     X    17  -205 -1449  -139  4301 -2539 |
   21 |  1731  -145   -64     X    41   -41  -954   143  2094 -3087 |
   22 | -3516  -155   -72     X    43   181  1119   159 -2105 -1507 |
   23 |   223    78   193     X  -169   -96  1769    24   603 -1059 |
   24 |  2322    -6  -146     X    45    51  -157    67   483 -3566 |
   25 | -2432   -10   -75     X    55     6 -3536   -15 -2175 -3172 |
   26 | -3588   161  -185     X   -64    45 -1375   114 -3161 -3145 |
   27 |   427   -53    82     X     1     8  3967   -24   244 -3551 |
   28 | 10285  -119   145     X    50     5  5556   -99  8619 -1927 |
   29 | -2562    40  -260     -    -1   -40  2023   181  -935 -3264 |
   30 | -8126    88  -362     X   -13    46 -4995   240 -6193 -3850 |
   31 | -1777    86     X     X  -150  -122 -2083   175 -1198 -1609 |
   32 |     -  -360     -     -     -     -     -   385     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    85    29     X   -10     -     -  -101     -  1122 |
 ALIC |     -    55     -     -   -33     -     -     -     -  1168 |
 ALRT |     -   -43     -     -    26     -     -     -     -  1225 |
 AMC2 |     -    26     -     X     -     -     -   -28     -  1312 |
 AREQ |     -     -  -179     X    52     -     -    69     -  1282 |
 AUCK |     -  -242     -     -   145     -     -     -     -  1174 |
 BAHR |     -   -15     -     -     9     -     -     -     -  1198 |
 BILI |     -   -83     -     -    50     -     -     -     -  1162 |
 BJFS |     -    -3     -     -     2     -     -     -     -  1302 |
 BRFT |     -   143     -     -   -86     -     -     -     -   948 |
 BRUS |     -   -12    13     -     -     -     -     -     -  1200 |
 CAS1 |     -   -21     -     X    16     -     -    -5     -  1237 |
 CHAT |     -   -36     -     -    22     -     -     -     -  1199 |
 CHUR |     -   129   -10     -   -39     -     -   -56     -  1261 |
 COCO |     -     -     -     X     3     -     -    -6     -  1172 |
 CRO1 |     -     -   -23     -     9     -     -     6     -  1160 |
 DAEJ |     -  -112   124     X     -     -     -     -     -   957 |
 DARW |     -    29   -22     -   -22     -     -    29     -  1162 |
 DRAO |     -     -   -16     -     9     -     -     -     -  1337 |
 FAIR |     -     -    44     X    -4     -     -   -34     -  1285 |
 GODE |     -   104     -     -   -62     -     -     1     -  1235 |
 GOL2 |     -     -    78     -     -     -     -   -75     -  1289 |
 GOLD |     -     1     -     X    30     -     -   -56     -  1292 |
 GRAZ |     -  -151     -     -    91     -     -     -     -  1109 |
 GUAM |     -   -27     -     X    24     -     -   -14     -  1149 |
 HOB2 |     -    66    80     X   -10     -     -  -130     -  1385 |
 HOLM |     -    97     -     -     -     -     -  -104     -     - |
 IISC |     -    47     -     X   -28     -     -     -     -  1074 |
 JPLM |     -     -    94     -   -51     -     -     -     -  1443 |
 KERG |     -     -  -122     X    66     -     -     -     -  1165 |
 KOKB |     -     -   -10     -     6     -     -     -     -  1264 |
 KOUR |     -   140   -36     X   -65     -     -     -     -  1191 |
 LAMA |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -44   309     X   -89     -     -     -     -  1118 |
 MAC1 |     -    30     -     X    -6     -     -   -22     -  1291 |
 MAS1 |     -     9   -12     X    51     -     -   -88     -  1174 |
 MCM4 |     -     -   -40     X     2     -     -    35     -  1181 |
 MDO1 |     -    27    55     -   -46     -     -     -     -  1276 |
 MKEA |     -     -     -     X   -41     -     -    73     -  1316 |
 NISU |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -   930 |
 NLIB |     -     2    69     -    32     -     -  -124     -  1199 |
 NRC1 |     -     -     1     -    19     -     -   -35     -  1173 |
 NYA1 |     -    80     -     -     -     -     -   -86     -  1015 |
 NYAL |     -     -   111     -   -60     -     -     -     -  1120 |
 PDEL |     -   114     -     X   -69     -     -     -     -  1132 |
 PERT |     -     -  -210     X   113     -     -     -     -  1157 |
 PIE1 |     -   -29    32     X     -     -     -     -     -  1161 |
 POL2 |     -     -     -     -    24     -     -   -42     -  1044 |
 PRDS |     -     -    37     -     -     -     -   -36     -  1124 |
 PTBB |     -    40   -44     -     -     -     -     -     -  1202 |
 RESO |     -   -34     -     -    21     -     -     -     -  1318 |
 REYK |     -    51     -     -     -     -     -   -55     -  1139 |
 SANT |     -    21     -     -   -13     -     -     -     -  1197 |
 SCH2 |     -    62   116     -   -86     -     -   -25     -  1244 |
 STJO |     -     1   194     -  -126     -     -    37     -  1117 |
 SUTH |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -  1310 |
 SUWN |     -  -207   230     -     -     -     -     -     -  1179 |
 SYOG |     -   142   -32     X    19     -     -  -155     -  1131 |
 THTI |     -     -   -79     X    43     -     -     -     -  1182 |
 THU3 |     -   -23     -     -    14     -     -     -     -  1176 |
 TIDB |     -     -   185     X  -100     -     -     -     -  1294 |
 TOW2 |     -   138     -     -     2     -     -  -150     -  1166 |
 TSKB |     -   -14    -4     -    39     -     -   -51     -  1195 |
 TWTF |     -    43   -48     -     -     -     -     -     -  1156 |
 URUM |     -    32     -     -   -19     -     -     -     -  1317 |
 USN3 |     -   -19    21     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -    26     X   -14     -     -     -     -  1250 |
 WES2 |     -   -15    17     -     -     -     -     -     -  1110 |
 WILL |     -    12   -14     -     -     -     -     -     -  1069 |
 WSRT |     -     -    64     -    24     -     -  -104     -  1138 |
 WTZR |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -    15   -20     -   138     -     -  -243     -  1154 |
 YELL |     -     -    41     X   -22     -     -     -     -   995 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  6391    73   154     X    77    65  5084    98  5125   142 |  276   5257
    2 |   518   103    79     X    31    58   291   127   451    96 |  288    172
    3 |  4893    88    52     X    42    84  5824   123  3804   100 |  278   1518
    4 |  1050    69    76     X    36    55  2119    53  1135    84 |  288    748
    5 |   552    39    99     X    61   126  3244    39   691    52 |  288    832
    6 |  2190   138   128     X   104    98  2958   147  2042    79 |  277   1130
    7 |   665   152   125     X    94   108   343    90   846    63 |  276    727
    8 |  4033    29    52     X    14    43  2743    62  4489    87 |  288   1958
    9 |  1411    63    53     X    43    63  3863    40  1309    51 |  288   1444
   10 |  4750    47    84     X    42    36  2594    55  4697    89 |  288   2930
   11 |  1151    96   117     X    45    71   493    73  1204   132 |  288    457
   12 |   709    64    93     X    43    79   593   106   622    74 |  288    271
   13 |   671   106   108     X    37    99   381    98   844   164 |  288    312
   14 |   762   110    75     X    26    90   411   140   735    78 |  288    263
   16 |   800   107    69     X    63    80   318   113   619    90 |  288    291
   17 |  2957    72   119     X    29   101  3594   116  2303    93 |  288    571
   18 |   899   128    53     X    30    88   637   138   834    79 |  288    439
   19 |   655    98    95     X    41   113   385   124   689   129 |  288    207
   20 |   939    70    45     X    34    40   756    96   598    71 |  288    191
   21 |   689   142    45     X    28   123   467   124   651   108 |  288    348
   22 |  2332   106    78     X    31    78   506    82  2186   111 |  288    323
   23 |   609    87   102     X    51    86   900   108   661    66 |  288    249
   24 |  5826    66   138     X    69   102  1908    72  5100    59 |  288   2031
   25 |   997    45    78     X    16    57  2953   117   999    75 |  288   1174
   26 |  1570   143   110     X    74    81  1640    76  1309    81 |  277    593
   27 |  3006    88    49     X    30    53  1847    55  3876    77 |  288   2204
   28 |  3443   103    86     X    36    69  1890    87  3476    92 |  288    464
   29 |  6107    98   158     -    73   101  6642   127  4980    81 |  276   2656
   30 |  3757    55    63     X    33    36  2651    45  3594    55 |  288   1784
   31 |   508    63     X     X    62    63   773   121   569   120 |  288    273
   32 |     -   118     -     -     -     -     -   126     -     - |  148    869
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    32    23     X    31     -     -    33     -    35 |  288     77
 ALIC |     -    22     -     -    13     -     -     -     -    42 |  288   7504
 ALRT |     -    15     -     -     9     -     -     -     -    35 |  288   7131
 AMC2 |     -    18     -     X     -     -     -    19     -    27 |  288     39
 AREQ |     -     -   202     X    64     -     -    86     -    60 |  276  10514
 AUCK |     -    19     -     -    11     -     -     -     -    38 |  288   4017
 BAHR |     -    21     -     -    13     -     -     -     -    45 |  288    686
 BILI |     -    20     -     -    12     -     -     -     -    37 |  287   6724
 BJFS |     -    21     -     -    13     -     -     -     -    32 |  286  10908
 BRFT |     -    50     -     -    30     -     -     -     -    58 |  288    123
 BRUS |     -    15    17     -     -     -     -     -     -    52 |  288     27
 CAS1 |     -    59     -     X    22     -     -    30     -    52 |  288   6310
 CHAT |     -    32     -     -    19     -     -     -     -    46 |  287  10690
 CHUR |     -    33    30     -    15     -     -    37     -    89 |  288     78
 COCO |     -     -     -     X    16     -     -    29     -    51 |  288  12907
 CRO1 |     -     -    27     -    25     -     -    32     -    43 |  288     89
 DAEJ |     -    11    13     X     -     -     -     -     -    45 |  216   6742
 DARW |     -    24    23     -    29     -     -    27     -    74 |  288   4183
 DRAO |     -     -    26     -    14     -     -     -     -    37 |  288     53
 FAIR |     -     -    17     X    18     -     -    24     -    72 |  288   7087
 GODE |     -    44     -     -    41     -     -    40     -    48 |  266     95
 GOL2 |     -     -    16     -     -     -     -    15     -    42 |  288     68
 GOLD |     -    24     -     X    24     -     -    33     -    33 |  288  13225
 GRAZ |     -    18     -     -    11     -     -     -     -    36 |  276   7530
 GUAM |     -    60     -     X    38     -     -    35     -    40 |  288  12035
 HOB2 |     -    31    29     X    26     -     -    25     -    46 |  288     71
 HOLM |     -    24     -     -     -     -     -    26     -     - |  288   6074
 IISC |     -    50     -     X    30     -     -     -     -    57 |  277  18467
 JPLM |     -     -    40     -    21     -     -     -     -    34 |  288  11246
 KERG |     -     -   112     X    61     -     -     -     -   257 |  240    >>>
 KOKB |     -     -    34     -    19     -     -     -     -    81 |  281 112945
 KOUR |     -    67    99     X    47     -     -     -     -   139 |  281   1498
 LAMA |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   8214
 LPGS |     -    87    53     X    66     -     -     -     -   130 |  275  15544
 MAC1 |     -    35     -     X    28     -     -    29     -    65 |  288   6774
 MAS1 |     -    20    16     X    20     -     -    27     -    49 |  288  13360
 MCM4 |     -     -    18     X    13     -     -    28     -    80 |  288  26590
 MDO1 |     -    24    30     -    17     -     -     -     -    32 |  288  33401
 MKEA |     -     -     -     X    20     -     -    35     -    27 |  288  21381
 NISU |     -    13    15     -     -     -     -     -     -    36 |  288     59
 NLIB |     -    13    18     -    12     -     -    29     -    33 |  288     37
 NRC1 |     -     -    30     -    26     -     -    25     -    37 |  288     63
 NYA1 |     -    11     -     -     -     -     -    12     -    36 |  288     51
 NYAL |     -     -    16     -     9     -     -     -     -    36 |  288     55
 PDEL |     -    23     -     X    14     -     -     -     -    62 |  288  54640
 PERT |     -     -    19     X    10     -     -     -     -    38 |  288  78590
 PIE1 |     -    10    11     X     -     -     -     -     -    35 |  288     38
 POL2 |     -     -     -     -    17     -     -    31     -   265 |  218   7968
 PRDS |     -     -    18     -     -     -     -    17     -    26 |  288    231
 PTBB |     -    17    19     -     -     -     -     -     -    41 |  288    210
 RESO |     -    19     -     -    12     -     -     -     -    39 |  288   6687
 REYK |     -    23     -     -     -     -     -    25     -    43 |  288   6153
 SANT |     -    36     -     -    22     -     -     -     -    86 |  210   4720
 SCH2 |     -    25    17     -    12     -     -    33     -    48 |  288  10687
 STJO |     -    36    35     -    29     -     -    33     -    49 |  288     89
 SUTH |     -    71     -     -    43     -     -     -     -    59 |  288   9704
 SUWN |     -    21    23     -     -     -     -     -     -    47 |  288    993
 SYOG |     -   115    28     X    25     -     -    63     -    75 |  288    688
 THTI |     -     -   164     X    89     -     -     -     -    58 |  240  14614
 THU3 |     -    13     -     -     8     -     -     -     -    32 |  288   7993
 TIDB |     -     -    28     X    15     -     -     -     -    39 |  232    255
 TOW2 |     -    23     -     -    19     -     -    25     -    37 |  288   8042
 TSKB |     -    48    33     -    16     -     -    31     -    48 |  288   1840
 TWTF |     -    18    20     -     -     -     -     -     -    43 |  288     78
 URUM |     -    32     -     -    19     -     -     -     -    46 |  288  11769
 USN3 |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  287     35
 USUD |     -     -    20     X    11     -     -     -     -    30 |  288     93
 WES2 |     -    19    21     -     -     -     -     -     -    40 |  284     63
 WILL |     -    12    13     -     -     -     -     -     -    32 |  288  26040
 WSRT |     -     -    28     -    11     -     -    26     -    41 |  288     39
 WTZR |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     - |  288     51
 YAR2 |     -    48    27     -    31     -     -    28     -    45 |  288  13953
 YELL |     -     -    82     X    44     -     -     -     -   152 |  288     51
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2817    64    72     -    38    82  2567    74  2563    73 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   ALGO  | 1421-3  0:15:00 |         522
esa |   AMC2  | 1421-3  0:15:00 |         519
esa |   CAS1  | 1421-3  0:15:00 |         518
esa |   DAEJ  | 1421-3  0:25:00 |        1053
esa |   AMC2  | 1421-3  0:30:00 |        -535
esa |   AREQ  | 1421-3  0:30:00 |        -537
esa |   CAS1  | 1421-3  0:30:00 |        -554
esa |   COCO  | 1421-3  0:30:00 |        -543
esa |   ALGO  | 1421-3  0:30:00 |        -533
esa |   DAEJ  | 1421-3  0:35:00 |        -546
esa |   ALGO  | 1421-3  0:40:00 |        -696
esa |   AMC2  | 1421-3  0:40:00 |        -716
esa |   CAS1  | 1421-3  0:40:00 |        -697
esa |   AREQ  | 1421-3  0:40:00 |        -721
esa |   COCO  | 1421-3  0:40:00 |        -677
esa |   COCO  | 1421-3  0:45:00 |        -878
esa |   AREQ  | 1421-3  0:45:00 |        -889
gfz |   BOR1  | 1421-3  8:05:00 |       44460
jpl |   BOR1  | 1421-3  6:05:00 |        2882
jpl |   BOR1  | 1421-3 10:50:00 |       37908



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.93   | 3.38e-14  5.57e-15  3.13e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.78   | 3.28e-14  1.23e-14  5.44e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    8.96   | 2.74e-14  6.88e-15  2.92e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    8.36   | 4.58e-14  5.55e-15  2.81e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.24   | 4.04e-14  1.14e-14  3.41e-15 |
 USN3 |   287     0     0   286    6.06   | 6.37e-14  1.51e-14  2.77e-15 |
 NISU |   288     1     0   143    4.93   | 4.99e-14  7.73e-15  3.48e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.66   | 2.82e-14  5.34e-15  2.48e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    4.14   | 6.95e-14  1.06e-14  5.07e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    3.90   | 1.01e-13  1.41e-14  8.05e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.61   | 6.53e-14  1.51e-14  5.37e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.61   | 3.66e-14  1.20e-14  8.48e-15 |
 WTZR |   288     0     0   143    2.95   | 3.67e-14  1.48e-14  3.29e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.53   | 3.52e-14  1.03e-14  6.34e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.41   | 3.01e-14  6.92e-15  4.08e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.01   | 4.38e-14  7.05e-15  7.17e-15 |
 WES2 |   284     0     0   136    1.65   | 5.66e-14  1.09e-14  2.38e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.60   | 1.49e-13  1.66e-14  5.12e-15 |
 KOKB |   281     0     0   280    1.21   | 9.37e-14  1.79e-14  8.16e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.15   | 5.78e-14  1.61e-14  7.73e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.14   | 4.35e-14  1.22e-14  1.75e-14 |
 BRFT |   288     0     0   143    1.09   | 7.19e-14  2.29e-14  1.09e-14 |
 NYAL |   288     1     0   287    0.79   | 3.38e-14  8.83e-15  4.15e-15 |
 GODE |   266     0     0   121    0.72   | 7.41e-14  2.00e-14  8.26e-15 |
 TIDB |   232     0     0   231    0.53   | 1.26e-13  5.25e-14         - |
 G14  |   288     0     0   288    0.46   | 5.64e-13  6.32e-14  2.16e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.46   | 5.07e-13  6.11e-14  3.35e-14 |
 G12  |   288     0     0   254    0.45   | 5.49e-13  5.76e-14  2.32e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.42   | 5.29e-13  5.93e-14  2.93e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.39   | 2.82e-13  7.00e-14  2.19e-14 |
 G19  |   288     0     1   247    0.30   | 6.61e-13  7.93e-14  1.62e-14 |
 G31  |   288     0     5    74    0.21   | 5.56e-13  5.28e-14  2.26e-14 |
 G11  |   288     0     0   288    0.21   | 6.14e-13  6.60e-14  5.73e-14 |
 G13  |   288     0     3    96    0.18   | 5.84e-13  6.80e-14  2.09e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.15   | 3.84e-13  1.05e-13  5.53e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.14   | 4.54e-13  1.33e-13  8.03e-14 |
 G17  |   288     0     0   206    0.14   | 6.53e-13  8.46e-14  3.83e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.12   | 1.87e-13  6.98e-14  8.62e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.08   | 5.25e-13  1.87e-13  9.26e-14 |
 G07  |   276     0     0   274    0.07   | 2.87e-13  1.04e-13  9.90e-14 |
 G26  |   277     0     0   275    0.06   | 3.88e-13  1.59e-13  5.90e-14 |
 G06  |   277     0     0   275    0.05   | 4.33e-13  1.28e-13  9.91e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.04   | 6.92e-13  1.79e-13  6.24e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.01e-12  3.39e-13  1.32e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  4.79e-13  1.98e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.73e-13  1.70e-13 |
 KOUR |   281     0     0   279    0.01   | 1.41e-12  3.68e-13  1.32e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.12e-13  2.56e-13 |
 G29  |   276     0     0   274    0.01   | 1.27e-12  4.00e-13  2.28e-13 |
 G32  |   148     0     0    38    0.01   | 2.58e-13  8.64e-14         - |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.48e-13  1.29e-13 |
 SUWN |   288     0     0   143    0.01   | 1.05e-12  3.25e-13  1.01e-13 |
 G03  |   278     0     0   276    0.01   | 1.45e-12  4.32e-13  1.36e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.21e-14  4.91e-15  1.06e-15 |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     4     0    0.00   | 6.17e-13  6.15e-14  3.00e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  3.85e-13  2.65e-13 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 6.99e-13  7.26e-14  2.85e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.30e-13  1.37e-13  5.41e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.73e-13  8.18e-14  1.70e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.91e-13  8.12e-14  4.61e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.19e-12  3.80e-13  3.91e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  4.57e-14  2.01e-14 |
 G01  |   276     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  8.77e-13  2.70e-13 |
 YELL |   288     0     0     0    0.00   | 3.39e-14  6.23e-15  3.53e-15 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.89e-13  2.83e-14  7.42e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   240     0     0     0    0.00   | 4.10e-13  3.25e-13         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     1     0     0    0.00   | 7.07e-13  6.77e-13  6.58e-13 |
 SANT |   210     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   218     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 7.81e-13  1.26e-12  2.32e-12 |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 9.29e-13  4.43e-13  1.24e-12 |
 IISC |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.52e-13  6.83e-13  3.27e-13 |
 DAEJ |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.70e-17  2.04e-16  1.22e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NLIB      WES2 |
------------------------------------------+------------------------------+
